, ORLAN
[image: C:\Users\sol.duarte\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3NYT3MMI\LOGO_EJC.png]MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE ESPECIALIZADA DE PERSONAL


CONTINUACION ANEXO TECNICO 



2.3.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ANEXO 2

Se efectuará sobre las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento señaladas en el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO de la presente Invitación a participar, cargado en la plataforma del SECOP II.
[bookmark: _Hlk134517183]
El oferente acreditará que los servicios a suministrar cumplen con las Especificaciones Técnicas y Especificaciones técnicas adicionales que son de obligatorio cumplimiento para tal efecto diligenciará correctamente el Anexo No. 2 establecidas en el Estudio previo e Invitación Publica, los cuales deberán presentarse debidamente firmado por el representante legal, el cual será verificado por el comité técnico evaluador, como CUMPLE / NO CUMPLE

ANEXO 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



	[bookmark: _Hlk197525127]DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES ARMAS DE FUEGO PERTENECIENTES AL EJÉRCITO NACIONAL - (CARTUCHOS DE SEGURIDAD QUE IMPIDEN EL FUNCIONAMIENTO DEL ARMA)

VIGENCIA 2025

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA

	1
	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA M240 CAL. 7.62MM
TIPO DE MATERIAL
CUERPO: poliamida reforzada 30%, color amarillo, culote  en acero 
Inoxidable ref. 304 
DIMENSIONES 
LONGITUD: 90.0. ± 0.5
ANCHO: 97.5 ± 0.5 
DIÁMETRO DEL CULOTE: 11.9 ± 0.2 
UNIDAD                                 
	UNIDAD

	2
	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA SS77 CAL. 762 MM
TIPO DE MATERIAL
CUERPO: en resina acetílica, color amarillo, Culote en acero 
Inoxidable ref. 304 
DIMENSIONES 
LONGITUD: 69.0. ± 0.5
ANCHO: 57.5 ± 0.5 
DIÁMETRO DEL CULOTE: 11.9 ± 0.2 
UNIDAD                                 
	UNIDAD

	3
	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA M60 CAL. 7.62 MM
TIPO DE MATERIAL
CUERPO: poliamida reforzada 30%, color amarillo, culote en acero 
Inoxidable ref. 304 
DIMENSIONES 
LONGITUD: 90.0. ± 0.5
ANCHO: 43.0 ± 0.5 
DIÁMETRO DEL CULOTE: 11.9 ± 0.2 
UNIDAD
	UNIDAD

	4
	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA NEGUEV CAL. 5.56 MM
TIPO DE MATERIAL
CUERPO: en resina acetálica, color amarillo, color amarillo,
CULOTE: en acero 
Inoxidable ref. 304 
DIMENSIONES 
LONGITUD: 52.1. ± 0.5
ANCHO: 43.6 ± 0.5 
DIÁMETRO DEL CULOTE: 9.5. ± 0.2 
UNIDAD
	UNIDAD

	5
	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA M249 CAL. 5.56 MM
TIPO DE MATERIAL
CUERPO: en resina acetálica, color amarillo, color amarillo,
CULOTE: en acero 
Inoxidable ref. 304 
DIMENSIONES 
LONGITUD: 62.4. ± 0.5
ANCHO: 70.0 ± 0.5 
DIÁMETRO DEL CULOTE: 9.5. ± 0.2 
UNIDAD
	UNIDAD

	6
	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA BANDEJA DE LANZAGRANADAS MGL 
TIPO DE MATERIAL
CUERPO: polietileno de alta densidad color amarillo,
DIMENSIONES 
LONGITUD: 146.5 ± 0.5
ANCHO: 10.8 ± 0.5
DIÁMETRO DEL CULOTE:  N/A
UNIDAD
	UNIDAD

	7
	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA FUSIL TAVOR. 5.56 MM
TIPO DE MATERIAL
CUERPO: poliamida reforzada 30%, color amarillo, culote en acero 
Inoxidable ref. 304 
DIMENSIONES 
LONGITUD: 56.5 ± 0.5 mm
ANCHO: 39.2 ± 0.5 mm
DIÁMETRO DEL CULOTE: 9.5 ± 0.2 mm
UNIDAD
	UNIDAD

	8
	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA  FUSIL REMINGTON CAL. 7.62 MM
TIPO DE MATERIAL
CUERPO: Polietileno de alta densidad, color amarillo, culote en acero 
Inoxidable ref. 304 
DIMENSIONES 
LONGITUD: 69.3 ± 0.5
ANCHO: 11.8 ± 0.5
DIÁMETRO DEL CULOTE: 11,9 ± 0,2 mm
UNIDAD
	UNIDAD

	9
	DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA FUSIL M16CAL. 5.56 MM
TIPO DE MATERIAL
CUERPO: poliamida reforzada 30%, color amarillo, culote en acero 
Inoxidable ref. 304 
DIMENSIONES 
LONGITUD: 70.0 ± 0.5
ANCHO: 37.5 ± 0.5
DIÁMETRO DEL CULOTE: 9.5 ± 0.2 
UNIDAD
	UNIDAD



GARANTÍA TÉCNICA Y TERMINO DE GARANTÍA TÉCNICA 

	GARANTÍA TÉCNICA 

	Garantía técnica del dispositivo de seguridad de armas de fuego, por defectos de fabricación o calidad de los materiales. 
	12 meses contados a partir de la fecha de entrega y suscrición de acta de recibo a satisfacción.



Que ampare la calidad del bien contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra. Esta garantía se ofrece sin costo adicional alguno por un periodo de doce (12) meses contados a partir del recibo a satisfacción por parte del Ejército Nacional.

· Que ampare cada uno de los requerimientos técnicos. 
· Que ampare que los elementos sean nuevos y de primera calidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas exigidas. 
· Esta garantía debe ser aportada por el oferente en documento independiente. 

Todos los gastos generados en cumplimiento de la garantía técnica serán asumidos por el contratista. En todo caso, la garantía garantizará que deberá ser restituido los dispositivos de seguridad por nuevos de las mismas características técnicas exigidas. El proponente deberá presentar con su oferta una garantía técnica del material adquirido en documento independiente, debidamente suscrito por el oferente, que cubra lo siguiente:

TERMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA

En caso de que los bienes objeto del presente proceso resulten defectuosos, el contratista deberá reponerlo en un término no mayor a (10) días calendario, contados a partir del requerimiento por parte de la Dirección de Preservación del Ejército, previo informe del supervisor. 

Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. El bien defectuoso no podrá́ ser superior al 20 % del total contratado, de lo contrario no se aplicará la garantía técnica, sino que se hará́ devolución de la totalidad del lote y consecuentemente se hará́ efectiva la garantía única de cumplimiento por el amparo de calidad de los elementos. 

NOTA: Los términos de la garantía técnica y el tiempo de respuesta de la misma, deberán ser aportados en documento debidamente suscrito por el oferente y el fabricante, si se presenta como comercializador y/o distribuidor, o por el fabrican te, si se presenta en tal calidad.

3.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El oferente debe presentar certificación suscrita por el representante legal, indicando que cumple con las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento, así:  
1. El oferente debe contar con la tecnología del software Diseño CAD-CAM (diseño asistido por computadora y manufactura asistida por computadora) para los dispositivos de seguridad objeto del presente proceso, la cual deberá ser certificada por el representante legal. 
2. Los dispositivos de seguridad deben ser inyectados en polímero de ingeniería no reciclados, resistentes al impacto del cerrojo del arma y a la torsión para evitar que se deformen o destruyan parcial o totalmente, así mismo, el culote en inserto de acero inoxidable 304, maquinado CNC, perfilado y fileteado, tipo rodamiento.
3. Los dispositivos de seguridad a requerir se acoplen exactamente en la conicidad de la recamara del arma, para que el culote permita ser asegurado con la uña extractora y pueda ser expulsado automáticamente con los mismos mecanismos de eyección, sin entorpecer la reacción.
4. Los dispositivos de seguridad deben tener un Orificio de 3 mm diámetro, 8 mm de profundidad ubicado en la parte trasera del culote para evitar daños a la aguja percutora.
5. El contratista al momento de la entrega debe adjuntar las fichas técnicas de cada uno de los elementos, estas deben ser expedidas por el fabricante.
6. La entrega de los ítems 1,2,3,5 y 9 se debe realizar por paquetes por 100 unidades.
7. Para la entrega de los dispositivos de seguridad de los lanzagranadas, se debe entregar por paquetes de 20 unidades 
8. Para dispositivos de seguridad de Fusil TAVOR, REMINGTON y AMETRALLADORA NEGUEV por caja de 100 unidades
9. El oferente deberá certificar que la calidad de los materiales empleados en su fabricación es de primera calidad, resistencia y durabilidad de acuerdo con los requerimientos de las especificaciones técnicas.
10. El oferente deberá anexar con su propuesta, carta de garantía por defectos de fábrica o fallas de calidad, de los bienes a suministrar. La garantía debe ser proporcional y acorde con los bienes requeridos. 
11. El oferente debe certificar que los materiales empleados en su fabricación son de primera calidad, resistencia y durabilidad de acuerdo con los requerimientos de las especificaciones técnicas.


¿El contratista se compromete a cumplir con cada uno de los aspectos descritos en esta sección de conformidad con el objeto del contrato y los términos expuesto?



	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	



___________, identificado con CC. No.      Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural) ____________________, manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas requeridas, en el presente anexo y en las adendas modificatorias y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de ______________a los ________________

 ________________________________________________
Nombre y firma del proponente o su representante o apoderado
Nombre: __________________
CC. ______________________
NIT ______________________


Nota: Este documento debe presentarse completo, suscrito por el Representante Legal y deberá allegar los documentos y/o certificaciones solicitadas en cada uno de los acápites anteriormente relacionados, para ser evaluados por parte del comité técnico evaluador. 

En caso de uniones temporales o consorcio, deberá presentarse por alguno de sus integrantes.
[bookmark: _Hlk106983731]
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, ORLAN   MINISTERIO   DE   DEFENSA   NACIONAL   COMANDO   GENERAL   DE   LAS   FUERZAS   MILITARES EJÉRCITO NACIONAL   CENTRAL   ADMINISTRATIVA   CONTABLE   ESPECIALIZADA   DE   PERSONAL             Bogotá D.C   Carrera 46 No. 20B  –   99 Edificio COPER 4 piso    cenacper@buzonejercito.mil.co            2.3.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  –   ANEXO 2     Se efectuará sobre las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento señaladas en el ANEXO No. 2  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OBLIGATORIAS  Y ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO  de la  presente Invitación a participar, cargado en la plataforma del SECOP II.     El oferente acreditará que los servicios a suministrar cumplen con las Especificaciones Técnicas y Especificaciones  técnicas adicionales que son de obligatorio cumplimiento para tal efecto diligenciará correctamente el  Anexo No. 2   establecidas en el Estudio previo e Invitación Publica, los cuales deberán presentarse debidamente firmado por el  representante legal, el cual será verificado por el comité técnico evaluador, como  CUMPLE / NO CUMPLE     ANEXO 2     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS        

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD PARA DIFERENTES ARMAS DE FUEGO PERTENECIENTES AL  EJÉRCITO NACIONAL   -   (CARTUCHOS DE SEGURIDAD QUE IMPIDEN EL FUNCIONAMIENTO DEL  ARMA)     VIGENCIA 2025  

ITEM  DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO   UNIDAD MEDIDA  

1  DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA M240  CAL. 7.62MM   TIPO DE MATERIAL   CUERPO: poliamida reforzada 30%, color amarillo, culote  en acero    Inoxidable ref. 304    DIMENSIONES    LONGITUD: 90.0. ± 0.5   ANCHO: 97.5 ± 0.5    DIÁMETRO DEL CULOTE: 11.9 ± 0.2    UNIDAD                                   UNIDAD  

2  DISPOSITIVO DE  SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA SS77  CAL. 762 MM   TIPO DE MATERIAL   CUERPO: en resina acetílica, color amarillo, Culote en acero    Inoxidable ref. 304    DIMENSIONES    LONGITUD: 69.0. ± 0.5   ANCHO: 57.5 ± 0.5    DIÁMETRO DEL CULOTE: 11.9 ± 0.2    UNIDAD                                   UNIDAD  

3  DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA AMETRALLADORA M60  CAL. 7.62 MM   TIPO DE MATERIAL   CUERPO: poliamida reforzada 30%, color amarillo, culote en acero    Inoxidable ref. 304   UNIDAD  

