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ANEXO No. 2
PROPUESTA ECONÓMICA 


REF.: INVITACIÓN PÚBLICA MIC-SC-xxx-2025

[bookmark: _Hlk167295008]OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ

	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ
	 PROPUESTA ECONÓMICA 

	ÍTEM 
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	 VALOR UNITARIO 
	 VALOR TOTAL 

	1
	Botas de Seguridad:                                                                            Capellada: Cuero semigraso café. Calibre 2.0 – 2.2; resistente al desgarre.
	16
	 
	                            -   

	
	Contrafuerte: Termo adherible de polímero termoplástico, resistente al impacto y a la deformación.
	
	
	

	
	Suela: En Poliuretano (PU). Inyectada directa al corte, resistente a hidrocarburos. Ultraliviana, flexible y con excelente capacidad de agarre.
	
	
	

	
	Lengüeta: Sintético / Etilviniloasetato / Forro textil, bondeado suave al tacto.
	
	
	

	
	Forro interior: Poliéster, color café.
	
	
	

	
	Puntera: No metálica (Composite / policarbonato), Resistente al impacto y a la compresión. (EN 12568:2010).
	
	
	

	
	Plantilla:
	
	
	

	
	Plantilla de montaje: Plantilla Strobell antimicótico, anti-alergénico y de alta flexibilidad.
	
	
	

	
	Plantilla anti perforante: Plantilla anti perforante tipo Kevlar.
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	Empresa: Cormancol
	
	
	

	
	https://www.cormancol.com/catalogo/calzado-industrial/bota-swif-1928-con-suela-antiperforante-t-42-3025/
	
	
	

	2
	Botas de Seguridad:                                                                                                                Descripción de producto:
	14
	 
	                            -   

	
	Bota de seguridad en cuero semigraso café, dieléctrico , resistente a hidrocarburos, puntera composite, ideal para trabajos en la industria manufacturera, construcción.
	
	
	

	
	Capellada: cuero semigraso café Calibre 2.0 2.2; resistente al desgarre. ( laterales en material sintético)
	
	
	

	
	Forro interior: Poliéster, color café.
	
	
	

	
	Contrafuerte: termo adherible de polímero termoplástico, resistente al impacto y a la deformación.
	
	
	

	
	Suela: En poliuretano ( PU). Inyectada directa al corte, resistente a hidrocarburos. Ultraliviana, flexible y con excelente capacidad de agarre.
	
	
	

	
	Puntera: No metálica ( Composite/policarbonato), resistente al impacto y a la compresión ( EN 12568:2010)
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	Empresa: Cormancol
	
	
	

	
	https://www.cormancol.com/catalogo/calzado-industrial/bota-swif-1928-con-suela-antiperforante-t-42-3025/
	
	
	

	3
	Botas de caucho para Servicios Generales y Agricultura: USO: Especial para la industria agrícola y uso general. COLOR: Negro. TALLA: diferentes tallas ALTURA INTERNA: 27cm promedio talla: 36,37,38 y 39. PESO: 1.323 g PROCESO: Doble inyección de P.V.C. FORRO: Textil texturizado en rizo que brinda mayor confort. SUELA: Antideslizante, excelente agarre. IMPERMEABILIDAD: 100%, Bota fabricada bajo los requerimientos de la norma NTC2385. Bota de policloruro de Vinilo P.V.C, antecedente ISO 4643, Suela Antideslizante Con labrado profundo y micro canales que proporcionan mayor agarre y facilitan la remoción de residuos.                                                                                                                                       Color: negro
	17
	 
	                            -   

	
	Medida: Media caña
	
	
	

	
	Talla: Diferentes tallas
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	Empresa: Calzatodo
	
	
	

	
	https://www.calzatodo.com.co/bota-machita-362000006/p?idsku=157202&gad_source=4&gclid=CjwKCAjwg8qzBhAoEiwAWagLrAqhZgaQ0pAuE9v-em88AwhK4Q-ajK3Ly-PwQIR4TcxVa4n8bGBkeBoCIQQQAvD_BwE
	
	
	

	4
	BOTAS DE CAUCHO PARA HOMBRE : Característica: Botas de protección para hombre,  Ideales para distintas actividades en sectores industriales, servicios generales. Con doble inyección en PVC, punta suave y suela con labrado profundo que brinda un gran agarre para diferentes zonas y la remoción fácil de residuos, con buena  flexibilidad, resistencia y durabilidad, resistencia al riesgo eléctrico, (18.000v), suela de goma, punta redonda, Forro Interno 100 % poliéster tejido rizo, proceso: inyección de PVC, fabricado bajo los requerimientos de la norma NTC 2385, antecedente ISO 4643. MATERIAL INTERIOR: POLIÉSTER, bicolor 100% impermeable.                                     Color: Negro, Medida: Media cana, Talla: Diferentes tallas
	16
	 
	                            -   

	
	Empresa: Croydon
	
	
	

	
	https://www.croydon.com.co/MCO-956059946-botas-macha-baja-negro-para-hombre-y-mujer-croydon-_JM
	
	
	

	5
	Botas de caucho con puntera y suela anti perforante: Botas de caucho de PVC, 100% impermeable, certificada por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2413-18, que resista una fuerza de compresión en la puntera de 11.121N o 25OOlbf con un espacio libre de altura inferior mínimo de 12.7 mm (0.50 pulg), Cumplir con la resistencia al impacto en la puntera de la bota, cuando se exponga a un nivel de energía de impacto de 101.7 J o 75 lbf y entre suela de acero con resistencia a la punción, Protección al riesgo eléctrico a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1 mA en condiciones secas.                                                                 Empresa: Aytex dotaciones
	7
	 
	                            -   

	
	https://www.aytexdotaciones.com.co/producto/bota-pantanera-ranger/
	
	
	

	6
	Batas blancas para protección manejo de archivo y azules para almacén y tics en  material antifluido cálido y liviano, manga larga con resorte, un logo estampado en la pecho de archivo alcaldía de Sibaté, cierre en la parte delantera con cremallera. 3 bolsillos, dos grandes y uno pequeño porta lapiceros lado izquierdo.                                
	10
	 
	                            -   

	
	 Empresa: TIENDAS EPP
	
	
	

	
	https://www.tiendasepp.com/bata-dacron-blanca-ref-120220?srsltid=AfmBOorTkIhP5sgxfQJ-xwI2FfLG7arZOPlZGxq3y6P2Clkv6PB2PcS7&variant_id=104207466
	
	
	

	7
	Overol enterizo, material en antifluido, con cremallera de plástico en la parte frontal con doble deslizador,  manga corta (cuatro ) para mayor protección y puño enresortado, refuerzo entrepierna y camuflado de 8 bolsillos               
	4
	 
	                            -   

	
	 Pecho: 2 bolsillos delanteros con cremallera
	
	
	

	
	En el pantalón: 2 bolsillos en pierna con tapa y velcro, 2 bolsillos traseros con cremallera, dos bolsillos laterales con cremallera, dos bolsillos falsos laterales (uno a cada lado), las tallas debe ser tomadas antes del pedido  (diferentes tallas sobremedida)
	
	
	

	
	Bota Recta con cremallera,
	
	
	

	
	Reflectivo en pierna y brazo de 2 centímetros y medio
	
	
	

	
	Resorte trasero
	
	
	

	
	Cuello: tipo militar
	
	
	

	
	Resorte en la cintura en la parte trasera
	
	
	

	
	Logo en espalda
	
	
	

	
	Color: por definir
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	Empresa: Suminístrales, contacto Ana Álvarez : 3187053105 (son fabricantes)
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	https://suministrales.com/overoles-2/
	
	
	

	8
	Overol enterizo, material en dril 100 % algodón antidezcolorizante, con cremallera de plástico en la parte frontal con doble deslizador,  manga larga para mayor protección y puño enresortado, refuerzo entrepierna y camuflado de 8 bolsillos Pecho: 2 bolsillos delanteros con cremallera
	25
	 
	                            -   

	
	En el pantalón: 2 bolsillos en pierna con tapa y velcro, 2 bolsillos traseros con cremallera, dos bolsillos laterales con cremallera, dos bolsillos falsos laterales (uno a cada lado), las tallas debe ser tomadas antes del pedido  (diferentes tallas sobremedida)
	
	
	

	
	Bota Recta con cremallera,
	
	
	

	
	Reflectivo en pierna y brazo de 2 centímetros y medio
	
	
	

	
	Resorte trasero
	
	
	

	
	Cuello: tipo militar
	
	
	

	
	Resorte en la cintura en la parte trasera
	
	
	

	
	Logo en espalda
	
	
	

	
	Color: por definir
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	Empresa: Suminístrales, contacto Ana Álvarez : 3187053105 (son fabricantes)
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	https://suministrales.com/overoles-2/
	
	
	

	9
	Overol de dos pieza, material en antifluido, blusa con cremallera de plástico en la parte frontal,  manga corta, refuerzo entrepierna y camuflado de 8 bolsillos Pecho: 2 bolsillos delanteros con cremallera
	7
	 
	                            -   

	
	En el pantalón: 2 bolsillos en pierna con tapa y velcro, 2 bolsillos traseros con cremallera, dos bolsillos laterales con cremallera, las tallas debe ser tomadas antes del pedido  (diferentes tallas sobremedida)
	
	
	

	
	Bota Recta con cremallera,
	
	
	

	
	Reflectivo en pierna de 2 centímetros
	
	
	

	
	Cuello: tipo militar
	
	
	

	
	Resorte en la cintura en la parte trasera
	
	
	

	
	Logo en pecho pequeño
	
	
	

	
	Color: Gris Oscuro  
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	Empresa: Suminístrales, contacto Ana Álvarez : 3187053105 (son fabricantes)
	
	
	

	
	https://artendacolombia.com/producto/overol-enterizo-y-2-piezas/
	
	
	

	10
	Equipo de invierno, para varios usos.                                              Conjunto impermeable para invierno de 2 piezas, pantalón y chaqueta con capucha, cierre en cremallera y velcro. Pantalón con resorte, refuerzos en la parte de mayor desgaste (sisas y entrepierna) mayor durabilidad.
	5
	 
	                            -   

	
	Fabricación: Electro sellado, sistema que hace el producto 100% impermeable.
	
	
	

	
	Reflectivos en chaqueta 2:  1 en  Espaldas y  1 en mangas
	
	
	

	
	Reflectivo en pantalón 1: en las botas del pantalón
	
	
	

	
	Composición: Tela con recubrimiento en PVC, Calibre 17 (270 micras)
	
	
	

	
	Diferentes tallas
	
	
	

	
	Material Interno: Tela poliéster, alta resistencia
	
	
	

	
	Color Negro.
	
	
	

	
	empresa: soefecepp
	
	
	

	
	https://soefecepp.com/proteccion-corporal/conjunto-impermeable-de-dos-piezas-reflectivo-espalda-brazos-y-piernas-calibre-17/
	
	
	

	11
	Overol escafandra  totalmente impermeable, Calibre 25.
	2
	 
	                            -   

	
	Overol elaborado en PVC, totalmente electro sellada calibre 25, talla XL, Guantes talla única, costuras totalmente electro selladas,  Genero. Unisex adulto.
	
	
	

	
	Empresa; Falabella
	
	
	

	
	https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/122364993/OVEROL-ESCAFANDRA-CALIBRE-25/122364995
	
	
	

	12
	Casco para trabajo en alturas : Casco para trabajo en alturas : Tipo: 1 clase: E LT -30 °, Certificaciones: CE /ANSI / SGS /UL / INSPEC / PAHs / REACH / TUVRHEINLAND Norma: EN 397 / ANSI Z89.1 – 2009
	2
	 
	                            -   

	
	Ventilación regulable,. Fabricado en plástico Abs de Alto impacto resistente a golpes Barbuquejo de tres Puntos en nylon, incluye sistema de porta linterna Talla: multi talla ajustable  L. Color banco Usos: Trabajos en altura, rescate, seguridad industrial, brigadas, deportes Extremos Protección Solar 
	
	
	

	
	Empresa: Roca Altura (Bogotá) https://www.rocayaltura.co/243-cascos-para-trabajo-y-rescate-?q=Marca-PETZL
	
	
	

	13
	Gafas seguridad Lente claro.; Lente de policarbonato corregido ópticamente y con amplio cubrimiento lateral.; Lente de amplia cobertura lateral desmontable.; Con tratamiento anti-rayadura y anti-empañante.;Diseño ergonómico.; Marco flexible en PVC color rojo/blanco/azul.; Patillas retráctiles que permiten acercar o alejar el lente del rostro.; Resistencia a impactos de alta velocidad y abrasión.; Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6.;Incluye cordón de seguridad.; Peso 32.5 g.;Certificado ANSI Z87.1-2015.                   Empresa: full minería construcción:
	20
	 
	                            -   

	
	https://fullmineria.com/producto/lente-top-gun-af-claro-stellpro/       
	
	
	

	14
	GUANTE EN VAQUETA TIPO INGENIERO AMARILLOS, SENCILLOS, CORTOS TALLA UNICA Material: Vaqueta, Puño: Abierto. B. Tipo de costura: Hilo poliéster - Calibre 0.11, Cuero curtido, sin refuerzo en la palma, longitud:  24C, (por docena)                                                                                   Empresa: Cormacol
	60
	 
	                            -   

	
	https://www.cormancol.com/catalogo/guantes-de-trabajo/guante-ingeniero-sencillo/
	
	
	

	15
	Guante para lavado de losa: cuante de caucho domestico amarillo talla 7 y 8, calibre 20 rey de paquete X 2                                                                     Empresa: OFIX
	120
	 
	                            -   

	
	https://www.ofix.online/guante-caucho-domestico-amarillo-talla-8-calibre-20-rey-paquete-x-2/p?idsku=4779&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1emzBhB8EiwAHwZZxbZ0Wc1y6FGe2fEd7Tpnjdj6rbbM9-3_6_qank31VysrWA-AlUwTFRoCRjQQAvD_BwE
	
	
	

	16
	Guante Multiflex Poliéster Nitrilo Talla S, M,  Certificación: EN 388 - Resultado 4121, Material poliéster elástico y nitrilo negro liso, Uso Herramientas, mecánica, instalación, ensamble, actividades con presencia de aceites, grasas e hidrocarburos, Puño Cerrado, Características: Alta resistencia a la abrasión, químicos y derivados del petróleo, ajuste total a la mano, lavable, ultraliviano, permite realizar trabajos de motricidad fina.(paquete de 12 pares).       Empresa: Dotaciones a domicilio
	200
	 
	                            -   

	
	https://dotacionesadomicilio.com/producto/guantes-de-seguridad-nitrilo-steelpro/
	
	
	

	17
	Guantes de neopreno largos Guantes calibre 35 extralargos: talla L, guante requerido para mantenimiento   intensivo de tanques, carro tanques, pozos sépticos, equipos, piscinas y lavanderías industriales, Manipulación de productos químicos. Tareas agropecuarias de trabajo pesado.
	12
	 
	                            -   

	
	Características:
	
	
	

	
	• Protege, desde la mano  hasta el hombro.
	
	
	

	
	• Protección y resistencia, para realizar labores intensivas
	
	
	

	
	• Grabado que mejora el agarre en húmedo y en seco para prevenir accidentes.
	
	
	

	
	• Mayor resistencia a numerosos químicos: Cetonas, sales, detergentes, alcoholes, bases y grasas.
	
	
	

	
	• Excelente resistencia a esfuerzos mecánicos.
	
	
	

	
	• Clorado, para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias.
	
	
	

	
	Longitud: 64 cms / 640 mm
	
	
	

	
	Empresa: LATEXPOR
	
	
	

	
	https://www.latexport.com/latexpor/pg1410/sp/tapabocas#ancla
	
	
	

	18
	Guantes  de nitrilo: para manipulación de alimentos caja por 100 unidades, calibre 8, Polvo: sin polvo, estériles: No, Libre de látex, material orgánico antialérgico, ajuste ambidiestro, flexible y resistente. Tallas S y M.   10 cajas
	10
	 
	                            -   

	
	 
	
	
	

	
	Empresa: Diseb (aseo y desechables)
	
	
	

	
	https://disebaseoydesechables.mercadoshops.com.co/MCO-1272691709-guante-de-nitrilo-manipulacion-de-alimentos-caja-x-100-uni-_JM
	
	
	

	19
	Tapabocas  K N 95: Caja de 50 Unidades, con ajuste nasal, Tipo de agarre: elástico, de doble servicio, para uso industrial, Caja de 50 tapabocas, 4 cajas
	6
	 
	                            -   

	
	 
	
	
	

	
	Empresa: Mercado Libre (Bogotá)
	
	
	

	
	https://listado.mercadolibre.com.co/tapabocas-n95-caja-x-50
	
	
	

	20
	Tapabocas desechables Tapabocas: desechables:  Máscaras y barreras de protección facial, con adaptador nasal anatómico
	30
	 
	                            -   

	
	• Triple capa de alta eficiencia de filtración
	
	
	

	
	• Protección en un 98% de bacterias y microorganismos
	
	
	

	
	• Tiras elásticas resistentes
	
	
	

	
	• Tapabocas elástico desechable con subempaque individual.
	
	
	

	
	Tapabocas desechables:  30 CAJAS  POR 100 TAPABOCAS 
	
	
	

	
	Empresa: Mundo Dotaciones  (Bogotá)
	
	
	

	
	https://mundodotaciones.com/producto/mascaras-y-barreras-de-proteccion-facial/
	
	
	

	21
	RESPIRADOR CON DOBLE CARTUCHO 
	2
	 
	                            -   

	
	Respirador reutilizable Media cara,  de dos filtros, Serie: 6200,Talla:M-6300 
	
	
	

	
	Más 2 filtros 6003V (Para gases orgánicos y a gas acido)
	
	
	

	
	Característica:
	
	
	

	
	Pieza facial de media cara, doble cartucho, en material poliuretano que facilite el uso de filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.
	
	
	

	
	material elastomérico suave para la piel, que reduzca la posibilidad de irritación en la piel
	
	
	

	
	Aprobaciones NIOSH/MSHA para todas las combinaciones de cartuchos línea 6000 y pre-filtros y los filtros de la línea 2000.
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	Empresa: Central de suministros –G SPATH
	
	
	

	
	https://www.centraldesuministrosgs.com.co/MCO-835696723-careta-3m-media-cara-6200filtros-6003-v-organic-y-gas-acid-_JM
	
	
	

	22
	Capa de invierno: Capa (poncho) de invierno con capota, 100% impermeable, Genero: Unisex adulto, Material: Poliéster, fabricado en calibre 16, Totalmente electro sellado para garantizar su impermeabilidad, talla única, Medidas: 2 x 1,15, Color: Negro,
	28
	 
	                            -   

	
	 
	
	
	

	
	Empresa: Falabella
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/128849207/PONCHO-C16-IMPERMEABLE/128849210
	
	
	

	23
	Arnés para trabajo en alturas: Arnés Multipropósito En X, 4 Argollas Ref. A0350X
	1
	 
	                            -   

	
	Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas con diseño en X.
	
	
	

	
	Certificado bajo las normas ANSI Z359.11 (2014) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009).
	
	
	

	
	El Equipo debe de estar compuesto por:
	
	
	

	
	Cuatro argollas en “D” fabricadas en acero forjado con resistencia de 5.000 libras (una dorsal para detención de caídas, una argolla pequeña esternal para ascenso y descenso, y dos laterales para posicionamiento en un punto fijo).
	
	
	

	
	Dos dispositivos plásticos ergonómicos pequeños para direccionamiento de la reata.
	
	
	

	
	Reata azul y negra de 45mm de poliéster.
	
	
	

	
	Cuatro hebillas trabillas de puente, fabricadas en acero forjado, con resistencia a las 4.000 Libras para conexión.
	
	
	

	
	Cuatro hebillas trabilla eslabón fabricadas en acero forjado, con resistencia de 4.000 libras para conexión.
	
	
	

	
	Dos porta-eslingas.
	
	
	

	
	Tener Back strap o cinta posterior en reata poliéster.
	
	
	

	
	Cuatro hebillas de ajuste en plástico
	
	
	

	
	Tener indicador de impacto
	
	
	

	
	 
	
	
	

	
	Empresa: Tiendas EPP.
	
	
	

	
	https://www.tiendasepp.com/
	
	
	

	
	https://www.tiendasepp.com/productos/epp
	
	
	

	24
	Señalética de evacuación:  ruta de evacuación a la derecha, ruta evacuación izquierda (30), espacio libre de humo,(30) riesgo eléctrico (10), señalización de accesibilidad  personas con discapacidad  motora (10)  (bastón, silla de ruedas y muletas)  en material Polilam, medidas, 32 largo x 22 ancho. Empresa:homcenter https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/search/?Ntt=se%C3%B1alizacion%20discapacidad
	80
	 
	                            -   

	TOTAL
	                                   -   
	                           -   




NOTAS:
1. La propuesta económica no puede superar el valor del presupuesto oficial establecido total y/o subtotal y/o por ítem del valor promedio establecido en el estudio de mercado, so pena de estar incurso en causal de rechazo.

2. Los valores deben incluir IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones y demás costos directos e indirectos en que deba incurrirse para la debida ejecución del contrato.

3. El proceso que adelanta la entidad es en pesos colombianos, por consiguiente, los bienes y servicios que requiere la entidad deberá ser presentado por el oferente, asumiendo los costos de importación y costos de cambio de moneda extranjera; es decir, el riesgo arancelario o de un cambio monetario no previsto deberá ser asumido por los oferentes.


VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: EN LETRAS Y NUMEROS ($XXXXXXXXXXXX)
(Nombre o Razón Social)
(Firma del proponente o representante legal)
(C.C. o NIT)
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