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ANEXO. No. 1
PROPUESTA TÉCNICA

REF.: INVITACION PÚBLICA MIC-SC-xxx-2025.

[bookmark: _Hlk183130775]OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES Y FUNCIONARIOS DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ

Yo___________________, identificado con Cédula de Ciudadanía No. ___________ expedida en ____________, actuando en Nombre y Representación de la firma _______________ identificada con NIT No. __________, por medio del presente documento me manifiesto al Municipio que acepto todas y cada una de las condiciones de carácter técnico mínimo exigidas, tales como:


Para efectos de cumplimiento del presente proceso contractual, se debe tener en cuenta que el proponente seleccionado se compromete, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad a entregar los elementos, los cuales debe cumplir con las siguientes condiciones y características técnicas: 


Las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS de la presente contratación se detallan a continuación:

	ÍTEM 
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	 

	1
	Botas de Seguridad:                                                                            Capellada: Cuero semigraso café. Calibre 2.0 – 2.2; resistente al desgarre.
	16
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	Contrafuerte: Termo adherible de polímero termoplástico, resistente al impacto y a la deformación.
	
	

	
	Suela: En Poliuretano (PU). Inyectada directa al corte, resistente a hidrocarburos. Ultraliviana, flexible y con excelente capacidad de agarre.
	
	

	
	Lengüeta: Sintético / Etilviniloasetato / Forro textil, bondeado suave al tacto.
	
	

	
	Forro interior: Poliéster, color café.
	
	

	
	Puntera: No metálica (Composite / policarbonato), Resistente al impacto y a la compresión. (EN 12568:2010).
	
	

	
	Plantilla:
	
	

	
	Plantilla de montaje: Plantilla Strobell antimicótico, anti-alergénico y de alta flexibilidad.
	
	

	
	Plantilla anti perforante: Plantilla anti perforante tipo Kevlar.
	
	

	
	 
	
	

	
	Empresa: Cormancol
	
	

	
	https://www.cormancol.com/catalogo/calzado-industrial/bota-swif-1928-con-suela-antiperforante-t-42-3025/
	
	

	2
	Botas de Seguridad:                                                                                                                Descripción de producto:
	14
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	Bota de seguridad en cuero semigraso café, dieléctrico , resistente a hidrocarburos, puntera composite, ideal para trabajos en la industria manufacturera, construcción.
	
	

	
	Capellada: cuero semigraso café Calibre 2.0 2.2; resistente al desgarre. ( laterales en material sintético)
	
	

	
	Forro interior: Poliéster, color café.
	
	

	
	Contrafuerte: termo adherible de polímero termoplástico, resistente al impacto y a la deformación.
	
	

	
	Suela: En poliuretano ( PU). Inyectada directa al corte, resistente a hidrocarburos. Ultraliviana, flexible y con excelente capacidad de agarre.
	
	

	
	Puntera: No metálica ( Composite/policarbonato), resistente al impacto y a la compresión ( EN 12568:2010)
	
	

	
	 
	
	

	
	Empresa: Cormancol
	
	

	
	https://www.cormancol.com/catalogo/calzado-industrial/bota-swif-1928-con-suela-antiperforante-t-42-3025/
	
	

	3
	Botas de caucho para Servicios Generales y Agricultura: USO: Especial para la industria agrícola y uso general. COLOR: Negro. TALLA: diferentes tallas ALTURA INTERNA: 27cm promedio talla: 36,37,38 y 39. PESO: 1.323 g PROCESO: Doble inyección de P.V.C. FORRO: Textil texturizado en rizo que brinda mayor confort. SUELA: Antideslizante, excelente agarre. IMPERMEABILIDAD: 100%, Bota fabricada bajo los requerimientos de la norma NTC2385. Bota de policloruro de Vinilo P.V.C, antecedente ISO 4643, Suela Antideslizante Con labrado profundo y micro canales que proporcionan mayor agarre y facilitan la remoción de residuos.                                                                                                                                       Color: negro
	17
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	Medida: Media caña
	
	

	
	Talla: Diferentes tallas
	
	

	
	 
	
	

	
	Empresa: Calzatodo
	
	

	
	https://www.calzatodo.com.co/bota-machita-362000006/p?idsku=157202&gad_source=4&gclid=CjwKCAjwg8qzBhAoEiwAWagLrAqhZgaQ0pAuE9v-em88AwhK4Q-ajK3Ly-PwQIR4TcxVa4n8bGBkeBoCIQQQAvD_BwE
	
	

	4
	BOTAS DE CAUCHO PARA HOMBRE : Característica: Botas de protección para hombre,  Ideales para distintas actividades en sectores industriales, servicios generales. Con doble inyección en PVC, punta suave y suela con labrado profundo que brinda un gran agarre para diferentes zonas y la remoción fácil de residuos, con buena  flexibilidad, resistencia y durabilidad, resistencia al riesgo eléctrico, (18.000v), suela de goma, punta redonda, Forro Interno 100 % poliéster tejido rizo, proceso: inyección de PVC, fabricado bajo los requerimientos de la norma NTC 2385, antecedente ISO 4643. MATERIAL INTERIOR: POLIÉSTER, bicolor 100% impermeable.                                     Color: Negro, Medida: Media cana, Talla: Diferentes tallas
	16
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	Empresa: Croydon
	
	

	
	https://www.croydon.com.co/MCO-956059946-botas-macha-baja-negro-para-hombre-y-mujer-croydon-_JM
	
	

	5
	Botas de caucho con puntera y suela anti perforante: Botas de caucho de PVC, 100% impermeable, certificada por Icontec con sello de producto bajo los requerimientos de la norma ASTM F2413-18, que resista una fuerza de compresión en la puntera de 11.121N o 25OOlbf con un espacio libre de altura inferior mínimo de 12.7 mm (0.50 pulg), Cumplir con la resistencia al impacto en la puntera de la bota, cuando se exponga a un nivel de energía de impacto de 101.7 J o 75 lbf y entre suela de acero con resistencia a la punción, Protección al riesgo eléctrico a 18.000V durante 1 minuto sin fuga de corriente no superior a 1 mA en condiciones secas.                                                                 Empresa: Aytex dotaciones
	7
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	https://www.aytexdotaciones.com.co/producto/bota-pantanera-ranger/
	
	

	6
	Batas blancas para protección manejo de archivo y azules para almacén y tics en  material antifluido cálido y liviano, manga larga con resorte, un logo estampado en la pecho de archivo alcaldía de Sibaté, cierre en la parte delantera con cremallera. 3 bolsillos, dos grandes y uno pequeño porta lapiceros lado izquierdo.                                
	10
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	 Empresa: TIENDAS EPP
	
	

	
	https://www.tiendasepp.com/bata-dacron-blanca-ref-120220?srsltid=AfmBOorTkIhP5sgxfQJ-xwI2FfLG7arZOPlZGxq3y6P2Clkv6PB2PcS7&variant_id=104207466
	
	

	7
	Overol enterizo, material en antifluido, con cremallera de plástico en la parte frontal con doble deslizador,  manga corta (cuatro ) para mayor protección y puño enresortado, refuerzo entrepierna y camuflado de 8 bolsillos               
	4
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	 Pecho: 2 bolsillos delanteros con cremallera
	
	

	
	En el pantalón: 2 bolsillos en pierna con tapa y velcro, 2 bolsillos traseros con cremallera, dos bolsillos laterales con cremallera, dos bolsillos falsos laterales (uno a cada lado), las tallas deben ser tomadas antes del pedido  (diferentes tallas sobremedida)
	
	

	
	Bota Recta con cremallera,
	
	

	
	Reflectivo en pierna y brazo de 2 centímetros y medio
	
	

	
	Resorte trasero
	
	

	
	Cuello: tipo militar
	
	

	
	Resorte en la cintura en la parte trasera
	
	

	
	Logo en espalda
	
	

	
	Color: por definir
	
	

	
	 
	
	

	
	Empresa: Suminístrales, contacto Ana Álvarez : 3187053105 (son fabricantes)
	
	

	
	 
	
	

	
	https://suministrales.com/overoles-2/
	
	

	8
	Overol enterizo, material en dril 100 % algodón antidezcolorizante, con cremallera de plástico en la parte frontal con doble deslizador,  manga larga para mayor protección y puño enresortado, refuerzo entrepierna y camuflado de 8 bolsillos Pecho: 2 bolsillos delanteros con cremallera
	25
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	En el pantalón: 2 bolsillos en pierna con tapa y velcro, 2 bolsillos traseros con cremallera, dos bolsillos laterales con cremallera, dos bolsillos falsos laterales (uno a cada lado), las tallas deben ser tomadas antes del pedido  (diferentes tallas sobremedida)
	
	

	
	Bota Recta con cremallera,
	
	

	
	Reflectivo en pierna y brazo de 2 centímetros y medio
	
	

	
	Resorte trasero
	
	

	
	Cuello: tipo militar
	
	

	
	Resorte en la cintura en la parte trasera
	
	

	
	Logo en espalda
	
	

	
	Color: por definir
	
	

	
	 
	
	

	
	Empresa: Suminístrales, contacto Ana Álvarez : 3187053105 (son fabricantes)
	
	

	
	 
	
	

	
	https://suministrales.com/overoles-2/
	
	

	9
	Overol de dos pieza, material en antifluido, blusa con cremallera de plástico en la parte frontal,  manga corta, refuerzo entrepierna y camuflado de 8 bolsillos Pecho: 2 bolsillos delanteros con cremallera
	7
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	En el pantalón: 2 bolsillos en pierna con tapa y velcro, 2 bolsillos traseros con cremallera, dos bolsillos laterales con cremallera, las tallas deben ser tomadas antes del pedido  (diferentes tallas sobremedida)
	
	

	
	Bota Recta con cremallera,
	
	

	
	Reflectivo en pierna de 2 centímetros
	
	

	
	Cuello: tipo militar
	
	

	
	Resorte en la cintura en la parte trasera
	
	

	
	Logo en pecho pequeño
	
	

	
	Color: Gris Oscuro  
	
	

	
	 
	
	

	
	Empresa: Suminístrales, contacto Ana Álvarez : 3187053105 (son fabricantes)
	
	

	
	https://artendacolombia.com/producto/overol-enterizo-y-2-piezas/
	
	

	10
	Equipo de invierno, para varios usos.                                              Conjunto impermeable para invierno de 2 piezas, pantalón y chaqueta con capucha, cierre en cremallera y velcro. Pantalón con resorte, refuerzos en la parte de mayor desgaste (sisas y entrepierna) mayor durabilidad.
	5
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	Fabricación: Electro sellado, sistema que hace el producto 100% impermeable.
	
	

	
	Reflectivos en chaqueta 2:  1 en  Espaldas y  1 en mangas
	
	

	
	Reflectivo en pantalón 1: en las botas del pantalón
	
	

	
	Composición: Tela con recubrimiento en PVC, Calibre 17 (270 micras)
	
	

	
	Diferentes tallas
	
	

	
	Material Interno: Tela poliéster, alta resistencia
	
	

	
	Color Negro.
	
	

	
	empresa: soefecepp
	
	

	
	https://soefecepp.com/proteccion-corporal/conjunto-impermeable-de-dos-piezas-reflectivo-espalda-brazos-y-piernas-calibre-17/
	
	

	11
	Overol escafandra  totalmente impermeable, Calibre 25.
	2
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	Overol elaborado en PVC, totalmente electro sellada calibre 25, talla XL, Guantes talla única, costuras totalmente electro selladas,  Genero. Unisex adulto.
	
	

	
	Empresa; Falabella
	
	

	
	https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/122364993/OVEROL-ESCAFANDRA-CALIBRE-25/122364995
	
	

	12
	Casco para trabajo en alturas : Casco para trabajo en alturas : Tipo: 1 clase: E LT -30 °, Certificaciones: CE /ANSI / SGS /UL / INSPEC / PAHs / REACH / TUVRHEINLAND Norma: EN 397 / ANSI Z89.1 – 2009
	2
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	Ventilación regulable,. Fabricado en plástico Abs de Alto impacto resistente a golpes Barbuquejo de tres Puntos en nylon, incluye sistema de porta linterna Talla: multi talla ajustable  L. Color banco Usos: Trabajos en altura, rescate, seguridad industrial, brigadas, deportes Extremos Protección Solar 
	
	

	
	Empresa: Roca Altura (Bogotá) https://www.rocayaltura.co/243-cascos-para-trabajo-y-rescate-?q=Marca-PETZL
	
	

	13
	Gafas seguridad Lente claro.; Lente de policarbonato corregido ópticamente y con amplio cubrimiento lateral.; Lente de amplia cobertura lateral desmontable.; Con tratamiento anti-rayadura y anti-empañante.;Diseño ergonómico.; Marco flexible en PVC color rojo/blanco/azul.; Patillas retráctiles que permiten acercar o alejar el lente del rostro.; Resistencia a impactos de alta velocidad y abrasión.; Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6.;Incluye cordón de seguridad.; Peso 32.5 g.;Certificado ANSI Z87.1-2015.                   Empresa: full minería construcción:
	20
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	https://fullmineria.com/producto/lente-top-gun-af-claro-stellpro/       
	
	

	14
	GUANTE EN VAQUETA TIPO INGENIERO AMARILLOS, SENCILLOS, CORTOS TALLA UNICA Material: Vaqueta, Puño: Abierto. B. Tipo de costura: Hilo poliéster - Calibre 0.11, Cuero curtido, sin refuerzo en la palma, longitud:  24C, (por docena)                                                                                   Empresa: Cormacol
	60
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	https://www.cormancol.com/catalogo/guantes-de-trabajo/guante-ingeniero-sencillo/
	
	

	15
	Guante para lavado de losa: cuante de caucho domestico amarillo talla 7 y 8, calibre 20 rey de paquete X 2                                                                     Empresa: OFIX
	120
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	https://www.ofix.online/guante-caucho-domestico-amarillo-talla-8-calibre-20-rey-paquete-x-2/p?idsku=4779&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw1emzBhB8EiwAHwZZxbZ0Wc1y6FGe2fEd7Tpnjdj6rbbM9-3_6_qank31VysrWA-AlUwTFRoCRjQQAvD_BwE
	
	

	16
	Guante Multiflex Poliéster Nitrilo Talla S, M,  Certificación: EN 388 - Resultado 4121, Material poliéster elástico y nitrilo negro liso, Uso Herramientas, mecánica, instalación, ensamble, actividades con presencia de aceites, grasas e hidrocarburos, Puño Cerrado, Características: Alta resistencia a la abrasión, químicos y derivados del petróleo, ajuste total a la mano, lavable, ultraliviano, permite realizar trabajos de motricidad fina.(paquete de 12 pares).       Empresa: Dotaciones a domicilio
	200
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	https://dotacionesadomicilio.com/producto/guantes-de-seguridad-nitrilo-steelpro/
	
	

	17
	Guantes de neopreno largos Guantes calibre 35 extralargos: talla L, guante requerido para mantenimiento   intensivo de tanques, carro tanques, pozos sépticos, equipos, piscinas y lavanderías industriales, Manipulación de productos químicos. Tareas agropecuarias de trabajo pesado.
	12
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	Características:
	
	

	
	• Protege, desde la mano  hasta el hombro.
	
	

	
	• Protección y resistencia, para realizar labores intensivas
	
	

	
	• Grabado que mejora el agarre en húmedo y en seco para prevenir accidentes.
	
	

	
	• Mayor resistencia a numerosos químicos: Cetonas, sales, detergentes, alcoholes, bases y grasas.
	
	

	
	• Excelente resistencia a esfuerzos mecánicos.
	
	

	
	• Clorado, para disminuir el riesgo de irritaciones y alergias.
	
	

	
	Longitud: 64 cms / 640 mm
	
	

	
	Empresa: LATEXPOR
	
	

	
	https://www.latexport.com/latexpor/pg1410/sp/tapabocas#ancla
	
	

	18
	Guantes  de nitrilo: para manipulación de alimentos caja por 100 unidades, calibre 8, Polvo: sin polvo, estériles: No, Libre de látex, material orgánico antialérgico, ajuste ambidiestro, flexible y resistente. Tallas S y M.   10 cajas
	10
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	Empresa: Diseb (aseo y desechables)
	
	

	
	https://disebaseoydesechables.mercadoshops.com.co/MCO-1272691709-guante-de-nitrilo-manipulacion-de-alimentos-caja-x-100-uni-_JM
	
	

	19
	Tapabocas  K N 95: Caja de 50 Unidades, con ajuste nasal, Tipo de agarre: elástico, de doble servicio, para uso industrial, Caja de 50 tapabocas, 4 cajas
	6
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	Empresa: Mercado Libre (Bogotá)
	
	

	
	https://listado.mercadolibre.com.co/tapabocas-n95-caja-x-50
	
	

	20
	Tapabocas desechables Tapabocas: desechables:  Máscaras y barreras de protección facial, con adaptador nasal anatómico
	30
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	• Triple capa de alta eficiencia de filtración
	
	

	
	• Protección en un 98% de bacterias y microorganismos
	
	

	
	• Tiras elásticas resistentes
	
	

	
	• Tapabocas elástico desechable con subempaque individual.
	
	

	
	Tapabocas desechables:  30 CAJAS  POR 100 TAPABOCAS 
	
	

	
	Empresa: Mundo Dotaciones  (Bogotá)
	
	

	
	https://mundodotaciones.com/producto/mascaras-y-barreras-de-proteccion-facial/
	
	

	21
	RESPIRADOR CON DOBLE CARTUCHO 
	2
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	Respirador reutilizable Media cara,  de dos filtros, Serie: 6200,Talla:M-6300 
	
	

	
	Más 2 filtros 6003V (Para gases orgánicos y a gas acido)
	
	

	
	Característica:
	
	

	
	Pieza facial de media cara, doble cartucho, en material poliuretano que facilite el uso de filtros y cartuchos reemplazables para protección contra ciertos gases, vapores y material particulado como polvo, neblina y humos.
	
	

	
	material elastomérico suave para la piel, que reduzca la posibilidad de irritación en la piel
	
	

	
	Aprobaciones NIOSH/MSHA para todas las combinaciones de cartuchos línea 6000 y pre-filtros y los filtros de la línea 2000.
	
	

	
	 
	
	

	
	Empresa: Central de suministros –G SPATH
	
	

	
	https://www.centraldesuministrosgs.com.co/MCO-835696723-careta-3m-media-cara-6200filtros-6003-v-organic-y-gas-acid-_JM
	
	

	22
	Capa de invierno: Capa (poncho) de invierno con capota, 100% impermeable, Genero: Unisex adulto, Material: Poliéster, fabricado en calibre 16, Totalmente electro sellado para garantizar su impermeabilidad, talla única, Medidas: 2 x 1,15, Color: Negro,
	28
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	Empresa: Falabella
	
	

	
	 
	
	

	
	https://www.falabella.com.co/falabella-co/product/128849207/PONCHO-C16-IMPERMEABLE/128849210
	
	

	23
	Arnés para trabajo en alturas: Arnés Multipropósito En X, 4 Argollas Ref. A0350X
	1
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	Elemento parte de un sistema personal de detención de caídas con diseño en X.
	
	

	
	Certificado bajo las normas ANSI Z359.11 (2014) y cumpliendo con los lineamientos de la ANSI Z359.12 (2009).
	
	

	
	El Equipo debe de estar compuesto por:
	
	

	
	Cuatro argollas en “D” fabricadas en acero forjado con resistencia de 5.000 libras (una dorsal para detención de caídas, una argolla pequeña esternal para ascenso y descenso, y dos laterales para posicionamiento en un punto fijo).
	
	

	
	Dos dispositivos plásticos ergonómicos pequeños para direccionamiento de la reata.
	
	

	
	Reata azul y negra de 45mm de poliéster.
	
	

	
	Cuatro hebillas trabillas de puente, fabricadas en acero forjado, con resistencia a las 4.000 Libras para conexión.
	
	

	
	Cuatro hebillas trabilla eslabón fabricadas en acero forjado, con resistencia de 4.000 libras para conexión.
	
	

	
	Dos porta-eslingas.
	
	

	
	Tener Back strap o cinta posterior en reata poliéster.
	
	

	
	Cuatro hebillas de ajuste en plástico
	
	

	
	Tener indicador de impacto
	
	

	
	 
	
	

	
	Empresa: Tiendas EPP.
	
	

	
	https://www.tiendasepp.com/
	
	

	
	https://www.tiendasepp.com/productos/epp
	
	

	24
	Señalética de evacuación:  ruta de evacuación a la derecha, ruta evacuación izquierda (30), espacio libre de humo,(30) riesgo eléctrico (10), señalización de accesibilidad  personas con discapacidad  motora (10)  (bastón, silla de ruedas y muletas)  en material Polilam, medidas, 32 largo x 22 ancho. Empresa:homcenter https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/search/?Ntt=se%C3%B1alizacion%20discapacidad
	80
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2.2.2.    CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES EXIGIDAS

Los bienes a contratar deberán entregarse debidamente empacados y sellados.
Los bienes deben cumplir con los estándares exigidos por la Norma Técnica Colombiana. 
Los bienes deben ser nuevos, no remanufacturados o usados.
Los bienes deben ser entregados junto con sus manuales de instrucción de uso y sus respectivas garantías técnicas.
Cambiar el bien o los bienes, partes o elementos del objeto contractual cuando a juicioso del contratante y/o supervisor no cumpla con las especificaciones requeridas o cuando haya defectos de fabricación, violación a las normas de calidad y diseño, sin que ello implique la perdida de la garantía. Para ello el contratista tendrá un plazo de cinco (5) días.

2.2.3. DISEÑOS

Los diseños en general estarán a cargo del contratista con aprobación de la administración. Los diseños deben guardar una exclusividad limitada a los distintivos oficiales y de interés de la entidad.

2.2.4. FICHAS TÉCNICAS: 

Todos los elementos de uso personal deben cumplir con la normatividad vigente en seguridad y salud en el trabajo, en los casos a que hubiere lugar.

El proponente debe adjuntar fichas técnicas de los elementos y equipos de seguridad, donde se indique su uso, almacenamiento y mantenimiento del mismo. los demás elementos no fabricados por el proponente, en cualquiera de los casos deben ser expedidas por el respectivo fabricante.

En caso de que alguno de los elementos entregados no satisfaga las condiciones técnicas requeridas por el Municipio, el supervisor del contrato comunicará por escrito (oficio o correo electrónico) al contratista, quien deberá realizar el cambio de los elementos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación.
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