ANEXO No. 6A 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – FICHA TECNICA - MARCA Y REFERENCIA

	ÍTEM Nro.
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	MARCA / REFERENCIA OFERTADA (por favor escriba la marca y referencia del producto ofertado)


	1
	ADQUISICIÓN DE UN MONTACARGAS
	UNIDAD
	1
	

	ADQUISICIÓN DE UN MONTACARGAS
	

	
	Referencia Articulo
	Descripción
	Cantidad 
	Unidad de Medida

	1.0
	GENERALIDADES

	1.1
	Fuente de potencia 
	
	Eléctrico 

	1.2
	Control de dirección 
	
	Sentado 

	1.3
	Capacidad especifica de elevación
	(kg) 
	Entre
3000/4000

	1.4
	Centro de carga 
	(mm) 
	500

	2.0
	PESO

	2.1
	Peso total montacargas con batería
	(Kg)
	Entre 4000/5600

	3.0
	RUEDAS

	3.1
	Ruedas A= macizas, B= neumat, C= Sup-Elast delante/atrás
	4
	Entre
A-B-C

	3.2
	Radio de giro
	 (mm)
	 Entre
2000/2500

	4.0
	RENDIMIENTO

	4.1
	Velocidad máxima (adelante/atrás) Con/Sin Carga.
	Km/h
	Entre
10/20

	4.2
	Pendiente máxima con/sin carga
	%
	Entre
(13-31) / (14-38)

	4.3
	Velocidad elevación, con/sin carga
	m/s
	Entre
(0.20-0.6) / (0.5 – 0.65)  

	4.4
	Velocidad descenso, con/sin carga
	m/s
	Entre
(0.4 - 0.40) / (0.4 -0.55)

	5.0
	DIMENSIONES

	5.1
	Altura Máxima de la horquilla
	mm
	Entre
3000/4500

	6.0
	MOTOR ELÉCTRICO 

	6.1
	Una (1) Batería, voltaje/capacidad después de 5 horas de carga
	VAAh
	80/Entre
280/800



	

	GARANTIA EXTENDIDA  
	

	Planes adicionales de protección, que preservan la inversión, ayudan a administrar los riesgos, evitando grandes costos de reparación en caso de averías mecánicas luego de la garantía de fábrica original. Extendida a seis (06) meses.
	

	ACUERDOS DE MONITOREO DE CONDICIÓN DE MANTENIMIENTO.
	

	Soluciones para la administración del equipo a través de niveles de acuerdos que se adaptan a las necesidades, que permiten controlar costos, reducir la cantidad de reparaciones inesperadas y el tiempo de inactividad de la máquina, prevenir fallas catastróficas mediante la ejecución de mantenimientos preventivos y/o correctivos, realizados por personal técnico en su sitio de trabajo, le permiten tener claridad sobre la utilización, la disponibilidad y consumos de combustible del equipo.
	

	TÉCNICA ASISTENCIA.
	

	Realiza entrega técnica de los equipos nuevos y/o certificados después de ser entregados físicamente, con el fin de explicar el funcionamiento y operación. Además, con el servicio de asistencia técnica remota, en caso de presentar fallas en los equipos, haciendo salvedad que aplican términos y condiciones para la prestación de estos servicios.
	

	FACTURACIÓN Y CONDICIONES DE PRECIO
	

	
Los precios ofertados incluyen:

1. IVA según porcentaje que aplique y demás impuestos. 
2. Entrega en las instalaciones indicadas por la entidad.
3. Capacitación de tres operadores en conducción y mantenimiento de primer nivel.
4. Mantenimiento (preventivo y correctivo) para el equipo ofrecido durante la garantía.
5. Pólizas de Seriedad, Calidad y/o Cumplimiento
6. Programas de mantenimiento.
7. Registro ante la secretaria de tránsito (Matricula).
8. Impuestos de legalización de contrato.
9. Así mismo el suministro de una slinga plana con rachet de 6 toneladas 9 metros.
10. Cable de repuesto para carga de la batería 
11. Tomacorriente para cable de carga instalado en el ALGAE.
12. GPS.


	

	ALCANCE DE LA GARANTÍA
	

	

Garantía de veinticuatro (24) meses o doce mil (12.000) horas sobre todo el equipo, lo que ocurra primero respectivamente. 

El ofertante debe ANEXAR en el momento de presentar la oferta los catálogos, y certificaciones de la fábrica del montacargas   los cuales deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción al castellano en donde especifiquen que cumplen con todas las características técnicas a ofertar.
 
El ofertante debe CERTIFICAR que brindara MANTENIMIENTO PREVENTIVO para el bien ofertado por lo menos dos veces al año y MANTENIMIENTO CORRECTIVO (en caso de que el equipo presente fallas de fábrica) cuando se requiera durante el tiempo que esté vigente la garantía del bien ofrecido dentro del territorio colombiano.

El ofertante debe CERTIFICAR que realizara una capacitación para tres operadores sobre el correcto uso, manejo del montacargas y mantenimiento preventivo, previo a la entrega del bien. 

El ofertante favorecido con la adjudicación debe anexar al momento de efectuar la entrega el registro de importación de los elementos y componentes utilizados, si estos son importados.
	

	OTRAS CONDICIONES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	

	Instalación de GPS. De acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente y de manera exclusiva para la maquinaria de construcción relacionada en el Decreto 2261 de 2012, la empresa entregará instalado un GPS dual que cumple con los requisitos exigidos por la resolución 02086 de la Policía Nacional.
	

	Así mismo el suministro de una slinga plana con rachet de 6 toneladas 9 metros.
	

	Cable de repuesto para carga de la batería.
	

	El contratista se compromete a proporcionar un Tomacorriente para cable de carga instalado en la ciudad de Bogotá D.C. en las instalaciones del ALGAE (Almacén General de Armas Entregadas al Estado) del Departamento de Armas y Municiones y Explosivos (DCCAE), ubicado en el Batallón de Artillería No.13 GR Landazábal Reyes, Cantón Militar de Artillería. Kilómetro 3 vía Usme, Calle 51 sur No.5-19 Cantón Sur Bogotá D.C.
	

	Contar como minino con una línea celular, un teléfono fijo en la sede administrativa y una dirección de correo electrónico para la comunicación con el supervisor del contrato, para la realización de solicitudes y para el seguimiento y monitoreo de las mismas.
	

	Debe certificar que cuenta con un programa de producción donde implementa y verifica la aplicación de las buenas prácticas ambientales responsables.
	

	Los embalajes deben ser reciclables o reutilizables, y se debe minimizar cantidad, sin que afecte la protección de los productos, dentro de la oferta debe estar explícito la disposición final de los embalajes en donde esté definido como debe ser su separación.
	

	Dar cumplimiento a las condiciones de transporte de los bienes objeto del contrato, los cuales deberán estar debidamente empacados, rotulados, embalados, enzunchados y cubierta conforme a la normatividad técnica nacional cuando este aplique, de acuerdo a las exigencias propias de su naturaleza, de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. Los contenedores deberán llevar dispositivos especiales de sujeción según lo estipulado por el Ministerio de Transporte.
	

	El Montacargas deberá ser entregado en la ciudad de Bogotá D.C. en las instalaciones del ALGAE (Almacén General de Armas Entregadas al Estado) del Departamento de Armas y Municiones y Explosivos (DCCAE), ubicado en la Carrera No.20b-99, Cantón Militar Caldas, Puente Aranda.
	

	REQUISITOS AMBIENTALES:
	

	El contratista debe dar cumplimiento a las condiciones de transporte de los bienes objeto del contrato, los cuales deberán estar debidamente empacados, rotulados, embalados, enzunchados conforme a la normatividad técnica nacional cuando este aplique, de acuerdo con las exigencias propias de su naturaleza, de manera que cumpla con las medidas de seguridad vial y la normatividad ambiental. los contenedores deberán llevar dispositivos especiales de sujeción según lo estipulado por el Ministerio de Transporte.

El Contratista debe garantizar que los envases y embalajes de los bienes a suministrar deben ser reciclables o reutilizables, y se debe minimizar cantidad, sin que afecte la protección de los productos.
	

	NORMAS BIOSEGURIDAD:
	

	El personal contratista debe cumplir con las normas de seguridad y salvaguardar la integridad de sus empleados, al igual que respetar las normas de movilidad interna dentro las instalaciones del Ministerio de Defensa. El Contratista deberá cumplir con todos los protocolos y normas de bioseguridad establecidos, expedidos por el gobierno nacional y/o distrital.
	

	
NOTA 1: El bien a adquirir puede ser objeto de importación y trámites de nacionalización. Los precios de referencia incluyen todos los gravámenes y gastos relacionados con las posibles actividades y gestiones mencionadas, y por lo tanto en caso de darse, no generarán costo adicional para el COGFM. Los precios deberán ser ofertados en pesos colombianos, para lo anterior, el oferente deberá hacer el análisis necesario en lo que respecta a la TRM a usar, para el respectivo cálculo en pesos colombianos.
	





___________, identificado con cc No. ________________ Expedida en _____________, actuando en calidad de representante legal de la firma (o persona natural), manifiesto que cumplo con todas las especificaciones técnicas   y experiencia requeridas y me comprometo a cumplir con el objeto del proceso bajo las condiciones técnicas sin condición alguna. 

Así mismo declaro bajo la gravedad del juramento, comprometiendo nuestra responsabilidad personal e institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, corresponde única y exclusivamente a la entidad que representamos.

Para constancia firmo, en la ciudad de   Bogotá a los ________________
[bookmark: _GoBack]
NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CC.
Representante Legal
Empresa:
NIT.
