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ANEXO 1
ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

“OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MILENIO DEL MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS”

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
[bookmark: _Hlk193204341]El Municipio de Manzanares Caldas de conformidad con el artículo 311 de la Constitución Política como entidad fundamental de la división política administrativa del estado le corresponde prestar los servicios públicos que le determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen en la Constitución y las leyes. 
La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señala la ley.
El Municipio de Manzanares, como entidad territorial de la división política y administrativa del Estado, con autonomía política, administrativa y fiscal, tiene como misión constitucional y legal asegurar el desarrollo social, político, económico, físico y ambiental del municipio, el bienestar general y el mejoramiento continuo de calidad de vida de su población; mediante el ejercicio a través de la Administración Municipal de las competencias y funciones establecidas en la Constitución Política, las disposiciones legales, en concordancia con los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.
En atención al artículo 5. de la Ley 136 de 1994 modificado por la Ley 1551 de 2012 que define los principios rectores de la Administración Municipal y que regulan la organización y el funcionamiento de los municipios, que se desarrollará con arreglo a los postulados que rigen la función administrativa y regulan la conducta de los servidores públicos, y en especial, con sujeción a los principios de eficacia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad y de acuerdo con los criterios de eficacia, publicidad, moralidad , imparcialidad y principalmente eficiencia, donde el Municipio deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos, definir una organización administrativa racional que le permita cumplir de manera adecuada las funciones y servicios a su cargo. 
Así mismo corresponde al Municipio prestar servicios públicos, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, para lo cual debe garantizar el funcionamiento de instituciones de la función pública y la celebración de los contratos establecidos en la ley para cumplir con los fines estatales.
De acuerdo a lo establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible “el acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho humano, y sin embargo, miles de millones de personas siguen enfrentándose a diario a enormes dificultades para acceder a los servicios más elementales. Aproximadamente 1.800 millones de personas en todo el mundo utilizan una fuente de agua potable que está contaminada por restos fecales. Unos 2.400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes y letrinas”. 
(…) “las enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento siguen estando entre las principales causas de fallecimiento de niños menores de 5 años; más de 800 niños mueren cada día por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene” (…) 
Por lo tanto, una prestación de servicios adecuados de agua y saneamiento se convierten en parte esencial para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones y con ello lograr los objetivos de desarrollo sostenible en tema de agua limpia y saneamiento y los relativos a la salud.  
El Municipio de Manzanares se encuentra ubicado en el Departamento de Caldas, en la subregión Alto Oriente. Según el Departamento Nacional de Planeación, se clasifica como un Entorno de Desarrollo es Intermedio y se encuentra en sexta (6) categoría, de conformidad con la Ley 617 del 2000. El municipio abarca una superficie aproximada de 195 km2, y proyecta una población de 18.280 habitantes para el año 2023, según las estimaciones del DANE. Dentro de esta estimación poblacional 11.190 residentes se ubican en las áreas urbanas, mientras que 7.090 lo hacen en el área rural.

No obstante, a pesar de su potencial para el desarrollo, el Municipio de Manzanares enfrenta un importante desafío: el suministro de agua potable en condiciones óptimas. El CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2018 llevado a cabo por el DANE, revelo cifras importantes: de los 5.708 hogares encuestados en Manzanares, un 34%, equivalente a 1.940 hogares, manifestaron no disponer de servicios de acueducto y agua potable adecuados. Esta carencia afecta tanto a la zona urbana como a la rural del municipio, lo que evidencia un problema sistémico que requiere de acciones inmediatas. 
[image: Mapa

Descripción generada automáticamente] 
Imagen 1: Población que no cuenta con servicio de acueducto
Fuente: GEOVISOR Censo Nacional de Población y Vivienda DANE 2018

[bookmark: _Hlk193204401][bookmark: _Hlk176443200]Sumado a lo expuesto la optimización de redes de alcantarillado es de vital importancia para de manera posterior continuar con labores de mantenimiento vial y construcción de pavimentos con lo cual se podrá garantizar la no intervención de estas estructuras en mucho tiempo y con ello no incurrir en posibles detrimentos patrimoniales.

Adicional a lo expuesto con la intervención de acueducto y alcantarillado se hace necesario construir un tramo de pavimento en pro de dar estabilidad y evitar la carga del suelo sobre cámaras, especialmente en las intersecciones o zonas de giro; construir un tramo de pavimento sobre la red de acueducto y alcantarillado es crucial por varias razones, el pavimento cumple un papel importante en la protección de estas infraestructuras especialmente en la intersección que es punto de encuentro, giro y retorno otorgando protección a la red, el pavimento actúa como una capa protectora que ayuda a prevenir daños a las tuberías de acueducto y alcantarillado. Sin un pavimento adecuado, el tráfico vehicular y peatonal podría ejercer presión directa sobre las tuberías, lo que podría causar daños, fugas o roturas. El pavimento distribuye las cargas del tráfico de manera más uniforme sobre el suelo. Esto reduce la concentración de fuerzas sobre las tuberías, minimizando el riesgo de fallos estructurales en la red de acueducto y alcantarillado. La capa de pavimento ayuda a mantener el suelo en su lugar y evita el desplazamiento o asentamiento desigual del terreno que podría afectar la alineación y estabilidad de las tuberías. Sin pavimento, el terreno podría colapsar o hundirse, afectando las tuberías subyacentes. El pavimento ayuda a controlar la erosión del suelo que podría socavar las tuberías. Sin una capa pavimentada, el agua de lluvia y otros factores pueden arrastrar el suelo alrededor de las tuberías, provocando su exposición y posible daño. El pavimento facilita la localización y el acceso a las redes de acueducto y alcantarillado durante las tareas de mantenimiento y reparación. Las áreas pavimentadas suelen tener accesos bien definidos como tapones o cámaras de inspección, lo que permite realizar trabajos sin dañar otras partes de la red. El concreto se ejecutará en la zona necesaria para protección de cámara principal y redes de acueducto y alcantarillado, no obstante la pavimentación deberá ser gestionara por la administración municipal, el pavimento a ejecutar es mínimo por tratarse de una obra de reposición de redes de acueducto comunitario y red de alcantarillado.

Los tramos a intervenir se encuentran localizados en la zona urbana en la Calle 9 Este del Barrio Milenio del municipio de Manzanares, Caldas y estos poseen actualmente acueducto y alcantarillado en tubería de asbesto cemento, redes que ya cumplieron con su vida útil y se encuentran en mal estado, motivo por el cual es deber de la administración municipal garantizar el correcto funcionamiento de estos servicios.

Con el cambio de las redes de acueducto y alcantarillado se suplen las siguientes necesidades:

   - Riesgo para la salud: A pesar de que las tuberías de asbesto-cemento no representan un riesgo inmediato mientras están intactas, el desgaste, las fracturas o la manipulación de las mismas pueden liberar fibras de asbesto, que son altamente perjudiciales para la salud. Estas fibras, al liberarse, pueden contaminar el ambiente y representar un riesgo potencial para los trabajadores y la comunidad en general.
   
   - Deterioro por envejecimiento: Con el paso del tiempo, las tuberías de asbesto-cemento se vuelven frágiles debido a la corrosión interna y externa, lo que aumenta la probabilidad de colapso o roturas. Estas fallas pueden provocar hundimientos en las vías o terrenos circundantes y causar grandes problemas de infraestructura. El envejecimiento de las tuberías aumenta la frecuencia de las fallas, lo que requiere constantes reparaciones y genera costos adicionales. Estas fallas también interrumpen el servicio de agua, afectando a la comunidad.

   - Fugas y roturas frecuentes: El envejecimiento de las tuberías aumenta la frecuencia de las fallas, lo que requiere constantes reparaciones y genera costos adicionales. Estas fallas también interrumpen el servicio de agua, afectando a la comunidad. Y de igual manera el deterioro de las tuberías incrementa el riesgo de obstrucciones, colapsos y fugas de aguas residuales, lo que puede llevar a una contaminación ambiental y sanitaria en la zona, afectando especialmente a cuerpos de agua cercanos y áreas urbanas.
   
   - Regulaciones ambientales y de salud: Las regulaciones en muchas partes del mundo prohíben o limitan el uso de asbesto debido a sus efectos adversos en la salud. Reemplazar las tuberías de asbesto-cemento es necesario para cumplir con las normativas ambientales y de salud, evitando sanciones o demandas por incumplimiento.
   
   - Reducción de pérdidas de agua: Las tuberías modernas, como las de PVC, polietileno o hierro dúctil, son más eficientes y resistentes a las fugas, lo que contribuye a la reducción de pérdidas de agua potable, mejora la presión y optimiza el servicio.

- Protección de los trabajadores: Las normativas laborales también exigen la eliminación de materiales peligrosos como el asbesto para reducir los riesgos para los trabajadores encargados del mantenimiento de las redes de alcantarillado

   - Mayor vida útil: Las nuevas tuberías tienen una mayor durabilidad y vida útil, lo que reduce la necesidad de reparaciones y reemplazos a corto plazo.

  - Mejora en la infraestructura: Las tuberías modernas, como las de PVC, polietileno o hierro dúctil, son más resistentes, duraderas y menos propensas a sufrir daños. Estas tuberías no sólo son más seguras, sino que también reducen los costos de mantenimiento y permiten una mayor capacidad de conducción de aguas residuales.

   - Reducción del impacto ambiental: Las nuevas tecnologías en tuberías de alcantarillado ayudan a mejorar la eficiencia del sistema, reduciendo fugas y contaminaciones que podrían afectar el medio ambiente, en particular cuerpos de agua y suelos.

  - Ahorro a largo plazo: Aunque la reposición de la red implica una inversión significativa, a largo plazo se reducirán los costos operativos asociados al mantenimiento, reparación de averías, y las consecuencias de los colapsos de las tuberías.

   - Evitar sanciones legales y ambientales: Al eliminar el asbesto de la infraestructura, se evitan posibles sanciones legales por incumplimiento de normativas ambientales y se reducen los riesgos de demandas judiciales por contaminación o problemas de salud a la comunidad en general. Aunque la reposición inicial de la red de acueducto requiere una inversión considerable, a largo plazo se ahorrarán costos en mantenimiento y reparaciones.

- Prevención de interrupciones: Las tuberías deterioradas pueden causar interrupciones en el servicio de alcantarillado, lo que afecta tanto a la comunidad como a los negocios. La reposición con materiales más confiables garantiza un servicio continuo y más eficiente, evitando problemas de salud pública por desbordes de aguas residuales.

[bookmark: _Hlk193204446]El sector a intervenir está compuesto por una topografía quebrada y las escorrentías superficiales son causantes de la erosión que se presentan en estos tramos y con esto se aumenta la  necesidad de reponer redes de alcantarillado y acueducto que están en mal estado, evitando la saturación del suelo, así mismo se hace importante la pavimentación posterior para control de escorrentías superficiales y no solo garantizar servicios básicos sino también evitar situaciones de riesgo por reptación, desplazamiento o movimiento en masa a causa de planos de falla creados por líneas equipotenciales de fluidos infiltrados en el suelo por carencia de redes de acueducto y alcantarillado en buenas condiciones o vías apropiadas que controlen la escorrentía superficial.

[bookmark: _Hlk175140230]Por tal motivo, el Municipio de Manzanares identifica la necesidad de garantizar la salubridad pública en su territorio y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Esto implica el acceso a ambientes saludables e infraestructura de servicios adecuados que satisfacen las necesidades básicas de la población. Para lograr este objetivo, es esencial desarrollar un proceso contractual que tenga como objetivo principal la optimización de las redes de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio, específicamente en la Calle 9 Este del Barrio Milenio. Esta iniciativa no solo abordará las falencias técnicas y constructivas de los sistemas existentes, sino que también procurará establecer un marco sólido para la gestión sostenible del recurso hídrico y salud publica en beneficio de todos los Manzanareños.  
Mejorar la calidad del suministro de agua es crucial por varias razones fundamentales que afectan tanto la salud pública como el bienestar general de las comunidades. A continuación, se detallan las principales razones por las que es vital abordar y mejorar la calidad del suministro de agua:
· Invertir en la mejora de la calidad del agua puede reducir los costos asociados con el tratamiento de enfermedades relacionadas con el agua y las reparaciones de infraestructuras dañadas por la contaminación. A largo plazo, esto puede representar un ahorro significativo para los sistemas de salud y los presupuestos municipales.

· Mejorar la calidad del suministro de agua refleja un compromiso con el bienestar de la comunidad y la responsabilidad social. Proporcionar un agua segura y limpia demuestra un enfoque proactivo en la protección de la salud y el ambiente, fortaleciendo la confianza y la cohesión comunitaria.
Es fundamental que las familias en una zona cuenten con una conexión segura y confiable al acueducto. Una conexión segura garantiza el acceso a agua potable de calidad, esencial para la salud y el bienestar diario. Un suministro de agua constante y libre de contaminantes reduce el riesgo de enfermedades transmitidas por el agua, como infecciones gastrointestinales y otras afecciones graves. Además, una conexión adecuada evita problemas como la presión inadecuada o la falta de agua en momentos críticos, asegurando que todos los residentes puedan acceder al recurso esencial cuando lo necesiten.
Contar con una buena instalación y materiales óptimos es crucial para mantener la integridad del sistema de acueducto. El uso de materiales de alta calidad y técnicas de instalación adecuadas minimiza el riesgo de fugas, obstrucciones y daños en las tuberías. Esto no solo asegura un flujo constante de agua, sino que también protege el sistema contra posibles contaminaciones y deterioros prematuros. La instalación correcta es especialmente importante cuando se trata de obras que incluyen materiales granulares, ya que estos pueden afectar la estabilidad del sistema si no se manejan adecuadamente.
Los riesgos asociados con una instalación deficiente y el uso de materiales inadecuados son significativos. Las fugas y las roturas en las tuberías pueden causar pérdidas de agua, lo que no solo afecta el suministro, sino que también puede llevar a la contaminación del agua potable. Además, una mala instalación puede resultar en problemas de presión que afectan el flujo de agua, generando molestias y riesgos para la salud. 
La adecuada selección de materiales y técnicas de instalación asegura que el sistema sea duradero y eficiente, reduciendo la necesidad de reparaciones frecuentes y costosas y garantizando un suministro confiable para las familias.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Actualmente las redes de acueducto y alcantarillado se encuentran en asbesto cemento fisurado y en malas condiciones y con algunas cámaras colectoras colapsadas, dando lugar a infiltración y saturación del suelo y socavones a razón de las aguas de escorrentías no controladas.
a.  Localización:
Zona urbana del Municipio de Manzanares, Caldas en el Barrio Milenio Calle 9 Este. Las coordenadas medias del tramo a intervenir son: Latitud:  5°15'36.05"N y Longitud:  75° 8'46.57"O.

[image: ] 
Imagen 1 - fuente: Google Earth - Ubicación tramo a intervenir

3. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes:
	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.

	
	
	
	

	 
	 
	 
	

	 
	PRELIMINARES
	 
	

	1
	Localizacion y replanteo de redes
	ml
	

	2
	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros
	ml
	

	3
	Señal preventiva y reglamentaria
	und
	

	4
	Instalacion de valla institucional 2x4
	und
	

	 
	 
	 
	

	 
	DEMOLICIONES
	 
	

	5
	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas
	m3
	

	 
	 
	 
	

	 
	EXCAVACION
	 
	

	6
	Excavaciones en zanja - material común
	m3
	

	7
	Excavaciones en zanja - material conglomerado
	m3
	

	8
	Transporte y retiro de sobrantes (Incluye Cargue)
	m3
	

	 
	 
	 
	

	 
	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
	 
	

	9
	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC corrugada de 18"
	ml
	

	10
	Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla
	ml
	

	11
	Suministro, transporte e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF  D=0.59cm  para trafico pesado. Incluye plato de 1,5m x 1,5m e=0,2m en concreto hidraulico MR 42 con parrilla doble en varilla de 1/2" @20cm ambos sentidos. 
	Un
	

	12
	Suministro, transporte e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF  D=0.59cm  para trafico pesado. Incluye pavimento de intersección e=0,2m en concreto hidraulico MR 42 con parrilla doble en varilla de 1/2" @20cm ambos sentidos. Incluye sello elastomerico.
	Un
	

	13
	Bases y Cañuelas
	Un
	

	14
	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias
	ml
	

	15
	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto
	und
	

	16
	Suministro, transporte e instalación de silletas de 18"x6"
	und
	

	17
	Empalme a cámara
	und
	

	
	
	
	

	 
	LLENOS
	 
	

	18
	Arena para base y atraque
	m3
	

	19
	Lleno compactado con material de la obra
	m3
	

	19.2
	Suministro, transporte e instalación de afirmado
	m3
	

	 
	 
	 
	

	 
	OTROS
	 
	

	20
	Corte de pavimento y andenes
	ml
	

	21
	Techo provisional en madera y plástico
	m2
	

	22
	Entibado horizontal
	m2
	

	23
	Acompañamiento social
	mes
	

	24
	Trabajador Siso
	mes
	

	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	

	 
	PRELIMINARES
	 
	

	25
	Localizacion y replanteo 
	ml
	

	 
	 
	 
	

	 
	EXCAVACION
	 
	

	26
	En material comun de 0 a 2m
	m3
	

	27
	En conglomerado
	m3
	

	28
	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor
	m3
	

	 
	 
	 
	

	 
	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO
	 
	

	29
	Suministro, transporte e instalación de tuberia PVC de 2" rde 21
	ml
	

	30
	Suministro, transporte e instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor
	Un
	

	31
	Empalme a tuberia existente
	und
	

	32
	Suministro, transporte e instalación de tuberia PVC de 1" rde 21
	ml
	

	 
	 
	 
	

	 
	LLENOS
	 
	

	33
	Arena para base y atraque
	m3
	

	34
	Lleno compactado con material de la obra
	m3
	

	 
	 
	 
	

	 
	OTROS
	 
	

	35
	Suministro e instalación de cajas de medidor
	und
	



a.  Ítems de pago: 
	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Localizacion y replanteo de redes
	ml
	246,97
	$ 8.083,00 
	$ 1.996.259,00 
	

	2
	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros
	ml
	245,94
	$ 22.550,00 
	$ 5.545.947,00 
	

	3
	Señal preventiva y reglamentaria
	und
	6,00
	$ 277.526,00 
	$ 1.665.156,00 
	

	4
	Instalacion de valla institucional 2x4
	und
	1,00
	$ 1.185.924,00 
	$ 1.185.924,00 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 10.393.286,00
	

	 
	DEMOLICIONES
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas
	m3
	24,63
	$ 180.842,00 
	$ 4.454.138,00 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 4.454.138,00
	

	 
	EXCAVACION
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Excavaciones en zanja - material común
	m3
	355,90
	$ 52.388,00 
	$ 18.644.889,00 
	

	7
	Excavaciones en zanja - material conglomerado
	m3
	224,14
	$ 64.295,00 
	$ 14.411.081,00 
	

	8
	Transporte y retiro de sobrantes (Incluye Cargue)
	m3
	265,38
	$ 60.024,00 
	$ 15.929.169,00 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 48.985.139,00
	

	 
	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC corrugada de 18"
	ml
	106,97
	$ 695.261,00 
	$ 74.372.069,00 
	

	10
	Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla
	ml
	7,49
	$ 1.024.996,00 
	$ 7.677.220,00 
	

	11
	Suministro, transporte e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF  D=0.59cm  para trafico pesado. Incluye plato de 1,5m x 1,5m e=0,2m en concreto hidraulico MR 42 con parrilla doble en varilla de 1/2" @20cm ambos sentidos. 
	Un
	4,00
	$ 2.312.873,00 
	$ 9.251.492,00 
	

	12
	Suministro, transporte e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF  D=0.59cm  para trafico pesado. Incluye pavimento de intersección e=0,2m en concreto hidraulico MR 42 con parrilla doble en varilla de 1/2" @20cm ambos sentidos. Incluye sello elastomerico.
	Un
	1,00
	$ 40.116.126,00 
	$ 40.116.126,00 
	

	13
	Bases y Cañuelas
	Un
	5,00
	$ 824.051,00 
	$ 4.120.255,00 
	

	14
	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias
	ml
	154,00
	$ 115.304,00 
	$ 17.756.816,00 
	

	15
	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto
	und
	28,00
	$ 849.130,00 
	$ 23.775.640,00 
	

	16
	Suministro, transporte e instalación de silletas de 18"x6"
	und
	28,00
	$ 743.596,00 
	$ 20.820.688,00 
	

	17
	Empalme a cámara
	und
	5,00
	$ 158.487,00 
	$ 792.435,00 
	

	
	
	
	 
	 
	$ 198.682.741,00
	

	 
	LLENOS
	 
	 
	 
	 
	

	18
	Arena para base y atraque
	m3
	32,36
	$ 208.380,00 
	$ 6.743.177,00 
	

	19
	Lleno compactado con material de la obra
	m3
	339,29
	$ 56.283,00 
	$ 19.096.259,00 
	

	19.2
	Suministro, transporte e instalación de afirmado
	m3
	48,29
	$ 210.242,47 
	$ 10.152.609,00 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 35.992.045,00
	

	 
	OTROS
	 
	 
	 
	 
	

	20
	Corte de pavimento y andenes
	ml
	48,37
	$ 11.839,06 
	$ 572.655,00 
	

	21
	Techo provisional en madera y plástico
	m2
	449,27
	$ 28.315,00 
	$ 12.721.080,00 
	

	22
	Entibado horizontal
	m2
	276,91
	$ 53.516,00 
	$ 14.819.116,00 
	

	23
	Acompañamiento social
	mes
	1,00
	$ 4.529.139,70 
	$ 4.529.140,00 
	

	24
	Trabajador Siso
	mes
	2,00
	$ 5.225.930,42 
	$ 10.451.861,00 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 43.093.852,00
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	

	25
	Localizacion y replanteo 
	ml
	549,94
	$ 8.083,00 
	$ 4.445.165,00 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 4.445.165,00
	

	 
	EXCAVACION
	 
	 
	 
	 
	

	26
	En material comun de 0 a 2m
	m3
	166,22
	$ 52.388,00 
	$ 8.707.933,00 
	

	27
	En conglomerado
	m3
	41,55
	$ 64.295,00 
	$ 2.671.457,00 
	

	28
	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor
	m3
	10,52
	$ 60.024,00 
	$ 631.452,00 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 12.010.842,00
	

	 
	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO
	 
	 
	 
	 
	

	29
	Suministro, transporte e instalación de tuberia PVC de 2" rde 21
	ml
	169,94
	$ 46.065,00 
	$ 7.828.286,00 
	

	30
	Suministro, transporte e instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor
	Un
	56,00
	$ 160.623,00 
	$ 8.994.888,00 
	

	31
	Empalme a tuberia existente
	und
	4,00
	$ 152.247,00 
	$ 608.988,00 
	

	32
	Suministro, transporte e instalación de tuberia PVC de 1" rde 21
	ml
	38,00
	$ 36.458,00 
	$ 1.385.404,00 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 18.817.566,00
	

	 
	LLENOS
	 
	 
	 
	 
	

	33
	Arena para base y atraque
	m3
	10,48
	$ 208.380,00 
	$ 2.183.822,00 
	

	34
	Lleno compactado con material de la obra
	m3
	197,25
	$ 56.283,00 
	$ 11.101.822,00 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 13.285.644,00
	

	 
	OTROS
	 
	 
	 
	 
	

	35
	Suministro e instalación de cajas de medidor
	und
	28,00
	$ 278.458,00 
	$ 7.796.824,00 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	$ 7.796.824,00
	

	 
	 $                     397.957.242,00 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	VALOR SUBTOTAL OBRAS
	 $                     397.957.242,00 
	

	
	VALOR TOTAL OBRAS INCLUIDO AU=36%
	 $                   397.957.242,00 
	



4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la para la ejecución de los trabajos será de SESENTA (60) DIAS CALENDARIO a partir de la suscripción del acta de inicio.
5. FORMA DE PAGO
La entidad cancelará al contratista actas parciales de avance de obra debidamente avalado por el interventor y/o supervisor. Así:
[bookmark: _heading=h.30j0zll]El municipio de Manzanares realizará pagos parciales hasta el NOVENTA Y CINCO (95%), del valor de contrato y por último se pagará un CINCO POR CIENTO (5%) a la liquidación del mismo, los pagos siempre se realizarán previa presentación de la factura y/o cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite pago, que se encuentra al día con los pagos al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales, este último en caso de que aplique. En todo caso los pagos correspondientes se sujetarán a las disponibilidades de Tesorería y de caja lo mismo que a la programación del gasto que para el efecto contempla la Secretaría de Hacienda Municipal.
6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
a. Materiales
· TUBERÍA TIPO NOVAFORT
· TUBERIA DE PRESION PVC
· CONCRETO DE 3000 PSI
· CONCRETO MR 42
· ARENA PARA ATRAQUE
· AFIRMADO
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato
La administración municipal realizara acompañamiento técnico durante el proceso, no obstante, las fichas técnicas son las aplicables para este tipo de proyecto según manuales de instalación para tubería Novafort.
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. 
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el contratista para su aprobación por la interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
e. El contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la planta de personal del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato.
El personal requerido es el siguiente:
· Un (1) Ingeniero Civil
· Un (1) Maestro de Obra
a. Requisitos del personal 
Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 

Las cantidades a suministrar son: identificadas con el cuarto nivel clasificador de bienes y servicios.
	Clasificación UNSPSC
	Descripción

	83 10 15
	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO



b. Maquinaria mínima del proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. Compactador tipo canguro
2. Rana compactadora
3. Mezcladora 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante
8. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. El contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente debe verificar, previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar, así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros, de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deben ser consideradas por el Proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. Los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. 
9. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El proponente debe tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
10. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la entidad debe definir puntualmente cuáles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del presupuesto oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
11. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
El contratista notificará al municipio to0da intervención y pedirá los permisos necesarios.
12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
Hace parte integral del presente documento el estudio previo.

En constancia, se firma en Manzanares, Caldas a los cinco (12) días del mes de junio de 2025.

  ORIGINAL FIRMADO
DIEGO TORO RAMIREZ
Secretario de Planeación e Infraestructura

Responsable del Proceso: 		Diego Toro Ramirez 
e-mail responsable del Proceso: 	planeacion@manzanares-caldas.gov.co 
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