ANEXO No. XX
FACTORES TECNICOS PONDERABLES
LICITACION PUBLICA No. LP-DG-00XX-2020


[Fecha]


Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
Bogotá, D.C.
Ref.: Proceso No. LICITACION PUBLICA No. LP-DG-00XX-2020



Objeto: “CONTRATAR LA CONSTRUCCION Y ENSAMBLE DE LAS ESTRUCTURAS, SISTEMAS DE ACCESO Y SISTEMAS DE PROTECCION, DE LOS ESCENARIOS DE ENTRENAMIENTO EN PROTECCION CONTRA CAIDAS EN TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYE DISEÑOS”.
	

[Nombre del Representante Legal o de la Persona Natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en [mi propio nombre o en mi calidad de Representante Legal] de [Nombre del Proponente], por medio del presente documento, manifiesto:


1. Que para efectos de la calificación del SUBFACTOR - OFRECIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS, ofertamos sin costo adicional para el SENA, la construcción de cerramientos para las áreas de capacitación y entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en alturas en los sitios definidos, así: 
Lote 1:
	
No.
	
Ofrecimiento
	
Cantidad
	
Puntos
	Cantidad ofrecida (marque con una X la cantidad ofrecida)

	1
	Construcción de cerramiento de acuerdo a especificaciones para cada uno de los lotes ofertados
	Un (1) cerramiento
	10
	

	2
	Construcción de cerramiento de acuerdo a especificaciones para cada uno de los lotes ofertados
	Tres (3) cerramientos
	30
	



Lote 2:
	
No.
	
Ofrecimiento
	
Cantidad
	
Puntos
	Cantidad ofrecida (marque con una X la cantidad ofrecida)

	1
	Construcción de cerramiento de acuerdo a especificaciones para cada uno de los lotes ofertados
	Un (1) cerramiento
	10
	

	2
	Construcción de cerramiento de acuerdo a especificaciones para cada uno de los lotes ofertados
	Dos (2) cerramientos
	30
	



Lote 3:
	
No.
	
Ofrecimiento
	
Cantidad
	
Puntos
	Cantidad ofrecida (marque con una X la cantidad ofrecida)

	1
	Construcción de cerramiento de acuerdo a especificaciones para cada uno de los lotes ofertados
	Un (1) cerramiento
	10
	

	2
	Construcción de cerramiento de acuerdo a especificaciones para cada uno de los lotes ofertados
	Dos (2) cerramientos
	30
	



Lote 4:
	
No.
	
Ofrecimiento
	
Cantidad
	
Puntos
	Cantidad ofrecida (marque con una X la cantidad ofrecida)

	1
	Construcción de cerramiento de acuerdo a especificaciones para cada uno de los lotes ofertados
	Un (1) cerramiento
	10
	

	2
	Construcción de cerramiento de acuerdo a especificaciones para cada uno de los lotes ofertados
	Dos (2) cerramientos
	30
	



El proponente que no realice ningún ofrecimiento obtendrá cero (0) puntos por este factor de ponderación.
El cerramiento ofrecido debe contar con las siguientes especificaciones:
1. Cerramiento en malla eslabonada calibre 10 y altura de 2 metros. Con base de anticorrosivo y 2 manos de esmalte a base aceite de alta resistencia y durabilidad (color a elección de la entidad).
2. Tubos en acero galvanizado de 2” y 2.5 metros de altura, los cuales se instalarán cada 3 metros en cimientos de concreto de 3000 psi, garantizando la estabilidad y correcta fijación del cerramiento (La cimentación a usar en el cerramiento deberá ser diseñada y avalada por el diseñador estructural). Los tubos tendrán base de anticorrosivo y 2 manos de esmalte a base aceite de alta resistencia y durabilidad (color a elección de la entidad).
3. Se deben instalar dos puertas: 
3.1. Una puerta de acceso peatonal de 1 metro de ancho y 2 metros de altura,
3.2. Una puerta de acceso vehicular de 3 metros de ancho y 2 metros de altura a dos hojas (cada hoja 1.5 metros de ancho y 2 metros de altura). 
Ambas puertas serán fabricadas en tubo en acero galvanizado de 2” y malla eslabonada calibre 10. Con base de anticorrosivo y 2 manos de esmalte a base aceite de alta resistencia y durabilidad (color a elección de la entidad).
4. La longitud aproximada del cerramiento es de 60 metros lineales.

Nota No. 1: De manera previa al inicio de la construcción de los cerramientos, se debe socializar y contar con el aval del personal encargado de impartir capacitación y entrenamiento en protección contra caídas en trabajo en alturas en cada uno de los centros de formación, en aras de asegurar una óptima disposición del cerramiento y una correcta distribución de los accesos de este.
La ejecución y recibo final de la construcción de los cerramientos serán realizados por la interventoría de la obra.
Nota No. 2: Los ponderables consignados en el presente documento se entienden asumidos por el proponente y no podrá resultar en nuevos ítems, ni en erogación presupuestal alguna por parte de la Entidad. 

Nota No. 3: Los ofrecimientos forman parte integral del contrato, por lo que será necesario que se entreguen dentro del plazo de ejecución establecido; la entrega de los bienes ofrecidos deberá constar en el acta final de recibo y así mismo en el acta de liquidación. En consecuencia, su incumplimiento acarrea las sanciones administrativas previstas en el proceso de la referencia para el contratista.



	
Nombre del proponente _______________________________________
Nombre del Representante Legal _______________________________________
C. C. No. _____________________ de _______________
___________________________________________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal

