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ANEXO 2


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO


	DESCRIPCIÓN:   MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 
Identificación del Activo Fijo: OMITIDO
Número del Activo Fijo: OMITIDO

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA
	 

	 02-02-02-005-004-06
	SERVICIOS DE INSTALACIONES
	 

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	CODIGO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	 
	 
	 
	MANTENIMIENTO CONSISTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	54619
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR Potencia 14 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 1500Lm (±10%), Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V,
FP>0.90, Horas de Vida Útil 36.000 Horas, Garantía de 5 años o superior- INCLUYE ACCESORIOS DE
FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	und
	1
	72101500
	
	

	2
	54619
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR ENCHUFABLE 3X20A. homologada por el CIDET
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	BB528
	INTERRUPTOR ENCHUFABLE DE 3 x 20A - 240V - 10kA 
	und
	
	
	
	

	
	
	I08
	MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna)
	hc
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	3
	54619
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE TRIPOLAR DE  50 A 250V 3P. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	BB819
	TOMA CORRIENTE DE TRIPOLAR DE  50 A  250 V 3P
	und
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I08
	MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna)
	hc
	
	
	
	

	4
	54619
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA homologada por el CIDET
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	BB779
	TABLERO DE 30 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE , BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA  homologada por el CIDET
	und
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I08
	MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna)
	hc
	
	
	
	

	5
	54621
	 
	MANTENIMIENTO CONSISTE EN REDES HIDRAULICAS O HIDROSANITARIAS
	 
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA.(Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.
	m
	
	
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	M41
	SONDA ELECTRICA  1/8 x 60m.
	dd
	
	
	
	

	6
	54621
	 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación.
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I04
	MANO DE OBRA BB (Instalaciones)
	hc
	
	
	
	

	7
	54621
	 
	MANTENIMIENTO Y REINSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento.
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	8
	54621
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL PARA FLUX EN CAJA VALVULA ANTIVANDALICA push para Orinal leed con entrada horizontal para instalación pared, importada Accesorios de conexión, Accesorios y acabados o equivalente.
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I04
	MANO DE OBRA BB (Instalaciones)
	hc
	
	
	
	

	
	
	C09
	SIFON P para Orinal Ref.. 933010001 o equivalente
	und
	
	
	
	

	
	
	C10
	VALVULA ANTIVANDALICA push para Orinal leed con entrada horizontal para instalación pared, importada marca docol o equivalente. Accesorios de conexión. Accesorios y acabados o equivalente.
	und
	
	
	
	

	
	
	C85
	ORINAL PARA FLUX EN CAJA, 
	und
	
	
	
	

	9
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA UA, valvula para Orinal de Empotrar Push UA E.P
	 
	 
	 
	
	

	10
	54621
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA ANTIVANDALICA UA, valvula para Orinal de Empotrar Push UA E.P. 
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	C107
	GRIFERIA LAVAMANOS 
	und
	
	
	
	

	 
	 
	 
	MANTENIMIENTO CONSISTE EN INSTALACIONES ELECTRICAS
	 
	 
	 
	
	

	11
	54619
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X4AWG + 4AWG. NO INCLUYE TERMINALES NI CONDULADO.
	m
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INLCUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	BB224
	CABLE DE COBRE THHN/ THWN Nº 4 AWG 
	m
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I08
	MANO DE OBRA ELECTRICA (Red Interna)
	hc
	
	
	
	

	12
	54621
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO Color Blanco (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla piscis).
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO (Herramienta menor)
	glb
	
	
	
	

	
	
	I04
	MANO DE OBRA BB (Instalaciones)
	hc
	
	
	
	

	
	
	C40
	COMBO (Incluye sanitario coton, de bajo consumo 4.8, lavamanos de pedestal avanti , griferia sencilla).
	und
	
	
	
	

	
	
	C41
	CONJUNTO GRIFERIA Lavamanos Cromo (Incluye desagüe, sifón botella y grapas).
	und
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	 02-02-02-005-004-07
	SERVICIOS DE TERMINACIÓN Y ACABADOS DE EDIFICIOS 

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	CODIGO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	 
	 
	 
	MANTENIMIENTO CONSISTE EN PINTURAS Y ACABADOS
	 
	 
	 
	
	

	13
	54730
	 
	PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  ( Incluye filos y dilataciones ).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	H06
	MORTERO 1:3 ( arena semilavada de peña)
	m3
	
	
	
	

	14
	54790
	 
	RESANE PAÑETE LISO MUROS   1:3  INTERIOR  ( Incluye filos y dilataciones ).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	H06
	MORTERO 1:3 ( arena semilavada de peña)
	m3
	
	
	
	

	15
	54730
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO ESMALTE 3 manos sobre muro sobre muro incluye filos y dilataciones). Color según diseño.
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I05
	MANO DE OBRA CC (Pintura)
	hc
	
	
	
	

	
	
	X04
	ESMALTE SINTETICO. según color diseño o equivalente
	gal
	
	
	
	

	
	
	x28
	THINNER
	gal
	
	
	
	

	
	
	M01
	ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
	sm
	
	
	
	

	16
	54730
	 
	PINTURA PARA TRÁFICO  GRANDES SUPERFICIES Color según diseño. (Incluye 3 manos).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I05
	MANO DE OBRA CC (Pintura)
	hc
	
	
	
	

	
	
	X14
	PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO - Colores: Blanco, Amarillo, Negro o Azul según diseño.
	gal
	
	
	
	

	17
	54730
	 
	PINTURA 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura filos y dilataciones).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO (Herramienta menor)
	glb
	
	
	
	

	
	
	I05
	MANO DE OBRA CC (Pintura)
	hc
	
	
	
	

	
	
	X12
	VINILO TIPO 2. según color diseño 
	gal
	
	
	
	

	
	
	X11
	PINTURA para exteriores -  Según color diseño o equivalente
	gal
	
	
	
	

	
	
	O90
	PABMERIL PLIEGO 9"X11"
	und
	
	
	
	

	
	
	M01
	ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
	sm
	
	
	
	

	18
	54730
	 
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco, 1 mano en pintura tipo 2  y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones). 
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO (Herramienta menor)
	glb
	
	
	
	

	
	
	I05
	MANO DE OBRA CC (Pintura)
	hc
	
	
	
	

	
	
	X02
	ESTUCO PARA INTERIORES 
	gal
	
	
	
	

	
	
	X12
	VINILO TIPO 2. según color diseño 
	gal
	
	
	
	

	
	
	X10
	VINILO TIPO 1 -  . según color diseño o equivalente.
	gal
	
	
	
	

	
	
	O90
	PABMERIL PLIEGO 9"X11"
	und
	
	
	
	

	
	
	M01
	ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
	sm
	
	
	
	

	19
	54730
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA TIPO ESMALTE 3 manos sobre muro sobre muro incluye filos y dilataciones). Color según diseño.
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO (Herramienta menor)
	glb
	
	
	
	

	
	
	I05
	MANO DE OBRA CC (Pintura)
	hc
	
	
	
	

	
	
	X04
	ESMALTE SINTETICO según color diseño o equivalente
	gal
	
	
	
	

	
	
	x28
	THINNER
	gal
	
	
	
	

	
	
	M01
	ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
	sm
	
	
	
	

	20
	54730
	 
	PINTURA PARA TRÁFICO  GRANDES SUPERFICIES Color según diseño. (Incluye 3 manos).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I05
	MANO DE OBRA CC (Pintura)
	hc
	
	
	
	

	
	
	X14
	PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO - Colores: Blanco, Amarillo, Negro o Azul según diseño.
	gal
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	 02-02-02-005-004-01-02
	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	CODIGO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD TOTAL
	UNSPSC (CCE)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	 
	 
	 
	MANTENIMIENTO  CONSISTE EN CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	54129
	 
	MANTENIMIENTO  DE  CARPINTERÍA METÁLICA - (PUERTAS Y VENTANAS) Incluye desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, reparación hasta un 15% de lamina de iguales caracteristicas a la existente y soldadura de partes afectadas, aplicación de anticorrosivo,  pintura esmalte y reinstalación).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	O10
	PABMERIL PLIEGO 9" x 11"
	und
	
	
	
	

	
	
	I05
	MANO DE OBRA CC (Pintura)
	hc
	
	
	
	

	
	
	X01
	ANTICORROSIVO 
	gal
	
	
	
	

	
	
	X04
	ESMALTE SINTETICO según color diseño 
	gal
	
	
	
	

	
	
	X28
	THINNER
	gal
	
	
	
	

	
	
	S88B
	CEPILLO DE ACERO DE 18"
	und
	
	
	
	

	
	
	E28
	LAMINA COLD ROLLED Cal. 18 (1.22 x 2.44 m).
	und
	
	
	
	

	 
	 
	 
	MANTENIMIENTOS
	 
	 
	 
	
	

	22
	54129
	 
	MANTENIMIENTO DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA (Incluye alineacion, impermeabilizacion, limpieza, retiro de pintura existente y pintura nueva)
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	M01
	ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
	sm
	
	
	
	

	
	
	O25
	SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO CON ALTA RESISTENCIA QUÍMICA tubo 600 cc o equivalente.
	und
	
	
	
	

	
	
	O40A
	SISTEMA DE PROTECCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN AMBIENTES URBANOS DE BAJA AGRESIVIDAD.
	gal
	
	
	
	

	23
	54129
	 
	MANTENIMIENTO  DE  CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I06
	MANO DE OBRA DD (Carpintería)
	hc
	
	
	
	

	
	
	I14
	MANO DE OBRA PINTURA Hoja Puerta Ancho: 0,51 a 0,75 m. (dos caras)
	und
	
	
	
	

	
	
	X20
	TINTILLA SELLADORA 
	gal
	
	
	
	

	
	
	X21
	SELLADOR LIJABLE  
	gal
	
	
	
	

	
	
	X22
	LACA 
	gal
	
	
	
	

	24
	54129
	 
	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN PORCELANATO BLANCO. (Incluye retiro, reemboquIllada, lavado y aseo general).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	Y04
	BOQUILLA SEGÚN DISEÑO O FICHA TECNICA
	kg
	
	
	
	

	
	
	O11
	PEGACOR BLANCO
	kg
	
	
	
	

	
	
	AA01
	AGUA
	lt
	
	
	
	

	25
	54129
	 
	MANTENIMIENTO  DE  CARPINTERÍA METÁLICA. Incluye desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, aplicación de anticorrosivo,  pintura esmalte y reinstalación.
	kg
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	X01
	ANTICORROSIVO Premium - Tipo Pintuco Ref. 513 o equivalente
	gal
	
	
	
	

	
	
	X28
	THINNER
	gal
	
	
	
	

	
	
	S88B
	CEPILLO DE ACERO DE 18"
	und
	
	
	
	

	26
	54129
	 
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye  Revisión, cambio, ajuste e instalacion de tejas, caballetes, flanches y canales, limpieza manual, pintura y cambio de teja fibrocemento, con desmonte,  cargue y retiro de escombros).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	M08
	VOLQUETA  6m3 (Cargue a mano)
	vj
	
	
	
	

	
	
	M01
	ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
	sm
	
	
	
	

	
	
	AA135
	PINTURA PARA CUBIERTA FIBROCEMENTO. Incluye instalacion y ganchos de fijacion.
	m2
	
	
	
	

	
	
	J22
	TEJA EN FIBROCEMENTO No.6 
	und
	
	
	
	

	27
	54129
	 
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	M18
	VOLQUETA  6m3 (Cargue mecánico)
	vj
	
	
	
	

	28
	54129
	 
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	M08
	VOLQUETA  6m3 (Cargue a mano)
	vj
	
	
	
	

	29
	54129
	 
	INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6 und  (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	C18
	JUEGO INCRUSTACIONES x 6 und (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). Accesorios Elite
	und
	
	
	
	

	
	
	O18
	SILICONA ANTIHONGOS Tubo 300 Ml
	und
	
	
	
	

	
	
	O33A
	CHAZO
	und
	
	
	
	

	30
	54129
	 
	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 ENTAMBORADA con MARCO MONTANTE EN PERSIANA ( Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de
todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	 
	PUERTA METALICA Lámina Cold Rolled Cal. 18 ENTAMBORADA con MARCO MONTANTE EN PERSIANA ( Incluye anticorrosivo + pintura ELECTROSTATICA + marco cold rolled cal. 18 cargados en concreto). Incluye el suministro de
todos los accesorios requeridos para el correcto montaje. (Suministro e Instalación).
	und
	
	
	
	

	31
	54129
	 
	LAVADO DE VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE LIMPIEZA DE MARCO, VIDRIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDON DE SILICONA ANTIHONGOS PARA SELLADO DE VIDRIO  CONTRA VENTANERIA, TODO EL CONTORNO Y ESQUINAS, INCLUYE LIMPIRZA Y RETIRO DE SILICONA EXISTENTE.
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M01
	ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
	sm
	
	
	
	

	
	
	M17
	EQUIPO HIDROLAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL
	dd
	
	
	
	

	
	
	I05
	MANO DE OBRA CC (Pintura)
	hc
	
	
	
	

	
	
	X17
	LIMPIADOR FINAL DE OBRA 
	gal
	
	
	
	

	
	
	O18
	SILICONA ANTIHONGOS Tubo 300 Ml. 
	und
	
	
	
	

	32
	54129
	 
	MANTENIMIENTO DE MAMPOSTERIA EN FACHADA INCLUYE LAVADO, CAMBIO DE PIEZAS DETERIORADAS, SELLO DE LESIONES CON MORTERO ESTRUCTURAL TIPO M 22.5 MPa, RE-EMBOQUILLADO CON MORTERO 1:4, LAVADO CON RINCE Y SELLADOR RESPECTIVO, aplicación de Hidrofugo 10 AÑOS (incluye suministro, aplicación y limpieza).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO (Herramienta menor)
	glb
	
	
	
	

	
	
	T11
	LADRILLO FACHADA Prensado Liviano (24.5 x 12 x 6 cm) Arcilla 
	und
	
	
	
	

	
	
	H07
	MORTERO 1:4 ( arena semilavada de peña )
	m3
	
	
	
	

	
	
	H36
	MORTERO TIPO M - 22.5 Mpa, para pañete (40Kgs)
	kg
	
	
	
	

	
	
	X15
	HIDROFUGO 3103, 
	gal
	
	
	
	

	
	
	O67
	LIMPIADOR PRODUCTO CON BASE EN UNA MEZCLA DE ÁCIDOS Y ADITIVOS ESPECIALES PARA LAVAR Y DESMANCHAR FACHADAS EN LADRILLO MORTERO, CONCRETO O PIEDRA NATURAL Y QUE SE VAN A PROTEGER POSTERIORMENTE CON UN REPELENTE AL AGUA
	galon
	
	
	
	

	
	
	M01
	ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
	sm
	
	
	
	

	
	
	AA01
	AGUA
	lt
	
	
	
	

	
	
	M17
	EQUIPO HIDROLAVADORA ELECTRICA INDUSTRIAL
	dd
	
	
	
	

	33
	54129
	 
	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA (Incluye desmonte, reinstalacion, limpieza, cargue y retiro de tejas, caballetes  y accesorios; aplcación si es necesario de pintura exterior tipo esmalte o vinilo acrilico color institucional.  Revisión, ajuste, limpieza manual, remplazo de secciones metálicas corroidas, anticorrosivo y  pintura esmalte  para  estructura metalica) 
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	M01
	ANDAMIO METALICO TUBULAR (Sección de 2 marcos de 1.50*1.50 m.con 2 crucetas de 2.30 m.)
	sm
	
	
	
	

	
	
	O10
	PABMERIL PLIEGO 9" x 11"
	und
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	I05
	MANO DE OBRA CC (Pintura)
	hc
	
	
	
	

	
	
	X01
	ANTICORROSIVO Premium 
	gal
	
	
	
	

	
	
	X04
	ESMALTE SINTETICO según color diseño 
	gal
	
	
	
	

	
	
	X28
	THINNER
	gal
	
	
	
	

	
	
	S88B
	CEPILLO DE ACERO DE 18"
	und
	
	
	
	

	
	
	M36
	PULIDORA 9"
	dd
	
	
	
	

	
	
	E01F
	ACERO A-36   ( Incluye soldadura tornillo 1/2" +TUERCA +ARANDELA DE PRESION + REMACHE DE 1/4"*1/2" soldadura instalación y montaje + WASH PRIMER A PINTURA 509 A) + GALVANIZADO POR KG. Terminado
	kg
	
	
	
	

	34
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA No.6 (L=1,83m) Libre 100% de asbesto. (Incluye gancho de fijación, accesorios y de ser necesario pintura de la mismas caracteristicas a la existente). SE DEBE VERIFICAR LA EXISTENCIA DEL MATERIAL, YA QUE EL PROVEEDOR LAS FABRICA SOBRE PEDIDO MAYOR A 50 UNIDADES.
	M2
	 
	 
	
	

	35
	54129
	 
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS (Incluye cargue y retiro de escombros).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	M18
	VOLQUETA  6m3 (Cargue mecánico)
	vj
	
	
	
	

	36
	54129
	 
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	M08
	VOLQUETA  6m3 (Cargue a mano)
	vj
	
	
	
	

	37
	54129
	 
	ESPEJO   4 mm. Biselado y Pulido cuatro lados. (Suministro e instalación incluyendo los elementos de fijación al muro).
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	D02
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO   4 mm. Biselado y Pulido en cuatro lados. (Incluye elementos de fijación al muro).
	m2
	
	
	
	

	38
	54129
	 
	VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.)
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	D05A
	VIDRIO CRUDO 5mm (Para ventanería. Incluye el suministro e instalación de todos los accesorios e insumos requeridos para el correcto montaje.)
	m2
	
	
	
	

	39
	54129
	 
	ALISTADO PISOS Mortero 1:4  e= 0.03 m
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	H07
	MORTERO 1:4 ( arena semilavada de peña )
	m3
	
	
	
	

	40
	54129
	 
	GUARDAESCOBA PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLORES BLANCO, CHOCOLATE
Y GRIS GRAFITO H=10CM (Incluye boquilla y pegante.)
	m
	1
	72101500
	
	

	41
	54129
	 
	PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLORES BLANCO, CHOCOLATE Y GRIS GRAFITO FOTMATO 60X60 Y 30X60. (Incluye boquilla y pegante.)
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	O11
	PEGACOR BLANCO
	kg
	
	
	
	

	
	
	Y124
	PORCELANATO NUEVO BOSS RECTIFICADO, COLORES BLANCO, CHOCOLATE Y GRIS GRAFITO FOTMATO 60X60. 
	m2
	
	
	
	

	
	
	Y04
	BOQUILLA SEGÚN DISEÑO O FICHA TECNICA
	kg
	
	
	
	

	
	
	AA01
	AGUA
	lt
	
	
	
	

	42
	54129
	 
	CERAMICA PARED 30.5 x 20.3 cm. Color Coral o Shell según diseño (Incluye boquilla color y win.)
	m2
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	Y35
	CERAMICA PARED color 30.5 x 20.3 cm. 
	m2
	
	
	
	

	
	
	O36
	ADHESIVO CERAMICO BLANCO o equivalente
	kg
	
	
	
	

	
	
	Y04
	BOQUILLA SEGÚN DISEÑO O FICHA TECNICA
	kg
	
	
	
	

	
	
	AA01
	AGUA
	lt
	
	
	
	

	
	
	O21
	WIN PLASTICO 
	m
	
	
	
	

	43
	54129
	 
	INCRUSTACIONES Porcelana - JUEGO Incrustaciones x 6 und  ELITE  Ref. 06610100-1 o Tipo Corona o equivalente. (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona)
	und
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	C18
	JUEGO INCRUSTACIONES x 6 und Tipo ELITE Porcelana de Corona Ref.06610100-1 o equivalente (Papelera, jabonera lavamanos, 2 ganchos, cepillera, jabonera ducha y toallero). Accesorios Elite
	und
	
	
	
	

	
	
	O18
	SILICONA ANTIHONGOS Tubo 300 Ml. Tipo Sika sanisil o equivalente.
	und
	
	
	
	

	
	
	O33A
	CHAZO
	und
	
	
	
	

	44
	54129
	 
	CERAMICA IMPORTADA  DIAMANTE BRANCO AC 32,5X59cm, CENEFA TIPO ROMANICO  GAUDI PIEDRA BLANCA CP de 30x23.5 cm. Altura 0,90 m (Incluye boquilla color).
	m
	1
	72101500
	
	

	
	
	 
	INCLUYE:
	 
	
	
	
	

	
	
	M03
	EQUIPO BASICO ( Herramienta menor )
	glb
	
	
	
	

	
	
	I03
	MANO DE OBRA AA (Albañileria)
	hc
	
	
	
	

	
	
	Y117
	CERAMICA IMPORTADA DIAMANTE BRANCO AC 32,5X59cm. Enchape Tipo Alfa o equivalente
	m2
	
	
	
	

	
	
	Y118
	CENEFA ROMANICO GAUDI PIEDRA BLANCA 30X23.5 cm. Tipo Alfa o equivalente. 
	und
	
	
	
	

	
	
	O16
	SIKA-1 Impermeabilizante integral morteros o equivalente.
	kg
	
	
	
	

	
	
	O36
	ALFALISTO BLANCO o equivalente
	kg
	
	
	
	

	
	
	Y04
	BOQUILLA SEGÚN DISEÑO O FICHA TECNICA
	kg
	
	
	
	

	
	
	AA01
	AGUA
	lt
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