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ANEXO 1
CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
[bookmark: _Hlk141902411][bookmark: _Hlk141902525]Objeto: 44-5 Contratar la adquisición del hardware de almacenamiento y la renovación del servicio de soporte premier para la infraestructura HPE de la Auditoría General de la República.
Alcance del Objeto:
La adquisición de hardware contempla: 
· migración y configuración, soporte y garantía por tres (3) años,
El servicio de soporte premier para la infraestructura HPE contempla: 
· Renovación del soporte y garantía, prestación de asistencia técnica especializada, actualizaciones de software, reemplazo de componentes fallidos del Enclosure C7000 y HPBL460c G10.

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Adquisición de almacenamiento HPE Alletra Storage MP, renovación soporte y garantía del sistema del enclosure con los siguientes requerimientos técnicos mínimos:

1. Adquisición de almacenamiento HPE Alletra Storage MP

	ÍTEM
	ELEMENTO
	CANTIDAD

	1
	Controladores redundantes HPE Alletra Storage MP de 16 núcleos
Con caché 256 GB de memoria caché por nodo controlador de 16 núcleos
	2

	2
	Enclousure de discos HPE Alletra Storage MP 10001 NVMe Configure-to-order Expansion Shelf
	2

	3
	Disco HPE Alletra Storage MP 3.84TB NVMe SFF FIPS Encrypted 
Nota: El almacenamiento ofrecido debe proveer mínimo 130 TB efectivos antes de cualquier algoritmo de reducción de datos, usando discos NVMe de 3,84TB. Y usando algoritmo de compresión de garantizar mínimo 200 TB
	48

	4
	HPE Alletra Storage MP 100GbE 2-port OCP Host Bus Adapter
	4


	5
	HPE Aruba Networking 100G QSFP28 to QSFP28 1m Direct Attach Copper Cable
	4

	6
	HPE Alletra Storage MP B10000 per-TB Upgrade 3-year Software and Support SaaS
	184

	7
	Garantía de tres (3) años de soporte del nuevo hardware adquirido.
	1



Nota: Incluye instalación, migración, configuración y puesta en marcha. 
2. Renovación del soporte y garantía del Enclosure C7000 y HPBL460c G10 por un (1) año.

	ITEM
	NÚMERO DE PARTE
	DESCRIPCIÓN
	SERIAL / NRO PACK
	CANTIDAD

	1
	681844-B21
	HP BLc7000 CTO 3 IN LCD Plat Enclosure
	2M283501JN
	1

	2
	863442-B21
	HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade
	2M283501JM
	1

	3
	863442-B21
	HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade
	2M283501JK
	1

	4
	863442-B21
	HPE BL460c Gen10 10Gb/20Gb FLB CTO Blade
	2M283501JL
	1

	5
	638526-B21
	HP BLc VC Flex-10/10D Module Opt
	7C980400S5
	1

	6
	638526-B21
	HP BLc VC Flex-10/10D Module Opt
	7C980400RT
	1

	7
	C8S45A
	Brocade 16Gb/16c SAN Switch
	1CG809E00P
	1

	8
	C8S45A
	Brocade 16Gb/16c SAN Switch
	1CG808E00E
	1

	9
	456204-B21
	BladeSystem c7000 DDR2 Onboard Administrator with KVM
	OB81CP1706
	1

	10
	456204-B21
	BladeSystem c7000 DDR2 Onboard Administrator with KVM
	OB84CP0070
	1



Nota: Y todos los elementos o partes que hacen parte del Enclosure C7000 y HPBL460c G10.
3. HPE Service Credit

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	HPE TS Support Credit
	10



Nota. La vigencia de HPE Service credit será de un año o al consumo de la cantidad de créditos solicitados lo primero que ocurra.
4. Bolsa de horas.

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	1
	40 horas de Configuración, Afinamiento y Soporte para la infraestructura objeto del contrato. Vigencia de 1 año o hasta que se agoten, lo primero que ocurra.
	40
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OTROS REQUISITOS TÉCNICOS 
El proponente debe allegar con su propuesta las siguientes certificaciones: 
· Certificación expedida por el Fabricante garantizando que el proponente es canal SILVER o superior, siempre y cuando sea la más alta.
· El proponente debe presentar certificación directa del fabricante de la solución ofertada, donde este certifique que el proponente está autorizado para la implementación, soporte, mantenimiento, venta e instrucción operacional cuya fecha de expedición no supere los 30 días calendario a la presentación de la propuesta.
· Certificación expedida por el fabricante donde se compromete a realizar instalación, configuración del almacenamiento adquirido y la migración del 3PAR al nuevo almacenamiento.  



PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
El plazo de ejecución del contrato será de cinco (5) meses, sin exceder el 31 de diciembre del 2025
dicho plazo empezará a contarse a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
Alcance: 
· La entrega del almacenamiento HPE Alletra Storage MP y la migración del 3PAR 8200 al Alletra Storage MP debe ser como máximo en la segunda semana del mes de septiembre del 2025. 
· La renovación del soporte y garantía Enclosure C7000 y HPBL460c G10 por un (1) año, debe ser a partir del vencimiento del soporte y garantía que se encuentran vigentes hasta octubre 2025.
· Las 40 Horas de soporte, afinamiento, configuración, creación de volúmenes, datastore, máquinas virtuales de la plataforma VMware que están instaladas en la infraestructura HPE duración de un año o una vez sean consumidas. 
· HPE TS Support 10 Créditos, un año o una vez sean consumidos.
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