FORMULARIO N° 08  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C.
Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN
Ciudad

[bookmark: _Hlk116484730]REFERENCIA:	 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio

El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas a continuación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio.
[bookmark: _heading=h.2twz47s4xzlq]El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas:
	No.
	ITEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	IMAGEN DE REFERENCIA
	CUMPLE / 
NO CUMPLE

	01
	
ESLINGA PLANA DE CARGA POLIÉSTER ALTA TENACIDAD (6.5 FT ó 2 METROS DE LONGITUD)
	Capacidad de carga: mínima para izaje vertical 10.000 libras.
Material: Polyester de alta tenacidad de dos (2) capas con testigos internos de seguridad
Longitud: 6.5 ft – 02 metros / grosor 4” 
Extremos:  Con argolla CROSBY A-342 DE 5/8" ambos extremos.
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02
	ESLINGA PLANA DE CARGA POLIÉSTER ALTA TENACIDAD (32.8 FT ó 10 METROS DE LONGITUD)

	
Capacidad de carga: mínima para izaje vertical 10.000 libras
Material: Polyester de alta tenacidad de dos (2) capas con testigos internos de seguridad.
Longitud: 32.8 ft – 10 metros / grosor 4 pulgadas
Extremos: Con argolla CROSBY A-342 DE 5/8" de Pulgada en ambos extremos. 
Cumplimiento normativo: El diseño, fabricación y características técnicas de la eslinga deberán cumplir con los estándares establecidos en la norma ASME B30.9 – Slings.
	

	

	








03
	ESLINGA POLIÉSTER TUBULAR SIN FIN (19.6 FT ó 06 METROS DE LONGITUD) 
	Capacidad de carga: Mínima de 10.000 libras para izaje vertical.
Material: Poliéster de alta tenacidad, destinada al transporte de carga externa desde helicóptero.
Longitud: 6 metros (19.6 ft).
Ancho de banda: 75 mm.
Extremos: Un extremo con argolla y eslabón maestro principal tipo Crosby A-342 de 5/8". El otro extremo con destorcedor (swivel), conector y gancho de ojo con pestillo de seguridad tipo Crosby L-320.
Cumplimiento normativo: El diseño, fabricación y características técnicas de la eslinga deberán cumplir con los estándares establecidos en la norma internacional  ASME B30.9 – Slings.
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04
	ESLINGA POLIÉSTER TUBULAR SIN FIN (32.8 FT ó 10 METROS DE LONGITUD)
	
Capacidad: Mínima para izaje vertical 10.000 libras
Material: Poliéster de alta tenacidad, destinada al transporte de carga externa desde helicóptero.
Longitud: 32.8 FT ó 10 metros 
Diámetro de banda: 75 mm
Extremos: Argolla con eslabón maestro extremo principal Crosby A-342 de 5/8" y destorcedor o swivel extremo secundario, con conector y gancho de ojo con pestillo de seguridad Crosby L-320. 
Cumplimiento normativo: El diseño, fabricación y características técnicas de la eslinga deberán cumplir con los estándares establecidos en la norma ASME B30.9 – Slings.
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05
	ESLINGA POLIÉSTER TUBULAR SIN FIN (49.2 FT ó 15 METROS DE LONGITUD)
	
Capacidad: Mínima para izaje vertical 10.000 libras
 Material: Poliéster de alta tenacidad, destinada al transporte de carga externa desde helicóptero.
Longitud: 49.2  FT ó 15 metros 
Diámetro de banda: 75 mm
Extremos: Argolla con eslabón maestro extremo principal Crosby A-342 de 5/8" y destorcedor o swivel extremo secundario, con conector y gancho de ojo con pestillo de seguridad Crosby L-320. 
Cumplimiento normativo: El diseño, fabricación y características técnicas de la eslinga deberán cumplir con los estándares establecidos en la norma ASME B30.9 – Slings.
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06 
	ESLINGA DE CUATRO (4) RAMALES CON TERMINACION EN CADENA
	
Material Eslinga: Cuerda de nylon 
Material Espaciador: Aluminio Medidas: Diámetro 7/8”
Largo de pierna: 12 FT – 3.6 Metros 
Eslabones de la cadena:110 - 115 
Largo de la cadena: 8 FT – 2.4 Metros 
Extremos: Ajuste longitud ganchos de agarre – presión
Peso: 52 LBS
Cumplimiento normativo: El diseño, fabricación y características técnicas de la eslinga deberán cumplir con los estándares establecidos en la norma ASME B30.9 – Slings y ASME B30.26 herramientas de Izaje. 
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	07 
	



GRILLETE (PERNO, TUERCA, PASADOR Y PIN RECTO) CROSBY CUATRO CUERPOS 







	
Tipo: Grillete tipo ancla con perno roscado
Capacidad de Carga de Trabajo: 4.75 toneladas.
Factor de Seguridad: 6:1
Material del Cuerpo: Acero al carbono forjado, templado y revenido
Material del Perno: Aleación de acero
Peso Aproximado: 2.35 libras (1.07 kg)
Cumplimiento normativo: El diseño, fabricación y características técnicas de la eslinga deberán cumplir con los estándares establecidos en la norma ASME B30.26 Herramientas de Izaje 
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	08 
	
MALLA CARGA EXTERNA. 

	
Capacidad: 10.000 LBS (05 TON)
Material Eslinga: En banda de poliéster de alta tenacidad de una capa
Medida: 20X20 FT
Extremos: Eslabón principal de 7/8 pulgadas y ganchos de ojo con seguro
Cumplimiento normativo: El diseño, fabricación y características técnicas de la eslinga deberán cumplir con los estándares establecidos en la norma ASME B30.9 – Slings.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	[bookmark: _Hlk191569747]ESPECIFICACIÓN
	DESCRIPCIÓN
	[bookmark: _GoBack]CUMPLE / 
NO CUMPLE

	CONDICIONES PARA LOS ELEMENTOS A ADQUIRIR
	El oferente junto con la oferta entregará documento suscrito por el Representante Legal en el cual, se compromete en caso de ser adjudicatario a:

1. Los elementos a adquirir deben ser suministrados Original Equipment Manufacturer (O.E.M) en condición NUEVOS con (00:00 horas y 00:00 ciclos de operación) y deberán ser fabricadas acorde a la Norma ASME B30.9.
2.  El Material para su Fabricación deberá ser en poliéster de alta tenacidad, que ofrezca un Coeficiente de seguridad 5.
3. Etiqueta identificatoria conteniendo los siguientes datos: nombre del fabricante, modelo, longitud útil, carga máxima de uso en tiro directo, lazo y canasto, número de lote de fabricación (para permitir trazabilidad), coeficiente de seguridad, material y norma de fabricación.
4. Certificado de calidad: todas las eslingas deberán ser entregadas con un certificado de calidad, en el cual se detallan los mismos datos de la etiqueta y su respectiva hoja de vida en donde se pueda llevar el historial de uso de la misma. 
5. Las eslingas redondas o tubulares deberán llevar su capacidad máxima de uso en tiro vertical estampada en su cobertura, para brindar una mayor seguridad al operador de la misma.
6. Los grilletes, argollas, swivel o destorcedor deberán contener las etiquetas de la casa fabricante en donde se pueda identificar la originalidad del producto e información de fabricación. 
7.  El número de parte de los componentes o repuestos a adquirir debe coincidir exactamente con lo descrito en el catálogo de partes del fabricante de estos. Podrá diferir o ser reemplazado por uno intercambiable o alterno de él, únicamente en el caso en que esté sea un modelo mejorado, que sea aplicable al componente en particular; el cambio debe ser justificado y certificado de forma documental con los boletines o recomendaciones emitidas por el fabricante o estar registrado dentro del correspondiente catálogo de partes actualizado.
8. Entregar las eslingas perfectamente embalados (cada una deberá contar con su bolsa para su transporte y correcto almacenamiento) conforme a las especificaciones técnicas exigidas por el fabricante de los mismos en condición nuevo; lo anterior con el fin de garantizar su preservación y conservación sin afectar sus condiciones al momento de ser almacenadas por la Aviación del Ejército, evitando así la degradación de su condición técnica.
9. Presentar los manuales de preservación de almacenamiento cuando aplique, así como cualquier documentación técnica que el fabricante determine para conocimiento y aplicación por parte de los operadores de los equipos.
10. Para la recepción a satisfacción de los kits se deberán realizar las pruebas necesarias de operación en donde se verificará su correcto funcionamiento en el Fuerte Militar de Tolemaida.
	

	PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD
	Las pruebas de funcionalidad y resistencia de los elementos a adquirir se llevarán a cabo en el Fuerte Militar de Tolemaida, mediante un vuelo de comprobación en el cual se evaluará cada elemento conforme a su capacidad de carga. En caso de que durante estas pruebas se produzca algún daño en un componente de la aeronave debido a fallas relacionadas con la resistencia de los elementos, la empresa contratista dispondrá de ocho (08) días calendario, contados a partir de la notificación escrita por parte del supervisor del contrato, para manifestar su aceptación o rechazo respecto a la responsabilidad del daño. Si se determina la responsabilidad de la empresa, esta contará con el tiempo necesario para reparar o reponer el bien afectado, conforme a los plazos establecidos por el supervisor del contrato, de acuerdo con la naturaleza del daño presentado.
	



Nota 1: El oferente debe presentar su oferta teniendo en cuenta toda y cada una de las condiciones técnicas exigidas, sin que le presente cambio alguno, so pena de ser rechazado.

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO 


FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
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FORMULARIO   N°  08       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS   ADICIONA LES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO     Bogotá D.C.   Señores   MDN  -   EJÉRCITO NACIONAL  –   CENAC AVIACIÓN   Ciudad     REFERENCIA :     PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA      Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características  especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto,  son de carácter obligatorio     El   proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las  especificaciones técnicas requeridas a continuación:     ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO     Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento so n todos aquellos que por sus características especiales  requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter  obligatorio.   El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento   de las especificaciones  técnicas establecidas:  

No.  ITEM  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  IMAGEN DE REFERENCIA  CUMPLE /    N O CUMPLE  

01    ESLINGA PLANA  DE CARGA  POLIÉSTER  ALTA  TENACIDAD   (6.5  FT ó 2 METROS  DE LONGITUD)  Capacidad de carga :   mínima  para izaje vertical 10.000  libras .   M aterial :   P olyester de alta  tenacidad de  dos   ( 2 ) capas  con testigos internos de  seguridad   Longitud :   6.5   ft  –   02 metros  /  grosor 4 ”    E xtremos :   C on argolla  CROSBY A - 342 DE 5/8"  ambos extremo s.      

              02  ESLINGA PLANA  DE CARGA  POLIÉSTER  ALTA  TENACIDAD   ( 32. 8   FT ó  10   METROS DE  LONGITUD)      Capacidad de carga : mínima  para izaje vertical 10.000  libras   Material :  P olyester de alta  tenacidad de  dos   ( 2 ) capas  con testigos internos de  seguridad .   Longitud :  32.8  ft  –   10 metros  / grosor 4 pulgadas      

