FORMULARIO N° 08  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
 
Bogotá D.C.
[bookmark: _GoBack]Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN
Ciudad

[bookmark: _Hlk116484730]REFERENCIA:	 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio.
[bookmark: _heading=h.2twz47s4xzlq]El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas:
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O EQUIPO: APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y PRECISIÓN, RELOJES 
No. OMITIDO
PLACA MILITAR: OMITIDO
PLACA CIVIL: OMITIDO
IDENTIFICACION DEL ACTIVO FIJO: OMITIDO
NUMERO DEL ACTIVO FIJO: OMITIDO
CENTRO DE COSTOS: OMITIDO
	CUMPLE / 
NO CUMPLE

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC
(CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP
	CÓDIGO OTAN - NOC
	

	1
	48430
	SISTEMA AUTOMÁTICO PARA EL CONTROL, MONITOREO Y REGISTRO ELECTRÓNICO DE ACCESO DEL PERSONAL
	UNIDAD
	32151800
	 CREAR
	5950-01-005-0088
	






	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CUMPLE /
 NO CUMPLE

	1
	SISTEMA AUTOMATICO PARA EL CONTROL, MONITOREO Y REGISTRO ELECTRONICO DE ACCESO DEL PERSONAL
	El sistema automatizado para el control, monitoreo y registro del personal a las instalaciones del campo aéreo “Gr José Joaquín Matallana” en Bogotá; donde cada uno de sus componentes internos, componentes de software y de monitoreo deben contar con mínimo las siguientes especificaciones técnicas, garantías, etc.: 
· Material superior: La tapa superior del dispositivo debe ser en Acero Inox. AISI 304 cepillado, este material debe ser de alta calidad, garantizar que su estructura sea robusta y perdurable en el tiempo, capaz de resistir el alto flujo peatonal.
· El pedestal debe ser en Acero Inoxidable AISI 304, su estructura interna en carbono pintado con tinta epoxi a polvo, con acabados en acero inox, los componentes deben haber sido sometidos a tratamiento superficial que puedan proporcionar durabilidad y resistencia a la corrosión, como bicromatización y pintura epoxi en polvo.
· El cabezal fabricado en acero carbono pintado con tinta epoxi a polvo con acabado en acero inox con forma orbital y angular que posea ranura interna cónica y chaveteado que no permite la fuga angular de la posición de los brazos del equipo. Sin presencia de partes plásticas, acrílicas o aglomeradas garantizando así mayor vida útil del dispositivo.
· Brazos rectos fabricados en Acero Inox. AISI 304 cepillado, fijados con espigas de acero y roscados en la cabeza, con tornillos de traba sin cabeza de difícil acceso, con tapas protectoras en la parte final de los brazos.
· Los brazos deben estar anclados al pedestal mediante un sistema de fijación tipo ALLEN, el cual garantice una mayor durabilidad de los mecanismos y también disminuya el tiempo de reparación en caso de ser necesario.
· En casos de interrupción de energía o eventos de emergencia, el sistema debe estar diseñado para permanecer libre en ambos sentidos, una vez se restablezca la energía este debe permitir el retorno a su estado normal de operación, garantizando evacuaciones más eficientes y evitando posibles accidentes.
· Apertura de la tapa superior debe ser longitudinal facilitando los mantenimientos de los mecanismos internos del sistema, reduciendo los tiempos de reparación.
· Estar equipado con un mecanismo (Apache) que trabaje en régimen de bloqueo y que pueda trabajar en forma unidireccional o bidireccional (en uno o en ambas direcciones), este sistema disminuye el desgaste de los componentes mecánicos y reduce el consumo de energía.
· Los anclajes al piso de los dispositivos deben realizarse mediante la colocación de 4 pernos 5/16”x 31/4”, que garantiza la estabilidad del dispositivo evitando posible movimiento inadecuado del dispositivo.
· El/los mecanismos de rodamiento con eje central en acero aleación SAE 8640, resistente a la tracción y torsión, además posea una leva de reposo, que determine los puntos de parada a través de un balancín pivotante, que a su vez actúe en conjunto con el resorte y desacelerador, permitiendo que los brazos vuelvan al punto inicial.
· El control de operación del equipo es realizado por un mecanismo electromecánico localizado en la parte interna del pedestal. Su bloqueo es automático después que el usuario pasa por el equipo, brindando mayor seguridad y evitando posibles ingresos o salidas no autenticadas.
· Las señales de liberación del equipo, originados en contacto seco o tensión.
· Dispositivo anti retorno del tipo disco-carraca, trabado con barrote anti retorno, con capacidad para torques pesados hasta 2000 N, brindando fuerza de bloqueo al dispositivo garantizando mayor grado de seguridad.
· Con tecnología Smart Displays que utilice pictogramas tricolores (última generación), que permitan mayor grado de visibilidad del dispositivo, aumentando el flujo de personas X minuto.
· Así:
· Azul equipo energizado y listo para recibir señal de pulso.
· Verde pulso recibido permitiendo el ingreso o salida.
· Rojo usuario no autenticado
· Funcionalidades: Electro-mecánico para el control del paso en los dos sentidos.
· Opción de interfaz: Permita la configuración del dispositivo y pueda hacerse mediante una aplicación smartphone desarrollada por el fabricante de los dispositivos el cual permita una comunicación vía Bluetooth con el sistema.
· Consumo máximo potencia: 60W
· IP: IP42
· 1 millón de ciclos
· 20.000 horas
· Máx. 30 min.
· Temperatura de trabajo: -5 °C a 50°C
· Máx. 95% sin condensación
· Peso máximo: 40Kg
· Dimensiones: Alto Gabinete 985mm Ancho Gabinete 305mm Largo Gabinete 255mm, Largo brazo 375mm
· Alimentación: Con llave “Fullrange” 110/220VAC
· Debe permitir en caso de emergencia: Sistema BQC (brazo-que-cae), que libere el paso en casos de emergencia.
· Contar con sistema de monitoreo del paso a través de sensores sin contacto mecánico (vida útil no inferior a 5 millones de ciclos).
· Bloqueo del giro por sistema de traba a través de dos trinquetes y dos solenoides, se encuentra normalmente, libre y por un intento de paso de un usuario no autorizado, se debe activar un dispositivo electromecánico (tipo solenoide) que bloquee el paso.
· Soporte capacidad de “torques pesados” de hasta 2000 N.
· Acceso al mecanismo con llave (única/propia), con retiro de la misma por parte superior (facilitar el mantenimiento).
· Mantenimiento: Debe garantizar que las piezas sean removibles e intercambiables, para facilitar preventivos y correctivos futuros.
· Cada sistema debe contener sus accesorios de instalación como: Guía impresa, pernos, llaves de equipos, y manuales.
· Plantillas para facilitar la instalación (sin escala)
· Permitir un “paso mínimo” en instalación de 400 mm
· Interoperabilidad: Contar con mínimo un conjunto electrónico con microprocesador que tenga la facultad de integrar completamente el sistema de control de acceso propietario, contando con control de entradas y salidas para recibir señales de liberación para el paso.
· El sistema debe permitir la integración (futura) de módulos electrónicos que permitan el control de paso del usuario, así como las señales operacionales y de orientación y pictogramas.
· Permitir información del sentido de paso y del paso
· Opción: de sentido de registro
· Tiempo bloqueo configurable: 0-51 segundos
· Flujo de paso por minuto: 20-25 personas
· Contar con el soporte para integración con lectores de proximidad/biométricos/ID, además del suministro e integración de los mismos conforme en la demanda (ingreso/salida), incluida su configuración y puesta en servicio.
· El mecanismo debe tener la capacidad de ser retirado de forma completa y el acceso debe ser por tornillos.
· Contar con sistema controlador electrónico de accesos, con software y licenciamiento según los sistemas instalados.
· Puesta en servicio del sistema de control con sus fuentes de alimentación ininterrumpida, tarjetas o componentes para conexión en red dedicado para el sistema de control automático, incluida su instalación y puesta en servicio en su lugar de operación.
· Incluir el suministro enroladores biométricos/de proximidad y de ID, su configuración y entrenamiento al personal de la fuerza (mínimo 5 recursos) que disponga la fuerza.
· Además del suministro e implementación de una interfaz de control (local) hardware y software que brinde la opción de monitoreo, control, operación y autenticación de todo lo referente al sistema objeto de este proyecto, con roles, permisos de seguridad, y tareas predefinidas, que además permita la escalabilidad futura del sistema, para por ejemplo una gestión remota (futura) o hasta integración y supervisión con sistemas de administración de edificios tipo BMS.
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SISTEMA AUTOMATICO PARA EL CONTROL, MONITOREO Y REGISTRO ELECTRONICO DE ACCESO DEL PERSONAL CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR)
	El sistema debe permitir el control, registro e integración de componentes completos (mecánicos, eléctricos, electrónicos) para permitir el acceso de personas con movilidad reducida tipo PMR, certificados para su uso, siguiendo las especificaciones técnicas a continuación detalladas:

· Material: Acero Inox. AISI 304 cepillado
· Acabado superior: Vidrio curvo templado y serigrafiado, resistente a rayones/golpes que garantice mayor durabilidad.
· Material pedestal: Estructura monoblock en acero carbono pintado con pintura epoxi en polvo, que garantice mayor durabilidad del dispositivo siendo más resistente.
· Bloqueo articulable: Vidrio templado
· Sistema electromecánico para el control de paso en los dos sentidos.
· El control de la operación del equipamiento debe ser realizado por un mecanismo electromecánico en la parte interna del pedestal. Su bloqueo debe ser automático con freno electromagnético después del retorno de la puerta (vidrio) a la posición original.
· En los casos de interrupción de energía o eventos de emergencia, el sistema debe haber sido desarrollado para liberarse en ambos sentidos, volviendo a su funcionamiento normal después de restablecerse la energía.
· El sistema debe ser suministrado con su tarjeta/módulo de control responsable del control de paso del usuario. Poseer su placa responsable de las señales y pictogramas de funcionamiento.
· Alimentación conmutada “Fullrange” (110/220VAC)
· Potencia consumo: 120W
· IP: Índice de protección IP42 
· 5 millones de ciclos
· 100.000 horas
· Temperatura de trabajo: Entre -5 a 50°C
· Humedad relativa: Máx. 95% sin condensación
· 35 kg.
· 4 pernos de fijación 5/16" x 3 1/4", que garanticen la estabilidad del sistema y evite inclinación del mismo, mecanismo automático accionado por un motor DC de tipo Brushless y monitoreo por encoder capaz de desacelerar gradualmente el movimiento del brazo.
· Un mecanismo enrollable con eje central en acero inoxidable, accionado al motor mediante acoplamiento elástico, que resista la tracción y a la torsión, lo anterior a partir de la lectura (número de vueltas) contadas a partir del encoder, sin la presencia de desbloqueo por el personal, activando un mecanismo de bloqueo con accionamiento electromagnético que imposibilita el paso 
· Dispositivo antirretorno tipo disco-torniquete, bloqueado por el accionamiento electromagnético, con capacidad para torques pesados de hasta 100 Nm
· Soporte fijador del vidrio en acero inoxidable mecanizado, con su oreja en el brazo soldado para no permitir el escape angular de la posición del vidrio con respecto al cuerpo del producto, con lámina de bloqueo en vidrio templado fijada por tornillos en orejas de acero inoxidable.
· Debe contar con un módulo de control responsable del control de pasaje. Es un conjunto electrónico microprocesado capaz de integrarse completamente con los sistemas de control de ingreso equipados, que cuente con entradas y salidas para recibir señales de pasaje y envío de informaciones al sistema de control local.
· Una interfaz de comunicación tipo RS232 y/o por medio de aplicaciones propias del fabricante, que permitan una comunicación vía Bluetooth con el sistema.
· Sentido del paso: Control de paso bidireccional 
· Liberación: Por contacto seco o tensión
· Tiempo de bloqueo automático configurable entre 0 y 51 segundos
· Dos entradas adicionales para liberación del paso preparadas para instalación de botones (del tipo contacto NA) 
· IP42
· Dimensiones: Ancho 1073mm - Alto 1044mm Profundidad 238mm - Bandera 875mm
· Conmutada “Fullrange” (110/220V) 
· En los casos de interrupción de energía o eventos de emergencia, el equipo debe permitir la liberación en ambos sentidos, volviendo a su funcionamiento normal después del restablecimiento de la energía interrumpida.
· Brazo bidireccional, en acero inox, que permita el paso de 0,9 metros (espacio suficiente para una silla de ruedas) y desplazamiento en un ángulo de 90º
· Garantía de compatibilidad con los equipos y subsistemas asociados (entre sí).
· Poseer sistemas de amortiguación de giro, que ofrezca mayor confort en el paso y mayor durabilidad del equipo.
· Sistema que monitoree el paso a través de sensores inductivos sin contacto mecánico (con una vida útil no menor de 5 millones de ciclos).
· Pantalla intuitiva con pictograma tricolor de última generación (Azul, Verde y Rojo).
· Puerta debe estar provista con un cerrojo de seguridad con llave, para facilitar la entrada a la electrónica, así como la fijación del sistema en el suelo durante su instalación.
· Bloqueo de giro por el sistema de seguridad a través de dos triques y dos solenoides 
· Incluir accesorios de instalación, para una correcta y completa operación.
· Contar con el soporte para integración con lectores de proximidad/biométricos/ID, además del suministro e integración de los mismos conforme en la demanda (ingreso/salida), incluida su configuración y puesta en servicio.
· El mecanismo debe tener la capacidad de ser retirado de forma completa y el acceso debe ser por tornillos.
· Contar con sistema controlador electrónico de accesos, con software y licenciamiento según los sistemas instalado.
· Puesta en servicio del sistema de control con sus fuentes de alimentación ininterrumpida de fábrica, tarjetas o componentes para conexión en red dedicado para el sistema de control automático, incluida su instalación y puesta en servicio del lugar de operación.
· Incluir el suministro enroladores biométricos/de proximidad y de ID, su configuración y entrenamiento al personal de la fuerza (mínimo 5 recursos) que disponga la fuerza.
· Además del suministro e implementación de una interfaz de control (local) hardware y software que brinde la opción de monitoreo, control, operación y autenticación de todo lo referente al sistema objeto de este proyecto, con roles, permisos de seguridad, y tareas predefinidas, que además permita la escalabilidad futura del sistema, para por ejemplo una gestión remota (futura) o hasta integración y supervisión con sistemas de administración de edificios tipo BMS.
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	SISTEMA DE INTEGRACION PARA EL CONTROL, MONITOREO Y REGISTRO ELECTRONICO DE ACCESO VEHICULAR DEL PERSONAL

	El sistema debe contar y garantizar mínimo:

· El contratista debe garantizar la interacción inteligente para una gestión, control y aviso de vehículos catalogados como: Frecuentes (autorizados), frecuentes (desautorizados), visitantes (autorizados), visitantes (desautorizados), y personal con permiso de ingreso/salida denegada.
· Para lo anterior el oferente debe incluir personal técnico/ingenieros profesionales (certificados por el fabricante); incluyendo la ampliación y crecimiento con el equipamiento preexistente, con el suministro de todos los equipos/materiales/insumos a que haya lugar su infraestructura, cableado, accesorios de montaje según el uso, materiales y mano de obra.
· Debe incluir sistema para aviso y notificación audible y sonoro compatible 100% para el uso (certificado para intemperie).
· La adaptación o integración a sistema de reconocimiento de placa vehicular (preexistente).
· Incluir el entrenamiento al personal de la fuerza (mínimo 5 recursos) que disponga la fuerza.
· La compatibilidad y adaptabilidad es responsabilidad del oferente.
· El sistema debe permitir la integración a futuro de un sistema de administración de edificios tipo BMS, centralizado en red, sin detrimento de lo existente.
· Incluir accesorios de instalación, para una correcta y completa operación.
· El mecanismo debe tener la capacidad de ser retirado de forma completa y el acceso debe ser por tornillos.
El contratista debe garantizar que a través de la interfaz visual actual, se realice una notificación/evento, que genere una alerta en tiempo real para tomar acción por el personal en turno.
	



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	ITEM 
	 DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES
	CUMPLE /
 NO CUMPLE

	1
	 CERTIFICACIONES 
	1. El oferente debe estar certificado por el fabricante en instalación y mantenimiento de los sistemas/equipos.
2. El contratista debe adjuntar fichas técnicas y manuales de los equipos dando cumplimiento a cada una de las especificaciones de los productos, en el momento de la entrega.
	

	2
	PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	El contratista debe presentar una (1) hoja de vida del técnico que instalará el sistema, por la cual se verificará que su experiencia debiendo ser de mínimo 2 años en integración de este tipo de sistemas.
	

	3
	OPCIONES DE INTEGRACIÓN
	El oferente debe presentar por medio de certificado/carta/constancia de la capacidad de integración futura de los equipos/sistemas con sistemas/equipos con displays led, cajas protectoras con tratamiento antireflectivo, IP 65, con capacidad de permitir comunicación con diversos validadores:

· Posibilidad de integración futura de forma modular con recolector de tarjetas.
· Con sistemas de control y administración de edificios del tipo BMS.
· Mecanizado o adaptación de fábrica para instalación de hardware de lectura de cédulas, reconocimiento facial y boletería (tickets).
	

	4
	CONDICIÓN DE LOS ELEMENTOS Y DOCUMENTACIÓN
	1. Los elementos deben ser suministrados en condición de NUEVOS y debe tener las debidas indicaciones para su uso.
2. El contratista deberá instalar los elementos y ponerlos en funcionamiento.
3. El contratista debe brindar una inducción del uso del sistema para el Oficial de seguridad del Batallón de Abastecimientos y Servicios para la Aviación, y hasta cinco personas más, que designe el comando en todo lo relacionado al funcionamiento y manejo de los elementos instalados, de manera presencial.
	

	5
	ASPECTOS EMBALAJE E INSTALACIÓN
	El contratista se compromete a entregar los equipos y elementos perfectamente embalados de FORMA INDIVIDUAL en (caja o recipiente) al supervisor, el cual verificará el estado del material, y le dirá al contratista que proceda a su respectiva instalación.
	

	6
	PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
	El contratista debe incluir toda la infraestructura eléctrica, electrónica, mecánica y herramientas/equipos para la realización y puesta en servicio del sistema y subsistemas asociados (objeto de este proyecto), con materiales de la mejor calidad, certificados para su uso.
	

	7
	COSTOS LOGISTICOS
	Los costos logísticos generados por la ejecución del contrato, tales como desplazamiento de los bienes, fletes y demás trámites y gastos de orden administrativo serán asumidos por el contratista.
                                                                                                                                                                                                                                                                                   El contratista será responsable por el traslado, custodia, manejo, fletes, seguros, integridad física y demás erogaciones hasta la entrega de los bienes a adquirir y su puesta en funcionamiento.
	



Nota 1: El oferente debe presentar su oferta teniendo en cuenta toda y cada una de las condiciones técnicas exigidas, sin que le presente cambio alguno, so pena de ser rechazado.
CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO 


FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
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