FORMULARIO No. 5
ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

Yo,  _____________________________________en mi condición de _______________________________de ______________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas así como de los ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS detallados en la invitación que rige el proceso de ______________________________________________________________________________________________________________ y contenidos en el

 1 – ANEXO TECNICO -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
 De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO 1 – ANEXO TECNICO “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS”, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.
Con la suscripción del presente Formulario, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por la MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA EJERCITO- DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ” a través de la Solicitud de Oferta  contenidas en  el ANEXO 1 – ANEXO TECNICO -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.
	DESCRIPCIÓN
	ACEPTACIÓN EXPRESA

	
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN LA INVITACIÓN CUYO OBJETO ES ___________________________
	
SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DEL ANEXO 1 



Cordialmente,	

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre
Identificación
Razón social









ANEXO Nº1 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 
Las condiciones técnicas del objeto a contratar se encuentran descritas de acuerdo al siguiente orden, así
0. UBICACIÓN DE EQUIPOS

	ITEM 
	CIUDAD / MUNICIPIO
	EQUIPO
	MARCA
	MODELO 
	SERIE
	UBICACIÓN 

	1
	BOGOTA 
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	STERIS
	V-PRO 1 PLUS 
	0330510/19
	DISPENSARIO MEDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA 



1.1. MANTENIMIENTOS  PREVENTIVOS 

	ITEM 
	DESCRIPCION 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT
	EQUIPO
	MARCA
	MODELO 
	SERIE
	UBICACIÓN 

	1.1
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEGÚN FABRICA 
	SERVICIO 
	1
	ESTERILIZADOR DE BAJA TEMPERATURA
	STERIS
	V-PRO 1 PLUS 
	0330510/19 
	DISPENSARIO MEDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA 
BOGOTA



1.1. LISTADO DE POSIBLES MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A REALIZAR DURANTE LAS VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

	ITEM
	ESTERILIZADORES STERIS
	DESCRIPCION 
	REFERENCIA 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	2.1
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESTERILIZADOR V-PRO 1 PLUS
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REEMPLAZO 3 WAY ISOLATION VALVE ASM VALVULA 3 VIAS
	P093940125
	SERVICIO
	1

	2.2
	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REEMPLAZO OIL,REPLACEMENT ACEITE PARA BOMBA DE VACIO
	P764334644
	SERVICIO
	1

	2.3
	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REEMPLAZO ELEMENT,REPLACEMENT FILTRO EXAUST BOMBA DE VACIO
	P764334368
	SERVICIO
	1

	2.4
	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REEMPLAZO CARTRIDGE,OME FILTER FILTRO BOMBA DE VACIO
	P764334369
	SERVICIO
	1

	2.5
	
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REEMPLAZO PCB,DRIVE ASSY
	MTA163
	SERVICIO
	1



PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA ESTERILIZADOR A BAJA TEMPERATURA
· Revise el estado del empaque de la puerta; reemplace si es necesario.
· Compruebe interruptores puerta cerrada, puerta de pestillo, y puerta abierta.
· Verifique filtros del equipo y de bomba de vacío.
· Verificar el correcto funcionamiento de válvulas solenoides y / o válvulas neumáticas, transductores de presión.
· Verificar el funcionamiento correcto del interruptor de llenado del depósito, de sobre-llenado del depósito y de presión para el suministro de aire seco.
· Verifique el funcionamiento de los RTD.
· Cambiar el aceite de la bomba de vacío.
· Limpie la pantalla del puerto de succión de la bomba de vacío.
· Verifique el funcionamiento correcto de cilindro de inyección.
· Compruebe que no haya fugas de peróxido de hidrógeno (mangueras, válvulas, filtros) y verifique todas las mangueras estén totalmente comprometidas con accesorios de compresión.
· Inspeccione vaporizador aislamiento / cámara y el estado del depósito.
· Revise todas las tuberías de acero inoxidable y accesorios KF.
· Ejecutar prueba de fugas de vacío y el ciclo de prueba.

Durante el servicio de mantenimiento correctivo si llegase a requerir otro servicio de mantenimiento correctivo adicionales a los ya mencionados en el presente estudio, será el contratista el encargado de entregar la cotización conforme a la necesidad presentada, con el fin de que el supervisor emita el aval de cambio e instalación del mismo conforme a la prioridad del mantenimiento.
Los ITEMS deben cumplir estrictamente las especificaciones establecidas. El oferente debe tener suficiencia científica, técnica y administrativa que garantice el suministro, objeto del contrato.
NOTA 1: En virtud del valor de la oferta que resulte adjudicataria, el supervisor del contrato podrá modificar las cantidades hasta agotar el presupuesto asignado y/o hasta satisfacer la totalidad de la necesidad planteada inicialmente.

NOTA 2: Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a las necesidades de la entidad, por lo que el futuro contratista debe asumir los costos de desplazamiento de técnicos y/o equipos para el cumplimiento del mantenimiento sin incurrir en costos adicionales para la entidad

NOTA 3. El oferente  mediante carta firmada por el representante legal se compromete a que en caso de fallo del equipo el oferente debe realizar el diagnóstico del  fallo del equipo, en sitio y/o remoto  sin generar costos para la  entidad, entregando su respectivo reporte de servicio y/o informe al supervisor del contrato. En caso que el equipo no tenga reparación y se requiera la baja, entregaran el concepto de baja sin que genere cobro adicional ni cobro de visita de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES:

· Presentación de las hojas de vida del personal que estará a cargo de las actividades de mantenimiento donde se evidencie experiencia en el mantenimiento de equipos de la misma clase y capacitaciones por fábrica. El oferente debe certificar que éste personal es idóneo, directamente contratado y mantendrán los equipos operando correctamente, así como prestará todo el cuidado razonable para mantenerlos en buenas condiciones de funcionamiento.
· Garantía de reparación de tres (03) meses en todos los repuestos reemplazados.
· Garantía técnica de los trabajos ejecutados por tres (03) meses sobre la falla reparada.
· Respuesta técnica a la solicitud del servicio en sitio no mayor a 24 horas después del soporte telefónico.
· En caso del traslado de los equipos fuera de la unidad los costos deben ser asumidos por la empresa, garantizando el cuidado del equipo como su custodia.
· En cada visita de mantenimiento preventivo, deberán realizar una capacitación al personal asistencial y de ingeniería para preservar la vida útil de los mismos.
· Deben garantizar que todos los repuestos a utilizar no son repuestos repotenciados ni de segunda.
· En cada visita de mantenimiento preventivo, deberán realizar una capacitación al personal asistencial y de ingeniería para preservar la vida útil de los mismos.
· Proporcionar y Garantizar que los sistemas elementos de protección personal de cada trabajador y equipos de protección contra caídas que se ameriten y cumplan con los requerimientos de esta Resolución No. 1409 de 2012 Ministerio de trabajo, y Resolución 02413 de 1979 Ministerio de trabajo y protección social
· Cumplirá con todas las disposiciones legales vigentes en relación con la seguridad de todo el personal que se encuentre a su cargo dentro de las instalaciones de los Dispensarios Médicos y en el área de trabajo que será objeto de las actividades propias del presente proceso de selección, tanto como de aquellas personas que directa o indirectamente puedan verse afectadas por la ejecución de los trabajos a su cargo, cumpliendo igualmente, con la Resolución No. 1409 de 2012 Ministerio de trabajo, y Resolución 02413 de 1979 Ministerio de trabajo y protección social en lo referente al reglamento de higiene y seguridad para la industria de la construcción, adjuntar certificación cumplimiento. 
· Todo reporte de mantenimiento y recibido a satisfacción de actividades debe estar diligenciado con letra legible y este debe estar firmado por el operario del equipo y jefe de establecimiento de sanidad militar (con número de cedula, así mismo nombre completo, cc y número de tarjeta profesional del técnico que realiza el mantenimiento. si este reporte no evidencia las firmas no podrá ser facturado
· El mantenimiento preventivo y correctivo por evento involucra que todas y cada una de las actividades a realizar deberán ser autorizadas previamente por el supervisor del contrato, de acuerdo a diagnostico emitido por el contratista y el supervisor será el único que autorizará los mantenimientos y las cantidades de mantenimientos, repuestos a utilizar y numero de servicios a realizar hasta la terminación del contrato 
· Los mantenimientos se realizarán de acuerdo a las necesidades de la entidad, por lo que el futuro contratista debe asumir los costos de desplazamiento de técnicos y/o equipos para mantenimiento.
· [bookmark: _GoBack]En caso de llegarse a presentar algún mantenimiento respecto a los equipos determinados en el cuadro técnico y que no correspondan a los incluidos o contemplados en el correspondiente listado, los proponentes deberán efectuar dicho mantenimiento y su contraprestación económica por la misma no podrá superar la ofertada por el mantenimiento obrante en el listado y que corresponda a la intervención más aproximada a la requerida. 
· Se debe asegurar que se brindará soporte remoto y se dará solución a los problemas vía skype. 
· La documentación mínima que se debe entregar después de realizado el servicio de mantenimiento para cada equipo será: orden de trabajo, verificación de parámetros, certificado de calibración (cuando aplique) factura y demás documentos requeridos para facturación.
· Cualquier otro daño y/o repuesto  que se requiera y el cual no se encuentre establecido en la propuesta; deberá ser suministrado y gestionado previa autorización  emitida  por el “supervisor de contrato” y su valor no debe superar los precios de mercado, de igual forma el proveedor deberá presentar tres (3) cotizaciones para que esta sean evaluadas por el comité.
· El oferente deberá certificar  en una carta que cuenta con todas las herramientas, implementos mecánicos y transporte necesarios para la correcta ejecución del contrato.
· El oferente deberá adjuntar en su oferta una carta donde se comprometen a realizar las reparaciones de los equipos las veces que sea necesario durante el tiempo que dure la garantía siempre y cuando la exigencia de la garantía corresponda a lo reparado o intervenido, será responsable del traslado de los equipos para su reparación en caso de ser retirados de la institución para realizar su mantenimiento correctivo igualmente asumirá los gastos de movilización del personal que requiera movilizar, gastos de representación y viáticos sin realizar cobros extras a la institución.


Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta será considerada no apta técnicamente.



Firma representante legal 

