FORMULARIO No. 5.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS
Ciudad y Fecha: 
[bookmark: _Hlk201226351]Los documentos técnicos objeto de verificación para la habilitación de la oferta y los aspectos técnicos de evaluación son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y por lo tanto, son de carácter obligatorio y serán evaluados como CUMPLE O NO CUMPLE.

La verificación y evaluación técnica se realizará por parte del comité técnico evaluador, mediante la verificación y evaluación de los siguientes aspectos:

[bookmark: _Toc198482117]DOCUMENTOS TÉCNICOS OBJETO DE HABILITACIÓN VERIFICACIÓN 

· RELACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR.

	ITEM
	DISPENSARIO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	CUMPLE/ NO CUMPLE

	UNSPSC
	46191601- 46191506-46191618
	COD. DANE
	35442
	COD. SAP
	2000021
	 

	DISAN EJC
	 

	1
	Dirección de Sanidad de Ejército “DISAN” carrera 7 No. 52 – 48 Bogotá D.C.
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPOSITO
	8
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	27
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	13
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	19
	 

	5
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 9000 LIBRAS
MULTIPROPÓSITO (SATELITAL)
	1
	 

	6
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	 
DE 20 libras SOLKAFLAM 123
	2
	 

	7
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	CO2 4.5 Kilogramos
	22
	 

	8
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	4
	 

	ESCUELA MILITAR DE CADETES
	 

	1
	ESM Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova - ESMIC” Calle 80 No. 38-00 Bogotá D.C
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	3
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	6
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	15
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	4
	 

	5
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE 9000 grs SOLKAFLAM 123
	1
	 

	6
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE 5 LIBRAS QUÍMICO SECO
	1
	 

	7
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE 20 LIBRAS QUÍMICO SECO 
	2
	 

	8
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	1
	 

	CRH BASAN
	 

	1
	ESM “CRH” Batallón de Sanidad “SL. José María Hernández” Carrera 50 No. 18-06 Puente Aranda Bogotá D.C
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	2
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	10
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	10
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 30 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	2
	 

	5
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 150 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	2
	 

	6
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	2
	 

	7
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 20 LIBRAS
	13
	 

	8
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. este completamente cargado y operable. 
	 DE AGUA A PRESIÓN CLASE A  DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	5
	 

	9
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 10 LIBRAS
	2
	 

	FORTALEZA "COMANDO EJERCITO"                                          
	 

	1
	FORTALEZA                                                  "COMANDO EJERCITO"                                            CRA 54 # 26 - 25                                                    Bogotá D.C
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	1
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	1
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	2
	 

	ESLOG
	 

	1
	ESLOG CALLE 11 SUR N° 16 99 ESTE Bogotá D.C.
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 15 LIBRAS
	1
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 10 LIBRAS
	1
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A  DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	1
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	4
	 

	DISNOR
	 

	1
	Dispensario Cantón Norte “DISNOR” calle 106 No. 7– 25 Usaquén Bogotá D.C.
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	6
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	12
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	9
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE 9000 grs SOLKAFLAM 123
	2
	 

	5
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 10 LIBRAS
	8
	 

	6
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A  DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	11
	 

	7
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 DE AGUA A PRESIÓN CLASE A DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	1
	 

	ESM BASIM
	 

	1
	ESM BASIM “CARRERA 8 No 101- 33” Bogotá D.C.
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPOSITO
	1
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	ESM BAEEV 13
	 

	1
	ESM BAEEV 13 “CARRERA 6 No 18-24 BARRIO EL PUERTO” MUNICIPIO DE UBALA  - Cundinamarca
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	6
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 10 LIBRAS
	1
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 DE AGUA A PRESIÓN CLASE A DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	1
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	ESM LIBERTADORES
	 

	1
	ESM LIBERTADORES CALLE 138 No 54 C -40 Bogotá D.C.
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	6
	 

	ESM BIGUP
	 
	 

	1
	ESM BIGUP CALLE 8 No 6-25 Bogotá D.C.
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 05 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A  DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	2
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	ESM BITER 13
	 
	 

	1
	ESM BITER 13 “MUNICIPIO USME
 VEREDA EL DESTINO KILOMETRO 8 VIA SAN JUAN DE SUMAPAZ” -Cundinamarca
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	2
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	1
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	GAS CARBÓNICO CO2
	1
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	1
	 

	5
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	7
	 

	DMGEM
	 

	1
	Dispensario Médico Gilberto Echeverry Mejía “DMGEM” Calle 7 No. 121-06 Usaquén Bogotá D.C.
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	31
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE 2500 grs SOLKAFLAM 123
	1
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	16
	 

	5
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 SATÉLITE 150
	1
	 

	6
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	6
	 

	7
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	13
	 

	DMSOC
	 

	1
	Dispensario Médico Suroccidente “DMSOC” Av. Ciudad de Cali Carrera 86 No. 53B – 80 sur Chicalá Bosa Bogotá D.C.
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	7
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	SATÉLITE 150
	2
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	24
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 30 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	9
	 

	5
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 DE 2500 grs SOLKAFLAM 123
	1
	 

	6
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	2
	 

	7
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 CO2 15 LIBRAS
	4
	 

	8
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	16
	 

	ESMBASPC 26
	 

	1
	ESM Batallón de Servicios No. 26 “BASPC 26” Avenida Vásquez Cobo Km 1 vía al aeropuerto Amazonas
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	3
	 

	ESMBASCO
	 

	1
	ESM “BASCO” Batallón de Apoyo y 
Servicio para las Comunicaciones Gr Manuel Valdivieso – Carrera 15 No. 5-00 Facatativá – Cundinamarca
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 30 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	14
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	DISUR
	 

	1
	Dispensario Médico Cantón Sur “DISUR” Km 3 vía a Usme – Cantón de Artillería Bogotá D.C
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	6
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	 ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	3
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 30 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	2
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	 DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	3
	 

	5
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 10LBS
	1
	 

	6
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 20LBS
	1
	 

	7
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 15 LIBRAS
	2
	 

	8
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 30 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	4
	 

	ESMBAS28
	 

	1
	BASPC 28 
Kilómetro 1 Vía Villavicencio Barrio Mateo Vichada
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. Este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	4
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	8
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	 ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	3
	 

	ESMBIPIN
	 

	1
	ESM BIPIN “Enfermería” PUERTO INIRIDA - GUANIA
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	ESM BIAHE28
	 

	1
	ESM BIAHE28 LA PRIMAVERA VICHADA
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	2
	 

	BITER28
	 

	1
	ESM BITER28 “Enfermería” CARIMAGUA - META
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	BIROJ43
	 

	1
	ESM BIROJ 43 CUMARIBO - VICHADA
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	3
	 

	CLINICA ODONTOLOGICA
	 

	1
	CLINICA ODONTOLOGICA “DISAN” carrera 7 No. 52 – 48 Bogotá D.C.
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	3
	 

	ESMBAS01
	 

	1
	Establecimiento de Sanidad Militar BAS01
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	1
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	11
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	5
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	4
	 

	5
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	CO2 10 LIBRAS
	2
	 

	6
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	1
	 

	ESMBISUC
	 

	1
	Establecimiento de Sanidad Militar BISUC
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	3
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	6
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	10
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	4
	 

	5
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	1
	 

	6
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	2
	 

	ESMGMSIL
	 

	1
	Establecimiento de Sanidad Militar GMSIL
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	2
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. 
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	10
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	8
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	2
	 

	5
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 20 LIBRAS
	8
	 

	6
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable. este completamente cargado y operable. 
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	2
	 

	ESMBAACA1
	 

	1
	Establecimiento de Sanidad Militar BAACA 01
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 5 LIBRAS
	1
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	CO2 10 LIBRAS
	5
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE AGUA A PRESIÓN CLASE A DE 2.5 GALONES DE CAPACIDAD
	1
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 5 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	4
	 

	BITER1
	 

	1
	Establecimiento de Sanidad Militar BITER01
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	7
	 

	ESMBANGU
	 

	1
	Establecimiento de Sanidad Militar BAMGU
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 20 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	8
	 

	2
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	ABC DE 10 LIBRAS MULTIPROPÓSITO
	2
	 

	3
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	SATÉLITE 150
	1
	 

	4
	
	Recarga y mantenimiento preventivo de extintor en acero inoxidable debidamente pintado y rotulado, con anillo de seguridad del color correspondiente al año, manómetro calibrado que garantice la priorización del químico seco, se garantice su funcionamiento boquilla, manguera, abrazadera (el insumo debe ser fijado y señalizado en cada área de producción por el contratista acorde a la distribución). *Recarga: Proceso de retirar o extraer totalmente del recipiente el agente extintor y también el agente expelente (para ciertos tipos de extintores) para consecuentemente sustituirlos por iguales agentes en las proporciones y condiciones adecuadas e indicadas por el ensamblador o fabricante del extintor. *Mantenimiento*: Verificación completa del extintor, que proporcione máxima seguridad de que el extintor funcione efectivamente. Incluye un examen completo y cualquier reparación o repuesto que necesite el extintor. *Inspección*: Verificación rápida de funcionamiento, que garantice que el extintor este completamente cargado y operable.
	DE 3700 grs SOLKAFLAM 123
	16
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (CUMPLE/NO CUMPLE).

[bookmark: _Toc142644628][bookmark: _Toc198482118][bookmark: _Hlk142665292]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, REQUERIMIENTOS ADICIONALES. CUMPLE/NO CUMPLE)

 El oferente debe manifestar que cumple con todas y cada una de las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento descritas en el presente numeral las cuales se evaluarán en el FORMULARIO  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO como CUMPLE O NO CUMPLE:


ESPECIFICACIONES TECNICAS DE OBLIGARORIO CUMPLIMIENTO CUMPLE NO CUMPLE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

El oferente deberá presentar el cumplimiento de especificaciones técnicas de los servicios que ofrece, conforme a la descripción de estas en el Anexo de “Especificaciones Técnicas”, que son de obligatorio cumplimiento, para lo cual debe diligenciar correcta y completamente el FORMULARIO NO. 5 DE “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. Estos aspectos técnicos son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse y por lo tanto serán evaluados como CUMPLE o NO CUMPLE.

El oferente al momento de presentar su oferta deberá cotizar la totalidad de servicios, tal y como se relacionan en la presente especificación técnica y deberá mantener la calidad, tal y como se consigna en estos documentos y la oferta que presente el futuro contratista.

EL CONTRATISTA realizará recarga mantenimiento de extintores según las necesidades de la institución. Este servicio lo realizará la empresa QUE SOPORTE SU IDONEIDAD TÉCNICA según la documentación solicitada en el proceso como soporte documental. Las especificaciones técnicas mínimas requeridas por grupo se resumen a continuación:

A. EXPERIENCIA PROPONENTE: El oferente deberá presentar certificaciones que acrediten la experiencia habilitante presentando certificaciones y/o acta de liquidación, de uno (1) a tres (3) contratos ejecutados, cuyo objeto sea igual y/o similar al objeto del presente proceso y que la sumatoria de estas o de forma individual equivalga mínimo al cien por ciento (100%) del presupuesto asignado. Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de contratación. Las certificaciones mediante las cuales se pretende acreditar la experiencia deberán contener como mínimo los siguientes datos. 
a. Nombre o razón social del contratante 
b. Número del contrato
c. Objeto del contrato
d. Fecha de inicio y fecha de terminación (dd/mm/aa)
e. El valor del contrato
f. El valor ejecutado.
g. Calificación del servicio, como mínimo debe estar calificada en Bueno
h. Datos de contacto, de la persona que corroborara la información, en caso de ser requerido.
El contratante Establecimiento de Sanidad Militar- DMSOC, se reserva el derecho de verificar la información consignada en estas Certificaciones
Las certificaciones deben ser expedidas por la entidad contratante, NO se aceptan auto certificaciones, actas parciales, facturas radicadas o cuentas de cobro.
Únicamente se aceptará como equivalente de experiencia actas de liquidación siempre y cuando contengan e indiquen los requisitos mencionados anteriormente.
En el caso de contratos realizados con entidades públicas, debe anexar copia de éstos con su respectiva acta de liquidación y/o certificación que acredite el objeto, valor, cumplimiento y fecha de inicio y finalización, En el caso de contratos realizados con entidades privadas, debe anexar copia de las facturas y/o contratos con certificación que acredite el objeto, valor, cumplimiento y fecha de inicio y finalización.
El proponente deberá tener en cuenta que en el evento en que aporte el contrato, deberá ser acompañado del acta de liquidación o documento equivalente, ya que solo con el contrato no se puede evidenciar que éste fue ejecutado
Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa sin son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos y valor
Si son contratos realizados bajo la modalidad de consorcio o de unión temporal, el DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE “HÉROES DE SUMAPAZ” tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio o de una unión temporal, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior deberá presentar el documento acreditado la conformación del consorcio o de la unión temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.
En el evento que el oferente presenta certificaciones en número superior al máximo permitido, el DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ” tomara para la verificación y evaluación de la experiencia, únicamente las de mayor valor que cumplan con los requisitos exigidos en la presente invitación
B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS (FORMULARIO No.5)
El proponente acreditará que los bienes cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem o ítems ofertados, para tal efecto diligenciará correctamente el formulario 5 Especificaciones Técnicas de Obligatorio Cumplimiento, el cual será verificado por el comité técnico evaluador.
C. GARANTÍA TÉCNICA. El proponente junto con la oferta deberá anexar por escrito, la Garantía Técnica para cada uno de los elementos ofrecidos
La Garantía Técnica mínima requerida en este proceso, debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos:
1. Que ampare el cumplimiento de la especificación técnica establecida. 
2. Que sea por el término de 6 meses adicionales al plazo de ejecución, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato hasta la vigencia del mismo.
D. TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA
Junto con la oferta, el oferente debe anexar por escrito el término de respuesta a la garantía técnica, que corresponde al cambio de los bienes y/o servicios a entregar por mala calidad o defecto de fabricación, el cual no debe ser superior a Cinco (05) días hábiles, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del ordenador del gasto.   Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir, en el cumplimiento de su deber de garantía.   NOTA: Este documento debe venir firmado por el proponente

NOTA: El presente proceso se adjudicará por el valor total del presupuesto oficial. La oferta debe incluir la totalidad de los bienes y/o servicios  requeridos, hasta agotar el presupuesto del contrato o hasta el plazo de ejecución, lo primero que suceda.

Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de NO hacerlo la propuesta será considerada NO apta técnicamente.

[bookmark: _Toc198482119]REQUERIMIENTOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. (CUMPLE/NO CUMPLE).



	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El representante legal de la empresa oferente deberá presentar certificado por escrito, en el que se compromete a realizar la recarga y el mantenimiento de los extintores dando cumplimiento a lo establecido en la NTC 3808, NTC 2885 y NFPA 10, a fin de garantizar la adecuada operatividad de los extintores y su optimo estado
	 
	 

	2
	Certificado por escrito firmado por el representante legal, donde se comprometa a suministrar los repuestos que sean necesarios para el mantenimiento de los extintores, los cuales deberán ser originales o en su defecto se deberán utilizar repuestos genéricos de buena calidad
	 
	 

	3
	certificado por escrito firmado por el representante legal, donde se comprometa a realizar por cada ESM donde se presta el servicio, una capacitación en manejo del extintor y control de incendios, dirigida a los trabajadores y brigadistas.
	 
	 

	4
	Además de la etiqueta o el rótulo que indique el mes y año en que se hizo la recarga, así como la empresa; se deberá colocar también a los extintores que les aplique, un collar de verificación de servicio (mantenimiento o recarga).
	 
	 

	5
	El oferente se compromete a suministrar la señalización de pared y los soportes para instalación según el tipo de extintor (pared o piso según corresponda) en los casos que hagan falta.
	 
	 

	6
	EXPERIENCIA: El oferente deberá presentar certificaciones que acrediten la experiencia habilitante presentando certificaciones y/o acta de liquidación, de uno (1) a tres (3) contratos ejecutados, cuyo objeto sea igual y/o similar al objeto del presente proceso y que la sumatoria de estas o de forma individual equivalga mínimo al cien por ciento (100%) del presupuesto asignado. Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el proponente haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de contratación. Las certificaciones mediante las cuales se pretende acreditar la experiencia deberán contener como mínimo los siguientes datos. a. Nombre o razón social del contratante.
	 
	 

	
	b. Número del contrato
	
	

	
	c. Objeto del contrato
	
	

	
	d. Fecha de inicio y fecha de terminación (dd/mm/aa)
	
	

	
	e. El valor del contrato
	
	

	
	f. El valor ejecutado.
	
	

	
	g. Calificación del servicio, como mínimo debe estar calificada en Bueno
	
	

	
	h. Datos de contacto, de la persona que corroborara la información, en caso de ser requerido.
	
	





[bookmark: _Toc198482120]GARANTÍA TÉCNICA

Garantía técnica: El proponente junto con la oferta deberá anexar por escrito con firma del representante legal, la Garantía Técnica para los servicios y elementos ofrecidos. La Garantía Técnica mínima requerida en este proceso, debe amparar la totalidad de los siguientes aspectos:


1. Que cubra el producto terminado. Lo que significa que, si una vez utilizado el bien adquirido por causa de este se afecten otros elementos que interactúan con él, formando parte integral de un producto terminado, se debe asumir la reposición total del producto.
2. Que sea por el término de seis meses contados a partir de la entrega.

NOTA: Estará a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Este documento se debe cargar en la plataforma SECOP II.

[bookmark: _Toc198482121]TÉRMINO DE RESPUESTA DE LA GARANTÍA TÉCNICA.

Junto con la oferta, en documento independiente, el proponente debe anexar por escrito el término de respuesta a la garantía técnica, la cual aplicará en caso de mala calidad del bien o no cumplimiento de la especificación técnica establecida. 

El adjudicatario deberá concurrir a cumplir con su deber de garantía y rectificación, máximo dentro de las 24 horas hábiles contados a partir del requerimiento al contratista por parte del supervisor del contrato 

El proponente deberá garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas del servicio, responsabilizándose de los reclamos por cualquier defecto de funcionamiento y calidad, incluyendo los materiales utilizados, sus componentes, características, dureza y composición.


NOTA: Estará a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. Este documento se debe cargar en la plataforma SECOP II.


FIRMA OFERENTE
C.C./NIT.
EMAIL 
CELULAR
