[bookmark: _Hlk68723703]ANEXO No. 2 “NORMAS Y/O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO”. (MARQUE CON UNA “X” (la casilla respectiva)

FECHA:

EMPRESA:

REPRESENTANTE LEGAL

CORREO ELECTRONICO:

DIRECCION:

TELEFONO:

	[bookmark: _Hlk202967813]CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-005-004
	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA 
	EXISTENCIAS STOCK INVENTARIOS 
	NECESIDAD
	CODIGO UNSPSC 
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	BRDEH

	1
	54522
	INSTALACIÓN CIELO RASO SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres (3) manos de pintura.
	M2
	0
	1
	72101507
	
	

	2
	54730
	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, (Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	M2
	0
	1
	72101507
	
	

	COING

	3
	54530
	DESMONTE DE IMPERMEABILIZACIÓN MANTO ASFALTICO (Incluye retiro de mantos cargue y retiro de escombros).
	M2
	0
	1
	72153200
	
	

	4
	54790
	DESMONTE DE PISOS DE MADERA (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	M2
	0
	1
	72101500
	
	

	5
	54790
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PVC Ref.: Gris 01 o Granadillo espesor 5 milímetros, Trafico 42 Comercial Click.
	M2
	0
	1
	72101500
	
	

	6
	54790
	MANTENIMIENTO CIELO RASO (Incluye resanes en estuco, 1 mano en pintura tipo 2 y una mano en pintura tipo 1, filos y dilataciones). (Incluye restauración y/o cambio hasta un 20% de cielo raso en iguales características a la existente)
	M2
	0
	1
	72101500
	
	

	7
	54790
	REJILLA Aluminio 4" x 3” Cúpula Tradicional con sosco - Ref. C-4"x3" Tipo Colrejillas o equivalente (suministro e instalación).
	UND
	0
	1
	72101500
	
	

	8
	54530
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE PARA TANQUE DE AGUA POTABLE 1.2mm. (Incluye soldadura a traslape por termofusión)
	M2
	0
	1
	72101500
	
	

	9
	54790
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTO COUPLING RIGIDO Ø 2 1/2”
	UND
	0
	1
	72101500
	
	

	10
	54530
	IMPERMEABILIZACION EXTERNA DE MUROS DE CONCRETO CON CEMENTO MARINO DENSO.
	M2
	0
	1
	72153200
	
	

	11
	54790
	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal .20 d/ 0.30 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + sikaflex 1A)
	ML
	0
	1
	72101500
	
	

	12
	54530
	IMPERMEABILIZACION Tipo Manto Morter Plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. INCLUYE MORTERO AFINADO 1:4 (Canales y/o cubiertas planas, incluye media cañas, remates)
	M2
	0
	1
	72153200
	
	

	13
	54790
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Enchape de pared cocina formato 30x60cms de decorcerámica o equivalente. (Incluye pegante alto desempeño).
	M2
	0
	1
	72101500
	
	

	14
	54590
	LAVADO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON HIDROFUGO PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN CONCRETO CON HIDROLAVADORA Y SOLUCIÓN JABONOSA O SIMILAR. INCLUYE RESANES DE JUNTAS, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS A BOTADERO AUTORIZADO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD.
	M2
	0
	1
	47101500
	
	

	COPER

	15
	54621
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GRIFERIA, VALVULA PARA SANITARIO TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario. Incluye desmonte, limpieza y reinstalación, Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	Unidad
	0
	1
	72101510
	
	

	16
	54621
	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VALVULA PARA SANITARIO TIPO PUSH. Para cualquier aparato sanitario incluye desmonte, limpieza, cambio del push, cambio de Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	Unidad
	0
	1
	72101510
	
	

	17
	54611
	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. 

Se debe realizar el mantenimiento de piezas eléctricas en puntos eléctricos tales como: puntos de iluminación tomacorrientes e interruptores, se deberá incluir todos los materiales que se requieran para garantizar su correcto funcionamiento.

- incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra
	Unidad
	0
	1
	72152108
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	54730
	MANTENIMIENTO DE MURO EXTERIOR. 
	M2
	0
	1
	72152606
	
	

	
	
	 -Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.
	
	
	
	
	
	

	
	
	 -Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o  su equivalente.
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.
	
	
	
	
	
	

	19
	54730
	MANTENIMIENTO DE MURO INTERIOR, Incluye resanes en estuco y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones, incluye andamios y equipos de seguridad.
	M2
	0
	1
	72101507
	
	

	
	
	 -Incluye impermeabilizante con los elementos y materiales especiales para tal fin o su equivalente, resane en muros, filos y dilataciones y aplicación de pintura blanca tipo especial o su equivalente.
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra.
	
	
	
	
	
	

	20
	54611
	INSTALACIÓN DE LUMINARIA Limpieza y puesta en funcionamiento.
	Unidad 
	0
	1
	72151511
	
	

	21
	54621
	MANTENIMIENTO DE CAJAS DE INSPECCION (Incluye retiro de vegetación, piedras y/o sedimentación).
	Unidad
	0
	1
	72101507
	
	

	22
	54621
	MANTENIMIENTO DE DESAGÜE SANITARIO CON SONDA ELECTRICA. (Incluye mano de obra, equipo y sonda 1/8 x 60m.
	metro
	0
	1
	72101507
	
	

	23
	54621
	MANTENIMIENTO REDES HIDROSANITARIAS: 
	UNIDAD   
	0
	1
	72101510
	
	

	
	
	Instalación y cambio de las piezas en mal estado de los aparatos sanitarios y lavamanos y puntos en tubería hidrosanitaria, Incluye las piezas y los insumos necesarios para el arreglo del elemento.
	
	
	
	
	
	

	
	
	- incluye cambio de accesorios, herramienta, equipo Menor y mano de obra 
	
	
	
	
	
	

	24
	54621
	 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO TAPA ASIENTO PARA SANITARIO: Incluye desmonte y reinstalación, Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
	UNIDAD   
	0
	1
	72101510
	
	

	25
	54621
	MANTENIMIENTO DE CANAL EN CONCRETO Y PLACAS EXTERNAS JARDINES DEL EDIFICIO Incluye 
	M2
	0
	1
	72101510
	
	

	
	
	1.  Remoción de sedimentos, concreto deteriorado y media caña en mortero. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.  Remoción de jardinería y grava empaque del Material para su posterior reubicación, ubicación de material en área asignada mientras se realiza el trabajo.    
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.  Retirar manto asfaltico.                  Retiro de manto asfaltico por medio manual, herramienta menor y cilindro de gas propano. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Incluye herramienta, equipo Menor y mano de obra.    
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.  Escarificado y Lavado.              
 -Escarificado de la superficie para retirar los restos de emulsión asfáltica y/o pintura sobre la placa y/ o canal de concreto con el propósito de asegurar que no quede ningún residuo de material que afecte la adherencia y el buen desempeño del sistema de impermeabilización.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	5.  Lavado de la superficie con agua a presión y desengrasante para remover cualquier residuo de grasa o impureza que afecte la adherencia y buen desempeño del sistema de impermeabilización
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. Tratamiento de grietas y fisuras.                                                                                                        Remover el sellante actual de      la dilatación de la placa.                -reforzar las dilataciones actuales con pulidora y disco de corte de concreto. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	    - Inducir grietas existentes sobre la placa con pulidora y disco de corte para concreto.                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Inyectar grietas y fisuras con material sellante elástico de baja viscosidad y alta elongación con lo cual se asegure un sello en la grieta y/o dilatación evitando el ingreso de agua por estos puntos
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Remover el sellante actual de      la dilatación de la placa.            
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Reforzar las dilataciones actuales con pulidora y disco de corte de concreto.                           -Inducir grietas existentes sobre la placa con pulidora y disco de corte para concreto.                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Inyectar grietas y fisuras con material sellante elástico de baja viscosidad y alta elongación con lo cual se asegure un sello en la grieta y/o dilatación evitando el ingreso de agua por estos puntos.                                                                                           
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. Impermeabilización con poliurea.                                                                      -Aplicación de imprimante epóxido bicomponente para sellar la superficie en concreto.         
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Aplicación de arena de cuarzo sobre imprimante epóxido para crear un mayor perfil de anclaje mecánico para una mejor adherencia de la poliuria.         
	
	
	
	
	
	

	
	
	   -  Aplicación de poliurea pura bicomponente 100% solidos, con un espesor de 2mm y rendimiento estimado de 2kg /m2.  
	
	
	
	
	
	

	
	
	8.  Suministro, Instalación y adecuación de manto asfaltico.                  
-Instalación de manto asfaltico por medio manual, herramienta menor y cilindro de gas propano                                     
	
	
	
	
	
	

	
	
	- incluye herramienta, equipo Menor y mano de obra.
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. Instalación jardinería y/o grava
	
	
	
	
	
	

	26
	54590
	MANTENIMIENTO DE PLACA EXTERNA DEL EDIFICIO Incluye 
	M2
	0
	1
	72101507
	
	

	
	
	1.  Remoción de sedimentos, concreto deteriorado y media caña en mortero. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.  Remoción y empaque del Material para su posterior reubicación, ubicación de material en área asignada mientras se realiza el trabajo.    
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.  Escarificado y Lavado.             
	
	
	
	
	
	

	
	
	  -Escarificado de la superficie para retirar los restos de emulsión asfáltica y/o pintura sobre la placa y/ o canal de concreto con el propósito de asegurar que no quede ningún residuo de material que afecte la adherencia y el buen desempeño del sistema de impermeabilización.   
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.  Lavado de la superficie con agua a presión y desengrasante para remover cualquier residuo de grasa o impureza que afecte la adherencia y buen desempeño del sistema de impermeabilización
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. Tratamiento de grietas y fisuras.                                                                                                        Remover el sellante actual de      la dilatación de la placa.                
-reforzar las dilataciones actuales con pulidora y disco de corte de concreto. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Inducir grietas existentes sobre la placa con pulidora y disco de corte para concreto.                        
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Inyectar grietas y fisuras con material sellante elástico de baja viscosidad y alta elongación con lo cual se asegure un sello en la grieta y/o dilatación evitando el ingreso de agua por estos puntos
	
	
	
	
	
	

	
	
	- Remover el sellante actual de la dilatación de la placa.            
	
	
	
	
	
	

	
	
	6.  Impermeabilización con poliurea.                                                                      -Aplicación de imprimante epóxido bicomponente para sellar la superficie en concreto.         
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Aplicación de arena de cuarzo sobre imprimante epóxido para crear un mayor perfil de anclaje mecánico para una mejor adherencia de la poliuria.         
	
	
	
	
	
	

	
	
	-  Aplicación de poliurea pura bicomponente 100% solidos, con un espesor de 2mm y rendimiento estimado de 2kg /m2.  
	
	
	
	
	
	

	
	
	7.  Aplicación de pintura alifática de    poliuretano.           
	
	
	
	
	
	

	
	
	    -Se aplicará un recubrimiento final sobre la poli urea de pintura de poliuretano manteniendo la estética del edificio.                                    
-En la capa final de pintura de poliuretano se aplicará arena de cuarzo
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. Reparación de superficie de piso a la intemperie, incluye demolición acabado, losas de concreto y prefabricado, inyección de fisuras con epoxico e impermeabilización, incluye afinado, pendientado, canales remates, medias cañas y el suministro del manto
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. Acabado similar al existente antideslizante y/o granito lavado.
	
	
	
	
	
	

	27
	54590
	MANTENIMIENTO PLACAS LATERALES DEL EDIFICIO Incluye:
	M2
	0
	1
	72101507
	
	

	
	
	-    Demoliciones: Acabado de pisos, picado de elemento en concreto existente para aplicación de alistado.
	
	
	
	
	
	

	
	
	-Impermeabilización: Tipo manto mortero plas AL-80 de 3.5 mm con foil de aluminio o equivalente. Incluye mortero afinado pendientado 1:4 (canales Y/O cubiertas planas incluye media cañas, remates).
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Alistado más acabado. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Sifones.
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Resanes generales.
	
	
	
	
	
	

	
	
	-   Aseo. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	-  Demolición acabado, losas de   concreto y prefabricado m 2.
	
	
	
	
	
	

	
	
	-  Impermeabilización tipo manto incluye afinado pendientado 1:4, canales remates medias cañas.
	
	
	
	
	
	

	
	
	- alistado más acabado en granito lavado.
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	28
	54590
	MANTENIMIENTO ESCALERAS EXTERNAS DEL EDIFICIO.         Incluye: 
	M2
	0
	1
	72101507
	
	

	
	
	-Aplicación de pintura alifatica de poliuretano
	
	
	
	
	
	

	
	
	Se aplicará un recubrimiento final sobre la poli urea de pintura de poliuretano manteniendo la estética del edificio.
	
	
	
	
	
	

	29
	54710
	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DIVISIONES EN ALUMINIO: Desmonte y reubicación de divisiones de oficina en aluminio y vidrio templado de 10mm para separación de espacios, altura de 2,60mts, incluye reinstalación de estructura de soporte existente y suministro de estructura faltante para soporte e instalación.
	M2
	0
	1
	72153002
	
	

	30
	54790
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN DRYWALL DOBLE CARA: (incluye estructura metálica en perfilaría Cal. 24 cada 60 cm), tornillería, masilla acrílica, cinta malla, lija, dos manos de pintura tipo 1 y demás elementos para su correcto montaje. 
	M2
	0
	1
	72152001
	
	

	31
	54710
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN ETERBOARD DOBLE CARA: (incluye estructura metálica en perfilería, tornillería, masilla acrílica, cinta malla, lija, dos manos de pintura tipo 1 y demás elementos para su correcto montaje). 
	M2
	0
	1
	72101507
	
	

	32
	54710
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD 8 mm. DOS CARAS (Perfilería Cal. 24 cada 60 cm.) Incluye tres (3) manos de pintura pintura tipo 1 y demás elementos para su correcto montaje.
	M2
	0
	1
	72101507
	
	

	33
	54710
	 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN ALUMINIO ANODIZADO MATE NATURAL. VIDRIO LAMINADO 4+4 CON PELICULA, Incluyen el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje
	M2
	0
	1
	72154032
	
	

	34
	54790
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA DE MANIJA ACCENT ACABADO ANTICADO CROMO MATE Acabado según diseño. (Incluye suministro e instalación y su correcto montaje.) La manija es elaborada en zamak cromado mate ó anticuado pulido y lacado y la roseta en bronce pulido y lacado.
	UND
	0
	1
	31162402
	
	

	
	
	*Para puertas de 35mm a 45mm de espesor
	
	
	
	
	
	

	
	
	* Sentido derecho / izquierdo
	
	
	
	
	
	

	35
	54790
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MANIJA DE ACERO INOXIDABLE. (Incluye suministro e instalación y su correcto montaje.)
	UND
	0
	1
	72102900
	
	

	
	
	*Largo 20 cm
	
	
	
	
	
	

	
	
	*1.2 cm
	
	
	
	
	
	

	36
	54790
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPE DE PISO CILINDRICO en acero inoxidable 3/4 x 300 mm mig. (Incluye suministro e instalación y su correcto montaje.)
	UND
	0
	1
	31162804
	
	

	37
	54760
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CERRADURA METALICO - 201. 100.000 ciclos de apertura. (Incluye suministro e instalación y su correcto montaje.)
	UND
	0
	1
	31162402
	
	

	
	
	*Cerradura de pomo en acero inoxidable.
	
	
	
	
	
	

	
	
	* Tipo de cuerpo Cilíndrico.
	
	
	
	
	
	

	
	
	*Configuración: Llave por fuera, botón por dentro
	
	
	
	
	
	

	38
	54710
	MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO (Incluye vidrio y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento).
	M2
	0
	1
	72154032
	
	

	39
	54310
	DEMOLICIÓN E INSTALACION DE ENCHAPE DE MUROS (Incluye cargue y retiro de escombros y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
	M2
	0
	1
	73151801
	
	

	40
	54310
	DEMOLICIÓN ENCHAPE DE PISOS espesor entre = 0.05m y 0.10m (Incluye cargue y retiro de escombros).
	M2
	0
	1
	73151801
	
	

	41
	54310
	DEMOLICIÓN DE POYO EN CONCRETO DUCHA (Incluye cargue y retiro de escombros).
	M2
	0
	1
	73151801
	
	

	42
	54740
	MANTENIMIENTO GENERAL DE PISO EN CERAMICA. (Limpieza, reemboquillado, pulida, cambio de piezas deterioradas 20%)
	M2
	0
	1
	72101507
	
	

	43
	54619
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1". y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	44
	54619
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT PVC 1_1/2". y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	45
	54619
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4". y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	46
	54619
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT EMT 2". y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	47
	54619
	SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE POLO A TIERRA 20A 125V NEMA 5-20R. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	UND
	0
	1
	73152108
	
	

	48
	54619
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIFASICO INDUSTRIAL EN CAJA MOLDEADA CON UNIDAD DE DISPARO TERMOMAGNETICA FIJA 80A, 25 kA homologada por el CIDET. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	UND
	0
	1
	73152108
	
	

	49
	54619
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLÁSTICA CON DIVISIÓN DE 150x50 mm características técnicas superiores. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, UNIONES, DERIVACIONES EN T, ÁNGULOS EXTERNOS, ÁNGULOS INTERNOS, TAPAS FINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	ML
	0
	1
	39131714
	
	

	50
	54621
	 SUMINISTRO INCRUSTACIONES - TOALLERO (Incluye materiales de instalación, chazos y silicona y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
	UND
	0
	1
	72153605
	
	

	
	
	*Toallero en acero inoxidable
	
	
	
	
	
	

	
	
	*anillo redondo diámetro 12 cm.
	
	
	
	
	
	

	
	
	*color plateado
	
	
	
	
	
	

	51
	54730
	 SUMINISTRO PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS. (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epóxica poliamida con catalizador, filos y dilataciones). (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
	M2
	0
	1
	73181104
	
	

	52
	54730
	 SUMINISTRO PINTURA Acrílica para exteriores (5 años) 3 MANOS Fachadas (Incluye 1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura Acrílica para exteriores (5 años), filos y dilataciones). (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento))
	M2
	0
	1
	73181104
	
	

	53
	54730
	 SUMINISTRO ESTUCO Sobre Muro Interior (Incluye estuco, filos y dilataciones). (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
	M2
	0
	1
	73181104
	
	

	54
	54522
	 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO EN ICOPOR (Incluye perfileria, cuelgas en alambre dulce y todo lo necesario para su correcto funcionamiento).
	M2
	0
	1
	72152605
	
	

	55
	54522
	 SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO PVC JUNTA PERDIDA (Incluye Perfilería metálica, Cal .24-26, estructura cada 50 cm).
	M2
	0
	1
	72152605
	
	

	56
	54522
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE INSPECCION DE CIELO RASO EN PVC 0,6X0,6 (REFUERZO EN PERFILERIA
	UND
	0
	1
	72152605
	
	

	
	
	METALICA CAL. 24 O .26 MARCO EN ANGULO (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
	
	
	
	
	
	

	57
	54522
	SUMINISTRO E INSTALACION CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL JUNTA PERDIDA (Perfileria metálica Cal. 24-26, estructura cada 40 cm) Incluye tres
	UND
	0
	1
	72152605
	
	

	
	
	(3) manos de pintura (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
	
	
	
	
	
	

	58
	54611
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA homologada por el CIDET (y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento)
	UND
	0
	1
	39121303
	
	

	59
	54611
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LAMPARA LED LARGA:                                                       
	UND
	0
	1
	72151501
	
	

	
	
	*CHASIS HERMÉTICO 2X18. MATERIAL ACRÍLICO POLICARBONATO BASE: ABS
	
	
	
	
	
	

	
	
	*DIMENSIONES LARGO 1288 MM -ALTO: 61 MM - ANCHO: 115 MM.
	
	
	
	
	
	

	
	
	*TENSIÓN DE OPERACIÓN 120V.
	
	
	
	
	
	

	
	
	* 02 TUBOS LED T8 EN VIDRIO, DISEÑO ÓPTICO DE MENOS BRILLO, BRINDA ILUMINACIÓN UNIFORME, ALTO RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA.
	
	
	
	
	
	

	
	
	* DIMENSIONES  1210 mm x 26 mm
	
	
	
	
	
	

	
	
	*02 TUBOS LED DE EFICIENCIA DE HASTA 89LM/W,
	
	
	
	
	
	

	
	
	*TEMPERATURA DE COLOR (ºK) 4100 ºK
	
	
	
	
	
	

	
	
	* VOLTAJE (V) 95 – 265
	
	
	
	
	
	

	
	
	* VIDA ÚTIL (H) 30.000
	
	
	
	
	
	

	
	
	* LUMENES (LM) 80 - 90 LM/W
	
	
	
	
	
	

	
	
	* TEMPERATURA MÁXIMA -20 ºC , 50 ºC                 INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO 
	
	
	
	
	
	

	60
	54611
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAMPARA LED REDONDA:                                                    PANEL LED 18W INCRUSTAR LUZ BLANCA 6500K 22CM
	UND
	0
	1
	72151501
	
	

	
	
	FUENTE DE LUZ LED:
	
	
	
	
	
	

	
	
	VATIOS 18W
	
	
	
	
	
	

	
	
	TEMPERATURA 6500K
	
	
	
	
	
	

	
	
	VIDA UTIL 30.000 HORAS
	
	
	
	
	
	

	
	
	VOLTAJE 100-240V
	
	
	
	
	
	

	
	
	MEDIDAS:
	
	
	
	
	
	

	
	
	DIÁMETRO 22OMM X 0.8MM
	
	
	
	
	
	

	
	
	INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO       
	
	
	
	
	
	

	61
	54611
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, Temperatura de Color 6000K o similar, LED Tipo 2835, Flujo Luminoso 4000Lm (±10%), Angulo 110°, Voltaje 100/277 VAC, Driver 0-10V, FP>0.90, Horas de Vida Útil 50.000 Horas, Garantía de 5 años o superior, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	UND
	0
	1
	72151501
	
	

	62
	54790
	 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORCELANATO FACHADA FLOTANTE: Formato en Porcelanato de 1,20 mt x 60 mt.(color a Elegir) INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN, TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	UND
	0
	1
	72152204
	
	

	63
	54710
	 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO PARA VENTANA: Incluye desmonte, limpieza y reinstalación. Accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	M2
	0
	1
	72153002
	
	

	64
	54740
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE PARA BAÑO: CERAMICA  45X30cm. (Incluye boquilla color, pega, win y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento).
	M2
	0
	1
	72151801
	
	

	65
	54760
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA BAÑO EN MADERA EN LAMINA TRIPLEX OCUME DE 2,14 M DE ALTO Y 0,92M DE ANCHO (Incluye marco y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento) SEGÚN DISEÑO Y COLOR A ELEGIR incluye equipos de seguridad y mano de obra.
	UND
	0
	1
	72152402
	
	

	66
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	67
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (3 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	68
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (4 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	69
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (5 pulgadas, incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	70
	54621
	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES AGUA RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (6 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	71
	54621
	MTTO A TODO COSTO SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1/2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	72
	54621
	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1 pulgada), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	73
	54621
	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (1 1/2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	74
	54621
	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	75
	54621
	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (2 ½ pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	76
	54621
	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (3 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	77
	54621
	SUMINISTRO E IINSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REDES HIDRAULICA: Incluye cambio de elementos o accesorios de los diferentes diámetros (4 pulgadas), incluye herramientas, equipo menor, pegantes, limpiadores, mano de obra todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Incluye andamios, equipos de seguridad y mano de obra.
	ML
	0
	1
	72154402
	
	

	78
	54611
	DESMONTE, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SECADORES DE MANOS HAND DRYER - MODEL: AA-EcoFast 09 (incluye Cambio de motor marca AyA, Control de tiempo y sensor para secador marca AyA, Resistencia para secador importado marca AyA, Escobillas marca AyA, Mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento 
	UNIDAD
	0
	1
	47131707
	
	

	79
	54590
	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE AGUA: 

	M2
	0
	1
	72154056
	
	

	
	
	1. Verificación de que el tanque se encuentre desocupado en su totalidad.
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Verificación del estado del tanque, presencia de grietas, fisuras, empaques válvulas y tuberías, hermeticidad del tanque.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Lavado manual de paredes internas y pisos del tanque con ayuda de escobas y cepillos, con el fin de remover partículas gruesas y finas tales como piedras, arena y otras.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Al terminar la limpieza mecánica del tanque, se procede a sacar el agua que se encuentra en el interior del tanque con electrobombas, el resto de agua que queda, se absorbe con material absorbente (esponjas). Los residuos sólidos y semisólidos se almacenan en recipientes para su posterior disposición. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. Una vez realizado el proceso actual se humedece las paredes para comenzar a aplicar la primera capa del producto impermeabilizante. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. Una vez haber dejado secar por 3 u 4 días se comenzará a realizar la 2 capa con el producto. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. Una vez aplicada y dejado secar la segunda capa con el producto se procede a lavar nuevamente la limpieza mecánica se realiza la desinfección del interior del tanque utilizando hipoclorito de Sodio a 2000 ppm logrando un mayor impacto en paredes y pisos del tanque. Dejar actuar durante 20 minutos. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. Al finalizar la limpieza y desinfección se procede a llenar el tanque y cerrar su tapa, garantizando condiciones higiénicas y sanitarias: permitir la salida de agua durante cinco minutos con el fin de retirar los residuos de hipoclorito. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. Impermeabilización de tanque de agua potable con  un recubrimiento de impermeable cementoso en un solo componente.
	
	
	
	
	
	

	
	
	10. Reparación general de grietas y fisuras en placa. En caso de ser necesario abrir las fisuras mecánicamente (con disco de pulidora) a un ancho de mínimo de cinco 5 milímetros. Realizar imprimación de las fisuras con un recubrimiento elaborado con base en cemento y aditivos, para impermeabilizar superficies en concreto y mampostería en caso de presencia de humedad en el sustrato, dejar secar por 8 horas aproximadamente. Realizar el sello y llenado de las fisuras con un sistema epóxico de dos componentes, 100% sólidos insensible a la humedad y tixotrópico (anclaje).
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	11. En caso de ser necesario realizar tratamiento a la corrosión del acero con recubrimiento protector con inhibidor de corrosión que impide la oxidación del acero, la aplicación debe hacerse directamente sobre el acero.
	
	
	
	
	
	

	
	
	12. Limpieza general transporte y retiro de escombros.
	
	
	
	
	
	

	
	
	13. Promedio duración de 12 días del trabajo para un mejor secado y durabilidad.
	
	
	
	
	
	

	
	
	14. Se instalará un (1) tanque de agua potable plástico de dos mil litros (2000) para garantizar el agua y presión estable mientras se realiza la obra de impermeabilización (siempre habrá agua constante)
	
	
	
	
	
	

	
	
	15. Aplicación de dos 2 capas para garantizar una mejor adherencia e impermeabilización.
	
	
	
	
	
	

	
	
	GARANTIA UN (1) AÑO
	
	
	
	
	
	

	80
	54590
	LAVADO E IMPERMEABILIZACIÓN DE TANQUE DE AGUAS RESIDUALES: 
	M2
	0
	1
	72154056
	
	

	
	
	1. Verificación de que el tanque se encuentre desocupado en su totalidad, Utilizando motobombas. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Verificación del estado del tanque, presencia de grietas, fisuras, empaques válvulas y tuberías, hermeticidad del tanque.
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Lavado manual de paredes internas y pisos del tanque con ayuda de escobas y cepillos, con el fin de remover partículas gruesas y finas tales como piedras, arena y otras.
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. Al terminar la limpieza mecánica del tanque, se procede a sacar el agua que se encuentra en el interior del tanque con electrobombas, el resto de agua que queda, se absorbe con material absorbente (esponjas). Los residuos sólidos y semisólidos se almacenan en recipientes para su posterior disposición. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	5. Una vez realizado el proceso actual se humedece las paredes para comenzar a aplicar la primera capa del producto impermeabilizante. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	6. Una vez haber dejado secar por 3 u 4 días se comenzará a realizar la 2 capa con el producto. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	7. Una vez aplicada y dejado secar la segunda capa con el producto se procede a lavar nuevamente, la limpieza mecánica se realiza la desinfección del interior del tanque utilizando hipoclorito de Sodio a 2000 ppm logrando un mayor impacto en paredes y pisos del tanque. Dejar actuar durante 20 minutos. 
	
	
	
	
	
	

	
	
	8. Impermeabilización de tanque de aguas residuales con un recubrimiento de impermeable cementoso en un solo componente.
	
	
	
	
	
	

	
	
	9. Reparación general de grietas y fisuras en placa. En caso de ser necesario abrir las fisuras mecánicamente (con disco de pulidora) a un ancho de mínimo de cinco 5 milímetros. Realizar imprimación de las fisuras con un recubrimiento elaborado con base en cemento y aditivos, para impermeabilizar superficies en concreto y mampostería. en caso de presencia de humedad en el sustrato, dejar secar por 8 horas aproximadamente. Realizar el sello y llenado de las fisuras con un sistema epóxico de dos componentes, 100% sólidos insensible a la humedad y tixotrópico (anclaje).
	
	
	
	
	
	

	
	
	10. En caso de ser necesario realizar tratamiento a la corrosión del acero con recubrimiento protector con inhibidor de corrosión que impide la oxidación del acero, la aplicación debe hacerse directamente sobre el acero.
	
	
	
	
	
	

	
	
	11. Limpieza general transporte y retiro de escombros.
	
	
	
	
	
	

	
	
	GARANTIA UN (1) AÑO
	
	
	
	
	
	



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

