
ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA


Rionegro, [fecha]
Señores
MUNICIPIO DE RIONEGRO
Rionegro, Antioquia.

REF: Contratación [modelo y número del proceso]

Respetados señores:

Atentamente me permito presentar a consideración del Municipio nuestra propuesta para la orden de suministro correspondientes a contratación de [modelo y número del proceso], cuyo objeto es “[objeto]” sobre el particular, nos permitimos manifestarle lo siguiente:

1. Que somos los únicos interesados con la presente propuesta, ya que ninguna otra persona o entidad tiene interés en ella o en el contrato que se celebra. Fuera de los aquí nombrados.
2. Que no tenemos conexión alguna con otra persona o entidad que sea proponente para la misma actividad.
3. Que estamos enterados de la naturaleza del contrato, de la calidad y cantidad de personal, material y equipos necesario para le ejecución del trabajo, de las condiciones locales y generales y demás factores que puedan en cualquier forma afectar el trabajo, su oficio o costo.
4. Que se estudiaron las especificaciones técnicas y demás condiciones del proyecto, y que no se tiene ninguna duda de su interpretación.
5. Que aceptamos las cantidades a proveer que se indica.
6. Que conocemos y aceptamos todas las especificaciones requeridas para la ejecución del contrato.
7. Que conozco el plazo para ejecutar el contrato y estoy en capacidad de cumplirlo.
8. Que hemos examinado todas las partes componentes, comprometiéndonos a ejecutar el trabajo en estricto acuerdo con los términos del contrato, de la invitación pública y sus especificaciones.
9. Que conocemos del estatuto de contratación, la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007. Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y los aceptamos.
10. Que acepto la notificación electrónica de todos los actos administrativos que ponen fin al proceso de selección por medio del correo electrónico citado en la presente carta.

Atentamente,


Nombre______________________
C.C____________ de __________
NIT_________________________ (Anexar copia)
Dirección: ___________________
Teléfono: ____________________
Celular: _____________________
Ciudad: _____________________
e-mail: ______________________
Firma: ______________________



ANEXO 2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

	[bookmark: _Hlk99699963]Objeto:
	ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA GNSS-RTK (BASE + ROVER) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE GEORREFERENCIACIÓN Y POSICIONAMIENTO SATELITAL DE ALTA PRECISIÓN..

	Alcance del Objeto Contractual
	El presente contrato tiene como finalidad principal la adquisición de un sistema GNSS-RTK (Base + Rover), con el propósito de fortalecer los procesos de gestión, control y administración de los bienes inmuebles de propiedad del Municipio de Rionegro, mediante el uso de tecnologías de posicionamiento satelital de alta precisión.

El sistema requerido debe incluir los siguientes componentes mínimos:

· Un (1) receptor GNSS tipo Base, integrado, y un receptor tipo Rover, ambos con capacidad de recepción multiconstelación (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou).

· Dos (2) colectores de datos con sistema operativo Android 10 o superior, compatibles con el software del equipo y con conectividad adecuada para la transmisión y manejo de datos en campo.

Adicionalmente, el proveedor deberá garantizar:

Una garantía mínima de un (1) año sobre el funcionamiento del equipo y sus accesorios.

Capacitación técnica integral, dirigida al personal designado por el Municipio, tanto en el manejo y operación del hardware (equipos) como en la utilización del software asociado al sistema GNSS-RTK.

	Especificaciones Técnicas
	
	EQUIPOS GNSS PARA TOPOGRAFÍA Y GIS

	GENERALES
	SISTEMA GNSS-RTK (BASE+ROVER)

	
	CONDICIONES GENERALES

	
	Las antenas que conforman el sistema deben estar registradas ante la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés). De acuerdo con lo exigido por el IGAC en la Resolución 643 de 2018.

	BASE GNSS-RTK
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA BASE

	
	Recepción de canales mínima: 1400 canales

	
	Rastreo de constelaciones mínima: GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU

	
	Debe permitir realizar todas las operaciones de manera inalámbrica a través de Bluetooth o WiFi

	
	Debe tener mínimo 4W de potencia.

	
	Debe permitir realizar levantamientos en modo RTK, Estático, PPK (Estático rápido) y PPP (Posicionamiento de Punto Preciso)

	
	Precisiones requeridas:
- Cinemática RTK: Horizontal 10 mm, Vertical: 15 mm o menor
- Estática Rápida (PPK) Horizontal 3 mm, Vertical: 5 mm
- Estático Post procesado: Horizontal 3 mm, Vertical: 5 mm

	
	Registro de datos crudos en formato RINEX

	
	Compensación de la inclinación del IMU: a 50° de inclinación o superior

	
	Almacenamiento interno: 8 GB o superior

	
	Conexiones: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

	
	Versión del bluetooth: 4.2 o superior

	
	Debe contar con pantalla OLED que permita la configuración y verificación de los diferentes modos de trabajo

	
	Capacidad de batería: 5000 mAh o superior, no se admiten fuentes de alimentación externa.

	
	Tiempo de operación: Mínimo 8 horas

	
	Debe contar con resistencia al agua y al polvo IP67 o superior

	
	Los receptores deben soportar caídas desde una altura de 2 m

	
	Temperatura de funcionamiento: -40°C a +60°C o superior
Temperatura de almacenamiento: -40°C a +80°C o superior

	
	Resistencia a la humedad: 100% de condensación

	ROVER GNSS-RTK VISUAL
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA EL ROVER

	
	Recepción de canales mínima: 1400 canales

	
	Rastreo de constelaciones mínima: GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU

	
	Debe permitir realizar todas las operaciones de manera inalámbrica a través de Bluetooth o WIFI

	
	Debe tener mínimo 1W de potencia

	
	Debe permitir realizar levantamientos en modo RTK, Estático, PPK (Estático rápido) y PPP (Posicionamiento de Punto Preciso)

	
	Precisiones requeridas:
- Cinemática RTK: Horizontal 10 mm, Vertical: 15 mm o menor
- Estática Rápida (PPK) Horizontal 3 mm, Vertical: 5 mm o menor
- Estático Post procesado: Horizontal 3 mm, Vertical: 5 mm o menor
- PPP: Horizontal 10 cm, Vertical: 20 cm o menor

	
	Registro de datos crudos en formato RINEX

	
	Compensación de la inclinación del IMU: a 50° de inclinación o superior

	
	Conexiones: 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC

	
	Versión del bluetooth: 5.0 o superior

	
	Debe contar con pantalla OLED que permita la configuración y verificación de los diferentes modos de trabajo

	
	Tiempo de operación: Mínimo 12 horas

	
	Capacidad de batería: 6000 mAh o superior

	
	Tiempo de operación: Mínimo 15 horas

	
	Debe contar con resistencia al agua y al polvo IP67 o superior

	
	Debe cumplir con el estándar de resistencia MIL-STD-810

	
	Los receptores deben soportar caídas desde una altura de 2 m

	
	Temperatura de funcionamiento: -40°C a +60°C o superior
Temperatura de almacenamiento: -40°C a +80°C o superior

	
	Resistencia a la humedad: 100% de condensación

	
	Almacenamiento interno: 30 GB o superior

	
	Debe permitir almacenamiento externo a través de memoria MicroSD: 128 GB o superior

	
	Debe integrar un sistema visual para levantamientos y replanteos a partir de imágenes

	
	Debe integrar un sistema visual que permita el modelado 3D

	
	El sistema visual debe integrar tecnología de cámara dual

	
	Resolución de las cámaras: 2 MP o superior

	
	Rango máximo del levantamiento visual: 13 metros o superior

	
	El error máximo permitido para el levantamiento visual: 5 cm

	COLECTOR DE DATOS
	COLECTOR DE DATOS GIS SUBMÉTRICO

	
	Debe contar con sistema operativo Android 10 o superior

	
	Debe contar con Procesador de 8 núcleos a una taza de 2,0 GHz o superior

	
	Memoria RAM: 3 GB o superior

	
	Almacenamiento interno: 32 GB o superior

	
	Debe permitir almacenamiento externo a través de memoria MicroSD: 128 GB o superior

	
	Rastreo de constelaciones mínima: GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU

	
	Tamaño de pantalla: mínimo 5 pulgadas

	
	Resolución de pantalla mínima: 1440 x 720 (Nativos)

	
	Pantalla con un brillo de 500 nits o superior

	
	Cámara posterior: 12 MP o superior, con flash integrado

	
	Resistencia contra el agua y el polvo IP67 o superior

	
	Debe cumplir con el estándar de resistencia MIL-STD-810

	
	Temperatura de funcionamiento: -30°C a +60°C o superior
Temperatura de almacenamiento: -40°C a +60°C o superior

	
	Capacidad de batería: 6000 mAh o superior

	
	Tiempo de funcionamiento: 12 horas o superior

	
	Conexiones: Modem 4G, WIFI, Bluetooth, NFC

	
	Bluetooth: versión 5.0 o superior

	
	Sensores: mínimo debe contar con Brújula, Acelerómetro o Sensor G, Sensor de luz ambiental y giroscópio.

	
	El equipo debe estar homologado ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)

	SOFTWARE DE CAMPO
	SOFTWARE DE CAMPO

	
	Debe incluir software de campo con licenciamiento perpetuo

	
	Debe permitir la conexión con receptores o antenas GNSS-RTK

	
	El software debe permitir la configuración de proyectos en sistemas asociados a MAGNA-SIRGAS

	
	Debe ser compatible con el levantamiento y replanteo visual

	
	El software debe permitir la carga de mapas base y archivos TIFF, DWG, KML, SHP

	
	El software debe permitir la asociación de atributos a los elementos medidos

	SOFTWARE DE PROCESAMIENTO
	SOFTWARE DE PROCESAMIENTO

	
	El sistema debe incluir software de procesamiento con licenciamiento perpetuo

	
	La licencia debe ser flotante, para uso en diferentes equipos de la entidad

	
	El software de procesamiento debe permitir la carga de archivos RINEX o tener herramienta de conversión de RINEX.

	
	El software de procesamiento debe permitir la descarga directa de efemérides

	
	El software de procesamiento debe contar con administrador de antenas

	
	El software de procesamiento debe contar con múltiples formatos de exportación de resultados, mínimo KML, SHP, DXF, PDF, CSV y TXT

	ACCESORIOS Y SERVICIOS
	ACCESORIOS Y SERVICIOS

	
	> Trípode doble seguro
> Base Nivelante
> Bastón ultraliviano de fibra de carbono, altura mínima 2 m
> Brackets para colector de datos
> Antenas UHF
> El oferente deberá brindar a la entidad mínimo 24 meses de suscripción al servicio de corrección diferencial mediante tecnología NTRIP

	GARANTÍAS
	OTROS ESPECIFICACIONES 

	
	1. Los equipos y Software deberán ser de la misma marca

	
	2. GARANTÍA 
 - Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y que cumplan con las características técnicas requeridas. 
- Se debe garantizar mínimo 12 meses en el equipo ofertado y una garantía mínimo de 3 meses en accesorios, contados a partir de la entrega y puesta en funcionamiento del Equipo. 

	
	3. CAPACITACIÓN  
El contratista debe realizar capacitación de mínimo un día a los funcionarios que indique la entidad en cuanto a:
- Configuración y operación del receptor 
- Tipos de conexiones
- Transferencia de datos
- Pruebas de chequeo del funcionamiento con diferentes opciones
- Recomendaciones en el cuidado de los equipos y su operación, tanto en instalación como funcionamiento como estación permanente

	
	4. CERTIFICADO DE DISTRIBUCIÓN: 
- El proponente debe de presentar junto con la oferta, la carta del Distribuidor emitida directamente por el fabricante y dirigida al presente proceso en la que cuenta con la autorización para comercializar en Colombia los equipos ofertados. 
- El proponente deberá presentar Certificado emitido por Fabricante en el cual indique que cuenta con soporte autorizado, es centro de reparación local y cuenta con el personal capacitado para brindar mantenimiento del equipo ofertado. 
- Se debe asegurar el suministro permanente de accesorios, y partes de los equipos ofertados por al menos un periodo de 3 años después de la fecha de adquisición. 




	Autorizaciones, permisos, licencias y documentos técnicos:
	Certificado de Distribuidor emitida directamente por el fabricante y dirigida al presente proceso en la que cuenta con la autorización para comercializar en Colombia los equipos ofertados. 






NOTA: certifico que cumpliré con todo lo descrito en el presente anexo.




______________________________
[Firma del representante legal del proponente o del proponente persona natural]
Nombre: [insertar información]
Documento de Identidad: [insertar información]

ANEXO 3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

[Lugar y fecha]

Señores:
MUNICIPIO DE RIONEGRO
Rionegro, Antioquia

Proceso de contratación [insertar información]

[Nombre del representante legal o de la persona natural proponente], identificado(a) como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del proponente] manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado Colombiano y del Municipio de Rionegro para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del proceso de contratación [Insertar información].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribución o prebenda a servicios públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el proceso de contratación [Insertar información] nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
5. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de contratación [Insertar información]
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente compromiso anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, la de los empleados y asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
En constancia de lo anterior firmo este documento a los 


_____________________________
[Firma del representante legal del proponente o del proponente persona natural]
Nombre: [insertar información]
Documento de Identidad: [insertar información]



ANEXO 4. CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


El suscrito declara que:

Por medio de la presente certifico que ni el suscrito ni [NOMBRE DE LA ENTIDAD PROPONENTE], entidad que represento, se hallan incursos en las causales de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en la ley 80 de 1993, en el decreto 128 de 1976 y la ley 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia, para contratar con el Municipio de Rionegro.

Declaro bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

De igual forma declaro bajo la gravedad de juramento, que la firma que represento no ha sido objeto de multas y/o sanciones a consecuencia de incumplimiento cualquiera sea su denominación, durante los últimos DOS (2) años.

En constancia de lo anterior firmo este documento, en [insertar información] a los [insertar información].




_____________________________
[Firma del representante legal del proponente o del proponente persona natural]
Nombre: [insertar información]
Documento de Identidad: [insertar información]















ANEXO 5. CONSTANCIA DE RECIBO DE ADENDAS


[Lugar y fecha]

Señores: 
MUNICIPIO DE RIONEGRO


ASUNTO: MÍNIMA CUANTÍA N°            DE 202

El suscrito, ___________________________ actuando en nombre y representación de
_____________________________ bajo la gravedad del juramento me permito informar
que he recibido y me encuentro enterado del contenido de la adenda N° xxx, publicada el
xxxxx en la página de Colombia Compra Eficiente.

Atentamente,


Nombre __________________________________________
C. C. _____________________ de __________________
N.I.T. __________________________________________ (anexar copia)
Dirección __________________________________________
Telefax __________________________________________
Ciudad __________________________________________
E-mail __________________________________________
FIRMA __________________________________________
















ANEXO 6. FORMATO DE EXPERIENCIA



	N°
 
	Entidad Contratante 
	Objeto y/o Alcance del objeto 
	Número del Contrato
	Fecha de Inicio del Contrato
	Fecha de Terminación del Contrato
	% de participación del Integrante de la Forma Asociativa Proponente en la Forma Asociativa anterior
	Valor del contrato en pesos colombianos
	Valor del contrato en SMMLV
	Folio de Referencia en la Propuesta 
	Número consecutivo del reporte del Contrato Ejecutado que conste en el RUP

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



1.Indicar si el contrato se ejecuta en forma Individual (I), en Consorcio (C) o Unión Temporal (UT). 
2. Valor total del contrato, en Pesos (COP) y SMMLV a la fecha de TERMINACIÓN del contrato.
3. Señalar la Posición o ubicación del contrato, según el orden en que son relacionados los contratos reportados en el aparte EXPERIENCIA del RUP (Numero consecutivo)
4. El formulario debe ser diligenciado en su totalidad. En todo caso la evaluación se efectuará conforme lo dispuesto en el pliego.
5. Los contratos relacionados deben estar debidamente certificados



Nombre de Proponente: ________________
NIT/ C.C: ____________________________
Dirección:   ___________________________
Teléfono:    __________________________
Correo:  _____________________________

Firma: ___________________________



