



ANEXO FICHA TECNICA
[bookmark: _Hlk202453174][bookmark: _GoBack]Proceso número: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
	1. [bookmark: _Hlk199422937]REQUERIMIENTOS TÉCNICOS:

	Especificación
	Requerimiento

	Cilindraje (comercial)
	Homologado a 190 cc o superior. Según el fabricante

	Tipo
	Doble propósito enduro

	Modelo
	Nuevo, no inferior al año de entrega

	Motor 
	1, 2 o 3 cilindros cuatro tiempos

	Potencia
	Mínimo 15.6 hp (comercial)

	Sistema de arranque
	Eléctrico y de pedal

	Sistema de Alimentación
	Determinado por el fabricante 

	Combustible
	Gasolina

	Embrague
	Multidisco bañado en aceite

	Velocidad
	Mínimo cinco velocidades

	Transmisión 
	Cadena con soporte protector de cadena de disco.

	Chasis
	Doble cuna

	Suspensión
	Delantera: Telescópica
Trasera: Monosuspencion PRO ARM

	Frenos
	Discos ABS delantero y freno de disco rueda trasera

	Color
	Blanco y azul distintivos de la 

	Sistema Eléctrico
	Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemas en pleno funcionamiento

	Luces
	Las reglamentadas por el Ministerio de Transportes, con sistema de encendido automático.

	Llantas y Rines
	Las estipuladas por el fabricante tipo dual

	Tablero de Instrumentos
	Digital con medidor de combustible y check engine

	Control de emisiones
	Debe cumplir con la Euro III o superior

	Accesorio
	Soporte lateral, protector inferior de motor, parrilla porta maletero, protectores de manillar, protector de mando de luces y sirena.

	Garantía
	Las motos y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Alcaldía de Neira descritas en la presente especificación técnica

	Kit de herramientas
	Las suministradas por el fabricante que como mínimo debe ofrecer: una pinza, un alicate, una copa de bujías, un juego de 4 destornilladores (pala y estrella), un calibrador de aire, un juego de 4 llaves mixtas, un hombre solo y un estuche porta herramientas.

	Equipo
	(02) Dos cascos abatibles, que cumplan con la normatividad vigente del Ministerio de Transportes
(02) Dos impermeables de tres piezas (camisa-pantalón y zapatones) 
(02) Dos juegos de rodilleras, coderas y guantes según el anexo
(01) Maletero de alta resistencia de 44 litros color negro azul e instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración.

	Sirena compacta
	(01) Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, con dos tonos de sirena tipo policial con control instalado en la parte delantera de la moto de fácil acceso y operatividad, la sirena debe ser instalada en la defensa de la moto por parte media y llevara soportes anti vibración. 

	Luces
	02) Dos focos direccionales con mínimo seis superled encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, con un ángulo de cobertura de 180 grados cada uno color azul y rojo deben ir montado en la defensa conforme al diseño de la motocicleta, una a cada lado. Una lámpara con mínimo tres superled rectangular encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto montada sobre la tapa superior de la caja trasera, el foco de ángulo debe ser abierto con visión trasera. De color azul y rojo, material lentes en poli carbonato. Voltaje 12V, un solo interruptor de encendido resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios.

	Defensa
	Una de un solo cuerpo, la cual deberá estar fabricada en tubo coll rolled de 1 y ¼ “de diámetro en calibre 14”, de forma cónica que evite el vuelco, en pintura electrostática negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de unión motor chasis a través de una platina de ¼”; y con un segundo soporte que la fije en la parte superior, el ancho de la parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, a cada lado deberá llevar incorporado un soporte para la instalación de las luces.

	[bookmark: _Hlk199422952]2. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

	[bookmark: _Hlk199422960]Información técnica detallada
	La ficha técnica debe especificar claramente: potencia máxima y a que revoluciones se alcanza, torque máximo y a que revoluciones se alcanza, cilindrada, capacidad de carga y accesorios ofrecidos.

	Garantía del servicio postventa
	Certificación expedida por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para los vehículos ofrecidos por un tiempo mínimo de diez (10) años.

	Infraestructura del servicio postventa
	Se debe anexar documento suscrito por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca en el país, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados que pueden prestar los servicios de mantenimiento y postventa a nivel nacional. La información debe incluir:
a. Razón social.
b. Nombre del representante legal.
c. Ubicación, dirección, teléfono y/o fax.

	Garantía técnica del vehículo
	El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga garantía técnica para amparar las motocicletas contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos. Esta garantía debe ser sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año o 20 mil kilómetros lo primero que ocurra, contados a partir del recibo a satisfacción de la motocicleta por parte de la Alcaldía de Neira.

	Capacitación (incluido en el costo de la motocicleta)
	El oferente efectuará dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacitación para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos de la motocicleta, seguridad vial y conducción a la defensiva con una intensidad horaria de mínimo 8 horas

	Material de consulta (incluido en el costo de la motocicleta)
	En el momento de la entrega de las motos el contratista debe suministrar dos (2) juegos que consten de un (01) manual general de reparación de la moto, un (01) manual de partes donde aparezcan las referencias, el listado oficial de precios para los repuestos a la fecha de entrega, emitido por el fabricante, ensamblador o representante de la marca en el país (preferiblemente en medio magnético y en idioma español), como lo determine el supervisor del contrato

	Lugar de entrega
	Las motocicletas deberán ser entregadas en los lugares que determine el supervisor.

	Mantenimiento preventivo incluido en el costo de la motocicleta
	Sin embargo, adicional al mantenimiento mínimo requerido por la Alcaldía de Neira el oferente debe anexar en su propuesta y cumplir con el programa detallado de actividades de mantenimiento establecido por la casa matriz, certificado por la persona encargada del servicio técnico del ensamblador de la motocicleta, fabricante o representante de la marca en el país, de acuerdo con el kilometraje y hasta 20.000 km.

	Material de consulta (incluido en el costo de la motocicleta
	Por cada moto un (1) manual de operación, mantenimiento y garantía.

	[bookmark: _Hlk199422987]3. REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA

	Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de los vehículos, en el momento de la entrega, el contratista debe cumplir las condiciones o aspectos establecidos en el siguiente cuadro. El oferente debe certificar en su oferta que conoce y acepta dichas condiciones.

	DESCRIPCIÓN

	El vehículo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Alcaldía de Neira con vigencia de un año contado a partir de la entrega.

	Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para la Alcaldia de Neria de acuerdo a la Resolución 0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor del contrato indique

	El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provista de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente

	Las especificaciones técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.

	A manera de información se deberá adjuntar las especificaciones técnicas originales del vehículo ofrecido en el momento de la oferta.

	Al momento de la entrega de los vehículos deberán ser suministrados con material de consulta escrito y/o en medio magnético y en idioma español. Se debe incluir un manual de operación y un manual de mantenimiento preventivo. Un manual de partes y uno de reparación de motor. Para aquellos vehículos que incluyen en el manual del usuario el mantenimiento preventivo se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario – preventivo).

	Al momento de la entrega del vehículo el tanque de combustible debe estar a full.



[bookmark: _Hlk202453324]Mediante la presente confirmo que las motocicletas a entregar cumplen con la totalidad de las especificaciones técnicas exigidas por la entidad.
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Representante Legal XXXXXXXXXXXXXXX
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