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[bookmark: _Toc142481720]DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
1.1. [bookmark: _Toc142481721]Objeto: 
[bookmark: _Toc142481722]ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA.

1.2. Justificación de la Necesidad de la Adquisición de la señalización informativa de emergencia
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad, y tiene por objeto “programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital.”
En concordancia con lo anterior y al tenor del artículo 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificado por el Art. 95 del Acuerdo Distrital 761 de 2020, la UAERMV tiene las siguientes funciones:
“(…)
a) Programar, ejecutar y realizar el seguimiento a la programación e información de los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.
b) Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.
c) Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.
d) Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.
e) Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.
f) Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).
Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano. 

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.
Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.”
Por otra parte, el Decreto 555 de 2021 “Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C Artículo 156. Cualificación del Sistema Vial. Todas las vías del sistema vial que lo requieran deberán ser objeto de cualificación de sus condiciones estructurales, urbanísticas y ambientales por parte de las entidades del sector movilidad, que se repartirán las funciones así: Adelantar intervenciones de conservación del espacio público para la movilidad. Adelantar labores de conservación de la malla vial local, intermedia, rural, la red de ciclo infraestructura y la red de infraestructura peatonal. Con el fin de mejorar la gestión en las intervenciones, las entidades que por competencia desarrollen las mismas, coordinarán la planeación, programación, seguimiento e información de estas obras con la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial”
Adicionalmente a través del Acuerdo No. 02 del 02 de mayo de 2023, “Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y las funciones de sus dependencias”, se establecieron las funciones de cada una de sus dependencias.
Así mismo, con el fin de aumentar la eficiencia pública en el sector movilidad, la alcaldía mayor de Bogotá a través del Decreto 497 del 26 de octubre del 2023 “Por el cual se adopta el Plan de Movilidad Sostenible y Segura-PMSS para Bogotá Distrito Capital” en su artículo 32, dispone a la UAERMV para que se consolide como la entidad a cargo del mantenimiento y conservación de los corredores viales de Bogotá D.C., y realice los análisis y trámites requeridos de acuerdo con la normatividad vigente para la modificación de su estructura organizacional y funciones
Aunado a lo anterior, el Acuerdo 927 de 2024, Por medio del cual se adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del distrito capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura”, a través del Artículo 134, modificó el Art. 110 del Acuerdo 257 de 2006 en lo que corresponde al patrimonio de la entidad; así mismo, a través del artículo 174  del mencionado acuerdo, se facultó a la UAERMV para utilizar mecanismos de Asociación Público Privada o cualquier otra modalidad de contratación, así como generar alianzas con los privados, para buscar o gestionar fuentes de financiación para fortalecer y renovar su maquinaria, vehículos y equipos, con el fin de conservar con mayor efectividad, agilidad y celeridad la infraestructura del espacio público.  
De igual forma, el artículo 33 del acuerdo en comento, otorgo funciones al Instituto de Desarrollo Urbano y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y demás entidades públicas o privadas encargadas de la intervención en espacio público, para que garanticen que las nuevas intervenciones realizadas en los cruces peatonales, aceras y rampas de la ciudad cumplan con los requerimientos técnicos y los parámetros establecidos en el Manual del Espacio público vigente.    
Por último, el articulo 187 también, facultó en cabeza del  Jardín Botánico José Celestino Mutis y las entidades que tienen competencia en el manejo del arbolado urbano (Secretaría Distrital de Ambiente, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, IDRD, UAESP, ENEL-CODENSA, IDU, Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y Alcaldías Locales), para que se realice la actualización y unificación del sistema de información para la Gestión del Arbolado Urbano- SIGAU, de la ciudad.
El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, “Bogotá Camina Segura”, fue aprobado en junio de 2024, en este se estableció ​el objetivo estratégico, “04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática", con el programa 26 movilidad sostenible y donde la entidad aporta al cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo:
Conservar 142 kilómetros lineales de la red de ciclo infraestructura, Conservar 2.915 kilómetros-carril de la red vial e Intervenir 20 puntos críticos de la malla vial. 
Por lo indicado, la UAERMV en el marco de sus funciones y misión institucional, formuló el Proyecto de inversión “8081 Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.”, y su cumplimiento se adelanta a través de las metas de inversión 1. Conservar 1.341 km-carril de la malla vial local, intermedia del distrito capital, 2. Conservar 4 km-carril de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales, 3. Intervenir 20 km-carril de la malla vial rural, 5. Intervenir 20 puntos críticos de la malla vial rural, 6. Conservar 47 km de ciclo infraestructura del distrito.
Además de lo anterior y cumpliendo con la misión y los compromisos adquiridos por la UAERMV, y en concordancia el Acuerdo No. 02 del 02 de mayo de 2023, “Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial y las funciones de sus dependencias, entre ellas se contemplan las funciones de la Oficina de servicio a la ciudadanía y sostenibilidad, para este proceso dando cumplimiento a la función No 9. Desarrollar y ejecutar las acciones tendientes a mejorar el desempeño ambiental institucional, mitigar el impacto ambiental negativo que generan los procesos a cargo de la Unidad y propender por la consecución de la sostenibilidad.
Así también, la UAERMV elaboró la Ficha de Estadística Básica de Inversión Distrital EBI-D del proyecto 8095 – “Fortalecimiento de la gestión institucional de la UAERMV de Bogotá D.C.”, y su cumplimiento se adelanta a través de la meta del plan de Desarrollar el, 100, %, de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad
Los referidos proyectos dentro de sus componentes de inversión tienen contemplado Gastos de operación ambiental y social y Mantener, optimizar y modernizar 1 Modelo(s) integrado de planeación y gestión - MIPG en la Entidad¸ a través del cual se puede contratar la ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA; para el proyecto 8081 en cumplimiento de las del plan de desarrollo con código 2201, Conservar, 142, Kilómetro(s), lineales de la red de cicloinfraestructura, las metas del plan de desarrollo con código 2222,.Intervenir, 20, Punto(s), críticos de la malla vial rural y las metas del plan de desarrollo con código 2002. Conservar, 2915, Kilómetro(s)-carril, de la red vial de Bogotá D.C (local, intermedia y arterial). Para el proyecto 8095 en cumplimiento de las del plan de desarrollo de la meta con código 2286 Desarrollar el, 100, %, de la estrategia de mejora y sostenibilidad del Modelo Integrado De Planeación y Gestión - Mipg en las entidades del Sector Movilidad y dar cumplimiento a la gestión de mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Esto  con la finalidad de darle sostenibilidad en el desempeño institucional en el marco de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Entidad , especialmente la ciudadanía como razón de ser de la administración pública; la UAERMV contempla en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la implementación de medidas necesarias para reducir las condiciones de riesgos, mediante la formulación de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, con el fin de proteger a la población, mejorar la seguridad, el bienestar de los trabajadores y comunidad en general.
Una de las estrategias de dicha matriz y como resultado de la identificación de los peligros y la evaluación de los riesgos a los que están expuestos los colaboradores de la entidad es la prevención y mitigación de los riesgos laborales, por lo cual es necesario la aplicación de los controles administrativos respectivos, como es el caso de  la señalización informativa de emergencias y de seguridad, que se deben implementar en las  sedes: Administrativa, operativa,  producción, UIZ  y en los  frentes de obra, por lo cual se inicia el presente proceso de contratación cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA, DE EMERGENCIAS Y DE SEGURIDAD PARA LAS SEDES DE LA UAERMV Y FRENTES DE OBRA
Adicionalmente uno de los requisitos del SG-SST es la implementación de la Matriz de Identificación de Peligros y valoración de Riesgos, en donde se obtiene como resultado peligros de tipo:

· Físico: ruido, vibración, temperaturas altas, radiación ionizante y no ionizante; 
· Químico: material Particulado, gases y vapores; 
· Biomecánico: posiciones prolongadas, manejo de cargas; 
· Seguridad: explosión, locativos, mecánicos, eléctricos, accidentes de tránsito internos, espacios confinados, trabajo en alturas.
Para ejecución y cumplimiento de la matriz  de identificación de peligros  y valoración de los riesgos  se deben implementar los controles pertinentes de dicha matriz  en la fuente, medio e individuo; como se establece en la Guía Técnica Colombiana GTC-45 y la Resolución 0773 del 2021 y como resultado de la ejecución de dichos controles en el medio, surge la necesidad de instalar la señalización para la comunicación de los riesgos y/o información de seguridad y de emergencia como se presenta a continuación: 
· Señales de obligación o acción de mando: Uso obligatorio de elementos de protección personal
· Señales de prevención o advertencia: Peligro, Excavación.
· Señales de seguridad o informativas: Camilla, botiquín, extintor, ruta de evacuación, punto de encuentro, Baño hombre, Baño de mujeres.
· Señales complementarias o auxiliares: Espacio libre de humo 
Para este proceso de adquisición de señalización informativa de emergencia y seguridad vial se tuvo en cuenta 
Lo plasmado en los planes de mejoramiento presentados a la oficina de control Interno.

Por esta razón se hace necesario realizar una adquisición nueva cada año por lo que en este proceso se pretende adquirir un total 725 de señales informativas de emergencia y de seguridad para ser entregadas así:
33 frentes de obra: 487
2 sede operativa y sede de producción:208
2 UIZ  20
Por lo anterior se anexa el certificado de No Hay existencia de señalización informativa de emergencia en la bodega del almacén general de la UAERMV para el proceso de adquisición 2025

1.3. Lugar de ejecución o entrega: 
2. El lugar de entrega es en la ciudad de Bogotá D.C en la Sede Operativa de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, ubicada en la Cll. 22d No. 120 – 40 La Elvira – Localidad Fontibón – Bogotá D.C
NOTA: Se aclara que la localización del almacén general de la entidad puede cambiar y podrá ser establecido en una nueva dirección y ubicación para la entrega, dentro del perímetro urbano en la ciudad de Bogotá D.C, El supervisor y /o Apoyo a la supervisión del contrato notificará mediante correo electrónico al contratista la nueva sede de entrega de la señalización.

2.3. [bookmark: _Toc142481727]Antes de la entrega del bien o servicio, el contratista debe: 
[bookmark: _Toc142481723]El contratista deberá informar al supervisor del contrato en un término no mayor a dos (2) días calendario, para coordinar la visita técnica para verificar y validar la señalización informativa de emergencia de muestra 

CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS –Códigos UNSPSC
	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Productos

	55121700
	55000000
Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios.
	55120000 Etiquetados y accesorios.
	55121700 Señalización.
	55121718
Señales informativas

	55121900

	55000000
Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios.
	55120000 Etiquetados y accesorios.
	55121900 Señalizaciones.
	55121903
Señales de mensajes portátiles



[bookmark: _Toc142481724]CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
	ÍTEM
	SERVICIO / ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	MODALIDAD
NORMA TÉCNICA
	HORAS DE INTENSIDAD
IMAGEN DE REFERENCIA
	CANT
	UNID

	1
	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD (PUNTO DE ENCUENTRO)
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material:  Lamina poliestireno para señalización Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  
Colores: Verde y blanco
Dimensiones: 50 cm x 50 cm 
Forma: Cuadrada 
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: NA
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	55
	und

	2
	SEÑAL LUCHA CONTRA INCENDIOS (EXTINTOR)
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material:  Lamina poli estireno para señalización Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  
Colores: rojo y blanco
Dimensiones: 20 cm x 25 cm 
Forma: Cuadrada
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: NA
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ][image: ]
	100
	und

	3
	SEÑAL CONDICIÓN DE SEGURIDAD- PRIMEROS AUXILIOS (CAMILLA DE EMERGENCIA)
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  
Colores: verde y blanco
Dimensiones: 30 cm x 15 cm
Forma: Rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: NA
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	




[image: ]





	75
	und

	4
	SEÑAL CONDICIÓN DE SEGURIDAD- BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material:  Lamina poliestireno para señalización Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  
Colores: verde y blanco
Dimensiones: 25 cm x 25 cm 
Forma: Cuadrada
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: NA
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: SYSSA,Señal Botiquín]
	55
	und

	5
	SEÑAL DE PEREVENCION – PELIGRO (EXCAVACIONES)

	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material:  Lamina poliestireno para señalización Calibre: 40 según modelo
Texto: letra Arial  
Colores: amarillo, negro y rojo
Dimensiones: 30 cm x 30 cm
Forma: Rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: NA
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	55
	und

	6
	SEÑAL INFORMATIVA
KIT DE DERRAMES
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material:  Lamina poli estireno para señalización Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  
Colores: verde y blanco
Dimensiones: 25 cm x 25 cm 
Forma: Cuadrada
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: NA
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	
	55
	und

	7
	SEÑAL INFORMATIVA
SENDERO PEATONAL
	Tipo de señal: Plana sin soporte

Material:  Lamina poli estireno para señalización Calibre: 60 según modelo

Texto: letra Arial  Negra
Colores: Naranja y Negro 

Dimensiones: 30 cm x 30 cm

Forma: Rectangular

Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
 Efecto: N/A


	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	100
	und

	8
	SEÑAL INFORMATIVA RUTA DE EVACUACION SENTIDO DERECHO
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: tablero de Lamina en acero galvanizado para señalización.
Calibre: 16 según modelo
Texto: letra Arial  letra blanca 
Colores: verde y blanco
Dimensiones: 60 cm x 30 cm
Forma: Rectangular 
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente 
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	8
	und

	9
	SEÑAL CONDICIÓN DE SEGURIDAD- (RUTA DE EVACUACION IZQUIERDA)
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: tablero de Lamina en acero galvanizado para señalización.
Texto: letra Arial  letra blanca 
Calibre: 16 según modelo
Colores: verde y blanco
Dimensiones: 60 cm x 30 cm
Forma: Rectangular 
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente 
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	8
	und

	10
	SEÑAL INFORMATIVA (USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL)
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: Tablero en Lámina de acero galvanizado para señalización 
Calibre: 16 según modelo
Texto: letra Arial letra blanca   
Colores: azul y blanco
Dimensiones: 60 cm x 60 cm
Forma: Rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: EPP3 - Cartel Equipo Protección Personal | SIGO]
	4
	und

	11
	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD (PUNTO DE ENCUENTRO)

	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: Tablero Lamina en acero galvanizado para señalización
Calibre: 16 según modelo
Texto: letra Arial  
Colores: Verde y blanco
Dimensiones: 60 cm x 60 cm 
Forma: cuadrada 
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	
	4
	und

	12
	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD
PELIGRO RIESGO DE ATRAPAMIENTO
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: Tablero Lamina en acero galvanizada para señalización
Calibre: 16 según modelo
Texto: letra Arial  Negra
Colores: Amarillo y Negro con borde negro 
Dimensiones: 60 cm x 45 cm 
Forma: Rectangular 
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	10
	

	13 
	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD
RIESGO ELÉCTRICO

	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: Tablero Lamina en acero galvanizada para señalización
Calibre: 16 según modelo
Texto: letra Arial  blanca
Colores: fondo blanco con Amarillo y Negro con borde negro 
Dimensiones: 60 cm x 50 cm 
Forma: Rectangular 
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	6
	und

	14
	SEÑAL DE INFORMATIVA
SOLO PERSONAL AUTORIZADO
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: Tablero Lamina en acero galvanizada para señalización
Calibre: 16 según modelo
Texto: letra Arial  blanca
Colores: fondo blanco con rojo y Negro con borde negro 
Dimensiones: 40 cm x 25 cm 
Forma: Rectangular 
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]






	10
	und

	15
	SEÑAL INFORMATIVA
SOLO PERSONAL AUTORIZADO
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: Tablero en  Lamina de poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  blanca
Colores: fondo blanco con rojo y Negro con borde negro 
Dimensiones: 40 cm x 25 cm 
Forma: Rectangular 
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	15
	und

	16
	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD
ATENCIÓN RIESGO DE CAIDA DE ROCAS
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: Tablero Lamina en acero galvanizada para señalización
Calibre: 16 según modelo
Texto: letra Arial  negra 
Colores: fondo blanco con Amarillo y Negro con borde negro 
Dimensiones: 50 cm x 40 cm 
Forma: Rectangular 
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte: sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	6
	und

	17
	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD
PELIGRO ESPACIO CONFINADO SOLO PERSONAL AUTORIZADO
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: Tablero Lamina en acero galvanizada para señalización
Calibre: 16 según modelo
Texto: letra Arial  negra blanca 
Colores: fondo blanco con Negro rojo 
 
Dimensiones: 50 cm x 50 cm 
Forma: Rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte: sin pedestal




	
	[image: ]
	20
	und

	18
	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD
 PELIGRO NO ENTRAR SOLO PERSONAL AUTORIZADO
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: Tablero Lamina en acero galvanizada para señalización
Calibre: 16 según modelo
Texto: letra Arial  negra blanca 
Colores: fondo blanco con Negro rojo 
 
Dimensiones: 50 cm x 50 cm 
Forma: Rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte: sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
		[image: ]




	10
	und

	19
	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD
RIESGO ELÉCTRICO
	Tipo de señal: Plana sin soporte
Material: Tablero en  Lamina de poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  blanca
Colores: fondo blanco con Amarillo y Negro con borde negro 
Dimensiones: 60 cm x 45 cm 
Forma: Rectangular 
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]







	10
	und

	20
	SEÑAL INFORMATIVA PRODUCTOS QUÍMICOS
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial negra
Color: fondo blanco con amarillo  y rogo como se muestra en la figura 
Dimensiones: 30 cm x 30 cm
Forma: Cuadrada
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	5
	und

	21
	
SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD
PROHIBIDO RETIRAR PROTECCIONES
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial Blanca 
Color: fondo blanco con negro y rogo como se muestra en la figura 
Dimensiones: 40 cm x 25 cm
Forma: rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	6
	und

	22
	SEÑAL INFORMATIVA
PRODUCTOS QUÍMICOS
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial negra
Color: fondo amarillo como se muestra en la figura 
Dimensiones: 40 cm x 40 cm
Forma: Cuadrada
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
		[image: ]




	5
	und

	23
	SEÑAL DE CONDICIÓN DE SEGURIDAD
PELIGRO OBJETOS FIJOS A BAJA ALTURA
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial negra
Color: fondo amarillo como se muestra en la figura 
Dimensiones: 25 cm x 25 cm
Forma: Cuadrada
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	5
	und

	24
	SEÑAL INFORMATIVA
SUSTANCIAS CORRIVAS
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial negra
Color: fondo blanco y negro con borde negro  como se muestra en la figura 
Dimensiones: 30 cm x 30 cm
Forma: de rombo
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	10
	und

	25
	SEÑAL INFORMATIVA
LIQUIDOS INFLAMABLES
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial negra
Color: fondo naranja oscuro y negro con borde negro  como se muestra en la figura 
Dimensiones: 30 cm x 30 cm
Forma: de rombo
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	10
	und

	26
	SEÑAL INFORMATIVA
GAS INFLAMABLES
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial negra
Color: fondo naranja oscuro y negro con borde negro  como se muestra en la figura 
Dimensiones: 30 cm x 30 cm
Forma: de rombo
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	10
	und

	27
	SEÑAL INFORMATIVA
MISCELANEOS
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial negra
Color: fondo blanco y negro con borde negro  como se muestra en la figura 
Dimensiones: 30 cm x 30 cm
Forma: de rombo
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	10
	und

	28
	SEÑAL INFORMATIVA
PELIGROSOS CON LA HUMEDAD
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial negra
Color: fondo azul y negro con borde negro  como se muestra en la figura 
Dimensiones: 30 cm x 30 cm
Forma: de rombo
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	10
	und

	29
	SEÑAL INFORMATIVA
GASES NO TOXICOS
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial negra
Color: fondo verde  y negro con borde negro  como se muestra en la figura 
Dimensiones: 30 cm x 30 cm
Forma: de rombo
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	10
	und

	30
	SEÑAL INFORMATIVA
COMBURENTES
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial negra
Color: fondo amarillo y negro con borde negro  como se muestra en la figura 
Dimensiones: 30 cm x 30 cm
Forma: de rombo
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	10
	und

	31
	SEÑAL INFORMATIVA  
IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE : 
BODEGA DE ALMACENAMIENTO PRINCIPAL

	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  blanca 
Color: fondo azul  muestra en la figura 
Dimensiones: 50 cm x 20 cm
Forma: rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	3
	und

	32
	SEÑAL INFORMATIVA  
IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE
:
BODEGA
DEVOLUTIVOS

	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  blanca 
Color: fondo azul  muestra en la figura 
Dimensiones: 50 cm x 20 cm
Forma: rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte: sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	3
	und

	33
	IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE : 
BODEGA 
SEÑALIZACIÓN
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  blanca 
Color: fondo azul  muestra en la figura 
Dimensiones: 50 cm x 20 cm
Forma: rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	2
	und

	34
	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA
IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE : 
BODEGA 
ALMACENAMIENTO
MODULO 2

	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  blanca 
Color: fondo azul  muestra en la figura 
Dimensiones: 50 cm x 20 cm
Forma: rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal

	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	2
	und

	35
	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA
DENTIFICACIÓN QUE INDIQUE : 
BODEGA DE
CEMENTO

	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  blanca 
Color: fondo azul  muestra en la figura 
Dimensiones: 50 cm x 20 cm
Forma: rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	2
	und

	36
	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA
IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE : 
ZONA DE 
ALMACENAMIENTO
MODULO 2

	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  blanca 
Color: fondo azul  muestra en la figura 
Dimensiones: 50 cm x 20 cm
Forma: rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	2
	und

	37
	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA
ZONA DE ALMACENAMIENTO
SEÑALIZACIÓN

	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  blanca 
Color: fondo azul  muestra en la figura 
Dimensiones: 50 cm x 20 cm
Forma: rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte: sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	6
	und

	38
	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA
IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE : 
ZONA DE ALMACENAMIENTO
PRODUCTOS QUIMICOS

	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  blanca 
Color: fondo azul  muestra en la figura 
Dimensiones: 50 cm x 20 cm
Forma: rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	6
	und

	39
	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA
IDENTIFICACIÓN QUE INDIQUE : 
ZONA DE ALMACENAMIENTO 
RESIDUOS DE TALLER DE VEHÍCULOS
	Tipo de señal: Plana sin soporte Material: Material:  Lamina poliestireno para señalización 
Calibre: 60 según modelo
Texto: letra Arial  blanca 
Color: fondo azul  muestra en la figura 
Dimensiones: 50 cm x 20 cm
Forma: rectangular
Pintura: impresión vinilo adhesivo laminado sobre lamina resistente a intemperie
Efecto: fotoluminiscente
Soporte : sin pedestal
	NTC 
1461, 3458, 1931,1867,
1672,1692,
2462,4702,
1700
	[image: ]
	2
	und



[bookmark: _Toc142481725]REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES: 
El contratista deberá entregar la señalización informativa de emergencia descritas en el cuadro del numeral 3. Características y requerimientos técnicos de acuerdo con la necesidad, condiciones y cantidad especificada en esta FICHA TÉCNICA.

4.1. Plazo de ejecución del contrato 
· 1. Adquisición de materiales
El contratista dispondrá de un máximo de veinte y cinco (25) días calendario para adquirir los materiales necesarios para la fabricación de la señalización informativa de emergencia.
· 2. Fabricación de la señalización muestra
Luego de la adquisición de materiales, contará con diez (10) días calendario para fabricar la señalización muestra.
· 3. Notificación al supervisor
Una vez finalizada la fabricación de la muestra, el contratista deberá informar al supervisor del contrato en un plazo no mayor a dos (2) días calendario, para coordinar la visita técnica para verificar y validar la señalización informativa de emergencia de muestra 
· 4. Visita técnica y aprobación
La visita técnica se realizará en los dos (2) días calendario siguientes, con la participación del área generadora de la necesidad, quien deberá avalar en un plazo de un (1) día calendario el cumplimiento de los siguientes aspectos, según el anexo “Ficha Técnica – Requerimientos y Especificaciones Mínimas”:
· Colores
· Calidad
· Pictogramas 

· 5. Correcciones a la señalización muestra
En caso de presentarse observaciones al diseño o color, el contratista contará con un plazo de tres (3) días calendario para realizar los ajustes correspondientes y entregar nuevamente la muestra. La aprobación de la muestra ajustada se realizará dentro del día (1) calendario siguiente y se dejará constancia de la misma mediante acta de reunión, utilizando el formato GDOC-FM.016.

· 6. Fabricación de la señalización informativa de emergencia definitiva
[bookmark: _Hlk201305016]Una vez aprobada la muestra, el contratista tendrá treinta y tres (33) días calendario para fabricar las setecientas veinticinco (725) señales.

· 7. Notificación de entrega
Finalizada la fabricación, el contratista deberá informar mediante correo electrónico, en un plazo máximo de tres (3) días calendario, la fecha y hora de entrega, a fin de que el almacén general y el área generadora verifiquen el cumplimiento.

· 8. Corrección de señalización informativa de emergencia devueltas
En caso de devoluciones por imperfecciones de fabricación, daños en el embalaje o no conformidad con la ficha técnica, el contratista tendrá:
· 9. Diez (10) días calendario para realizar las correcciones necesarias y efectuar la entrega final de las señales informativas corregidas.
Como evidencia de la entrega de las señales informativas de emergencia se dejará por escrito en acta de reunión formato GDOC- FM.016.


4.2. Transporte.
El contratista asumirá los costos generados por fletes de transporte para la entrega de la señalización informativa de emergencia. La UAERMV no se hará responsable por daños a terceros generados por accidentes de tránsito, multas o foto multas que llegasen a generar por autoridades de tránsito durante el transporte al sitio de entrega de la señalización, dicha responsabilidad será asumida directamente por el contratista.

4.3.  Obligaciones Especificas
 
1. [bookmark: _Toc142481726]Cumplir a entera satisfacción con el objeto del contrato en los términos pactados de conformidad con los estudios previos, ficha técnica y con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas presentadas en la propuesta, bajo su exclusiva responsabilidad, quedando la UAERMV exenta de asumir obligaciones y compromisos que el contratista adquiera con terceros.

2. Suscribir oportunamente el acta de inicio juntamente con el/la supervisor (a) del mismo.

3. El contratista se obliga a realizar en una sola y única entrega el total de las setecientas veinticinco (725) señales informativas de emergencia objeto del contrato en una única entrega, dentro de los tres (3) meses siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, contados a partir de la firma del acta de inicio. Las señales objeto del contrato serán entregadas directamente por el contratista en el almacén general de la UAERMV ubicado en la ubicada en la sede Operativa ubicada en la Cl. 22d No. 120 - 40. Como evidencia de la entrega de las señales informativas de emergencia se dejará por escrito en acta de reunión formato GDOC- FM.016.

NOTA: Se aclara que la localización del almacén general de la entidad puede cambiar y podrá ser establecido en una nueva dirección y ubicación para la entrega, dentro del perímetro urbano en la ciudad de Bogotá D.C, El supervisor y /o Apoyo a la supervisión del contrato notificará mediante correo electrónico al contratista la nueva sede de entrega de las señales informativas de emergencia.

4. Para la entrega de las señales el contratista deberá notificar por escrito mediante correo electrónico en un plazo máximo de tres (3) días calendario el día y hora de la entrega para lo cual deberá anexar nombre de la persona que entrega número de identificación y planilla d pago de seguridad social con el fin de tramitar el permiso de ingreso a la sede donde se entregaran las señales.


5. El contratista debe disponer a cuenta propia del transporte necesario que le permita la entrega de las setecientas veinticinco (725) señales informativas de emergencia solicitadas en el tiempo requerido. El contratista asumirá los costos generados por fletes de transporte para la entrega de las señales. La UAERMV no se hará responsable por daños a terceros generados por accidentes de tránsito, multas o foto multas que llegasen a generar por autoridades de tránsito durante el transporte al sitio de entrega de las señales, dicha responsabilidad será asumida directamente por el contratista.

6. Garantizar que las señales cumplan con los requisitos de calidad, colores, diseño, material, dimensiones según lo indicado en Anexo FICHA TÉCNICA – REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS, las señales deben entregarse libres de cualquier tipo de desperfecto o daño. De presentarse imperfectos, daños, averías o que las señales no cumplan con los mínimos establecidos en anexo técnico en la entrega o durante la ejecución de las actividades del contrato, estas deberán ser reemplazadas, arregladas o cambiadas y correrá por cuenta del contratista, dentro de los Diez (10) días calendario posteriores a su notificación.

7. El contratista estará obligado a garantizar el cambio oportuno de cualquier señalización que presente defectos de fabricación y que no cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en la presente ficha. Para ello, el supervisor del contrato informará al contratista, mediante correo electrónico, los elementos que deben ser reemplazados. 

8. Mantener los precios ofertados durante el plazo de ejecución del contrato.

9. Acatar las recomendaciones y sugerencias que la UAERMV le formule por conducto de su representante legal o del Supervisor, tendientes a subsanar fallas o deficiencias en la ejecución del contrato, procediendo a ejecutarlas inmediatamente.

10. El contratista se obliga a garantizar la no utilización de Elementos Plásticos de un Solo Uso (EPSU), debiendo entregar los elementos adquiridos en empaques y/o embalajes elaborados con materiales reciclados o ecológicos. Esta condición será verificada por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato en el momento de la entrega de las señalización y el contratista deberá entregar la certificación correspondiente.

11. El contratista se obliga a dar cumplimiento a lo establecido en el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) Interno de la UAERMV, observando las disposiciones normativas en materia de protección y conservación del medio ambiente, uso eficiente de los recursos y adecuada segregación de residuos. Para tal efecto, la entidad enviará al contratista el documento del PIGA, el cual deberá ser divulgado internamente en su empresa. Como soporte de dicha obligación, el contratista deberá entregar un acta de socialización, la cual constituirá entrega única.

12. Presentar la totalidad de la documentación requerida por el Supervisor del contrato para fines de facturación y/o ajustes y las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, como aquellas que le asigne el supervisor y aquellas necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato.

13. Las demás obligaciones que surjan por disposición legal y que se entienden propias de la naturaleza del contrato, así como las demás que le asignen la entidad contratante por conducto del Supervisor del Contrato.


4.4. [bookmark: _Toc17277128][bookmark: _Toc103000753][bookmark: _Toc161906195]Requisitos de Seguridad y Salud En El Trabajo 
[bookmark: _Hlk52376215][bookmark: _Toc53477030]El contratista durante la ejecución del contrato, se obliga a cumplir con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, presentando cuando sea requerido a la UAERMV las acciones y evidencias de cumplimiento, incluyendo autoevaluación registrada y certificación de estándares mínimos con valoración "aceptable" o superior, de conformidad con lo dispuesto Resolución 0312 de 2019  y la Circular 009 de 2025 del Ministerio del Trabajo o aquellas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. (Aplica en el caso que implique la ejecución de actividades con recurso humano)."

4.5. Requerimientos Ambientales – Fichas Verdes  durante la ejecución del contrato.

ASPECTOS TÉCNICO AMBIENTAL QUE DEBEN APLICARSE AL TIPO DE CONTRATO, PROPOSITO DE LA INCORPORACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES

El contratista deberá dar cumplimiento a la ficha verde (FICHA CRITERIOS AMBIENTALES PARA LAS COMPRAS Y GESTIÓN CONTRACTUAL)

Normatividad Aplicable:

· Resolución 2184 de 2019, "Por la cual se modifica la Resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones".    
· Acuerdo 808 de 2021, “Por el cual se prohíben progresivamente los plásticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital".

Cláusula(s):

· Dar cumplimiento con lo señalado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA-Interno de la UAERMV, observando las normas sobre protección y conservación del medio ambiente, uso eficiente de los recursos y adecuada segregación de los residuos. lo anterior, se realizará por medio del envío del documento Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA al contrasta, quien deberá divulgarlo al interior de su empresa. Soporte: Entregar acta de socialización. 

· Garantizar la no utilización de Elementos Plástico de un Solo Uso -EPSU, entregando los elementos adquiridos en empaques y/o embalajes de materiales reciclados o ecológicos; se debe entregar la certificación correspondiente que soporte lo anterior.

4.6. [bookmark: _Toc142481729]Después de la Entrega del bien o servicio, el contratista:

El transporte de las señales informativas que no sean recibidas por parte del almacenista o supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato estará a cargo del contratista hasta que cumpla con las especificaciones técnicas del contrato, para lo cual se harán las respectivas actas de recibo a satisfacción.

NOTA: tenga en cuenta que la entidad liquidará y descontará los impuestos y tasas, tales como rete ICA, estampilla Universidad Distrital, estampilla Pro-Adulto Mayor, estampilla Pro-Cultura, y todos aquellos a los que haya lugar (SI APLICA). 

5. SUSCRITO CERTIFICA QUE:

Me comprometo a cumplir en su totalidad con lo descrito en la ficha técnica, asumiendo las obligaciones que este compromiso acarrea. 


FIRMA*: ____________________________________________________ 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: __________________________ 
*Este anexo debe ser suscrito por el representante legal del oferente.



La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTIÓN de la UAERMV
	Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 – C.P. 111071
PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195 
Sede Operativa - Calle 22D No. 120-40
Página web: www.umv.gov.co
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