FORMULARIO N° 08  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Bogotá D.C.
Señores
MDN - EJÉRCITO NACIONAL – CENAC AVIACIÓN
Ciudad

[bookmark: _Hlk116484730]REFERENCIA:	 PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter obligatorio.
[bookmark: _heading=h.2twz47s4xzlq]El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas:
	DESCRIPCIÓN:  MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CLAVE 

	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 
	NOMBRE CUENTA

	A-02-02-02-005-004
	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN

	ITEM
	CÓDIGO DANE
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 
	UNIDAD MEDIDA
	UNSPSC (CCE)
	CÓDIGO MATERIAL SAP (OPCIONAL)
	CÓDIGO OTAN - NOC (OPCIONAL)
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	54121
	Suministro e instalación de luminaria led T5, incluye desmonte de luminaria existente y disposición de la misma, tambien equipo de alturas, altura aproximada de instalación 6mts
	unidad
	72151501
	2000226
	NO TIENE
	

	2
	54121
	Suministro e instalación de balasto 4 x 54W. Incluye desmonte de balasto existente y disposición del mismo, tambien equipo de alturas, altura aproximada de instalación 6mts.
	unidad
	72121008
	2000226
	NO TIENE
	

	3
	54121
	Suministro e instalación de balasto 2 x 54W. Incluye desmonte de balasto existente y disposición del mismo, tambien equipo de alturas, altura aproximada de instalación 6mts.
	unidad
	72121008
	2000226
	NO TIENE
	

	4
	54611
	Suministro e instalación de luminaria tubos T8-18W P24250, incluye desmonte de luminaria existente y disposición de la misma, tambien equipo de alturas, altura aproximada de instalación 6mts
	unidad
	72151501
	2000226
	OMITIDO
	

	5
	54121
	Suministro e instalación de contactor trifásico de 80 AMP 3RT2045
	unidad
	72121008
	2000226
	NO TIENE
	

	6
	54121
	Suministro e instalación de transformador de 480V a 220V AC.
	unidad
	72151501
	2000226
	NO TIENE
	

	7
	54121
	Suministro e instalación de panel led de 30 x 30 de 24W P24978-36
	unidad
	72151501
	2000226
	NO TIENE
	

	8
	54121
	Suministro e instalación de luminaria tubos T8-9W P24994, incluye desmonte de luminaria existente y disposición de la misma, tambien equipo de alturas, altura aproximada de instalación 6mts
	unidad
	72151501
	2000226
	NO TIENE
	

	9
	54121
	Suministro e instalación de Lampara Led Luminaria de Emergencia Tipo Mickey Rectangular 2x3W, incluye desmonte de lampara existente.
	unidad
	72151501
	2000226
	NO TIENE
	

	10
	54121
	Suministro e instalación de lampara led de empotrar de 18W P24975, Incluye el desmonte de lampara existente.
	unidad
	72151501
	2000226
	NO TIENE
	

	11
	54121
	Suministro e instalación de grifería para lavamanos mono control. Incluye desinstalación de grifería existente. 
	unidad
	72121008
	2000226
	NO TIENE
	

	12
	54121
	Kit de árbol de entrada de sanitario de doble descarga. Dos pulgadas.
	unidad
	72121008
	2000226
	NO TIENE
	

	13
	54121
	Grifería para orinal tipo push antivandálica
	unidad
	72121008
	2000226
	NO TIENE
	

	14
	54121
	Biscocho para sanitario alongado
	unidad
	72121008
	2000226
	NO TIENE
	

	15
	54121
	Lamina de acero inoxidable de 87cm x 20cm para puerta de baño. Anclado con tornillo en acero inoxidable.
	unidad
	72121008
	2000226
	NO TIENE
	

	16
	54121
	Mantenimiento de puerta de emergencia incluyendo marco, incluye pintura en aceite color gris. Medida 1mts x 3,3mts
	unidad
	72121008
	2000226
	NO TIENE
	

	17
	54121
	Mantenimiento de puerta doble ala de 1,8mts x 2,30mts, Incluye pintura en aceite en color gris.
	unidad
	72121008
	2000226
	NO TIENE
	

	18
	54121
	Mantenimiento de puerta enrollable de 5mts x 5,3mts, incluye pintura y engrase de riel.
	unidad
	72121008
	2000226
	NO TIENE
	

	19
	54121
	Mantenimiento de bomba sumergible, marca BARNES de 2.0 HP, 220v, Incluye cambio de embobinado y sellos.
	unidad
	72151501
	2000226
	NO TIENE
	

	20
	54121
	Mantenimiento de ventilador RITE - HITE FANS, incluye engrase de piezas y limpieza.
	unidad
	72151501
	2000226
	NO TIENE
	

	21
	54121
	Suministro e instalación de variador de frecuencia Power Flex 525, incluye desinstalación de variador existente.
	unidad
	72151501
	2000226
	NO TIENE
	






[bookmark: _GoBack]
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
	ÍTEM
	CONDICIÓN
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE / NO CUMPLE

	1
	INDEMNIDAD / INEXISTENCIA DE VINCULO LABORAL
	El contratista se obliga a mantener indemne a la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación por cualquier, reclamación, demanda, daño, etc.

El contratista entiende que no existirá vínculo laboral alguno entre la Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación y el personal que el contratista designe para el cumplimiento del objeto contractual, por lo que el contratista asumirá con total autonomía de independencia técnica, administrativa y financiera.
	

	2
	REUNIÓN DE PRE-INICIO
	Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato el contratista deberá asistir a la reunión de pre-inicio, la cual será coordinada (lugar, fecha y hora) por el supervisor del contrato con el apoyo de un ingeniero civil de D10 de la DAVAA, con el fin de proceder con la firma del ACTA DE INICIO. En esta reunión se presentarán las inquietudes referentes al proyecto a todas y cada una de las actividades de mantenimiento que lo integran, y serán resueltas por parte del supervisor, además se realizará la evaluación del alcance del contrato.

	

	3
	BITÁCORA
	El contratista se obliga a llevar un documento en el cual se anotarán diariamente los hechos y sucesos relacionados con el desarrollo para cada actividad de las que componen el proyecto objeto del presente proceso, se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como las observaciones o sugerencias que haga la interventoría.                                                                                                                                                                                                         Se deberá llevar un registro fotográfico de las obras, desde su inicio hasta su finalización, el cual será entregado mensualmente al supervisor del contrato para la realización de los informes de supervisión.

De carácter obligatorio el contratista entregará como parte integral de la liquidación del contrato, la bitácora debidamente cerrada, foliada y en físico.
	

	4
	EQUIPO DISPONIBLE
	El supervisor (bajo el asesoramiento de un ingeniero del D10 de la DAVAA), podrán rechazar las actividades de mantenimiento y adecuación ejecutadas por deficiencias en los materiales o elementos empleados, aunque las muestras y prototipos correspondientes hubieren sido verificados previamente, sin perjuicio de lo establecido en las especificaciones sobre la aceptación de suministro defectuoso. Se exigirá que los equipos necesarios para realizar las obras se encuentren en buen estado de funcionamiento y cuenten con los mantenimientos necesarios.
	

	5
	IMPACTO AMBIENTAL
	El contratista se compromete a dar cabal cumplimiento a lo estipulado por el artículo 35 del Decreto 2811 de 1974, actual Código de Recursos Naturales, en virtud del cual “se prohíbe descargar, sin autorización, los residuos, basuras y desperdicios y, en general, desechos que deterioren los suelos o causen daño o molestia a individuos o núcleos humanos”, a los principios ambientales enunciados en la Ley 99 de 1993, y al Decreto 1713 de 2002 que establece en su artículo 44, la responsabilidad de los productores de escombros en la recolección, transporte y disposición en las escombreras autorizadas.
· Resolución 1280 de 2010 “por la cual se establece la escala tarifaria para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de manejo y control ambiental”. 
· Adicionalmente y teniendo como base lo estipulado por la Resolución 541 de 1994 por medio de la cual se reglamenta “el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales concretos y agregados sueltos”, el oferente para la ejecución del proyecto deberá contar obligatoriamente con un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, en el que se tenga en cuenta la mitigación de las eventuales alteraciones al medio. Igualmente deberá ejecutar actividades tendientes a:
· Aislar el acceso al público con cerramientos perimetrales debidamente señalizados.
· Manejo de residuos sólidos y escombros donde se tenga en cuenta el proceso de reciclaje, garantizando que la disposición final de los residuos generados se realice en sitios autorizados por la autoridad competente.
· Retiro de escombros de conformidad con la Resolución 541 de 1994 y demás normas de orden nacional o distrital vigentes.
· Responder por cualquier contravención, acción o sanción que origine daño ambiental y los costos asociados a las mismas.
· Minimizar al máximo la generación de ruidos por la utilización de equipos en la ejecución de las actividades y que causen molestias a la comunidad, en todo caso, procurando que aquellos que produzcan mayores niveles de ruido sean utilizados en horarios de menor impacto. ÁMBITO SANCIONATORIO AMBIENTAL
El incumplimiento de la normatividad, ambiental en el manejo de escombros se sujetará a lo preceptuado en la Ley 1333 de 2009 actual.
	

	6
	RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SOBRANTES
	Durante el periodo de ejecución del contrato, el contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza las zonas donde se esté ejecutando el contrato y sus alrededores para lo cual deberá retirar en forma adecuada y diaria, siempre garantizando tener el sitio limpio y en óptimas condiciones, con el fin de evitar daños o afectaciones a terceros, esto en coordinación con el supervisor del contrato.

Garantizara el retiro de basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, con el fin de evitar una mala presentación de la institución.

NOTA: El contratista debe asumir los costos de retiro, cargue, descargue y disposición final de los residuos generados en las actividades incluidas dentro del alcance del objeto contractual.
	

	7
	TRANSPORTE Y PUESTA EN SITIO DE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS
	El contratista se compromete a asumir el transporte de todos los insumos, personal y equipos necesarios para la ejecución de las actividades contratadas hasta el lugar de los trabajos, lo cual hace parte de todos los costos que deberá asumir el contratista, por lo que deben ser considerados dentro del proyecto. El hecho de que alguna actividad no se encuentre relacionada en algunos de los ítems o especificaciones, no exonera al oferente de asumir la responsabilidad y los costos de la puesta en sitio de todos los elementos necesarios, por lo que no se pagará ningún costo adicional por este concepto. La totalidad de insumos y equipos necesarios para la ejecución de las actividades contratadas se consiguen a nivel nacional, sin embargo, en el caso en que alguno(s) por sus características especiales de trabajo técnico no se consigan, el contratista deberá considerar y asumir  el costo del transporte, fletes y demás  hasta el sitio de la necesidad, dentro del correspondiente análisis de precios unitarios, por tanto, no podrá cobrar ningún valor adicional a lo establecido en su propuesta por este concepto.
	

	8
	SEGURIDAD INDUSTRIAL
	El contratista deberá acatar todas las normas aplicables a las actividades de mantenimiento y adecuación del municipio respectivo y todas las medidas de seguridad de su personal y de terceros, en cuanto a la prevención de accidentes y seguridad industrial que estén vigentes y hayan sido dictadas por las entidades competentes (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) las cuales serán publicadas en los lugares más visibles y vulnerables en cuanto a seguridad industrial del área intervenida y como mínimo deberá cumplir con las siguientes exigencias:

1. PROTECCIONES: Los sitios de trabajo que puedan ofrecer algún peligro para el público o el personal que labora se protegerán con barricadas que tengan cintas refractivas, o pintadas en colores refractivos y luces rojas. Estas protecciones serán también aplicables para cerrar ductos, fosos y bordes de placas y su mantenimiento será por cuenta del oferente hasta el momento en que el Contratante reciba el área correspondiente a plena satisfacción.

2. ASEO: Por ningún motivo el contratista ocupará las vías y zonas públicas; será su responsabilidad mantener limpios y con libre tránsito los andenes, antejardines y calles circundantes, para lo cual deberá disponer en forma inmediata y cuantas veces sea necesario del personal y equipo solicitado para dichos fines.

Interiormente se convendrá, previamente con el Supervisor, la ubicación de los centros de acopio de materiales de patio, los cuales se organizarán conformando vertederos por tipo de materiales, con paredes de madera o camillas, evitando la dispersión y desperdicio de los materiales.

Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores, entendiéndose como parte unitaria de la actividad correspondiente, la cual no se medirá hasta no ser recibida a satisfacción del Oferente.

Incluidos dentro del AIU están, las oficinas, campamentos, casinos y demás instalaciones del Proponente, así como todos los espacios internos, se mantendrán en continuo aseo, destinando el personal suficiente para tal labor. Para la implantación del campamento, se definirá con el Supervisor el sitio más adecuado dentro del área a intervenir, en caso de requerirse.
	

	9
	PERSONAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
	DOTACIÓN DE PERSONAL: Todo el personal que labore en cualquier sitio a intervenir por cuenta del Contratista deberá tener en todo momento la dotación que requiera según la labor que ejecute y siguiendo lo determinado en estos casos por el Ministerio de salud y Protección Social en cuanto al número de dotaciones de acuerdo con la permanencia y tiempo de trabajo. La mínima dotación exigida será: casco, botas, overol y guantes. Los cascos y overoles deberán ser de un mismo color previa aprobación del Supervisor.

Además de los implementos anteriormente anotados, el personal deberá contar con gafas, arnés, eslingas, protectores de ruido, caretas, cinturones de seguridad y cualquier otro elemento que su trabajo requiera.
Todo el personal que se encuentre laborando, sin excepción, deberá portar un carné de identificación con foto, datos personales, oficio y fecha de ingreso, el cual será entregado a diario en el puesto de control.

El overol deberá contener el número del contrato y nombre de la empresa, el cual deberá ser usado por el personal durante la ejecución del contrato a diario.

El contratista se compromete a responder administrativamente por el personal a contratar y la responsabilidad será atribuida exclusivamente a la empresa CONTRATISTA, quien deberá responder por los aportes parafiscales, seguros, EPS, ARL, cesantías y demás gastos que implican la contratación del personal en Colombia, (Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Ley 789 de 2002, y demás normas concordantes) para llevar a cabo las tareas encomendadas.
	

	10
	PERSONAL PROFESIONAL MÍNIMO REQUERIDO
	EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR CON SU OFERTA LAS HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, ASÍ:

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO 
Los profesionales requeridos para la ejecución de las actividades a desarrollar objeto del presente contrato son, un grupo de trabajo mínimo exigido que garanticen la idoneidad del personal a cargo de las actividades y para ello el oferente deberá presentar junto con su oferta las respectivas hojas de vida completamente diligenciadas con las respectivas certificaciones anexadas que garanticen el cumplimiento de los requisitos exigidos para cada caso y necesarios para la correcta ejecución de las actividades objeto del contrato. Estos cargos fueron estipulados dada la naturaleza del contrato y el impacto que la misma puede tener en la confiabilidad.
1. DIRECTOR DE OBRA O COORDINADOR 
                UN INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO
Deberá ser arquitecto o ingeniero civil con matrícula profesional vigente con certificado de vigencia del COPNIA o COPNNA con:
La permanencia mínima del Coordinador de Obra en el sitio a intervenir será del 100% y deberá estar presente en la toma de decisiones, en los Comités semanales, en los Comités de Seguimiento y en general, cuando el supervisor lo requiera.
EXPERIENCIA GENERAL:
El profesional debe aportar como experiencia general de mínimo de tres (3) años en el ejercicio de su profesión contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula, será quien se encargue de verificar que el objeto del presente proceso se desarrolle correctamente en todos sus aspectos.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE OBRA:
El profesional debe aportar como experiencia en cualquiera de las siguientes actividades de obra: demoliciones, adecuaciones, pintura, estructura metálica, construcciones, y/o mantenimiento de edificaciones industriales o instalaciones militares o residenciales o mantenimiento de cubierta o acabados de obra, a través de contratos y/o certificaciones expedidas por el contratante.

Documentos soporte:

· Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de experiencia (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante”, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación.
· Presentar copia del documento de identidad.
· Presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente expedida por el Consejo Profesional correspondiente.
· Fotocopia de los diplomas respectivos de obtención del título correspondiente.
· Certificado de inscripción en el COPNIA o COPNNA vigente.
· Carta suscrita por el profesional ofrecido en la que, bajo Gravedad de juramento, certifica que toda la documentación presentada es verídica.
· Certificaciones laborales

2. PERSONAL HSEQ 

· Debe ser un técnico, tecnólogo y/o profesional con tarjeta profesional con mínimo 2 años de experiencia contada a partir de la expedición de la matrícula profesional. 

EXPERIENCIA GENERAL:
El coordinador debe aportar como experiencia general de mínimo de dos (2) años certificados en el ejercicio de su profesión contados a partir de la fecha de expedición de certificado como coordinador de alturas, será quien se encargue de verificar que el objeto del presente proceso se desarrolle correctamente en todos sus aspectos de seguridad en el trabajo.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE OBRA:
El profesional debe aportar como mínimo 1 certificación de experiencia en cualquiera de las siguientes actividades de obra: demoliciones, adecuaciones, pintura, estructura metálica, construcciones, y/o mantenimiento de edificaciones industriales o instalaciones militares o residenciales o mantenimiento de cubierta o acabados de obra, las certificaciones deben ser expedidas por el contratante.

Documentos soporte:

· Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de experiencia (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante”, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación.
· Presentar copia del documento de identidad.
· Presentar Certificado de Capacitación y entrenamiento para trabajos en altura como Coordinador de trabajos en altura que se encuentre vigente mínimo por el plazo de ejecución del contrato.
· Fotocopia de los diplomas respectivos de obtención del título correspondiente.
· Carta suscrita por el profesional ofrecido en la que, bajo Gravedad de juramento, certifica que toda la documentación presentada es verídica.

3. TÉCNICO Y/O TECNOLOGO ELECTRICISTA
Un (01) Técnico y/o Tecnólogo Electricista: El cual deberá estar Certificado por el Consejo Nacional de Técnicos Electricista (CONTE) TE1- TE2 - TE3 y/o Consejo Profesional Nacional de Tecnólogos en Electricidad, Electromecánica, Electrónica y Afines (CONALTEL), que acredite un mínimo de dos (02) años de experiencia a partir de la expedición del diploma o Tarjeta Profesional, certificado de alturas vigente durante la ejecución del contrato.

Documentos soporte:

- Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de experiencia (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante”, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación.
- Presentar copia del documento de identidad.
- Carta suscrita por el profesional ofrecido en la que, bajo Gravedad de juramento, certifica que toda la documentación presentada es verídica.
- Certificaciones laborales.

EQUIPO DE TRABAJO:
Personal mínimo operativo requerido durante el desarrollo debe ser una cuadrilla compuesta por un (01) oficial de obra y dos (02) ayudantes de obra, así:
OFICIAL DE OBRA (01)

· Hoja de Vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de experiencia mínima de cinco (5) años en el sector de la construcción en obra y/o mantenimiento en obra y/o mantenimientos desmonte e instalación de cubiertas metálicas, (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante”, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación.
· Presentar copia del documento de identidad.

AYUDANTES (02):

· Hoja de vida respaldada por las certificaciones que acrediten el tiempo de experiencia de dos (02) años en el sector de la construcción en obra y/o mantenimiento en obra y/o mantenimientos desmonte e instalación de cubiertas metálicas
·    (las certificaciones laborales, debidamente firmadas por el contratante”, que contengan, como mínimo: nombre del contratante, objeto del contrato, cargo desempeñado, fechas de inicio y terminación.
Presentar copia del documento de identidad.
NOTA: Todo el personal del presente ítem debe contar con curso de altura vigente, las correspondientes certificaciones del personal se deben adjuntar con la presentación de la oferta.
	

	11
	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
	El contratista se compromete a cumplir con el cronograma de ejecución de las actividades objeto del presente proceso, el cual será acordado junto con el supervisor del contrato, con el acompañamiento de un ingeniero del D10 DAVAA.

El contratista deberá presentar al supervisor un plan detallado de trabajo por frente de obra de acuerdo al alcance del presente estudio; que permitirá conocer con anticipación, las áreas de intervención, la función del cronograma de obra y las duraciones de cada actividad, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio de obra, estas actividades deberán ser coordinadas por cada unidad con el fin de evitar traumatismos en el funcionamiento de las mismas
	

	12
	SUPERVISOR
	El supervisor coordinará con la unidad la ejecución del contrato de acuerdo al cronograma establecido y será el responsable de recibir las actividades o trabajos realizados en cada una de las unidades comprometidas

El supervisor verificara la ejecución del contrato con apoyo del D10 de la DAVAA, esto con el fin que el supervisor cuente con el acompañamiento, asesoría y apoyo en la verificación de cada una de las actividades del contrato, por una persona idónea (ingeniero civil), una vez se adjudique el proceso la entidad designará el ingeniero que realizará el acompañamiento al supervisor y será su apoyo una vez se firme el acta de inicio.

Este ingeniero deberá firmar todos y cada uno de los documentos en la etapa de ejecución y acompañar al supervisor a todas las reuniones necesarias para el cumplimiento a satisfacción del contrato.
	



Nota 1: El oferente debe presentar su oferta teniendo en cuenta toda y cada una de las condiciones técnicas exigidas, sin que le presente cambio alguno, so pena de ser rechazado.

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, ME COMPROMETO A CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS PARA EL PROCESO 


FIRMA: _________________________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________
NIT: _____________________________________________
Nombre del Representante Legal: ____________________
C.C. No.	_______________ de ________________________	 
Este anexo hará parte integral del contrato respectivo.
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PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA 


 


 


 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


 


DE OB


LIGATORIO CUM


PLIMIENTO


 


 


Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales 


requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter 


obligatorio.


 


El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones 


técnicas establecidas:


 


DESCRIPCIÓN:


  


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CLAVE 


 


CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO 


 


NOMBRE 


CUENTA


 


A


-


02


-


02


-


02


-


005


-


004


 


SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN


 


ITEM


 


CÓDIGO DANE


 


DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO 


 


UNIDAD 


MEDIDA


 


UNSPSC 


(CCE)


 


CÓDIGO 


MATERIAL 


SAP 


(OPCIONAL)


 


CÓDIGO OTAN 


-


 


NOC 


(OPCIONAL)


 


CUMPLE / 


NO 


CUMPLE


 


1


 


54121


 


Suministro e instalación de luminaria led T5, 


incluye 


desmonte de luminaria existente y 


disposición de la misma, tambien equipo de 


alturas, altura aproximada de instalación 6mts


 


unidad


 


72151501


 


2000226


 


NO TIENE


 


 


2


 


54121


 


Suministro e instalación de balasto 4 x 54W. 


Incluye desmonte de balasto existente y 


disposición del mismo, tambien equipo de 


alturas, altura aproximada de instalación 


6mts.


 


unidad


 


72121008


 


2000226


 


NO TIENE


 


 


3


 


54121


 


Suministro e instalación de balasto 2 x 54W. 


Incluye desmonte de balasto existente y 


disposición del mismo, tambien equipo de


 


alturas, altura aproximada de instalación 


6mts.


 


unidad


 


72121008


 


2000226


 


NO TIENE


 


 


4


 


54611


 


Suministro e instalación de luminaria tubos 


T8


-


18W P24250, incluye desmonte de 


luminaria existente y disposición de la misma, 


tambien equipo de alturas, altura 


aproximada 


de instalación 6mts


 


unidad


 


72151501


 


2000226


 


OMITIDO


 


 




FORMULARIO   N°  08       ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO Y  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS   ADICIONA LES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO     Bogotá D.C.   Señores   MDN  -   EJÉRCITO NACIONAL  –   CENAC AVIACIÓN   Ciudad     REFERENCIA :     PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA        ESPECIFICACIONES TÉCNICAS   DE OB LIGATORIO CUM PLIMIENTO     Los aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento son todos aquellos que por sus características especiales  requieren de una exigencia particular de cumplimiento que no pueden obviarse, por lo tanto, son de carácter  obligatorio.   El proponente debe manifestar que cumple y se compromete al cabal cumplimiento de las especificaciones  técnicas establecidas:  

DESCRIPCIÓN:    MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS INSTALACIONES DEL CLAVE   

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO   NOMBRE  CUENTA  

A - 02 - 02 - 02 - 005 - 004  SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  

ITEM  CÓDIGO DANE  DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO   UNIDAD  MEDIDA  UNSPSC  (CCE)  CÓDIGO  MATERIAL  SAP  (OPCIONAL)  CÓDIGO OTAN  -   NOC  (OPCIONAL)  CUMPLE /  NO  CUMPLE  

1  54121  Suministro e instalación de luminaria led T5,  incluye  desmonte de luminaria existente y  disposición de la misma, tambien equipo de  alturas, altura aproximada de instalación 6mts  unidad  72151501  2000226  NO TIENE   

2  54121  Suministro e instalación de balasto 4 x 54W.  Incluye desmonte de balasto existente y  disposición del mismo, tambien equipo de  alturas, altura aproximada de instalación  6mts.  unidad  72121008  2000226  NO TIENE   

3  54121  Suministro e instalación de balasto 2 x 54W.  Incluye desmonte de balasto existente y  disposición del mismo, tambien equipo de   alturas, altura aproximada de instalación  6mts.  unidad  72121008  2000226  NO TIENE   

4  54611  Suministro e instalación de luminaria tubos  T8 - 18W P24250, incluye desmonte de  luminaria existente y disposición de la misma,  tambien equipo de alturas, altura  aproximada  de instalación 6mts  unidad  72151501  2000226  OMITIDO   

