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FORMATO DE CERTIFICADO PARA ACREDITAR ESPECIFICACIONES   TÉCNICAS
[Lugar y fecha]
[bookmark: _Hlk132961426]Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO   AÉREA DE COMBATE No. 1
[Ciudad]

Referencia: Proceso de Contratación No. 077-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025

    Yo, ________________________________________, en mi condición de Representante Legal de _________________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas así como de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS detalladas en la Invitación pública, que rige el proceso de selección No. 077-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025 y contenidos en la ficha técnica del estudio previo, la cual para todos sus efectos se relacionan a continuación: 
    OBJETO: CONSULTORÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y LOS ESTUDIOS DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ.
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	DESCRIPCIÓN
	ACEPTACIÓN EXPRESA

	ESPECIFI ESPESIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN EL PROCESO No. 077-00-D-CACOM-1-GRUAL-2025, cuyo objeto es:  CONSULTORÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y LOS ESTUDIOS DEL PERMISO DE VERTIMIENTOS DEL AERÓDROMO DE VELÁSQUEZ.
	

    SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ASÍ COMO EL PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN


Con la suscripción del presente Anexo, en forma voluntaria e irrevocable ACEPTO las    especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AÉREA COLOMBIANA-COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, en el anexo técnico y especificaciones técnicas establecidas y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia, ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento en _______________., a los ___ días del mes de _________ de 20xx.


Atentamente,
_____________________________________________________________
[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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ESPECIFICACION TECNICA

TMPUTACION RUBRO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR
02-02-02-008- 0OTROS CONSULTORIA 1 $60.000.000
003-09 SERVICIOS | PARA DAR

PROFESIONALES, | CUMPLIMIENTO A
TECNICOSY | LOS
EMPRESARIALES | REQUERIMIENTOS

NCP. DEL PROGRAMA
DE Uso
EFICIENTE Y

AHORRO  DEL
AGUA Y LOS
ESTUDIOS  DEL
PERMISO DE
VERTIMIENTOS

DEL AERODROMO
DE VELASQUEZ

ESPECIFICACION TECNICA DEL SERVICIO
A. PERMISO DE VERTIMIENTOS AERODROMO DE VELASQUEZ

Realizar las actividades descritas en la comunicacion 160-007550 del 28 de abril de 2023 en relaci6n con el
permiso _de vertimientos, expedido por CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
(CORPOYACA), el futuro contratista debe entregar un informe impreso y la informacion en digital al correo
de la St clara carvajal@fac.mil.co

Las actividades a desarrollar son las siguientes en la ZDS Aerédromo de Veldsquez:

1._Diligenciamiento del Formato Unico Nacional de Permiso de Vertimiento a Cuerpos de Agua.
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Difgenciamiento del Formato FGP -39 (Formulario de aulodeclaracian de costos de inversién y
anual de operacion de caplacion, conduccién, contro, tratamiento  cistribucien) debidamente
diigenciado y suscrito

Nombre y localizacion del predio
Fuente de abastecimiento del agua indicando a cuenca hidrogréfica aa cual petence.

‘Garacteistcas de las actvidades que generan el vertimiento (numeral  del aticulo 22.3.3.5.2 del
Decreto 1076 de 2015).

Plano donde se identiique origen, cantdad y localizacién georreferenciada de Ias descargas al
cuerpo de agua. Formato anlogo famafo 100 cmx 70 cm y copia digitalde fos mismos. (umeral
10 del articulo 22.3.3.5.2 del Decreto 1075 de 2015)

Nombre de la foenie receptora del vertimiento indicando la cuenca hidrogréfica aa que perenece.

‘Gaudalde descarga expresada e iros por segundo
Frecuenciade descaroa expresada en dias por mes

Tiempo de ladescarga expresada en horas por dia

ipo de o defa descarga indcando i es continuo o inermitente

Garacterizacion actual del vertimiento existente o estado fina prvisto para el vertimiento proyectado
(numeral 16 del ariculo 2.2.3.3.5.2 del Decreto 1076 de 2015), de acuerdo con los parimelros
minimos establecidos para cada actvidad en la norma de vertimientos conespondiente (Resolucion
831 de 2015, Resolucion 883 de 2013 0 aquella que las modifiue, adicions o sustiuya).

Ubicacién, descripeion de Ia operacion del sistema, memorias écricas y disefos de ingenieria
conceptual y bisica, planos de detalle del sistema de ratamiento (existente o propuesio) y.
condiciones de eficiencia del sistema de tratamiento que se adoptard (numeral 17 del arculo
223352 del Decreto 1076 de 2015).

Concepto sobre el uso del suelo expedido por Ia autoridad muricipal competente (numeral 18 del
articulo 2.2.3.3.5.2 dl Decrelo 1076 de 2015).

Documento Evaluacion Ambienta del Verimiento (numeral 19 del articulo 223.3.5.2 del Decreto
1076 de 2015). De acuerdo con el artculo 223353 del Decreto 1076 de 2015, Ia evaluacion
ambiental el verimiento deberé ser presentada por los generadores de verimientos a cuerpos de-
aguas 0 a suelo que desarrolen actidades industrials, comerciales y/o de senicio, asi como los
provenientes e conjuntos residenciaies ("), deberd contener como minimo:

- Localizacién georreferenciada de proyecto, obra o aciidad

- Memoria detallada delproyecto, bra o actvidad que se pretenda realzar, con especificaciones.
e procesos y tecnologias que serdn empleados en la gestin del vertimiento.

- Informacion detallada sobre Ia naturaleza de los insumos, productos quimicos, formas de
energia empleados y los procesos quimicos y fisicos utizados en el desarrolo del proyecto,
0bra o actidad que genera vertimientos
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= Prediceion y valoracion ds 03 impactos que pusdan derivarse de os vertimientos punfuaies
generados por el proyecto, obra o actividad al cuerpo de agua. Para al efecto, se deber tener
en cuenta el Plan de Ordenamiento del Recurso Hidrico, ol modelo reglonal de calidad del agua,
los instrumentos de administracion Ios usos actuales y potenciales del recurso hiico

- La prediccion y valoracion se realzard a ravés de modelos de simulacion de fos impactos que.
cause el verimiento en el cuerpo de agua, en funcién de su capacidad de asimilacion y de los
usos  crieros de caiidad establecidos porla Autoridad Ambiental competente. Cuando exista
un Plan de Ordenamiento del Recurso idrico adoptado o la Autoridad Ambiental compefente
cuente con un modelo regional e caiiad del agua, Ia prediccion del impacto del vertmiento la
ealizar cicha autoridac.

- Manejo de residuos asociados a a gestion del vertmiento.

- Descripcion y valoracién de los impactos generados por el vertimiento y las medidas para
preveni, miigar, corregi y compensar dichos impactos al cuerpo de agua

- Posile incdencia del proyecto, obra o acfvidad en la calidad de la vda o en las condiciones.
conémicas, sociales  culturales de los habitantes del sector o de a regién en donde pretende
desamolarsé y medidas que se adoptarin para evitar o minimizar efecios negativos de orden
Sociocutural que puedan dervarse de a misma

Documento Plan de Geston del Riesgo para el manejo de vertimientos (numeral 20 del arfculo
223352 del Decreto 1076 de 2015) De acuerdo con el aticul0 22.3.3.5.4 del Decreto 1076 de.
2015, e plan de gestion del resgo apica para verimientos a cuerpos de agua provenientes de.
actividades industriales, comerciales y de senicio, ya sean ARD o ARID. Dicho Plan debe inclu el
andliis de iesgo, medidas de prevencion y mifigacion, profocolos de emergencia y contingencia y
programa de rehabiltacién y recuperacion,incuyendo (Resolucion 1514 de 2012):

Introduccion

- Se presentan os aspectos relacionados con el po de proyecto

~ Se describen los mecanismos, procedimientos y métodos de recoleccion, procesamiento
anisis y grado de incertidumbre e la informacion

- Se presentan fechas dyranta a5 cuales se formulé el plan y reacién de os profesionales que.
participaron en el desarrollo del mismo, incuyendo profesicn, afios de experiencia y fema
desaolado.

Objetivo General

- Dentro del objeivo general se plantea propender por la sequridad técnica y operacional del
sistema de Gestion del Verlimiento, eviar Ia afectacion de las condiciones ambientales y
Sociales del rea de influencia, ante a ocurrencia de una descarga en condiciones que impidan
el cumpiimiento de la noma.

‘Objetivos especificos

Deniro de los objetivs especifcos se debe;

- Ideniificar, evaluary priorzar Ios iesgos del Sistema de Gestién del Verlmiento hacia el medio
 del medio hacia el sstem, que generen stuacions que imiten o impidan el tratamiento del

Vertimiento y las condiciones técnicas de descarga, ocasionadas por falas de funcionamiento
el sistema o por condiciones del medio
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~ plementar acciones de prevenciony 1educcion Ge 105 iesgos identiicados que pueden afectar
1as condiciones ambientales y Socioeconémicas el rea de influenci

- Deini acciones y procedimientos en el proceso de Manejo del Desastre para las posies
contingencias ientficadas y evaluadas, con base en la priorizacion de resgos.

- Deinir ineamientos de recuperacion de las zonas afectadas por contingencias generadas por
1a ocurencia de una stuacién que imite © impida el tratamiento del vertimiento

Antecedentes

- Se referencia I presencia u ocurrencia de amenazas identiicadas en la zona y la lasicacién
7 reglamentacién de los usos del suelo previsios de acuerdo con 10 establecido en ef POT
Municipal, POMCA, si 0. hubiere, y/o la Zonificacion ambiental prevista para Ia zona donde
operar el vertmiento

Alcances
Dentro de acance se confempa:

“Descripeién del sistema de gestion dl vertminto

rea de nfuencia

~Andiss y prioizacén de los resgos del medio al sistema  del sistema al medio

‘Acciones de reduccidn del iesgo y manejo del desastre para Ios iesgos identiicados.

Metodologia

- Se describe lametodologia seleccionada para e anaisis dl riesgo, 1 cual podré ser de cardcter
cualitativo 0 cuaniitatvo.

- Se describe informacion primaria /o secundaria. Informacién primaria donde se descrioa los
mecanismos de recoleccién y las fechas en las que se realizo esta actividad e informacion
Secundaria como fuentes pibiicas ofciales enire estas (Servico Geolsgico Colombiano, IGAC,
IDEAM, Unidad Nacional para la Gestion del Resgo, CARS y Alealdias entre olos).

Localizacién del sistema de Gestion del Vertimiento

Se presenta Ia localizacién del Sistema de Gestién del Verimiento (SGV), referenciando
departamento, municipio, vereda y coordenadas en el sistema Magna Sirgas, ufizando carlografia
base del Insiiuto Geografico Agustin CodazzHIGAC actualizada o mapas del Planta de
Ordenamiento Terrtoral Actualizados.

‘Componentes y funcionamiento del sistema de gestion del vertimiento

Se presenta la descripcién del sistema de gesiion del verimiento a implementar o el exitente,
describiendo los elementos que conforman el sistema y su funcién, considerando los siguientes.
aspectos:
Unidades e tratamiento (pretratamiento, primaro, secundario terciaro, manejo de lodos).
Estructuras hidraulcas
Iformacién sobre el vertimiento: puntos de descarga, frecuencia,cantdad diariay mensual
estimada del vertmiento y sus caracteristicas fisco-quimicas y bacterologicas.
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"Diagrama d proceso que Sivan e base para el andliss de iEsgos.
Diagramas e os procesos de operacion, mantenimiento y cierre definiivo del sistema de
gestion de los verimientos.

Listado de las principales sustancias uflizadas en el proceso de tratamiento, como insumos.
 combustiles que pusda requerir l sistema para operar (gasolina o eneroia, €is).
Caraceristicas de as ineas de conduccien, desde Ia saida del sfo de generacion hasta
descarga

Area de influencia.

Se delimita el rea de infuencia del plan de gestin de iesgo, involucrando lineas de conduccién,
el sistema de gestion del vertmiento y los medios en los cuales e fiene autorzada la descarga al
cuerpo de agua y suelo en una franja potencialmente afectable de acuerdo con los resuados de la
modelacién en condiciones sin tratamiento.

Geologia

‘Seidentifcany describen las condiciones de amenaza ssmica  fallas geolégicas presentes.
n el irea de infuencia del sistema de gestion del vertimiento.

Se presentan mapas fematicos, en una escala representatva a la magritud del proyecto y
1a cantdad y caidad de Ia informacion y se delimia a categorizacion de amenaza sismica
¥1a presencia de fallas geoldgicas en la zona, en relaién con la ubicacion del sistema de.
gestion del verimiento.

‘Geomorfologia

Se identifican y describen 105 procesos de remocidn en masa, socavacion o erosion, que.
puedan afectar I operacien nommal del sstema de gestién delverlmiento

Se presentan mapas a una escala representativa a a magnitud del proyecto y a a cantidad
¥ calidad de Ia informacidn.

Hidrologia

Seidentifcan fos fenémenos hicrolsgicos (nundaciones, averidas forencales) y el ivelde.
xposicien de los mismos que pueda afectar 1 normal operacién de sistema de gestion del
vertimienio

‘Se identican y ubican Ios cuerpos de agua exitentes en el rea de influencia del istema
de gestin del vertimiento y describen su red de renaje.

Se_presentan mapas ideniicando cuenca y micro cuencas en la que se encuentra
localzado el sistema y Ia zona en que se realiza el verimiento, asi como los Cuerpos de.
‘agua potenciaimente afectabies. Los planos se presentan a una escala representatva,

Geotecria

‘Se presenta a caracterizacién geotécrica de las dreas donde se instalardn o estan ubicados.
los elementos del sistema de gestion del vertimiento, con el objefivo de_ienfficar
condiciones que puedan afectar a norma operacién del sistema y de sus redes asociadas.
Se presenta mapa a escala representativa 3 la magniud del proyecto y a a cantidad .
caldad de informacién.
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& Wentiican y desciiben 105 ecosilemas acusicos y su dinamica en ef drea de nfivencia el
sistema de gestion delverlmiento, con base en muesireos de perfian, bentos y fauna icia, aguas
aniba y aguas abajo del verimiento, georreferenciando 1os punios de muestreo, con el propGsito de:
tener un referente de Ia calidad del agua antes y despuss del vertimiento

Ecosistemas terrestres.

Se identfican y describen los ecosistemas teresires susceptibles de ser afectados anfe I
ocurrencia de verimiento en siuaciones que imiten o impidan el ratamiento del vertmiento, 21 con
1a fauna asociada.

Medio socioecondmico

Se identiican los_ asentamientos humanos que puedan llegar a ser afectados por
interrupcién del sumiistro de agua potable como_consecuencia de verimientos sin
fratamiento o en condiciones imitadas de tratamiento, dentifcando a canfidad de poblacién
presente con el i de evaluar Ia vinerabiidad ante 12 suspensién del senviio

Se identfican y caracterizardn las actividades economicas suscepbles de afectacion anfe.
Ia suspension del servicio de agua, o ante Ia contaminacion de I0s suelos asociados con
actiidades productvas.

Se identfican las organizaciones comunifaras presentes, Ias cusles fevisten gran
importancia en ¢l momento que se requiera |a implementacion de acciones de informacien
ante la contaminacion de las aguas que prestan diferentes senvicios para la poblacién
(consumo humano, riego de culivos, actidades recreatvas, consumo de animales, entre
oios).

Se identican condiciones sociales que puedan llegar a generar sabolajes en 1 operacién
del sistema como consecuencia de desacuerdos, o inconformidades con Ia operacién del
sistema de gestin del vertiminto.

Amenazas naturales del érea de influencia

Identifcar Ias amenazas naturales asociadas al drea de infuencia del sistema de gestin
del vertiniento, relacionadas con aspecto geologicos (amenaza sismica, volcanica),
aspectos geomorfolégicos (remocion en masa)  asaele. Ditelogines (crecidas,
inundaciones, avalanchas, avenidas torrenciaes), aspectos cimatologicos. (tormentas,
elécticas) aspectos geotécricos (asentamientos diferencials del ferreno).

Se defermina Ia probabiidad de ocurtencia de las amenazas naturales identifcadas .
analizadas, 251 como su nivel de amenaza.

Amenazas asociadas a la operacidn del sistema de gestion del vertimiento

Se identiican y analizan as amenazas operatvas del sistema de gestién de vertmientos,
{eniendo en cuenta equipos, energia ¢ insumo, asi como el desarrolo de procesos Que.
pueden generar condiciones d riesgo,

Se_determinaré la probabiidad de ocurencia de los dierentes eventos identiicado y.
analizados, asi como su ivel de amenaza.

Amenazas por condiciones socio-culturales y de orden pilblico
Se definesien el drea de inflencia del proyecto pueden exisir condiciones asociadas  problemas

de orden pibiico, representadas por Ia presencia de grupos al margen de Ia ley ¥ por la
manifestacion de acciones tales como secuestro del personal, amenazas, bloqueas y atentados
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Texpiosiones), 103 Guales, pueden aiecar e normal foncionamiento del Sistema y Generar impacios.
amoientales y sociaes.

S define s las condiciones sociocultrales hacen referencia al comportamiento de la comunidad
en relacién con el manejo del eniomo (practicas tales como quemas de basuras, pastos y.
vegetacion)y el nivel de aceptacin o rechazo del proyecto, 1o que puede generar a ocurtencia de.
marchas, boguecs y saboljes que fambin pueden afectar su normal operacién.

Se determinara a probabildad de ocurrencia de los dierentes eventos identiicados y analizados,
asi com su nivel de amenaz.

Identificacién y andlisis de Ia vlnerabilidad

Con base en las amenazas identficadas en los ftems denominados amenazas naturales del irea
de influencia y amenazas por condiciones socio-culurales y dé orden pibico, se deberd valorar o
grado de vulnerabildad fsica de la infrasstructura del sistema de gestion del vertimiento en funcién
el grado de exposicion y resistencia rente a cada una de las amenazas.

Con base en a5 amenazas identiicados en el flem denominado amenazas asociadas 2 a operacion
del sistema de gestion del verimiento, se deberd valorar el grado de winerabiidad de las
condiciones ambientales (agua, suelos) y socials susceptbles de afectacion ante fa imposibiidad
de realizar el tratamiento a los vertimientos, acorde con el establecido en las normas aplcables
vigentes.

‘Consolidacin de los escenarios de riesgos

Se reaiiza 1a calficacion delriesgo e forma comparativa de manera que permita priorizar y omar
decisiones para a educcion del fesgo, Iacual debe plantearse:

En funcién de Ia nfensidad ylo magnitud de fos dafios esperados y d os impactos en el logro de
105 objetivos del ratariento.

Se debe analzar la combinacion de s consecuencias con la probabildad de ocurrencia,
Entéminos de pérdidas fisicas de Ia nfraestructura o de los impactos técnicos en a operacicn del
sistema de gestion del vertimiento de impidan o imiten el ratamiento de las aguas residuales.

Se debe considerar los difrentes escenarios ales como; vertimiento de aguas Si fratar sobre &l
medio natural, condiciones socials de la zona afectada, inundacion, ncendio, derrame, acfividad
de conduccién de as aguas residuales desde el sio de generacien hasta a enirada al sistema de.
ratamiento

Los escenarios de riesgo deberan proveer a prorizacion de 05 riesgos,Io que servira de base para
1a defiiién de acciones en el procesao de reduccion del fiesgo.

Proceso de reduccidn del riesgo asociado al sistema de gestion del vertimiento.

Se presentan y describen las medidas para preveni, evtar, corregi y confroar los riesgos
ideniifcados, analizados  priorizados, mediante fichas que incluyan: ipo de medida, descripcién de
Ia medida, objetivos y metas, estiategias de implementacion, recursos, responsable, costos,
cronograma, indicadores de seguimiento, mecanismos de seguimiento.

Preparacion parala respuesta

Plan estratégico:
Se desarola un plan estratégico para Ia respuesta ante desasires conformado por- estuctura
organizacional, defncion de funciones de los partcipantes en el plan, conformacion de Ia brigada
derespuesta,esiraegias de atencien, comunicaciones, cronograma de capacilaciones, cronograma.
de simulaciones y simulacros.
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Plan operativo:

- Se desarrola un plan operativo para 1a respuesta ante desastres conformado por: panificacion de.
1as acciones de aciivacion y nofficacion a los pariicipantes del plan, definicion de Ios niveles de
‘emergencia de acuerdo con los riesgos evaluados, procedimienios operativos de respuesta a
implementar antella suspensién o imiacien del verlmiento, panes de accién para as situaciones
que se puedan presentar en un desasire, procedimientos orentados a la evaluacion de dafos y
anlisis de necesidades (con base en los meNigIEes.a los medios afectados), definicion de sistemas
de gestion del vertmiento femporales para dar cumplimiento 3 los parametros de calidad del
Vertimiento mieniras se restablece el sistema.

Plan informético:
Se desanmolla un plan informatico para Ia respuesta ante desastres conformado por-la adquiscion
Y10 alstamiento de los elementos necesarios para responder d manera rapida y efectiva ante una
‘emergencia, la ecoleccion de informacion sobre posibles empresas o enfidades que pueden apoyar
durante Ia respuesta dependiendo del ipo de evento, donde se incluiran Ios recursos humanos.
disponibles de las eniidades operaiivas que fienen presencia en el muricipio asi como los.
mecanismos de comunicacién con ellos, también se presenta los mapas de riesgo y de recursos
disponibies  potencialmente afectables, como insumo clave para 2 toma de decisiones.

Preparacién para la recuperacion posdesastie.

Se plantean acciones de recuperacién pos desastre pariendo de una evaluacion de dafios de
manera cuantficable, en relacion con los efectos del recurso suelo asociado a un acufero, el agua
 5us recursos hdrobiologicos, y 0s efectos sobre Ia poblacidn usuara de la mism.

Ejecucion de la respuesta y a respectiva recuperacién

La cjecucion de Ia respuesta est conformada por as acciones que se deben implementar para
contrlar y atender la emergencia_Comprendiendo la acivacion de brigadas, Ia asignacion de.
recursos y Ia apicacion de procedimientos de respuesta entre ofrs.

Se plantea a implementacion de medidas de accién de recuperacion para implementar con base en

105 Montocegs y 1a estimacicn de los dafios, para migar los efectos y recuperar las condiciones
normales de las zonas afectadas.

Se plantea que en caso tal de presentarse una emergencia, se presente un informe final 3 I
‘Autoridad Ambiental compefente incluyendos: La descripcién del evento, I caula, los efectos diectos.
‘indirectos generados en os diferentes medios,las acciones de control adelantadas, os resultados.
de los monioregs reaiizados al medio receplor inmediatamente después de ocurtido ef evento el
plan de Moate0s.en corto (semanas y hasta dos meses despuss) y mediano plazo (seis meses)
que permitan garantizar Ia correcta evaluacion y verlficacion de la afectacion, las medidas.
necesarias a ser implementadas para recuperar las zonas afectadas, 10s costos, 1as acciones a
implementar para evitarla ocurrencia de siuaciones similares

Sistema de seguimientoy evaluacion del plan.
Se plantean las heramientas para el seguimiento de Ia implementacion de 1as acciones de reduceion

del fesgo y as medidas propuestas para el manejo desasire  Ia elaboracion de un riesgo de las.
medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento alplan
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Divulgacion del plan.

Se presentan las evidencias de la divulgacidn del plan al Concejo Muricipalde Gestion del Riesgo
ala comunidad.

Actualizacion y vigencia del pan.

Para actualizacion y vigencia del plan se tienen formatos de: identficacion y actualizacién de
‘cambios en las condiciones del 4rea de infuencia, procesos de nofficacion inferos y extemos,
niveles de emergencia y/o procedimientos de respuesta

Profesionales responsables de la formulacidn del plan

Los profesionales que realizan el plan de gestion y/o a formulacion de planes de gestién el iesgo
Y10 planes de emergencia o confingencia io en e desarrollo de estudios ambientales especialmente.
&n o referente 3 vertimientos. Los profesionales presentan cerlifoaciones que indiquen su
experiencia

Anexos y planos.

B. AJUSTES AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA — PUEAA EN EL
MARCO DEL CUMPLIMENTO DEL PERMISO DE CONCESION DE AGUA SUBTERRANEA DEL
POZO PROFUNDO No 1 DEL AERODROMO DE VELASQUEZ

Realizaras acividades descritas en a CAPP-00003-24 CONCEPTO 240362 del 24 de octubre de 2024 en
eacién con el pemmiso de concesion de agua sublerranea del pozo profundo No 1 del Aerédromo de.
Velasauez expecido por CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOYACA), e futuro
contatista debe entregar un informe impresa I informacién en digitalalcorreo clara.canvajal@fac mil.co

1. INFORMACION PRELIMINAR
1.4 Resumen ejecutivo

Informacitn basica del PUEAA (Dilgenciar of formato FGP.28)

‘Se debe diigenciar el flem 8. Porcentaje enliros por segundo de las pérdidas actuales delsistema y metas.
graduales de reduccion (segin el uso), toda vez, que a nformacion difgenciada se encuenira en el fotalde.
perdidas, pero no acira en que parle del sistema realzard Ia reduccion de las pérdidas, durante el

Quinquenio.
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Difgenciar el flem § Galdad Ge 1a uenfe abastecedor, aclarando que el nferior el documento ANEXO 2
PUEAA-FAC CACOMI, se encuenira el informe de anisis de agua subterranea. Se deber diigenciar con
la seleccion de los paramefros mas relevantes que se consideren, ya que en el inerir del documento
presentan 22 parémeros anaizados.

1.4 Actvidad econsmica de la micro o pequefa industria
Enel documento PUEAA no se evidencia ste ftem,siendo necesara a informacién.
1.6 Aspectos legales y poitcas ambientales

1,61 Permisos ambintsies

El fitular debe presentar los permisos oforgados (concesiones, pemiso de verimientos, plan de manejo
amblental, licencias ambientales: descrbi ! estado actual de los permisos ambientales requerdos
{ramitados por Ia autordad ambiental)

1.6.2 Poliicas ambientsles
‘Sitesis de las polficas adoptadas por la Entidad para a Elaboracién de sus productos y calidad de estos.
1.6.3 Sistemas integrados de calidsd

Realizar una sintesis de Ios sistemas de gestion de caidad, adoptados y certicados por a Micro yio
pequefia industia ariculados al Planear-Hacer-veifica-actuar (PHVA),y l uso eficente y ahorro del agua.

2. DIAGNOSTICO
22 Inventario y andlisis de infraestructura hidréulica

Indicar ef porcentaje de pérdidas en cada uno de los procesos el sistem, es decir, asignar las pérdidas o
posibles pérdidas que se tengan en a linea de aduceion, conduccion y distioucian o que indica el
documento son pérdidas globales, pero 58 Jéings dr EIEEIRIARANIET: o siguiente:

(... Wentficando el porcentae de pérddas en cada unidad del sisiema o proceso, para los dferentes
estados del agua (., al gual que, en el numeral 8, e formato FGP-09- Informacion basica de s programas.
de uso eficiente y ahorro de agua PUEAA version 4, o requiere:

Numeral 8. Formato diigenciado por la enfidad que deberd volver a diigenciar, pero con Ios procesos.
denticados en el diagrama de Ia red hidauiica del Aerodromo de Veldsquez
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22 Inventario de vertimiento

Los téminos de referencia numeral 23 () el nimero de descarga y caudal promedio descargado
(geoneferenciacion), por o que se evidencia Ia ausencia de esta informacian para este punto.

3. PROSPECTIVA

34 Proyeccidn de la micro yio pequeia industria

Proyeccion en el horizonte quinquenal (5 afos), e indicar i 1a poblacion objetivo durante os S afios sigue.
sieql. el mismo nimero 75, dalo necesaro para ientficar la poblacién constante y Ias posiles
amplaciones.

3.2 Descripcion de los modulos de consumo

Eltiular presenta abla No 8 Modelo de consumo actualy metas graduales de reduccién anual,sin embargo,
0 se obsenva las metas de reduccion para los ciferentes procesos y usos, es dedir los procesos del
diagrama de Ia red hicraulica del AerGromo de Velasquez. y de as actividades que se desarrollan, como el
aso de instalaciones saniarias (uso inodoro, lavamanos, lavado de nstalaciones sanitaras),cocina (avado
de elementos de cocina) y avado de pisos € instalaciones.

Debe ser acorde con el ftem 5.1 del formato FGP-25 “Médulos de consumo actuales y metas raduales de
reduccién anuales de acuerdo a los procesos, SUbprOCesos y procedimientos que se usard el agua para el
Quinquenic”. Deberd diigenciarse con base en 0 escrto en el parrafo anteror
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€1 itular en el documento PUEAA, menciona en el numeral 7.3 Reduccién de pérdida, el porcentaje de.
pérdidas y metas gradusles de reduccién anual, sin embargo, la identiica como un sistema de
abastecimiento global y no o detala para cada proceso.

‘Se debe especificar en un cuadolas pérdidas actuales (%) que se generan en el roceso y e planteamiento
de Ia reduccién de estas, en el horizonte del PUEAA, para darie cumpiimiento al artculo 4 de1a Ley 373 de.
1997,

5 ESTRATEGIAS DE USO EFICIENTEIANALISIS DE ALTERNATIVAS.
5.4 Eficiencis, productividad y calidad empresarial.

+ Incluir el PUEAA dentro de las poicas de Ia organizacién

+ Adoptar o fotalecer procesos de caidad ISO y establecer un procedimiento frene a as estrategias
e UEAA; debe ser incluyente, desde |a gerencia hasta los empleados.

+ Indicar los procedimientos e instructivos para el cumpimiento de las poltcas de Ia microindustia
frente a la conservacién ambiental,

+ Sino exste, conformar el Departamento de Gestién Ambiental, segin Decreto 1299 de 2008

+ Adoptar estrategias de Produccion mas impia PML, que se enmarquen dentro del esquema de
mejoramiento confinuo Planear-Hacer-Verifcar-Actiar. No solo mejorar Ias debildades sino
mantenerlos aspectos posiivos.

5. FORMULACION DEL PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA
Propuesta Formulacidn del PUEAA
Numeral 8. Formulacion del documento PUEAA, indicando 7 subprogramas, se deben inclu las fichas

presentadas en el formato establecido por CORPOBOYACA, e identiicar deniro de las fichas, Ias fuentes.
de financiacien, por lo Que es importante identfcar a fuene.

Ejemplo; en el siguiente cuadro se ilustra Gom.se debe presentar la matriz para a propuesta de
formulacién de PUEAA por cada proyecto

PROVECTO:

= CronoGRANA
|ACTIVMOADE | FUENTE DE FINANCIACION | RESPONSABLE'S | METAS | OICADORES | (En?o D E.tEucion

| s et

7.CONTROL Y SEGUIMIENTO

Control y seguimiento

Revisada la informacion suministrada por e ular deltrémite, se evidencia en el numeral 10, informacién
e permit denifica o seguimiento, pero no e evidencia el prcentaje de cumpimiento, las observaciones
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or s legase a presentar aguna,fa fuenle de veriicacion y este Goniroly sequimiento deberd ser para cada
uno de los subprogramas propuestos por a enfidad en ef numeral anterior.

Ejemplo, en el siguiente cuadro explica como se debe presentar la matrz de control y seguimiento
por cads proyecto, para este caso por cada subprograma

“chowooRANA | FORCENTATE FUENTEDE |

actvionves| weTas PO DOCItCUCion | WDICADOR| " DE | OBSERVACION | VERIFCACION|
= L L cumenmewo| |

S e ) L el ey e =

17. Plan de Confingencia para a Prevencion y Control e Derrames.

PERSONAL REQUERIDO.

01 (un) Ingeniero Saniario con experencia mirima de cinco afos en el trimite y obiencién de permisos
ambientales ante las corporaciones ambientales a ivel nacional

02 (dos) técnicos de campo con experiencia minima de dos en ¢l fmite y obtencién de permisos
ambientales ante las corporaciones ambientales a ivel nacional

Nota: Para poder ejercer legalmente a Ingerieria,sus profesiones afies o sus profesiones auxiiares en el
ferttorio nacional,en las ramas o especiaiidades regidas por Ia presene ley, se requiere estar matrculado
o insciito en el Registro Profesional respeciivo, que seguira llevando el COPNIA, Io cual se acrediara con
1a presentacitn de Ia tareta o documento adopiado por este para tal in

PARAGRAFO. En los casos en que los contratantes del sector piblico 0 privado, o cualquier usuaro de los
servicos de ingenieria, pretendan establecer s un profesionalse encuenira legalmente habiltado 0 10, para
efercer Ia profesicn, podran sin perjuiio de Ios requisios establecidos en el presente artcul, requerir al
‘COPNIA Ia expedicion del respectivo cerficado de vigencia

342 Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

OBLIGACIONES DEL FUTURO CONTRATIST:

1. Desarollar el objto confractual en condiciones de efiiencia, oportunidad y calidad de
‘conformidad a os parameros establecidos en la Inviacion Pibiica

2. Darcumpliniento alas condiciones, especiicaciones y cantdades sefialadas ena Inviacién
Publcay en el conato, previa coordinacien con ¢l supervisor el contrato

3. Realizar todas Ias acciones, previsiones y ramites necesarios para el cumpimiento del
objeto del contrato

4. Asumirlos costos de transporte y moviizacién que se causen con mofivo del objeto del
coniato.

5. Responder en los plazos que o CONTRATANTE establezca los requerimienios de
aclaracién o de informacién que sea necesaria en desarrollodel objeto del contrato.

6. Denirode los 5 ias siguienies ala nofficacion de adjudicacién, a empresa debers presentar
alsupenvsor delcontrato el istad del personal encargado de realizar s estucios én campo
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(@un) 1 Ingeniero Sanitari, 2 (dos) técnicos de campo). Este s un requisio previo y de.
obigatorio cumpimiento para suscrbi acta de ncio

1 personal que realizara los senvicios debe cumpir con las normas de seguiidad industrial
 contar con los aportes parafiscales vigentes en el momento de ingreso a a Unidad.
Mantener actualizado su domicilo durante la vigencia del contato y presentarse al
CONTRATANTE en el momento en que sea requerido por el mismo, para a suscripcion de-
1a correspondiente acta de lquidacion.

£l contratista se compromete aporar las poizas requeridas en el contrato, a mis tardar
dentro de los trs (3) s habiles siguientes a la suscripcion del contrato, este es requisto
previo para suscrbir el acta de inicio.

Constuir, ampliar, prorogar o modificar las garanias en el evento en que se aumente el
valor delcontrato,se prorrogue su vigencia o se modifiuen sus condiciones. Asi mismo, EL
CONTRATISTA debe reponer las garaniias cuando el valor de as mismas de vea afectado
por razén de siniestros. De lo anferior el contraista debe de comunicar a la compafia de.
sequos

El ontratsta debe dar cumplimiento de sus obigaciones con os Sistemas de Saiud, Pensién
y Riesqos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensacion Familar, Instuto
Colombiano de Bienestar Familar y Senicio Nacional de Aprendizale, cuando a el haya
lugar, en concordancia con el Afiulo 50 de Ia Ley 769 do 2002

El contratisa cuenta hasta con tres (03) dias hibles posteror ala suscripcion del acta de
ecibo a satisfaccion de bienes y senvicios, para enlregar en debida formala factura y todos.
los documentos requeridos para el tramite de pago. St el contratsta st obligado a facturar
electronicamente, debers presentar Ia factura elecironica vaidada previamente por [a DIAN,
‘Gomo requisilo necesario para o pago dé Ios bienes y10 senvicios coniratados, conforme con
1as disposiciones seialadas en el Decreto 358 del § de marzo de 2020, en concordancia
on'lo cispuesto en la Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

16. La Enfidad no se hace fesponsable por as demoras presentadas en el tramite para el
pago al CONTRATISTA cuando ellas fueren ocasionadas por enconlrarse incompleta fa
‘documentacion soporte o no ajustarse a cualquiera,de las condiciones establecidas. Las
demoras, que se presenten por eslos conceptos serdn de responsabiidad del contratista y
o tendr por llo, derecho al pago de infereses o compensacien de ninguna naturaleza.

7. Una vez aprobada la actura por parte del Supervisor, ¢f Goniratsta debers cargarta en
1a plataforma SECOP Il de acuerdo a los manuales establecidos por Colombia Compra
Efciente.
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