ANEXO “C”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

[bookmark: _GoBack]El (los) suscrito (s), ______(persona natural), en calidad de representante legal de ___ (se incluye cuando aplique y el nombre de la persona jurídica que representa), manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentación del presente anexo, que conozco en su totalidad las especificaciones técnicas de los bienes/servicios relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y condiciones de ejecución del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso cuyo objeto es  “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECCIÓN Y/O FORMULACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DEL GRUPO GUARDACOSTAS DE LA AMAZONÍA EN LETICIA”.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL SERVICIO

	CAPITULO
	FRENTE No. 1 - PROTECCIÓN DE LA LADERA

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN (Actividad)
	UND
	CANT
	CUMPLE/NO CUMPLE

	1.01
	Realizar el levantamiento topográfico de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable
	UND
	1
	 

	1.02
	Efectuar los estudios, análisis y diseños geotécnicos de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable.
	UND
	1
	 

	1.03
	Efectuar los estudios, análisis y diseños hidráulicos de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable.
	UND
	1
	 

	1.04
	Efectuar los estudios, análisis y diseños estructurales de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable.
	UND
	1
	 

	1.05
	Realizar plan de manejo ambiental y evaluación y gestión de tramites de licencias y/o permisos requeridos para el proyecto de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable.
	UND
	1
	 

	1.06
	Efectuar las especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto y cronograma de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable.
	UND
	1
	 

	CAPITULO
	FRENTE No. 2 – ALOJAMIENTOS MILITARES

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN (Actividad)
	UND
	CANT
	CUMPLE/NO CUMPLE

	2.01
	Realizar el levantamiento topográfico de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable
	UND
	1
	 

	2.02
	Efectuar los estudios, análisis y diseños geotécnicos de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable.
	UND
	1
	 

	2.03
	Efectuar los estudios, análisis y diseños estructurales de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable.
	UND
	1
	 

	2.04
	Realizar plan de manejo ambiental y evaluación y gestión de tramites de licencias y/o permisos requeridos para el proyecto de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable.
	UND
	1
	 

	2.05
	Efectuar las especificaciones técnicas, cantidades de obra, análisis de precios unitarios, presupuesto y cronograma de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable.
	UND
	1
	 

	2.06
	Realización de estudio de resistividad del terreno en dos (2) puntos definidos por la supervisión del proyecto. El contratista debe utilizar el método de Wenner (cuatro electrodos), con equipo debidamente calibrado (certificado de calibración no mayor a seis meses). Se debe entregar informe técnico detallado y firmado por un ingeniero electricista, análisis e interpretación de resultados, registro fotográfico georreferenciado del proceso, y coordenadas de ubicación, en caso de que aplique la presentación de los entregables debe ser acuerdo lo exigido por el operador de red de la zona donde se realiza la medición y normativa vigente aplicada. Incluye transporte, mano de obra, equipos, herramientas y todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio.
	UND
	1
	 

	CAPITULO
	FRENTE No. 3 – ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR EN LETICIA

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN (Actividad)
	UND
	CANT
	CUMPLE/NO CUMPLE

	3.01
	Realizar el levantamiento topográfico de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable
	UND
	1
	 

	3.02
	Efectuar los estudios, análisis y diseños geotécnicos de acuerdo con las especificaciones técnicas y normativa vigente aplicable.
	UND
	1
	 

	3.03
	Realización de estudio de resistividad del terreno en dos (2) puntos definidos por la supervisión del proyecto. El contratista debe utilizar el método de Wenner (cuatro electrodos), con equipo debidamente calibrado (certificado de calibración no mayor a seis meses). Se debe entregar informe técnico detallado y firmado por un ingeniero electricista, análisis e interpretación de resultados, registro fotográfico georreferenciado del proceso, y coordenadas de ubicación, en caso de que aplique la presentación de los entregables debe ser acuerdo lo exigido por el operador de red de la zona donde se realiza la medición y normativa vigente aplicada. Incluye transporte, mano de obra, equipos, herramientas y todos los gastos necesarios para la correcta ejecución del servicio.
	UND
	1
	 



NOTA: De presentarse economía posterior a la recepción de las entregas de las propuestas de los oferentes la entidad podrá realizar aumento de cantidades hasta agotar el presupuesto oficial asignado al presente proceso en busca de satisfacer la necesidad institucional de acuerdo a la tabla 1 descripción de las necesidades
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