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	ANÁLISIS DEL SECTOR
(Decreto 1082 de 2015)

	FECHA
	JULIO DE 2025

	OFICINA MISIONAL O DEPENDENCIA SOLICITANTE
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

	OBJETO A CONTRATAR
	COMPRA DE VEHÍCULO TIPO GRÚA CANASTA AISLADA CON DESTINO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ.



	1. DESARROLLO DEL ANÁLISIS DEL SECTOR


OBJETO DEL PROCESO CONTRACTUAL: La contratación propuesta responde a las necesidades operativas de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Fusagasugá, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2028 “Fusagasugá Florece”. Su objetivo es adelantar la adquisición de un vehículo tipo grúa canasta aislada, destinado a la prestación de servicios de mantenimiento, modernización y expansión del sistema de alumbrado público en el municipio.
Este equipo permitirá fortalecer la capacidad operativa de la entidad, contribuyendo al mejoramiento del servicio de iluminación nocturna conforme a lo establecido en el Decreto 943 de 2018. Asimismo, se alinea con las metas estratégicas del Plan de Desarrollo “Fusagasugá Florece”, orientadas a garantizar una infraestructura eficiente y sostenible para el bienestar de la comunidad.
	2. CONTEXTO INSTITUCIONAL


En el marco del Plan de Desarrollo Municipal 2024–2028 “Fusagasugá Florece”, la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Fusagasugá proyecta la adquisición de un vehículo tipo grúa canasta aislada, con el fin de optimizar las labores de mantenimiento, modernización y expansión del alumbrado público en el Municipio.
Esta inversión responde a la necesidad de fortalecer la capacidad operativa institucional, permitiendo una prestación más eficiente del servicio de iluminación nocturna. Además, cumple con lo dispuesto en el Decreto 943 de 2018 y se articula con los objetivos estratégicos del plan de desarrollo, enfocados en consolidar una infraestructura urbana moderna, segura, amplia y sostenible para beneficio de la ciudadanía.
Por su parte el Plan de Desarrollo “FUSAGASUGÁ FLORECE: Un Plan Integral de Desarrollo Sostenible y Equitativo” de Fusagasugá (2024 – 2028), adoptado mediante el Acuerdo Municipal 100-02.01-04 de 2024, se especifica la necesidad de obtener los recursos necesarios para apalancar la ejecución de proyectos relacionados que den cumplimiento al programa “Alumbrado público para el bienestar de la ciudadanía”, donde se hallan establecidas las metas referentes a la intervención del parque luminario del Municipio. El programa en cuestión está conformado por los siguientes componentes:
	NOMBRE
	FUSAGASUGÁ FLORECE: Un Plan Integral de Desarrollo Sostenible y Equitativo.

	LÍNEA ESTRATÉGICA
	Fusagasugá Florece con vivienda digna y servicios públicos de calidad

	SECTOR
	Servicios Públicos

	PROGRAMA
	Alumbrado público para el bienestar de la ciudadanía

	OBJETIVO DEL PROGRAMA
	Fortalecer el servicio de alumbrado público para favorecer el uso racional, la movilidad, la seguridad y el bienestar del territorio.

	OBJETIVOS ESPECÍFICOS
	· Implementar acciones encaminadas a mantener, fortalecer e incrementar la cobertura del servicio de alumbrado público en el territorio.
· Generar planes preventivos en el municipio para la sostenibilidad y funcionamiento del alumbrado público en el municipio.

	META RESULTADO
	Incrementar la cobertura del servicio de alumbrado público con luminarias en el municipio.

	INDICADOR
	Numero de luminarias nuevas instaladas.

	META PRODUCTO
	Redes de alumbrado público expandidas.


Así pues, la Administración Municipal de Fusagasugá en su deber de garantizar el buen servicio del alumbrado público, tanto en el sector urbano como rural a cargo de la Secretaría de Infraestructura, debe realizar la “COMPRA DE VEHÍCULO TIPO GRÚA CANASTA AISLADA CON DESTINO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ”, todo ello con el propósito de fortalecer la gestión y cumplimiento de las obligaciones asociadas a la operación del parque luminario constituido por las luminarias localizadas en cada espacio de uso público para los habitantes del territorio.
Por lo anterior, es evidente la necesidad de generar soluciones a los percances que continuamente se presentan en los elementos destinados a la prestación del servicio de alumbrado, principalmente asociados al cumplimiento de su vida útil, efectos de deterioro causados en primer lugar por su condición de intemperie y anomalías en la prestación del servicio de energía eléctrica presentes en las redes que alimentan las luminarias comprometiendo su funcionamiento, así como a las continuas actividades de expansión con el propósito de aumentar la cobertura del servicio en el territorio, emanadas de requerimientos expresos de la comunidad.
Adicionalmente que debido a que la mayor parte de las actividades de intervención del sistema de alumbrado público se realizan en altura y con redes energizadas, es indispensable brindar a los operarios las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de los trabajos, además de contribuir positivamente a la disminución de los tiempos de respuesta a cada una de las peticiones, quejas y reclamos remitidas a la misional, asociadas al servicio de iluminación nocturna. En este orden de ideas, la función del vehículo a adquirir será mantener a los operarios al mismo nivel de voltaje que el circuito en el cual se esté operando de modo que se mitigue las condiciones de descarga eléctrica por elementos energizados y, además proporcionar comodidad a los operarios para la realización de las maniobras en altura.
Por otro lado, el presente análisis del sector, realiza el estudio del objeto a contratar contemplando distintas variables desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional y técnica, de manera tal que se brinde adecuados y justos resultados para ser exigidos dentro de los documentos precontractuales.
Así mismo siguiendo los lineamientos establecidos por el acuerdo marco de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se realizó la verificación correspondiente a la existencia de los elementos a adquirir por el Municipio donde se identificó que estos no están incorporados dentro del catálogo de precios y proveedores lo cual conduce a que la entidad adelante el proceso de estudio de mercado a través de solicitud de cotizaciones según como se evidencia en el presente análisis del sector.
La metodología utilizada para identificar las distintas variables, se encuentran enmarcadas por los criterios orientadores presentados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – tales como “Guía para la elaboración de estudios de Sector G-EES-02” y el “Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación M-DVRHPC-05”.
	3. NORMATIVIDAD APLICABLE


LOS REFERENTES CONSTITUCIONALES
La Constitución Política de Colombia prevé en el artículo 2 como fines esenciales del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación…”.
Adicionalmente, estipula el artículo 209 ídem, que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones…”.
Finalmente, el artículo 311 reza que “al Municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.
LOS REFERENTES LEGALES
La Ley 136 de 1994, establece en su artículo 1: “El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político- administrativa del estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que señalen la constitución y la Ley, y cuya finalidad es el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio”.
El artículo 32 de la ley 80 de 1994 define el contrato estatal indicando que:
“Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad…”
Agregando a título enunciativo como contratos estatales los de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública.
La Ley 80 de 1993, establece que toda suscripción de contrato debe estar precedida de un estudio realizado por la entidad respectiva, en el cual se analice la conveniencia y oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, adquisición o compra, y al presupuesto, según sea el caso.
El Decreto 2424 de 2006, Por el cual se regula la prestación del servicio de alumbrado público, establece:
Artículo 2°. “Definición Servicio de Alumbrado Público. Es el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público.
Parágrafo. La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no estén a cargo del municipio o Distrito.
Artículo 3°. Sistema de Alumbrado Público. Comprende el conjunto de luminarias, redes, transformadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos necesarios para la prestación del servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de distribución.
Artículo 4°. Prestación del Servicio. Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público.
Parágrafo. Los municipios tienen la obligación de incluir en sus presupuestos los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos por impuesto de alumbrado público en caso de que se establezca como mecanismo de financiación”.
	4. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO


FUENTES DE INFORMACIÓN CONSULTADAS
Para la elaboración del presente análisis del sector se consultaron diversas fuentes de información primarias y secundarias, que permiten sustentar técnica y objetivamente el análisis del mercado. Entre ellas están:
i. SECOP II: Consulta de procesos contractuales similares, identificación de oferentes y análisis de precios históricos.
ii. Registro Único de Proponentes – RUP: Verificación de proveedores habilitados para prestar servicios logísticos en el país.
iii. DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística: Indicadores macroeconómicos del sector terciario, participación en el PIB y mercado laboral.
iv. Colombia Compra Eficiente: Lineamientos metodológicos y normativos para la elaboración del análisis del sector.
v. Estudios de mercado y análisis del sector publicados por otras entidades.
vi. Documentos internos de la entidad: Información presupuestal, antecedentes de contratación, necesidades operativas y solicitudes de dependencias.
vii. Observación directa del comportamiento del mercado a través de cotizaciones preliminares y búsqueda en fuentes abiertas.
SECTOR ECONÓMICO ASOCIADO
Los procesos de selección de contratistas, así como las propuestas presentadas en su desarrollo, se rigen por el marco normativo de la contratación pública en Colombia. Este incluye la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015, además de las disposiciones del derecho comercial y civil que resulten aplicables, junto con demás normas pertinentes. Se presume que todos los proponentes conocen y acatan la normativa vigente al participar en el presente proceso de selección.
En relación con el tema que nos ocupa —los sectores económicos del país— es importante señalar que Colombia cuenta con una estructura económica diversa, clasificada tradicionalmente en tres grandes sectores:
· Sector primario: comprende actividades relacionadas con la agricultura, ganadería, pesca, minería y explotación forestal.
· Sector secundario: incluye la industria manufacturera, la construcción y la transformación de materias primas.
· Sector terciario: abarca la prestación de servicios como comercio, educación, salud, transporte, turismo, comunicaciones y servicios financieros.
Sin embargo, una clasificación más detallada, basada en el tipo de actividad económica, amplía esta división a nueve sectores principales:
1. Agricultura y agroindustria (sector primario)
2. Industria y manufactura (sector secundario)
3. Construcción
4. Minero-energético
5. Comercio
6. Transporte y logística
7. Comunicaciones y TIC
8. Servicios financieros
9. Servicios sociales, educativos y de salud
Esta segmentación permite una mejor comprensión del funcionamiento económico del país y facilita la identificación de actividades específicas dentro de cada sector. Por ejemplo, la compra y venta de vehículos se ubica dentro del sector terciario, específicamente en el sector comercio, bajo el código CIIU G4510.
SECTOR PERTENECIENTE AL OBJETO CONTRACTUAL
	SECTOR ECONÓMICO

	TERCIARIO

	COMERCIO


	5. ASPECTOS GENERALES DEL PRESENTE PROCESO


La modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa, así como las propuestas que se presenten en el marco de este proceso, se rigen por el régimen jurídico de la contratación estatal, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 4 de la Ley 1474 de 2011, y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.
Este procedimiento también se encuentra sujeto a los principios y normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, contenido en la Ley 80 de 1993, así como a las disposiciones del Código Civil y del Código de Comercio, en lo que sean compatibles con la naturaleza pública del contrato. Igualmente, se aplicarán todas las demás normas que regulen la materia.
Las disposiciones jurídicas que rigen este proceso se entienden plenamente conocidas y aceptadas por todos los proponentes que decidan participar en esta convocatoria bajo la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa.
CAPACIDAD TÉCNICA: El proponente interesado deberá tener experiencia en realización de contratos de objeto igual o similar.
ANÁLISIS COMERCIAL: De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1. 1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, corresponde a la Administración Municipal de Fusagasugá realizar el análisis económico del sector, como parte de los estudios y documentos previos requeridos en los procesos de contratación pública, y en especial para la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa. En cumplimiento de esta obligación normativa, se procede a realizar el análisis en tres áreas fundamentales: a) Análisis del mercado, b) Análisis de la demanda c) Análisis de la oferta.
	6. ESTUDIO DE MERCADO


Para efectos del análisis del estudio de mercado, se solicitaron cotizaciones a diversos proveedores, obteniéndose un total de tres (3) propuestas provenientes de empresas distintas. Con base en los valores unitarios suministrados, la entidad procedió a calcular el promedio simple, el cual se emplea como referente económico para evaluar la viabilidad financiera del proceso y establecer el precio estimado del contrato, conforme al siguiente detalle y la tabla resumen de estudio de mercado:
Cotización No. 1. PROING SAS Nit. 830.042.921
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Cotización No. 2. NINOX ZFS SAS Nit. 900.763.547
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Cotización No. 3. ACCESORIOS Y SISTEMAS SA Nit. 800.042.522
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	RESUMEN DE ESTUDIO DE MERCADO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	PROING SAS
Nit. 830.042.921
	NINOX ZFS SAS
Nit. 900.763.547
	ACCESORIOS Y SISTEMAS SA
Nit. 800.042.522

	1
	CAMIÓN GRÚA CANASTA / BRAZO ELEVADOR HIDRÁULICO ARTICULADO AISLADO CONFORME A TODOS LOS ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
	UN
	VALOR ANTES DE IVA

	
	
	
	$639.800.000,00
	$689.075.630,00
	$690.000.000,00


*Resumen de estudio de mercado.
En consecuencia, el valor estimado de los bienes objeto de adquisición asciende a OCHOCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($800.820.666,00 M/CTE). Este valor incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y demás tributos aplicables, desglosados de la siguiente manera:
	PRESUPUESTO OFICIAL

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO SIN IVA
	IVA 19%
	VALOR UNITARIO CON IVA

	1
	CAMIÓN GRÚA CANASTA / BRAZO ELEVADOR HIDRÁULICO ARTICULADO AISLADO CONFORME A TODOS LOS ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
	UN
	1
	$672.958.543,33
	$127.862.123,00
	$800.820.666,33

	AJUSTE AL PESO
	-$0,33

	TOTAL
	$ 800.820.666,00



	7. ANÁLISIS DEL GASTO HISTÓRICO DE LA ENTIDAD Y DE OTRAS ENTIDADES EN EL PAÍS


A través de consulta realizada en la plataforma SECOP II, se identificaron procesos contractuales adelantados por otras entidades públicas en vigencias anteriores, cuyo objeto fue la adquisición de vehículos equipados con plataformas de elevación articuladas.
Dichos procesos presentan características similares al objeto contractual que pretende la Alcaldía de Fusagasugá, y constituyen referencias valiosas en términos técnicos, económicos y de condiciones de participación. Esta información resulta pertinente para el análisis del mercado y la adecuada estructuración del presente proceso de contratación.
	No.
	MODALIDAD DE SELECCIÓN
	No. PROCESO
	ENTIDAD
	OBJETO
	VALOR

	1
	Selección abreviada subasta inversa
	SMI-SASI-118-2025
	MUNICIPIO DE PEREIRA
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES NUEVOS PARA LA OPERACIÓN DEL DISTRITO DE PARQUES Y EQUIPOS PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LOS DISTRITOS DE MAQUINARIA PERMANENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA
	$ 5.210.486.757,00

	2
	Selección abreviada subasta inversa
	SU 2024-0460
	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
	COMPRA DE VEHÍCULO TIPO GRÚA CANASTA AISLADA CON DESTINO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
	$ 679.334.892,00

	3
	Selección abreviada subasta inversa
	212-00-A-COFAC-DILOS-2024
	COMANDO FAC
	ADQUISICIÓN DE CAMIONES MULTIPROPÓSITO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS
	$ 2.126.846.759,00

	4
	Selección abreviada subasta inversa
	VC-SG-SA-MC-003
	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
	ALQUILER DE CAMIÓN CANASTA O CAMIÓN GRÚA CON ADAPTACIÓN DE CANASTA DIELÉCTRICA PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA A CARGO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, CASANARE
	$ 181.832.000,00

	5
	Selección abreviada subasta inversa
	SA-SI-025-2023
	ALCALDÍA DISTRITAL BARRANCABERMEJA
	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO CAMIÓN GRÚA CON CANASTA PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
	$ 600.000.000,00

	6
	Selección abreviada subasta inversa
	SASI-012-2023
	INFIBAGUE
	CONTRATAR LA COMPRA DE UNA GRÚA SOBRE CAMIÓN CON BRAZO HIDRÁULICO PLEGABLE Y CANASTA DIELÉCTRICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
	$ 625.407.525,00

	7
	Selección abreviada por menor cuantía
	SAMC-009-2023
	MUNICIPIO DE HONDA
	ALQUILER DE GRÚA HIDRÁULICA CON CANASTA INCLUIDA EN SITIO PARA EL MANTENIMIENTO Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE HONDA
	$ 150.000.000,00


Del análisis de las ofertas disponibles en la plataforma SECOP II, se pudo establecer que diversas entidades territoriales han celebrado contratos para la adquisición de vehículos con características similares al objeto contractual de este proceso, empleando principalmente las siguientes modalidades de selección:
· Selección Abreviada de Menor Cuantía, conforme a lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Decreto 1082 de 2015, cuando el valor estimado del contrato se encuentra por debajo del umbral definido anualmente.
· Selección Abreviada mediante Subasta Inversa Electrónica, también en aplicación del citado numeral y artículo, cuando se trata de bienes con características técnicas uniformes y existe una pluralidad de oferentes que garantice una competencia efectiva en condiciones de mercado.
Estas experiencias contractuales constituyen referencias válidas para sustentar la elección de la modalidad de selección en el presente proceso, al evidenciar que otras entidades han utilizado procedimientos similares para adquirir bienes con especificaciones comparables.
	8. ESTUDIO DE LA OFERTA


TIPO DE OFERENTES DISPONIBLES EN EL MERCADO
	NOMBRE DE LA ENTIDAD U ORGANIZACIÓN
	TIPO DE ENTIDAD
	UBICACIÓN GEOGRÁFICA

	ACCESORIOS Y SISTEMAS SA
Nit. 800.042.522 - 5
	Privada Nacional
	La Estrella, Antioquia

	NINOX ZFS SAS
Nit. 900.763.547 - 5
	Privada Nacional
	Floridablanca, Santander

	PROING SAS
Nit. 830.042.921 - 1
	Privada Nacional
	Bogotá D.C.

	ELEVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN RENTAL SAS
Nit. 900.417.707 - 4
	Privada Nacional
	Facatativá

	AERORENTAL LTDA
Nit. 900.232.695
	Privada Nacional
	Bogotá D.C.

	AUTOMAYOR S.A.
Nit. 860.034.604
	Privada Nacional
	Bogotá D.C.

	COELCO SAS
Nit. 900.159.679
	Privada Nacional
	Villanueva, Casanare


De conformidad con lo preceptuado por el artículo 2.2.1.1.1.5.3., del Decreto 1082 de 2015, como experiencia mínima el proponente deberá acreditar en mínimo un (1) contrato o en conjunto y en máximo tres (3) contratos celebrados con entidades públicas o privadas donde se acredite experiencia relacionada con la compra venta de vehículos a fines al objeto del presente proceso, cuyo valor sumado sea igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso expresado en SMMLV, los cuales deberán estar TERMINADOS y LIQUIDADOS, figurar en el reporte de contratos ejecutados en el Registro Único de proponentes (RUP) y que en conjunto contengan la totalidad de los códigos de la Clasificación UNSPSC establecidos por la Entidad en el presente proceso de contratación.
Esta verificación se realizará con base a los contratos que se indiquen en el ANEXO FORMATO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, el cual deberá ser diligenciado y presentado por el proponente.
El valor total sumado de los contratos que se certifiquen deberá corresponder a contratos TERMINADOS y LIQUIDADOS, y estar expresado en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). Este valor deberá ser igual o superior al presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratación, también expresado en SMMLV.
Se deberán acreditar las clasificaciones relacionadas en el cuadro anterior ya sea en uno o varios de los contratos relacionados para cumplir con el requisito de experiencia, si estos códigos se encuentran dispersos en el máximo de los tres (3) contratos mencionados se cumplirá el requerimiento señalado.
Para verificar el cumplimiento de la experiencia señalada, el proponente deberá diligenciar el Formato de Experiencia del Proponente, indicando con cuales, de los contratos reportados en el RUP, considera que acredita su experiencia.
Adicionalmente, el oferente deberá allegar certificación expedida por la entidad o empresa contratante de cada uno de ellos, donde se pueda verificar el objeto del contrato o sus obligaciones, que el oferente tiene experiencia en las siguientes actividades: Dentro de los cuáles se demuestren haber ejecutado actividades relacionadas con la venta de vehículos tipo grúa canasta aislada.
Las anteriores actividades se deberán acreditar en cada una de las certificaciones aportadas para cumplir con el requisito de experiencia. Las certificaciones deberán ser expedidas por el representante legal o funcionario competente de la respectiva entidad pública o privada contratante.
Nota 1: Para las certificaciones expedidas por entidades públicas, la certificación deberá suscribirla el respectivo ordenador del gasto o el funcionario autorizado.
Nota 2: Para las certificaciones expedidas por entidades privadas, la certificación deberá suscribirla el representante legal, contador, o el revisor fiscal si es el caso, o por la persona competente o designada para tal fin por parte del contratante.
Nota 3: Se acepta como equivalente a la certificación de cumplimiento de los contratos ejecutados, copia de los mismos, siempre que se acompañen con la respectiva acta de liquidación, o de recibo final y de ellos se extracte la información antes señalada.
Nota 4: Es preciso señalar que la información aportada en las certificaciones adicionales requeridas por la Entidad, corresponde a información complementaria a la experiencia registrada en el RUP, la cual se verificará directamente por la entidad.
Nota 5: Para la verificación del requisito habilitante previsto en el presente numeral se deberá tener en cuenta lo siguiente:
1.) Todos los proponentes deberán relacionar, en el ANEXO FORMATO EXPERIENCIA DEL PROPONENTE los contratos que el Municipio debe tener en cuenta para verificar la experiencia. Para validez del Anexo Formato Experiencia del proponente se debe tener en cuenta las siguientes observaciones:
· Este Anexo deberá diligenciarse para acreditar la experiencia exigida.
· Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en consorcio (C) o en unión temporal (U.T).
· En caso de contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal se deberá informar el valor correspondiente a su porcentaje de participación en el contrato, expresado en pesos del año de celebración del contrato.
· Este anexo deberá diligenciarse en todas las columnas. La información incluida en él será responsabilidad del proponente, so pena de las acciones legales pertinentes.
2.) Cuando el proponente aporte certificaciones de contratos ejecutados en los cuales participó en Unión Temporal o Consorcio, se le acreditará la experiencia de acuerdo con el porcentaje de participación del integrante en el respectivo Consorcio o Unión Temporal, según se indique en las mismas, o en el contrato ejecutado o en el documento de conformación de la forma asociativa.
3.) En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la tengan.
4.) Se tendrán en cuenta para la verificación y evaluación, aquellas certificaciones que reúnan la totalidad de los requisitos exigidos. No obstante, lo anterior, El Municipio podrá verificar la información contenida y podrá solicitar aclaraciones sobre los datos consignados en las certificaciones.
5.) La experiencia de los socios de una persona jurídica se podrá acumular a la de esta, cuando ella no cuente con más de tres (3) años de constituida. La acumulación se hará en proporción a la participación de los socios en el capital de la persona jurídica.
6.) El proponente para acreditar su experiencia no podrá presentar certificaciones emitidas por el mismo, ni por los integrantes de la Unión Temporal o Consorcio de que haya hecho parte.
7.) El oferente extranjero deberá cumplir con todos los requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme la legislación de su país. (Artículo 3º Ley 816 de 2003).
CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA
Adicional a la información contenida en el RUP, el Proponente deberá acreditar la experiencia de la siguiente manera:
1). El Proponente deberá relacionar mínimo una (1) y/o máximo tres (3) certificaciones de contratos que reúnan las siguientes condiciones:
· Cada certificación aportada debe estar debidamente registradas en el Registro Único de Proponentes - RUP y que en conjuntos estén clasificadas en la totalidad de los códigos de la Clasificación UNSPSC señalados en el presente documento.
· Que los contratos hayan sido SUSCRITOS, EJECUTADOS, TERMINADOS Y LIQUIDADOS. No se aceptan contratos en ejecución.
· Que los contratos aportados para acreditar la experiencia tengan relación con su objeto contractual.
· Que la sumatoria de los montos de los contratos allegados mediante certificación, expresados en SMMLV, sea igual o superior al valor del presupuesto oficial estimado.
· Los certificados con los cuales se acredite la experiencia mencionada deberán ser expedidos por la entidad competente, no se aceptarán certificaciones suscritas por supervisores o interventores externos a la entidad contratante; así mismo, las certificaciones de experiencia se consideran expedidas bajo la gravedad del juramento y por tanto el contenido se desvirtúa con prueba en contrario.
LAS CERTIFICACIONES DEBEN, INDIVIDUALMENTE, CONTENER COMO MÍNIMO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA QUE SEAN VÁLIDAS:
a. Nombre de la entidad o persona contratante.
b. Nombre del Contratista, si se trata de un consorcio o unión temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman, adicional se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.
c. Número del contrato (si tiene).
d. Objeto del contrato.
e. Término de ejecución del contrato (Fecha de suscripción y/o inicio (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año).
f. Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año).
g. Nombre y firma del representante legal o persona autorizada para expedir la certificación h. Valor del contrato.
i. Dirección y teléfono de la entidad o persona contratante, donde se pueda verificar la información suministrada.
j. Cargo y firma de quien expide la certificación, sea el representante legal o la persona autorizada para tal fin.
Nota 1: Cuando la certificación no contenga la totalidad de la información mínima solicitadas podrá anexar como complemento copia del contrato o del acta de liquidación del mismo. Si aun aportando estos documentos no se obtiene la información requerida, no será tenida en cuenta para el cumplimiento de este requisito.
El Municipio de Fusagasugá se reserva el derecho de verificar el contenido de las certificaciones, y en el caso de establecer que los datos consignados en las mismas no son verídicos será RECHAZADA, es decir, si se llegase a verificar la falta de veracidad o alteración de la información suministrada en los documentos que integran la propuesta, ocasionará su no habilitación y en este caso, el oferente de la misma, se hará acreedor a las consecuencias previstas en la Ley.
El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual los Proponentes acreditan su capacidad jurídica, financiera, organizacional y experiencia. El certificado del RUP es la prueba de tales condiciones. Por lo anterior, los contratos que no se encuentren relacionados en el RUP, no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia.
Nota 2: Valor del Contrato: La sumatoria de los contratos deberá ser por un valor igual o superior al presupuesto oficial del presente proceso.
Para tal efecto, los contratos aportados deben ser llevados a salarios mínimos mensuales legales conforme al año de terminación, dividiendo el valor del contrato por el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de terminación, del año que corresponda.
Y utilizando la siguiente fórmula: VP = Vk / SMft; donde:
VP = Valor presente de los Contratos ejecutados VK= Valor del contrato a la fecha de terminación.
SMft = Salario mínimo a la fecha de terminación de los contratos.
Se verificará a partir de la información que suministre el interesado en el formato anexo para ello y sus respectivas certificaciones o minutas de los contratos ejecutados.
Para el caso de las entidades públicas será suficiente presentar las minutas de los contratos o las certificaciones expedidas por la misma con los requisitos relacionados en el último párrafo de este numeral donde se haga referencia expresamente a la experiencia solicitada en esta contratación.
Nota 3: No se aceptarán nuevas certificaciones propuestas para la acreditación de la experiencia del proponente en el traslado del informe para subsanar.
La entidad solo permitirá que durante el traslado del informe de evaluación se presente por parte de los oferentes aclaración sobre los documentos presentados inicialmente en su propuesta, sin que haya lugar a presentar nuevas certificaciones.
Para efectos de la participación en el presente proceso de selección, la experiencia de quien participe bajo la forma de oferente plural, consorcio o unión temporal será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que la conforman, de manera proporcional a su participación en el mismo.
Todos los integrantes de la estructura plural deberán acreditar experiencia relacionada con el objeto del presente proceso. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos y se contabilizará según lo disponga en los pliegos de condiciones.
Nota 4: Las copias de los documentos presentadas deben ser completamente legibles.
CLASIFICACIÓN UNSPSC
El bien objeto del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel como a continuación se indica:
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	DESCRIPCIÓN
	

	22
	10
	18
	22101800
	GRÚA DE ELEVACIÓN
	

	24
	10
	16
	24101600
	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
	

	25
	10
	19
	25101900
	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS
	


	9. GARANTÍAS


De acuerdo con el análisis realizado respecto al objeto contractual, el valor del contrato, la modalidad de selección adoptada y los riesgos asociados a la, ejecución del mismo, se considera necesario requerir al contratista la constitución de la garantía única contractual, conformé a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015).
Dicha garantía busca amparar los intereses de la entidad estatal frente a posibles incumplimientos contractuales, afectaciones a terceros, fallas en la calidad del bien entregado o reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato. Por lo tanto, en el presente proceso se exige la constitución de los siguientes amparos: cumplimiento, calidad del bien, pago de salarios prestaciones sociales, y cuando sea' aplicable, responsabilidad civil extracontractual, según los montos y vigencias definida en el pliego de condiciones.
Esta medida permite mitigar los riesgos jurídicos, financieros y operativos del proceso, y garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del adjudicatario.
	TIPO O CLASE DE GARANTÍA
	COBERTURA O NIVELES DE AMPARO
	VALORES
	VIGENCIA / ETAPA

	Póliza de seguro
	Cumplimiento
	20% del valor del contrato
	Termino de vigencia del contrato y cuatro meses más.

	Póliza de seguro
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.
	5% del valor del contrato
	Termino de vigencia y tres años más.

	Póliza de seguro
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
	20% del valor del contrato
	Igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses más.


	10. CONTEXTO REGULATORIO


El proceso contractual debe ajustarse al marco legal vigente en todas sus etapas: planeación, precontractual, contractual y poscontractual. Este marco normativo exige, además, la definición de los requisitos mínimos habilitantes que deben cumplir los posibles oferentes para participar en la selección objetiva del futuro contratista, en cumplimiento de los principios que rigen la contratación estatal, tales como transparencia, economía, responsabilidad y selección objetiva, entre otros.
Una vez verificado el objeto a contratar y el valor del presupuesto oficial, se determina la procedencia de aplicar la modalidad de Selección Abreviada mediante Subasta Inversa Electrónica, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y reglamentado por el Decreto 1082 de 2015.
Esta modalidad se adopta por ser la más adecuada para garantizar la eficiencia en la contratación, al permitir la competencia en tiempo real entre los oferentes, lo cual propicia mejores condiciones para la entidad en términos de precio, calidad y oportunidad.
	11. ANÁLISIS FINANCIERO


Aunque en el presente proceso contractual la forma de pago se ha establecido como posterior a la entrega total del objeto contratado, lo cual minimiza el riesgo financiero para la entidad contratante, se considera pertinente exigir al contratista, como requisito habilitante, la presentación de indicadores de capacidad financiera, específicamente los índices de liquidez y endeudamiento.
Si bien la modalidad de selección abreviada mediante subasta inversa electrónica no contempla como obligatoria la acreditación de capacidad financiera, la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, en ejercicio de su facultad para establecer requisitos proporcionales al objeto contractual, y con el propósito de garantizar la idoneidad y seriedad de los oferentes, incorporará dichos indicadores como criterios habilitantes, en concordancia con los principios de responsabilidad, transparencia y selección objetiva.
Respecto a la capacidad financiera de la entidad estatal, se deja constancia de que cuenta con los recursos apropiados para adelantar el presente proceso, conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) debidamente expedido, el cual respalda la asunción del compromiso contractual dentro de los términos presupuestales establecidos.
Por otra parte, del análisis realizado sobre procesos contractuales con objeto similar, se evidenció que los indicadores financieros reportados por las empresas participantes presentan una alta dispersión, con valores significativamente superiores a los promedios históricos del sector. Esta variabilidad impide establecer una media estadística objetiva y representativa.
En virtud de lo anterior, y con el fin de garantizar la pluralidad de oferentes y la transparencia del proceso, la Alcaldía Municipal de Fusagasugá tomará como referencia técnica para definir los rangos de los indicadores financieros exigidos, aquellos observados en el estudio comparativo de procesos contractuales similares, ajustándolos proporcionalmente al objeto, valor y condiciones del presente proceso, conforme se detalla a continuación.
ANÁLISIS PARA LA FIJACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS DE LA DEMANDA CON BASE A LA MUESTRA SECOP II
Con el propósito de establecer parámetros de referencia objetivos y proporcionales para los indicadores de capacidad financiera y organizacional requeridos en el presente proceso de contratación, se consideró pertinente realizar un análisis comparativo basado en procesos similares registrados en la plataforma SECOP II.
Para ello, se llevó a cabo un ejercicio técnico de revisión y recopilación de información contenida en estudios previos y pliegos de condiciones de procesos publicados por otras entidades públicas del país, cuyas características resultan equiparables al objeto contractual actual, tanto en términos de alcance, como de naturaleza técnica y sector económico.
El análisis se fundamentó en una muestra representativa de procesos de contratación registrados en SECOP II, con énfasis en aquellos que involucraron la adquisición de vehículos con plataformas de elevación articulada ensamblada, financiados con recursos públicos. De estos procesos se extrajeron los indicadores financieros exigidos a los proponentes (índices de liquidez, endeudamiento y razón corriente), así como los criterios de capacidad organizacional, tales como experiencia general, experiencia específica, cumplimiento contractual y estructura operativa.
La información recopilada permitió construir una visión panorámica y comparativa sobre los niveles de exigencia comúnmente establecidos por entidades estatales, tanto del orden nacional como territorial, en este tipo de procesos. Dicha visión constituye un insumo técnico fundamental para la definición de los parámetros de evaluación financiera y organizacional en el presente proceso, en cumplimiento de los principios de proporcionalidad, selección objetiva y pluralidad de oferentes, conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.
	#
	PROCESO
	ENTIDAD
	ÍNDICE DE LIQUIDEZ
	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
	RENTABILIDAD DEL ACTIVO

	1
	SMI-SASI-118-2025
	MUNICIPIO DE PEREIRA
	1,30
	0,68
	1,74
	0,05
	0,01

	2
	SU 2024-0460
	MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ
	2,00
	0,70
	3,00
	0,07
	MENOR O IGUAL A LA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

	3
	212-00-A-COFAC-DILOS-2024
	COMANDO FAC
	1,00
	0,70
	2,00
	0,03
	0,03

	4
	VC-SG-SA-MC-003
	MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE
	2,00
	0,40
	4,00
	0,08
	0,06

	5
	SA-SI-025-2023
	ALCALDÍA DISTRITAL BARRANCABERMEJA
	1,50
	0,50
	2,00
	0,10
	0,05

	6
	SASI-012-2023
	INFIBAGUE
	1,40
	0,65
	MAYOR O IGUAL A 0
	0,08
	0,05

	7
	SAMC-009-2023
	MUNICIPIO DE HONDA
	1,77
	0,50
	1,36
	0,07
	0,01

	MEDIA ARITMÉTICA
	1,57
	0,59
	2,35
	0,07
	0,04


* Análisis de Indicadores Financieros.
Por otra parte, conforme al Decreto 1510 de 2013 se evaluarán los siguientes indicadores financieros:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ: Un mayor índice de liquidez implica una menor probabilidad de incumplimiento por parte del proponente en relación con sus obligaciones de corto plazo. Este indicador permite evaluar la capacidad de la empresa para atender sus compromisos financieros inmediatos, sin necesidad de recurrir a la venta o afectación de activos fijos como propiedad, planta y equipo.
Durante el estudio sectorial realizado, se identificaron procesos que conforman la muestra base para el presente cálculo, arrojando un índice de liquidez promedio de 1,57. Este valor indica que, por cada peso de pasivo asumido, las empresas del sector cuentan con 1,57 pesos en activos corrientes, lo cual refleja una relación financiera sólida y saludable.
En concordancia con lo anterior, se establece como referencia técnica para el presente proceso un indicador de liquidez de 1,61, considerado adecuado para garantizar la solvencia y capacidad operativa de los oferentes.
INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO: Este indicador permite verificar que el nivel de apalancamiento financiero utilizado por el proponente para el pago de sus obligaciones no es excesivo, lo cual brinda mayor respaldo y solidez para la ejecución del contrato. En términos generales, a mayor índice de endeudamiento, mayor es el riesgo de incumplimiento de los pasivos por parte del proponente.
El Municipio de Fusagasugá otorga especial relevancia a este indicador, dado que se requiere garantizar un nivel de endeudamiento bajo, que asegure la capacidad del oferente para cumplir integralmente con el objeto contractual.
Como resultado del estudio sectorial, se identificó que los procesos que conforman la muestra base presentan un índice de endeudamiento promedio del 59%, lo que indica que el 59% de sus activos están financiados con recursos de terceros. En consecuencia, se establece como referencia técnica para el presente proceso un indicador de endeudamiento del 59%, considerado aceptable dentro del contexto económico del sector analizado.
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: Este indicador permite establecer la incidencia de los gastos financieros sobre las utilidades operacionales de la empresa. En términos generales, a mayor razón de cobertura de intereses, menor es la probabilidad de incumplimiento de las obligaciones financieras por parte del proponente.
Es fundamental que un proveedor se encuentre al día con sus compromisos financieros, especialmente con el pago de intereses derivados de sus obligaciones crediticias. Una empresa puede atravesar dificultades financieras y operativas, pero mantener el giro ordinario de sus negocios durante un tiempo razonable, siempre que conserve la capacidad de cubrir sus intereses de deuda.
Durante el estudio sectorial realizado, se identificó que los procesos que conforman la muestra base presentan una razón de cobertura de intereses promedio de 2,35 veces, lo que indica que sus utilidades operacionales son 2,35 veces superiores a sus gastos financieros por intereses. Este nivel se considera una relación sólida, que refleja estabilidad financiera.
En concordancia con lo anterior, se establece como referencia técnica para el presente proceso un índice de razón de cobertura de intereses de 2,35, considerado adecuado para garantizar la solvencia y responsabilidad financiera de los oferentes.
INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: Este indicador permite evaluar la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, su capacidad para generar utilidad operacional por cada peso invertido en el capital propio. Una mayor rentabilidad sobre el patrimonio refleja una mejor retribución para los accionistas y una mayor solidez organizacional del oferente.
Durante el estudio sectorial realizado, se identificó que los procesos que conforman la muestra base presentan un índice de rentabilidad del patrimonio promedio del 7%, lo que indica que, por cada peso invertido en el patrimonio, se genera una utilidad del 7%. Este resultado sugiere que el sector es financieramente productivo y que los oferentes cuentan con una estructura rentable y eficiente.
En consecuencia, se establece como referencia técnica para el presente proceso un índice de rentabilidad del patrimonio del 7%, considerado adecuado para garantizar la capacidad organizacional y la sostenibilidad financiera de los proponentes.
INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL ACTIVO: Este indicador permite evaluar la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, su capacidad para generar utilidad operacional por cada peso invertido en el total de activos. Una mayor rentabilidad sobre los activos refleja una mayor eficiencia en el uso de los recursos y una mejor capacidad organizacional del oferente.
Del estudio sectorial realizado se desprende que los procesos que conforman la muestra base presentan un índice de rentabilidad del activo promedio de 0,04, lo que indica que, por cada peso invertido en activos, se genera una utilidad de 0,04. Este resultado sugiere que el sector mantiene un nivel aceptable de productividad, aunque con márgenes operacionales ajustados.
Para el presente proceso de contratación, se establece que el valor del indicador de rentabilidad del activo con el cual los proponentes acrediten su capacidad habilitante deberá ser menor o igual al valor del indicador de rentabilidad del patrimonio, con el fin de garantizar una estructura financiera equilibrada y coherente con los principios de responsabilidad, proporcionalidad y selección objetiva.
Así las cosas, teniendo en cuenta la muestra de la anterior información y, de conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, se determina que la capacidad financiera y de organización para el presente proceso es la siguiente:
	CAPACIDAD FINANCIERA

	INDICADOR
	ÍNDICE REQUERIDO

	ÍNDICE DE LIQUIDEZ
	MAYOR O IGUAL A
	1,57

	ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
	MENOR O IGUAL A
	59%

	RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES
	MAYOR O IGUAL A
	2,35

	CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
	MAYOR O IGUAL
	7%

	RENTABILIDAD DEL ACTIVO
	MENOR O IGUAL
	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO



	12. ANÁLISIS TÉCNICO


El bien objeto del presente proceso de contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicio de Naciones Unidas (UNSPSC) con el nivel como a continuación se indica:
	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	DESCRIPCIÓN

	22101800
	GRÚA DE ELEVACIÓN

	24101600
	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS

	25101900
	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS


Para la adquisición del bien, la Administración Municipal requiere contratar a una persona (natural o jurídica), con la capacidad de proveer y así mismo, cumplir con las especificaciones técnicas destinadas a la operación del vehículo, todo ello dentro de la normatividad vigente para actividades y trabajos en altura.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La descripción y detalle de las especificaciones técnicas del vehículo a adquirir se expone según como sigue:
	[bookmark: _Hlk194908432]FICHA TÉCNICA VEHÍCULO TIPO CAMIÓN

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	MODELO
	Mínimo 2025

	LONGITUD TOTAL VEHÍCULO
	Máximo 5985 milímetros

	DISTANCIA ENTRE EJES
	Máximo 3365 milímetros

	PESO BRUTO VEHICULAR
	Máximo 7800 kilogramos

	CAPACIDAD DE CARGA
	Mínimo 5110 kilogramos

	DESPLAZAMIENTO
	A cargo del proveedor

	MOTOR

	TIPO
	Inyección directa

	ALIMENTACIÓN
	DIESEL TURBO

	NIVEL DE EMISIONES
	Mínimo EURO VI

	CILINDRADA O DESPLAZAMIENTO
	Mínimo 2900 centímetros cúbicos

	POTENCIA
	Mínimo 175 HP @ 3000 rpm o similar

	PAR MÁXIMO (TORQUE)
	Mínimo 44 Kgm @1000 rpm o similar

	TIPO COMBUSTIBLE
	DIESEL

	CAPACIDAD DEL TANQUE COMBUSTIBLE
	Mínimo 35 galones

	TRANSMISIÓN

	TIPO
	Manual

	TRACCIÓN
	Mínimo 4x2

	NUMERO DE MARCHAS
	Mínimo 5 velocidades + reversa

	CAPACIDAD SUSPENSIÓN

	TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERA
	Muelle de hojas y amortiguadores telescópicos de doble acción o similar

	TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA
	Muelle de hojas y amortiguadores telescópicos de doble acción o similar

	DIRECCIÓN

	TIPO
	Hidráulica asistida o similar

	FRENOS

	FRENO PRINCIPAL
	Disco, campana o freno de aire

	FRENO DE ESCAPE
	Tipo mariposa en el escape o similar

	CABINA

	TIPO
	Sencilla, dos (2) puertas

	
	Capacidad total: tres (3) ocupantes

	
	Equipo de sonido

	
	Aire acondicionado

	LLANTA DE REPUESTO
	Incluye llanta y rin de repuesto

	ACCESORIOS DEL VEHÍCULO

	CÁMARA DE REVERSA
	Incluida

	ALARMA DE REVERSA
	Incluida

	SISTEMA DE VISUALIZACIÓN QUE CONTABILICE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO
	Incluido

	GRÚA CANASTA

	CAPACIDAD DE LA CESTA
	Mayor o igual a 136 kg

	CANTIDAD DE CESTAS
	Una / sencilla para un operario

	MEDIDAS DE LA CESTA
	Mínimo 610 x 610 x 1070 mm

	LINER
	Incluido

	ESTABILIZADORES
	Dos pares de estabilizadores tipo A o tipo H, con accionamiento totalmente hidráulico.

	CONTROLES EN CESTA
	Mandos hidráulicos de varias palancas, con dispositivo de prevención contra accionamiento involuntario de los controles ubicados en la parte trasera de la carrocería.

	
	Parada Emergencia en cesta y controles inferiores

	
	Sistema de nivelación automático o hidráulica de la cesta

	
	Comandos hidráulicos en plataforma y cesta

	ALCANCES DE LA GRÚA CANASTA

	ALTURA DE TRABAJO
	Mínimo 13 metros

	ALCANCE LATERAL
	Mínimo 5,8 metros

	ALTURA DESDE PISO HASTA BASE DE CESTA
	Mínimo 11 metros

	ÁNGULOS DE ROTACIÓN

	BRAZO SUPERIOR
	Igual o mayor a 135°

	BRAZO INFERIOR
	Debe cubrir el rango mínimo entre 0° y 85°

	SISTEMA DE GIRO

	ANGULO DE ROTACIÓN DEL BRAZO
	360° continuos irrestricto

	ACCESORIOS DE LA GRÚA CANASTA

	BANDEJA PORTA HERRAMIENTA EN LA CESTA

	BOMBA MANUAL DE EMERGENCIA

	COBERTOR VINÍLICO DE LA CESTA E INSERTO

	MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL

	MANGUERAS NO CONDUCTIVAS

	VÁLVULAS DE LIMITACIÓN DE RECORRIDO

	SISTEMA HIDRÁULICO COMPLETAMENTE EMBUTIDO

	TOMA FUERZA

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	CLASE DE AISLAMIENTO
	46 kV con certificación bajo norma ANSI/SAIA A92.2 – 2015 o ANSI/SAIA A92.2 – 2021 con renovación por 2 años.

	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

	COLOR DEL EQUIPO
	Blanco y verde (opcional).

	SISTEMAS DE SEGURIDAD
	Válvulas Holding integradas en los cilindros hidráulicos.

	
	Safe control system.

	
	Manómetro, Alarma sonora de operación de estabilizadores, horómetro (medidor de tiempo en uso), inclinómetro de esfera y nivel de ojo.

	
	Punto de lectura presión del sistema hidráulico.

	
	Controles en la base con over ride a la cesta.

	
	Certificado ISO 9001 calidad en la manufactura.

	
	Sistema de parada de emergencia en base y plataforma.

	CARROCERÍA

	CARROCERÍA CON PISO FABRICADO EN ACERO ALFORJADO DE 1/8”

	AVISOS DE TRABAJO Y ADVERTENCIA EN ESPAÑOL.

	GABINETES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 EL CUERPO Y CALIBRE 12 LAS PUERTAS.

	MÍNIMO SEIS (6) GABINETES HORIZONTALES, TRES A CADA LADO, CON PUERTAS ABATIBLES, CHAPAS TIPO PICAPORTE CON LLAVE EN ACERO Y BISAGRAS TIPO ALETA EN ACERO INOXIDABLE, CON EMPAQUE DE CAUCHO INTERNO.

	ACCESO A LA CANASTA A TRAVÉS DE PELDAÑOS CON BARANDAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO DEL OPERARIO A LA CANASTA.

	PELDAÑO PARA ACCESO TRASERO A LA CARROCERÍA.

	ESTRUCTURA DE APOYO PARA LA CANASTA CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN.

	DOS (2) SOPORTES PARA LA LUZ DE TRABAJO SOBRE LA CABINA.

	SOPORTE DE APOYO DE LA GRÚA CANASTA PARA CORRECTO ESTIBADO.

	CINTA REFLECTIVA EL LATERALES, TRASERA Y CANASTA BLANCA Y ROJA.

	PORTA ESCALERA PARA ESCALERA 4 METROS DOBLE SECCIÓN DIELÉCTRICA CON PATAS ESTABILIZADORAS.

	PORTA PÉRTIGA

	Dos (2) LOGOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ (CONFORME AL DISEÑO) Y PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.

	LUCES

	LUCES ADVERTENCIA
	Dos (2) rutilante tipo led color ámbar sobre la cabina y sobre carrocería con protector.

	LUCES DE PERÍMETRO
	Seis (6) luces, tres (3) a cada lado de la carrocería, tipo led, color ámbar.

	LUZ DE TRABAJO
	Dos (2) proyector tipo led con accionamiento por control remoto.

	LUZ DE PLACA
	Una localizada en la parte posterior de la carrocería color blanca tipo led.

	ACCESORIOS ADICIONALES

	CARRETEL DE DESCARGAS A TIERRA ALTA TENSIÓN
	Incluido tipo auto retráctil, con cable # 1/0 de 9 metros de largo pinza y barra de cobre.

	ALARMA
	Incluida

	CÁMARA DE RESERVA
	Incluida

	INVERSOR DE VOLTAJE
	Dos tomacorrientes en la carrocería a 110V, ubicadas una en la parte trasera de la carrocería y otra en la parte delantera de la carrocería con su respectiva instalación desde el inversor.

	EQUIPOS DE CARRETERA
	Caja de herramientas de acuerdo al requerimiento del ministerio de transporte debe incluir:

	
	Dos (2) tacos de Bloqueo.

	
	Un (1) extintor con soporte.

	
	Dos (2) señales de carretera en forma de triángulo, material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical.

	
	Un (1) botiquín de primeros auxilios.

	
	Una (1) caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

	
	Un (1) gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo.

	
	Una (1) cruceta.

	
	Una (1) Linterna tipo led recargable 30 vatios.

	SEÑALIZACIÓN
	Cuatro (4) rollo de cinta señalización informativa (blanca y naranja).

	
	Cuatro (4) rollos de cinta señalización informativa preventiva (amarilla y negra).

	
	Ocho (8) conos de señalización de 1 metro.

	
	Cuatro (4) paletas de pare y siga.

	
	(5) linternas para señalización para conos color ámbar recargables.

	
	5 linternas frontales de casco recargable.

	
	Diez (10) chalecos reflectivos.

	SERVICIOS

	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS (GRÚA CANASTA)
	Lugar del servicio: En sitio autorizado directamente por el fabricante localizado en Fusagasugá, Girardot, Soacha o Bogotá.
Nota: En caso de que el fabricante de la GRÚA CANASTA no tenga un taller o aliado que pueda realizar el mantenimiento en la zona de Fusagasugá, Girardot, Soacha o Bogotá, el fabricante deberá asumir todos los costos del traslado de su equipo técnico para realizar los mantenimientos preventivos.

	
	Periodicidad del servicio: Cada 250 horas de trabajo o cada 3 meses (lo que ocurra primero) y un (1) cambio del filtro de retorno de aceite hidráulico cada 500 horas de trabajo o cada seis (6) meses (lo que ocurra primero), ambas actividades por un periodo total de 2 años posterior al recibo a satisfacción.
Nota: El Municipio de Fusagasugá, se comunicará por medio electrónico y por llamada telefónica, cuando el equipo le falten 30 horas para cumplir las 250 horas de trabajo, con el fabricante para organizar con anticipación toda la logística para que se realicen los mantenimientos a tiempo.

	
	Alcance mínimo del servicio: Cambio de fluidos, lavado, cambio de filtro de aceite, engrase general, revisión de presión del sistema hidráulico, revisión de presión de mangueras, otros considerados por el fabricante.
Nota 1: Los mantenimientos programados no incluyen las obligaciones propias de los mantenimientos correctivos. Estos últimos, cuando sean consecuencia de: Defectos de fabricación, fallos ocurridos en condiciones normales de operación, o deficiencias en los componentes de la GRÚA CANASTA; en este sentido, serán responsabilidad exclusiva del contratista y/o fabricante, quienes deberán asumir todos los costos asociados, incluyendo mano de obra y repuestos, sin que ello genere gastos adicionales para el Municipio.
Nota 2: Los repuestos necesarios durante los mantenimientos preventivos, derivados del desgaste natural de la GRÚA CANASTA, serán cubiertos por el Municipio, sin que esto represente una obligación económica adicional para el proveedor.

	MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS PROGRAMADOS (CHASIS)
	Lugar del servicio: Directamente en instalaciones de concesionario localizadas en Fusagasugá, Girardot, Soacha o Bogotá.

	
	Periodicidad del servicio: La primera revisión se acogerá a las recomendaciones del concesionario, posterior a esta, cada 10.000 kilómetros en el lugar del servicio por un periodo no menor a 2 años posterior al recibo a satisfacción sin límite de kilometraje.
Nota: Los repuestos necesarios durante los mantenimientos preventivos, derivados del desgaste natural del CHASIS, serán cubiertos por el Municipio, sin que esto represente una obligación económica adicional para el proveedor.

	GARANTÍA DE LA GRÚA CANASTA Y CHASIS
	Se deberá manifestar en la propuesta que se otorga una garantía de fabricante del CHASIS y del fabricante de la GRÚA CANASTA al entregar el vehículo completo, ello para ampararlos respectivamente por un periodo no menor a veinticuatro (24) meses, sin límite de horas y kilometraje para el CHASIS, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Alcaldía Municipal. El sitio de amparo a la garantía debe estar ubicado en Fusagasugá, Girardot, Soacha o Bogotá.
Nota 1: La garantía de fabricante ofrecida para la GRÚA CANASTA se debe calcular para un uso no menor a 4.500 horas en veinticuatro meses (24).
Nota 2: La garantía de fabricante ofrecida para el CHASIS se debe calcular para un uso sin límite de horas y sin límite de kilometraje en veinticuatro meses (24).

	MATRICULA ANTE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO
	Se debe entregar tarjeta de propiedad o licencia de tránsito a nombre del Municipio de Fusagasugá debidamente registrado ante las autoridades de tránsito de Fusagasugá.

	LUGAR DE ENTREGA DEL EQUIPO
	El contratista deberá asumir dentro de la propuesta todos los gastos relacionados con el transporte y la entrega del vehículo en el Municipio de Fusagasugá, en el sitio especifico que se indique por parte del supervisor del contrato.

	CAPACITACIÓN OPERARIOS
	El oferente efectuara dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los equipos, una capacitación técnica de mínimo 16 horas y llevada a cabo en máximo 3 dias para el personal que indique el supervisor del contrato en el lugar de trabajo de las maquinas sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos del VEHÍCULO Y GRÚA CANASTA.

	MANUALES
	En el momento de la entrega del VEHÍCULO Y GRÚA CANASTA contratista debe suministrar dos juegos (2) que conste de un (1) manual operación y mantenimiento, un (1) manual de partes emitido por el fabricante, ensamblador o representante de la marca (preferiblemente en medio magnético y en idioma español).

	INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE POSTVENTA
	Se debe anexar documento suscrito por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados que pueden prestar los servicios de mantenimiento y post venta en Cundinamarca.

	
	a. Razón Social

	
	b. Nombre del Representante Legal

	
	c. Ubicación, dirección, teléfono y mail

	ORIGINAL DE FABRICA Y REPRESENTACIÓN
	EL CHASIS Y GRÚA CANASTA y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor. Los oferentes deberán allegar certificación o documento que acredite que las marcas ofrecidas tienen representación en el país, mínimo por los últimos cinco (5) años contados al cierre del presente proceso de selección mediante cualquiera de los siguientes REQUISITOS: Certificado por la Superintendencia de Industria y Comercio, o Certificado de VUCE, o certificado de existencia y representación legal del fabricante.

	PÓLIZA DE SEGURO
	El oferente deberá amparar el equipo con una póliza todo riesgo que ampare el año siguiente a la entrega a satisfacción, cuyo beneficiario sea el Municipio de Fusagasugá, NIT. 890.680.008-4

	DOCUMENTOS ENTREGABLES CON EL VEHÍCULO
	1. FACTURA COMERCIAL

	
	2. REGISTRO ANTE SECRETARIA DE TRÁNSITO.

	
	3. MANUAL DEL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

	
	4. MANUAL DE PARTES

	
	5. SOAT

	
	6. TARJETA DE PROPIEDAD

	
	7. SEGURO TODO RIESGO

	
	8. MANUAL DEL VEHÍCULO

	
	9. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y OPERACIÓN ADECUADA DE LA GRÚA CANASTA.


NORMAS Y REGULACIONES
Para la verificación de los requisitos establecidos se podrán utilizar normas NTC, normas internacionales o de reconocimiento internacional, tales como:
	NORMAS / PRUEBAS / PRACTICAS
	DESCRIPCIÓN

	NTC 5463
	Esta norma establece los requisitos de seguridad para el diseño, la fabricación, la instalación, el uso y el mantenimiento de las grúas.

	RESOLUCIÓN 2400 DE 1979 DEL MINISTERIO DE TRABAJO
	Esta resolución establece las normas de seguridad para la protección de los trabajadores en las labores de montaje, desmontaje, operación, mantenimiento y reparación de grúas.

	DECRETO 1072 DE 2015 DEL MINISTERIO DE TRABAJO
	Este decreto establece las normas de seguridad y salud en el trabajo para todas las empresas en Colombia. Incluye regulaciones específicas para el uso de grúas, como la necesidad de contar con un plan de mantenimiento preventivo, un registro de inspecciones y un programa de capacitación para los operadores.

	RESOLUCIÓN 3956 DE 2009 DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE
	Esta resolución establece las especificaciones técnicas que deben cumplir las grúas utilizadas en el transporte de carga y en la construcción de edificaciones. Incluye regulaciones para la capacidad de carga, la estabilidad y el control de las grúas.

	NR12 XII
	Esta norma, establece medidas de seguridad e higiene en el trabajo a aplicar en la instalación, operación y mantenimiento de maquinaria y equipos.

	ANSI SAIA A92.2 - 2015
	Ensayo de vehículos levadizos tipo grúa o canasta aislada.

	ABNT NBR: 16092:2018
	Esta Norma establece criterios para el diseño, producción, prueba e inspección de cestas aéreas aisladas y no aisladas. Esta Norma establece criterios para el diseño, producción, pruebas e inspecciones de dispositivos aéreos aislados y no aislados.

	ISO 9001 - 2018
	La ISO 9001 establece la norma internacional para organizaciones que busquen cumplir o exceder las métricas de control de calidad.


Sin otro particular;
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image3.png
Sistema de nivelacion automatico o hidraulica de la cesta

‘Comandos hidraulicos en plataforma y cesta
ALCANCES DE LA GRUA CANASTA

"ALTURA DE TRABAJO Minimo 13 metros

ALCANCE LATERAL "Minimo 5.8 metros.

ALTURA DESDE PISO HASTA BASE DE CESTA ‘Minimo 11 metros
ANGULOS DE ROTACION

BRAZO SUPERIOR Igual 0 mayor a 135°
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BRAZO INFERIOR Debe cubfir el rango minimo entre 0° y 85°

SISTEMA DE GIRO

ANGULO DE ROTACION DEL BRAZO 360° continuos irestricto
/ACCESORIOS DE LA GRUA CANASTA

'BANDE.JA PORTA HERRAMIENTA EN LA CESTA

BOMBA MANUAL DE EMERGENCIA

COBERTOR VINILICO DE LA CESTA E INSERTO

MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN ESPAROL

MANGUERAS NO CONDUCTIVAS

VALVULAS DE LIMITACION DE RECORRIDO

'SISTEMA HIDRAULICO COMPLETAMENTE EMBUTIDO

TOMA FUERZA
CCARACTERISTICAS ELECTRICAS

46 KV con certificacion bajo norma ANSSAIA AG2.2 — 2015 0 ANSISAIA

CLASE DE AISLAMIENTO A%2.2 — 2021 con renovacion por 2 afios.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

COLOR DEL EQUIPO Blanco y verde (opcional)

Valvulas Holding integradas en Ios cilindros hidraulicos.

Safe control system

Manometro, Alama sonora de _operacion de_estabilizadores, horometro
(medidor de tiempo en uso), inclinometro de esfera y nivel de ojo.

SISTEMAS DE SEGURIDAD Punto de lectura presion del sistema hidraulico.

Controles en Ia base con over ride a la cesta.

Certificado ISO 9001 calidad en la manufactura.

Sistema de parada de emergencia en base y plataioma.
CCARROCERIA

CARROCERIA CON PISO FABRICADO EN ACERO ALFORJADO DE 1/8”

AVISOS DE TRABAJO Y ADVERTENCIA EN ESPANOL.

GABINETES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 EL CUERPO Y CALIBRE 12 LAS PUERTAS.

MINIMO SEIS (6) GABINETES HORIZONTALES, TRES A CADA LADO, CON PUERTAS ABATIBLES, CHAPAS TIPO PICAPORTE
CON LLAVE EN ACERO Y BISAGRAS TIPO ALETA EN ACERO INOXIDABLE, CON EMPAQUE DE CAUCHO INTERNO.

ACCESO A LA CANASTA A TRAVES DE PELDANOS CON BARANDAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO DEL OPERARIO A LA
CANASTA
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PELDANO PARA ACCESO TRASERO A LA CARROCERIA.

ESTRUCTURA DE APOYO PARA LA CANASTA CON SISTEMA DE AMORTIGUACION.

DOS (2) SOPORTES PARA LA LUZ DE TRABAJO SOBRE LA CABINA-

'SOPORTE DE APOYO DE LA GRUA CANASTA PARA CORRECTO ESTIBADO.

CINTA REFLECTIVA EL LATERALES, TRASERA Y CANASTA BLANCA Y ROJA-

PORTA ESCALERA PARA ESCALERA 4 METROS DOBLE SECCION DIELECTRICA CON PATAS ESTABILIZADORAS.

PORTA PERTIGA

Dos (2) LOGOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA (CONFORME AL DISENO) Y PREVIA APROBACION DEL SUPERVISOR.

LUCES

'Dos (2) rutilante tipo led color ambar sobre fa cabina y sobre carroceria con

LUCES ADVERTENCIA|
LUCES DE PERIMETRO Sels (6) luces, tres (3) a cada lado de Ia carroceria, tipo led, color ambar.
LUZ DE TRABAJO 'Dos (2) proyector tipo led con accionamiento por control remoto

LUZ DE PLACA Una localizada en la parte posterior e Ia carroceria color blanca fipo led

AACCESORIOS ADICIONALES

CARRETEL DE DESCARGAS A TIERRA ALTA
TENSION

Incluido tipo auto retractil, con cable # 1/0 de 9 metros de largo pinza y barra
de cobre._

ALARMA

Incluida

CAMARA DE RESERVA

Incluida

INVERSOR DE VOLTAJE

'Dos tomacorrientes en a carroceria a 110V, ubicadas una en la parte frasera
de la carroceria y ofra ena parte delantera de Ia carroceria con su respectiva
instalacion desde el inversor.

EQUIPOS DE CARRETERA

Caja de herramientas de acuerdo al fequerimiento del ministerio de
transporte debe incluir:

Dos (2) tacos de Bloqueo

Un (1) extintor con soporte.

Dos (2) seales e caretera en forma de {ianguio, matenal reflecivo y
provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical.

Un (1) botiquin de primeros auxilios:

Una (1) caja de hemamientas basica que como minimo_debera contener.
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alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas.

Un (1) gato hidraulico con capacidad para elevar el vehicuio

Una (1) cruceta.

Una (1) Lintema tipo Ied recargable 30 vafios

SENALIZACION

‘Cuatro (4) rollo de cinta sefalizacion informativa (blanca y naranja).

‘Cuatro () rollos de cinta sefializacion informativa preventiva (amarilla y negra)_

Ocho (8) conos de sefalizacion de 1 metro_

Cuatro (4) paletas de pare y siga.

(5) linternas para sefializacion para conos color ambar recargables.

5 linternas frontales de recargable.

Diez (10) chalecos reflectivos
SERVICIOS

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
PROGRAMADOS (GRUA CANASTA)

Lugar del servicio: En sitio autorizado directamente por el fabricante
localizado en Fusagasuga, Girardot, Soacha 0 Bogota.

Nota: En caso de que el fabricante de la GRUA CANASTA no tenga un taller o
aliado que pueda realizar el mantenimiento en la zona de Fusagasuga.
Girardot, Soacha 0 Bogota, el fabricante debera asumir todos los costos del
traslado de su equipo técnico para realizar los mantenimientos preventivos.

Periodicidad del servicio: Cada 250 horas de (rabajo 0 cada 3 meses (1o que
ocurra primero) y un (1) cambio del filtro de retomo de acefte hidraulico cada
500 horas de irabajo o cada seis (6) meses (lo que ocurra primero), ambas
actividades por un periodo total e 2 afios posterior al recibo a satisfaccion.

Nota: El Municipio de Fusagasuga, se comunicara por medio electronico y por
llamada telefénica, cuando el equipo e falten 30 horas para cumpli las 250
horas de trabajo, con el fabricante para organizar con anticipacion toda la
logistica para que se realicen los mantenimientos a tiempo.

‘Alcance minimo del servicio: Cambio de fluidos, lavado, cambio Ge filfo de
aceite, engrase general, revision de presion del sistema hidraulico, revision de
presion de mangueras, otros considerados por el fabricante.

Nota 1: Los mantenimientos programados no incluyen las obligaciones propias
de los mantenimientos correctivos. Estos ltimos, cuando sean consecuencia
de Defectos de fabricacion, fallos ocumidos en condiciones normales de
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ooperacion, o deficiencias en los componentes de la GRUA CANASTA; en este
sentido, seran responsabilidad exclusiva del contratista y/o fabricante, quienes
deberan asumir todos los costos asociados, incluyendo mano de obra y
repuestos, sin que ello genere gastos adicionales para el municipio.

Nota 2: Los repuestos necesarios durante Jos mantenimientos preventivos,
derivados del desgaste natural de la GRUA CANASTA, seran cubiertos por
el municipio, sin que esto represente una obligacion economica adicional para
el proveedor

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
PPROGRAMADOS (CHASIS)

Lugar del servicio: Direciamente en instalaciones e concesionario
localizadas en Fusagasuga, Girardot, Soacha o Bogota.

Periodicidad del servicio: La primera fevision se acogera a fas
recomendaciones del concesionario, posterior a esta, cada 10.000 kilémetros
en el lugar del servicio por un periodo no menor a 2 afios posterior al recibo a
satisfaccion sin limite e Kilometraje.

Nota: Los repuestos necesarios durante los mantenimientos preventivos,
derivados del desgaste natural del CHASIS, seran cubiertos por el municipio,
sin que esto represente una obligacion econémica adicional para el proveedor.

(GARANTIA DE LA GRUA CANASTA Y CHASIS

‘Se debera manifestar en a propuesta que se olorga una garantia de fabricante
del CHASIS y del fabricante de la GRUA CANASTA al entregar el vehiculo
completo, ello para ampararlos respectivamente por un periodo no menor a
veinticualro (24) meses, sin limite de horas y kiometraje para el CHASIS,
contados a partir del recibo a satisfaccion por parte de Ia Alcaldia Municipal. EI
sitio de amparo a la garantia debe estar ubicado en Fusagasuga, Girardot,
‘Soacha 0 Bogota.

Nota 1: La garantia de fabricante ofrecida para la GRUA CANASTA se debe
calcular para un uso no menor a 4.500 horas en veinticuatro meses (24).

Nota 2: La garantia de fabricante ofrecida para el CHASIS se debe calcular
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para un uso sin limite de horas y sin limite de kilometraje en veinticuatro meses
(24).

MATRICULA ANTE LAS AUTORIDADES DE
TRANSITO

Se debe entregar tarjeta_de propiedad o licencia de transito a nombre del
Municipio de Fusagasuga debidamente registrado ante las autoridades de
transito de Fusagasuga.

LUGAR DE ENTREGA DEL EQUIPO

El_contralista_debera asumir Geniro Ge 1a_propuesia {0dos 10s_gastos
relacionados con el transporte y la entrega del vehicuio en el Municipio de
Fusagasuga, en el sitio especifico que se indique por parte del supervisor del
contrato.

CAPACITACION OPERARIOS

El oferente efectuara dentro del plazo de ejecucion del contrato y hasta la
entrega de los equipos, una capacitacion técnica de minimo 16 horas y llevada
acabo en méximo 3 dias para el personal que indique el supervisor dei contrato
en el lugar de trabajo de las maquinas sobre la conduccion y familiarizacion de
los componentes basicos del VEHICULO Y GRUA CANASTA

En el momento de la entrega del VEHICULO Y GRUA CANASTA contratista
debe suministrar dos juegos (2) que conste de un (1) manual operacion y
mantenimiento, un (1) manual e partes emitido por el fabricante, ensamblador
orepresentante de la marca (preferiblemente en medio magnético y en idioma
espaiol).

INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE
POSTVENTA

‘Se debe anexar documento SUSCrto por el representante legal del ensamblador
o fabricante o distribuidor autorizado de la marca, en el que manifieste que
existe una red de concesionarios y talleres autorizados que pueden prestar los
servicios de mantenimiento y post venta en Cundinamarca.

2 Razon Social

b_Nombre el Representante Legal

C. Ubicacion, direccion, teléfono y mail
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ORIGINAL DE FABRICA Y REPRESENTACION

EL CHASIS Y GRUA CANASTA y sus componentes deben ser originales de
fabrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del
concesionario o distribuidor. Los oferentes deberan allegar certificacion o
documento que acredite que las marcas ofrecidas tienen representacion en el
pais, minimo por los (itimos cinco (5) afios contados al ciere del presente
proceso de seleccion mediante cualquiera de los siguientes REQUISITOS:
Certficado por la Superintendencia de Industria y Comercio, o Certificado de.
VUCE, o certificado de existenciay representacion legal del fabricante

POLIZA DE SEGURO

El oferente debera amparar el equipo con una poliza odo riesgo que ampare el
afio siguiente a a entrega a safisfaccion, cuyo beneficiario sea el Municipio de
Fusagasuga, NIT_890 680.008-4

DOCUMENTOS ENTREGABLES CON EL
VEHICULO

1_ FACTURA COMERCIAL

REGISTRO ANTE SECRETARIA DE TRANSITO.

MANUAL DEL OPERACION Y MANTENIMIENTO.

MANUAL DE PARTES

SOAT

TARJETA DE PROPIEDAD

'SEGURO TODO RIESGO

MANUAL DEL VEHICULO

EERREERR

DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PARTICIPACION DEL PERSONAL
DESIGNADO POR LA ENTIDAD EN LA CAPACITACION SOBRE EL USO Y
OPERACION ADECUADA DE LA GRUA CANASTA.

SUBTOTAL $ 639,800,000.
VA $ 121,562,000
TOTAL $761,362.000.
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NINOXZFSSAS. NIT900.763.547-5
Kilometro 4 Anillo Vial Rio Frio

Zona Franca Santander, Lote D13
Floridablanca, Santander, Colombia

Teliéfonos: +57 (7) 618 6861 / +57 316 465 6532

COTIZACION
FICHA TECNICA VERICULO TIPO CAMION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO Minimo 2025
LONGITUD TOTAL VEHICULO Méximo 5985 milimetros
DISTANCIA ENTRE EJES Méximo 3365 milimetros
PESO BRUTO VEHICULAR "Miximo 7800 Kilogramos
CAPACIDAD DE CARGA Minimo 5110 kilogramos
DESPLAZAMIENTO A cargo del proveedor
MOTOR
TIPO Inyeccion directa
ALIMENTACION DIESEL TURBO
NIVEL DE EMISIONES Minimo EURO VI
CILINDRADA O DESPLAZAMIENTO ‘Minimo 2900 centimetros ciibicos
POTENCIA| Minimo 175 HP @ 3000 rpm o similar
PAR MAXIMO (TORQUE) "Minimo 44 Kgm @1000 rpm o similar
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD DEL TANQUE COMBUSTIBLE Minimo 35 galones
TRANSMISION
TIPO Manual
TRACCION Minimo 4x2
NUMERO DE MARCHAS Minimo 5 velocidades + reversa
CAPACIDAD SUSPENSION

TIPO DE SUSPENSION DELANTERA

Muelle de hojas y amorliguadores telescopicos de doble accion o similar

TIPO DE SUSPENSION TRASERA

Muelle de hojas y amortiguadores telescopicos de doble accion o similar
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DIRECCION

TIPO Hidraulica asistida o similar
FRENOS
FRENO PRINCIPAL Disco, campana o freno de aire
FRENO DE ESCAPE Tipo mariposa en el escape o similar
CABINA
‘Sencilla, dos (2) puertas
PO ‘Capacidad total- tres (3) ocupantes
Equipo de sonido
‘Alre acondicionado
LLANTA DE REPUESTO Incluye llanta y rin de repuesto
ACCESORIOS DEL VEHICULO
CAMARA DE REVERSA Incluida
ALARMA DE REVERSA Incluida
‘SISTEMA DE VISUALIZACION QUE CONTABILICE Incluido
LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO
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CAPACIDAD DE LA CESTA Mayor o igual a 136 kg
CANTIDAD DE CESTAS Una/ sencilla para un operario

MEDIDAS DE LA CESTA Minimo 610 x 610 x 1070 mm

LINER Incluido

ESTABILIZADORES D05 pares Ge esabiizadores 1p0 A o o Fi, con acconamiento oaimerte

‘Mandos hidraulicos e varias palancas, con dispositivo de prevencion contra
‘accionamiento involuntario de los controles ubicados en la parte trasera de la
carmoceria

CCONTROLES EN CESTA Parada Emergencia en cesta y controles inferiores
Sistema de nivelacion automatico o hidraulica de fa cesta
‘Comandos hidrauiicos en plataforma y cesta
ALCANCES DE LA GRUA CANASTA
ALTURA DE TRABAJO Minimo 13 metros
ALCANCE LATERAL
ALTURA DESDE PISO HASTA BASE DE CESTA
ANGULOS DE ROTACION
BRAZO SUPERIOR
BRAZO INFERIOR Debe cubrir el rango minimo entre 07y 85"
SISTEMA DE GIRO

'ANGULO DE ROTACION DEL BRAZO '360° continuos iestricto
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ACCESORIOS DE LA GRUA CANASTA

'BANDEJA PORTA HERRAMIENTA EN LA CESTA|

'BOMBA MANUAL DE EMERGENCIA

COBERTOR VINILICO DE LA CESTAE INSERTO

MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN ESPAROL

MANGUERAS NO CONDUCTIVAS

VALVULAS DE LIMITACION DE RECORRIDO

'SISTEMA HIDRAULICO COMPLETAMENTE EMBUTIDO

TOMA FUERZA

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

26 KV con certficacion bajo norma ANSUSAIA A92.2 — 2015 0 ANSUSAIA
CLASE DE AISLAMIENTO 'A92.2 — 2021 con renovacion por 2 afios.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

COLOR DEL EQUIPO Blanco y verde (opcional)

Valvulas Holding integradas en los clindros hidraulicos.

Safe control system_

Manémetro, Alarma sonora_de operacion de_estabilizadores, horometro

s OE SEGURI (medidor de tiempo en uso), inclinémetro de esfera y nivel de ojo

‘Punto de lectura presion del sistema hidraulico.

Controles en Ia base con over ride a la cesta.

Certificado ISO 9001 calidad en la manufactura.

Sistema de parada de emergencia en base y plataforma._

CARROCERIA

CARROCERIA CON PISO FABRICADO EN ACERO ALFORJADO DE 1/8”

AVISOS DE TRABAJO Y ADVERTENCIA EN ESPAROL

GABINETES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 EL CUERPO Y CALIBRE 12 LAS PUERTAS.

MINIMO SEIS (6) GABINETES HORIZONTALES, TRES A CADA LADO, CON PUERTAS ABATIBLES, CHAPAS TIPO PICAPORTE
CON LLAVE EN ACERO Y BISAGRAS TIPO ALETA EN ACERO INOXIDABLE, CON EMPAQUE DE CAUCHO INTERNO.

ACCESO A LA CANASTA A TRAVES DE PELDANOS CON BARANDAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO DEL OPERARIO A LA
CANASTA.

PELDANO PARA ACCESO TRASERO A LA CARROCERIA.

ESTRUCTURA DE APOYO PARA LA CANASTA CON SISTEMA DE AMORTIGUACION.

DOS (2) SOPORTES PARA LA LUZ DE TRABAJO SOBRE LA CABINA_
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'SOPORTE DE APOYO DE LA GRUA CANASTA PARA CORRECTO ESTIBADO.

CINTA REFLECTIVA EL LATERALES, TRASERA Y CANASTA BLANCA Y ROJA-

PORTA ESCALERA PARA ESCALERA 4 METROS DOBLE SECCION DIELECTRICA CON PATAS ESTABILIZADORAS.

PORTA PERTIGA

Dos (2) LOGOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA (CONFORME AL DISENO) Y PREVIA APROBACION DEL SUPERVISOR.

LUCES
LUCES ADVERTENGIA 'Dos (2) rufilante 1po 1ed color ambar Sobre fa cabina y Sobre camoceria con
'LUCES DE PERIMETRO Ses () luces, tres (3) a cada lado de Ia carfoceria, tipo led, color ambar_

LUZ DE TRABAJO 'Dos (2) proyeclor tipo led con accionamiento por control remoto

LUZ DE PLACA Una localizada en la parte posterior de Ia carrocerfa color blanca fipo led_

ACCESORIOS ADICIONALES

CARRETEL DE DESCARGAS A TIERRA ALTA
TENSION

Incluido {ipo auto retractl, con cable # 1/0 de 9 melios e 1argo pinza y bara
de cobre_

ALARMA Incluida
CAMARA DE RESERVA Incluida
'Dos tomacorrientes en Ia carfoceria a 110V, ubicadas una en la pare rasera
INVERSOR DE VOLTAJE de Ia camoceria y ofra en Ia parte delantera e la carroceria con su respectiva
instalacion desde el inversor.
Caja de herramientas de acuerdo al requerimiento del ministerio de
transporte debe incluir:
Dos (2) tacos de Bloqueo.
Un (1) exinor con soporte.
Dos (2) sefiales de camelera en forma de Tanguio, matenial refecivo y
provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical.
EQUIPOS DE CARRETERA Un (1) botiquin de primeros auxilios.
Una (1) caja de herramientas basica que Como Minimo debera Contener:
alicate, destomnilladores, llave de expansion y liaves fijas.
Un (1) gato hidraulico con capacidad para elevar el vehiculo._
Una (1) cruceta.
Una (1) Lintema (o led recargable 30 vatios.
SERALZACION Cualro (4) rollo de cinta sefializacion informativa (blanca y narana).

Cuatro (4) rollos de cinta senalizacion informativa preventiva (amarilla y negra)
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Ocho (8) conos de sefializacion de 1 metro.

Cuatro (4) paletas de pare y siga_

(5) lintemas para sefializacion para conos color ambar recargables.

5 lintemas frontales de casco recargable.

Diez (10) chalecos reflectivos

SERVICIOS

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
PPROGRAMADOS (GRUA CANASTA)

Lugar del servicio: En siio autorizado directamente por el fabricante
localizado en Fusagasuga, Girardot, Soacha 0 Bogota.

Nota: En caso de que el fabricante de la GRUA CANASTA no tenga un taller o
aliado que pueda realizar el mantenimiento en la zona de Fusagasuga,
Girardot, Soacha 0 Bogota, el fabricante debera asumir todos los costos del
traslado de su equipo técnico para realizar los mantenimientos preventivos.

Periodicidad del servicio: Cada 250 horas de trabajo o cada 3 meses (1o que.
ocura primero) y un (1) cambio del filtro de retomo de aceite hidraulico cada
500 horas de trabajo o cada seis (6) meses (Io que ocuma primero), ambas
actividades por un periodo total de 2 afios posterior al recibo  satisfaccion.

Nota: EI Municipio de Fusagasuga, se comunicar por medio electronico y por
llamada telefénica, cuando el equipo le falten 30 horas para cumplir las 250
horas de trabajo, con el fabricante para organizar con anticipacion toda la
logistica para que se realicen los mantenimientos a tiempo.

“Alcance minimo del servicio: Cambio de fuidos, lavado, cambio de fitro de
acette, engrase general, revision de presion del sistema hidraulico, revision de.
presion de mangueras, otros considerados por el fabricante.

Nota 1: Los mantenimientos programados no incluyen las obligaciones propias
de los mantenimientos correctivos. Estos (ltimos, cuando sean consecuencia
de: Defectos de fabricacion, fallos ocurridos en condiciones nomales de
operacion, o deficiencias en los componentes de fa GRUA CANASTA; en este
sentido, seran responsabilidad exclusiva del contratista yio fabricante, quienes
deberan asumir todos los costos asociados, incluyendo mano de obra y
repuestos, sin que ello genere gastos adicionales para el municipio.

Nota 2: Los repuestos necesarios durante los mantenimientos preventivos,
derivados del desgaste natural de la GRUA CANASTA, seran cubiertos por
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€ municipio, sin que eslo represente una obligacion economica adicional para

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
PPROGRAMADOS (CHASIS)

Lugar del servicio: Direclamente en instalaciones de concesionano
localizadas en Fusagasuga, Girardot, Soacha o Bogota.

Periodicidad del servicio: La primera fevision se acogera a fas
recomendaciones del concesionario, posterior a esta, cada 10.000 kilémetros
en el lugar del servicio por un periodo no menor a 2 afios posterior al recibo a
satisfaccion sin limite de Kilometraje.

Nota: Los repuestos necesarios durante los mantenimientos preventivos,
derivados del desgaste natural del CHASIS, seran cubiertos por el municipio,
sin que esto represente una obligacion economica adicional para el proveedor.

(GARANTIA DE LA GRUA CANASTA Y CHASIS

‘Se debera manifestar en Ia propuesta que se otorga una garantia de fabricante
del CHASIS y del fabricante de la GRUA CANASTA al entregar el vehiculo
completo, ello para ampararlos respectivamente por un periodo no menor a
veinticualro (24) meses, sin limite de horas y kiometraje para el CHASIS,
contados a partir del recibo a satisfaccion por parte de la Alcaldia Municipal. Ei
sitio de amparo a la garantia debe estar ubicado en Fusagasuga, Girardot,
‘Soacha 0 Bogota.

Nota 1: La garantia de fabricante offecida para la GRUA CANASTA se debe
calcular para un uso no menor a 4.500 horas en veinticuatro meses (24).

Nota 2: La garantia de fabricante offecida para el CHASIS se debe calcular
para un uso sin limite de horas y sin limite de kilometraje en veinticuatro meses.
(24).

MATRICULA ANTE LAS AUTORIDADES DE
TRANSITO

Se debe entregar tarjeta de propiedad o licencia de fransto a nombre del
Municipio de Fusagasuga debidamente registrado ante las autoridades de
transito de Fusagasuga.

LUGAR DE ENTREGA DEL EQUIPO

El contratista debera asumir dentro de la propuesta fodos los gastos,
relacionados con el transporte y la entrega del vehiculo en el Municipio de
Fusagasuga, en el sitio especifico que se indique por parte del supervisor del
contrato.

CAPACITACION OPERARIOS

El oferente efectuara dentro del plazo de ejecucion del contrato y hasta la
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entrega de los equipos, una capacitacion técnica de minimo 16 horas y llevada
acabo en maximo 3 dias para el personal que indique el supervisor del contrato
en el lugar de trabajo de las maquinas sobre la conduccion y familiarizacion de
los componentes basicos del VEHICULO Y GRUA CANASTA.

MANUALES

En el momento de la entrega del VEHICULO Y GRUA CANASTA contrafista
debe suministrar dos juegos (2) que conste de un (1) manual operacion y
mantenimiento, un (1) manual de partes emitido por el fabricante, ensamblador
orepresentante de la marca (preferiblemente en medio magnético y en idioma
espaiol).

INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE
POSTVENTA

‘Se debe anexar documento SUSCito por el representante legal del ensamblador
o fabricante o distribuidor autorizado de la marca, en el que manifieste que
existe una red de concesionarios y talleres autorizados que pueden prestar los
servicios de mantenimiento y post venta en Cundinamarca.

a. Razon Social

b_Nombre el Representante Legal

¢ Ubicacion, direccion, teléfono y mail

ORIGINAL DE FABRICA Y REPRESENTACION

EL CHASIS Y GRUA CANASTA y SUS COmpOnentes deben ser onginales de
fabrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del
concesionario o distribuidor. Los oferentes deberan allegar certificacion o
documento que acredite que las marcas ofrecidas tienen representacion en el
pais, minimo por los (ltimos cinco (5) afios contados al cierre del

proceso de seleccion mediante cualquiera de los siguientes REQUISITOS:
Certificado por la Superintendencia de Industria y Comercio, o Certificado de.
VUCE, o certificado de existencia y representacion legal del fabricante.

POLIZA DE SEGURO

El oferente debera amparar el equipo con una poliza todo fiesgo que ampare el
afio siguiente a la entrega a satisfaccion, cuyo beneficiario sea el Municipio de
Fusagasuga, NIT. 890.680.008-4

DOCUMENTOS ENTREGABLES CON EL
VEHICULO

1. FACTURA COMERCIAL

2 REGISTRO ANTE SECRETARIA DE TRANSITO_

3_MANUAL DEL OPERACION Y MANTENIMIENTO.

4_MANUAL DE PARTES

5. SOAT

6. TARJETA DE PROPIEDAD

7. SEGURO TODO RIESGO

8 MANUAL DEL VEHICULO





image18.png
9. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PARTICIPACION DEL PERSONAL
DESIGNADO POR LA ENTIDAD EN LA CAPACITACION SOBRE EL USO Y
OPERACION ADECUADA DE LA GRUA CANASTA.

09/05/2025
Valor de la cotizacion antes de IVA: $689.075.630

Valor total con IVA: $819.999.999
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e @ accequip

Fecha: 15/01/2021

COTIZACION
FICHA TECNICA VEHICULO TIPO CAMION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO Minimo 2025
LONGITUD TOTAL VEHICULO ‘Maximo 5985 milimetros
DISTANCIA ENTRE EJES ‘Maximo 3365 milimetros
PESO BRUTO VEHICULAR Maximo 7800 kilogramos
‘CAPACIDAD DE CARGA ‘Minimo 5110 kilogramos
DESPLAZAMIENTO A cargo del proveedor
MOTOR
TIPO Inyeccion directa
ALIMENTACION DIESEL TURBO
NIVEL DE EMISIONES ‘Minimo EURO VI
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CILINDRADA O DESPLAZAMIENTO!

Minimo 2900 centimefros ctbicos

POTENCIA Minimo 175 HP @ 3000 fpm o Similar
PAR MAXIMO (TORQUE) ‘Minimo 44 Kgm @1000 fpm o similar
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL

CAPACIDAD DEL TANQUE COMBUSTIBLE

Minimo 35 galones

TRANSMISION
TIPO Manual
TRACCION Winimo 4x2
NUMERO DE MARCHAS 'Minimo 5 velocidades + reversa

CAPACIDAD SUSPENSION

TIPO DE SUSPENSION DELANTERA Muelle de hojas y amortiguadores elescopicos de doble accion o simiar

TIPO DE SUSPENSION TRASERA Muelle de hojas y amortiguadores telescopicos de doble accion o similar

DIRECCION

TIPO Hidraulica asistida o similar
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FRENOS

FRENO PRINCIPAL Disco, campana o freno de aire.
FRENO DE ESCAPE Tipo mariposa en el escape o Similar
CABINA
Sencila, dos (2) puertas
‘Capacidad fofal- fres (3) ocupantes
TIPO
Equipo de sonido
‘Aire acondicionado
LLANTA DE REPUESTO Incluye llanta y rin de repuesto
ACCESORIOS DEL VEHICULO
CAMARA DE REVERSA Incluida
"ALARMA DE REVERSA Incluida
SISTEMA DE VISUALIZAGION QUE
CONTABILICE LAS HORAS DE Incluido

FUNCIONAMIENTO
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CAPACIDAD DE LA CESTA

Mayor o gual a 136 kg

CANTIDAD DE CESTAS Una/ sencilla para un operario
MEDIDAS DE LA CESTA Minimo 610 x 610 X 1070 mm
LINER Incluido
Dos pares de estabilizadores po A 0 1po H, con accionamiento

ESTABILIZADORES i (& hidrauilco.

"Mandos hidraulicos e varias palancas, con dispositivo de prevencion

contra accionamiento involuntario de los controles ubicados en la parte

trasera de la camroceria

CONTROLES EN CESTA Parada Emergencia en Cesia y COntroles Inferiores.

‘Sistema e nivelacion automatico o hidrauiica de la cesta

‘Comandos hidraulicos en plataforma y cesta

ALCANCES DE LA GRUA CANASTA

"ALTURA DE TRABAJO

Minimo 13 metros
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/ALCANCE LATERAL Minimo 5,8 metros

"ALTURA DESDE PISO HASTA BASE DE Minimo 11 metros
CESTA

ANGULOS DE ROTACION

BRAZO SUPERIOR Igual o mayor a 135°

BRAZO INFERIOR ‘Debe cubrir el rango minimo entre 0° y 85°

SISTEMA DE GIRO

ANGULO DE ROTACION DEL BRAZO 360° confinuos irrestricto

'ACCESORIOS DE LA GRUA CANASTA

BANDEJA PORTA HERRAMIENTA EN LA CESTA

'BOMBA MANUAL DE EMERGENCIA

COBERTOR VINILICO DE LA CESTA E INSERTO

MANUALES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN ESPANOL

MANGUERAS NO CONDUCTIVAS.

VALVULAS DE LIMITACION DE RECORRIDO

SISTEMA HIDRAULICO COMPLETAMENTE EMBUTIDO

TOMA FUERZA

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

46 KV con certificacion bajo norma ANSI/SAIA AS2.2 — 2015 0

CLASE DE AISLAMIENTO /ANSI/SAIA A92 2 — 2021 con fenovacion por 2 afios.
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‘CARACTERISTICAS ELECTRICAS

CLASE DE AISLAMIENTO

46 KV con certificacion bajo norma ANSI/SAIA AS2.2 — 2015 0
ANSI/SAIA A92.2 — 2021 con renovacion por 2 afios.

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

COLOR DEL EQUIPO

Blanco y verde (opcional).

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Valvulas Holding integradas en [0s ciindros hidraulicos.

Safe control system.

Manémetro, Alarma sonora de operacion de estabilizadores, horometro
(medidor de tiempo en uso), inclinémetro de esfera y nivel de ojo.

Punto de lectura presion el sistema hidraulico.

Controles en a base con over fide a 1a cesta.

Certificado ISO 9001 calidad en la manufactura.
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Sistema de parada de emergencia en base y plataforma.

CARROCERIA

CARROCERIA CON PISO FABRICADO EN ACERO ALFORJADO DE 1/8”

"AVISOS DE TRABAJO Y ADVERTENCIA EN ESPARNOL.

GABINETES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 EL CUERPO Y CALIBRE 12 LAS PUERTAS.

MINIVO SEIS (6) GABINETES HORIZONTALES, TRES A CADA LADO, CON PUERTAS ABATIBLES, CHAPAS TIPO
PICAPORTE CON LLAVE EN ACERO Y BISAGRAS TIPO ALETA EN ACERO INOXIDABLE, CON EMPAQUE DE
CAUCHO INTERNO.

ACCESO A LA CANASTA A TRAVES DE PELDANOS CON BARANDAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO DEL
OPERARIO A LA CANASTA.

PELDANO PARA ACCESO TRASERO A LA CARROCERIA.

ESTRUCTURA DE APOYO PARA LA CANASTA CON SISTEMA DE AMORTIGUACION.

DOS (2) SOPORTES PARA LA LUZ DE TRABAJO SOBRE LA CABINA.

SOPORTE DE APOYO DE LA GRUA CANASTA PARA CORRECTO ESTIBADO.

CINTA REFLECTIVA EL LATERALES, TRASERA Y CANASTA BLANCA Y ROJA.

PORTA ESCALERA PARA ESCALERA 4 METROS DOBLE SECCION DIELECTRICA CON PATAS ESTABILIZADORAS.

PORTA PERTIGA

Dos (2) LOGOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA (CONFORME AL DISENO) Y PREVIA APROBACION DEL
SUPERVISOR.

LUCES

'Dos (2) rutilante 1ipo fed color ambar Sobre 1a cabina y Sobre carroceria

LUCES ADVERTENCIA eon P
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LUCES DE PERIMETRO Seis (6) luces, tres (3) a cada lado de la carroceria, tipo led, color ambar.

LUZ DE TRABAJO Dos (2) proyector tipo led con accionamiento por control remoto.
LUZ DE PLACA Unalocalizada en fa parte posterior de Ia carroceria color blanca tipo led.
ACCESORIOS ADICIONALES
CARRETEL DE DESCARGAS A TIERRA ALTA | Incluido fipo auto retract, con cable # 1/0 de 9 metros e largo pinza y.
TENSION barra de cobre

ALARMA Incluida

CAMARA DE RESERVA Tncluida
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INVERSOR DE VOLTAJE

Dos tomacorrientes en la carroceria a 110V, ubicadas una en la parte
trasera de Ia carroceria y ofra en Ia parte delantera de la caroceria con
su respectiva instalacion desde el inversor

EQUIPOS DE CARRETERA

Caja de herramientas de acuerdo al requerimiento del ministerio de
transporte debe incluir:

Dos (2) tacos de Bloqueo.

Un (1) extintor con soporte.

Dos (2) sefales de canetera en forma de [ianguio, material renectivo y
provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical

Un (1) botiquin e primeros auxilios.

Una (1) caja de herramientas basica que Como MInimo Gebera contener:
alicate, destonilladores, llave de expansion y liaves fijas

Un (1) gato hidraulico con capacidad para elevar el vehiculo

Una (1) cruceta

Una (1) Lintema tipo led recargable 30 vatios.

SENALIZACION

Cuatro (4) Tollo Ge cinta senaliZacion informativa (blanca y naranja).

Cuatro (4) rollos de cinta sefializacion informativa preventiva (amarila y
negra).

Ocho (8) conos de sefalizacion de 1 metro.

Cuaro (4) paletas de pare y siga

(5) lintemas para sefializacion para conos color ambar recargables.

5 lintemas frontales de casco recargable.
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Diez (10) chalecos reflectivos.

SERVICIOS

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
PROGRAMADOS (GRUA CANASTA)

Lugar del servicio: En siio autorizado direclamente por el fabricante
localizado en Fusagasuga, Girardot, Soacha o Bogota

Nota: En caso de que el fabricante de la GRUA CANASTA no tenga un
taller o aliado que pueda realizar el mantenimiento en la zona de
Fusagasuga, Girardot, Soacha o Bogota, el fabricante debera asumir
todos los costos del trasiado de su equipo técnico para realizar los.
mantenimientos preventivos.

Periodicidad del servicio: Cada 250 horas de trabajo o cada 3 meses
(Io que ocura primero) y un (1) cambio del filto de retomo de aceite
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hidraulico cada 500 horas de trabajo o cada seis (6) meses (Io que ocurra
primero), ambas actividades por un periodo total de 2 afios posterior al
recibo a satisfaccion

Nota: EI Municipio de Fusagasuga, se comunicara por medio electronico
y por llamada telefonica, cuando el equipo le falten 30 horas para cumplir
ias 250 horas de trabajo, con el fabricante para organizar con anticipacion
toda lalogistica para que se realicen los mantenimientos a tiempo.

‘Alcance minimo del servicio: Cambio de fluidos, lavado, cambio de
fitro_de aceite, engrase general, revision de presion del sistema
hidraulico, revisién de presion de mangueras, ofros considerados por el
fabricante.

Nota 1: Los mantenimientos programados no incluyen las obligaciones
propias de los mantenimientos correctivos. Estos tiimos, cuando sean
consecuencia de: Defectos de fabricacion, fallos ocuridos en
condiciones normales de operacion, o deficiencias en los componentes
de la GRUA CANASTA; en este sentido, seran responsabilidad exclusiva
del contratista y/o fabricante, quienes deberan asumir todos los costos.
‘asociados, incluyendo mano de obra y repuestos, sin que ello genere.
gastos adicionales para el municipio.

Nota 2: Los repuestos necesarios durante los mantenimientos
preventivos, derivados del desgaste natural de la GRUA CANASTA,
serdn cublertos por el municipio, sin que esto represente una obligacion
‘economica adicional para el proveedor.

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
PPROGRAMADOS (CHASIS)

Lugar del servicio: Directamente en instalaciones de concesionario
localizadas en Fusagasuga, Girardot, Soacha o Bogota

Periodicidad del servicio: La primera revision se acogera a 1as
recomendaciones del concesionario, posterior a esta, cada 10.000
Kilometros en el lugar del senvicio por un periodo no menor a 2 afios
posterior al recibo a satisfaccion sin limite de kilometraje
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Nota: Los repuestos necesarios durante los mantenimientos.
preventivos, derivados del desgaste natural del CHASIS, serdn
cublertos por el municipio, sin que esto represente una obiigacion
‘econémica adicional para el proveedor.
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(GARANTIA DE LA GRUA CANASTA Y CHASIS

Se debera manifestar en la propuesta que se oforga una garantia de
fabricante del CHASIS y del fabricante de la GRUA CANASTA al entregar
el vehiculo completo, ello para ampararios respectivamente por un
periodo no menor a velnticuatro (24) meses, sin limite de horas y
kilometraje para el CHASIS, contados a partir del recibo a satisfaccion
por parte de la Alcaldia Municipal. EI sitio de amparo a la garantia debe
estar ubicado en Fusagasuga, Girardot, Soacha 0 Bogota.

Nota 1: La garantia de fabricante offecida para la GRUA CANASTA se
‘debe calcular para un uso no menor a 4.500 horas en veinticuatro meses
(24)

Nota 2: La garantia de fabricante ofrecida para el CHASIS se debe
calcular para un uso sin limite de horas y sin limite de kiometraje en
veinticuatro meses (24)

MATRICULA ANTE LAS AUTORIDADES DE
TRANSITO

‘Se debe entregar tarjeta de propiedad o licencia de transito a nombre del
Municipio de Fusagasuga debidamente registrado ante las autoridades
de transito de Fusagasuga

LUGAR DE ENTREGA DEL EQUIPO

ET conralista debera asumir dentro de 1a propuesia (0dos 105 gasios
relacionados con el transporte y Ia entrega del vehiculo en el Municipio
de Fusagasuga, en el sitio especifico que se indique por parte del
‘supervisor del contrato.

CAPACITACION OPERARIOS.

El oferente efeciuara dentro el piazo de Ejecucion del contrato y hasta
Ia entrega de los equipos, una capacitacion técnica de minimo 16 horas
y llevada a cabo en maximo 3 dias para el personal que indique el
‘supervisor del contrato en el lugar de frabajo de las maquinas sobre la
‘conduccion y familiarizacion de los componentes basicos del VEHICULO
Y GRUA CANASTA.
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MANUALES

En el momento de la entrega del VEHICULO Y GRUA CANASTA
contratista debe suministrar dos juegos (2) que conste de un (1) manual
operacion y mantenimiento, un (1) manual de partes emitido por el
fabricante, ensamblador o representante de I marca (preferiblemente en
medio magnético y en idioma espafiol).

INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE
POSTVENTA

Se debe anexar documento SUSCrito por el representante legal del
‘ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de lamarca, en el que
manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados
que pueden prestar los servicios de mantenimiento y post venta en
Cundinamarca.

a Razon Social

b_ Nombre del Representante Legal

¢ Ubicacion, direccion, teléfono y mail
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ORIGINAL DE FABRICA Y REPRESENTACION

EL CHASIS Y GRUA CANASTA y sus componentes deben ser originales
de fabrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por
parte del concesionario o distribuidor. Los oferentes deberan allegar
certificacion o documento que acredite que las marcas ofrecidas tienen
representacion en el pais, minimo por los titimos cinco (5) afios contados
al cierre del presente proceso de seleccion mediante cualquiera de los
siguientes REQUISITOS: Certificado por la Superintendencia de
Industria y Comercio, o Certificado de VUCE, o certificado de existencia
y representacion legal del fabricante.

POLIZA DE SEGURO

ET oferente debera amparar €l eqUIpO con una paliza 0o iesgo que
ampare el afio siguiente a la entrega a satisfaccion, cuyo beneficiario sea
el Municipio de Fusagasuga, NIT. 890,680 008-4

DOCUMENTOS ENTREGABLES CON EL
VEHICULO

1. FACTURA COMERCIAL

'REGISTRO ANTE SECRETARIA DE TRANSITO.

MANUAL DEL OPERACION Y MANTENIMIENTO.

MANUAL DE PARTES

TARJETA DE PROPIEDAD

'SEGURO TODO RIESGO

2.
3.
4
5.SOAT
5.
7.
B

'MANUAL DEL VEHICULO

5 DOCUMENTO QUE ACREDNE [A PARTICIPACION DEL
PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD EN LA CAPACITACION
SOBRE EL USO Y OPERACION ADECUADA DE LA GRUA CANASTA.
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CONDICIONES COMERCIALES

Cotizacion 24C02439

Equipo COP §690°000.000 + Iva

Forma de pago 50% de anticipo, 25% contra BL del chasis o Bl de la grua y 25% contra
entrega

Validez de la oferta 20 dias

Capacitacion Incluida para los operarios del equipo

Homologacion Incluida ante Ministerio de Transporte

Matricula oficial y soat Incluidos

> Sencluye el cobro de estampillas
> El equipo sera entregado en la sede del cliente
Observaciones > El equipo se entregara con manuales sobre mantenimiento y
operacion en idioma espafiol
> La disponibilidad del chasis puede hacer variar los tiempos de
entrega, sin previo aviso.
> Nose incluyen aspectos no especificados
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Wit: 830.042.921-1

www.proingcol.net
COTIZACION
FICHA TECNICA VEHICULO TIPG CAMION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
MODELO Winimo 2025
LONGITUD TOTAL VEHICULO Méximo 5985 milimetros
DISTANCIA ENTRE EJES Maximo 3365 milimetros
PESO BRUTO VEHICULAR "Waximo 7800 Kilogramos
CAPACIDAD DE CARGA Minimo 5110 Kilogramos
DESPLAZAMIENTO ‘A cargo del proveedor
MOTOR
TIPO Inyeccion drecta
ALIMENTACION DIESEL TURBO
NIVEL DE EMISIONES' Minimo EURO VI

CILINDRADA O DESPLAZAMIENTO

"Minimo 2900 centimetros ciibicos

POTENCIA

Minimo 175 HP @ 3000 rpm o similar

PAR MAXIMO (TORQUE) "Minimo 44 Kgm @1000 rpm o similar
TIPO COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD DEL TANQUE COMBUSTIBLE 'Minimo 35 galones

TRANSMISION
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TIPO Manual
TRACCION Winimo 4x2
NUMERO DE MARCHAS Winimo 5 velocidades + reversa
CAPACIDAD SUSPENSION
TIPO DE SUSPENSION DELANTERA Muelle de hojas y amorliguadores {elescapicos de Goble accion o simiar
TIPO DE SUSPENSION TRASERA Muelle de hojas y amorliguadores telescopicos de doble accion o similar
DIRECCION
TIPO Fidraiica asistida 0 smilar
FRENOS
FRENO PRINCIPAL Disco, campana o freno de aire
FRENO DE ESCAPE Tipo mariposa en el escape 0 similar
CABINA
Sencilla, dos (2) puertas
1RO Capacidad tofal. tres (3) ocupanies
Equipo de sonido
“Aire acondicionado
LLANTA DE REPUESTO Incluye lianta y rin de repuesto
ACCESORIOS DEL VEHICULO

CAMARA DE REVERSA Incluida
ALARMA DE REVERSA Incluida
'SISTEMA DE VISUALIZACION QUE CONTABILICE Inclido
LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO
CAPACIDAD DE LA CESTA Mayor o igual a 136 kg
"CANTIDAD DE CESTAS Una / sencilla para un operario
WEDIDAS DE LA CESTA Winimo 610 x 610 x 1070 mm
LINER Incluido
ESTABILIZADORES DS pares e estabizadores 1po A0 1p0 i, con acconarmierto iamente

Mandos hidraulicos de varas palancas, con Gisposilivo Ge prevencion contra

‘accionamiento involuntario de los controles ubicados en la parte trasera de la

camocera.

'CONTROLES EN CESTA Parada Emergencia en cesta y controles inferiores
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