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FICHA TÉCNICA
Los elementos y servicios objeto del presente proceso de selección en materia de COMPRA DE VEHÍCULO TIPO GRÚA CANASTA AISLADA CON DESTINO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, se encuentran inscritos en el clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas así:
	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	DESCRIPCIÓN

	22101800
	GRÚA DE ELEVACIÓN

	24101600
	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS

	25101900
	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS


[bookmark: _Hlk517076221]Adicionalmente, las siguientes especificaciones técnicas del bien y/o servicios deberán ser consideradas por el futuro contratista en el presente proceso de compraventa, con el objetivo de fortalecer la prestación del servicio de alumbrado público en el Municipio de Fusagasugá:
	[bookmark: _Hlk194908432]FICHA TÉCNICA VEHÍCULO TIPO CAMIÓN

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	MODELO
	Mínimo 2025

	LONGITUD TOTAL VEHÍCULO
	Máximo 5985 milímetros

	DISTANCIA ENTRE EJES
	Máximo 3365 milímetros

	PESO BRUTO VEHICULAR
	Máximo 7800 kilogramos

	CAPACIDAD DE CARGA
	Mínimo 5110 kilogramos

	DESPLAZAMIENTO
	A cargo del proveedor

	MOTOR

	TIPO
	Inyección directa

	ALIMENTACIÓN
	DIESEL TURBO

	NIVEL DE EMISIONES
	Mínimo EURO VI

	CILINDRADA O DESPLAZAMIENTO
	Mínimo 2900 centímetros cúbicos

	POTENCIA
	Mínimo 175 HP @ 3000 rpm o similar

	PAR MÁXIMO (TORQUE)
	Mínimo 44 Kgm @1000 rpm o similar

	TIPO COMBUSTIBLE
	DIESEL

	CAPACIDAD DEL TANQUE COMBUSTIBLE
	Mínimo 35 galones

	TRANSMISIÓN

	TIPO
	Manual

	TRACCIÓN
	Mínimo 4x2

	NUMERO DE MARCHAS
	Mínimo 5 velocidades + reversa

	CAPACIDAD SUSPENSIÓN

	TIPO DE SUSPENSIÓN DELANTERA
	Muelle de hojas y amortiguadores telescópicos de doble acción o similar

	TIPO DE SUSPENSIÓN TRASERA
	Muelle de hojas y amortiguadores telescópicos de doble acción o similar

	DIRECCIÓN

	TIPO
	Hidráulica asistida o similar

	FRENOS

	FRENO PRINCIPAL
	Disco, campana o freno de aire

	FRENO DE ESCAPE
	Tipo mariposa en el escape o similar

	CABINA

	TIPO
	Sencilla, dos (2) puertas

	
	Capacidad total: tres (3) ocupantes

	
	Equipo de sonido

	
	Aire acondicionado

	LLANTA DE REPUESTO
	Incluye llanta y rin de repuesto

	ACCESORIOS DEL VEHÍCULO

	CÁMARA DE REVERSA
	Incluida

	ALARMA DE REVERSA
	Incluida

	SISTEMA DE VISUALIZACIÓN QUE CONTABILICE LAS HORAS DE FUNCIONAMIENTO
	Incluido

	GRÚA CANASTA

	CAPACIDAD DE LA CESTA
	Mayor o igual a 136 kg

	CANTIDAD DE CESTAS
	Una / sencilla para un operario

	MEDIDAS DE LA CESTA
	Mínimo 610 x 610 x 1070 mm

	LINER
	Incluido

	ESTABILIZADORES
	Dos pares de estabilizadores tipo A o tipo H, con accionamiento totalmente hidráulico.

	CONTROLES EN CESTA
	Mandos hidráulicos de varias palancas, con dispositivo de prevención contra accionamiento involuntario de los controles ubicados en la parte trasera de la carrocería.

	
	Parada Emergencia en cesta y controles inferiores

	
	Sistema de nivelación automático o hidráulica de la cesta

	
	Comandos hidráulicos en plataforma y cesta

	ALCANCES DE LA GRÚA CANASTA

	ALTURA DE TRABAJO
	Mínimo 13 metros

	ALCANCE LATERAL
	Mínimo 5,8 metros

	ALTURA DESDE PISO HASTA BASE DE CESTA
	Mínimo 11 metros

	ÁNGULOS DE ROTACIÓN

	BRAZO SUPERIOR
	Igual o mayor a 135°

	BRAZO INFERIOR
	Debe cubrir el rango mínimo entre 0° y 85°

	SISTEMA DE GIRO

	ANGULO DE ROTACIÓN DEL BRAZO
	360° continuos irrestricto

	ACCESORIOS DE LA GRÚA CANASTA

	BANDEJA PORTA HERRAMIENTA EN LA CESTA

	BOMBA MANUAL DE EMERGENCIA

	COBERTOR VINÍLICO DE LA CESTA E INSERTO

	MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL

	MANGUERAS NO CONDUCTIVAS

	VÁLVULAS DE LIMITACIÓN DE RECORRIDO

	SISTEMA HIDRÁULICO COMPLETAMENTE EMBUTIDO

	TOMA FUERZA

	CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

	CLASE DE AISLAMIENTO
	46 kV con certificación bajo norma ANSI/SAIA A92.2 – 2015 o ANSI/SAIA A92.2 – 2021 con renovación por 2 años.

	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

	COLOR DEL EQUIPO
	Blanco y verde (opcional).

	SISTEMAS DE SEGURIDAD
	Válvulas Holding integradas en los cilindros hidráulicos.

	
	Safe control system.

	
	Manómetro, Alarma sonora de operación de estabilizadores, horómetro (medidor de tiempo en uso), inclinómetro de esfera y nivel de ojo.

	
	Punto de lectura presión del sistema hidráulico.

	
	Controles en la base con over ride a la cesta.

	
	Certificado ISO 9001 calidad en la manufactura.

	
	Sistema de parada de emergencia en base y plataforma.

	CARROCERÍA

	CARROCERÍA CON PISO FABRICADO EN ACERO ALFORJADO DE 1/8”

	AVISOS DE TRABAJO Y ADVERTENCIA EN ESPAÑOL.

	GABINETES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 EL CUERPO Y CALIBRE 12 LAS PUERTAS.

	MÍNIMO SEIS (6) GABINETES HORIZONTALES, TRES A CADA LADO, CON PUERTAS ABATIBLES, CHAPAS TIPO PICAPORTE CON LLAVE EN ACERO Y BISAGRAS TIPO ALETA EN ACERO INOXIDABLE, CON EMPAQUE DE CAUCHO INTERNO.

	ACCESO A LA CANASTA A TRAVÉS DE PELDAÑOS CON BARANDAS DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO DEL OPERARIO A LA CANASTA.

	PELDAÑO PARA ACCESO TRASERO A LA CARROCERÍA.

	ESTRUCTURA DE APOYO PARA LA CANASTA CON SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN.

	DOS (2) SOPORTES PARA LA LUZ DE TRABAJO SOBRE LA CABINA.

	SOPORTE DE APOYO DE LA GRÚA CANASTA PARA CORRECTO ESTIBADO.

	CINTA REFLECTIVA EL LATERALES, TRASERA Y CANASTA BLANCA Y ROJA.

	PORTA ESCALERA PARA ESCALERA 4 METROS DOBLE SECCIÓN DIELÉCTRICA CON PATAS ESTABILIZADORAS.

	PORTA PÉRTIGA

	Dos (2) LOGOS DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ (CONFORME AL DISEÑO) Y PREVIA APROBACIÓN DEL SUPERVISOR.

	LUCES

	LUCES ADVERTENCIA
	Dos (2) rutilante tipo led color ámbar sobre la cabina y sobre carrocería con protector.

	LUCES DE PERÍMETRO
	Seis (6) luces, tres (3) a cada lado de la carrocería, tipo led, color ámbar.

	LUZ DE TRABAJO
	Dos (2) proyector tipo led con accionamiento por control remoto.

	LUZ DE PLACA
	Una localizada en la parte posterior de la carrocería color blanca tipo led.

	ACCESORIOS ADICIONALES

	CARRETEL DE DESCARGAS A TIERRA ALTA TENSIÓN
	Incluido tipo auto retráctil, con cable # 1/0 de 9 metros de largo pinza y barra de cobre.

	ALARMA
	Incluida

	CÁMARA DE RESERVA
	Incluida

	INVERSOR DE VOLTAJE
	Dos tomacorrientes en la carrocería a 110V, ubicadas una en la parte trasera de la carrocería y otra en la parte delantera de la carrocería con su respectiva instalación desde el inversor.

	EQUIPOS DE CARRETERA
	Caja de herramientas de acuerdo al requerimiento del ministerio de transporte debe incluir:

	
	Dos (2) tacos de Bloqueo.

	
	Un (1) extintor con soporte.

	
	Dos (2) señales de carretera en forma de triángulo, material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical.

	
	Un (1) botiquín de primeros auxilios.

	
	Una (1) caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicate, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.

	
	Un (1) gato hidráulico con capacidad para elevar el vehículo.

	
	Una (1) cruceta.

	
	Una (1) Linterna tipo led recargable 30 vatios.

	SEÑALIZACIÓN
	Cuatro (4) rollo de cinta señalización informativa (blanca y naranja).

	
	Cuatro (4) rollos de cinta señalización informativa preventiva (amarilla y negra).

	
	Ocho (8) conos de señalización de 1 metro.

	
	Cuatro (4) paletas de pare y siga.

	
	(5) linternas para señalización para conos color ámbar recargables.

	
	5 linternas frontales de casco recargable.

	
	Diez (10) chalecos reflectivos.

	REQUISITOS ADICIONALES QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ TENER EN CUENTA

	GARANTÍA DE LA GRÚA CANASTA Y CHASIS
	Se deberá manifestar en la propuesta que se otorga una garantía de fabricante del CHASIS y del fabricante de la GRÚA CANASTA al entregar el vehículo completo, ello para ampararlos respectivamente por un periodo no menor a veinticuatro (24) meses, sin límite de horas y kilometraje para el CHASIS, contados a partir del recibo a satisfacción por parte de la Alcaldía Municipal. El sitio de amparo a la garantía debe estar ubicado en Fusagasugá, Girardot, Soacha o Bogotá.
Nota 1: La garantía de fabricante ofrecida para la GRÚA CANASTA se debe calcular para un uso no menor a 4.500 horas en veinticuatro meses (24).
Nota 2: La garantía de fabricante ofrecida para el CHASIS se debe calcular para un uso sin límite de horas y sin límite de kilometraje en veinticuatro meses (24).

	MATRICULA ANTE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO
	Se debe entregar tarjeta de propiedad o licencia de tránsito a nombre del Municipio de Fusagasugá debidamente registrado ante las autoridades de tránsito de Fusagasugá.

	LUGAR DE ENTREGA DEL EQUIPO
	El contratista deberá asumir dentro de la propuesta todos los gastos relacionados con el transporte y la entrega del vehículo en el Municipio de Fusagasugá, en el sitio especifico que se indique por parte del supervisor del contrato.

	CAPACITACIÓN OPERARIOS
	El oferente efectuara dentro del plazo de ejecución del contrato y hasta la entrega de los equipos, una capacitación técnica de mínimo 16 horas y llevada a cabo en máximo 3 dias para el personal que indique el supervisor del contrato en el lugar de trabajo de las maquinas sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos del VEHÍCULO Y GRÚA CANASTA.

	MANUALES
	En el momento de la entrega del VEHÍCULO Y GRÚA CANASTA contratista debe suministrar dos juegos (2) que conste de un (1) manual operación y mantenimiento, un (1) manual de partes emitido por el fabricante, ensamblador o representante de la marca (preferiblemente en medio magnético y en idioma español).

	INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE POSTVENTA
	Se debe anexar documento suscrito por el representante legal del ensamblador o fabricante o distribuidor autorizado de la marca, en el que manifieste que existe una red de concesionarios y talleres autorizados que pueden prestar los servicios de mantenimiento y post venta en Cundinamarca.

	
	a. Razón Social

	
	b. Nombre del Representante Legal

	
	c. Ubicación, dirección, teléfono y mail

	ORIGINAL DE FABRICA Y REPRESENTACIÓN
	EL CHASIS Y GRÚA CANASTA y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor. Los oferentes deberán allegar certificación o documento que acredite que las marcas ofrecidas tienen representación en el país, mínimo por los últimos cinco (5) años contados al cierre del presente proceso de selección mediante cualquiera de los siguientes REQUISITOS: Certificado por la Superintendencia de Industria y Comercio, o Certificado de VUCE, o certificado de existencia y representación legal del fabricante.

	PÓLIZA DE SEGURO
	El oferente deberá amparar el equipo con una póliza todo riesgo que ampare el año siguiente a la entrega a satisfacción, cuyo beneficiario sea el Municipio de Fusagasugá, NIT. 890.680.008-4

	DOCUMENTOS ENTREGABLES CON EL VEHÍCULO
	1. FACTURA COMERCIAL

	
	2. REGISTRO ANTE SECRETARIA DE TRÁNSITO.

	
	3. MANUAL DEL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

	
	4. MANUAL DE PARTES

	
	5. SOAT

	
	6. TARJETA DE PROPIEDAD

	
	7. SEGURO TODO RIESGO

	
	8. MANUAL DEL VEHÍCULO

	
	9. DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL DESIGNADO POR LA ENTIDAD EN LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO Y OPERACIÓN ADECUADA DE LA GRÚA CANASTA.


Nota: Las especificaciones técnicas establecidas en el presente documento constituyen los requisitos mínimos exigidos por la Entidad. No obstante, el proponente podrá ofrecer bienes con características superiores o mejoras técnicas respecto a las aquí descritas, siempre que se garantice el cumplimiento integral de los requerimientos mínimos establecidos.
	Ing. CARLOS FERNANDO CARDONA HERRERA
Secretaría de Infraestructura
Profesional Universitario
	Ing. RAUL ARANGUREN MARTÍNEZ
Secretaría de Infraestructura
Jefe de despacho

	FIRMA
	FIRMA


Gestión documental:
Elaboró: Ing. Carlos Fernando Cardona H.
Revisión técnica: Ing. Raúl Aranguren Martínez
Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070 
Código Postal: 252211
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