ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Objeto: Compra de equipo fluvial y marítimo para dotar a los emprendimientos comunitarios que conforman el grupo de prestadores de servicio de transporte fluvial en las comunidades de Mocagua y San Martín que aporten mejoramiento de las iniciativas locales sostenibles identificadas en el PNN Amacayacu
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	Descripción
	Especificaciones
	Cantidad
	Unidad Medida

	1
	Canoa de aluminio 8.40 mt 
	Canoa fabricada en aluminio naval 5052 de 2 mm de espesor, proceso de fabricación por soldadura, con cinco (5) bancas que poseen bloques de polietileno que ayudan a la flotación, son livianas, exigiendo menos potencia del motor y poco mantenimiento; eslora de 8.40 mt; manga de 1.36 mt; puntal máximo 0.46 mt; número bancas 5; peso aproximado 157 Kg; potencia máxima motor 40.
	2
	unidad

	2
	Motor 15 HP 
	Motor de 2 Tiempos, 2 cilindros, 246 cc, 56 x 50 mm diámetro por carrera, potencia de salida15 HP @ 5500 rpm, rango máximo: 4500 – 5500 rpm, régimen mínimo: 1050 ± 50 rpm, bujía: B8HS – 10, relación de Compresión 7.0:1, sistema de encendido CDI, sistema de Arranque manual, sistema de mandos manual, sistema de inclinación manual, sistema de lubricación 50-1 – Pre mezcla, peso: 41 kg aprox.
Debe Incluir Kit de herramientas, Hélice de aluminio, cuerda auxiliar, aceite para motor inicial, bujías de repuesto, brazo de mando, tanque auxiliar, manguera de combustible, interruptor de parada de emergencia y manuales del propietario.
	2
	unidad

	3
	Aro o Boya salvavidas 
	Interior cubierto en polietileno de alta densidad y recubierto en polyform de poro cerrado (polietileno). Exterior forrado con lona sintética 100% impermeable, reatas en poliéster de 2’’cm. de ancho forradas en cinta reflectiva ajustadas a la lona unidas por un lazo en nylon de 2.10 cm aprox, sujeto a otro lazo adicional para halar al momento del rescate.
	2
	Unidad

	4
	Chalecos salvavidas 
	Elaborado en tela codra con espuma yumbolon calibre 12. Laterales cerrados color naranja con cinta fluorescente talla M 
	12
	Unidad

	5
	Luz navegación proa bicolor 
	Color lampara rojo y verde. Material: plástica o metálica., Con lámpara de LED. Incluye cableado. Medidas: 80 x 60 cm aproximadamente.
	2
	Unidad

	6
	Luz navegación popa horizontal 
	Luz para Popa Blanca Acero Inoxidable con lámpara, luz LED de montaje empotrado.
	2
	Unidad

	7
	Panel de interruptores 
	Panel de control “sp4 ultra”, 10 cm aproximadamente.
	2
	Unidad

	8
	Faro manual 
	200.000 CP
	2
	Unidad

	9
	Batería willard 
	12v 60amp
	2
	Unidad




2.1.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
	
El contratista se obliga a cumplir las siguientes actividades:
· Entregar los artículos, equipos, y demás elementos, de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas en el cuadro anterior. 
· Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes adquiridos y el cumplimiento de las características requeridas.
· Entregar los equipos y elementos descritos en el contrato en la sede ubicada en la Carrera 6 No 4- 85 Av. Internacional / Barrio El Porvenir Leticia Amazonas y generar un acta de entrega que firmará el supervisor o quien delegue.
· Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, ejecutando las actividades según lo dispuesto en los pliegos de condiciones, estudios previos, sus adendas, propuesta presentada y documentos que hacen parte integral del contrato.
· Garantizar la entrega de los equipos y elementos requeridos dentro de los plazos establecidos y en el lugar indicado. 
· Entregar los equipos y/o elementos; manuales técnicos, motores, luces, faros, cables, baterías y demás elementos solicitados y otros necesarios, debidamente instalados en las canoas y en funcionamiento para la navegación.
· Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.
· Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
· Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean óptimos, que cumplan con las especificaciones técnicas, características de excelencia, garantías ofrecidas y que sean de una marca reconocida en el mercado.
· Aceptar los procedimientos administrativos que determine Parques Nacionales Naturales para la ejecución del contrato.
· Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
· Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia. 
· Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual. 
· Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
· El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
· Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 
· Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago, a través de la plataforma transaccional del SECOP II.
· Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. Así mismo, el Contratista deberá presentar a través de la plataforma transaccional del SECOP II copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, con el fin de que el Supervisor del contrato pueda continuar con la aprobación del respectivo trámite para efectuar el pago correspondiente.
· El contratista deberá cumplir, en todo momento, con todos los protocolos de bioseguridad exigidos para la prevención de la transmisión del virus COVID-19, especialmente, cuando se desarrollen labores de transporte, cargue, descargue y entrega de los elementos requeridos por PARQUES.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:

