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Proceso De Selección Abreviada Mediante Subasta Inversa Electrónica 
SGA-SASI-014-2025

Anexo No.  Oferta Técnica


OBJETO. Adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipos de cómputo, software e infraestructura de tecnología de información y comunicaciones para renovar y/o fortalecer la plataforma tecnológica de la Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C 

Yo, _____________________, identificado con cédula de ciudadanía No _________ de _______, actuando: en nombre propio (persona natural) ó en representación de _____ (persona jurídica - razón social), me dirijo a ustedes con el fin de presentar oferta de acuerdo con las especificaciones técnicas, señaladas en el pliego de condiciones y manifiesto expresamente: 
Que presento oferta técnica para el o los lotes señalados a continuación:
	Descripción 
	Indique con una x el o los lotes a los cuales presenta oferta 

	Lote No. 1 – Computadores
	

	Lote No. 2 – Sistema de videoconferencia 
	

	Lote No. 3 – Monitor Industrial
	

	Lote No. 4 – Escáner
	

	Lote No. 5 – Calificadores de servicios y kioscos de auto consulta
	



En el presente formato deberá indicar la marca ofertada y el catálogo (cuando aplique) para los ítems respectivos de cada lote de acuerdo con el(os) lote(s) al(os) cual(es) se presente.

Diligencie únicamente la información del lote y respectivos ítems para el cual presente oferta dentro del presente proceso de selección: 

LOTE No. 1
	LOTE 1
ITEM 1 - COMPUTADOR DE ESCRITORIO  

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones mínimas
	Especificación ofertada

	Folio(s) 
	Documento para verificación

	[bookmark: _Hlk194063692]
	
	
	

	Cantidad 
	170
	
	
	

	Marca del elemento
	Especificar
	
	
	

	Modelo
	Especificar
	
	
	

	Diseño: Torre o  SSF
	
	
	
	

	Procesador
	Procesador de alto rendimiento de última generación.
Arquitectura híbrida avanzada con mínimo 20 núcleos y soporte para subprocesos múltiples.
Cuyo lanzamiento sea posterior a agosto de 2024.
Memoria cache mínimo 30MB 
Frecuencia base de procesamiento de mínimo 1,8 GHZ con capacidad de aceleración dinámica a 5,3 GHz
	
	
	

	NPU
	Chip de IA
	
	
	

	Memoria RAM
	[bookmark: _Hlk196749173]Memoria RAM mínimo de 16 GB DDR5, expandible mínimo a 64 GB a mínimo 5600 T/s (1 memoria de 16 GB o 2 de 8 GB)
	
	
	

	Numero de slots
	Debe quedar un slot disponible después de colocar las tarjetas de memoria correspondientes a 16 GB
	
	
	

	Unidad de Almacenamiento
 
	Mínimo Unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2 de 512 GB 
	
	
	

	Chipset
	Compatible con procesadores de arquitectura híbrida de última generación.
	
	
	

	Tarjeta de video integrada
	Directamente en el procesador
	
	
	

	Puertos:
	Mínimo 4 puertos USB, con 1 Usb 2.0 y usb tipo c.
Mínimo 2 Puerto HDMI 2.0
1 salida audio combinada 
	
	
	

	Fuente de Poder
	
	
	
	

	Interfaz de Red 
	Tarjeta de Red integrada 10/100/1000, con Conector RJ 45 Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con Ipv4.
	
	
	

	Conexion
	inalámbrica
	
	
	

	WI-FI
	Mínimo Wi-Fi 6E y 
Bluetooth mínimo 5.3 o superior 
	
	
	

	Otros
	Micrófonos, Altavoces, y cámaras
	
	
	

	Sistema Operativo 
	Windows 11 con Copilot. Windows 11 Profesional original 64 bit, última versión en español, preinstalado en cada máquina. Upgrade
	
	
	

	Bios
	Propietaria de fabricante. Tipo UEFI. Actualizable vía red, USB o Sistema Operativo.
	
	
	

	Monitor 
	Pantalla LED de mínimo 23.8”, Resolución Mínimo 1920 x 1080 a 60Hz, antirreflejo, base y altura ajustable. Con Cámara y micrófono incorporados
	
	
	

	Mouse 
	Mouse óptico conector USB de la misma marca del equipo (NO inalámbrico)
	
	
	

	Teclado 
	Teclado Expandido en español latinoamericano de la misma marca del equipo
	
	
	

	Garantía 
	Mínimo 3 años OnSite (en el sitio de instalación de los equipos). 
	
	
	

	Mantenimiento Preventivo

	1 por año a cada equipo durante el tiempo de garantía. 

	
	
	

	Opciones de administración
	Los equipos deben contar con sistemas de seguridad basados en chip TPM discreto 2.0 o superior.
Se debe contar con herramientas propias o de terceros que permita mínimamente la restauración de la maquina a un estado inicial, así como construcción de imágenes del equipo, actualización y despliegue de Drivers autodiagnóstico, inventario de componentes básicos, modelos, serial, sistema operativo. No se permiten versiones de prueba y debe estar activo y funcional durante el tiempo de garantía de los equipos. No se aceptan versiones de prueba.
	
	
	




	LOTE 1 
ITEM 2 - COMPUTADOR DE ESCRITORIO  

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones mínimas
	Especificación ofertada

	Folio 
	Documento para verificación

	Cantidad 
	1
	
	
	

	Marca del elemento
	Especificar
	
	
	

	Modelo
	Especificar
	
	
	

	Diseño: 
	Torre
	
	
	

	Procesador
	Intel Core Ultra 9 última generación de mínimo 20 núcleos, Memoria cache mínimo 36MB De 4,6 GHZ a 5,6 GHz 
Ó 
AMD Ryzen 9 7950X3D
	
	
	

	Memoria RAM
	Memoria RAM mínimo de 32 GB DDR5, expandible mínimo a 64 GB a mínimo 5600 T/s 
Ranuras de expansión: mínimo 2 slots Pcle libres.
	
	
	

	Unidad de Almacenamiento 
	Una unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2 de mínimo 512 GB Y
Una unidad de Disco Duro de mínimo 10 Tb Sata 3.5 pulgadas, 7200 RPM, Sata 6 Gbit/s Interno
	
	
	

	Chipset
	Compatible con procesadores de arquitectura híbrida de última generación.
	
	
	

	Tarjeta Grafica
	NVIDIA Modelo: T1000 acorde con requerimiento de usuario final.
	
	
	

	Puertos:
	Puertos USB periféricos mínimo: Seis (06) puertos USB 3.2 a 5 Gbps, (01) Tipo C mínimo a 10 Gbps. Los puertos deben ser de la última generación liberada en el mercado
	
	
	

	Puertos de video
	Mínimo un puerto de video libre tras conectar el monitor.
	
	
	

	Fuente de Poder
	Fuente de poder interna con capacidad de soporte estable a la configuración final requerida, mínimo 85% de rendimiento al 50% de carga
	
	
	

	Interfaz de Red 
	Tarjeta de Red integrada 10/100/1000, con Conector RJ 45 Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con Ipv4.
	
	
	

	conexión
	inalámbrica
	
	
	

	WI-FI
	Mínimo Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4 o superior 
	
	
	

	Otros
	Micrófonos, Altavoces, y cámaras
	
	
	

	Sistema Operativo 
	Windows 11 con Copilot.. Windows 11 Profesional original 64 bit, última versión en español, preinstalado en cada máquina. Upgrade 
	
	
	

	PANTALLAS:
	
	
	
	

	Base de la pantalla
	Debe permitir instalar las dos pantallas en la misma base
	
	
	

	Pantalla
	Dos (02) monitores LED IPS de mínimo 27" o superior con anti reflejo, con altura e inclinación ajustable. Misma marca del computador. Resolución de la pantalla: Mínimo 1920 x 1080
	
	
	

	Resolución
	Resolución de la pantalla: Mínimo 1920 x 1080
	
	
	

	Tasa de refresco
	Mínimo 60Hz
	
	
	

	Puertos de conexión integrados
	Display Port, HDMI, mínimo (4) USB
Panel IPS 178°- Angulo de visión amplio que elimina el cambio de color en la pantalla, sin importar dónde y cómo se mire.
Incluye: Cable Ac; Cable USB;
Se debe anexar el DataSheet de los monitores a ofertar donde se evidencien las características relacionadas y los puertos de conexión de acuerdo con los cables requeridos
La salida de video de la tarjeta debe ser compatible con las entradas de video de los monitores, permitiendo conectar los dos monitores de manera simultánea.
	
	
	

	Mouse 
	Mouse óptico conector USB de la misma marca del equipo (NO inalámbrico)
	
	
	

	Teclado 
	Teclado Expandido en español latinoamericano de la misma marca del equipo
	
	
	

	Unidad óptica:
	unidad de DVD/CD +/- R RW min 8X interna.
	
	
	

	Garantía 
	Mínimo 3 años OnSite (en el sitio de instalación de los equipos). 
	
	
	

	Mantenimiento Preventivo

	1 por año a cada equipo durante el tiempo de garantía. 

	
	
	

	Opciones de administración
	Los equipos deben contar con sistemas de seguridad basados en chip TPM discreto 2.0 o superior.
Se debe contar con herramientas propias o de terceros que permita mínimamente la restauración de la maquina a un estado inicial, así como construcción de imágenes del equipo, actualización y despliegue de Drivers autodiagnóstico, inventario de componentes básicos, modelos, serial, sistema operativo. No se permiten versiones de prueba y debe estar activo y funcional durante el tiempo de garantía de los equipos. No se aceptan versiones de prueba.
	
	
	




	LOTE 1 
ITEM 3 - COMPUTADOR PORTATIL 

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones mínimas
	Especificación ofertada

	Folio 
	Documento para verificación

	Cantidad
	9
	
	
	

	Marca del elemento
	Especificar
	
	
	

	Modelo
	Especificar
	
	
	

	Procesador
	Procesador de alto rendimiento de última generación
Arquitectura híbrida avanzada con mínimo 20 núcleos y soporte para subprocesos múltiples.
Cuyo lanzamiento sea posterior a agosto de 2024. 
Memoria cache mínimo 30MB 
Frecuencia base de procesamiento de mínimo 1,8 GHZ con capacidad de aceleración dinámica a 5,3 GHz
	
	
	

	Memoria RAM
	Mínimo 16 GB DDR5 expandible mínimo a 32GB
	
	
	

	Disco Estado Solido 
	Unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2 de 512 GB
	
	
	

	Peso
	[bookmark: _Hlk196751611]Ultraliviano delgado. Peso máximo 2.0 Kg
	
	
	

	Pantalla
	Mínimo FHD (1920*1080) con cámara y micrófono, anti-brillo, brillo mínimo 220 nits 
	
	
	

	Memoria video
	Integrada HD Graphics
	
	
	

	Audio
	Hd Stereo con arreglo de 2 micrófonos integrados
	
	
	

	Mouse
	Touch Pad integrado
	
	
	

	Teclado
	Español
	
	
	

	Interfaces
	Puerto para audífonos y/o micrófono, mínimo 4 puertos USB 3.2 de los cuales uno sea tipo C., HDMI, Puerto RJ45
	
	
	

	Audio
	HD estéreo con 2 altavoces estéreo
	
	
	

	Cámara
	Cámara Web mínimo Webcam FHD 1080p con arreglo de 2 micrófonos integrados
	
	
	

	Tecnología Inalámbrica
	Mínimo Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.4 o superior
	
	
	

	Sistema Operativo
	Windows 11 con Copilot. Windows 11 Profesional original 64 bit, última versión en español, preinstalado en cada máquina. Upgrade
	
	
	

	BIOS
	Propietaria de fabricante. Tipo UEFI. Actualizable vía red, USB o Sistema Operativo.
	
	
	

	Batería
	Batería de iones de litio Mínimo de 3 celdas. Autonomía mínimo 8 horas
	
	
	

	Otros
	Cada portátil debe traer: 
Mouse óptico con conectores USB de la misma marca del equipo, No inalámbrico
Guaya de seguridad 
	
	
	

	Garantía 
	Mínimo 3 años OnSite (en el sitio de instalación de los equipos). 
	
	
	

	Mantenimiento Preventivo

	1 por año a cada equipo durante el tiempo de garantía. 
	
	
	

	Opciones de administración 
	Los equipos deben contar con sistemas de seguridad basados en chip TPM discreto 2.0 o superior.
Se debe contar con herramientas propias o de terceros que permita mínimamente la restauración de la maquina a un estado inicial, así como construcción de imágenes del equipo, actualización y despliegue de Drivers autodiagnóstico, inventario de componentes básicos, modelos, serial, sistema operativo. No se permiten versiones de prueba y debe estar activo y funcional durante el tiempo de garantía de los equipos. No se aceptan versiones de prueba.
	
	
	



	LOTE 1 
ITEM 4- COMPUTADOR DE DISEÑO

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones mínimas
	Especificación ofertada

	Folio 
	Documento para verificación

	Cantidad
	6
	
	
	

	Marca del elemento
	Especificar
	
	
	

	Modelo
	Especificar
	
	
	

	Diseño:
	Torre
	
	
	

	Procesador
	Intel Core Ultra 9 última generación de mínimo 20 núcleos, Memoria cache mínimo 36MB De 4,6 GHZ a 5,6 GHz 
Ó 
AMD Ryzen 9 7950X3D  
	
	
	

	NPU
	Chip de IA (aplica para procesador Intel)
	
	
	

	Memoria RAM
	Mínimo de 32 GB DDR5, expandible 
	
	
	

	Unidad de almacenamiento
	Mínimo Unidad de estado sólido PCIe NVMe M.2 de 2 TB
	
	
	

	Puertos:
	Mínimo 4 puertos USB, con 1 Usb 2.0 y usb tipo c 
Mínimo 2 Puerto HDMI 2.0 mínimo 
1 salida audio 
	
	
	

	Tarjeta Grafica
	NVIDIA RTX 4500 Ada
	
	
	

	Fuente de Poder
	
	
	
	

	Monitor 
	Pantalla LED de mínimo 32”, Resolución mínima 1920 x 1080 a 60Hz, antirreflejo, base y altura ajustable. Con Cámara y micrófono incorporados
	
	
	

	Teclado 
	Teclado expandido en español latinoamericano de la misma marca del equipo
	
	
	

	Mouse 
	Mouse óptico conector USB de la misma marca del equipo (NO inalámbrico), 
	
	
	

	Interfaz de Red 
	Tarjeta de Red integrada 10/100/1000, con Conector RJ 45 Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con IPv4.
	
	
	

	Conexion
	inalámbrica
	
	
	

	WI-FI
	Mínimos Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.4 (se compra aparte Colombia compra)
	
	
	

	Otros
	Micrófonos, Altavoces, y cámaras
	
	
	

	Sistema Operativo 
	Windows 11 con Copilot. Windows 11 Profesional original 64 bit, última versión en español, preinstalado en cada máquina. Upgrade
	
	
	

	BIOS
	Propietaria de fabricante. Tipo UEFI. Actualizable vía red, USB o Sistema Operativo.
	
	
	

	Garantía 
	Mínimo 3 años OnSite (en el sitio de instalación de los equipos). 
	
	
	

	Opciones de administración
	Los equipos deben contar con sistemas de seguridad basados en chip TPM discreto 2.0 o superior.

Se debe contar con herramientas propias o de terceros que permita mínimamente la restauración de la maquina a un estado inicial, así como construcción de imágenes del equipo, actualización y despliegue de Drivers autodiagnóstico, inventario de componentes básicos, modelos, serial, sistema operativo. No se permiten versiones de prueba y debe estar activo y funcional durante el tiempo de garantía de los equipos. No se aceptan versiones de prueba.
	
	
	




	LOTE 1
 ITEM 5- COMPUTADOR PARA TRASMISIÓN EN VIVO

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones mínimas
	Especificación ofertada

	Folio 
	Documento para verificación

	Cantidad
	1
	
	
	

	Marca del elemento
	Especificar
	
	
	

	Modelo
	Especificar
	
	
	

	Diseño:
	Torre
	
	
	

	Procesador
	Procesador de arquitectura híbrida avanzada, de última generación, con al menos 24 núcleos físicos (8 de alto rendimiento y 16 de eficiencia) y 32 hilos de procesamiento.
Frecuencia base de mínimo 3,0 GHz, con capacidad de aumento dinámico de frecuencia (turbo) hasta 5,8 GHz bajo demanda
Caché total de mínimo 36 MB
Refrigerador de CPU líquido Cesius S36 de diseño fractal (requierer soporte LGA 1700) 
	
	
	

	Placa madre (Motherborad)
	ASUS ROG Maximus Z790 Apex dado que esta placa madre nos permite tener una tarjeta capturadora de video PCI express, soporta 2 interfaces de almacenamiento M.2, soporta hasta 128GB de memoria RAM con velocidades hasta 7200 MHz.
	
	
	

	Memoria RAM
	Mínimo de 64 GB DDR5 a 6000 MT/s, expandible
	
	
	

	Unidad de almacenamiento
	2 unidades de estado sólido M.2 de 2 TB, para un total de 4TB
	
	
	

	Puertos:
	Mínimo 4 puertos USB, Dos puertos tipo c
	
	
	

	Tarjeta Grafica
	NVIDIA RTX 4070 Ti SUPER, con 3 puertos DisplayPort y un HDMI, lo cual se ajusta a los monitores con los que cuenta el máster de las trasmisiones
	
	
	

	Tarjeta capturadora de video interna 
	Tarjeta capturadora de video Blackmagic Design Decklink Quad 2, minimo 8 conexiones SDI 3G bidireccionales (mini-DIN) configurables por separado como entradas o salidas. Compatible con imágenes full HD y SD de 12 bits, PCI Express. 
	
	
	

	Interfaz de Red 
	Tarjeta de Red integrada puerto Ethernet de 2,5 Gigabit, con Conector RJ45 Compatibilidad nativa con IPv6 y en convivencia con IPv4.
	
	
	

	Tarjeta de sonido 
	Digigram VX222e PCIe Digital Audio Card
	
	
	

	Carcasa o case
	Fractal Design Pop XL Silent Solid Black Case
	
	
	

	Conexion
	Inalámbrica
	
	
	

	WI-FI
	Mínimo Wi-Fi 6E con su antena externa, Bluetooth 5.4
	
	
	

	Fuente de Poder
	Seasonic Prime GX-850 Gold 850Wc
	
	
	

	
	
	
	
	

	Monitor 
	Pantalla LED de mínimo 32”, Resolución mínima 1920 x 1080 a 60Hz, antirreflejo, base y altura ajustable, con puerto DisplayPort y uno HDMI. 
	
	
	

	Teclado 
	Teclado expandido en español latinoamericano de la misma marca del equipo
	
	
	

	Mouse 
	Mouse óptico conector USB de la misma marca del equipo (NO inalámbrico), 
	
	
	

	Sistema Operativo 
	Windows 11 con Copilot.. Windows 11 Profesional original 64 bit, última versión en español, preinstalado en cada máquina. Upgrade
	
	
	

	BIOS
	Propietaria de fabricante. Tipo UEFI. Actualizable via red, USB o Sistema Operativo.
	
	
	

	Garantía 
	Mínimo 3 años OnSite (en el sitio de instalación de los equipos). 
	
	
	

	Opciones de administración
	Los equipos deben contar con sistemas de seguridad basados en chip TPM discreto 2.0 o superior.
Se debe contar con herramientas propias o de terceros que permita mínimamente la restauración de la maquina a un estado inicial, así como construcción de imágenes del equipo, actualización y despliegue de Drivers autodiagnóstico, inventario de componentes básicos, modelos, serial, sistema operativo. No se permiten versiones de prueba y debe estar activo y funcional durante el tiempo de garantía de los equipos. No se aceptan versiones de prueba.
	
	
	





LOTE No. 2

	
LOTE 2
ITEM 1 - SOLUCIÓN DE VIDEO CONFERENCIA

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones mínimas
	Especificación ofertada

	Folio 
	Documento para verificación

	Marca del elemento
	Especificar
	
	
	

	Modelo
	Especificar
	
	
	

	Cantidad
	2
	
	
	

	Que cuente con 
	Asistente externo: dar la palabra, mostrar los participantes Gestión de reuniones: reuniones recurrentes.
Funciones integrales: grabación, chat, coanfitrión, sala de descanso, sala de espera e interpretación simultánea
	
	
	

	Pantalla
	4K     UHD con tamaño de pantalla de mínimo 85”
	
	
	

	Resolución 
	Mínimo de 3840 x 2160
Retroiluminación D-LED, laminación de pantalla Zero-gap bonding 
Panel frontal de acceso fácil con NFC, USB Tipo-C USB 3.0 y botón de encendido.
	
	
	

	Cámara 
	Con reconocimiento de escritura inteligente
	
	
	

	Camara de vídeo Mínimo 4K 
	Mínimo 4K, uso compartido de pantalla audio de alta fidelidad min 48 KHz
Que pueda cambiar con un toque entre sistemas operativos sin configuración de OPS
	
	
	

	Audio y video
	Con IA, seguimiento de voz, encuadre automático y bafle acústico.
Captación de sonido de mínimo 12 metros.
Bafle acústico
	
	
	

	Compatible con 
	Windows, Android, Mac IOS
	
	
	

	Escritura
	2 Lápices para escribir en la pizarra
	
	
	

	Proyección 
	Inalámbrica
	
	
	

	Cuenta con tecnología BYOM
	(por cable) y/o inalámbrica
	
	
	

	Conectividad
	Mínimo Wi-Fi 6 para proyección directa (sin que se requiera que los dispositivos compartan la misma red de área local) 
Debe permitir la conexión de al menos 9 dispositivos en simultanea de diferente configuración
	
	
	

	Byom
	SI/NO
	
	
	

	Pizarra inteligente
	Con latencia ultra baja
Manejo consumo de energía – Energy Star o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling
Instalación del Software propietario.
	
	
	

	Licencia Software de Administración
	Si (Incluida) Instalada Compatible 100% con la solución y si es de caso debidamente registrada a nombre de la entidad.
	
	
	

	Otros 
	Soporte físico incluido que permita el desplazamiento.
	
	
	

	Mantenimientos preventivos
	1 por año a cada equipo durante el tiempo de garantía
	
	
	

	Garantía 
	Mínimo 3 años  
	
	
	



[bookmark: _Hlk38384115]

LOTE No. 3

	LOTE 3
 ITEM 1- MONITOR INDUSTRIAL VERTICAL y HORIZONTAL

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones mínimas
	Especificación ofertada

	Folio 
	Documento para verificación

	Cantidad
	14
	
	
	

	Marca del elemento
	Especificar
	
	
	

	Modelo
	Especificar
	
	
	

	Tamaño
	Mínimo de 65 pulgadas
	
	
	

	Tecnología
	Mínimo LED, Antirreflejo Resolución mínima 4K
	
	
	

	Resolución 
	Mínimo 3840X2160 4K UHD (16:9)
Contraste: 4000:1-Antirreflejo: 2%-
	
	
	

	Resolución de contraste
	El contraste mínimo requerido debe ser real o estático de mínimo 1.000:1
	
	
	

	Brillo
	Mínimo 400 cd/m2 - nit
	
	
	

	Operación
	Debe soportar trabajo 7 días a la semana las 24 horas del día
	
	
	

	Ángulo de visión
	178 x 178
	
	
	

	Audio
	Salida de audio y parlantes integrados compatibilidad con altavoz externo
	
	
	

	Conexión
	Conexión wifi
	
	
	

	Instalación
	Los Monitores industriales se instalarán de la siguiente manera. 
· Mínimo cuatro monitores en la sede Manzana Liévano (2 Verticales y 2 Horizontales) con anclaje a pared. 
· Los demás serán instalados de acuerdo con la distribución que se entregara al inicio del contrato en las diferentes sedes de la Secretaría General de Alcaldia Mayor de Bogotá con anclaje desde techo. 
	
	
	

	Soporte
	Soporte para instalación en pared o desde techo. 
	
	
	

	Certificación 
	Manejo consumo de energía – Energy Star 3.x o China Certificate for Energy Conservation Product o Ecodesign and Energy Labelling
	
	
	

	Gestor de Contenido 
	Debe permitir la conexión remota para la publicación de Imágenes, videos, permitiendo a través de temporizador el cambio en el contenido 
Debe tener licencia de software para gestor de contenidos, se debe certificar el permiso de uso o propiedad a nombre de la Entidad. 
	
	
	

	Garantía de fabrica
	Mínimo 3 años OnSite (en el sitio de instalación de los equipos). 
	
	
	

	Mantenimiento preventivo
	Uno por año por el tiempo de la garantía
	
	
	







LOTE No. 4

	
LOTE 4
ÍTEM   1 – SCANNER DIGITALIZACIÓN DE LIBROS

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones mínimas
	Especificación ofertada

	Folio 
	Documento para verificación

	Cantidad
	1
	
	
	

	Marca 
	Especificar
	
	
	

	Modelo /referencia
	Especificar
	
	
	

	Tecnología de escaneo
	Escaneo Cenital o aéreo CCD de alta resolución de izquierda a derecha por sensor de tres líneas. Captura las líneas rojas, verdes y azules, una tras otra, de un libro o documento de otro tipo, iluminado con luz blanca.
	
	
	

	Área de digitalización
	Mínimo (61.5 cm x 90.5cm)
	
	
	

	Resolución de captura
	Resolución óptica mínima real de al menos 300 × 300 dpi
	
	
	

	Cámara
	Sensor de línea CCD, 22,500 píxeles 
Representa la cantidad de píxeles reales dispuestos en una sola línea del sensor
	
	
	

	Área de trabajo
	Ajustable, soporte en forma de V y soporte plano a los libros empastados, tapa de vidrio plano ajustable para libros completamente abiertos.
	
	
	

	Iluminación
	Led sin emisiones IR/UV
	
	
	

	Conectividad
	USB 3.0; RED RJ45
	
	
	

	Formatos de Archivo
	Mínimo (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG, DWF, Dicom.
	
	
	

	Interfaces de usuario
	Botones, Pantalla, Aplicación, Navegador WEB, interruptor de pie.
	
	
	

	Pantalla 
	Multitáctil en color full HD de 21 pulgadas para manejo simplificado del equipo.
	
	
	

	Software de Escaneo
	Licencia de software de escaneo por lotes, características Mínimas:
Escaneo desde la aplicación, ajustes de imagen: brillo, contraste, modo de color; formato de archivo, configuración de metadata, cortar, eliminar, pegar, reemplazar, enderezar, edición de imágenes, post procesar, editar, importar, exportar, indexar, permitir las funciones del escáner desde el software. Software para manejo del scanner desde la estación de trabajo. Con formatos de salida mínimos PDF/A, TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNG, DWF.
	
	
	

	Calidad

	Que cumpla mínimo con las directrices FADGI y la norma ISO 19264-1
	
	
	

	Accesorios
	Los que requiera el equipo y que permita su correcto funcionamiento, los cuales deben ser originales.
· Soporte con base y recolector de papel. · Fondo blanco para escaneo de documentos transparentes.
· Carpeta protectora para documentos grandes (hasta tamaño A0).
· Pedal para escanear sin usar las manos
	
	
	

	Software
	Software para manejo del scanner desde la estación de trabajo.
	
	
	

	
Garantía
	Mínimo 3 años On Site (en el sitio de instalación de los equipos). 
	
	
	

	Mantenimiento Preventivo: 
	Mínimo 1 mantenimiento preventivos por año durante el periodo de garantía solicitada.
	
	
	



	LOTE 4
ÍTEM   2 – SCANNER DIGITALIZACIÓN CCD FORMATO ANCHO

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones mínimas
	Especificación ofertada

	Folio 
	Documento para verificación

	Marca 
	Especificar
	
	
	

	Modelo /referencia
	Especificar
	
	
	

	Cantidad
	1
	
	
	

	Tecnología de escaneo
	Escaneo CCD de alta resolución, sensores lineales que capturan líneas rojas, verdes y azules una tras otra de un documento iluminado con luz blanca
No se Acepta escáner tecnología CIS.
	
	
	

	Área de digitalización
	Mínimo 48 pulgadas
	
	
	

	Resolución de captura
	Mínimo 600 X 600 dpi.
	
	
	

	Cámara
	Sensor de línea CCD, mínimo 90.000 píxeles
	
	
	

	Perfiles ICC
	Integrado para sRGB, Adobe RGB y Nativo.
	
	
	

	Iluminación
	Led sin emisiones IR/UV
	
	
	

	Conectividad
	USB 3.0;
	
	
	

	Formatos de Archivo
	(PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000.
	
	
	

	Interfaces de usuario
	Pantalla Táctil, Aplicación, Navegador WEB
	
	
	

	Pantalla 
	Multitáctil en color full HD de 22 pulgadas para manejo simplificado del equipo.
	
	
	

	Software de Escaneo
	Licencia de software de escaneo por lotes, características Mínimas: 
Escaneo desde la aplicación, ajustes de imagen: brillo, contraste, modo de color; formato de archivo, configuración de metadata, cortar, eliminar, pegar, reemplazar, enderezar, edición de imágenes, post procesar, editar, importar, exportar, indexar, permitir las funciones del escaner desde el software. Software para manejo del scanner desde la estación de trabajo. Con formatos de salida mínimos JPEG, TIFF, PDF/A, PNG.
	
	
	

	Calidad

	Que cumpla mínimo con las directrices FADGI y la norma ISO 19264-1
	
	
	

	Accesorios
	Los que requiera el equipo y que permita su correcto funcionamiento, los cuales deben ser originales.
	
	
	

	Software
	Software para manejo del scanner desde la estación de trabajo.
	
	
	

	
Garantía
	Mínimo 3 años On Site (en el sitio de instalación de los equipos). 
	
	
	

	Mantenimiento Preventivo: 
	Mínimo 1 mantenimiento preventivos por año durante el periodo de garantía solicitada.
	
	
	








LOTE No. 5


	LOTE 5
ITEM 1 - CALIFICADORES DE SERVICIO – SOLUCIÓN COMPLETA CON SOFTWARE

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones mínimas
	Especificación ofertada

	Folio 
	Documento para verificación

	Cantidad
	8
	
	
	

	Marca del elemento
	Especificar
	
	
	

	Modelo
	Especificar
	
	
	

	Tipo de dispositivo
	Calificador electrónico con pantalla táctil capacitiva de mínimo 7” o 10”, o botones físicos retroiluminados
	
	
	

	Modos de calificación
	Mínimo 4 niveles configurables: Excelente, Bueno, Regular, Malo
	
	
	

	Diseño
	Compacto, robusto, con opción de instalación en pared, escritorio o pedestal autoportante.
	
	
	

	Alimentación eléctrica
	110V AC con adaptador o fuente interna con protección
	
	
	

	Conectividad
	WiFi y/o Ethernet. Capacidad de sincronización automática con plataforma en la nube
	
	
	

	Interfaz gráfica
	Intuitiva, configurable con logotipo institucional, mensajes personalizados y preguntas múltiples
	
	
	

	Software de gestión incluido
	Plataforma web multiusuario, segura, con acceso mediante navegador desde cualquier equipo autorizado
	
	
	

	Funciones del software
	Visualización de resultados en tiempo real, generación de reportes automáticos (diarios, semanales, mensuales), exportación a Excel/CSV, panel de control por sede/dispositivo, alertas configurables
	
	
	

	Seguridad de la información
	Acceso con roles (administrador, visualizador), encriptación de datos en tránsito y en reposo
	
	
	

	Compatibilidad de software
	Compatible con navegadores modernos, sistema operativo Windows y móviles
	
	
	

	Idioma
	Español (mínimo), con opción de multilingüe
	
	
	

	Licenciamiento
	Incluye licencias. Se debe certificar el permiso de uso o propiedad a nombre de la Entidad.
	
	
	

	Ubicación de instalación
	En zonas visibles de atención al ciudadano dentro de los SuperCADEs y otras sedes definidas
	
	
	

	Certificación energética
	Energy Star o equivalente
	
	
	

	Garantía de fábrica
	Mínimo 3 años OnSite
	
	
	

	Mantenimiento preventivo
	Uno por año durante la garantía
	
	
	

	Capacitación incluida
	Capacitación inicial sobre el uso del software y del hardware para el personal designado por la Entidad
	
	
	

	Soporte técnico
	Mesa de ayuda remota durante el tiempo de garantía
	
	
	



	LOTE 5
ITEM 2 - KIOSCO DE AUTO CONSULTA

	ESPECIFICACIONES
	Especificación ofertada

	Folio 
	Documento para verificación

	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Especificaciones mínimas
	
	
	

	Cantidad
	7
	
	
	

	Marca del elemento
	Especificar
	
	
	

	Modelo
	Especificar
	
	
	

	Tamaño de pantalla
	Mínimo 21 pulgadas de alto brillo
	
	
	

	Resolución de pantalla
	Mínimo 1920 x 1080 píxeles (Full HD)
	
	
	

	Tipo de pantalla
	Multi Touch capacitiva
	
	
	

	Impresora térmica
	Incluida. Compatible con papel térmico 80 mm x 80 mts
	
	
	

	Interfaces
	RJ45, USB y WiFi integrados
	
	
	

	Sistema operativo base
	Windows (licencia incluida)
	
	
	

	Procesador
	Intel Core i5 de 8ª generación o superior, o equivalente en AMD Ryzen
	
	
	

	Memoria RAM
	Mínimo 8 GB
	
	
	

	Almacenamiento
	Disco duro o unidad de estado sólido (SSD) de mínimo 500 GB
	
	
	

	Material de carcasa
	Acero (para uso público y alta resistencia)
	
	
	

	Sistema de ventilación
	Interno, silencioso, adecuado para operación continua
	
	
	

	Diseño del kiosco
	Autoportante, compacto, accesible. Puede incluir bandeja o compartimento de impresión
	
	
	

	Instalación
	Incluye soporte físico e instalación en sitio final
	
	
	

	Alimentación eléctrica
	110V / 60Hz, con fuente interna
	
	
	

	Integración de software
	El kiosco debe permitir la integración total con los sistemas de información existentes de la Entidad, mediante servicios web, API REST, archivos planos u otro mecanismo acordado en la fase de implementación.
	
	
	

	Licenciamiento
	Incluye licencias. Se debe certificar el permiso de uso o propiedad a nombre de la Entidad.
	
	
	

	Compatibilidad
	El software instalado debe poder ejecutar o conectarse a plataformas institucionales existentes en entorno Windows
	
	
	

	Soporte para desarrollo o adaptación
	El proveedor debe incluir soporte técnico para la adaptación o conexión con el software institucional, si se requiere.
	
	
	

	Garantía de fábrica
	Mínimo 3 años OnSite
	
	
	

	Mantenimiento preventivo
	Uno por año durante la garantía
	
	
	




NOTAS GENERALES:

Los proponentes deberán diligenciar la marca y modelo de los bienes ofertados, así como las demás casillas, la información registrada en el presente anexo debe ser coherente con el catálogo o documento que haga sus veces aportado.

Los proponentes deberán aportar el catálogo o documento que haga sus veces en el cual la entidad pueda realizarla verificación de la información relacionada en el presente anexo, así como el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los equipos ofertados.


FIRMA DEL PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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