	ANEXO 
CONDICIONES TÉCNICAS 

[bookmark: _Hlk108015804]El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de OFRECE o NO OFRECE.


AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU

	ITEM
	ESPECIFICACIONES GENERALES AIRES ACONDICIONADOS 12.000 BTU
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.
	Capacidad Refrigeración BTU/H
	12.000 BTU
	
	

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Referencia
	Especificar
	
	

	
	Cantidad
	Especificar Cantidad
	
	

	
	Tecnología enfriamiento
	   Inverter y/o equivalente 
	
	

	
	Unidad interior
	Filtro doble protección
	
	

	
	
	Limpieza automática
	
	

	
	
	Rápido enfriamiento
	
	

	
	
	Control remoto que indique temperatura y configuración
	
	

	
	
	Comfort Sleep
	
	

	
	
	Control de persiana
	
	

	
	
	Nivel de ruido H < 60 db
	
	

	
	
	Deshumificación
	
	

	
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	

	
	Unidad exterior
	Compresor tipo Inverter y/o equivalente
	
	

	
	
	Motor sin escobillas
	
	

	
	
	Recubrimiento anticorrosión
	
	

	
	
	Control de carga inteligente
	
	

	
	
	Control de pico de corriente
	
	

	
	
	Enfriamiento y rápida calefacción
	
	

	
	Refrigerante
	Ecológico R410 A
	
	

	
	Características
	Suministro eléctrico 220 V / 60Hz
	
	

	
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	



AIRE ACONDICIONADO 18.000 BTU

	ITEM
	ESPECIFICACIONES GENERALES AIRES ACONDICIONADOS 18.000 BTU
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.
	Capacidad Refrigeración BTU/H
	18.000 BTU
	
	

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Referencia
	Especificar
	
	

	
	Cantidad
	Especificar Cantidad
	
	

	
	Tecnología enfriamiento
	   Inverter y/o equivalente 
	
	

	
	Unidad interior
	Filtro doble protección
	
	

	
	
	Limpieza automática
	
	

	
	
	Rápido enfriamiento
	
	

	
	
	Control remoto que indique temperatura y configuración
	
	

	
	
	Comfort Sleep
	
	

	
	
	Control de persiana
	
	

	
	
	Nivel de ruido H < 60 db
	
	

	
	
	Deshumificación
	
	

	
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	

	
	Unidad exterior
	Inverter y/o Equivalente
	
	

	
	
	Motor sin escobillas
	
	

	
	
	Recubrimiento anticorrosión
	
	

	
	
	Control de carga inteligente
	
	

	
	
	Control de pico de corriente
	
	

	
	
	Enfriamiento y rápida calefacción
	
	

	
	Refrigerante
	Ecológico R410 A
	
	

	
	Características
	Suministro eléctrico 220 V / 60Hz
	
	

	
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	




AIRE ACONDICIONADO 24.000 BTU

	[bookmark: _Hlk197535556]ITEM
	ESPECIFICACIONES GENERALES AIRES ACONDICIONADOS 18.000 BTU
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.
	Capacidad Refrigeración BTU/H
	24.000 BTU
	
	

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Referencia
	Especificar
	
	

	
	Cantidad
	Especificar Cantidad
	
	

	
	Tecnología enfriamiento
	   Inverter y/o equivalente 
	
	

	
	Unidad interior
	Filtro doble protección
	
	

	
	
	Limpieza automática
	
	

	
	
	Rápido enfriamiento
	
	

	
	
	Control remoto que indique temperatura y configuración
	
	

	
	
	Comfort Sleep
	
	

	
	
	Control de persiana
	
	

	
	
	Nivel de ruido H < 60 db
	
	

	
	
	Deshumificación
	
	

	
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	

	
	Unidad exterior
	Inverter y/o Equivalente
	
	

	
	
	Motor sin escobillas
	
	

	
	
	Recubrimiento anticorrosión
	
	

	
	
	Control de carga inteligente
	
	

	
	
	Control de pico de corriente
	
	

	
	
	Enfriamiento y rápida calefacción
	
	

	
	Refrigerante
	Ecológico R410 A
	
	

	
	Características
	Suministro eléctrico 220 V / 60Hz
	
	

	
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	




AIRE ACONDICIONADO 36.000 BTU

	ITEM
	ESPECIFICACIONES GENERALES AIRES ACONDICIONADOS 18.000 BTU
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.
	Capacidad Refrigeración BTU/H
	36000 BTU
	
	

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Referencia
	Especificar
	
	

	
	Cantidad
	Especificar Cantidad
	
	

	
	Tecnología enfriamiento
	Inverter y/o equivalente 
	
	

	
	Unidad interior
	Filtro doble protección
	
	

	
	
	Limpieza automática
	
	

	
	
	Rápido enfriamiento
	
	

	
	
	Control remoto que indique temperatura y configuración
	
	

	
	
	Comfort Sleep
	
	

	
	
	Control de persiana.
	
	

	
	
	Nivel de ruido H < 54 db
	
	

	
	
	Deshumificación
	
	

	
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	

	
	Unidad exterior
	Compresor tipo Inverter y/o equivalente
	
	

	
	
	Motor sin escobillas
	
	

	
	
	Recubrimiento anticorrosión
	
	

	
	
	Control de carga inteligente
	
	

	
	
	Control de pico de corriente
	
	

	
	
	Enfriamiento y rápida calefacción
	
	

	
	Refrigerante
	Ecológico R410 A
	
	

	
	Características
	Suministro eléctrico 220 V / 60Hz
	
	

	
	Evaporadora (Unidad interna)
	Split
	
	







	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS AIRES ACONDICIONADOS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	   1.
	Año De Fabricación
	2025 o Superior
	
	

	2.
	Eficiencia
	Deberá cumplir la resolución 41012 de 18/09/2015 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Etiquetado – RETIQ expedido por Ministerio de Minas y Energía, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia” y aquellas normas que lo modifiquen o deroguen (Que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo C como mínimo.
	
	

	3.
	Instalación
	El contratista se compromete, a entregar instalado y funcionando el aire incluido en el presente proceso, de acuerdo a las normas establecidas; así mismo se deben realizar: Acometida eléctrica máximo 30 metros aproximado del tablero normal más cercano, protecciones, gas refrigerante y las adecuaciones y obras civiles necesarias en el área asignada para su implementación, garantizando la armonía con lo existente a costas del contratista para garantizar el buen funcionamiento del equipo, cumpliendo con el (Reglamento Retie, NTC2050). Si la acometida supera los 30 metros de distancia, el contratista deberá realizar los cálculos de regulación y compensación de acometidas de acuerdo a la norma técnica colombiana NTC 2050 última actualización y reglamento técnico de instalaciones eléctricas última actualización. Deberá proveer la tubería en cobre máximo 25 metros. También debe suministrar la protección bifásica adecuada para él equipo. Diferencia máxima en altura 15 metros.

En los lugares que por carga eléctrica la acometida existente no soporte la potencia de los aires a instalar, se deberá instalar acometida eléctrica de acuerdo a la necesidad junto con su tablero eléctrico alimentado. 

Desde el circuito más cercano diseñada y calculada a la potencia del equipo, lo cual estará a cargo del contratista, sin generar costo para la Policía Nacional.
	
	

	4.
	Montaje Y Puesta En Marcha
	El Contratista deberá entregar el equipo en operación, siendo a su cargo la totalidad del montaje, incluyendo el diseño, suministro e instalación de todos los materiales, implementos y accesorios necesarios para una correcta operación.

El montaje o instalación de los equipos comprende el suministro de la totalidad de materiales, insumos y ejecución de todos los trabajos para una correcta instalación y puesta en marcha a entera satisfacción de la Entidad.

Todos los materiales y equipos suministrados serán nuevos, de la mejor calidad, libres de defectos e imperfecciones. Todos aquellos componentes que no se indiquen expresamente aquí, pero que sean necesarios dentro del propósito del contrato, deberán ser suministrados, instalados adecuadamente y dejarlos listos para operación continua.

Todos los materiales cuya instalación esté prevista para la intemperie deberán incorporar todas las medidas razonables que prevengan la absorción de humedad y su condensación sobre partes metálicas o superficies aislantes.

Todas las rutas para la instalación (Tubería metálica, conduits, canaletas, cajas, entre otros) deberán ser presentadas para aprobación por parte del supervisor del contrato.

El contratista, al final de cada instalación   dejará limpia el área de todo material extraño a fin de prevenir posibles daños o accidentes en las personas o vehículos en circulación que puedan transitar por las áreas de trabajo, a satisfacción, el contratista deberá hacer una limpieza general a total de las zonas objeto de intervención.
	
	

	5.
	Protección
	Breaker de protección mínimo de 2X20 A.
	
	

	6.
	Oferente
	Sera el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público. En caso de que estas se presenten, se restablecerán al estado original y los costos involucrados en la misma, al igual que sanciones o multas serán responsabilidad del contratista.
	
	

	7.
	Imprevisto
	Si durante la instalación del aire se encuentra que no se  incluyeron elementos, documentación o servicios indispensables para el correcto funcionamiento. El contratista deberá incluirlo, suministrarlo, instalarlo y ponerlo en funcionamiento sin costo adicional para la Policía Nacional, el hecho que se detecten errores u omisiones en estos términos de referencia, pliegos o especificaciones técnicas, no libera al contratista a ejecutar satisfactoriamente el objeto del contrato en las fechas estipuladas para su ejecución.
	
	

	
8.
	Mantenimientos Preventivos Y
Correctivos
	2 mantenimientos Anuales por el tiempo de garantía por equipo.
	
	

	9.
	Garantía
	Dos (2) años para todos los equipos. Diez (10) años en            compresor
	
	

	

10.
	Garantía De Los Equipos
	Los equipos suministrados, contaran con una garantía de buena calidad y buen funcionamiento, por un mínimo de DOS (2) AÑOS para todos los componentes contados a partir de la fecha de recibo de los equipos por parte de la  entidad, la cual debe ser respaldada por el fabricante o distribuidor autorizado de los equipos ofertados.

Durante el tiempo de garantía, los elementos que resulten defectuosos deberán ser remplazados por nuevos y libres de imperfecciones, sin costo adicional para la Policía Nacional, en un término no superior a diez (10) días hábiles contados a partir del reporte del supervisor del contrato.

Responderá a cualquier requerimiento de garantía en un término no superior a veinticuatro (24) horas a partir de  la notificación del supervisor del contrato.

El contratista debe elaborar y hacer entrega de los reportes técnicos realizados al bien o bienes dentro del periodo de garantía y mantenimiento.
	
	

	11.
	Certificación De Garantía
	Durante el periodo de garantía técnica, el proveedor se compromete a reparar el aire acondicionado y dejarlo en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de 48 horas en coordinación con el supervisor del contrato.

En caso que se proyecte su reparación por más cuarentena y ocho (48) horas, el proveedor deberá suministrar en forma inmediata, un aire acondicionado como soporte de iguales o superiores características técnicas, durante el tiempo que dure la reparación.

Si el equipo instalado viene defectuoso de fabrica y entre los tiempos de garantía no se brinda solución al soporte el oferente debe reemplazar el equipo defectuoso por uno nuevo igual o superior con su instalación sin generar costo alguno para la Policía Nacional.
	
	

	12.
	Normas
	Será obligación del Contratista velar por que las instalaciones eléctricas a realizar, cumpla con los estándares establecidos por la Norma Técnica Colombiana 2050; la Resolución No. 18-0398 del 07 de abril de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual expidió Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y las normas de la electrificadora regional.
(Presentar Declaración de cumplimiento RETIE)
	
	

	13.
	Responsabilidad
	Previo a la iniciación del contrato, el contratista deberá presenta al supervisor del contrato para su aprobación, un cronograma de actividades, en el cual establezca por sitito las fechas de instalación de cada uno de los equipos. En ningún caso el programa de trabajo definitivo podrá superar el plazo de ejecución del contrato. Una vez el programa de trabajo sea aprobado por el supervisor del contrato de común acuerdo con el contratista, las fechas que se definan en el programa sólo podrán ser modificadas por la supervisión del contrato con la debida justificación y siempre y cuando no se supere el plazo de ejecución del contrato.

El trabajo a realizar comprende, el suministro de la totalidad de los materiales necesarios, la mano de obra, la dirección técnica, y el suministro de herramientas y equipos para llevar a cabo el proyecto completo y referido en las cantidades.

El Contratista deberá mantener en sitio el personal profesional, técnico o tecnólogo, idóneo y necesario para el correcto desarrollo de los trabajos en cada una de las etapas de ejecución del contrato.

La ejecución de los trabajos incluye la prueba, ajuste y puesta en servicio de la totalidad de los equipos. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurriesen daños a terceros, éste será el directo responsable de ellosserá el directo responsable de ellos.

Será obligación del Contratista velar por que las instalaciones eléctricas a realizar, cumpla con los estándares establecidos por la Norma Técnica Colombiana 2050; la Resolución No. 18-0398 del 07 de abril de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, mediante la cual expidió Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y las normas de la electrificadora regional.

Las obras menores que se requieran realizar como consecuencia de la instalación de los equipos, entre las cuales se encuentran, regatas, pasos en muros o placas, resane y pintura de muros, entre otros, serán responsabilidad del contratista, por lo cual los costos asociados a las mismas correrán por cuenta del mismo, garantizando la correcta instalación y buen funcionamiento de los bienes a suministrar, así como el cuidado y entrega en buen estado del inmueble.

El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de los bienes hasta la entrega y recibo en forma definitiva por el supervisor del contrato. La reparación de daños, si los hubiera, correrá por cuenta del Contratista y se harán a satisfacción de la supervisión.

Tan pronto se haya terminado la instalación de los equipos objeto del contrato y antes de que se efectúe el recibo final del mismo, el contratista deberá por su cuenta  y riesgo, retirar los materiales sobrantes, dejando las zonas intervenidas en buen estado y completamente limpias.
	
	

	14.
	Servicio Post-Venta - Mantenimiento Predictivo Y Preventivo.
	Adicionalmente a la garantía establecida y sin costo adicional para la entidad, el contratista como parte del servicio Post-venta, se comprometerá a realizar dentro del periodo de tiempo ofrecido contado a partir de la fecha de recibo por parte de la entidad de los equipos, los mantenimientos periódicos de carácter predictivo y preventivo requeridos, haciendo los ajustes suministrando y remplazando, sin costo para la entidad, las piezas, componentes y accesorios, que presenten daños o deterioro como consecuencia del funcionamiento normal de los mismo, acorde con lo establecido a continuación.
	
	

	15.
	Datos Generales De Los Equipos
	En un formato suministrado por el contratista deben quedar registrados los principales datos de cada uno de los equipos, con el fin de tener siempre a mano cualquier   información de los mismos, como mínimo el formato deberá consignar entre otros datos:
a. Ubicación del equipo, número de inventario, marca y modelo.
b. Características de configuración (split, paquete tipo de enfriamiento).
c. Configuración del sistema; número de circuitos, tipo marca y modelo de compresores.
d. Marca, modelo y tipo de accesorios de los circuitos de refrigeración.
Marca modelo y características de los elementos eléctricos de control
	
	

	16.
	Herramientas Y Equipos
	Para el desarrollo de dicha labor, el personal deberá contará como mínimo con las herramientas y equipos de trabajo descritos a continuación:
· Equipos para soldadura.
· Equipo completo y EPP.
· Pinzas para mediciones de corriente, voltaje.
· Bomba para vacío
· Manómetros para medición de alta y baja presión.
· Herramientas como: alicates, hombre solos, destornilladores, llaves fijas tipo Bristol, pinzas para pelar cables.
· Anemómetros para medición de caudales y velocidades de salida de aire.
· Equipos de comunicación tales como celular, avantel, entre otros
	
	

	17.
	Control De Las Visitas
	El mantenimiento predictivo y preventivo, será controlado  por medio de los reportes o Informes de las visitas de mantenimiento realizadas, los cuales serán generados por el técnico encargado, debiendo contener como mínimo el nombre del técnico, la fecha y horas de entrada y salida en que se realiza el servicio, la relación de los trabajos realizados, los elementos y/o repuestos remplazados y las debidas recomendaciones, el documento deberá ser suscrito por el técnico de la firma contratista y el Supervisor del contrato y/o en su defecto por un funcionario de la Policía Nacional delegado por el supervisor del contrato para tal fin.
	
	

	18.
	Personal
	
Las instalaciones las deberá realizar (01) un técnico electricista con matrícula CONTE y/o Tecnólogo Electricista con matrícula CONALTEL -, técnico o tecnólogo en mantenimiento industrial y/o refrigeración. Para lo cual el contratista debe anexar hoja de vida y documentos necesarios de este personal.
	
	

	[bookmark: _Hlk202797461]19.
	VERIFICACIÓN DEL SGSST
	El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”.
	
	

	
	
	El OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior, realizado en aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable”, es decir un puntaje mayor a 85% (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el registro de la autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo, se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del SGSST a disposición, las cuales serán objeto de diferentes verificaciones durante la ejecución del contrato.
	
	

	20.
	VERIFICACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
	El CONTRATISTA y futuro contratista deberá cumplir con lo previsto en la Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 “Por la cual se expide el Reglamento técnico de Etiquetado -RETIQ expedido por Ministerio de Minas y Energía, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible para su comercialización y uso en Colombia” o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en lo relacionado con que los electrodomésticos tengan etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo B como mínimo, entre el 55% y el 75%..
	
	

	21.
	
	El CONTRATISTA y futuro contratista deberá garantizar que los equipos eléctricos cumplan con normas técnicas de eficiencia energética, es decir, que tengan un bajo consumo de energía y que cuenten con dos opciones de encendido, hibernación y apagado (fichas técnicas de los equipos). Igualmente, deberá cumplir con las obligaciones relacionadas en la Resolución 1512 de 2010 “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de computadores y/o periféricos y se adoptan otras disposiciones”, expedida por el Ministerio de Ambiente, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya. 
	
	

	22.
	
	En ningún caso se permitirá el uso de sustancias químicas con componentes orgánico persistentes (COPS) como lo son Aldrin, Clordano, DDT, Dieldrin, Eldrin, Heptaclor, Mirex, Toxafeno, Hexaclorobenceno, Bifenilos, Policlorados PCB’s, Dioxina, Furanos; en la producción de algún insumo, equipo y/o mantenimiento, de igual forma los que contengan refrigerantes CFC y HCFC (Especificaciones Técnicas).

En caso que se genere residuos de mayor riesgo como los radiactivos el contratista se encargará de realizar el trámite necesario con INGEOMINAS para su recolección y será la unidad policial que corresponda, la que se asegure de su entrega y recibirá el acta de disposición final en donde se especifique el tratamiento aplicado. En ningún momento se permitirá el retiro de residuos por parte del contratista en vehículos no autorizados.
	
	

	23.
	
	El CONTRATISTA y futuro contratista velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normativa ambiental vigente, tales como la Resolución N°.541 de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya y demás normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo, ruido, emisión de polvo, volumen de residuos generados, contaminación ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos para la flora, fauna y salud humana y aplicar buenas prácticas ambientales.
	
	

	24.
	
	El CONTRATISTA y futuro contratista deberá cumplir con la Resolución 180466 de 2007 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en los servicios de instalaciones de redes eléctricas y en los mantenimientos correctivos en las obras, expedida por el Ministerio de Minas y Energía.
	
	

	25.
	
	EL CONTRATISTA deberá certificar por escrito que no se encuentra relacionado en El Registro Único De Infractores Ambientales R.U.I.A (Anexar Certificación).
	
	




	ÍTEM
	OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS VERIFICABLES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Los aires acondicionados deben entregarse e instalarse de acuerdo al título 5.1 LUGAR DE ENTREGA O LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

	
	

	2
	Los elementos no deberán tener imperfectos, como abolladuras, grietas, rayones y/o golpes.
	
	

	3
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias, que se presenten durante la ejecución del contrato referente al cumplimiento del objeto del presente proceso contractual será responsabilidad únicamente del contratista.
	
	

	4
	Equipos de Marca (Genuinos) 
Los equipos que serán entregados por parte del contratista deberán ser nuevos. 
	
	

	5
	Transportes Internos 
El transporte y entrega de los equipos deberán estar considerado dentro de cada precio unitario ofertado. 
	
	

	6
	El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad exigidas para la ejecución de las actividades, de acuerdo al DECRETO 1072 de 2015 y a la POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA POLICÍA NACIONAL, enfocadas en medidas de Control de su personal y de terceros, con el fin de prevenir accidentes laborales. Para ello se deben cumplir los siguientes requisitos:  
•	Seguridad social y riesgos laborales
•	Carnet de identificación con foto, datos personales 
•	Cronograma de entrega de los elementos  
•	Elementos de protección de acuerdo a la actividad que desarrollen: EPP (Elementos de protección personal)  
•	Hojas de seguridad de los productos a utilizar 
	
	

	7
	El contratista cumplirá con lo estipulado en el Decreto No. 1076 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible." TÍTULO 6 RESIDUOS PELIGROSOS - para que este una vez terminada la vida útil de los bienes que provea a la entidad, los reciba nuevamente y proceda a realizar su disposición final adecuada. 
	
	

	8
	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 100% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el contratista deberá aportar certificaciones y/o contratos.
• No se admiten certificaciones de subcontrataciones.
• No se admiten auto certificaciones de suministro propias.
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final).
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras.
• No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente

NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.

NOTA 3: Aquellas certificaciones de experiencia presentadas por los contratistas donde hayan participado en esa oportunidad, como consorcios o uniones temporales, debe señalarse en qué porcentaje de participación lo hicieron.
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	El contratista deberá certificar por escrito el cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Capítulo 6 “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, normas que lo reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan, las cuales definen las directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el SGSST, aplicable para todos los empleadores públicos y/o privados, contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, empresas de servicios temporales, con cobertura a los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y trabajadores en misión.
	
	

	10
	El posible contratista deberá CERTIFICAR POR ESCRITO, que cumplirá durante la vigencia y ejecución del objeto del contrato, con el desarrollo de buenas prácticas ambientales con relación al ahorro del agua, ahorro de la energía, gestión integral de residuos aprovechables y residuos peligrosos, gestión de residuos líquidos, política cero papel, manejo seguro de productos químicos, saneamiento básico, gestión del riesgo que garantice el buen manejo de los riesgos asociados a su actividad productiva.
	
	








__________________________________
Firma del representante legal del proponente 
Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente
Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente
Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal
Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal
Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor
Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor
Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

