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	FICHA TÉCNICA DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN
	



GRUPO 1 PROTECCIÓN MANUAL
	FICHA TÉCNICA No 1

	Clasificación del bien o servicio 
	
	Nivel III
	Nivel IV

	42132200 Guantes y accesorios médicos
	42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos





	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Guantes de Nitrilo biodegradable (de seguridad) 



	Calidad
	
Regulación EU 2016/425 – Categoría III y
EN ISO 374-1:2016 TIPO B, mínimo JKPT
EN ISO 374-5:2016  – bacterias , hongos y virus
EN-ISO 21420:2020

ASTM D5526-12: Prueba estándar para determinar la biodegradación anaeróbica de materiales plásticos (Testeado de acuerdo con la o estándar internacionalmente reconocido).



	Generalidades 
	
Guante elaborado en nitrilo 100%.



	Requisitos generales
	
Guante elaborado en nitrilo, en color azul o verde. 
(Cumplimiento de normas de calidad internacional, expedida por un organismo
reconocido mundialmente)



	Requisitos específicos
	
· AQL menor a 1.5.
· Libre de látex y silicona.
· Ambidiestro.
· Puño enrollado.
· Textura en la punta de todos los dedos para un mejor agarre.
· Biodegradable, el guante debe contar con pruebas o ensayos que permitan determinar una descomposición de mínimo el 80% en un lapso de máximo de 386 días posterior a su descarte. 
· Mínimo 9.5 pulgadas de longitud.
· Libre de polvo.
· Calibre homogéneo (en toda la superficie del guante) en un rango entre mínimo 4,0 y máximo 6 milésimas de pulgadas. 
· Cumplimiento de normas de calidad internacional, expedida por un organismo reconocido mundialmente.

· Lote de fabricación máximo mes 10 del año 2024 

NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por el fabricante de la marca ofertada y aportar el link del fabricante, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica y en el que se puede descargar la declaración de conformidad de acuerdo a lo establecido en la Regulación EU, de no estar publicada estos podrán ser allegador de manera digital junto con la propuesta.

La recepción de los guantes se realizará previa verificación del cumplimiento de los parámetros de calibre, longitud, composición y resistencia al rasgado a través de pruebas realizadas en laboratorio con Acreditación en ISO/IEC 17025:2017 vigente por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) y/o por organismo que haga parte de acuerdos multilaterales; a fin de verificar que los elementos cumplan con las exigencias técnicas establecidas en la ficha técnica. El laboratorio en el cual se realizaran las pruebas a la muestra será seleccionado  por la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN y el costo de estas  pruebas deberá ser asumido  en su totalidad por el contratista.


	TALLAS
	%

	S
	10

	M
	20

	L
	40

	XL
	30
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Imagen de referencia



	Empaque y rotulado
	
· Empacado en pares y rotulados con toda la normativa requerida.

Compra Sostenible con el medio ambiente

· Los elementos deben ser, entregados sin sobreempaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.

· Especificar mediante oficio al supervisor del contrato como se debe realizar la correcta separación y disposición final del equipo o consumibles, una vez finalizada su vida útil, especificando la clase de residuos peligrosos con la que deba ser etiquetado, en caso que aplique.

· En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad del bien o producto

· 



	Presentación y Unidad de Medida
	
UNIDAD DE MEDIDA: CAJA POR 100 UNIDADES 
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	FICHA TECNICA No 02

	
Clasificación del bien o servicio 


	
	Nivel III
	Nivel IV

	42132200 Guantes y accesorios médicos
	42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos





	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
GUANTES DE SEGURIDAD NITRILO Y NEOPRENO



	Calidad
	
EN ISO 374-1:2016 TIPO A, JKLOPST
EN ISO 374-5:2016
EN 388:2016
EN 421:2010
EN-ISO 21420:2020



	Generalidades 
	
Guante, en color azul, verde o morado.



	Requisitos generales
	
Guantes de Nitrilo y Neopreno desechable delgado, resistente a los químicos, hecho de un material compuesto sintético para una protección química resistente. 



	Requisitos específicos
	
· Diseño ergonómico que brinde un ajuste y sensación cómodos para tiempos de uso prolongados. 
· Con tres capas para una protección superior contra productos químicos agresivos, baja tasa de orificios aceptable (0.65 AQL) para una protección confiable contra sustancias peligrosas.
· Dedos texturizados.
· Sin silicona
·  Calibre mínimo en los dedos 7.8 milésimas de pulgadas
· Lote de fabricación máximo mes 10 del año 2023

 NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica y en el que se puede descargar la declaración de conformidad de acuerdo a lo establecido en la Regulación EU, de no estar publicada estos podrán ser allegador de manera digital junto con la propuesta.

El oferente deberá allegarla en su propuesta en la lengua original junto con la traducción simple al castellano, por tratarse de documentos especializados de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, según lo requerido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

	TALLAS
	%

	S
	20

	M
	40

	L
	40
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Imagen de referencia



	Empaque y rotulado
	
Pares. (Del total de los pares adquiridos el 20% Talla S, 40%Talla M  y 40%  Talla L)

Compra Sostenible con el medio ambiente

· Los elementos deben ser, entregados sin sobreempaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.

· Especificar mediante oficio al supervisor del contrato como se debe realizar la correcta separación y disposición final del equipo o consumibles, una vez finalizada su vida útil, especificando la clase de residuos peligrosos con la que deba ser etiquetado, en caso que aplique.

· En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad del bien o producto



	Presentación y Unidad de Medida
	
UNIDAD DE MEDIDA: PAR

La entrega final de los pares podrá ser en la caja de acuerdo con lo establecido por cada fabricante






	FICHA TÉCNICA No 03

	
Clasificación del bien o servicio


	
	Nivel III
	Nivel IV

	42132200 Guantes y accesorios médicos
	42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos





	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
Guante anticorte de fibra de polietleno y/o fibras de alto rendimiento ante riesgo de corte, recubierto en nitrilo.



	Calidad
	
AS/NZS 2161 .2 y AS/NZS 2161 .3 y/o ANSI/ISEA 105 – 2016 CUT Level A4
EN 420 Dexterity 5 y/o EN 21420
EN 388:2016  –  mínimo 3.X.3.3.D

<<<<<

	Generalidades 
	
Guantes en fibra de polietileno y/o fibra de alto rendimiento, de alta densidad con resistencia anticorte



	Requisitos generales
	
Guantes Talla M, L y XL



	Requisitos específicos
	
· Con recubrimiento total de Espuma de Nitrilo en palma y dedos y nitrilo liso en el dorso. 
· Puño tejido. 

NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica. de no estar publicada estos podrán ser allegado de manera digital junto con la propuesta.

El oferente deberá allegarla en su propuesta en la lengua original junto con la traducción simple al castellano, por tratarse de documentos especializados de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, según lo requerido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

	TALLAS
	%

	M
	30

	L
	40

	XL
	30



  

             Imagen de referencia



	Empaque y rotulado
	
Empacado en pares y rotulados

Compra Sostenible con el medio ambiente

· Los elementos deben ser, entregados sin sobreempaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.

· Especificar mediante oficio al supervisor del contrato como se debe realizar la correcta separación y disposición final del equipo o consumibles, una vez finalizada su vida útil, especificando la clase de residuos peligrosos con la que deba ser etiquetado, en caso que aplique.

· En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad del bien o producto



	Presentación y Unidad de Medida
	
UNIDAD DE MEDIDA: PAR

La entrega final de los pares podrá ser en la caja de acuerdo con lo establecido por cada fabricante






	FICHA TÉCNICA No 4

	Clasificación del bien o servicio 
	

	Nivel III
	Nivel IV

	42132200 Guantes y accesorios médicos
	42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos





	Nombre Comercial del Bien o Servicio 
	
GUANTES DE VINILO



	Calidad
	
Norma ASTM D 5250-91
En: 455-1-2-3



	Generalidades 
	
Guante de vinilo 100% Libre de látex, y así disminuir los riesgos de dermatitis, elástico, que se adapte perfectamente a la mano, ambidiestros, sin empolvar, con puño reforzado para una mejor adaptación. 
En color azul, verde o transparente



	Requisitos generales
	
Que no ofrezcan ningún tipo de reacción alérgica.
Debe permitir un movimiento adecuado para los dedos
Sólo para uso en medios de análisis instrumental en laboratorios en tareas de bajo riesgo



	Requisitos específicos
	
Libre de polvo
Ambidiestro
Puño con reborde y extendido
Mínimo de 9 pulgadas de longitud

NOTA: al momento de presentar la oferta, los proponentes deben manifestar la marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimiento, así como la ficha técnica avalada por distribuidor de la firma que oferta y aportar el link, con el fin de validar las especificaciones de la presente ficha técnica. de no estar publicada estos podrán ser allegado de manera digital junto con la propuesta.

El oferente deberá allegarla en su propuesta en la lengua original junto con la traducción simple al castellano, por tratarse de documentos especializados de amplia utilización y aceptación en idioma distinto al castellano, según lo requerido por la Circular Externa Única de Colombia Compra Eficiente

	TALLAS
	%

	M
	30

	L
	50

	XL
	20
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Imagen de referencia 



	Empaque y rotulado
	
Pares:

30 % talla M
50 % talla L
20% talla XL

Compra Sostenible con el medio ambiente

· Los elementos deben ser, entregados sin sobreempaque o exceso de envolturas. Se deberán evitar empaques plásticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad del elemento con otro tipo de empaque. En todo caso, la entrega sin sobreempaque no debe comprometer la integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en perfectas condiciones, utilizando métodos de protección alternativos y sostenibles cuando sea posible.

· Especificar mediante oficio al supervisor del contrato como se debe realizar la correcta separación y disposición final del equipo o consumibles, una vez finalizada su vida útil, especificando la clase de residuos peligrosos con la que deba ser etiquetado, en caso que aplique.

· En todo caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer la integridad del bien o producto



	Presentación y Unidad de Medida
	
UNIDAD DE MEDIDA: CAJA POR 100 UNIDADES 




Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada
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