[image: Icono

Descripción generada automáticamente]
NÚMERO DE PROCESO FGN-NC-IPSE-0021-2025
ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.
	
Señor proponente DEBERA describir las condiciones técnicas de su ofrecimiento, indicando marca y referencia del mismo, no basta solo el compromiso de cumplir
GRUPO 3 – PROTECCIÓN CORPORAL ESPECIALIZADA
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Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.


____________________________
Nombre y firma del representante legal
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1. Frase que debe llevar el overol en la parte anterosuperior
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Eiqueta adhesiva No.3

2. Logo que debe iren la parte posterior superior centrado.
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Adicionaimente el overol debe cumpir los siguintes requerimientos:
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Las tallas distrbuidas asi

20% del total acquiridas talla M
50% del total aoquirdas tala L.
16% del total adguiridas tala XL
16% del total adguiridas tala XL

NOTA: Al momento de present la oferta, Jos proonentes deben manfestar i
marca y referencia para efectos de corroborar el cumplimento, asi como (2 it
técnica avalada por el fabrcante de I fima que oferta y aportar el link, con el finde|
valdar Ias especifcaciones de Ia preserte ficha técnica

El oferente debers allegarta en su propuesta en la lengua original junto con I3
traduccibn simple & castellano, por ratarse de documentos especializaos de|
amplia utizacion y aceptacion en idioma distito al castelano, segin 0 requerido)
pora Gircular Exierna Unica 0 Colombia Compra Efcente

Empaque y rotulado

- Empaque original de fabrica

Compra Sostenible con el medio ambiente

- Los elementos deben ser, entregados Sin SONEETIBAQUE O EXCESO de|
envoltras. Se deberdn evar empaques péstcos, a menos que no se pueda)
garantizar i integridad del elemento con otro tpo de empague. En todo caso,
1a entrega sin sobreempaqua no debe comprometer a integridad y caidad del
bien o producto. Se deben fomar las medidas necesarias para asegurar que|
los bienes lleguen en perfectas condicones, utizando métodos de proteccion
atemativs y sostenibles cuando sea posible

- Especiicar mediante oficio al supervisordel contrto como se debe reaiizar Ia
cortecta separacion y disposicen final el equipo o consumibies, una vez,
finaizaca su vida i, especiicando Ia clase de residucs pefigrosos con a que|
deba ser etquetado, en caso0 que 2pique.

- En_todo caso, la entrega sin sobre empague no debe comprometer a|
integridad del bien o producto

UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD

Empacadas de acuerdo con lo estipuado por el fabricante.
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Clasificacian del bien o servicio

Nivel Il Nivel IV

5181503 - Overoles de
proteccion

42131605 - Overoles para el
personal médico

46181500 - Ropa de Seguridad

T7737600 - Vestuario para &l
personal sanitario y articulos
relacionados

Nombre Comercial del Bien o
Senvicio

OVEROLES DESECHABLES DE PROTECCION

Calidad

a5, con capuchs, elasicos en pufcs, tobilos y capucha, con cntr
e fonta, con calcaines antdesizants, con referzo en &reas
ot rasgado

Requisitos generales

NOTA: af momento d presentar f oferts, Ios proponenies deben maniestar I
marca y eferencia para efectos de cooborar el cumplimiento, asi como a fihal
feenica
valdar as especifcacionss de  preserte ficha &

El oferente debers alegata en su propussta en la lengua orginal jurto con I
raduccin simple al castelano, por tatarse de documentos especalzados de|
ampla utizacén y aceptacién en idioma distnio a castelano, segin o requerdo
ot CirularExtea Urica d Colombia Compra

Requisitos especificos

e debe estar elaborado en material con propiedaes aristiticas porlas dos

caras. Debe tener sistema de cierre con cremaliera rontal, ajuste elastico en pufos|
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' tobillos. Debe ser eficaz para impedir el paso de particulas mayores a Tum y debe
{ener superice lisa que repee liquidos ¢ impida acherenca de pariclas siidas

Eltraje debe garantizar Impermeabiidad, aa resistencia l desoare, a la srasicn,
durabiiad, esistencia en sus botas aldesizaminto y vida ] rolongad,

lraje debe inchir s etquetas adhesivas con a siguients descriocién

vy @ -~ W

Imagen de refereria
Etiqueta adhesiva No. 1 nscriocin Poicia Judcial

Material. papel blanco semisloss, con adhesivo compatble con polietieno de ats
densidad y d aia acherenca

Acabados e de agentes contaminantes, siicona & iregularidades en l superici|

Tamario: Rectingulo cuyas leras deben star entr ls siuientes medidas: ancho
13 cmx cm de ko (tleranci del ol del aghesivo+/- 2cm segin tale).

Etiqueta adhesiva No 2 Inscripcén CTI

Material. papel blanco semisloss, con adhesivo compatble con polietieno de ats
densidad y d aia acherenca

‘Acabado; e de agenies contaminantes, siicona ¢ iregularidades en l superice|
Tamatio. Rectingulo cuyas ltras deben estar en arco y ente las siguintes|
mecidas: ancho 13 cmx & om de o tlerancia del oaldelachesvor- 2om segiin
tall)

Etiqueta adhesiva No 3 Logo Fiscalia Generalde a Nacién

Material. papel blanco semisloss, con adhesivo compatble con polietieno de ats
densidad y d aia acherenca
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‘Acabado: fibre e agentes contaminantes, siicona e iegularidades en la superficie
Tamafio: Recténgulo cuyas letras deben estar en arco y entre las siguientes
medidas ancho 28 cm x 11 cm de alto (tolerancia del total del adhesivos/- 2cm
segin talla)

Letra de Ia Impresion: COPPERPLATE BOLD, mayiscula en negilla

Colores de impresin.
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Etiqueta adhesiva No_1

1. Frase que debe llevar el overol en la parte anterosuperior
izquierda

POLICIA |
UDICIAL
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Etiqueta adhesiva No 2
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