ANEXO Nº 7
CANTIDADES DE OBRA Y PRECIOS UNITARIOS
(Costo Directo).

Proceso de Contratación __________

	PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL VEREDA SAN MIGUEL

	ITEM
	ACTIVIDAD
	UNID
	CANT
	VALOR PROMEDIO
	VALOR TOTAL

	1. Preliminares
	 

	1,1
	Cerramiento en tela saran h= 2.10 mts. 
	Ml
	180
	 
	 

	1,2
	Demolición de edificación existente. Incluye la demolición de muros, pisos, lavadero, retiro y disposición final de elementos como puertas, ventanas, aparatos sanitarios, tejas, etc.
	M2
	12
	 
	 

	2. Excavaciones y llenos
	 

	2,1
	Excavación mecánica en tierra común de 2 a 4 metros. Incluye descapote y remoción de todo material vegetal, y disposición en el sitio final del material removido para aplanación y conformación de sitio
	M3
	313,34
	 
	 

	2,2
	Excavación manual para instalaciones hidrosanitarias, electricas y estructuras
	M3
	1,01
	 
	 

	2,3
	Contrapiso en piedra 20 cm. Incluye transporte 5 km 
	M3
	28
	 
	 

	3. Estructura de concreto 
	 

	3,1
	Concreto solado para vigas de fundación e=0.05 cm, concreto 10.3 mpa
	M2
	13,12
	 
	 

	3,2
	Armado y vaciado de vigas de fundación 30x30 cm en concreto de 3000 psi, preparado en obra vibrado y curado, encofrado y desencofrado. Acabado en concreto a la vista. No incluye refuerzo
	M3
	5
	 
	 

	3,3
	Armado y vaciado de columnas 15 x 15 cm en concreto de 3000 psi, preparado en obra vibrado y curado, encofrado y desencofrado. Acabado en concreto a la vista. No incluye refuerzo
	M3
	3
	 
	 

	3,4
	Armado y vaciado de vigas aereas 20x20 cm en concreto de 3000 psi, preparado en obra vibrado y curado, encofrado y desencofrado. Acabado en concreto a la vista. No incluye refuerzo
	M3
	1,75
	 
	 

	3,5
	Armado y vaciado de vigas cinta 20x20 cm en concreto de 3000 psi, preparado en obra vibrado y curado, encofrado y desencofrado. Acabado en concreto a la vista. No incluye refuerzo
	M3
	0,85
	 
	 

	3,6
	Escaleras en concreto 3000 psi. Sobre terreno. Según detalle de diseño estructural. No incluye refuerzo.
	M3
	1,01
	 
	 

	3,7
	Mesón en concreto para ventana de cocina, según detalle de diseño. No incluye refuerzo.
	Ml
	1,46
	 
	 

	4. Acero de refuerzo
	 

	4,1
	Colocación de acero de refuerzo fy= de 60.000 psi, incluye cortes, figuración, amarres con alambre quemado y transporte.
	Kg
	3200
	 
	 

	5. Mampostería
	 

	5,1
	Muro en ladrillo estructural hueco en arcilla 29x12x10cm, limpio dos caras.
	M2
	105
	 
	 

	5,2
	Dovelas en grouting, tamaño de celda cada 0.44 cm. No incluye refuerzo, incluye el suministro de adhesivo epóxico tipo iv grado 3 (astm c-881-02) para anclar barras de acero al concreto. X 600 ml x 600 ml
	M3
	4,2
	 
	 

	5,3
	Lavado muro e hidrofugada con sika transparente o similar, por ambos lados, incluye el suministro dehidrofugo tipo sika o similar
	M2
	210
	 
	 

	6. Revoque, enchape y pintura
	 

	6,1
	Aplicación de revoque liso (mezcla 1:4) e=1.5cms, sobre muros revitados, filos y dilataciones
	M2
	30
	 
	 

	6,2
	Colocación de enchape con baldosín ceramica 20.5*20.5 cms. De primera calidad, moldura plástica para bordes, lechada con cemento blanco en cabinas de duchas
	M2
	30
	 
	 

	7. Cubierta 
	 

	7,1
	Instalación de cubierta en teja termo acústica trapezoidal a-360 0,82 x 6 m color blanco, incluye instalación de perfileria metálica y soldadura, incluye suministro de tornillo autoperforante de metal.
	M2 
	160
	 
	 

	7,2
	Colocación de canoa en lámina galvanizada calibre 24 - 50cms, incluye anticorrosivo y esmalte (3 manos mínimo).
	Ml
	23,7
	 
	 

	8. Pisos
	 

	8,1
	Piso en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m, incluye malla electrosoldada, acabado nivelado y liso, con dilataciones modulados cada 2.50 m
	M2
	140
	 
	 

	9. Carpintería metálica 
	 

	9,1
	Instalación ventana 1: 1.20 x 2.93 mt, dos cuerpos fijos, dos cuerpos batientes, marcos en  tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte, incluye bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	3
	 
	 

	9,2
	Instalacion ventana 2: 1.20 x 2.05 mt, dos cuerpos fijos, un cuerpo batiente, marcos en tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte, incluye el suministro de bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	3
	 
	 

	9,3
	Instalación ventana 3: 0.73 x 0.50 mt, dos cuerpos fijos, dos cuerpos batientes, marcos en  tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte
	Unidad
	3
	 
	 

	9,4
	Instalación ventana 4: 1.17 x 1.18 mt, cuerpo fijo, marco en  tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte, incluye el suministro de bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	1
	 
	 

	9,5
	Instalación puerta 1: 1.47x2.10 mts dos cuerpos batientes, marcos en  tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte, incluye el suministro de bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	1
	 
	 

	9,6
	Instalación puerta entamborada en  lámina  galvanizada  calibre  20  incluye marco anticorrosivo y pintura, puertas 2 y 3. Incluye cerradura, bisagras y demás elementos para su correcto funcionamiento, incluye el suministro de bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	M2
	5,46
	 
	 

	9,7
	Instalación puerta 2: 1.61x2.10 mts dos cuerpos batientes, marcos en  tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte, inlcluye el suministro de bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	2
	 
	 

	10. Instalación hidráulica, sanitaria y aparatos
	 

	10,1
	Colocación de tubería pvc - all ø3", incluye accesorios.
	Ml
	12,33
	 
	 

	10,2
	Colocación de tubería pvc-s  ø4" para salidas sanitarias.
	Ml
	28,71
	 
	 

	10,3
	Colocación de tubería pvc-s  ø2" para salidas sanitarias.
	Ml
	5,04
	 
	 

	10,4
	Colocación de salidas sanitarias en tubería pvc-s  s-ø4", hasta 2.00 m, para instalaciones en primer piso.
	Un
	1
	 
	 

	10,5
	Colocación de salidas sanitarias en tubería pvc-s  s-ø2", hasta 2.00 m, para instalaciones en primer piso.
	Un
	5
	 
	 

	10,6
	Conexión a red existente
	Un
	1
	 
	 

	10,7
	Instalación de tubería pvc-p ø 1/2" rde 21 para salidas hidráulicas.
	Ml
	5,43
	 
	 

	10,8
	 Instalación de salida pvc-p ø1/2" rde 21 para abasto (agua fría), incluye accesorios y acarreo interno de material.
	Un
	6
	 
	 

	10,9
	Construcción de caja de inspección 0.60*0.60*0.60m, en concreto, incluye tapa de concreto y revoque liso impermeabilizado integralmente. No incluye refuerzo
	Un
	1
	 
	 

	10,1
	Colocación de ducha tipo balta o similar, incluye llave y tubería pvc-p ø1/2".
	Un
	1
	 
	 

	10,11
	Instalación de combo sanitario, incluye: taza, tanque, asiento, lavamanos, incrustaciones, grifería (institucional, referencia acuacer, acuaplus o equivalente)
	Un
	1
	 
	 

	10,12
	Instalación de orinal mediano, incluye llave automática
	Un
	1
	 
	 

	10,13
	Colocación de rejilla de aluminio 3 x 2 anticucaracha para pisos de baños, incluye lechada y cemento blanco.
	Un
	1
	 
	 

	10,14
	 Instalación de registro de paso de 1/2" para lavamanos, duchas y lava escobas
	Un
	1
	 
	 

	10,15
	Instalación de llave de bocamanguera.
	Un
	1
	 
	 

	10,16
	 Instalación de mesón lavaplatos izquierdo 120x50 en acero inoxidable para locales, incluye pie de amigo para soportes, grifería sencilla, abasto, canastilla, sifón y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
	Un
	1
	 
	 

	10,17
	Instalación de lava traperos prefabricado 42 x 60 x 25 40 kg., incluye el suministro.
	Un
	1
	 
	 

	11. Instalaciones eléctricas
	 

	11,1
	Tablero eléctrico 
	Un
	1
	 
	 

	11,2
	Breaker tripolar de 20a
	Un
	5
	 
	 

	11,3
	Instalación de acometida eléctrica 2#12+1#12 en tubería emt ¾", para tomas e iluminación en baños públicos y vestidores. Incluye accesorios.
	Ml
	19,21
	 
	 

	11,4
	Conexión a red existente
	Un
	1
	 
	 

	11,5
	Salidas eléctricas para toma corriente, incluye el suministro de terminal emt 3/4 acero-tub
	Un
	3
	 
	 

	11,6
	Salidas eléctricas para tomas gfci, incluye el suministro terminal emt 3/4 acero-tub
	Un
	2
	 
	 

	11,7
	Interruptor automático monopolar, incluye el suministro de terminal emt 3/4 acero-tub
	Un
	4
	 
	 

	11,8
	Salida eléctrica de plafón de pared
	Un
	5
	 
	 

	11,9
	Lámpara fluorescente 2 x 48 w, incluye el suministro de terminal galvanizada 3/4" emt, grapa galvanizada doble oreja 3/4”, tomacorriente sencillo.
	Un
	4
	 
	 

	12. Transporte veredal
	 
	 
	 
	 

	12,1
	Transporte de materiales casco urbano hasta vereda san miguel 6 km
	Ton
	60
	 
	 

	13. Protocolo de bioseguridad
	 

	13,1
	Implementación de protocolo de bioseguridad, incluye termómetro
	Un
	1
	 
	 

	TOTAL, COSTOS DIRECTOS
	 


	PRESUSPUESTO CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL BARRO VILLANUEVAA

	tem
	Actividad
	Unid
	Cant
	Valor promedio
	Valor total

	1. Preliminares
	 

	1,1
	Cerramiento en tela saran h= 2.10 mts.
	ml
	60
	 
	 

	1,2
	Demolición de edificación existente. Incluye la demolición de muros, pisos, lavadero, retiro y disposición final de elementos como puertas, ventanas, aparatos sanitarios, tejas, etc.
	m2
	52,12
	 
	 

	2. Excavaciones y llenos
	 

	2,1
	Excavación mecánica en tierra común de 2 a 4 metros. Incluye descapote y remoción de todo material vegetal, y disposición en el sitio final del material removido para aplanación y conformación de sitio
	m3
	100
	 
	 

	2,2
	Excavación manual para instalaciones hidrosanitarias, electricas y estructuras
	m3
	50
	 
	 

	2,3
	Riego y lleno compactado mecanicamente con material proveniente de la zona (recebo) 
	m3
	200
	 
	 

	2,4
	Contrapiso en afirmado o base compactada. Incluye transporte 5 km 
	m3
	150
	 
	 

	3. Estructura de concreto 
	 

	3,1
	Zapatas 2 x 0.50 m en concreto de 3000 psi, preparado en obra vibrado y curado, encofrado y desencofrado
	m3
	35,82
	 
	 

	3,2
	Concreto solado para vigas de fundación e=0.05 cm, concreto 10.3 mpa
	m2
	84,07
	 
	 

	3,3
	 Armado y vaciado de vigas de fundación 30x30 cm en concreto de 3000 psi, preparado en obra vibrado y curado, encofrado y desencofrado. Acabado en concreto a la vista. No incluye refuerzo
	m3
	3,94
	 
	 

	3,4
	Armado y vaciado de vigas aereas 20x20 cm en concreto de 3000 psi. Nivel 2.30 mts y cubierta, preparado en obra vibrado y curado, encofrado y desencofrado. Acabado en concreto a la vista. No incluye refuerzo
	m3
	3,51
	 
	 

	3,5
	Armado y vaciado de vigas aereas 20x30 cm en concreto de 3000 psi, nivel 2.30 mts, preparado en obra vibrado y curado, encofrado y desencofrado. Acabado en concreto a la vista. No incluye refuerzo
	m3
	0,86
	 
	 

	3,6
	Muro pantalla en concreto y clave 210 kg/m2, según detalle de diseño. No incluye refuerzo
	m3
	42,98
	 
	 

	3,7
	Escaleras en concreto 3000 psi. Sobre terreno. Según detalle de diseño estructural. No incluye refuerzo. Incluye estructura vigas y columnetas
	m3
	0,94
	 
	 

	3,8
	Banca en concreto e=0.08 cm, según detalle de diseño. No incluye refuerzo.
	ml
	2,31
	 
	 

	3,9
	Mesón en concreto para ventana de cocina, e=0.08 cm según detalle de diseño. No incluye refuerzo.
	ml
	1,35
	 
	 

	4. Acero de refuerzo
	 

	4,1
	Colocación de acero de refuerzo fy= de 60.000 psi, incluye cortes, figuración, amarres con alambre quemado y transporte.
	Kg
	9891,92
	 
	 

	5. Mampostería
	 
	 
	 
	 

	5,1
	Muro en ladrillo estructural hueco en arcilla 29x12x10cm, limpio dos caras.
	m2
	117,44
	 
	 

	5,2
	Dovelas en grouting, tamaño de celda cada 0.44 cm. No incluye refuerzo, incluye el suministro de adhesivo epóxico tipo iv grado 3 (astm c-881-02) para anclar barras de acero al concreto. X 600 ml x 600 ml
	m3
	3,82
	 
	 

	5,3
	Lavado muro e hidrofugada con sika transparente o similar, por ambos lados, incluye el suministro de hidrofugo tipo sika o similar
	m2
	234,88
	 
	 

	6. Revoque, enchape y pintura
	  
	 

	6,1
	Aplicación de revoque liso (mezcla 1:4) e=1.5cms, sobre muros revitados, filos y dilataciones
	m2
	23,07
	 
	 

	6,2
	Colocación de enchape con baldosín ceramica 20.5*20.5 cms. De primera calidad, moldura plástica para bordes, lechada con cemento blanco en cabinas de duchas
	m2
	23,07
	 
	 

	7. Cubierta 
	 

	7,1
	Instalación de cubierta en teja termo acústica trapezoidal a-360 0,82 x 6 m color blanco, incluye instalación de perfileria metálica y soldadura, incluye el suministro de tornillo autoperforante para metal 
	m2 
	170
	 
	 

	7,2
	Colocación de canoa en lámina galvanizada calibre 24 - 50cms, incluye anticorrosivo y esmalte (3 manos mínimo).
	ml
	21,7
	 
	 

	8. Pisos
	 

	8,1
	Piso en concreto de 3000 psi, e= 0.10 m, incluye malla electrosoldada, acabado nivelado y liso, con dilataciones modulados cada 2.50 m
	m2
	150
	 
	 

	8,2
	Suministro e instalación de baldosa tablón de gres antideslizante 30 cm x 30 cm
	m2
	19,67
	 
	 

	9. Carpintería metálica 
	 

	9,1
	Instalacion ventana 1: 1.90 x 4.47 mt, dos cuerpos fijos, dos cuerpos batientes, marcos en  tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte, incluye el suministro de  bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	1
	 
	 

	9,2
	Instalación ventana 2: 1.90 x 2.93 mt, dos cuerpos fijos, un cuerpo batiente, marcos en  tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte,  incluye el suministro de  bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	1
	 
	 

	9,3
	Instalacion ventana 3: 1.90 x 4.25 mt, dos cuerpos fijos, dos cuerpos batientes, marcos en  tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte,  incluye el suministro de  bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	1
	 
	 

	9,4
	Instalacion ventana 4: 0.91 x 0.29 mt, cuerpo fijo, marco en  tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte,  incluye el suministro de  bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	22
	 
	 

	9,5
	Instalacion ventana 5: 1.20 x 1.26  mt, dos cuerpos batientes, marcos en  tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte,  incluye el suministro de  bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	1
	 
	 

	9,6
	Instalación puerta 1: 1.52x2.26 mts dos cuerpos batientes, marcos en  tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m, y elementos divisorios en tubo cuadrado espesor 1,2mm 1" x 1" x 6m. Incluye bisagras, soldadura, pintura anticorrosiva y pintura negra en esmalte,  incluye el suministro de  bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	1
	 
	 

	9,7
	Instalación puerta entamborada  en  lamina  galvanizada  calibre  20  incluye marco anticorrosivo y pintura, puertas 2 y 3. Incluye cerradura, bisagras y demás elementos para su correcto funcionamiento ,  incluye el suministro de  bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	m2
	5,98
	 
	 

	9,8
	Instalación puerta 4: 1.07 x 2.30 mts, en tubo redondo galvanizado 2" 2,5 mm x 6 m y tubo rectangular espesor 1,1mm 25 mm x 50 mm x 6 m. Incluye anticorrosivo, pintura negra en esmalte, bisagras y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento,  incluye el suministro de  bisagra omega 3pulg pavonado 3und
	Unidad
	1
	 
	 

	9,9
	Cerramiento en  tubo redondo galvanizado 2" 2,5 mm x 6 m, tubo embebido en dovela. Incluye aplicación de anticorrosivo y pintura negra en esmalte, soldadura y demás elementos necesarios para su correcta instalación
	ml
	9
	 
	 

	10. Instalación hidraulica, sanitaria y aparatos
	 

	10,1
	Colocación de tubería pvc - all ø3", incluye accesorios, incluye el suministro de abrazaderas metálicas galvanizadas para tubería de 3"
	ml
	12,72
	 
	 

	10,2
	 Colocación de tubería pvc-s  ø4" para salidas sanitarias.
	ml
	34,95
	 
	 

	10,3
	Colocación de tubería pvc-s  ø2" para salidas sanitarias.
	ml
	9,23
	 
	 

	10,4
	Colocación de salidas sanitarias en tubería pvc-s  s-ø4", hasta 2.00 m, para instalaciones en primer piso.
	un
	1
	 
	 

	10,5
	 Colocación de salidas sanitarias en tubería pvc-s  s-ø2", hasta 2.00 m, para instalaciones en primer piso.
	un
	6
	 
	 

	10,6
	Conexión a red existente
	un
	1
	 
	 

	10,7
	Instalación de tubería pvc-p ø 1/2" rde 21 para salidas hidráulicas.
	ml
	8,91
	 
	 

	10,8
	 Instalación de salida pvc-p ø1/2" rde 21 para abasto (agua fría), incluye accesorios y acarreo interno de material.
	un
	7
	 
	 

	10,9
	 Instalación de tubería pvc-p ø 3/4" rde 21 para salidas hidráulicas.
	ml
	5,76
	 
	 

	10,1
	Construcción de caja de inspección 0.60*0.60*0.60m, en concreto, incluye tapa de concreto y revoque liso impermeabilizado integralmente. No incluye refuerzo
	un
	1
	 
	 

	10,11
	Colocación de ducha tipo balta o similar, incluye llave y tubería pvc-p ø1/2".
	un
	1
	 
	 

	10,12
	Instalación de combo sanitario, incluye: taza, tanque, asiento, lavamanos, incrustaciones, grifería (institucional, referencia acuacer, acuaplus o equivalente)
	un
	1
	 
	 

	10,13
	Instalación de orinal mediano, incluye llave automática
	un
	1
	 
	 

	10,14
	Colocación de rejilla de aluminio 3 x 2 anticucaracha para pisos de baños, incluye lechada y cemento blanco.
	un
	1
	 
	 

	10,15
	Instalación de registro de paso de 3/4" para lavamanos, duchas y lavaescobas
	un
	1
	 
	 

	10,16
	Instalación de llave de bocamanguera.
	un
	1
	 
	 

	10,17
	Instalación de mesón lavaplatos izquierdo 120x50 en acero inoxidable, grifería sencilla, abasto, canastilla, sifón y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
	un
	1
	 
	 

	10,18
	Instalación de lava traperos prefabricado 42 x 60 x 25 40 kg, incluye el suministro
	un
	1
	 
	 

	11. Instalaciones eléctricas
	 

	11,1
	Tablero trifásico con puerta de 18 circuitos
	un
	1
	 
	 

	11,2
	Breaker tripolar de 20a
	un
	12
	 
	 

	11,3
	Instalación de acometida eléctrica 2#12+1#12 en tubería emt ¾", para tomas e iluminación en baños públicos y vestidores. Incluye accesorios.
	ml
	82,36
	 
	 

	11,4
	Instalación de acometida eléctrica 2#12+1#12 en tuberia pvc ¾", para tomas e iluminación en baños públicos y vestidores. Incluye accesorios.
	ml
	53,16
	 
	 

	11,5
	Conexión a red existente
	un
	1
	 
	 

	11,6
	Salidas eléctricas para toma corriente, incluye el suministro de terminal emt 3/4 acero-tub
	un
	10
	 
	 

	11,7
	Salidas eléctricas para tomas gfci, incluye el suministro de terminal emt 3/4 acero-tub
	un
	4
	 
	 

	11,8
	Interruptor automático monopolar, incluye el suministro de terminal emt 3/4 acero-tub
	un
	9
	 
	 

	11,9
	Salida eléctrica de plafón de pared
	un
	7
	 
	 

	11,1
	Lámpara fluorescente 2 x 48 w, incluye el suministro de terminal galvanizada 3/4" emt, grapa galvanizada doble oreja 3/4", tomacorriente sencillo 
	un
	8
	 
	 

	TOTAL, COSTOS DIRECTOS
	 


Total: 

__________________________________________ 
Firma representante legal del Proponente 

Nombre: 

Documento de Identidad: 

* El Proponente debe entregar este anexo en un archivo en formato Excel bien sea por correo electrónico o en un dispositivo que contenga el archivo.

