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FORMATO N° 10

FICHA ACEPTACIÓN CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESENCIALES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS 
RENOVACIÓN LICENCIAS SOLUCION DE ANALISIS DE VULNERABILIDADES

Las siguientes son las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir las propuestas   así:  

1. OBJETO

[bookmark: _Hlk201137314]AN01-3202038-17-001 - AN01-3202038-17-003 , AN06-3202038-17-036,AN01-3202060-18_1-002 y AN01-3202060-18_2-004,AN06-3202060-19_1-037,AN06-3202060-19_1-038,AN06-3202053-26-020,AN06, 3202053-26-022, AN06-3202053-27-023 y AN01-3202053-26-027 Adquisición de insumos, materiales, herramientas y equipos para fortalecer los ejercicios de restauración ecológica y Sistemas Sostenibles para la Conservación en el Parque Nacional Natural Tamá y el Área Natural Única Los Estoraques -adscritos a la Dirección Territorial Andes Nororientales, en el marco de la Conservación de la diversidad biológica de las áreas protegidas del SINAP Nacional

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN

En el Parque Nacional Natural Tama y el Área Natural Única los Estoraques se requieren insumos agrícolas, herramientas, materiales y equipos para la ejecución de acciones de restauración ecológica, recuperación de suelos degradados, establecimiento de coberturas vegetales en áreas protegidas y fortalecimiento de sistemas sostenibles en el área de influencia del AP, se requiere la adquisición de insumos, herramientas y equipos; a continuación de manera puntual se justifica la necesidad:
La incorporación de abonos orgánicos mineralizados, fertilizantes granulados, cal dolomita, enmiendas y acondicionadores de suelo es fundamental para mejorar la estructura, fertilidad y capacidad de retención hídrica de los suelos, optimizando las condiciones para la implantación de especies nativas y el desarrollo de huertas agroecológicas que aporten a la seguridad alimentaria y la diversificación productiva en territorios estratégicos para la conservación.
Complementariamente, la dotación de herramientas agrícolas como azadones, tijeras de podar, guantes, gafas de seguridad y elementos de recolección permite ejecutar con eficiencia y seguridad las actividades de campo, tales como el deshierbe, la poda, el mantenimiento de áreas intervenidas y la manipulación de materiales vegetales. Asimismo, la adquisición de fungicidas e insecticidas, bajo criterios de uso racional, es clave para el manejo fitosanitario en viveros, huertas o parcelas de restauración. De igual forma, los cercamientos con malla galvanizada, cinta reflectiva y tubos de PVC contribuyen al aislamiento de áreas sensibles, evitando el ingreso de ganado o fauna invasora que pueda comprometer los procesos de restauración.
Finalmente, los equipos mecanizados como fumigadoras, guadañas y accesorios asociados (bujías, cuchillas, aceite, grasa, discos de afilado), así como herramientas de precisión como limas, llaves y básculas electrónicas, son esenciales para garantizar el mantenimiento adecuado de la vegetación, la eficiencia en las labores operativas y el control técnico de insumos y productos. Estos elementos fortalecen las capacidades logísticas e institucionales necesarias para desarrollar procesos sostenibles de conservación, restauración ecológica y manejo adaptativo en territorios estratégicos del Sistema de Parques Nacionales Naturales y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
A continuación, se describe con detalle el requerimiento técnico de insumos, herramientas, materiales y equipos requeridos por el Parque Nacional Natural Tama y el Área Natural Única los Estoraques tanto para restauración ecológica como para Sistemas Sostenibles para la Conservación.

3.1.3 DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS EXIGIDOS

A. INSUMOS
CANTIDADES DE LA NECESIDAD ESPECIFICA

	INSUMOS PROCESO CONTRACTUAL DTAN ÁREAS PROTEGIDAS NORTE DE SANTANDER

	Ítems
	Categoría
	Descripción
	Unidad de Medida 
	Cantidad total SSC
	Cantidad total RE
	Cantidad total RE+SSC

	1
	Insumos
	Abono orgánico liquido composición: Nitrógeno Total (N) 200 g/l Nitrógeno Amoniacal (N) 40 g/l Nitrógeno Ureico (N) 160 g/l Fósforo Asimilable (P2O5) 100 g/l  Potasio Soluble en Agua (K2O) 50 g/l  Magnesio (MgO) 10 g/l  Azufre Total (S) 14 g/l  Boro (B) 1,5 g/l  Cobre (Cu) 2,5 g/l  Hierro (Fe): 1 g/l  Manganeso (Mn)  1 g/l  Molibdeno (Mo) 0,03 g/l Zinc (Zn) 5 g/l  Fitohormona (ANA) 0,5 g/l. Certificado ICA
	Litro
	
	20
	20

	2
	Insumos
	Abono orgánico mineralizado-compostado, bulto de 50 Kg. Composición: Nitrógeno total 2%, Fosforo total 5%, Potasio solube en agua 3%, Calcio (CaO) 10%, Silicio (SiO2) 24%, Materia orgánica 35%, Carbono orgánico oxidable 9%, Relacion carbono nitrógeno 7,5%, cenizas 52%, Humedad maxima 13%, pH 7,5. Certificado ICA
	Bulto 
	
	150
	150

	3
	Insumos
	MICORRIZA Inoculante biológico de uso agrícola y bioestimulante radicular en polvo suelto, con base en micorrizas de los géneros: glomus, acaulospora, acauteliospora y entrophospor color marrón, incoloro, pH 5 - 6, porcentaje máximo de humedad 15%, biodegradabilidad 100%, y una diversidad de 6 morfotipos. Mínimo 70% raíces colonizadas. Mínimo un año de vida útil, mínimo 30.000 esporas por Kg 300 esporas/gramo. Empacada en sacos de 50 kg. Con registro ICA. 
	Bulto
	
	50
	50

	4
	Insumos
	Cal Dolomitica:
Cal en polvo compuesta por Carbonato de Calcio (CaCO3) 50.00%,Carbonato de Magnesio (MgCO3) 40.00%,Óxido de calcio (CaO) 39.00%,Óxido de magnesio (MgO) 18.00%, presentacion de 50 kilos empacado en bultos sellado y con su respectivo registro ICA
	Bultos
	182
	60
	242

	5
	Insumos
	Cascarilla de arroz quemada al 50% libre de patógenos. Bulto de 50 kg
	Bulto
	
	40
	40

	6
	Insumos
	Fertilizante orgánico mineral líquido para aplicación al suelo, que puede utilizarse en mezcla con biopreparados, microorganismos y biofertilizantes para potencializar la nutrición biológica. BP-150 con ingredientes activos: Nitrógeno (N) 45.05 g/l Fósforo asimilable (P2O5) 34.00 g/l y Carbono Orgánico Oxidable 53.70 g/
	Litro
	
	11
	11

	7
	Insumos
	Fosfato Diamónico DAP: Fertilizante compuesto granulado N-P. Composición: Nitrógeno total (N) 18%, Nitrógeno Amoniacal (NH4) 18%, Fosforo soluble en agua (P2 05) 46%. Humedad máxima 1.5 %. Bulto 50 kg. Certificación ICA Vigente. 
	Bulto
	
	6
	6

	8
	Insumos
	Insecticida biológico elaborado a base de la mezcla de los hongos Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Lecanicillium lecanii y la bacteria Bacillus thuringiensis. Compuesto por Beauveria bassiana 4x108 esporas/g Metarhizium anisopliae 4x108 esporas/g Lecanicillium lecanii 1x108 esporas/g  Bacillus thuringiensis 1x108 esporas/g Contenido total 1x109 esporas/g Presentación en Polvo Mojable en bolsa de biolumin flexible por 500 gramos. Con registro ICA y vigencia del producto de 12 meses.
	Bolsa de 500 gramos
	
	3
	3

	9
	Insumos
	Insecticida biológico a base de extractos de Ají y Ajo, Bisulfuro de Alilo, Limoneno, Capsaicina, Ácido Nicotínico y Carotenoides. Presentación líquida en frasco de un litro. Vigencia de 12 meses
	Litro
	
	10
	10

	10
	Insumos
	Fungicida biológico a base de: Trichoderma harzianum, Trichoderma asperellum, Trichoderma atroviride 5 x 108 conidias/g Paecilomyceslilacinus 5x108 conidias/g Contenido Total 1x10^9 conidias/g Presentación en Polvo Mojable en bolsa de biolumin flexible por 500 gramos. Con registro ICA y vigencia del producto de 12 meses. Bolsa de 500 gramos
	Bolsa
	
	14
	14

	11
	Insumos
	Sustrato de coco buferizado Posee bajo peso y PH neutro, al tacto es esponjosa y con fibras largas. Tiene una capacidad de retención de agua entre 3 y 4 veces su peso. Su porosidad es bastante buena y cuenta con una alta relación de carbono/nitrógeno permitiendo que se mantenga químicamente estable.  Bulto de 30 Kg
	Bulto 
	
	8
	8

	12
	Insumos
	TIERRA NEGRA, para embolsado en viveros, con textura franca, desinfectada lista para sembrar.
	m3
	
	42
	42

	13
	Insumos
	Fertilizante líquido quelatado completo con elementos mayores (NPK), secundarios Magnesio y azufre y micronutrientes boro, cobre, hierro, manganeso, molibdeno y zinc. 
	Litro
	
	5
	5

	14
	Insumos
	Bioestimulante orgánico, carbono orgánico 6.35%. SL, Composición: Nitrógeno 3.5% (N orgánico 1.23%; N ureico 2.11%); fósforo 9.83%; carbono orgánico 6.35%. Bioestimulante anti-estresante y activador del crecimiento de las plantas a base de extractos vegetales
	Litro
	
	5
	5

	15
	Insumos
	Turba rubia, con nivel bajo medio de fertilizantes agregados, ph corregido, granulometria gruesa, pura o mezclada, pacas comprimidas de 300 litros (aproximadamente 55 kg)
	Bulto
	
	30
	30

	16
	Insumos
	Fertilizante  Urea por 50 kgs  Certificación ICA Vigente. 
	Bulto
	156
	
	156

	17
	Insumos
	Semilla de pastos para establecimiento y renovacion de praderas (Brachiaria Decumbes) urochloa decumbes. Semilla con certificado ICA
	kg
	48
	
	48

	18
	Insumos
	Cloruro de potasio, bulto 50 kg.Fertilizante KCL Granulado  0-0-60 con Registro  ICA
	Bulto
	78
	
	78

	19
	Insumos
	Sal mineralizada al 10%, bulto por 40 kg. Con registro ICA 
sal mineralizada para ser suministrada a Bovinos en su etapa de producción lechera
	Bulto
	36
	
	36


[bookmark: _Hlk199860516]
[bookmark: _Hlk201821667]LUGARES DE ENTREGA DE LOS INSUMOS

[bookmark: _Hlk169863372]ENTREGAS PARQUE NACIONAL NATURAL TAMÁ

1. [bookmark: _Hlk169863388]Vivero La Clementina, municipio de Herrán- Sector Norte de PNN Tamá. Área rural del municipio de Herrán Norte de Santander, se llega por la ruta Bucaramanga – Pamplona – Chinácota – Herrán o Cúcuta – Chinácota – Herrán, en la Vereda La Siberia, con una distancia aproximada de 67 Km basado en información de Google maps (Figura 1). Con coordenadas 7°25'31.00"N, -72°26'35.89"O.

2. [bookmark: _Hlk169863416]Oficina administrativa, municipio de Toledo: Área urbana del municipio de Toledo Norte de Santander, se llega por la ruta Bucaramanga- Pamplona- Labateca- Toledo; Cúcuta- Chinácota- Toledo, en la dirección Cra 4 # 16-16 Santa Lucia – Toledo. Con coordenadas 7°18'44.84"N, --72°28'58.52"O.

3. Toledo - Vereda IMA 7°15'43.75"N, -72°23'24.73"O.	

4. Toledo - Vereda Román 7°17'6.75"N, -72°26'9.18"O.	

5. Herrán - Vereda Siberia 7°27'14.91"N, -72°27'6.35"O.


RUTAS ENTREGAS AREA NATURAL UNICA LOS ESTORAQUES

Vereda Piritama, municipio de la Playa de Belén. (Norte de Santander) Se llega a la sede principal del Área Natural Única los Estoraques, municipio de La Playa de Belén en el departamento de Norte de Santander.   Desde la sede administrativa se sigue la vía que de la vereda Rosa Blanca conduce a la Vereda Piritama (Coordenadas N 8°14'43.47’‘w 73° 15' 00.51''), en un recorrido de 8 kilómetros aproximadamente por carretera destapada en regular estado hasta llegar al predio Piritama. En esta vía hay tránsito de algunos vehículos particulares, pero es importante anotar que se necesita vehículo de doble tracción.
1. Sede Administrativa, municipio de la Playa de Belén (Norte de Santander) en el departamento de Norte de Santander vereda Rosa Blanca en cercanía al Casco urbano (a 0,5 km aproximadamente desde el parque principal vía a Hacarí (Norte de Santander)

B. HERRAMIENTAS
CANTIDADES DE LA NECESIDAD ESPECIFICA

	HERRAMIENTAS PROCESO CONTRACTUAL DTAN ÁREAS PROTEGIDAS NORTE DE SANTANDER

	
	

	Item
	Categoría
	Descripción
	Unidad de Medida 
	Cantidad SSC
	Cantidad Rest Eco
	Cantidad total
	

	1
	Herramienta
	Alicate diablo multiusos 10.1/2"  . Largo 27 cm. · Peso Aprox: 716 gr · Largo:27- 28 Cm. · Espesor: 9 Cm Materiales: Cuerpo: Acero, Mago: cubierta antideslizante.
	Unidad
	3
	
	3
	

	2
	Herramienta
	Barra agricola en acero 18 lbs, 150 cms de largo
	Unidad
	6
	3
	9
	

	3
	Herramienta
	BEBEDERO DE GANADERIA: Bebedero en polietileno, con  kit de flotador más acoples con capacidad de 250 litros Con protección a rayos UV
	Unidad
	18
	
	18
	

	4
	Herramienta
	Bebedero para ganado 125 litros, con flotador Fabricado: En polietileno, material 100% virgen. Seguros, flexibles y resistentes a golpes.
	Unidad
	7
	
	7
	

	5
	Herramienta
	Cable guaya en acero galvanizado de 1/8 (3,18 milimetros) 7 x7 Rollo por 100 metros
	Rollo
	2
	
	2
	

	6
	Herramienta
	Cabuya rollo por 600 metros. Material polipropileno 
	Unidad
	
	2
	2
	

	7
	Herramienta
	Candado Italiano 110 40mm con Gancho en acero endurecido - protector contra filtraciones de agua - doble bloqueo - anti-segueta. Que incluya 3 llaves 
	Unidad
	
	4
	4
	

	8
	Herramienta
	Carretilla 120 Lt Tolva Plástica Rueda Reforzada anti pinchazo- bastidores metálicos,
Liviana, resistente, con rueda anti pinchazo, más rígida y reforzada, bastidores metálicos y resistentes con mango plástico para mayor agarre.
	Unidad
	
	2
	2
	

	9
	Herramienta
	Cuchilla Para Guadaña 35cmx1 C/16
 Troquelada en una sola pieza en acero al carbono
-Tratamiento termico controlado en superficies-y filo para garantizar mayor duración
	Unidad
	
	22
	22
	

	10
	Herramienta
	Estante metalico de 2.00 mts de alto* 92cms de ancho* 40 cms de fondo con 6 entrepaños metálicos graduables. * Es-tructura parales, en lámina de Acero Cold Rolled calibre 18, * Entrepaño en Lamina de Acero Cold Rolled calibre 22, * Peso soporte aproximado por entrepaño 70 Kgs, Refuerzo central en cada entrepaño, * Tuerca y Tornillo - 8 unds por entrepaño
* Acabado en pintura Electrostática hor-neable Color Gris Tornado..
	Unidad
	
	2
	2
	

	11
	Herramienta
	Extensión 30 metros, 100 Ft Color Naranja Polo A Tierra 1 Sal Cal 12
	Unidad
	
	1
	1
	

	12
	Herramienta
	Guantes de cuero No. 9 . Paquete x12 pares. Características Color: Amarillo. Puño: Corto de 7 cm. Normas: NTC E79, NTC 1981, 2190
	Paquete
	
	1
	1
	

	13
	Herramienta
	Guantes de trabajo de seguridad multiusos en palma recubierto de látex, de nylon y nitrilo talla M. Puño elástico cerrado. Anatómico. Dorso aireado para mantener fresca la mano. Resistencia mecánica. Impermeable a aceites en la palma. Proporciona un agarre fuerte y de máxima destreza. Sólo para riesgos mínimos. Largo: 9” (22.86cm). Composición: 40% Nylon • 60% Nitrilo.  Dip Normal
	Par
	
	13
	13
	

	14
	Herramienta
	lima triangular 8" mango ergonómico
	Unidad
	
	8
	8
	

	15
	Herramienta
	Lima Triangular Pesada Bastarda de 6 Pulgadas Mango Ergonómico 
	unidad
	3
	
	3
	

	16
	Herramienta
	Llanta Antipinchazo Maciza Con Rhin 350-8 para carretilla 
Caracteristicas
*La rueda en poliuretano y su llanta de acero robusto es resistente a los pinchazos.
*gomaespuma (PU), la rueda resulta igual de cómoda que una de aire.
*Para un cambio rápido, Funciona con la mayoría de las carretillas habituales y convence por su capacidad de carga
Neumático : 350-8/4.00 - 8
Ancho: 80 mm  Alto: 380 mm
Capacidad de carga : 150KG
Rhin : 8" en Acero
	Unidad
	
	3
	3
	

	17
	Herramienta
	Machete de alta calidad Niquelado 3 canales de 22 pulgadas, adecuado para trabajo pesado, con filo duradero y resistente, mango antideslizable. De 56 cm de largo y color plateado más Funda para machete en cuero de 22 pulgadas de 7,5 cm de ancho y 56 cm de largo.
	Unidad
	6
	
	6
	

	18
	Herramienta
	Manguera de polietileno revestida, calibre 60 de 1/2 pulgada. Rollo por 100 metros 120psi
	Rollo
	
	62
	62
	

	19
	Herramienta
	Manguera de propileno negra de 2 pulgadasx 100 metros, calibre 60
	rollo
	1
	
	1
	

	20
	Herramienta
	Manguera de propileno negra de 3/4 pulgadasx 100 metros calibre 60
	Rollo
	9
	
	9
	

	21
	Herramienta
	Manguera de propileno negra de pulgada (1") x 100 metros calibre 60
	Rollo
	3
	
	3
	

	22
	Herramienta
	Manguera de propileno negra de pulgada y media (1" 1/2) pulgadasx 100 metros calibre 60
	Rollo
	3
	
	3
	

	23
	Herramienta
	Manguera negra de polietileno de 1/2 pulgada, rollo por 100 metros para conducción de agua. Calibre 40. 
Manguera para riego por gravedad, con motobombas o conducción de agua.
	Rollo
	11
	
	11
	

	24
	Herramienta
	MANGUERA:  Rollo de manguera de polietileno, por 100 metros, de diametro 3/4, calibre 40
	Rollo
	36
	
	36
	

	25
	Herramienta
	MANGUERA:  Rollo de manguera de polietileno, por 100 metros, de diametro 3/4, calibre 40
	Rollo
	
	61
	61
	

	26
	Herramienta
	Martillo 29 mm mango en madera
	Unidad
	3
	
	3
	

	27
	Herramienta
	Meson acero inixidable, 
Con las Siguintes Caracteriscas
alto 90 cm, largo 200 cm, ancho 50 cm. soporta hasta 100kg, Bases o patas en acero inoxidable redondo de 1"1/2; superficie elaborada en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con refuerzo para lograr mayor estabilidad y rigidez; Entrepaño fijo inferior elaborado en acero inoxidable 304 certificado calibre 18 con refuerzo para lograr mayor estabilidad y rigidez; 2 soportes en platina fijos con el fin de anclar la mesa a la pared para lograr mayor estabilidad.
	unidad
	2
	
	2
	

	28
	Herramienta
	Microaspersor de rosca macho de 1/2", compatible con accesorios en pvc, galvanizados y polipropileno, presión de 0.6 a 2.0 Bar, flujo de 35 a 140 litros por hora, radio de asperción de 1,5 a 4 metros
	Unidad
	200
	
	200
	

	29
	Herramienta
	Pala cuadrada, mango largo fabricado en madera de fresno con acabado enlacado, cabeza de acero al carbono con acabado en pintura epóxica, en polvo negra. Largo: 19 5/8''
Ancho: 9 1/2''
	Unidad
	
	2
	2
	

	30
	Herramienta
	Paladraga de 48" Mangos de Madera y Hojas En Acero Mangos cuadrados de madera. Largo de mangos: 48" (122 cm). Apertura máxima: 6" 1/2 (165 mm)
	Unidad
	10
	6
	16
	

	31
	Herramienta
	Perro Acero Inoxidable Para Guaya Tipo Liviano De 1/8
	unidad
	50
	
	50
	

	32
	Herramienta
	Puntilla  con cabeza, de 2 1/2" de larga, calibre 11, por caja de 500 9
	caja
	
	3
	3
	

	33
	Herramienta
	Puntilla 3 1/2" x 8, con cabeza plana grafilada y punta en forma de diamante, equivalencia 89 x 4.19 fabricadas en acero SAE 1008 o 1012. Resistencia a la tracción > 70 kgf / mm2. Caja por 500 gr
	Caja
	10
	3
	13
	

	34
	Herramienta
	Puntilla 3" x 9, con cabeza plana grafilada y punta en
forma de diamante, equivalencia 76.20x 3.76 mm,
fabricadas en acero SAE 1008 o 1012. Resistencia a la
tracción > 70 kgf / mm2. caja por 500 gr
	Caja
	10
	
	10
	

	35
	Herramienta
	Puntilla 4"x 6, con cabeza plana grafilada y punta en forma de diamante, equivalencia 100x 6.16 fabricadas en acero SAE 1008 o 1012. Resistencia a la tracción > 70 kgf /mm2. Caja por 1000 gr
	Caja
	10
	
	10
	

	36
	Herramienta
	Puntilla 6" x 4, con cabeza plana grafilada y punta en forma de diamante, equivalencia 152 x 6.05 fabricadas en acero SAE 1008 o 1012. Resistencia a la tracción > 70 kgf / mm2. Caja por 1000 gr
	Caja
	10
	
	10
	

	37
	Herramienta
	Puntilla común 3"  para aisladores tipo pivote. Caja por 500 gramos
	Caja
	10
	3
	13
	

	38
	Herramienta
	Segueta De Arco Para Trabajos Manuales Corte Fino Pelacables
Uso: Materiales Solidos y Finos
Dientes por pulgada: 24
Material de la manija: Plástico Resistente
Largo del serrucho: 300 mm
**que incluya 3 hojas adaptables al marco
	Unidad
	
	2
	2
	

	39
	Herramienta
	Set de brocas multipropósito madera, muro y metal desde 1/8” hasta 3/8”, kit de 18 piezas
	Set
	
	1
	1
	

	40
	Herramienta
	Puntilla con cabeza de 2 ½ pulgadas por 11 pulgadas. Caja por libra
	Caja
	25
	
	25
	

	41
	Herramienta
	Tanque en polietileno para almacenamiento de agua de 1000 litros con accesorios para la conexión y flotador, filtro UV. 
	Unidad
	1
	
	1
	

	42
	Herramienta
	Tornillo con tuerca; Varilla Roscada 3/8 * 100 cm + 20 tuercas 3/8.
	Unidad
	10
	
	10
	



LUGARES DE ENTREGA DE LAS HERRAMIENTAS

ENTREGAS PARQUE NACIONAL NATURAL TAMÁ

1. Vivero La Clementina, municipio de Herrán- Sector Norte de PNN Tamá. Área rural del municipio de Herrán Norte de Santander, se llega por la ruta Bucaramanga – Pamplona – Chinácota – Herrán o Cúcuta – Chinácota – Herrán, en la Vereda La Siberia, con una distancia aproximada de 67 Km basado en información de Google maps (Figura 1). Con coordenadas 7°25'31.00"N, -72°26'35.89"O.
2. Sede administrativa (municipio de Toledo, Norte de Santander): Área urbana del municipio de Toledo Norte de Santander, se llega por la ruta Bucaramanga- Pamplona- Labateca- Toledo; Cúcuta- Chinácota- Toledo, en la dirección Cra 4 # 16-16 Santa Lucia – Toledo. Con coordenadas 7°18'44.84"N, --72°28'58.52"O.
ENTREGAS ÁREA NATURAL ÚNICA LOS ESTORAQUES

1. Vereda Piritama, municipio de la Playa de Belén. Se llega a la sede principal del Área Natural Única los Estoraques, municipio de La Playa de Belén en el departamento de Norte de Santander.   Desde la sede administrativa se sigue la vía que de la vereda Rosa Blanca conduce a la Vereda Piritama (Coordenadas N 8°14'43.47’‘w 73° 15' 00.51''), en un recorrido de 8 kilómetros aproximadamente por carretera destapada en regular estado hasta llegar al predio Piritama. En esta vía hay tránsito de algunos vehículos particulares, pero es importante anotar que se necesita vehículo de doble tracción.

2. Sede Administrativa, municipio de la Playa de Belén (Norte de Santander) en el departamento de Norte de Santander vereda Rosa Blanca en cercanía al Casco urbano (a 0,5 km aproximadamente desde el parque principal vía a Hacarí (Norte de Santander)


C. MATERIALES
CANTIDADES DE LA NECESIDAD ESPECIFICA

	MATERIALES PROCESO CONTRACTUAL DTAN ÁREAS PROTEGIDAS NORTE DE SANTANDER

	
	

	Item
	Categoría
	Descripción
	Unidad de Medida
	Cantidad Total SSC
	Cantidad total RE
	TOTAL
	

	1
	Materiales
	Abrazadera Galapago de 2 pulgadas a 3/4 de pulgadas
	Unidad
	12
	
	12
	

	2
	Materiales
	Alambre Calibre 14 Galvanizado. Alambre de 2.77mm galvanizado, resistencia a la corrosión. Uniformidad en el diámetro y en el recubrimiento de zinc. Acabado brillante. Rollos por 25 kg
	rollo
	
	40
	40
	

	3
	Materiales
	Alambre de púas- Calibre 12.5 x 400 metros, galvanizado/Acero ASTM A 121-07 (diámetro y recubrimiento), de dos hilos retorcidos, con púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente. Rollo por 400 metros
	Rollo
	15
	
	15
	

	4
	Materiales
	Alambre de puas calibre 14, rollo por 500 metros.
	Rollo.
	
	50
	50
	

	5
	Materiales
	Alambre dulce galvanizado calibre 20
	Kg
	
	5
	5
	

	6
	Materiales
	Amarres de alambre para tejas plásticas.
	Unidad
	100
	
	100
	

	7
	Materiales
	Arena amarilla lavada de rio
	Metros cubico
	
	14
	14
	

	8
	Materiales
	Arena lavada de rio
	M3
	
	6
	6
	

	9
	Materiales
	Bisagra Puerta Acero Inox 4 X 3pulg 2mm
	Unidad
	
	12
	12
	

	10
	Materiales
	Bolsa de papel Kraft Con Cierre Hermética con Visor, Altura x Largo x Ancho: 4 cm x 25 cm x 18 cm, Material: Papel kraft
	unidad
	
	220
	220
	

	11
	Materiales
	Bolsa plástica para vivero con fuelle de 10 x 25 cm plástico calibre 3. Paquete por 100 bolsas
	Paquete
	
	20
	20
	

	12
	Materiales
	Bolsa plástica para vivero con fuelle de 15 cm x 29 cm plástico calibre 3. Paquete por 100 bolsas
	Paquete
	
	20
	20
	

	13
	Materiales
	Bolsas para vivero en polietileno original de alta densidad, negro, aditivos (tratamiento para protección de radiación UV), de 12x23cm, con fuelle, perforadas, calibre N° 3, paquete por 100 bolsas)
	Paquete
	
	82
	82
	

	14
	Materiales
	Botas pantaneras agrícolas de caucho, Impermeable, color amarillo, caña alta.
	talla 38
	
	1
	1
	

	15
	Materiales
	Botas pantaneras agrícolas de caucho, Impermeable, color amarillo, caña alta.
	talla 38
	
	1
	1
	

	16
	Materiales
	Botas pantaneras agrícolas de caucho, Impermeable, color amarillo, caña alta.
	talla 41
	
	1
	1
	

	17
	Materiales
	Botas pantaneras agrícolas de caucho, Impermeable, color amarillo, caña alta.
	talla 39
	
	1
	1
	

	18
	Materiales
	Botas pantaneras agrícolas de caucho, Impermeable, color amarillo, caña alta.
	talla 40
	
	1
	1
	

	19
	Materiales
	Botas pantaneras agrícolas de caucho, Impermeable, color amarillo, caña alta.
	talla 41
	
	1
	1
	

	20
	Materiales
	Botas pantaneras agrícolas de caucho, Impermeable, color amarillo, caña alta.
	talla 42
	
	1
	1
	

	21
	Materiales
	Botas trabajo de seguridad impermeables, Crampones de agarre de 5 mm. Suela de goma muy adherente
	talla 38
	
	1
	1
	

	22
	Materiales
	Botas trabajo de seguridad impermeables, Crampones de agarre de 5 mm. Suela de goma muy adherente
	talla 38
	
	1
	1
	

	23
	Materiales
	Botas trabajo de seguridad impermeables, Crampones de agarre de 5 mm. Suela de goma muy adherente
	talla 41
	
	1
	1
	

	24
	Materiales
	Botas trabajo de seguridad impermeables, Crampones de agarre de 5 mm. Suela de goma muy adherente
	talla 40
	
	1
	1
	

	25
	Materiales
	Botas trabajo de seguridad impermeables, Crampones de agarre de 5 mm. Suela de goma muy adherente
	talla 42
	
	1
	1
	

	26
	Materiales
	Botas trabajo de seguridad impermeables, Crampones de agarre de 5 mm. Suela de goma muy adherente
	talla 41
	
	1
	1
	

	27
	Materiales
	Cable duplex rollo por 100 metros Calibre 14 (2*14), 60 C 2x14 AWG 300 V PVC R1 BL
Industria Nacional que CUENTE CON CERTIFICADO DE CALIDAD
	Rollo
	2
	
	2
	

	28
	Materiales
	caja de Petri estéril, fabricada en poliestireno transparente y con dimensiones de 90×15 mm, es utilizada en laboratorios para cultivos celulares y pruebas microbiológicas. Esterilizada con óxido de etileno, se ofrece en paquetes de 20 unidades y es ideal para estudios de sensibilidad a medicamentos y germinación. 
	unidad
	
	10
	10
	

	29
	Materiales
	Cemento bulto x 50kg con sello de calidad ICONTEC ISO 9001 (V.2008) ISO14001 y sello ICONTEC
	Bulto
	20
	55
	75
	

	30
	Materiales
	TAMIZ:
con 5 tamaños de malla intercambiables 1,3,6,9,12mm para rocas de arena portátil multiusos de suelo de malla fina
Descripción:

Material: acero inoxidable, resistente a la oxidación, lo que garantiza resistencia al desgaste, durabilidad y uso a largo plazo
Tamaño El diámetro exterior de la parte superior del marco del tamiz es de aproximadamente 24 cm/9,45 pulgadas, y el diámetro exterior de la parte inferior es de aproximadamente 20 cm/7,87 pulgadas
5 mallas intercambiables: el juego de coladores de suelo viene con 5 mallas intercambiables de diferentes tamaños de orificios de malla filtrante 1, 3, 6, 9, 12 mm, fácil y cómodo de usar
	unidad
	
	2
	2
	

	31
	Materiales
	Etiquetas impermeables para plantas. Tamaño: 6cm ancho total x 10cm alto total. Material: plástico duradero.
Borde suave y resistente a los rayos UV. No dañará tu mano ni tu planta.
Fácil de escribir y muy visible. Adecuado para macetas y jardín.
Se limpia fácilmente con un limpiador doméstico para su reutilización y comodidad para marcar. Paquete por 100 unidades
	Paquete
	
	4
	4
	

	32
	Materiales
	Grapa Para Cerca Alambre De Puas 1'' X 9 caja por un kilogramo Medida: 1'' x 9. Cantidad aproximada por kilo: 236 grapas. Uso: Fijación de Alambres. Cerramiento
	Kg
	15
	260
	275
	

	33
	Materiales
	Grava 3/4
	M3
	
	10
	10
	

	34
	Materiales
	Grava triturada para concreto
	M3
	
	6
	6
	

	35
	Materiales
	Ladrillo a la vista 18 huecos, dimensiones Alto: 7 cm, Largo: 24 cm
	Unidad
	
	1.180
	1.180
	

	36
	Materiales
	Lamina Alveolar 10 Mm 2.95X1.05 . Compuesta de policarbonato Alveolar elaborado con materias primas 100% vírgenes. Resistentes al impacto, 10 año de Garantia, protección UV, extra fuerte. con aditivos retardantes a la acción del fuego, antioxidantes y protección al fuego.
	unidad
	20
	
	20
	

	37
	Materiales
	Llave lisa de paso en pvc de 3/4"
	Unidad
	15
	
	15
	

	38
	Materiales
	Pintura para Exterior 2.5 Galones Blanco Mate Súper Lavable Tipo 1
Tipo: Interior
Garantía: 12 meses
Acabado: Mate
Antimoho: Si
Antitermita: No
Aplicación: Interior y exterior protegido
Características
Obra nueva sobre estuco 25 - 30 m2 / galón(es)ón. Repinte sobre color diferente 30 - 40 m2 / galón(es)ón. Repinte sobre color similar: 40 - 50 m2 /galón(es)ón.
Contenido: 5 Galones
Cuenta con protección UV:No
Lavable: Si
Rendimiento por capa: 25 m2
Resistencia agua: Si
Secado final: 30 horas
Superficie de aplicación: Drywall;Ladrillo;Yeso;Pintura
Tiempo de espera 2ª mano: 3 horas
Tipo de base: Base agua
Tipo de pintura base: Látex
Color Blanco
Talla: 2.5 Galones
	Unidad
	
	2
	2
	

	39
	Materiales
	Plástico transparente para invernadero con aditivo para intemperie con filtro UV. Rollo de 6 metros de ancho por 50m largo. Agrolene.  Calibre 6
	Rollo
	
	5
	5
	

	40
	Materiales
	Polisombra 65% negra, rollo por 4 metros ancho 100 metros largo
	Rollo
	2
	
	2
	

	41
	Materiales
	Polisombra al 80%, 4 metros de ancho, 50 metros de largo.
	Rollo
	
	1
	1
	

	42
	Materiales
	Postes en madera plástica de 2.50 m de largo y 9x9 cm de ancho. Macizo
	Unidad
	10
	
	10
	

	43
	Materiales
	Removedor Pvc 1/4 Galon 760Gr
Limpiador, Soldaduras y Lubricantes. 
	Unidad
	1
	
	1
	

	44
	Materiales
	Rollo plástico para invernadero , con aditivo para intemperie con filtro UV, Rollo de 5 metros de ancho por 50m largo. Agrolene.  Calibre 6
	Rollo
	2
	
	2
	

	45
	Materiales
	Señalización elaborada en lámina de acrílico · Calibres 3 mm, Color cristal.  La señalización debe tener 40 cm de alta por 1 metro de ancha con impresión al reverso, debe contener la palabra Bienvenido al Vivero  Heliodoro Sánchez ANU Los Estoraques, en tipo de letra Garamond.El Texto En color azul con el logo de parques Nacionales Naturales de Colombia en la esquina superior derecha que ocupe un área máximo de 10 x 10 cm con la palabra Parques Nacionales Naturales De Colombia. Debe incluir 4 dilatadores en aluminio de 1,5cm de diámetro para su instalación
	Unidad
	
	3
	3
	

	46
	Materiales
	Señalización elaborada en lámina de acrílico · Calibres 3 mm, Color cristal.  La señalización debe tener 40 cm de alta por 1 metro de ancha con impresión al reverso, debe contener la palabra Bienvenido al Vivero  Piritama ANU Los Estoraques, en tipo de letra Garamond. El Texto En color azul con el logo de parques Nacionales Naturales de Colombia en la esquina superior derecha que ocupe un área máximo de 10 x 10 cm con la palabra Parques Nacionales Naturales De Colombia. Debe incluir 4 dilatadores en aluminio de 1,5cm de diámetro para su instalación
	Unidad
	
	3
	3
	

	47
	Materiales
	SEÑALIZACIÓN ESTANDAR EN POLIESTILENO Calibre 20 (No fotoluminiscentes) en Medidas: 30 x 15 sin adhesivo. La señalizacion debe  tener un fondo Blanco y contener la palabra ZONA DE GERMINACIÓN En color azul on el logo de parques Nacionales Naturales de Colombia en la esquina superior derecha que ocupe un area maximo de 4 x 4 cm con la palabra Parques Nacionales Naturales De Colombia 
	Unidad
	
	3
	3
	

	48
	Materiales
	SEÑALIZACIÓN ESTANDAR EN POLIESTILENO Calibre 20 (No fotoluminiscentes) en Medidas: 30 x 15 sin adhesivo. La señalizacion debe  tener un fondo Blanco y contener la palabra ZONA DE LLENADO DE BOLSAS En color azul con el logo de parques Nacionales Naturales de Colombia en la esquina superior derecha que ocupe un area maximo de 4 x 4 cm con la palabra Parques Nacionales Naturales De Colombia 
	Unidad
	
	3
	3
	

	49
	Materiales
	SEÑALIZACIÓN ESTANDAR EN POLIESTILENO Calibre 20 (No fotoluminiscentes) en Medidas: 30 x 15 sin adhesivo. La señalizacion debe  tener un fondo Blanco y contener la palabra ZONA DE RUSTIFICACIÓN En color azul con el logo de parques Nacionales Naturales de Colombia en la esquina superior derecha que ocupe un area maximo de 4 x 4 cm con la palabra Parques Nacionales Naturales De Colombia 
	Unidad
	
	3
	3
	

	50
	Materiales
	SEÑALIZACIÓN ESTANDAR EN POLIESTILENO Calibre 20 (No fotoluminiscentes) en Medidas: 30 x 15 sin adhesivo. La señalizacion debe tener un fondo Blanco y contener la palabra ZONA DE BARBECHO Y MANEJO DE AGROQUIMICOS En color azul on el logo de parques Nacionales Naturales de Colombia en la esquina superior derecha que ocupe un area maximo de 4 x 4 cm con la palabra Parques Nacionales Naturales De Colombia 
	Unidad
	
	3
	3
	

	51
	Materiales
	SEÑALIZACIÓN ESTANDAR EN POLIESTILENO Calibre 20 (No fotoluminiscentes) en Medidas: 30 x 15 sin adhesivo. La señalizacion debe tener un fondo Blanco y contener la palabra ZONA DE BODEGA En color azul on el logo de parques Nacionales Naturales de Colombia en la esquina superior derecha que ocupe un area maximo de 4 x 4 cm con la palabra Parques Nacionales Naturales De Colombia 
	Unidad
	
	3
	3
	

	52
	Materiales
	Soldadura para PVC. Frasco de pegante para pvc en humedo por 1/16 galon 236 ml
	unidad
	4
	
	4
	

	53
	Materiales
	Tabla de pino (3 metros de largo X 20 centímetros de ancho X 2 centimetros de espesor)
	Unidad
	
	24
	24
	

	54
	Materiales
	Tablas de apoyo plastica con almacenamiento. Planillero Acrilico. Tamaño A4, Protección de los documentos contra la lluvia y el polvo. Material: Polipropileno. Espesor: 2.8 cm. Largo x Ancho: 34 cm x 24 cm
	Unidad
	
	6
	6
	

	55
	Materiales
	Toldo Carpa 2x2 Paredes Impermeable Plegable Exteriores, color azul, fácil manejo, lona OXFORD de 600D, resistente al agua y UV.
	Unidad
	
	2
	2
	

	56
	Materiales
	Tubo pvc de alta presión de 1/2" por 6m para agua potable Color Blanco.
	Unidad
	20
	
	20
	

	57
	Materiales
	Unión 1 pulgada Presión
Diámetro: 1 pulgadas
Material: PVC
Garantía: 6 meses
País de Origen: Colombia
Color
Blanco
	Unidad
	40
	
	40
	

	58
	Materiales
	Válvula o registro pvc 1/2 pulgadas lisa 235 psi
Tipo:Válvula
Presión Máxima: 235 Psi
Diámetro: 1/2 pulgadas
Material: PVC
	Unidad
	10
	
	10
	

	59
	Materiales
	Varetas en madera plástica de 2.50 metros de largo, 9 cm de ancho y 3 cm de espesor.
	unidad
	30
	
	30
	




                                 LUGARES DE ENTREGA DE LOS MATERIALES

PARQUE NACIONAL NATURAL TAMÁ

1. Vivero La Clementina, municipio de Herrán- Sector Norte de PNN Tamá. Área rural del municipio de Herrán Norte de Santander, se llega por la ruta Bucaramanga – Pamplona – Chinácota – Herrán o Cúcuta – Chinácota – Herrán, en la Vereda La Siberia, con una distancia aproximada de 67 Km basado en información de Google maps (Figura 1). Con coordenadas 7°25'31.00"N, -72°26'35.89"O.

2. Oficina administrativa, municipio de Toledo: Área urbana del municipio de Toledo Norte de Santander, se llega por la ruta Bucaramanga- Pamplona- Labateca- Toledo; Cúcuta- Chinácota- Toledo, en la dirección Cra 4 # 16-16 Santa Lucia – Toledo. Con coordenadas 7°18'44.84"N, --72°28'58.52"O.

3. Hogar Juvenil Campesino (Toledo - Norte de Santander) Vereda Toledito a 2 km del Casco Urbano, por vía destapada CORDENADAS WGS84 7°18'49.17"N    72°29'18.57"O.

ÁREA NATURAL ÚNICA LOS ESTORAQUES

1. Vereda Piritama, municipio de la Playa de Belén. Se llega a la sede principal del Área Natural Única los Estoraques, municipio de La Playa de Belén en el departamento de Norte de Santander.   Desde la sede administrativa se sigue la vía que de la vereda Rosa Blanca conduce a la Vereda Piritama (Coordenadas N 8°14'43.47’‘w 73° 15' 00.51''), en un recorrido de 8 kilómetros aproximadamente por carretera destapada en regular estado hasta llegar al predio Piritama. En esta vía hay tránsito de algunos vehículos particulares, pero es importante anotar que se necesita vehículo de doble tracción.

2. Sede Administrativa, municipio de la Playa de Belén (Norte de Santander) en el departamento de Norte de Santander vereda Rosa Blanca en cercanía al Casco urbano (a 0,5 km aproximadamente desde el parque principal vía a Hacarí (Norte de Santander)


D.EQUIPOS
CANTIDADES DE LA NECESIDAD ESPECIFICA

	EQUIPOS PROCESO CONTRACTUAL DTAN ÁREAS PROTEGIDAS NORTE DE SANTANDER

	Item
	Categoria
	Descripción
	Unidad de Medida 
	Cantidad RE
	Cantidad SSC
	CANTIDAD

	1
	Equipo
	Bascula 100 Kg Peso PORTATIL Colgante Digital Dinamómetro, carcasa metálica, capacidad: 100k/100g Función: Zero, tara, supervisión de nivel de carga consumo automático de bajo voltaje cuando está el equipo sin carga de trabajo. Display: de 20mm LCD con luz de fondo Panel de botones protegidos contra la alta humedad Batería recargable y cargador
	Unidad
	
	2
	2

	2
	Equipo
	Picapasto con motor electrico
Producción: 600 – 1000 kg/h
Número de cuchillas móviles: 2
Número de contracuchilla: 1
Revoluciones del rotor: 3200 – 3500
Diámetro del rotor: 365 mm
Dimensión de boca de la recámara de picado: 70 x 70 mm
Dimensiones (l x a x h): 700 x 700 x 920
	Unidad
	
	3
	3

	3
	Equipo
	Medidor de agua Volumetrico de 1/2 pulgada en Cuerpo en bronce recubierto con pintura epóxica
	Unidad
	
	20
	20

	4
	Equipo
	GUADAÑADORA: 
Cilindrada; 40,2 cm³ - Logro: 1,6 kW - Potencia: 2,2 PS Peso de la unidad sin combustible: 6,3 kg - Diámetro del círculo de corte: 420 mm - Cabida del depósito: 640 cm³ - Largo del dispositivo sin herramienta de corte: 176-177 cm - Con protector de seguridad: Sí -  Accesorios incluidos: Arnés, cuchilla, vaso mezclador, kit de herramienta básica, protector de salpiqueo, manual -
 CON GARANTIA MINIMO  12 meses
	unidad
	
	1
	1

	5
	Equipo
	Gramera digital
Balanza gramera analitica,Especificaciones técnicas, PlatoEn acero de 18X14cm, Capacidad máxima1100g, ConexiónPuerto RS-232 conexión a PC, División de escala0,01g, Batería30 horas, IncluyeCabina corta-aires en vidrio y pesa patrón 500g. RECARGABLE con cargador. 

Precisión: Balanza analítica diseñada para proporcionar mediciones precisas. La resolución típica debe ser de 0.1 miligramos (0.0001 gramos). Esto significa que puede medir diferencias muy pequeñas en la masa de los objetos.
Unidades de medida: Permite medir en varias unidades de medida, como gramos (g), quilates (ct), onzas (oz), entre otras.
Funciones adicionales: Que ofrezca características adicionales como la función de tara (para restar el peso de un recipiente o contenedor), la función de conteo (para contar objetos de masa similar), función de porcentaje (para calcular porcentajes de masa) y función de calibración (para garantizar una medición precisa y confiable).
Pantalla y teclado: Que venga equipada con una pantalla digital de fácil lectura para mostrar la masa medida, así como un teclado para realizar ajustes y selecciones.
Diseño: Diseñada para minimizar las interferencias ambientales y maximizar la estabilidad durante la medición.
	unidad
	1
	
	1

	6
	Equipo
	Kit de seguridad para colecta de semillas 
compuesto por: arnes de seguridad, ocho de seguridad, mosqueton de seguridad, dispositivo de aseguramiento, cuerda de seguridad de 50 metros, casco de seguridad para escalada.
	kit
	
	2
	2

	7
	Equipo
	Esmeril De Banco 6 1/2 Capacidad de motor de 3450rpm, Diámetro del disco 152 mm, Voltaje: 120V, Accesorios incluidos: 2 apoya piezas, 2 discos abrasivos, 2 protectores plásticos
	Unidad
	1
	
	1

	8
	Equipo
	Guadaña fs 250, Sistema antivibración, mango multifunción, manillar tipo ciclista, ajuste del mango sin herramientas, Potencia 2,PS
	Unidad
	1
	
	1

	10
	Equipo
	GRAMERA DIGITAL RECARGABLE 
División: 0.01g
Capacidad max: 500g
Display LCD
Materia: Plástico + Acero inoxidable
BATERIA RECARGABLE y cargador 
Recipiente incluido
	Unidad
	
	2
	2



LUGARES DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS

PARQUE NACIONAL NATURAL TAMÁ

1. Oficina administrativa, municipio de Toledo: Área urbana del municipio de Toledo Norte de Santander, se llega por la ruta Bucaramanga- Pamplona- Labateca- Toledo; Cúcuta- Chinácota- Toledo, en la dirección Cra 4 # 16-16 Santa Lucia – Toledo. Con coordenadas 7°18'44.84"N, --72°28'58.52"O

ÁREA NATURAL UNICA LOS ESTORAQUES

1. Vereda Piritama, municipio de la Playa de Belén. Se llega a la sede principal del Área Natural Única los Estoraques, municipio de La Playa de Belén en el departamento de Norte de Santander.   Desde la sede administrativa se sigue la vía que de la vereda Rosa Blanca conduce a la Vereda Piritama (Coordenadas N 8°14'43.47’‘w 73° 15' 00.51''), en un recorrido de 8 kilómetros aproximadamente por carretera destapada en regular estado hasta llegar al predio Piritama. En esta vía hay tránsito de algunos vehículos particulares, pero es importante anotar que se necesita vehículo de doble tracción.

2. Sede Administrativa, municipio de la Playa de Belén (Norte de Santander) en el departamento de Norte de Santander vereda Rosa Blanca en cercanía al Casco urbano (a 0,5 km aproximadamente desde el parque principal vía a Hacarí (Norte de Santander).


ASPECTOS POR TENER EN CUENTA. 

a) Cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en el presente estudio previo, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
b) El Contratista deberá establecer un plan de trabajo con su respectivo cronograma, a entregar al supervisor del contrato, dentro de los 10 días siguientes al inicio del contrato, en donde se detallen las actividades requeridas de acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el presente documento.
c) Deberá registrar en la propuesta (anexo técnico) las marcas ofrecidas.
d) Anexar registro ICA vigente a los productos que lo requiera según la normatividad, previo a la entrega de los mismos.
e) El valor de las propuestas para los insumos, herramientas, materiales y equipos no puede superar el valor del presupuesto oficial estimado. 
f) Cumplir con las especificaciones técnicas mínimas exigidas   por la entidad. 
g) La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio del mercado.
h) Los gastos de transporte y desplazamiento para la entrega de los insumos, herramientas, materiales y equipos correrán a cargo del contratista. 
i) Entregar la ficha técnica de Equipos y Herramientas, ofertados en donde se señale la marca y el periodo de garantía de los productos requeridos
j) Mantener los precios unitarios por todo el lapso de ejecución del contrato, sin importar las fluctuaciones del mercado. No se puede entregar especificaciones técnicas que no se encuentren determinadas en este contrato. En el evento que se incumpla y se entreguen elementos o servicios no pactados, la entidad no responderá por su pago.
k) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, así como los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y parafiscal propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normativa, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y de manera oportuna. Así mismo deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de éstos y demostrarlo cuando sea requerido por La Entidad
l) Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados, los que deberán cumplir con las especificaciones ticas requeridas.
m) Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual
n) [bookmark: _Hlk99448342]Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
o) Para el pago de los bienes y servicios contratados, el contratista deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN en caso de estar obligado a ello, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 en concordancia con la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020
p) Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
q) Allegar a la entidad el Registro Único Tributario (RUT) debidamente actualizado, el cual debe corresponder a la persona natural o jurídica CONTRATISTA.
r) Allegar certificado expedido por la Entidad Financiera de cuenta de Ahorros o Corriente donde se verifique que la cuenta se encuentra en estado activo, y que está a nombre de la persona natural o jurídica CONTRATISTA.
s) Allegar diligenciado el FORMATO No 2 (personas naturales) o el FORMATO No 6 (personas jurídicas), dependiendo del tipo de CONTRATISTA que se encuentra en los documentos del proceso con el fin de registrar el usuario en el SIIF.
t) Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
u) Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

3.2	 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

3.2.1	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA 


1)	Entregar los insumos, materiales, herramientas y equipos en los lugares y cantidades relacionados conforme la distribución expuesta en el numeral 3.1.2 DES-CRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS.
2)	Realizar un plan de trabajo y cronograma concertado con el supervisor del con-trato donde se establezcan claramente las fechas de entrega de los bienes requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato.  Para todo caso, el crono-grama no puede superar la fecha estimada de terminación del contrato y es responsabilidad del contratista garantizar el cumplimiento de las fechas
3)	Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos o vencidos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable previamente concertado con el supervisor, efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.

3.2.2	OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

El contratista seleccionado para prestar el objeto del presente proceso, se obliga a:

a)	Asumir todos los costos de transporte y desplazamiento en que incurra para el cumplimiento del objeto contractual. 
b)	Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - PNNC, y obrar con responsabilidad, eficiencia, transparencia, lealtad y buena fe en la ejecución del contrato.
c)	Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta PNNC a través del Supervisor, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones
d)	Llevar a cabo una correcta y oportuna ejecución del objeto contratado, respetando las indicaciones establecidas en los estudios previos, el pliego de condiciones definitivos, la propuesta presentada, además de ceñirse a las condiciones constitucionales, legales y a los postulados de la buena fe.
e)	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, así como los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y parafiscal propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y demás normativa, de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y de manera oportuna. Así mismo deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de éstos y demostrarlo cuando sea requerido por La Entidad.
f)	Guardar estricta reserva y confidencialidad sobre toda la información y documentos a los que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita de PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOM-BIA - PNNC
g)	Mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del con-trato.
h)	Cumplir con la normatividad vigente en materia de transporte de bienes y mercancías de conformidad con lo requerido con el anexo técnico y demás documentos del proceso.
i)	Requerir que los equipos adquiridos cuenten con garantía y servicio posventa mínimo de 2 años posteriores a la fecha de entrega. 
j)	Allegar a la entidad el Registro Único Tributario (RUT) debidamente actualizado, el cual debe corresponder a la persona natural o jurídica CONTRATISTA.
k)	Allegar certificado expedido por la Entidad Financiera de cuenta de Ahorros o Corriente donde se veri-fique que la cuenta se encuentra en estado activo, y que está a nombre de la persona natural o jurídica CONTRATISTA.
l)	Allegar diligenciado el FORMATO No 2 (personas naturales y/o jurídicas), dependiendo del tipo de CONTRATISTA que se encuentra en los documentos del proceso con el fin de registrar el usuario en el SIIF. FORMATO No. 6.
m)	Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
n)	Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato

2.1.4. OBLIGACIONES DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCION TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

a.	Expedir constancia(s) de cumplimiento en forma oportuna para el respectivo pago.
b.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista.
c.	Prestar la colaboración necesaria para que el Contratista satisfaga plenamente el objeto contractual.
d.	Efectuar los pagos en la forma pactada en el presente contrato.
e.	Dirimir las controversias que se presenten entre el Supervisor y el Contratista en la ejecución del Contrato.
f.	Exigir, si lo cree conveniente, las pruebas que indiquen que el contratista ha cumplido con las obligaciones de pagar oportunamente los salarios y prestaciones que correspondan, de acuerdo con las leyes vigentes, al personal que utilice para la ejecución de este contrato.
g.Imponer las multas a que haya lugar, de acuerdo con la normativa vigente en materia de contratación, siempre que se compruebe el incumplimiento del objeto del contrato



REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES:  Ver numeral 5.1.3 del Estudio Previo

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el presente documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 

Firma: ___________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ________________
NIT: _______________
Nombre del Representante Legal: _____________________
C.C. Nº ______________________ de _________________
Dirección: _________________________________________
Teléfonos: ___________________________
Ciudad: ______________________________
Correo electrónico: _______________________


Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Andes Nororientales
Dirección: Avenida Quebrada Seca # 30 – 12 Bucaramanga
Conmutador: (+57) 607 6454868
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