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MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE 

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	Insumo

	Acero A-36 para estructura metálica

	Acero A-40

	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2

	Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)

	Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)

	Agua

	Alambre galvanizado calibre 12

	Alambre negro para amarre calibre 18

	Anfo

	Barras de transferencia de carga (1'')

	Barras de unión de 1/2"

	Bordillo prefabricado en concreto Ref.A80 NTC-4109, 0,15 x 0,40 x 0.80 m

	Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG

	Cinta PVC 0,22 para sello de juntas

	Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa)

	Concreto resistencia 21 Mpa

	Concreto resistencia 28 Mpa

	Cordón detonante

	Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL)

	Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros

	Emulsión asfáltica CRL-57 (CRL-1)

	Explosivos 75% (INDUGEL)

	Formaleta de madera para concreto

	Formaleta para gaviones

	Fulminantes común, con tiempos de retardo de explosión para voladuras controladas

	Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 700 N aproximadamente

	Geotextil no tejido NT 1600

	Loseta tactil 0.4x0.4x0.06

	Malla para gaviones clase 1 con zinc galvanizado (2m3)

	Material de afirmado CBR ≥ 15%

	Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 38

	Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-38

	Material drenante (3")

	Material seleccionado para relleno

	Mecha Lenta

	Mezcla densa en caliente MDC-19

	Microesferas reflectivas de vidrio 

	Mortero 1:3 para juntas

	Oxigeno industrial

	Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado)

	Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm)

	Pintura acrílica pura para demarcacion vial.

	Pintura acrílica, esmalte o similar

	Pintura anticorrosiva

	Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.

	Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m.

	Resina termoplástica para demarcación vial y tachas

	Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico.

	Sello de silicona o sellador autonivelante

	Señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75.Tablero en láminada galvanizada de 75x60cm, calibre 16, reflectivo tipo IX.

	Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX.

	Soldadura 6013 de 1/8

	Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2)

	Tubería de PVC 3"

	Tubería de PVC 4"

	Tubería de PVC alcantarillado diametro= 36" / 900mm  (Norma NTC-5055)




2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
	Insumo
	Cantidad 
	Unidad
	Vr. UNITARIO
	Vr Parcial

	Resina termoplástica para demarcación vial y tachas
	40,626
	kg
	 10.100,11 
	410.326,89

	Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL)
	5,4356
	gl
	 86.804,00 
	471.831,81

	Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico.
	1191,472
	m
	 1.938,45 
	2.309.603,53

	Fulminantes común, con tiempos de retardo de explosión para voladuras controladas
	2076,8
	u
	 1.159,35 
	2.407.744,31

	Barras de unión de 1/2"
	342,68
	kg
	 7.508,15 
	2.572.892,84

	Geotextil no tejido NT 1600
	452,1
	m2
	 7.147,40 
	3.231.339,54

	Oxigeno industrial
	175,2
	 kg 
	 18.642,38 
	3.266.144,62

	Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m.
	11
	u
	 325.063,22 
	3.575.695,40

	Pintura anticorrosiva
	40,88
	gl
	 94.055,00 
	3.844.968,40

	Soldadura 6013 de 1/8
	175,2
	kg
	 23.751,47 
	4.161.257,17

	Formaleta para gaviones
	234
	m2
	 20.127,38 
	4.709.807,80

	Mortero 1:3 para juntas
	7,32
	m3
	 669.836,70 
	4.903.204,64

	Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado)
	55,6
	m3
	 95.371,82 
	5.302.673,06

	Pintura acrílica, esmalte o similar
	40,88
	gl
	 141.770,27 
	5.795.568,52

	Señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75.Tablero en láminada galvanizada de 75x60cm, calibre 16, reflectivo tipo IX.
	11
	u
	 585.113,79 
	6.436.251,71

	Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)
	112,68
	m3
	 61.880,00 
	6.972.638,40

	Alambre galvanizado calibre 12
	625,716
	kg
	 11.764,57 
	7.361.277,60

	Mecha Lenta
	3918,5
	m
	 2.077,40 
	8.140.291,90

	Microesferas reflectivas de vidrio 
	528,3596
	kg
	 16.022,34 
	8.465.556,46

	Acero A-40
	1277,85
	kg
	 6.820,24 
	8.715.242,77

	Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.
	35
	u
	 325.063,22 
	11.377.212,62

	Sello de silicona o sellador autonivelante
	850,11
	m
	 13.964,22 
	11.871.120,60

	Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)
	132,41
	m3
	 102.649,30 
	13.591.793,81

	Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2)
	1220
	u
	 11.618,05 
	14.174.021,95

	Anfo
	1482,5
	kg
	 11.438,89 
	16.958.152,20

	Cinta PVC 0,22 para sello de juntas
	380
	M
	 60.658,00 
	23.050.040,00

	Tubería de PVC 3"
	958,65
	M
	 25.740,00 
	24.675.651,00

	Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros
	2337,38898
	kg
	 10.669,10 
	24.937.836,77

	Pintura acrílica pura para demarcacion vial.
	129,3367
	gl
	 194.220,00 
	25.119.773,87

	Barras de transferencia de carga (1'')
	4326,335
	kg
	 5.971,95 
	25.836.635,54

	Explosivos 75% (INDUGEL)
	2053,95
	lb
	 13.009,35 
	26.720.548,27

	Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX.
	35
	u
	 834.708,17 
	29.214.785,81

	Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG
	38396
	kg
	 986,76 
	37.887.540,55

	Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm)
	655,2
	m3
	 64.552,36 
	42.294.709,53

	Malla para gaviones clase 1 con zinc galvanizado (2m3)
	234
	u
	 207.609,06 
	48.580.519,06

	Alambre negro para amarre calibre 18
	4416,8724
	kg
	 11.992,83 
	52.970.777,74

	Cordón detonante
	20964
	m
	 3.359,04 
	70.418.862,15

	Agua
	565419
	L
	 136,98 
	77.451.660,04

	Tubería de PVC 4"
	3083,85
	M
	 27.170,00 
	83.788.204,50

	Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 700 N aproximadamente
	16421,9
	M2
	 5.893,23 
	96.777.951,63

	Loseta tactil 0.4x0.4x0.06
	6043,75
	u
	 16.250,00 
	98.210.937,50

	Formaleta de madera para concreto
	2256,2
	m2
	 44.645,67 
	100.729.551,63

	Emulsión asfáltica CRL-57 (CRL-1)
	31957,9
	L
	 3.673,95 
	117.411.586,09

	Bordillo prefabricado en concreto Ref.A80 NTC-4109, 0,15 x 0,40 x 0.80 m
	3050
	u
	 57.928,57 
	176.682.139,16

	Tubería de PVC alcantarillado diametro= 36" / 900mm  (Norma NTC-5055)
	134
	M
	 1.407.401,85 
	188.591.847,79

	Acero A-36 para estructura metálica
	26453,45
	kg
	 7.371,93 
	195.013.031,44

	Material drenante (3")
	4071,46
	M3
	 61.599,48 
	250.799.817,91

	Material seleccionado para relleno
	7029,1
	m3
	 36.431,07 
	256.077.634,14

	Concreto resistencia 21 Mpa
	442,5364
	m3
	 724.769,50 
	320.736.885,36

	Material de afirmado CBR ≥ 15%
	5563,75
	m3
	 89.392,38 
	497.356.881,45

	Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa)
	765,59
	m3
	 852.397,00 
	652.586.619,23

	Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-38
	8331,9
	m3
	 73.593,62 
	613.174.649,72

	Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 38
	7181,2
	m3
	 92.167,76 
	661.875.146,84

	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
	102440,449
	kg
	 6.320,05 
	647.428.759,70

	Concreto resistencia 28 Mpa
	1702,5
	m3
	 777.454,08 
	1.323.615.571,20

	Mezcla densa en caliente MDC-19
	2598,75
	m3
	 859.431,81 
	2.233.448.404,73



3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
	Insumo
	Cantidad 
	Unidad
	Vr. UNITARIO
	Vr Parcial

	Resina termoplástica para demarcación vial y tachas
	40,626
	kg
	 10.100,11 
	410.326,89

	Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL)
	5,4356
	gl
	 86.804,00 
	471.831,81

	Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico.
	1191,472
	m
	 1.938,45 
	2.309.603,53

	Fulminantes común, con tiempos de retardo de explosión para voladuras controladas
	2076,8
	u
	 1.159,35 
	2.407.744,31

	Barras de unión de 1/2"
	342,68
	kg
	 7.508,15 
	2.572.892,84

	Geotextil no tejido NT 1600
	452,1
	m2
	 7.147,40 
	3.231.339,54

	Oxigeno industrial
	175,2
	 kg 
	 18.642,38 
	3.266.144,62

	Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m.
	11
	u
	 325.063,22 
	3.575.695,40

	Pintura anticorrosiva
	40,88
	gl
	 94.055,00 
	3.844.968,40

	Soldadura 6013 de 1/8
	175,2
	kg
	 23.751,47 
	4.161.257,17

	Formaleta para gaviones
	234
	m2
	 20.127,38 
	4.709.807,80

	Mortero 1:3 para juntas
	7,32
	m3
	 669.836,70 
	4.903.204,64

	Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado)
	55,6
	m3
	 95.371,82 
	5.302.673,06

	Pintura acrílica, esmalte o similar
	40,88
	gl
	 141.770,27 
	5.795.568,52

	Señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75.Tablero en láminada galvanizada de 75x60cm, calibre 16, reflectivo tipo IX.
	11
	u
	 585.113,79 
	6.436.251,71

	Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)
	112,68
	m3
	 61.880,00 
	6.972.638,40

	Alambre galvanizado calibre 12
	625,716
	kg
	 11.764,57 
	7.361.277,60

	Mecha Lenta
	3918,5
	m
	 2.077,40 
	8.140.291,90

	Microesferas reflectivas de vidrio 
	528,3596
	kg
	 16.022,34 
	8.465.556,46

	Acero A-40
	1277,85
	kg
	 6.820,24 
	8.715.242,77

	Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.
	35
	u
	 325.063,22 
	11.377.212,62

	Sello de silicona o sellador autonivelante
	850,11
	m
	 13.964,22 
	11.871.120,60

	Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)
	132,41
	m3
	 102.649,30 
	13.591.793,81

	Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2)
	1220
	u
	 11.618,05 
	14.174.021,95

	Anfo
	1482,5
	kg
	 11.438,89 
	16.958.152,20

	Cinta PVC 0,22 para sello de juntas
	380
	M
	 60.658,00 
	23.050.040,00

	Tubería de PVC 3"
	958,65
	M
	 25.740,00 
	24.675.651,00

	Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros
	2337,38898
	kg
	 10.669,10 
	24.937.836,77

	Pintura acrílica pura para demarcacion vial.
	129,3367
	gl
	 194.220,00 
	25.119.773,87

	Barras de transferencia de carga (1'')
	4326,335
	kg
	 5.971,95 
	25.836.635,54

	Explosivos 75% (INDUGEL)
	2053,95
	lb
	 13.009,35 
	26.720.548,27

	Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX.
	35
	u
	 834.708,17 
	29.214.785,81

	Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG
	38396
	kg
	 986,76 
	37.887.540,55

	Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm)
	655,2
	m3
	 64.552,36 
	42.294.709,53

	Malla para gaviones clase 1 con zinc galvanizado (2m3)
	234
	u
	 207.609,06 
	48.580.519,06

	Alambre negro para amarre calibre 18
	4416,8724
	kg
	 11.992,83 
	52.970.777,74

	Cordón detonante
	20964
	m
	 3.359,04 
	70.418.862,15

	Agua
	565419
	L
	 136,98 
	77.451.660,04

	Tubería de PVC 4"
	3083,85
	M
	 27.170,00 
	83.788.204,50

	Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 700 N aproximadamente
	16421,9
	M2
	 5.893,23 
	96.777.951,63

	Loseta tactil 0.4x0.4x0.06
	6043,75
	u
	 16.250,00 
	98.210.937,50

	Formaleta de madera para concreto
	2256,2
	m2
	 44.645,67 
	100.729.551,63

	Emulsión asfáltica CRL-57 (CRL-1)
	31957,9
	L
	 3.673,95 
	117.411.586,09

	Bordillo prefabricado en concreto Ref.A80 NTC-4109, 0,15 x 0,40 x 0.80 m
	3050
	u
	 57.928,57 
	176.682.139,16

	Tubería de PVC alcantarillado diametro= 36" / 900mm  (Norma NTC-5055)
	134
	M
	 1.407.401,85 
	188.591.847,79

	Acero A-36 para estructura metálica
	26453,45
	kg
	 7.371,93 
	195.013.031,44

	Material drenante (3")
	4071,46
	M3
	 61.599,48 
	250.799.817,91

	Material seleccionado para relleno
	7029,1
	m3
	 36.431,07 
	256.077.634,14

	Concreto resistencia 21 Mpa
	442,5364
	m3
	 724.769,50 
	320.736.885,36

	Material de afirmado CBR ≥ 15%
	5563,75
	m3
	 89.392,38 
	497.356.881,45

	Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa)
	765,59
	m3
	 852.397,00 
	652.586.619,23

	Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-38
	8331,9
	m3
	 73.593,62 
	613.174.649,72

	Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 38
	7181,2
	m3
	 92.167,76 
	661.875.146,84

	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
	102440,449
	kg
	 6.320,05 
	647.428.759,70

	Concreto resistencia 28 Mpa
	1702,5
	m3
	 777.454,08 
	1.323.615.571,20

	Mezcla densa en caliente MDC-19
	2598,75
	m3
	 859.431,81 
	2.233.448.404,73

	Vr total
	9.184.491.578,92



4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]

	Insumo
	Cantidad 
	Unidad
	Vr. UNITARIO
	Vr Parcial
	% participación

	Resina termoplástica para demarcación vial y tachas
	40,626
	kg
	 10.100,11 
	410.326,89
	0,00%

	Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL)
	5,4356
	gl
	 86.804,00 
	471.831,81
	0,005%

	Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico.
	1191,472
	m
	 1.938,45 
	2.309.603,53
	0,03%

	Fulminantes común, con tiempos de retardo de explosión para voladuras controladas
	2076,8
	u
	 1.159,35 
	2.407.744,31
	0,03%

	Barras de unión de 1/2"
	342,68
	kg
	 7.508,15 
	2.572.892,84
	0,028%

	Geotextil no tejido NT 1600
	452,1
	m2
	 7.147,40 
	3.231.339,54
	0,04%

	Oxigeno industrial
	175,2
	 kg 
	 18.642,38 
	3.266.144,62
	0,04%

	Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m.
	11
	u
	 325.063,22 
	3.575.695,40
	0,04%

	Pintura anticorrosiva
	40,88
	gl
	 94.055,00 
	3.844.968,40
	0,04%

	Soldadura 6013 de 1/8
	175,2
	kg
	 23.751,47 
	4.161.257,17
	0,05%

	Formaleta para gaviones
	234
	m2
	 20.127,38 
	4.709.807,80
	0,05%

	Mortero 1:3 para juntas
	7,32
	m3
	 669.836,70 
	4.903.204,64
	0,05%

	Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado)
	55,6
	m3
	 95.371,82 
	5.302.673,06
	0,06%

	Pintura acrílica, esmalte o similar
	40,88
	gl
	 141.770,27 
	5.795.568,52
	0,06%

	Señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75.Tablero en láminada galvanizada de 75x60cm, calibre 16, reflectivo tipo IX.
	11
	u
	 585.113,79 
	6.436.251,71
	0,07%

	Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)
	112,68
	m3
	 61.880,00 
	6.972.638,40
	0,07592%

	Alambre galvanizado calibre 12
	625,716
	kg
	 11.764,57 
	7.361.277,60
	0,0801%

	Mecha Lenta
	3918,5
	m
	 2.077,40 
	8.140.291,90
	0,09%

	Microesferas reflectivas de vidrio 
	528,3596
	kg
	 16.022,34 
	8.465.556,46
	0,09%

	Acero A-40
	1277,85
	kg
	 6.820,24 
	8.715.242,77
	0,0948909%

	Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.
	35
	u
	 325.063,22 
	11.377.212,62
	0,12%

	Sello de silicona o sellador autonivelante
	850,11
	m
	 13.964,22 
	11.871.120,60
	0,13%

	Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)
	132,41
	m3
	 102.649,30 
	13.591.793,81
	0,14799%

	Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2)
	1220
	u
	 11.618,05 
	14.174.021,95
	0,15%

	Anfo
	1482,5
	kg
	 11.438,89 
	16.958.152,20
	0,185%

	Cinta PVC 0,22 para sello de juntas
	380
	M
	 60.658,00 
	23.050.040,00
	0,251%

	Tubería de PVC 3"
	958,65
	M
	 25.740,00 
	24.675.651,00
	0,27%

	Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros
	2337,38898
	kg
	 10.669,10 
	24.937.836,77
	0,272%

	Pintura acrílica pura para demarcacion vial.
	129,3367
	gl
	 194.220,00 
	25.119.773,87
	0,27%

	Barras de transferencia de carga (1'')
	4326,335
	kg
	 5.971,95 
	25.836.635,54
	0,281%

	Explosivos 75% (INDUGEL)
	2053,95
	lb
	 13.009,35 
	26.720.548,27
	0,29%

	Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX.
	35
	u
	 834.708,17 
	29.214.785,81
	0,32%

	Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG
	38396
	kg
	 986,76 
	37.887.540,55
	0,413%

	Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm)
	655,2
	m3
	 64.552,36 
	42.294.709,53
	0,46%

	Malla para gaviones clase 1 con zinc galvanizado (2m3)
	234
	u
	 207.609,06 
	48.580.519,06
	0,53%

	Alambre negro para amarre calibre 18
	4416,8724
	kg
	 11.992,83 
	52.970.777,74
	0,5767%

	Cordón detonante
	20964
	m
	 3.359,04 
	70.418.862,15
	0,767%

	Agua
	565419
	L
	 136,98 
	77.451.660,04
	0,8433%

	Tubería de PVC 4"
	3083,85
	M
	 27.170,00 
	83.788.204,50
	0,91%

	Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 700 N aproximadamente
	16421,9
	M2
	 5.893,23 
	96.777.951,63
	1,05%

	Loseta tactil 0.4x0.4x0.06
	6043,75
	u
	 16.250,00 
	98.210.937,50
	1,07%

	Formaleta de madera para concreto
	2256,2
	m2
	 44.645,67 
	100.729.551,63
	1,10%

	Emulsión asfáltica CRL-57 (CRL-1)
	31957,9
	L
	 3.673,95 
	117.411.586,09
	1,28%

	Bordillo prefabricado en concreto Ref.A80 NTC-4109, 0,15 x 0,40 x 0.80 m
	3050
	u
	 57.928,57 
	176.682.139,16
	1,924%

	Tubería de PVC alcantarillado diametro= 36" / 900mm  (Norma NTC-5055)
	134
	M
	 1.407.401,85 
	188.591.847,79
	2,05%

	Acero A-36 para estructura metálica
	26453,45
	kg
	 7.371,93 
	195.013.031,44
	2,1232861%

	Material drenante (3")
	4071,46
	M3
	 61.599,48 
	250.799.817,91
	2,73%

	Material seleccionado para relleno
	7029,1
	m3
	 36.431,07 
	256.077.634,14
	2,79%

	Concreto resistencia 21 Mpa
	442,5364
	m3
	 724.769,50 
	320.736.885,36
	3,492%

	Material de afirmado CBR ≥ 15%
	5563,75
	m3
	 89.392,38 
	497.356.881,45
	5,42%

	Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa)
	765,59
	m3
	 852.397,00 
	652.586.619,23
	7,105%

	Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-38
	8331,9
	m3
	 73.593,62 
	613.174.649,72
	6,68%

	Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 38
	7181,2
	m3
	 92.167,76 
	661.875.146,84
	7,21%

	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
	102440,449
	kg
	 6.320,05 
	647.428.759,70
	7,04915%

	Concreto resistencia 28 Mpa
	1702,5
	m3
	 777.454,08 
	1.323.615.571,20
	19,411%

	Mezcla densa en caliente MDC-19
	2598,75
	m3
	 859.431,81 
	2.233.448.404,73
	24,32%

	
	
	
	Vr total
	9.184.491.578,92
	



5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

[image: Dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media]

Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.


	Insumo
	Cantidad 
	Unidad
	Vr. UNITARIO
	Vr Parcial
	% participación
	%  participación acumulado

	Resina termoplástica para demarcación vial y tachas
	40,626
	kg
	 10.100,11 
	410.326,89
	0,00%
	0,0044676%

	Disolvente para pintura de demarcacion vial (XILOL)
	5,4356
	gl
	 86.804,00 
	471.831,81
	0,005%
	0,0096049%

	Sello de poliuretano en cinta para juntas en pavimentos de concreto hidraulico.
	1191,472
	m
	 1.938,45 
	2.309.603,53
	0,03%
	0,03475%

	Fulminantes común, con tiempos de retardo de explosión para voladuras controladas
	2076,8
	u
	 1.159,35 
	2.407.744,31
	0,03%
	0,06097%

	Barras de unión de 1/2"
	342,68
	kg
	 7.508,15 
	2.572.892,84
	0,028%
	0,0890%

	Geotextil no tejido NT 1600
	452,1
	m2
	 7.147,40 
	3.231.339,54
	0,04%
	0,1242%

	Oxigeno industrial
	175,2
	 kg 
	 18.642,38 
	3.266.144,62
	0,04%
	0,1597%

	Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.5m.
	11
	u
	 325.063,22 
	3.575.695,40
	0,04%
	0,1987%

	Pintura anticorrosiva
	40,88
	gl
	 94.055,00 
	3.844.968,40
	0,04%
	0,241%

	Soldadura 6013 de 1/8
	175,2
	kg
	 23.751,47 
	4.161.257,17
	0,05%
	0,286%

	Formaleta para gaviones
	234
	m2
	 20.127,38 
	4.709.807,80
	0,05%
	0,337%

	Mortero 1:3 para juntas
	7,32
	m3
	 669.836,70 
	4.903.204,64
	0,05%
	0,390%

	Piedra para concreto ciclópeo (rajón o canto rodado)
	55,6
	m3
	 95.371,82 
	5.302.673,06
	0,06%
	0,45%

	Pintura acrílica, esmalte o similar
	40,88
	gl
	 141.770,27 
	5.795.568,52
	0,06%
	0,51%

	Señal preventiva delineador de curva horizontal SP-75.Tablero en láminada galvanizada de 75x60cm, calibre 16, reflectivo tipo IX.
	11
	u
	 585.113,79 
	6.436.251,71
	0,07%
	0,58%

	Agregado fino para concreto (tamaño máximo 4,75mm - arena natural o trituración de roca, gravas, y/o escorias)
	112,68
	m3
	 61.880,00 
	6.972.638,40
	0,07592%
	0,66%

	Alambre galvanizado calibre 12
	625,716
	kg
	 11.764,57 
	7.361.277,60
	0,0801%
	0,74%

	Mecha Lenta
	3918,5
	m
	 2.077,40 
	8.140.291,90
	0,09%
	0,83%

	Microesferas reflectivas de vidrio 
	528,3596
	kg
	 16.022,34 
	8.465.556,46
	0,09%
	0,92%

	Acero A-40
	1277,85
	kg
	 6.820,24 
	8.715.242,77
	0,0948909%
	1,01%

	Poste para señal de tránsito en ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/4" de 3.
	35
	u
	 325.063,22 
	11.377.212,62
	0,12%
	1,14%

	Sello de silicona o sellador autonivelante
	850,11
	m
	 13.964,22 
	11.871.120,60
	0,13%
	1,27%

	Agregado grueso (grava, grava triturada y/o roca triturada)
	132,41
	m3
	 102.649,30 
	13.591.793,81
	0,14799%
	1,41%

	Tacha retrorreflectiva bidireccional amarilla y/o blanca (área minima retrorreflectante 6cm2)
	1220
	u
	 11.618,05 
	14.174.021,95
	0,15%
	1,57%

	Anfo
	1482,5
	kg
	 11.438,89 
	16.958.152,20
	0,185%
	1,75%

	Cinta PVC 0,22 para sello de juntas
	380
	M
	 60.658,00 
	23.050.040,00
	0,251%
	2,00%

	Tubería de PVC 3"
	958,65
	M
	 25.740,00 
	24.675.651,00
	0,27%
	2,27%

	Emulsion acuosa de parafina para curado de concreto, que evite la pérdida prematura de humedad de concretos y morteros
	2337,38898
	kg
	 10.669,10 
	24.937.836,77
	0,272%
	2,54%

	Pintura acrílica pura para demarcacion vial.
	129,3367
	gl
	 194.220,00 
	25.119.773,87
	0,27%
	2,82%

	Barras de transferencia de carga (1'')
	4326,335
	kg
	 5.971,95 
	25.836.635,54
	0,281%
	3,10%

	Explosivos 75% (INDUGEL)
	2053,95
	lb
	 13.009,35 
	26.720.548,27
	0,29%
	3,39%

	Señal SR, SP y/o SI, tablero en lámina galvanizada de 75x75 cm, calibre 16, retrorreflectiva tipo IX.
	35
	u
	 834.708,17 
	29.214.785,81
	0,32%
	3,71%

	Cemento hidráulico NTC 121 tipo UG
	38396
	kg
	 986,76 
	37.887.540,55
	0,413%
	4,12%

	Piedra para gaviónes (entre 80mm y 200mm)
	655,2
	m3
	 64.552,36 
	42.294.709,53
	0,46%
	4,58%

	Malla para gaviones clase 1 con zinc galvanizado (2m3)
	234
	u
	 207.609,06 
	48.580.519,06
	0,53%
	5,11%

	Alambre negro para amarre calibre 18
	4416,8724
	kg
	 11.992,83 
	52.970.777,74
	0,5767%
	5,69%

	Cordón detonante
	20964
	m
	 3.359,04 
	70.418.862,15
	0,767%
	6,45%

	Agua
	565419
	L
	 136,98 
	77.451.660,04
	0,8433%
	7,30%

	Tubería de PVC 4"
	3083,85
	M
	 27.170,00 
	83.788.204,50
	0,91%
	8,21%

	Geotextil no tejido con resistencia a la tensión Grab de 700 N aproximadamente
	16421,9
	M2
	 5.893,23 
	96.777.951,63
	1,05%
	9,26%

	Loseta tactil 0.4x0.4x0.06
	6043,75
	u
	 16.250,00 
	98.210.937,50
	1,07%
	10,33%

	Formaleta de madera para concreto
	2256,2
	m2
	 44.645,67 
	100.729.551,63
	1,10%
	11,43%

	Emulsión asfáltica CRL-57 (CRL-1)
	31957,9
	L
	 3.673,95 
	117.411.586,09
	1,28%
	12,71%

	Bordillo prefabricado en concreto Ref.A80 NTC-4109, 0,15 x 0,40 x 0.80 m
	3050
	u
	 57.928,57 
	176.682.139,16
	1,924%
	14,63%

	Tubería de PVC alcantarillado diametro= 36" / 900mm  (Norma NTC-5055)
	134
	M
	 1.407.401,85 
	188.591.847,79
	2,05%
	16,68%

	Acero A-36 para estructura metálica
	26453,45
	kg
	 7.371,93 
	195.013.031,44
	2,1232861%
	18,81%

	Material drenante (3")
	4071,46
	M3
	 61.599,48 
	250.799.817,91
	2,73%
	21,54%

	Material seleccionado para relleno
	7029,1
	m3
	 36.431,07 
	256.077.634,14
	2,79%
	24,33%

	Concreto resistencia 21 Mpa
	442,5364
	m3
	 724.769,50 
	320.736.885,36
	3,492%
	27,82%

	Material de afirmado CBR ≥ 15%
	5563,75
	m3
	 89.392,38 
	497.356.881,45
	5,42%
	33,23%

	Concreto hidráulico para pavimento MR-43 (4.2 MPa)
	765,59
	m3
	 852.397,00 
	652.586.619,23
	7,105%
	40,34%

	Material de sub- base clase B (NT2) gradación SBG-38
	8331,9
	m3
	 73.593,62 
	613.174.649,72
	6,68%
	47,02%

	Material de base clase B (NT2) gradación fina BG 38
	7181,2
	m3
	 92.167,76 
	661.875.146,84
	7,21%
	54,22%

	Acero de refuerzo PDR-60, Fy: 4200 kg/cm2
	102440,449
	kg
	 6.320,05 
	647.428.759,70
	7,04915%
	61,27%

	Concreto resistencia 28 Mpa
	1702,5
	m3
	 777.454,08 
	1.323.615.571,20
	19,411%
	75,68%

	Mezcla densa en caliente MDC-19
	2598,75
	m3
	 859.431,81 
	2.233.448.404,73
	24,32%
	100,00%



6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.

	Insumo
	Cantidad 
	Unidad
	Vr. UNITARIO
	Vr Parcial
	% participación
	%  participación acumulado

	Concreto resistencia 28 Mpa
	1702,5
	m3
	 777.454,08 
	1.323.615.571,20
	19,411%
	75,68%

	Mezcla densa en caliente MDC-19
	2598,75
	m3
	 859.431,81 
	2.233.448.404,73
	24,32%
	100,00%




7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

	Insumo
	Cantidad 
	Unidad
	Vr. UNITARIO
	Vr Parcial
	% participación
	%  participación acumulado
	%  promedio participación

	Concreto resistencia 28 Mpa
	1702,5
	m3
	 777.454,08 
	1.323.615.571,20
	19,411%
	75,68%
	19,36%

	Mezcla densa en caliente MDC-19
	2598,75
	m3
	 859.431,81 
	2.233.448.404,73
	24,32%
	100,00%
	




8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	Insumo
	Cantidad 
	Unidad
	Vr. UNITARIO
	Vr Parcial
	% participación

	Concreto resistencia 28 Mpa
	1702,5
	m3
	 777.454,08 
	1.323.615.571,20
	19,411%

	Mezcla densa en caliente MDC-19
	2598,75
	m3
	 859.431,81 
	2.233.448.404,73
	24,32%



9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

	No.
	Bien nacional relevante
	Fecha de inscripción
	Fecha de vigencia
	No. de partida arancelaria
	% de participación

	1.
	Cemento Hidráulico
	19/11/2024
	21/11/2025
	2523900000
	19.411%



10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el [la Entidad Estatal incluirá el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base] del personal requerido para el cumplimiento del contrato.. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de transporte, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación: 

	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR TRANSPORTE

	
	Insumos
	Elementos o materiales producidos

	1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	 

	2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	Prefabricados metálicos

	3. OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
	Acero
	Draga

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Acero
	Geosintéticos

	
	 
	Geomallas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	4. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Concreto lanzado

	
	Arena
	Geosintéticos

	
	Arena de río
	Geomallas

	
	Arena de peña
	Geoceldas

	
	Cemento
	Mallas electrosoldadas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	5. OBRAS FÉRREAS
	Acero
	Prefabricados de concreto

	
	Arena
	Prefabricados metálicos

	
	Grava
	 

	
	Cemento
	 

	
	Madera
	 

	6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 
 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	7. OBRAS EN PUENTES
	Acero
	Mezcla asfáltica

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Tubería

	
	Arena
	Postes metálicos

	
	Asfalto
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	8. OBRAS AEROPORTUARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos
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