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Anexo No. 1. Compromiso Anticorrupción.


Señores
PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S.
La Ciudad


Referencia: Compromiso Anticorrupción ESAL 01-2025


[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], manifiesto en mi nombre y en nombre de [nombre del Proponente] que:

1. Apoyamos la acción del Estado y LA PROMOTORA para el fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el convenio objeto del presente proceso de contratación.
3. Nos comprometemos a no ofrecer ni dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la administración, directamente o a través de terceros.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de contratación.
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre del presente proceso de contratación nos soliciten los organismos de control correspondientes.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido de este compromiso, y a explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [día] días del mes de [mes] del año 2025.



Firma representante legal del Proponente
Nombre:
Documento de Identidad:
Correo electrónico de contacto:




































Anexo No. 2. Carta de Presentación de la Oferta.


Señores
PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S
La Ciudad


Referencia: Presentación de la Oferta Proceso Competitivo ESAL-01-2025


[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante de [nombre del Proponente], me permito presentar oferta para la “AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FUNCIONALES, DE COORDINACIÓN GENERAL, DE PERSONAL, PROVEEDURÍA DE GRUPOS MUSICALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y TEATRALES; ASÍ COMO TAMBIEN, PARA LA ELABORACIÓN, DISEÑO, MONTAJE Y OPERACIÓN DEL DESFILE Y EL REINADO POPULAR EN SU EDICIÓN 09 EN EL MARCO DEL CUMPLEAÑOS NÚMERO 176 DE MANIZALES 2025.”. Además, manifiesto que si resulto seleccionado ejecutaré el convenio conforme los términos de referencia publican atendiendo oportunamente las necesidades de LA PROMOTORA. En consecuencia, bajo gravedad de juramento declaro:

· Que no me encuentro incurso (o la persona que represento) en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado.
· Que conozco las especificaciones técnicas para la ejecución del convenio.
· Que conozco y acepto las condiciones de LA PROMOTORA para el perfeccionamiento y ejecución del convenio.
· Que me encuentro a paz y salvo ante el sistema de seguridad social integral.
· Que no me hallo en las ninguna de las prohibiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública para la celebración de contratos y convenios.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [día] días del mes de [mes] del año 2025.



Firma representante legal del Proponente
Nombre:
Documento de Identidad:
Correo electrónico de contacto:















Anexo No. 3. Oferta Económica.

Señores
PROMOTORA DE EVENTOS Y TURISMO S.A.S.
La Ciudad


Referencia: Oferta Económica ESAL 01-2025.


Objeto. AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS, FUNCIONALES, DE COORDINACIÓN GENERAL, DE PERSONAL, PROVEEDURÍA DE GRUPOS MUSICALES, ARTÍSTICOS, CULTURALES Y TEATRALES; ASÍ COMO TAMBIEN, PARA LA ELABORACIÓN, DISEÑO, MONTAJE Y OPERACIÓN DEL DESFILE Y EL REINADO POPULAR EN SU EDICIÓN 09 EN EL MARCO DEL CUMPLEAÑOS NÚMERO 176 DE MANIZALES 2025.”


Especificaciones técnicas requeridas para el cumplimiento del objeto contractual
	[bookmark: _Hlk207293283]DESCRIPCIÓN
	UNI. DE MEDIDA 
	CANT.

	Proveer pasacalles para los diferentes momentos del desfile: Producir y entregar ocho (8) pasacalles con las siguientes características: 

Material: Lona para exteriores.
Diseño: Se aporta y va en policromía. 
Impresión: Alta resolución a 1440 dpi.
Dimensiones de la lona: 5 metros de ancho x 1.5 metros de alto.
Acabados: 

· Veinte (20) ojales metálicos reforzados en lados y esquinas, según se indica en la referencia. 
· Dos (2) listones en madera de sajo de 3 x 4 c. m. de diámetro, ubicados en los laterales verticales del pasacalle, listones que deben estar pintados de color negro por lo menos en las partes que sobresale arriba y abajo de la lona.
· Los listones deben sobresalir de la lona 12 c. m. en ambas partes. 

Soporte estructural: Cada uno de los ocho pasacalles requiere dos (2) tubos en material pvc hidráulico o de presión de 5 metros de largo y 1/2 pulgada de diámetro ubicados uno en la parte superior y otro en la parte inferior según se muestra en la referencia. 

Instalación del soporte estructural: Los tubos deben instalarse el domingo 5 de octubre para el ensayo en lugar por indicar, se debe desmontar para guardar y volver a instalar el domingo 12 de octubre a las 07:00 a. m. en lugar por indicar. El soporte debe ser adherido por amarras negras en cada uno de los ojales para que sea sostenido.

Nota: La Promotora de Eventos y Turismo S.A.S suministra los artes para impresión.
	Pasacalle 
	8

	Zanqueros: Disponer de dos (2) personas en zancos de 1.20 metros de altura aproximadamente con rodilleras, correas y espumas (como materiales de seguridad), vestido de pantalon negro (de zanquero) y camisa negra manga larga y con maquillaje base en tono piel sobre el rostro. 

Estos zanqueros deben transportar un pasacalle durante todo el desfile. 
	Zanqueros 
	2

	Zanqueros: Disponer de dos (2) personas en zancos de 1.20 metros de altura aproximadamente con rodilleras, correas y espumas (como materiales de seguridad), vestido de pantalón negro (de zanquero) y camisa blanca manga larga y con maquillaje base en tono piel sobre el rostro. 

Estos zanqueros deben desarrollar un performance durante todo el desfile. 
	Zanqueros 
	4

	Proveer (29) marotes distribuidos de la siguiente manera: 
· Marotes tradicionales: 15
· Marotes livianos: 8
· marotes de aves: 6
Proveer marotes para los diferentes momentos del desfile: Producir y entregar quince (15) marotes con las siguientes características: 

Material: tubos en material pvc hidráulico o de presión de 5 metros de largo y 1/2 pulgada de diámetro, espuma de densidad media de 2 cm, tornillo rosco fina de 3/8 con tuerca chapola o mariposa, pegante pegaucho o cauchola (solución) vinilo acrílico tipo 1, telas (crema batida)
Diseño:  La Promotora de Eventos y Turismo S.A.S suministra los diseños para elaboración. 
Se adjunta a la presente invitación imágenes de referencia. 
Dimensiones del marote: 2 metros de altura después de la cabeza del operador x 3 metros de mano a mano del muñeco
Descripción: Cantidad 15:

Construidos a partir de una estructura con tubo de PVC de 1/2 pulgada, la cual será el esqueleto del marote. Esta estructura deberá medir 2 metros de alto y, en la parte superior, deberá estar anclada de manera firme y segura la cabeza del muñeco gigante. Además, a los lados deberán desprenderse los brazos del muñeco; estos brazos deberán tener articulación en codos y muñecas.
Las manos del muñeco deberán estar unidas a las muñecas y será necesario llevar un tubo de PVC pintado con aerosol negro, el cual debe medir 1,20 metros; este será el soporte de manipulación del muñeco.
El esqueleto del marote deberá estar unido a un soporte tipo horquilla, el cual encaja de manera segura en el torso del operador, cubriendo pecho y espalda. Este soporte debe tener unas medidas de: largo 40 cm, ancho 30 cm y profundidad 30 cm, y deberá estar recubierto en espuma para mayor comodidad. Este soporte deberá tener dos lineas de correas tipo reata 3 cm de ancho, las cuales serán de seguridad y deberán llevar hebillas que permitan ajustar las correas al cuerpo, brindando mayor seguridad. Las correas deben ser lo suficientemente largas para garantizar estabilidad y evitar el riesgo de caídas. 
La altura del marote, incluido cuello y cabeza del muñeco, debe ser de 2 metros, y el ancho con brazos abiertos de 3 metros. La cabeza del marote debe ser tipo muñeco puppet, con estructura en PVC y recubierta con espuma de densidad media de 2 CM de espesor, la cual deberá tener los rasgos y detalles humanos definidos y pintados de manera que se reconozca el tipo de personaje.
Las manos del marote deben llevar estructura en PVC recubierta con espuma de densidad media de 2 CM de espesor y pintada recreando detalles de manos humanas. Estas manos deben contar con una extensión rígida que permita su manipulación con facilidad.
Cada marote debe contar con elementos característicos del personaje adicional a esto cada marote debe de tener todas las articulaciones construidas con Cadena Eslabonada Galvanizada 1/8.
Personajes, accesorios y vestuarios de los marotes.

Personajes: 
· Indígena: 2
Un (1) hombre: Runa con líneas de colores delgada abierta en el pecho, debajo de la ruana debe ser evidente la forma del cuerpo humano y debe conservar los tonos piel (moreno) pantalón negro cinta dorada para manos, pies y cabeza y alpargatas
Una (1) mujer: top y falda debe conservar los tonos piel (moreno) pantalón negro cinta dorada para manos, pies y cabeza y alpargatas
· Campesino: 
Cuatro (4) Hombre: camisa blanca, pantalón negro, trapo rojo, carriel, trapiche, funda de machete, machete de utilería.
Una (1) mujer: Vestido enterizo de campesina (Chapolera), alpargatas, tocado de flores tonos rojos.
· Religiosos (2): 
Una (1) monja: túnica negra, manto negro, camándula colgada en el cuello, alpargatas negras, cinturón de cabuya 
un (1) cura: sotana negra de manga larga, botonadura completa al frente, fajín o cinturón negro de tela, solideo púrpura, crucifijo colgado en el pecho, zapatos negros de cuero lustrado, cuello clerical blanco (cuello romano).
· Tres (3) bombero: casco metálico alto, pintado de color rojo con escudo frontal y visera corta; chaqueta de lona gruesa o cuero color beige oscuro, con cierres de correas y hebillas metálicas; pantalón del mismo material, sostenido con tirantes de cuero; botas altas de caucho negro; cinturón ancho de cuero con ganchos para herramientas; guantes de cuero curtido; hacha pequeña o pico de rescate colgada al costado; pañuelo de tela atado al cuello para protección.

· Un (1) arlequín traje completo de rombos multicolores en tela satinada, cuello amplio de encaje blanco, gorro arlequín de 3 puntas con cascabeles, guantes blancos, zapatos de punta curva con cascabeles pequeños.

· Un (1) tanguero (hombre): traje negro de dos piezas, camisa blanca, corbata roja, sombrero de ala corta inclinado hacia un lado, zapatos de negro.

· Una (1) tanguera (mujer): vestido rojo, medias de malla negras, zapatos de tacón alto, flor roja en el cabello recogido.

· Un (1) universitario): camisa blanca con mangas arremangadas, pantalón de tela gris, morral negro, cuaderno y lápiz en mano unidos en una mano, gafas redondas, zapatos negros sencillos.

· Niño con libros (1): camisa a rayas, pantalón corto de tirantes, medias altas blancas, zapatos marrones oscuro, gorra plana, mochila de tela colgada, varios libros dentro de la mochila.

· Viejo con café (1): camisa de cuadros, pantalón color beige, sombrero aguadeño de ala ancha, ruana gris doblada sobre los hombros, botas pantaneros, taza esmaltada con café caliente unida a la mano. 

Soporte estructural: Construidos a partir de una estructura con tubo de PVC de 1/2 pulgada, la cual será el esqueleto del marote. Esta estructura deberá medir 2 metros de alto y, en la parte superior, deberá estar anclada de manera firme y segura la cabeza del muñeco gigante. Además, a los lados deberán desprenderse los brazos del muñeco; estos brazos deberán tener articulación en codos y muñecas.
El esqueleto del marote deberá estar unido a un soporte tipo horquilla, el cual encaja de manera segura en el torso del operador, cubriendo pecho y espalda. Este soporte debe tener unas medidas de: largo 40 cm, ancho 30 cm y profundidad 30 cm, y deberá estar recubierto en espuma para mayor comodidad. Este soporte deberá tener dos lineas de correas tipo reata 3 cm de ancho, las cuales serán de seguridad y deberán llevar hebillas que permitan ajustar las correas al cuerpo, brindando mayor seguridad. Las correas deben ser lo suficientemente largas para garantizar estabilidad y evitar el riesgo de caídas. 
Instalación del soporte estructural: Los marotes deben estar ensamblados el domingo 5 de octubre para el ensayo en lugar por indicar, se debe desmontar para guardar y volver a ensa,blar y transportar el domingo 12 de octubre a las 07:00 a. m. en lugar por indicar.


Proveer marotes livianos para los diferentes momentos del desfile: Producir y entregar ocho (8) marotes livianos con las siguientes características: 

Material: tubos en material pvc hidráulico o de presión de 5 metros de largo y 1/2 pulgada de diámetro, espuma de densidad media de 2 cm, tornillo rosca fina de 3/8 con mariposa, pegante, pegante pegaucho o cauchola (solución) vinilo acrílico tipo 1, telas (liencillo)
Diseño:  La Promotora de Eventos y Turismo S.A.S suministra los diseños para elaboración. 
Se adjunta a la presente invitación imágenes de referencia. 
Dimensiones del marote: 2 metros de altura después de la cabeza del operador x 3 metros de mano a mano del muñeco
Definición: Cantidad 8:
El marote está diseñado con una estructura interna tipo T que sostiene una gran cabeza y dos brazos articulados. La cabeza se conecta directamente a un arnés que a su vez está conectado a la T de la estructura, esta estructura es rígida y se conecta directamente con el operador, distribuyendo el peso de forma equilibrada.
Los brazos del marote están unidos entre sí mediante cadena eslabonada galvanizada de ⅛ cruzando la estructura central tipo T. desde las manos del muñeco parten tubos 1.20 metros de PVC de 1/2 pulgada pintados con aerosol negro y bajan hasta las manos del operador. Este sistema permite que, al tirar o mover las cadenas, las manos y brazos del marote se eleven, se abran o realicen gestos.
El esqueleto del marote deberá estar unido a un soporte tipo horquilla, el cual encaja de manera segura en el torso del operador, cubriendo pecho y espalda. Este soporte debe tener unas medidas de: largo 40 cm, ancho 30 cm y profundidad 30 cm, y deberá estar recubierto en espuma para mayor comodidad. Este soporte deberá tener dos líneas de correas tipo reata 3 cm de ancho, las cuales serán de seguridad y deberán llevar hebillas que permitan ajustar las correas al cuerpo, brindando mayor seguridad. Las correas deben ser lo suficientemente largas para garantizar estabilidad y evitar el riesgo de caídas. 
La altura del marote, incluido cuello y cabeza del muñeco, debe ser de 2 metros a partir de la cabeza de quien manipula el muñeco, y el ancho con brazos abiertos de 3 metros. La cabeza del marote debe ser tipo muñeco puppet, con estructura en PVC y recubierta con espuma de densidad media de 2 CM de espesor, la cual deberá tener los rasgos y detalles humanos definidos y pintados de manera que se reconozca el tipo de personaje.
Las manos del marote deben llevar estructura en PVC recubierta con espuma de densidad media de 2 CM de espesor y pintada recreando detalles de manos humanas. 
El marote debe estar vestido con lona espectro (liencillo) cubriendo el ancho de mano a mano y bajando hasta la parte inferior del operador (pies) en esta parte inferior la lona se divide en dos, para darle espacio al operador formando así un triángulo invertido de grandes proporciones. este vestido irá pintado según requerimiento.
Diseño de imagen:
1.Agua
La pintura parte desde la esencia del agua, con tonos azules y turquesa que fluyen desde la esquina inferior izquierda hacia el centro. Representa ríos cristalinos descendiendo por las laderas cafeteras, con cascadas que se desprenden entre cafetales y cañones profundos. La neblina matutina se posa suavemente sobre el agua, y pequeños reflejos de luz simulan el amanecer manizaleño. El cauce del río continúa hacia los bordes de la obra, listo para conectarse con las demás pinturas.
2.Tierra
Esta obra se centra en la fertilidad del suelo cafetero. Predominan los tonos ocres, verdes profundos y marrones cálidos, mostrando terrazas de cultivo de café, árboles de plátano y caminos de tierra que suben y bajan entre las montañas. Hay campesinos recolectando café con canastos de mimbre, y en el horizonte se perciben casas típicas de bahareque con techos de teja roja. La composición deja un corte en el lateral para continuar en las pinturas vecinas, integrando montañas y senderos.
3.Fuego
Aquí el elemento fuego se plasma como la energía y el calor del atardecer manizaleño. El cielo se tiñe de naranjas, rojos y dorados, proyectando una luz cálida sobre el paisaje. En el centro, un fogón campesino en el que hierve una olla de café, rodeado de siluetas que conversan al calor de las brasas. Más arriba, el sol poniente ilumina el Nevado del Ruiz, resaltando la nieve con destellos cálidos que se funden con las nubes. Las líneas de la montaña continúan hacia la otra pintura.
4.Viento
Esta pintura se inspira en la brisa fresca de las montañas altas. El cielo es amplio y despejado en algunos sectores, con nubes blancas arrastradas por el viento. Las ramas de los cafetales y guaduales se inclinan suavemente, mostrando movimiento. En lo alto, se ven aves en pleno vuelo: barranqueros, colibríes y gavilanes, integrándose con el horizonte. El viento se representa con trazos curvos y suaves, que, al unirse con las demás pinturas, continúan el flujo hacia el conjunto completo.
Cuatro marotes livianos, concebidos como piezas monumentales pintadas individualmente, se transformarán, al disponerse en línea, en un gran mural escénico. Esta composición reunirá memoria y cultura en un solo gesto plástico y teatral.
A. Dos marotes Ruinas del incendio de la Catedral de Manizales (1925)
En ellos dominarán los tonos rojos, negros, grises y sepia, recreando la intensidad trágica del fuego y la huella del desastre. Sus superficies estarán habitadas por llamas estilizadas que ascienden desde la base, como lenguas vivas que aún insisten en arder. Entre las brasas se dibujarán fragmentos góticos de la Catedral, convertidos en símbolos de ruina y resistencia. Alrededor, siluetas de humo y figuras abstractas evocarán el desgarro colectivo de una ciudad en duelo.
B. Dos marotes – Paisaje cultural cafetero de 1925
En contraste, estos marotes se pintarán con una paleta de verdes, ocres, azules y cafés, desplegando la vitalidad del paisaje cultural cafetero. Allí aparecerán las montañas con sus caminos de herradura, transitados por mulas cargadas de café y arrieros con sombrero y carriel. La escena se completará con la vegetación frondosa y la arquitectura tradicional de tapia y bahareque, convirtiendo cada figura en un fragmento vivo de la memoria rural.
Así, juntos, los cuatro marotes conformarán un mural itinerante, un relato visual que transita de la tragedia al renacer, del fuego destructor al verde fértil, revelando la capacidad de un pueblo para reconstruirse y celebrar su cultura.
Soporte estructural: El marote está diseñado con una estructura interna tipo T que sostiene una gran cabeza y dos brazos articulados. La cabeza se conecta directamente a un arnés que a su vez esta conectado a la T de la estructura, esta estructura es rígida y se conecta directamente con el operador, distribuyendo el peso de forma equilibrada.

El esqueleto del marote deberá estar unido a un soporte tipo horquilla, el cual encaja de manera segura en el torso del operador, cubriendo pecho y espalda. Este soporte debe tener unas medidas de: largo 40 cm, ancho 30 cm y profundidad 30 cm, y deberá estar recubierto en espuma para mayor comodidad. Este soporte deberá tener dos lineas de correas tipo reata 3 cm de ancho, las cuales serán de seguridad y deberán llevar hebillas que permitan ajustar las correas al cuerpo, brindando mayor seguridad. Las correas deben ser lo suficientemente largas para garantizar estabilidad y evitar el riesgo de caídas.
 
Composición unida
Cuando las cuatro pinturas se colocan una al lado de la otra, el conjunto revela un gran panorama del paisaje cultural cafetero de Manizales: las montañas se alinean, el río atraviesa las cuatro escenas, el Nevado del Ruiz se erige como punto focal y los cafetales, casas campesinas y cielos se funden en una sola narrativa visual. Cada elemento agua, tierra, fuego y viento mantiene su protagonismo, pero al integrarse muestran la armonía natural y cultural que caracteriza la región.

Instalación del soporte estructural: Los marotes deben estar ensamblados el domingo 5 de octubre para el ensayo en lugar por indicar, se debe desmontar para guardar y volver a ensamblar y transportar el domingo 12 de octubre a las 07:00 a. m. en lugar por indicar.

Proveer marotes de aves para los diferentes momentos del desfile: Producir y entregar seis (6) marotes con las siguientes características: 

Material: tubos en material pvc hidráulico o de presión de 5 metros de largo y 1/2 pulgada de diámetro, espuma de densidad media de 2 cm, tornillo rosco fina de 3/8 con mariposa, pegante, pegante pegaucho o cauchola (solución) vinilo acrílico tipo 1, telas (liencillo)
Diseño:  La Promotora de Eventos y Turismo S.A.S suministra los diseños para elaboración. 
Se adjunta a la presente invitación imágenes de referencia. 

Dimensiones del marote: Marote de ave articulada en gran formato cuya altura es de 2 metros después de la cabeza del operador. Envergadura de 2 metros de ala a ala, una longitud de 2,50 m desde el pico hasta la cola, y un cuerpo que alcanza los 70 cm de ancho.

Definición: Cantidad 6: 
Marote de ave articulada (gran formato): 6
Marote de ave articulada en gran formato cuya altura es de 2 metros después de la cabeza del operador. Envergadura de 2 metros de ala a ala, una longitud de 2,50 m desde el pico hasta la cola, y un cuerpo que alcanza los 70 cm de ancho. debe ser liviana y fácil de manipular por una persona que sostiene la estructura central. La base de su construcción se resuelve en tubo de PVC de ½ pulgada, unido con tornillos de ¼ y tuercas mariposa, lo que permite armarla y desarmarla con facilidad. La firmeza se logra gracias a los refuerzos en alambre dulce galvanizado, mientras que el volumen toma forma con espuma de densidad media de 2 cm, tallada y pintada. Las alas, confeccionadas en telas ligeras como el dacrón, se refuerzan también con espuma y se pintan cuidadosamente para asemejarse a las especies propuestas. La manipulación se complementa con pértigas de bambú o tubo pvc, de entre 2 y 2,5 metros, que transmiten movimiento y vida al ave.
La estructura interna se organiza a partir de una columna central o quilla doble que ayuda a dar la forma ovalada del cuerpo, también en PVC, de 1,6 a 1,8 metros de largo, esta estructura se conecta de manera segura y estable con dos mástiles a un soporte tipo horquilla, el cual encaja de manera segura en el torso del operador, cubriendo pecho y espalda. Este soporte debe tener unas medidas de: largo 40 cm, ancho 30 cm y profundidad 30 cm, y deberá estar recubierto en espuma para mayor comodidad. Este soporte deberá tener dos líneas de correas tipo reata de 3 cm de ancho, las cuales serán de seguridad y deberán llevar hebillas que permitan ajustar las correas al cuerpo, brindando mayor seguridad. Las correas deben ser lo suficientemente largas para garantizar estabilidad y evitar el riesgo de caídas. 
Esta columna central o quilla doble debe tener un diámetro de 70 cm de ancho, revestidos en espuma para redondear las formas. La cabeza, tallada en espuma de 2 cm, luce un pico modelado y ojos pintados y se fija mediante tornillo y mariposa, lo que permite retirarla fácilmente.
Las alas se diseñan como estructuras ligeras en PVC de ½ pulgada, con varillas internas que sostienen el volumen. Se recubren en tela pintada y espuma, generando un acabado que recuerda la textura de las plumas. Cada ala se une al cuerpo con una bisagra sencilla, también fijada con tornillo y mariposa, y se anima con pértigas sujetas en su parte media. La cola, igualmente en PVC, se arma con pequeños aros que sostienen la tela reforzada con espuma, pudiendo ser manipulada con un cordel o directamente, según el diseño.
Diseño de los marotes:
Ave fénix (3) cuerpo en rojos, naranjas y dorados con alas en degradé rojo y negro y cola flameante larga que cae y conserva los mismo colores propuestos.
Barranquillo Verde Turquesa con cuerpo verde esmeralda, cabeza azul turquesa y cola con raquetas negras y azules
Barranquillo Bosque Cafetero en verdes olivos y cafés, con cabeza en azul petróleo brillante y cola en verdes profundos
Barranquillo Río Blanco, en tonalidades celestes y turquesas, con antifaz negro y cola azul rey.
La construcción de estas figuras de gran formato sigue un proceso artesanal y meticuloso: corte y armado de los aros, unión con costillas y anillos, montaje de la zona de hombros y mástil, tallado del rostro, manos y demás detalles, revestimiento y pintado, pruebas de estabilidad y finalmente la confección del vestuario y sus accesorios.
Soporte estructural: Marote de ave articulada en gran formato cuya altura es de 2 metros después de la cabeza del operador. Envergadura de 2 metros de ala a ala, una longitud de 2,50 m desde el pico hasta la cola, y un cuerpo que alcanza los 70 cm de ancho. debe ser liviana y fácil de manipular por una persona que sostiene la estructura central. La base de su construcción se resuelve en tubo de PVC de ½ pulgada, unido con tornillos de ¼ y tuercas mariposa, lo que permite armarla y desarmarla con facilidad. La firmeza se logra gracias a los refuerzos en alambre dulce galvanizado, mientras que el volumen toma forma con espuma de densidad media de 2 cm, tallada y pintada. Las alas, confeccionadas en telas ligeras como el dacrón, se refuerzan también con espuma y se pintan cuidadosamente para asemejarse a las especies propuestas. La manipulación se complementa con pértigas de bambú o tubo pvc, de entre 2 y 2,5 metros, que transmiten movimiento y vida al ave.
La estructura interna se organiza a partir de una columna central o quilla doble que ayuda a dar la forma ovalada del cuerpo, también en PVC, de 1,6 a 1,8 metros de largo, esta estructura se conecta de manera segura y estable con dos mástiles a un soporte tipo horquilla, el cual encaja de manera segura en el torso del operador, cubriendo pecho y espalda. Este soporte debe tener unas medidas de: largo 40 cm, ancho 30 cm y profundidad 30 cm, y deberá estar recubierto en espuma para mayor comodidad. Este soporte deberá tener dos líneas de correas tipo reata de 3 cm de ancho, las cuales serán de seguridad y deberán llevar hebillas que permitan ajustar las correas al cuerpo, brindando mayor seguridad. Las correas deben ser lo suficientemente largas para garantizar estabilidad y evitar el riesgo de caídas. 
El resultado son figuras monumentales que se convierten en el alma del desfile: ligeras y resistentes gracias a su estructura de PVC, vibrante con sus trajes coloridos, y profundamente conectada con la identidad manizaleña y cafetera. Una mojiganga y marotes que no solo desfila, sino que cuenta una historia de fiesta, tradición y alegría colectiva.
Instalación del soporte estructural: Los marotes deben estar ensamblados el domingo 5 de octubre para el ensayo en lugar por indicar, se debe desmontar para guardar y volver a ensamblar y transportar el domingo 12 de octubre a las 07:00 a. m. en lugar por indicar.

Nota: la Secretaría de Cultura y Civismo, Promotora de Eventos y Turismo o sus delegados entregarán las indicaciones de diseño de cada uno de los marotes hasta completar la cantidad solicitada. 
	Marotes 
	29

	Proveer Mojigangas para los diferentes momentos del desfile: Producir y entregar seis (6) mojigangas con las siguientes características: 

Material: tubos en material pvc hidráulico o de presión de 5 metros de largo y 1/2 pulgada de diámetro, espuma de densidad media de 2 cm, tornillo rosco fina de 3/8 con mariposa, pegante, pegante pegaucho o cauchola (solución) vinilo acrílico tipo 1, telas (crema batida)
Diseño:  La Promotora de Eventos y Turismo S.A.S suministra los diseños para elaboración. 
Se adjunta a la presente invitación imágenes de referencia. 
Dimensiones del marote: 2 metros de altura después de la cabeza del operador x 3 metros de mano a mano del muñeco
Descripción: Cantidad 6:

Mojiganga de gran formato se alza como una figura monumental de 2 metros a partir de la cabeza de quien manipula. Su presencia imponente se sostiene gracias a una estructura interna tipo jaula, ligera pero firme, que permite que una persona se instale en su interior y la manipule, mientras otros apoyan su recorrido desde afuera. esta estructura debe contar con un espacio redondo que permite que el operador pueda ver desde su interior, pero además debe contar con acceso rápido para poner o quitar la estructura sobre los hombros del operador
El esqueleto está construido en tubos de PVC de ½ pulgada, unidos con tornillos y tuercas mariposa que facilitan su montaje y desmontaje. Para reforzar la solidez del armazón, se cruzan tensores de alambre galvanizado o bridas plásticas, logrando así un cuerpo seguro y manejable. La cabeza y las manos, esculpidas en espuma de densidad media de 2 cm, deben contar con una estructura interna también construida en tubos de PVC de ½ pulgada, unidos con tornillos y tuercas mariposa que permiten un fácil armado y desarmado. De esta manera, se convierten en los rasgos más expresivos de la figura: pintadas a mano, con detalles vivos y acompañadas de cabelleras hechas con fibras sintéticas o lanas de colores intensos que les otorgan un aire festivo.
La jaula que conforma su cuerpo se organiza a partir de un aro inferior de PVC que sirve de base el diámetro de este aro no deberá ser menor a un metro. Desde allí se elevan de 8 costillas verticales hasta encontrarse con un aro superior. Cuatro anillos horizontales terminan de darle forma, reforzados en “X” para mayor estabilidad. El esqueleto de la Mojiganga deberá estar unido a un soporte tipo horquilla, el cual encaja de manera segura en el torso del operador, cubriendo pecho y espalda. Este soporte debe tener unas medidas de: largo 40 cm, ancho 30 cm y profundidad 30 cm, y deberá estar recubierto en espuma para mayor comodidad. Este soporte deberá tener dos líneas de correas tipo reata, las cuales serán de seguridad y deberán llevar hebillas que permitan ajustar las correas al cuerpo, brindando mayor seguridad. Las correas deben ser lo suficientemente largas para garantizar estabilidad y evitar el riesgo de caídas. internamente la jaula debe llevar soportes de agarre para que el operador pueda sostener la estructura y pueda darle mayor movimiento al muñeco 
Los brazos serán livianos y sueltos recubiertos de tela, no llevan estructura de pvc de esta manera tendrán movimiento libre. Para proteger al portador, la estructura se complementa con un arnés interno que reparte el peso entre hombros y cintura, además de aberturas en el vestuario que aseguran ventilación durante el desfile.
Su vestuario, confeccionado en telas satinadas, se pinta y se decora con los colores del carnaval: rojos vibrantes, amarillos luminosos, azules profundos, verdes, fucsias, naranjas, dorados y blancos. El atuendo se completa con sombreros típicos de la región cafetera y tocados de flores que resaltan la identidad cultural.
Los personajes que habitan esta mojiganga reflejan la diversidad y alegría popular.
Cafetera festiva: falda de chapolera roja de vuelos verdes y amarillos, blusa blanca bordada y un tocado de rosas y girasoles (tocado con flores artificiales y de gran formato que encaje en la cabeza de la mojiganga)
Personajes: 
Señorita de feria:  Vestido de chapolera completo en tonos azules con detalles plateados. Tocado floral en tonos azules y blancos y abanico colorido en tonos cálidos y collares de cuentas. tocado de rosas y margaritas (tocado con flores artificiales y de gran formato que encaje en la cabeza de la mojiganga)
Dama de carnaval: Falda multicolor (fucsia, naranja, amarillo, rojo, azul rey) Blusa blanca satinada con encajes. Tocado: de margaritas (tocado con flores artificiales y de gran formato que encaje en la cabeza de la mojiganga)
Arrieros festivos 3: camisa blanca, pantalón negro, trapo rojo, carriel, trapiche, funda de machete, machete de utilería.
Soporte estructural: 
El esqueleto está construido en tubos de PVC de ½ pulgada, unidos con tornillos y tuercas mariposa que facilitan su montaje y desmontaje. Para reforzar la solidez del armazón, se cruzan tensores de alambre galvanizado o bridas plásticas, logrando así un cuerpo seguro y manejable. La cabeza y las manos, esculpidas en espuma de densidad media de 2 cm, deben contar con una estructura interna también construida en tubos de PVC de ½ pulgada, unidos con tornillos y tuercas mariposa que permiten un fácil armado y desarmado. De esta manera, se convierten en los rasgos más expresivos de la figura: pintadas a mano, con detalles vivos y acompañadas de cabelleras hechas con fibras sintéticas o lanas de colores intensos que les otorgan un aire festivo.
La jaula que conforma su cuerpo se organiza a partir de un aro inferior de PVC que sirve de base el diámetro de este aro no deberá ser menor a un metro. Desde allí se elevan de 8 costillas verticales hasta encontrarse con un aro superior. Cuatro anillos horizontales terminan de darle forma, reforzados en “X” para mayor estabilidad. El esqueleto de la Mojiganga deberá estar unido a un soporte tipo horquilla, el cual encaja de manera segura en el torso del operador, cubriendo pecho y espalda. Este soporte debe tener unas medidas de: largo 40 cm, ancho 30 cm y profundidad 30 cm, y deberá estar recubierto en espuma para mayor comodidad. Este soporte deberá tener dos líneas de correas tipo reata, las cuales serán de seguridad y deberán llevar hebillas que permitan ajustar las correas al cuerpo, brindando mayor seguridad. Las correas deben ser lo suficientemente largas para garantizar estabilidad y evitar el riesgo de caídas. internamente la jaula debe llevar soportes de agarre para que el operador pueda sostener la estructura y pueda darle mayor movimiento al muñeco 
La construcción de estas figuras de gran formato sigue un proceso artesanal y meticuloso: corte y armado de los aros, unión con costillas y anillos, montaje de la zona de hombros y mástil, tallado del rostro, manos y demás detalles, revestimiento y pintado, pruebas de estabilidad y finalmente la confección del vestuario y sus accesorios.
El resultado son figuras monumentales que se convierten en el alma del desfile: ligeras y resistentes gracias a su estructura de PVC, vibrante con sus trajes coloridos, y profundamente conectada con la identidad manizaleña y cafetera. Una mojiganga y marotes que no solo desfila, sino que cuenta una historia de fiesta, tradición y alegría colectiva.
Instalación del soporte estructural: Los marotes deben estar ensamblados el domingo 5 de octubre para el ensayo en lugar por indicar, se debe desmontar para guardar y volver a ensamblar y transportar el domingo 12 de octubre a las 07:00 a. m. en lugar por indicar.

Nota: la Secretaría de Cultura y Civismo, Promotora de Eventos y Turismo o sus delegados entregarán las indicaciones de diseño de cada uno de los marotes hasta completar la cantidad solicitada. 
	Mojiganga 
	6

	Proveer Góndola (Réplica Tipo Marote) para los diferentes momentos del desfile: Producir y entregar una (1) Góndola (Réplica Tipo Marote) con las siguientes características: 

Material: tubos en material pvc hidráulico o de presión de 5 metros de largo y 1/2 pulgada de diámetro, espuma de densidad media de 2 cm, tornillo de rosca fina de 3/8 con tuerca chapola o mariposa, pegante pegaucho o cauchola (solución) vinilo acrílico tipo 1, telas (crema batida), tablas y llantas que soporten el recorrido y el peso de 3 actores.
Diseño:  La Promotora de Eventos y Turismo S.A.S suministra los diseños para elaboración. 
Se adjunta a la presente invitación imágenes de referencia. 
Dimensiones del marote: 1.80 metros de altura x 1.50 metros cuadrados en la base
Descripción: Cantidad 1:
Estructura de gran formato construida en materiales livianos PVC recubierto con espuma tallada y textiles pintados a mano, diseñada como réplica simbólica de las góndolas del primer cable aéreo de Manizales. Está recubierta con elementos visuales pintados a mano, que evocan los colores, formas y detalles históricos de la góndola original.

La base debe estar construida en madera (tendido de tabla de 2 c.m de altura o grosor, aseguradas de dos listones de 5 c.m por 5 c.m en orden contrario para garantizar la estabilidad y el peso de hasta tres actores en escena durante el recorrido. Debe medir 150 X 150 CM  en su área de base y de altura 180 CM en el gancho de la góndola Este último está construido con estructura de P.V.C y recubierto con espuma de densidad media de 2 cm simulando las características del gancho original. Además, debe incorporar llantas de gran tamaño y resistencia, mínimo 10 centímetros de altura capaces de rodar con estabilidad y soportar tanto el peso como el desgaste de un desfile. Las llantas deberán ser tipo Rodachina giratoria industrial, Gris 125 mm 5"
.
Esta figura tipo marote está pensada para ser empujada o guiada por tres operarios, mediante bastidor o estructura de empuje. Se deben integrar elementos escenográficos complementarios como sogas, poleas, estructuras de soporte, bultos de café, alimentos y demás elementos que enriquecen la narrativa visual y conectan con el patrimonio técnico e histórico de la ciudad.

Personajes: 
Réplica de una góndola del primer cable aéreo de Manizales.
Soporte estructural: 

La base debe estar construida en madera sólida para resistir el peso de hasta tres actores en escena durante el recorrido debe medir 150 X 150 CM  en su área y de altura 180 CM en el gancho de la góndola está construido con estructura de alambre y recubierto con espuma de densidad media de 2 cm simulando las características del gancho original. Además, debe incorporar llantas de gran tamaño y resistencia, capaces de rodar con estabilidad y soportar tanto el peso como el desgaste prolongado propio de un desfile las llantas deberan ser tipo Rodachina giratoria industrial, Gris 125 mm 5"

Instalación del soporte estructural: Los marotes deben estar ensamblados el domingo 5 de octubre para el ensayo en lugar por indicar, se debe desmontar para guardar y volver a ensamblar y transportar el domingo 12 de octubre a las 07:00 a. m. en lugar por indicar.

Nota: la Secretaría de Cultura y Civismo, Promotora de Eventos y Turismo o sus delegados entregarán las indicaciones de diseño de cada uno de los marotes hasta completar la cantidad solicitada.
	Góndola (Réplica Tipo Marote) 
	1

	
Proveer 13 angarillas con 13 respectivas “Enjalmas.”

Angarillas
Soporte de dos cabinas de sonido el cual debe llevar 4 ruedas que soportan el peso y sean duraderas durante el desfile.   Se requieren para la fabricación de una angarilla:  2 listones de 3 metros, con un ancho de 3.c.m x 3 c.m.  1 tabla de 3 metros, una libra de puntillas de pulgada y media. 100 Tornillo para madera de 4.12 cm de largo tipo drywall y cuatro ruedas o rodachines de mínimo 5 c.m de altura por angarilla instaladas en las 4 patas de la misma, para que garanticen el desplazamiento durante el desfile en cuanto a durabilidad y desempeño. Estas deben de estar aseguradas sobre la enjalma o “sudadero”. 

La enjalma para mula es un aparejo sobre el cual se coloca la carga, es elaborado con tapa de fique, manta arriero, retranca de polipropileno o fique, y un pretal también de polipropileno o fique.  Se adjunta modelo exacto a la relación a escala en el documento anexo.
	Angarilla
	13

	Garantizar 39 operadores de marotes 
	Artistas
	39

	Garantizar nueve (9) carros Valla Sonido: Vehículos publicitarios que acompañan el desfile, cada uno portando estructuras gráficas impresas en lona para exteriores, con resolución de 1440 dpi, que aseguran alta calidad visual y resistencia durante todo el recorrido.
· 1 Carro Valla de Bienvenida: Ubicado estratégicamente en la apertura del desfile y en correspondencia visual con el carro pantalla LED, contará con pantalla LED en el lateral izquierdo y lona impresa en el lateral derecho.

· Ocho (8) carros valla restantes: Tendrán lona impresa en ambos laterales.

Las lonas, de 3 metros de ancho por 2 metros de alto, llevará la imagen de referencia del momento del desfile acompañado con el logo QR del desfile, los logos institucionales (Alcaldía, Secretaría de Cultura y Civismo, Promotora de Eventos y Turismo, Casas de la Cultura), así como el nombre del acto específico al que pertenece dentro del desfile.
Además de su función visual, cada carro estará equipado con un sistema de sonido adicional para reforzar la musicalización del grupo que lo precede directamente, garantizando continuidad escénica y ambientación sonora a lo largo del recorrido.
Nota: La Promotora de Eventos y Turismo S.A.S suministra los artes para impresión.
	Carro valla sonido 
	9

	Proveer buses (para 40 personas) el transporte para todos los grupos. El transporte garantizará el desplazamiento oportuno y seguro de los artistas participantes desde puntos previamente establecidos hasta el punto de inicio del desfile, en el sector del Triángulo. Se contará con una sábana de rutas organizada que permitirá la llegada a las 7:30 a. m., hora clave para el alistamiento previo al evento. 

Al finalizar el recorrido, en el sector del Centro, los vehículos estarán disponibles para trasladar a los participantes hasta el punto de recogida inicial. Es importante resaltar que, antes de abordar nuevamente la ruta, los artistas deberán entregar sus vestuarios y demás elementos escénicos, y recibir sus pertenencias personales, con el fin de cerrar el proceso de participación de forma ordenada y eficiente.

Cada bus deberá estar marcado para que los artistas los puedan identificar de manera rápida. 

Nota: la Secretaría de Cultura y Civismo, Promotora de Eventos y Turismo o sus delegados entregarán las rutas que deben cubrir cada uno de los buses.
	Transporte 
	25

	Proveer buses de 40 personas Exclusivo para la Banda Músico-Marcial y batucada de casas de la cultura El transporte garantizará el desplazamiento oportuno y seguro de los integrantes de la banda músico-marcial desde un punto previamente establecido hasta el punto de inicio del desfile, ubicado en el sector del Triángulo. Se contará con una sábana de rutas que permitirá su llegada a las 7:30 a. m., hora clave para el alistamiento y organización del grupo antes del evento.

Dado el número de integrantes y la necesidad de transportar instrumentos de gran volumen, se asignará un bus exclusivo de 40 pasajeros, que permitirá movilizar cómodamente tanto a los músicos como a su equipamiento. Este tipo de vehículo es indispensable para asegurar el orden, el espacio adecuado y la integridad de los instrumentos durante el trayecto.

Una vez finalizado el recorrido, en el sector del Centro, el mismo bus estará disponible para el retorno de la banda al punto de recogida inicial. Es importante que, antes de abordar nuevamente, los integrantes entreguen vestuarios o elementos escénicos utilizados y reciban sus pertenencias personales, cerrando así el proceso de participación de forma ordenada y eficiente.

 Cada bus deberá estar marcado para que los artistas los puedan identificar de manera rápida. 

Nota: la Secretaría de Cultura y Civismo, Promotora de Eventos y Turismo o sus delgados entregaran las rutas que deben cubrir cada uno de los buses. 
	Buses 
	9

	Garantizar el servicio de camas bajas. Plataforma rodante de gran tamaño, usada para llevar escenografía, personajes u objetos de alto volumen durante el desfile. debe estar decorada según la necesidad de acto.

Nota: la Secretaría de Cultura y Civismo, Promotora de Eventos y Turismo o sus delgados entregaran los artes para decoración e instalación. 
	Camas bajas
	4

	Garantizar la instalación de Barandas de Seguridad para Cama Baja. Estructura de protección que cierra la cama baja por sus laterales izquierdo y derecho, así como por su parte trasera. Fabricada en madera resistente o tubos cuadrados, garantiza la seguridad de los actores en escena y del público en el recorrido con una altura de 150 cm.
	Adecuaciones 
	12

	Garantizar la compra de Rollos de vinipel Vinipel Industrial Transparente 500 Mtrsx 30cm Ancho Stretch.
	Adecuaciones
	2

	Garantizar la presentación de un Grupo de Folclor Invitado Colectivo dancístico que se sumará al desfile con una muestra de folclor tradicional colombiano. Su participación estará enfocada en resaltar las expresiones culturales propias del territorio, a través de coreografías coloridas y vestuarios típicos y se integrará al acto correspondiente según su perfil artístico. 
	Grupo De Danza
	5

	Garantizar el vestuario bajo diseño para el grupo City Breakin Manizales 
	Vestuario 
	12

	Proveer piso konker para el grupo City Breakin Manizales para ejecución de movimientos acrobáticos.
	Escenografía 
	2

	Garantizar la presentación de un grupo invitado de City Breakin Manizales Propuesta que busca fusionar el breakdance con la imagen del campesino convencional. Esta intervención aportará dinamismo, riesgo escénico y diversidad estilística al desfile, integrando habilidades dancísticas con acciones del día a día de un campesino.
	Grupo de Danza
	1

	Garantizar la presentación de Cumbre Folklor y Café como Grupo Invitado. Grupo invitado proveniente de la comuna ecoturística Cerro de Oro, cuya propuesta escénica mezcla coreografías de música parrandera con la representación teatral de personajes populares. A través de una narración colectiva en tono festivo y cercano al “chisme de pueblo”, los integrantes cuentan al público que la catedral se incendió y que fueron las personas del común quienes lograron apagar el fuego.

Esta intervención combina danza, música e interpretación de roles en una puesta en escena que exalta el relato oral como forma de memoria popular, permitiendo una conexión directa y espontánea con el público. Su participación aporta un tono costumbrista y alegre que enriquece el desfile con identidad local y tradición comunitaria.
	Grupo De Danza 
	1

	Garantizar la presentación GRUPOS INVITADOS Kinassak y Grupo Kañarí - (C.C. San José):

Grupo invitado artístico de música andina que acompaña musicalmente al colectivo de participantes que representan el rol de comunidades indígenas. Además, interactúan de forma constante con el público, aportando dinamismo y conexión cultural durante el desfile. 7 hombres y 7 mujeres ellos llevan su vestuario tipo indígenas
	GRUPO MUSICAL
	2

	Garantizar la presentación de CORPORACIÓN PASOS JUNTOS Y COMPAÑÍAS como Grupo Invitado.    Su intervención se desarrolla a partir del lenguaje de la danza contemporánea, combinando expresión corporal con teatralidad.
Durante el desfile, el grupo interpretará partituras corporales utilizando baldes como elemento escénico, simulando acciones de apagar un incendio. Esta propuesta se construye desde el movimiento, la coordinación colectiva y la metáfora física del acto de contener el fuego, estableciendo un puente simbólico con el segundo acto del desfile. La intervención busca generar una lectura poética del desastre y la acción comunitaria frente a la emergencia.
	Grupo de baile 
	1

	Garantizar la presentación del grupo de Danza con Estructura de Alas. Puesta en escena donde los bailarines portan estructuras de alas elaboradas en PVC, diseñadas para crear efectos visuales dinámicos durante el movimiento. Esta intervención combina danza contemporánea con elementos escenográficos que simbolizan la transformación y la resiliencia, inspirándose en la figura del ave fénix como metáfora de renacimiento y fuerza ante la adversidad.
	Grupo musical 
	1

	Elaborar y garantizar 20 pares de estructuras PVC en forma de Alas. Estructura PVC de Alas Elemento escenográfico elaborado en tubos de PVC livianos, diseñado en forma de alas de gran formato. Su construcción permite movilidad y resistencia durante el desfile. Estas alas son utilizadas por los bailarines para generar efectos visuales impactantes, evocando la imagen del ave fénix como símbolo de transformación, fuerza y renacimiento. Se integran como parte fundamental de la puesta en escena en intervenciones coreográficas de danza contemporánea.

Materiales para 20 pares de alas: 250 unidades de  tubo de PVC de 1/2 x 6 Mts  Presión 13.5-315.  400 tornillos de cabeza exagonal de 1/4 x 4 pulgadas. 400 chapolas de tornillería de 1/4. 800 arandelas de tamaño 1/4 para tornillería y arnes en correa tipo reata con hebillas para ajustar las alas al cuerpo. las alas deben estar forradas en espuma de densidad media de 2 cm ajustada con telas y pinta simulando plumas de ave fenix.

Nota: la Secretaría de Cultura y Civismo, Promotora de Eventos y Turismo o sus delegados entregarán las indicaciones de diseño hasta completar la cantidad solicitada.
	Estructura 
	20

	Garantizar la presentación de Corpo Danza. Grupo profesional que fusiona el lenguaje contemporáneo de la danza con el trabajo escénico teatral. Su intervención se caracteriza por la fuerza expresiva del cuerpo y una narrativa visual que dialoga con el contenido temático del desfile. Conformado por bailarines de trayectoria, Corpo Danza representa una propuesta sólida y artística que complementa el recorrido con calidad técnica y profundidad conceptual.
	Grupo musical 
	1

	Garantizar la presentación y traslado de la Banda Marcial Riosucio
	Grupo musical
	1

	Garantizar el traslado de los carros de bomberos desde Bolivia Caldas y filadelfia caldas (combustible ida y regreso)
	Servicio 
	2

	Garantizar banderas y globos para decoración de camas bajas
	Servicio general 
	3

	Garantizar la participación del grupo Herencia Folklórica
	Grupo musical 
	1

	Garantizar la elaboración e instalación de dos escudos en icopor para los carros de bomberos.
	Elementos 
	2

	Garantizar grupos de danza (tango 2 y contemporáneo 2)
	Grupo musical
	4

	Garantizar baldes de 12 litros color azul claro
	Elementos 
	15

	Garantizar imágenes de MZL y papel brillante picado según requerimiento en cantidades y diseño
	Bulto
	1

	Garantizar dos kilos de semilla de chicala
	Kilos
	2

	Garantizar la presentación de Batucada EMAS. Agrupación rítmica de la Empresa Metropolitana de Aseo de Manizales – EMAS. Su propuesta de batucada mezcla percusión afrobrasileña con elementos de animación urbana, generando impacto sonoro y presencia escénica. La batucada marca el pulso del desfile, dinamiza el recorrido y representa el compromiso institucional con el arte, la cultura y el medio ambiente.
	Grupo musical 
	1

	Garantizar el personal y equipo de apoyo para el desfile los que se encargaran de la debida operación, desarrollo y ejecución del desfile. El personal de apoyo no debe ser inferior a 40 personas. Este personal debe disponer de equipos de comunicación, distintivos, hidratación, equipos de primeros auxilios, elementos y herramientas para sortear imprevistos que se presenten en el desarrollo de cualquiera de los desfiles.
	Servicio General
	1

	Garantizar la proveeduría del guión histórico donde se relata la historia del desfile, que incluye un (1) libro con los detalles como vestuarios, arquitectura, detalles de la historia que son producto de una profunda investigación al respecto. Así como la asesoría artística constante y permanente por parte del equipo de creación artística en caso de requerir, personajes por cada segmento de la historia del desfile, y para finalizar una curaduría del guión artístico.
	Servicio General 
	1

	Garantizar el servicio profesional de productor artístico quienes se encargarán de las labores administrativas, financieras y técnicas para el diseño, montaje, desarrollo y operación del desfile de Cumpleaños de Manizales 176. 
	Servicio
Profesional 
	2

	Proveer y garantizar la hidratación de todo el personal participante del desfile distribuidos en tres (3) puntos durante el recorrido. Así como también, suministrar refrigerios para cada persona al finalizar el desfile. Cantidad de personas del desfile 1.500. 
	Global
	1

	[bookmark: _heading=h.b8sxbok4g6es]Suministrar 6.000 Volantes a una sola cara de 12 cm x 7 cm. 
[bookmark: _heading=h.cukythp0a3vy]Encabezado principal (grande): “176 años de Manizales ¡Siembra vida!” Frase invitacional (mediana): “Renace en tu corazón: planta un Chicalá.”
Contenido: Pasos breves (con íconos o viñetas):
· Siembra la semilla a 1 cm de profundidad.
· Riega sin encharcar.
· Cuida y observa cómo brota la vida.
[bookmark: _heading=h.wzz1lfwf1th2]Especificaciones técnicas (para producción)
· Tamaño: 12 cm de alto × 7 cm de ancho, impresión a color por un solo frente.
· Incluir logo o imagen oficial del cumpleaños 176 de Manizales en el diseño.
· Semilla de Chicalá adherida con cristaflex para garantizar que no se desprenda ni se dañe durante la manipulación.
· Mantener área libre en el diseño para colocar la semilla (preferiblemente en la parte inferior o lateral).
· Usar tipografía clara y legible, con contraste suficiente sobre el fondo.
Colores sugeridos: tonos verdes, amarillos y blancos para reflejar vida y naturaleza.

Nota: la Secretaría de Cultura y Civismo, Promotora de Eventos y Turismo o sus delegados entregarán las indicaciones de diseño del volante.
	Volante
	6.000

	Proveer escarapelas para la organización, logística y demás personas requeridas en el Desfile del Cumpleaños 176 de Manizales, con un tamaño de 12 cm de alto por 10 cm de ancho, impresas a color en papel opalina o propalcote de buen gramaje para garantizar rigidez y durabilidad. Cada escarapela deberá entregarse con su bolsa protectora transparente y un cordón resistente que permita su uso colgado en el pecho. El diseño debe incorporar la imagen oficial del cumpleaños de Manizales, siguiendo la misma línea gráfica del evento, y contar con un espacio claro para incluir de forma personalizada el nombre completo, cédula y cargo o participación de cada persona. La tipografía debe ser legible y el diseño debe asegurar una correcta visualización de la información.
[bookmark: _heading=h.d18hxelvqo3d]1. Contenido y diseño de la escarapela
· Dimensiones: 12 cm de alto × 10 cm de ancho.

· Elementos gráficos:

· Incluir la imagen oficial del cumpleaños 176 de Manizales, respetando su línea gráfica y colores institucionales.

· Mantener coherencia con el diseño general de la celebración.

· Información a incluir:

· Nombre completo de la persona.

· Cédula de ciudadanía o documento de identificación.

· Cargo o participación (ej. organización, logística, invitado especial, etc.).
2. Especificaciones técnicas para producción
· Material: impresión en papel opalina o propalcote de buen gramaje (mínimo recomendado: 250 g/m²) para garantizar rigidez.

· Acabado: impresión a color de alta calidad, en un solo frente.

· Presentación: cada escarapela debe ser entregada con:

· Bolsa protectora transparente (portaescarapela) para evitar daños.

· Cordón resistente para su uso colgado en el pecho.

· Formato: el diseño debe permitir personalización individual (nombre, cédula y cargo).

· Revisión: antes de la producción final, se debe presentar una muestra de diseño para aprobación de la organización.
Nota: la Secretaría de Cultura y Civismo, Promotora de Eventos y Turismo o sus delegados entregarán las indicaciones de diseño de la escarapela.
	Escarapelas
	180

	Provisión de Chirimías para el Desfile Se realizará una convocatoria dirigida a grupos de chirimía conformados en la ciudad, con el objetivo de vincular propuestas musicales tradicionales que aporten alegría, ritmo y autenticidad al desfile de los 176 años de Manizales.
Los grupos seleccionados tendrán a su cargo la ambientación musical del recorrido, acompañando el paso de las comparsas y carros valla, fortaleciendo la identidad cultural y promoviendo la participación ciudadana.
[bookmark: _heading=h.w56crf3xzoen]Cada agrupación deberá estar conformada por un mínimo de 6 integrantes con instrumentos característicos de la chirimía (clarinete, redoblante, tambora, bombardino, platillos, entre otros).
	Grupo Chirimía
	4 chirimías

	Garantizar el vestuario y elementos complementarios para las puestas en escena de los grupos integrado por los siguientes elementos y cantidades: 
1.	Ponchos 70
2.	Sombreros 70
3.	Carriel	70
4.	Pájaros de cartón 10
5.	Caballos de cartón 10
6.	Alas de cartón 10
7.	Velas eléctricas grandes blancas llama amarilla o naranja 40
8.	Boina 4
9.	Cargaderas 4 pares
10.	Abanico rojo 40
11.	Pañoleta grande roja 40
12.	Flores artificiales individuales colores variados 300
13.	Collar hawaiano 50
14.	Pañoleta color amarillo verde y rosado 167
15.	Antifaz colores variados 50
16.	Campanas 4
17.	Soporte para guitarras 13
18.	capas para la tuna 17
19.	blusas campesinas beige 90
20.	faldas para campesinas en los colores establecidos 90 
21.	camisetas sin estampados en los colores establecidos 87
22.	camibusos cuello redondo manga larga blanco	77
23.	sombrero arlequín de puntas	2
24.	ruana color beige 4
25.	sombrero aguadeño 4
	General 
	1



[bookmark: _Hlk207292356]Condiciones técnicas generales.

Para la ejecución de evento relacionado con el desfile de cumpleaños de Manizales se realizó un análisis de acuerdo con las ejecuciones realizadas de este evento en temporadas pasadas y se concluyó que para el cumplimiento de estas actividades era necesario cumplir como mínimo con las siguientes condiciones.
[bookmark: _heading=h.2kzaqw1wpgae]
Condiciones técnicas específicas.

Fase 1 · Planeación y coordinación

1) Guion histórico y asesoría artística (1 servicio)
El contratista elaborará un guion histórico integral, impreso y digital, que narre de forma cronológica y coherente los hitos, personajes, símbolos y referentes del desfile. El documento describirá la intención escénica de cada acto, el vestuario sugerido, los elementos arquitectónicos y alegóricos, los recursos musicales y de danza, y el relato que los vincula con la identidad de Manizales. Incluirá bibliografía mínima de tres fuentes verificables y anexos gráficos (moodboards, paletas cromáticas y referencias de diseño). Se exigirán sesiones semanales de acompañamiento artístico desde la firma del contrato hasta la curaduría final; en cada sesión se dejará acta con decisiones, ajustes y responsables. Antes del montaje se entregará versión final aprobada por la Entidad, que será el insumo rector para diseño, fabricación, composición de bloques, vestuario y utilería.

2) Productores artísticos (2 profesionales)
Se dispondrán dos productores artísticos con experiencia en eventos masivos culturales. Serán responsables de articular el plan maestro (cronograma, ruta crítica, matriz de riesgos, asignación de recursos, plan de ensayos, logística de movilidad y planes de contingencia climática/técnica). Coordinarán mesas técnicas con los frentes de diseño, fabricación, música, danza, utilería, transporte y seguridad. Entregarán reportes semanales de avance con evidencias (minutas, checklists, fotografías) y consolidarán el cuaderno de producción. Durante montaje, operación y desmontaje permanecerán en sitio y actuarán como enlace operativo con el supervisor, autoridades y proveedores críticos.

Fase 2 · Preproducción y fabricación

3) Pasacalles de bienvenida y por acto (8 unidades)
Cada pasacalle medirá 4,50 m × 1,50 m y se fabricará en lona Frontlit 18 oz para intemperie, impresión a 1440 dpi con tintas eco–solventes resistentes a UV/lluvia. Llevará logos oficiales y código QR del desfile, más el nombre exacto de cada acto en tipografía legible a 20 m. Se rematará con tubos laterales en aluminio/PVC de 1” y ojales metálicos anticorrosión cada 50 cm para izado seguro. Se exigirá prueba de color 30×30 cm y revisión ortográfica previa a tiraje final. Embalaje individual termoencogido, rotulado por acto y hoja técnica anexa (peso, fecha de impresión, proveedor, responsable).

4) Zanqueros (6 personas)
Se proveerán 20 intérpretes sobre zancos de 1,20 m, con estructura en aluminio o madera tratada, tacos antideslizantes y correas de sujeción gemelar, con EPP completo (casco, coderas, rodilleras, guantes, calzado cerrado con suela antideslizante). Se diseñará vestuario escénico acorde a cada acto, confeccionado en telas transpirables y costuras reforzadas. Se realizarán mínimo dos ensayos en superficie similar a la ruta, uno técnico y uno general, con evaluación de seguridad (paradas, virajes, ritmos). Un jefe de zanqueros coordinará desplazamientos, controlará integridad de zancos y validará calentamiento previo.

5) Marotes (29 unidades)
Cada marote se construirá con estructura liviana (aluminio anodizado, PVC estructural o madera contrachapada), uniones con tornillería galvanizada y recubrimiento en espuma de alta densidad tallada, textil pintado a mano y sellado acrílico. El diseño contemplará articulaciones básicas para gestualidad y un arnés interno acolchado de tres puntos para un solo portador, con centro de gravedad equilibrado. Peso máximo por unidad: 15 kg. Se integrarán accesorios representativos del acto (p. ej., bultos de café, sombreros, libros) con fijaciones seguras. Antes del evento se hará prueba de movilidad por portador asignado y chequeo de estabilidad al 100% de las unidades.

6) Mojigangas (6 unidades)
Muñecos de gran formato con estructura en madera tratada/aluminio/PVC; recubrimientos en textiles coloridos, espuma tallada, papel maché o cartón piedra, con protección contra humedad. Deben permitir movilidad en cabeza, brazos y/o torso para interacción con el público, con arnés ergonómico y cinturón lumbar para un portador. Altura objetivo ≥ 2,50 m. Se cuidará la lectura a distancia mediante rasgos faciales exagerados, paletas cromáticas de alto contraste y accesorios durables (sombreros, máscaras, serpentinas). Se documentará ficha por unidad (materiales, peso, puntos de manipulación y responsable).

7) Góndola réplica tipo marote (1 unidad)
Estructura alegórica inspirada en el cable aéreo, construida en aluminio/PVC y base en madera sólida tratada con capacidad para soportar hasta 300 kg, con llantas macizas de alta resistencia y sistema de empuje para 3 operarios. La piel escénica combinará espuma tallada, textiles y acabados pintados a mano; se incluirán poleas, sogas y bultos de café para discurso patrimonial. La góndola deberá superar prueba de rodadura y de estabilidad en pendiente suave, y contará con manijas/agarres internos para los actores. Se registrará manual de operación y protocolo de seguridad (velocidad máxima, distancias, puntos de detención).

8) Estructuras de PVC en forma de alas (20 unidades)
Se fabricarán con tubos de PVC de ¾”–1”, empalmes reforzados y recubrimientos ligeros (tela traslúcida o malla), con apertura mínima 1,80 m y altura ≥ 2,20 m. El sistema de sujeción será dorsal, con arnés acolchado, correas ajustables y refuerzo en omóplatos. La terminación estética evocará el ave fénix (sensación de renacimiento y ascenso), con costuras internas invisibles y protección anti-desgarro en bordes. Cada pieza tendrá guía de uso para bailarines (giros, inclinaciones, seguridad en viento moderado).

9) Barandas de seguridad para camas bajas (6 adecuaciones)
Se instalarán barandas laterales y traseras en camas bajas con madera inmunizada calibre 3 o perfiles metálicos cuadrados de 1,5”, ancladas a la estructura mediante pernos de seguridad y platinas. Altura mínima 1,10 m desde la base y separación entre barrotes ≤ 20 cm para evitar caídas. Se aplicará anticorrosivo y esmalte para intemperie. Antes del desfile se realizará prueba de empuje lateral a 30 kgf y verificación de fijaciones con check list firmado por responsable técnico.

10)  Garantizar el vestuario y elementos complementarios para las puestas en escena de los grupos integrado por los siguientes elementos y cantidades descritas en el punto anterior. 

Fase 3 · Montaje y ensayos

10) Carros valla sonido (9 unidades)
Cada carro incorporará estructura gráfica en lona 18 oz a 1440 dpi (logos oficiales y QR), y un sistema de sonido autónomo de potencia efectiva ≥ 2.000 W RMS, con consola de mezclas (mín. 8 canales), 4 altavoces de rango completo, 2 monitores, 2 micrófonos inalámbricos y cableado protegido. La alimentación será con planta eléctrica insonorizada con autonomía mínima de 4 h, tierra física y protección contra sobrecarga. Se asignará un operador técnico por carro para pruebas, operación y solución de contingencias. Se hará prueba de audio en calle (calibración de niveles y ausencia de distorsión) con registro en acta.

11) Camas bajas (2 unidades)
Plataformas rodantes reforzadas, con llantas de carga, frenos operativos y puntos de anclaje para escenografía. Capacidad estructural de hasta 1.000 kg distribuidos. La decoración responderá al diseño curatorial y se fijará con herrajes/amarres que prevengan desprendimientos. Previo al desfile, pruebas de rodadura, frenado, giros y verificación de holguras. Se definirá cuadrilla de manipulación por cama baja (jefe + 3 apoyos) y manual de recorrido con señales de parada.

NOTA: Para el caso de los vehículos solicitados se debe tener en cuenta: 

1.1. Los vehículos deberán contar con la capacidad suficiente para el transporte de equipos de sonido y personal de apoyo.
1.2. Todos los vehículos deben estar en óptimas condiciones mecánicas y cumplir con las normativas de seguridad y tránsito.
1.3. Cada vehículo deberá estar completamente brandeado con la imagen de los eventos y festividades. El diseño del brandeo será proporcionado por el ente contratante y debe incluir logotipos oficiales, slogans y colores representativos del evento.
1.4. El brandeo deberá ser de alta calidad full color, garantizando que sea resistente a las condiciones climáticas y mantenga su apariencia durante todo el evento.
1.5. Los vehículos deben contar con sistemas de seguridad certificados, como cinturones de seguridad, extintores, y cualquier otro equipo de seguridad necesario.
1.6. Los conductores deberán tener licencia vigente y experiencia en el transporte de personal para eventos similares.
1.7. El proponente deberá coordinar los desplazamientos de los vehículos según el cronograma de presentaciones, garantizando la llegada y salida puntual de los grupos artísticos a cada evento.
1.8. El proponente debe prever rutas alternativas y medidas en caso de contingencias de tráfico u otras eventualidades.
1.9. Los vehículos deberán tener la capacidad para transportar equipos técnicos (instrumentos, vestuario, utilería), sin comprometer la seguridad del traslado.
1.10. El proponente será responsable de mantener los vehículos en condiciones óptimas de limpieza y funcionamiento durante todo el evento. Esto incluye revisiones técnicas previas y mantenimiento preventivo entre las jornadas de desfiles.
1.11. Todos los vehículos deben presentar una imagen unificada, con el mismo diseño de brandeo y colores oficiales del evento, asegurando coherencia visual a lo largo de los desfiles.
1.12. El proponente deberá presentar un plan de contingencia para solucionar cualquier falla mecánica, logística o de seguridad que pueda presentarse durante el evento, incluyendo vehículos de reemplazo en caso de emergencia.
1.13. Se valorará el uso de vehículos ecológicos (por ejemplo, eléctricos o de baja emisión) para minimizar el impacto ambiental del evento. En caso de no ser posible, el proponente debe proponer medidas compensatorias, como programas de reducción de huella de carbono.
1.14. Los vehículos y conductores deben cumplir con todas las normativas legales locales y nacionales relacionadas con el transporte de personal y vehículos brandeados, incluyendo seguros, permisos de circulación y controles de tránsito.
1.15. El proponente deberá implementar un sistema de control de calidad que garantice que los vehículos se mantengan en perfecto estado durante todo el evento, así como el correcto uso del brandeo en cada una de las unidades.
1.16. El proponente deberá contar con un equipo de soporte técnico disponible durante todo el evento, para atender cualquier incidente relacionado con los vehículos o el brandeo.

12) Personal y equipo de apoyo (≥ 40 personas)
Se dispondrá de al menos 40 apoyos operativos con roles definidos: montaje/retirada, apoyo a carros y camas bajas, control de paso, utilería, atención a artistas y enlace con autoridades. Dotación obligatoria: radio VHF/UHF con batería extra, identificación visible, botas/calma suela, guantes, linterna y botiquín por cuadrilla. Se impartirá inducción en seguridad, rutas de evacuación, puntos de encuentro y manejo de público. Se llevarán planillas de ubicación y turnos, y un puesto de comando unificado con tablero de control. Adicionalmente, se debe tener en cuenta: 

1.1. Se requiere un mínimo de 40 personas de apoyo para el desfile. Este personal debe estar debidamente capacitado y contar con experiencia en la gestión y organización de eventos masivos.
1.2. El personal de apoyo deberá encargarse de la operación, la coordinación, y el control del desfile, asegurando que los grupos artísticos se ubiquen correctamente, que los tiempos se cumplan y que el público mantenga el orden.
1.3. Deberán responder a cualquier eventualidad o imprevisto que pueda surgir durante los eventos.
1.4. Todo el personal debe contar con equipos de comunicación eficientes (radios, intercomunicadores) para garantizar una comunicación fluida entre los distintos puntos del desfile y con los organizadores.
1.5. El personal deberá llevar un uniforme o distintivos visibles que los identifiquen como parte del equipo de apoyo, permitiendo su rápida identificación por los grupos artísticos, organizadores y autoridades.
1.6. Estos distintivos deberán estar alineados con la imagen del evento, con el logotipo o nombre del mismo visible en su uniforme o prenda de identificación.
1.7. El proponente debe garantizar la disponibilidad de agua y bebidas hidratantes para el personal de apoyo durante toda la duración del evento, asegurando su bienestar físico y capacidad operativa.
1.8. Al menos 5 miembros del personal de apoyo deberán estar capacitados en primeros auxilios y contar con los equipos básicos (botiquín, vendajes, desfibrilador portátil si es posible) para atender cualquier emergencia médica durante los desfiles. En caso de ser necesario, el personal de apoyo deberá coordinar la asistencia médica con las autoridades competentes.
1.9. El personal de apoyo deberá estar equipado con herramientas y elementos básicos para resolver problemas técnicos o logísticos, tales como cinta adhesiva, cuerdas, linternas, baterías adicionales, y cualquier otro equipo necesario para asegurar el correcto desarrollo del desfile.
1.10. El proponente deberá establecer puntos de control distribuidos estratégicamente a lo largo del recorrido de los desfiles. Cada punto contará con personal encargado de supervisar y coordinar la entrada y salida de los grupos artísticos, así como de controlar la seguridad del público.
1.11. El proponente deberá garantizar que todo el personal esté capacitado en la operación de eventos masivos, manejo de público, control de multitudes, y gestión de riesgos en espectáculos públicos. Se valorará la experiencia en eventos culturales, artísticos o de gran magnitud.
1.12. El proponente deberá contar con un plan de contingencia específico para cada desfile, que detalle cómo el personal de apoyo actuará ante situaciones de emergencia, interrupciones del evento, accidentes, problemas de orden público o cualquier imprevisto. Este plan deberá estar alineado con las autoridades locales de seguridad y los organizadores del evento.
1.13. El proponente deberá asignar un equipo de supervisión conformado por al menos 5 personas con funciones de coordinación y supervisión directa del personal de apoyo en cada desfile. Estas personas serán el enlace directo con los organizadores del evento.
1.14. Se valorará que el personal utilice equipos y materiales sostenibles, minimizando el impacto ambiental durante el evento (uso de botellas de agua reutilizables, reducción de plásticos de un solo uso, gestión adecuada de residuos).
1.15. El personal de apoyo deberá cumplir con todas las normativas legales locales y nacionales, especialmente en lo referente a la seguridad en eventos públicos. Será necesario contar con el aval de las autoridades competentes en seguridad.
1.16. El proponente deberá tener un equipo de soporte técnico disponible para responder a fallos en los equipos de comunicación, logística o cualquier necesidad que surja durante los desfiles.
1.17. Garantizar la documentación, seguros y permisos requeridos para la operación de las muestras culturales, artísticas y teatrales.
1.18. Proveer de un plan de emergencias y contingencias para cada grupo, en caso de situaciones imprevistas durante el desfile.

Fase 4 · Operación

13) Transporte general de grupos (25 buses)
Se suministrarán 25 buses para movilización de artistas desde puntos de encuentro al sector del Triángulo, con hora objetivo de arribo 7:30 a. m. Cada bus deberá estar certificado (revisión técnico–mecánica y SOAT vigentes), tener capacidad mínima 40 pax, señalización frontal con el nombre del grupo y lista de pasajeros. Se implementará sábana de rutas con ventanas de cargue/descargue, ruta de retorno al finalizar en el sector Centro y protocolo de entrega de vestuario/utilería previa al reembarque. El operador entregará planillas firmadas por responsable de grupo y coordinador de transporte.

14) Buses exclusivos para la Banda Músico-Marcial (9 buses de 40 pax)
Se proveerán 9 buses dedicados, cada uno de 40 plazas, para garantizar el traslado cómodo de músicos y de instrumentos voluminosos. Los buses contarán con espacios reservados para estuches, soportes y percusión mayor, y estarán coordinados con un itinerario exclusivo que contemple tiempos de montaje/orden de formación. Se marcarán con la identificación de la Banda y un código de bus para control. Se exigirá listado nominal por vehículo y verificación de integridad de instrumentos en salida y retorno.

15) Hidratación y refrigerios (1.500 personas; 3 puntos)
Se instalarán 3 puntos fijos de hidratación en el recorrido, dimensionados para atender 1.500 participantes con agua potable y vasos biodegradables. Al cierre del desfile se entregará un refrigerio individual por persona (empaque sellado, información nutricional y fecha de vencimiento), con registro de entrega por lista. Se habilitarán contenedores para residuos y rutas de reabastecimiento. Se prevé reserva de contingencia del 10% para altas temperaturas o tiempos de espera superiores a lo planeado.

16) Grupos musicales y artísticos
Chirimías (4 grupos). Se realizará convocatoria y selección de 4 chirimías locales con repertorio tradicional. Cada agrupación deberá presentar rider básico (disposición en marcha, instrumentos, necesidades de apoyo) y vestuario acorde a la narrativa. Ensayo de sincronización de entradas/salidas por bloque.

Grupo de Folclor Invitado Colectivo (5), City Breakin Manizales (1), Kinassak y Grupo Kañarí - (C.C. San José) (2), Grupo de baile (1), grupo de Danza con Estructura de Alas (1), Cumbre Folklor y Café (1), Grupo de Folclor invitado (1), Corpo Danza (1), Batucada EMAS (1). Se contratarán conforme a su perfil, con curaduría artística y articulación al guion. Para cada grupo se definirá posición en el bloque, relación con los elementos alegóricos, plan de ensayos y contacto responsable. La Batucada EMAS marcará pulso rítmico en tramos definidos; Corpo Danza incorporará lenguaje contemporáneo y uso de alas PVC donde aplique. Cada intervención se registrará en minuta técnica con hora de llamada (call time) y ruta de movimiento.

Adicional a lo anterior, garantizar la presentación y traslado de la Banda Marcial Riosucio (1), traslado de los carros de bomberos desde Bolivia Caldas y filadelfia caldas (combustible ida y regreso), garantizar banderas y globos para decoración de camas bajas,  garantizar la participación del grupo Herencia Folklórica (1), garantizar la elaboración e instalación de dos escudos en icopor para los carros de bomberos.Garantizar grupos de danza (tango 2 y contemporáneo 2), Garantizar baldes de 12 litros color azul claro (15), Garantizar imágenes de MZL y papel brillante picado según requerimiento en cantidades y diseño, Garantizar dos kilos de semilla de chicala	Kilos	2. 

17)  Proveer 13 angarillas con 13 respectivas “Enjalmas.”
Soporte de dos cabinas de sonido el cual debe llevar 4 ruedas que soportan el peso y sean duraderas durante el desfile. 

18)  Garantizar 39 operadores de marotes. 

19)  Garantizar la compra de Rollos de vinipel Vinipel Industrial Transparente 500 Mtrsx 30cm Ancho Stretch.

20)  Suministrar 6.000 Volantes a una sola cara de 12 cm x 7 cm. 

21)  Proveer escarapelas para la organización, logística y demás personas requeridas en el Desfile del Cumpleaños 176 de Manizales, con un tamaño de 12 cm de alto por 10 cm de ancho, impresas a color en papel opalina o propalcote de buen gramaje para garantizar rigidez y durabilidad. 

Fase 5 · Desmontaje y cierre

17) Retiro y almacenamiento de elementos
El contratista retirará todos los elementos (pasacalles, marotes, mojigangas, góndola, alas, barandas adicionales, gráficos de carros valla y utilería) en un plazo máximo de 24 horas tras el desfile. Cada pieza se limpiará superficialmente, se embalará en fundas o cajas rotuladas y se almacenará en condiciones secas y seguras. Para camas bajas y carros valla se verificará estado mecánico y se desinstalarán artes gráficos si corresponde. Se entregará inventario de retiro vs. inventario de salida, con firma del responsable de bodega.

18) Informe final con evidencias
Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, el contratista presentará informe final con: i) memoria narrativa de ejecución por fase; ii) registro fotográfico y audiovisual por ítem (8 pasacalles, 20 zanqueros, 33 marotes, 6 mojigangas, 1 góndola, 20 alas, 6 barandas, 8 carros valla, 2 camas bajas, ≥ 40 apoyos, 18 buses generales y 9 buses de la Banda, 30 chirimías, 4 grupos invitados, hidratación/refrigerios para 1.500 personas); iii) actas de ensayos y pruebas técnicas; iv) planillas de transporte y entregas de refrigerio; v) reporte de novedades y plan de mejora; vi) cierre presupuestal frente a cantidades contratadas. El informe deberá venir firmado por el representante del contratista y el productor artístico líder.

2. Para la ejecución del REINADO POPULAR EN SU EDICIÓN 09, se requerirán las siguientes especificaciones:

Condiciones técnicas generales:

	Ítem

	Pantallas 3 x 2 mts

	Jurados profesionales de belleza.

	Show para el opening con artistas y musicalización

	Ambientación para escenografía principal

	Arreglos florales

	Iluminación profesional con dimerización



El contratista deberá realizar una visita técnica obligatoria al Teatro Los Fundadores para validar las condiciones de espacio, energía, anclajes y logística. Deberá coordinar todos los montajes y desmontajes con la administración del teatro, cumpliendo con sus horarios y reglamentos de seguridad. Todos los equipos y personal deben contar con las pólizas y certificaciones de seguridad requeridas.

· Pantallas 3 x 2 mts

Cantidad: 2 unidades.

Dimensiones: Cada pantalla debe tener un área visible de 3 metros de ancho por 2 metros de alto como mínimo.

Tecnología y Resolución: Deberán ser de tecnología LED, aptas para interiores, con una resolución mínima estándar que garantice la correcta visualización de textos y videos (calidad HD o superior).

Personal Técnico: Se debe incluir el personal técnico necesario para la instalación, pruebas y operación continua durante todo el evento.

· Jurados profesionales de belleza.

Cantidad: 3 jurados.

Perfil y Experiencia Mínima: posterior a la selección del proponente favorecido, el mismo deberá presentar las hojas de vida del equipo de jurados propuesto, quienes deberán cumplir con al menos uno (1) de los siguientes criterios:

· Acreditar experiencia verificable de mínimo tres (3) años en la producción, participación o juzgamiento de eventos relacionados con la belleza o la moda.
· Acreditar reconocimiento público en áreas afines, demostrable mediante registros de prensa, publicaciones especializadas o portafolios de trabajo.
· Poseer formación o experiencia demostrable en áreas complementarias como diseño de modas, maquillaje profesional, fogueo periodístico, asesoría de imagen o pasarela.

NOTA 1: El proponente garantizará la disponibilidad del 100% del tiempo de los jurados seleccionados durante las fechas y horarios del evento.

NOTA 2: Las hojas de vida y credenciales de los jurados propuestos deberán ser presentadas al supervisor del contrato para su visto bueno antes del inicio del certamen.

· Show para el opening con artistas y musicalización.

Duración: El show deberá tener una duración aproximada de diez (10) minutos.


Propuesta Creativa y Aprobación:

El contratista deberá diseñar y presentar al supervisor del contrato, con la debida antelación, una propuesta creativa integral para el show de apertura.

La propuesta deberá basarse en una de las siguientes temáticas: "Carnavales del Mundo" o "Aniversario de Manizales".

Dicha propuesta debe incluir, como mínimo el concepto narrativo, la descripción de los artistas (bailarines, cantantes, etc.), el diseño de vestuario y la pista musical a utilizar.

La propuesta final, incluyendo el número definitivo de artistas en escena, será concertada y aprobada por el supervisor del contrato antes de iniciar su producción.

· Ambientación para escenografía principal. ( Diseño, Producción y Montaje de Escenografía Integral)

Diseño y Montaje de Pasarela:

Estructura: Pasarela de superficie plana y estable, con una longitud mínima de seis (6) metros y un ancho mínimo de un (1) metro. Las dimensiones finales deberán ser adaptadas al espacio escénico del teatro, previa verificación en la visita técnica.

Altura: La altura de la pasarela podrá ser a nivel del piso del escenario o tener una elevación que no supere los treinta (30) centímetros.

Acabado: La superficie deberá ser de color blanco, segura, no resbaladiza y con un acabado estético y profesional en todos sus bordes visibles.

Arreglos Florales:

Calidad y Materialidad: Se deberán suministrar los arreglos florales necesarios para la ambientación del escenario. Estos podrán ser:
· Opción A: Elaborados con flores naturales y frescas, en una paleta de colores variada y armónica con el diseño general.

· Opción B: Elaborados con flores artificiales de alta gama que repliquen de manera realista la apariencia y estética de las flores naturales.

El asociado especificará al momento de la coordinación con el supervisor la opción escogida.

Iluminación Profesional y Ambientación Lumínica:

· Diseño Lumínico: Se deberá crear un diseño de iluminación que provea una base de luz blanca (cálida y fría) para garantizar una excelente visibilidad y registro fotográfico/videográfico en la pasarela y el escenario.

· Equipamiento Mínimo: Adicionalmente, el sistema deberá contar con equipos de iluminación LED y/o robóticos que permitan generar ambientes de color y efectos visuales para momentos específicos del evento (show de apertura, desfiles, coronación).

ASI MISMO PARA LOS CRITERIOS DE EVALUACION MI OFERTA VA DIRIGIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
Criterios de Evaluación

	Concepto
	Puntaje máximo

	Oferta económica
	70

	Porcentaje aporte ofrecido por la ESAL
	20

	Director del proyecto
	10

	Total
	100





Porcentaje de aporte ofrecido por la ESAL: La entidad proponente podrá ofertar un porcentaje de aporte al evento que deberá ser ponderable en dinero o en especie el cual deberá ser como mínimo del 3% y como máximo del 5% para una calificación de esta evaluación que será de la siguiente manera:

	PORCENTAJE
	PUNTAJE
	SELECCIONAR CON UNA EQUIS.

	0%
	0
	

	3%
	18
	

	4%
	19
	

	5%
	20
	



SELECCIONAR CON UNA EQUIS (X) CUÁL SERÁ EL PORCENTAJE OFRECIDO POR LA ESAL.

Director del proyecto: se dará 10 puntos a la entidad que presente a un director de proyecto con por lo menos 5 años en la gestión, coordinación y/o dirección de eventos culturales o artísticos.

EL PROPONENTE DEBERÁ APORTAR LA HOJA DE VIDA DEL DIRECTOR DE PROYECTO JUNTO CON LA OFERTA.


Así las cosas, el valor de la presente oferta asciende a (indicar valor numérico) incluido IVA (en caso de ser responsable del mismo), monto sobre el cual asumiré las estampillas municipales.
Subtotal (Costo antes de IVA):
IVA:
Valor Total (Incluido IVA):
Límite presupuestal de LA PROMOTORA: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($141.879.000).

En constancia de lo anterior firmo este documento a los [día] días del mes de [mes] del año 2025



Firma representante legal del Proponente
Nombre:
Documento de Identidad:
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Direccién: Correo Electrénico Horario de Atencidn:

Av. Alberto Mendoza Hoyos, contacto@promotoraeventosyturismo.gov.co Lunes a jueves de 7:30 a.m.a 12:00 my
KM 2, via al Magdalena. Cédigo Postal: 17001 de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Manizales, Caldas. Celular: 300 692 2062 Viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.




