ANEXO TÉCNICO No. 1 
FORMATO SUGERIDO DE CERTIFICACIÓN

Yo, ______________________________________, identificado con C.C./NIT No. __________________, en calidad de representante legal de la empresa ______________________________________, CERTIFICO que los bienes ofertados cumplen con cada una de las especificaciones técnicas mínimas exigidas en los pliegos.
	FICHA TÉCNICA POLICIA NACIONAL LOTE 1 
	CUMPLE SI/NO

	ESPECIFICACIÓN
	REQUERIMIENTO
	 

	Cilindraje (comercial)
	De 300 сc а 650 сс
	 

	Tipo
	Doble proposito enduro
	 

	Modelo
	Nuevo, no inferior al año de entrega
	 

	Motor
	1,2 o 3 cilindros cuatro tiempos
	 

	Potencia
	Minimo 25 hp (comercial)
	 

	Sistema de arranque
	Electrico
	 

	Sistema de encendido
	Electrónico
	 

	Sistema de alimentación
	Inyección electrónica
	 

	Combustible
	Gasolina
	 

	Embrague
	Multidisco bañado en aceite
	 

	Velocidad
	Minimo cinco velocidades
	 

	Transmisión
	Cadena con soporte protector de cadena de disco (suntour)
	 

	Chasis 
	Doble cuna
	 

	Suspensión
	Delantera: horquilla telescopica
	 

	
	Trasera: de resistencia que permita soportar la capacidad de carga ofrecida por el fabricante y puede ser: Compuesto por un vástago o pistón perforado y el muelle, ó Mono amortiguada, brazo oscilante o basculante
	 

	Frenos
	Disco ABS en las dos ruedas
	 

	Color
	Resolución No. 02842 del 10/09/2021 por lo cual se modifica el artículo 36 de la Resolución No.06676 del 24/12/18 Reglamento de Uso de la identidad e imagen de la Policía Nacional
	 

	Sistema electrico
	Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemás-en pleno funcionamiento
	 

	Luces
	Las reglamentadas por el Ministerio de Transportes, con sistema de encendido automático.
	 

	Llantas y rines
	Las estipuladas por el fabricante tipo dual.
	 

	Distancia al piso
	Mínimo 250 mm
	 

	Capacidad de tanque
	Capacidad mínima para 2,5 gal.
	 

	Tablero de instrumentos
	Digital con medidor de combustible y check engine
	 

	Control de emisiones
	Debe cumplir con la Euro 3 o superior
	 

	Accesorios
	Soporte lateral, protector inferior de motor, parrilla porta maletero, protectores de manilar, mando de luces y sirena totalmente impermeable.
	 

	Garantía
	Las motos y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policía Nacional descritas en la presente especificación técnica.
	 

	Kit de herramientas
	Las suministradas por el fabricante que como mínimo debe ofrecer: una pinza, un alicate, una copa de bujías, un juego de 4 destornilladores (pala y estrella), un calibrador de aire, un juego de 4 llaves mixtas, un hombre solo y un estuche porta herramientas.
	 

	Equipo
	(02) Dos cascos abatibles o cerrados, que cumplan con la normatividad vigente del Ministerio de Transportes (Resolución
1080 del 19/03/2019) y la Norma Técnica NTMD-0015-A3 del Ministerio de Defensa Nacional, deben incluir simbología
institucional (emblemas, colores, siglas y escudos Policía Nacional)
(02) Dos impermeables de tres piezas (chaqueta, pantalón y zapatones) en color verde; deben incluir simbología
institucional (emblemas y escudos Policía Nacional), que cumplan con la especificación técnica NTMD-0254-A3.
(02) Dos juegos de rodilleras, coderas y guantes según el anexo 1.                                                                                                                                  (01) Maletero de alta resistencia, instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración, con un
rango mínimo entre 30 litros y 40 litros, de color negro y verde.
(01) Porta tonfa: este se encontrará colocado al costado derecho de la defensa en la parte superior sujeta mediante una
base metálica que impida que la tonfa se mueva con el movimiento constante de la motocicleta. 
NOTA:  Se debe anexar certificación expedida por parte del oferente del cumplimiento del cien por ciento (100%) de lo
establecido en las especificaciones técnicas.
	 

	Sirena compacta
	(01) Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, con dos tonos de sirena tipo policial con control instalado en la parte delantera de la moto, de fácil acceso y operatividad; la sirena debe ser instalada en la defensa de la moto por parte media y llevará soportes anti vibración.
	 

	Luces
	(02) Dos focos tipo LED, para uso policial, (se debe anexar certificación de cumplimiento norma SAE 845). Direccionales
con mínimo seis superled, encapsulada, resistente a la vibración y a la intemperie, con un ángulo de cobèrtura de 180
grados cada uno, de color azul y rojo deben ir montado en la defensa conforme al diseño de la motocicleta, una a cada
lado.      Una lámpara con mínimo tres superled, rectangular, encapsulada, resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo
abierto montada sobre la tapa superior de la caja trasera, el foco de ángulo debe ser abierto con visión trasera, de color
azul y rojo, material lentes en poli carbonato. Voltaje 12V, un solo interruptor de encendido resistente a la intemperie para
las tres luces, de mínimo 25 amperios.
	 

	Defensa
	Una de un sólo cuerpo, la cual deberá estar fabricada en tubo coll rolled de 1 y %" de diámetro en calibre 14, de forma cónica que evite el vuelco, en pintura electrostática negra, sujeta al chasis en la parte delantera inferior o de los mismos tornillos de unión motor chasis a través de una platina de "; y con un segundo soporte que la fije en la parte superior, el ancho de la parte superior de la defensa no debe ser mayor al ancho del manubrio, a cada lado deberá llevar incorporado un soporte para la instalación de las luces.
	 

	 
	 
	 

	ANEXO 1. EQUIPO DE PROTECCIÓN ESPECIAL
	 

	RODILLERAS 
	 

	Rodilleras
	Rodilleras tácticas que ofrecen protección en rodilla canilla.
Poseen diseño ergonómico, excelente ventilación, ajuste perfecto con correas en nylon elástico y cinta de contacto de suelte rápido, fijación en la parte posterior de la pierna, ofrece que el centro de la rodilla este completamente cubierta en todo el rango de movimiento, 3 piezas inyectadas con 4 tornillos y pinten aluminio para dar fijación y movimiento a las piezas, remaches en latón (no se oxidan) que sujetan la parte de la interna. Área de la rodilla flotante, con refuerzo en material sintético termo inyectado y cámara de aire que ofrece protección extra.
Diseño asimétrico izquierdo y derecho para oprimo ajuste y cobertura en todo el rango de movimiento.
	 

	Nivel de protección
	Debe tener protección al alto impacto y a las abolladuras cuando se presente fricción contra el pavimento y/ o material rígido
	 

	Dimensiones de la prenda
	PARTE INTERNA (ACOLCHADO)
* Ancho superior mínimo 220 mm medida en la parte más ancha.
* Ancho medio mínimo 220 mm medida en la parte más ancha...
* Ancho inferior mínimo 220 mm medida en la parte más ancha.
* Largo 460 mm ± 10 mm.
*Tres (03) correas elásticas ajustables de 40 mm ± 2 mm (Una en la parte superior, una en la parte media
V una en la parte inferior)
PARTE EXTERNA
*Una (01) pieza superior en plástico de 240 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 150
mm ± 5 mm de alto medido desde la parte más alta, la pieza debe ir asegurada con cuatro (04) remaches
en latón asegurando la parte interna.
Una (01) pieza media (rodilla) en plástico de 280 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más
ancha y 130 mm ± 5 mm de alto medido desde la parte más alta, la pieza debe ir asegurada con cuatro
(04) remaches en latón asegurando la parte superior e inferior.
*Una (01) pieza inferior en plástico de 230 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 270
mm ± 5 mm de alto medido desde la parte más alta, la pieza debe ir asegurada con seis (06) remaches en
latón asegurando la parte interna.
*Espesor pieza de inyección (Plástico) 2.5 mm mínimo.
*Tres (03) Hebillas plásticas tipo suelte rápido para ajuste de la pieza en la pierna y canillera.
* Orificios de ventilación en la pieza superior e inferior.
* Angulo de rotación que permite el movimiento de las articulaciones del cuerpo.
	 

	Tallaje
	Talla única para adulto
	 

	Material de forro parte interior
	*Forró tejido 100% poliéster. * Abullonado en poliestireno expandido resistente, termo-conformado que absorbe y dispersa los impactos.
	 

	Manua! de usuario
	Cada juego de rodilleras debe traer un manual de usuario donde se indique condiciones de uso, mantenimiento de las rodilleras y nivel de protección en idioma español.
	 

	Material de la rodillera
	Composición:
Material en plástico moldurado.
Polipropileno 45%.
Polietileno 2%
Polyester 12%
Poliamida nylon 26,8%
Policloruro de vinilo 3%
Caucho 7%
Aluminio 2%
Acetato de vinilo de etileno 0,2%
Latón 2%
	 

	Color
	A convenir con el supervisor del contrato
	 

	Garantía
	1 año 
	 

	Tipo embalaje
	En bolsa de polipropileno porjuego
	 

	Deformación
	Debe ser de un material que cumpla con el 100% de las especificaciones requeridas con el fin de que no se rompa con una caída.
	 

	Servicio post- venta
	Se dará capacitación al personal que sea necesario sobre el uso y conservación de las rodilleras con el fin de garantizar tenga la mejor información del producto.
	 

	CODERAS
	 

	Codera
	Coderas tácticas que ofrecen protección en codo, antebrazo y tríceps. Poseen diseño ergonómico. ventilación, ajuste perfecto con correas en nylon elástico y cinta de contacto de suelte rápido, fijación en la parte interna del brazo, remaches en latón (no se oxidan) que sujetan la parte interna.
Diseño asimétrico izquierdo y derecho para optimo ajuste y cobertura en todo el rango del movimiento. Con pieza textil elástica que impide el desplazamiento de la codera durante el uso. Área del codo flotante con refuerzo en material sintético termo inyectado.
	 

	Nivel de protección
	Debe tener protección al alto impacto y a las abolladuras cuando se presente fricción contra el pavimento y/ o material rígido
	 

	Dimensiones de la prenda
	PARTE INTERNA (ACOLCHADО) 
* Ancho superior 220 mm ± 5 mm. 
* Ancho medio 190 mm ± 5 mm medida en la parte más ancha.
* Ancho inferior 130 mm ± 5 mm medida en la parte más ancha. 
* Largo 340 mm ± 10 mm.
* Dos (02) correas elásticas ajustables de 40 mm ± 2 mm (Una en la parte superior y una en la parte inferior) 
* Una (01) correa elástica ajustable de 20 mm ± 2 mm ubicada en la parte media
* Sistema antideslizante en la parte del codo y antebrazo. 
* Sistema de sujeción del antebrazo en tela de 150 ± 5 mm, medido en los extremos, con sistema antideslizante en la parte interna. 
PARTE EXTERNA 
*Una (01) pieza superior en plástico de 100 mrn ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 85 mm ± 3 mm de alto medido desde la parte más alta, la pieza debe ir asegurada con cuatro (04) remaches en latón. 
*Una (01) pieza inferior en plástico de 190 mm ± 5 mm de ancho medida desde la parte más ancha y 220 mm ± 5 mm de alto medido desde la parte más alta, la pieza debe ir asegurada con seis (06) remaches en latón. 
*Espesor pieza de inyección (Plástico) 2.5 mm mínimo. 
*Cinta de contacto (gancho) para la correa superior, de 40 mm ± 2 mm de alto y 75 mm ± 3 mm de ancho. 
*Dos hebillas plásticas tipo pasador para ajuste de la pieza en el antebrazo de 40 mm ± 2 mm y 20 mm ± 2 mm, medidas en la parte interna. 
* Orificios de ventilación en la pieza superior e inferior. 
* Angulo de rotación que permite el movimiento de las articulaciones del cuerpo.
	 

	Tallaje
	Talla única para adulto
	 

	Material de forro parte interior
	* Forro tejido 100% poliéster.
* Abullonado en poliestireno expandido resistente, termo conformado que absorbe y dispersa los impactos
	 

	Manual de usuario
	Cada juego de Codera debe traer un manual de usuario donde se indique condiciones de uso,
mantenimiento de las rodilleras y nivel de protección en idioma español.
	 

	Material de la codera
	Composición:
Material en plástico moldurado.
Polipropileno 34%.
Polietileno 20%
Polyester 11%
Poliamida nylon 9%
Policloruro de vinilo 9%
Caucho 5%
Poliuretano 6%
Aluminio 5%
Acetato de vinilo de etileno 0,2%
	 

	Color
	A convenir con el supervisor del contrato
	 

	Garantía
	1 año 
	 

	Capacitación
	El oferente efectuará dentro del plazo de ejecúción del contrato y hasta la entrega de los vehículos, una capacitación para el personal que indique el supervisor del contrato sobre la conducción y familiarización de los componentes básicos de la motocicleta, seguridad vial, y conducción a la defensiva con una intensidad horaria mínimo de 8 horas.
	 

	Mantenimiento preventivo
incluido en el costo de la
motocicleta
	Sin embargo, adicional al mantenimiento mínimo requerido por la Policia Nacional el oferente debe anexar en su propuesta y cumplir con el programa detallado de actividades de mantenimiento establecido por la casa matriz, certificado por la persona encargada del servicio técnico del ensamblador de la motocicleta, fabricante o representante de la marca en el país, de acuerdo con el kilometraje y hasta 24.000 km., discriminando para cada una de las revisiones e incluyendo mano de obra, insumos y repuestos genuinos con las correspondientes cantidades y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento del vehículo objeto de esta contratación, durante los primeros veinticuatro mil (24.000 km.), y la mano de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los costos directos e indirectos asociados a la atención de dichos servicios. Igualmente deberá tener en cuenta actividades como: centrado de rines, sincronización, lavado de inyectores, cambio programado de partes o repuestos y en general cualquier actividad periódica recomendada por el fabricante de la motocicleta para su adecuada manutención. El proponente será responsable por los daños generados al vehículo o a sus partes por la omisión de alguna de estas actividades o el cambio en la frecuencia de ejecución de las mismas.
	 

	
	El servicio de mantenimiento debe ser prestado por talleres autorizados ofrecidos a nivel nacional.
	 

	
	Para lo anterior, el proponente debe anexar la relación de concesionarios y/o talleres en donde se prestará este
servicio, anexando la siguiente información:
a. Razón social.
b. Nombre del representante legal.
c. Ubicación, dirección, teléfono y correo electrónico.
d. Puestos de trabajo disponibles para los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos objeto
del contrato.
e. Certificar como mínimo que en el concesionario o taller se halla efectuado mantenimiento mínimo de 5 años del tipo
de vehículo y marca ofertada, expedida por el fabricante, ensamblador o representante de la firma.
f. Dicha información será verificada por funcionarios de la Policía Nacional designados para tal fin.
	 

	
	Se requiere constancia que el proveedor puede garantizar como mínimo el mantenimiento en la siguiente ciudad: Bogotá, Mosquera, Funza, Facatativá, Madrid
	 

	
	"En el evento en que el proponente no cuente con la totalidad de los concesionarios o talleres autorizados en las ciudades.
deberá expedir certificación suscrita por el representante legal del proponente en el que se comprometa a garantizar la
prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los sitios en que la Policía Nacional lo requiera y en
los plazos que determine el supervisor del contrato, conforme a las necesidades de la Policía Nacional".
En todo caso la responsabilidad por el servicio en estos talleres ante la Policía Nacional es exclusiva del adjudicatario,
sin que se pueda manifestar como eximente de responsabilidad el hecho de su subcontratista.
	 

	REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA
	 

	Adicionalmente al cumplimiento de las especificaciones técnicas y requerimientos adicionales de los vehículos, en el momento de la entrega, el contratista debe cumplir las condiciones o aspectos establecidos en el siguiente cuadro. El oferente debe certificar en su oferta que conoce y acepta dichas condiciones.
	 

	DESCRIPCION
	 

	El vehiculo debe ser entregado con el seguro obligatorio SOAT a nombre de la Policía Nacional con vigencia de un año contado a partir de la entrega.
	 

	Cada vehículo deberá ser entregado con matrícula oficial, exonerados de todo gravamen e impuestos para la Policía Nacional de acuerdo a la Resolución
0012379 del 28 de diciembre de 2012 del Ministerio de Transporte, en la ciudad que el supervisor del contrato indique.
	 

	El vehículo en el momento de la entrega debe estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provista de los dispositivos
que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preseivar el medio ambiente.
	 

	Las fichas técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.
	 

	A manera de información se deberá adjuntar las fichas técnicas originales del vehículo ofrecido en el momento de la oferta.
	 

	Los vehículos deberán ser suministrados con material de consulta escrito y/o en medio magnético y en idioma español, es decir, un manual de operación y
un manual de mantenimiento preventivo, un manual de partes y uno de reparación de motor. Para aquellos vehículos que incluyen en el manual del usuario
el mantenimiento preventivo, se acepta un solo manual por estos dos conceptos (usuario - preventivo).
	 

	Al momento de la entrega del vehículo el tanque de combustible debe estar lleno.
	 



En constancia, firmo en la ciudad de Mosquera, Cundinamarca, a los ___ días del mes de __________ de 2025.

________________________________________
Firma del representante legal
Nombre: ________________________________
C.C./NIT: _______________________________
Cargo: _________________________________
Teléfono / Correo: ______________________
