ANEXO TÉCNICO No. 1 
FORMATO SUGERIDO DE CERTIFICACIÓN

Yo, ______________________________________, identificado con C.C./NIT No. __________________, en calidad de representante legal de la empresa ______________________________________, CERTIFICO que los bienes ofertados cumplen con cada una de las especificaciones técnicas mínimas exigidas en los pliegos.
		BATALLON DE INFANTERIA NO. 38 MIGUEL ANTONIO CARO LOTE 3

	REQUISITOS ESPECIFICOS 
	CUMPLE SI /NO

	CARACTERISTICAS
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	 

	CILINDRAJE
	200 a 300 CC
	

	MOTOR
	Cuatro tiempos SOHC, refrigerado por aire y/o aceite
	 

	COMBUSTIBLE
	Gasolina
	 

	TIPO DE EMBRAGUE
	Multidisco húmedo
	 

	SISTEMA DE ENCENDIDO
	CDI y/o TCI
	 

	SISTEMA DE ARRANQUE
	Eléctrico
	 

	CAJA DE VELOCIDADES
	Minimo cinco velocidades
	 

	TRANSMISIÓN
	Mecánica
	 

	FRENOS
	Delantero: Disco
Trasero: Disco o Banda
	 

	SISTEMA ELECTRICO
	Bateria de 12 Voltios con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los sistemas en pleno funcionamiento
	 

	LUCES
	Reglamentada por el Ministerio de Transportes
	 

	LLANTAS Y RINES
	Las homologadas por el fabricante para este tipo de motocicletas.
	 

	TANQUE
	Capacidad minima de 09 Litros. Con tapa y seguro.
	 

	EQUIPO POR CADA MOTOCICLETA
	Dos cascos Cumplimiento Norma Técnica del Ministerio de Defensa, NTDM 0015 АЗ. Norma técnica internacional 2000 standard for protective head gear (thesnell memorial 
foundation incinfo. smf. org) y/o por la Norma nbr 7471/01.
Pantalla o protector de ojos, moldeado por inyección con tratamiento anti rayado y que sus mecanismos de pantalla sean de tres posiciones de apertura. El cierre de pantalla
debe ser perfecto, evitando filtraciones de aire y agua.
Sistema de ventilación con dos tomas de aire regulable. Acolchado interno tejido de alta calidad, con características internas de confort, transpirabilidad y resistencia.
Dos chalecos. reflectivos por motocicleta color naranja o verde fluorescente por motocicleta de acuerdo a la normatividad del Ministerio de Transportes.
Dos impermeables de tres piezas (camisa-pantalón y zapatones) en color Negro.
Maletero de alta resistencia color negro instalado en la parte trasera en su respectiva parrilla resistente a la vibración.
Dos pares de guantes por cada motocicleta abullonados color negro, en cuero cocidos en hilo nylon y forrados en ferri espumados. 01 equipo BODY ARMOR compuesto por dos coderas, dos rodilleras de excelente calidad especial para motociclismo.
Dos chaquetas antifricción e impermeable con reflectivos (normativa del ministerio de transporte). Defensas laterales adaptadas al chasis desmontable con capacidad de proteger el tanque de combustible en caso de caida. lámpara con tres superled rectangular encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto montada sobre la tapa superior de la caja trasera, el foco de ángulo debe ser abierto con visión trasera. De color azul, material lentes en policarbonato. Voltaje 12V, un solo interruptor de encendido resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios.
	 

	SIRENA COMPACTA
	Sirena compacta tipo profesional de 30 Wattios con funciones de microprocesador, con dos tonos de sirena tipo policial con control instalado en la parte delantera de la moto de fácil acceso y operatividad, la sirena debe ser instalada en la defensa de la moto por parte media y llevara soportes anti vibración.
	 

	FOCOS
	Tipo LED, para uso policial se debe anexar certíficación de cumplimiento norma SAEJ 845.
Dos focos direccionales con seis súper leds encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, con un ángulo de cobertura de 180 grados cada uno color azul y rojo deben ir montado en la defensa conforme al diseño de la motocicleta una a cada lado. Una lámpara con tres superled rectangular encapsulada resistente a la vibración y a la intemperie, de ángulo abierto montada sobre la tapa superior de la caja trasera, el foco de ángulo debe ser abierto con visión trasera. De color azul, material lentes en policarbonato. Voltaje 12V, un solo interruptor de encendido resistente a la intemperie para las tres luces de mínimo 25 amperios.
	 

	 
	 

	REQUERIMIENTOS ADICIONALES 
	 

	CARACTERISTICAS
	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	 

	INFORMACIÓN TÉCNICA DETALLADA
	El proponente deberá incluir como un anexo a la ficha técnica la información que no aparezca en ella y se requiera para la verificación de los vehículos. Dicho anexo deberá ser certificado por el fabricante, o el ensamblador.
	 

	GARANTIA DEL SERVICIO POSTVENTA
	Certificación expedida por el departamento técnico o equivalente del ensamblador o fabricante, según sea el caso, en la que conste que el proponente cuenta con el soporte técnico del fabricante en la prestación de todos los servicios técnicos ofrecidos y el suministro de repuestos para las motocicletas ofrecidas por un tiempo mínimo de diez (10) años.
	 

	INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO POSTVENTA
	Se debe anexar la información certificada por el fabricante, ensamblador o representante de la marca en el país, sobre la red de concesionarios y talleres autorizados que ofrezca a nivel nacional. La información debe incluir:
a. Razón social.
b. Nombre del representante legal.
c. Ubicación, dirección, teléfono y fax.
d. Puestos de trabajo disponibles para los servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos objeto del contrato.
	 

	GARANTIA TÉCNICA
	El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga una garantla técnica para amparar las motocicletas contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados
por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos. Esta garantia debe ofrecerla sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año
sin limite de kilometraje, contados a partir de la fecha de entrega de la motocicleta ante el Ministerio de Defensa Nacional-Ejercito Nacional.
	 

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIDO EN EL COSTO DE LA MOTOCICLETA)
	Se debe ofrecer y realizar el mantenimiento preventivo hasta los primeros 20.000 km, sin costo adicional para la entidad y debe cumplir con las siguientes características:
- El proponente de acuerdo al manual de mantenimiento del usuario deberá cumplir el programa detallado de actividades de mantenimiento preventivo cada 4000 km hasta
los 20000 km, discriminando para cada una de las revisiones e incluyendo mano de obra, insumos y repuestos con las correspondientes cantidades.                                                             - mantenimiento debe incluir la mano de obra, insumos y repuestos genuinos de acuerdo con el listado oficial del fabricante, importador o ensamblador. Debe incluir los
repuestos genuinos de consumo constante (pastillas y/o bandas, discos, filtro de combustible, filtro de aceite, aceite, grasa, líquido de frenos, batería, bombillos y
fusibles, kit de arrastre) y en general cualquier repuesto o insumo que sea necesario para atender totalmente el mantenimiento de la motocicleta objeto de contratación,
durante los primeros veinte mil kilómetros (20.000 km) y la mano de obra para realizar dichos trabajos que incluyan todos los costos directos e indirectos asociados a la
atención de dichos servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 El servicio de mantenimiento debe ser prestado por talleres autorizados ofrecidos a nivel nacional.
Para lo anterior, el proponente debe anexar la relación de concesionarios y/o talleres en donde se prestará este servicio, anexando la siguiente información:
Razón social.
Nombre del representante legal Ubicación, dirección, teléfono y correo electrónico.
Certificar como minimo que en el concesionario o taller se halla efectuado mantenimiento minimo de un (1) año del tipo de Moto y marca ofertada, expedida por
el fabricante, ensamblador o representante de la firma.
Dicha información será verificada por el comité técnico evaluador.
	 

	CAPACITACIÓN (INCLUIDO EN EL COSTO DE LA MOTOCICLETA)
	La capacitación se efectuará dentro de los 30 días posteriores a la entrega de las motocicletas.
El oferente presentara un programa de capacitación técnica de los sistemas que tiene la moto por modelo y marca, en mantenimiento preventivo y correctivo para los Jefes
de Patio, mecánicos que la Unidad Ejecutora determine, con una intensidad minima de 12 horas (certificación de asistencia).
El oferente presentara con la oferta el cronograma de capacitación teórico - práctica en cada uno de los sistemas, con intensidad horaria. De igual manera determinará el lugar
donde se efectuará la misma.
El oferente presentara una inducción como minimo de 1 horas al personal de conductores de los sistemas básicos de la Motocicleta.
	 

	MATERIAL DE CONSULTA
	Por cada moto, un (1) manual de operación, mantenimiento y garantia
	 

	MOTOCICLETA ORIGINAL DE FABRICA
	Las motos deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la entidad
	 

	 
	 
	 

	REQUERIMIENTOS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA
	 

	Las motocicletas deben ser entregadas con el seguro obligatorio SOAT a nombre del Ejercito Nacional con una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de entrega.
Previa expedición del SOAT se deberán enviar los números de motor y chasis al Departamento de logística CEDE4 con el fin de tramitar la pre asignación de placa, para que el SOAT sea diligenciado y entregado en original con número de placa, de lo cual se informará oportunamente.
	 

	Las Motocicletas deberán ser entregadas con registro especial oficial de acuerdo a resolución Ministerio de Transporte. 
	 

	Las motocicletas deben ser entregadas con el certificado de emisión de gases.
	 

	Las Motocicletas en el momento de la entrega deben estar en perfecto funcionamiento, accesorios, protectores completos y debe estar provistas de los dispositivos que para la fecha haya estipulado el Ministerio de Transporte y cumplir las últimas normas emitidas por autoridades encargadas de controlar y preservar el medio ambiente.
	 

	El color deberá estar acorde a lo estipulado en la directiva Planeamiento Logístico Vigente.
	 

	Las especificaciones técnicas suministradas por la firma oferente deben corresponder a las fichas técnicas originales del fabricante o del ensamblador y no de la firma vendedora.
	 

	A manera de información se deberá adjuntar ficha técnica original de la Motocicleta ofrecida en el momento de la oferta
	 



	
	
	



En constancia, firmo en la ciudad de Mosquera, Cundinamarca, a los ___ días del mes de __________ de 2025.

________________________________________
Firma del representante legal
Nombre: ________________________________
C.C./NIT: _______________________________
Cargo: _________________________________
Teléfono / Correo: ______________________
