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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTOR-102-2025

OR04-3202060-18_1-058- OR04-3202056-5-056-OR04-3202032-1-010-OR04-3202008-9-054-OR04-3202008-15-053-OR04-3202010-24-063-OR04 3202060-18_1-065 Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo el suministro de repuestos originales y mano de obra calificada, para el parque automotor asignado al Parque Nacional Natural El Tuparro en el municipio Puerto Carreño, en el marco del proyecto de conservación.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ELEMENTO
 
En cumplimiento del objeto del contrato, el contratista deberá suministrar los bienes y servicio de acuerdo a los términos establecidos:

Los vehículos sujetos de mantenimiento son los siguientes:

	N°
	CLASE DE VEHÍCULO
	DESCRIPCION 
	MARCA
	PLACA 
	CANTIDAD

	1
	[bookmark: _Hlk161657292]CAMIONETA TOYOTA HILUX D/C 2.7 4X4 M/T 
	MODELO: 2016
CILINDRAJE: 2.694
MOTOR: 2TR8810084         SERIE: 8AJFX29G0G6608477, CHASIS: 8AJFX29G0G6608477, A GASOLINA, COLOR: SUPER BLANCO, TIPO: DOBLE CABINA, 
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA
	TOYOTA HILUX VIGO 4X4
	



OQF 643
	1

	3
	[bookmark: _Hlk161657373]CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX D.C 4X4 M/T
	MODELO 2017, CILINDRAJE 2,694, MOTOR 2TRA070311, CHASIS 8AJKX8CD1H2027045, TIPO DOBLE CABINA
TIPO DE COMBUSTIBLE: GASOLINA
	TOYOTA HILUX VIGO 4X4
	




XXXX
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XXXX







MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El servicio de mantenimiento preventivo está dirigido a la conservación óptima de los vehículos, buscando generar 
seguridad a sus usuarios, reducción de costos en reparaciones y a la conservación de los vehículos en condiciones 
favorables, estos mantenimientos preventivos se tienen previstos cada vez que el mismo lo requiere.


A) MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA 
	MANTENIMIENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL
	CANTIDAD

	MOTOR
	Cambio de Aceite, filtros (motor, aire, trampa y bombín)
	1

	SISTEMA ELECTRICO
	Inspección general de luces
	1

	
	Inspección nivel y densidad electrolito batería
	1

	
	Inspección sistema de alarma
	1

	
	Inspección sistema de alternador
	1

	
	Inspección sistemas de limpia brisas
	1

	
	Inspección caja de fusibles
	1

	
	Inspección bobinas y bujías
	1

	
	Inspección general de cableado eléctrico
	1

	SISTEMA DE FRENOS Y EMBRAGUE
	Inspeccionar nivel de líquido de frenos mangueras, cilindro, chupas y tubería.
	1

	
	Revisión kit de frenos (bomba, booster, pedales)
	1

	
	Inspeccionar freno de estacionamiento (guayas)
	1

	
	Inspeccionar frenos de disco, bandas y pastillas
	1

	CHASIS Y PUERTAS
	Ajustar tuercas chasis, carrocería y puertas
	1

	
	Inspeccionar deterioro de chasis y su estructura
	1

	ENCENDIDO
	Inspección sistema electrónico y eléctrico
	1

	
	Inspeccionar Interruptor de encendido (switch)
	1

	
	Inspeccionar bujías
	1

	COMBUSTIBLE
	Inspeccionar inyectores
	1

	
	Revisión y mantenimiento depósito de combustible
	1

	
	Inspeccionar tubería y mangueras de combustible
	1

	
	Inspeccionar posibles fugas (empaques)
	1

	SISTEMA AIRE ACONDICIONADO
	Inspeccionar sistema aire acondicionado
	1

	SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR
	Revisión del sistema de refrigeración (radiador, ventilador, bomba de agua, termostato, depósito de expansión y mangueras)
	1

	CAJA DE VELOCIDADES Y TRACCIÓN
	Inspección lubricación rodamientos
	1

	
	Inspeccionar valvulinas transmisión
	1

	
	Inspeccionar sistema de crucetas Justin
	1

	
	Lubricación ejes propulsores (4 x 4)
	1

	SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN
	Alineación de dirección
	1

	
	Inspección de amortiguadores
	1

	
	Revisión de rotulas inferiores y superiores
	1

	
	Revisión terminales de dirección
	1

	
	Revisión de tijeras delanteras (Izquierda y Derecha)
	1

	
	Revisión de bujes de tijera, y muelles
	1

	
	Inspección articulación dirección y barra acoplamiento
	1

	
	Inspeccionar nivel aceite dirección hidráulica
	1

	
	Inspeccionar fluido y tuberías de la dirección
	1

	
	Revisión ejes y rodamientos y caja de dirección
	1

	
	Lubricar juntas esféricas de la dirección
	1

	
	Revisión de llantas, corazas y aire
	1



MANTENIMIENTO CORRECTIVO

El servicio de mantenimiento correctivo deberá realizarse cuando las condiciones mecánicas del vehículo lo requieran y está orientado a reponer por repuestos nuevos originales de la marca de los vehículos o en su defecto de las marcas
con que los vehículos salen de fábrica, aquellos que cumplieron su ciclo o que por servicio se hace necesario cambiarlos.


	MANTENIMIENTO
	DESCRIPCIÓN GENERAL

	



SISTEMA ELÉCTRICO
	Cambio de Bombillo de luces baja

	
	Cambio de Bombillo de direccionales

	
	Cambio de Bombillo de reversa

	
	Cambio de Bombillo de unidad de stop

	
	Cambio de Bombillo de luces de alta

	
	Arreglo del sistema eléctrico de la alarma.

	
	Cambio o arreglo de tarjeta de unidad de control

	
	Cambio de bomba de combustible

	
	Cambio de Correa alternador

	
	Cambio de Rodamiento del alternador



	
	Cambio de fusibles

	
	Cambio de Rodamiento del arranque

	
	Cambio de Batería

	
	Arreglo del Sistema eléctrico de vidrios de puertas

	
	Cambio de Escobillas

	


SISTEMA DE FRENOS
	Cambio de Bandas

	
	Cambio de Bomba de frenos

	
	Cambio de Campana c/u

	
	Cilindros de frenos

	
	Cambio de Disco de frenos

	
	Cambio Líquido de frenos

	
	Cambio de Manguera de frenos

	
	Cambio de Pastillas de frenos

	






MOTOR
	Calibración de válvulas

	
	Cambio de inyectores

	
	Limpieza y drenaje del tanque de combustible

	
	Cambio de Empaque culata

	
	Cambio de Empaque múltiple

	
	Cambio de Bujías

	
	Cambio o arreglo de Bobina

	
	Cambio Válvulas

	
	Cambio Poleas

	
	Cambio Empaques de admisión

	
	Cambio Aceite de caja

	
	Cambio Filtros de aire

	
	Cambio Filtros de aceite

	
	Cambio Filtro de ACPM

	
CAJA DE VELOCIDADES Y TRACCIÓN
	Cambio de Balínera de embrague

	
	Cambio de Disco de embrague

	
	Cambio de Guaya de embrague

	
	Cambio de Rodamientos delanteros

	
	Cambio de Rodamientos traseros

	


SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN
	Cambio de Muelles trasero

	
	Cambio de Terminal dirección cortas

	
	Cambio de Terminales dirección largas

	
	Cambio de Tijera Superior

	
	Cambio de Tijera Inferior

	
	Cambio de Buje tijera

	
	Cambio de Amortiguadores traseros

	
	Tornillo central

	AIRE ACONDICIONADO
	Filtro seco

	
	Recarga de Gas

	CHASIS
	Soldadura

	


OTROS SERVICIOS
	Cambio vidrio (puertas)

	
	Arreglo de chapas y puertas

	
	Ajuste de farolas y persiana

	
	Cambio de empaques de caucho puertas y ventanas, latonería y pintura.

	
	Cambio panorámico

	
	Cambio bómper o defensa trasera y delantera

	
	Lavada de vehículo y polichada




SERVICIOS ADICIONALES 


	DESCRIPCION GENERAL 
	CANTIDAD  

	Revisión Técnica Mecánica y emisiones de Gas. (Certificado CDA) -valor 
regulado por el Ministerio de Transporte: 
	1




3.3  ELEMENTOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DEL SERVICIO

El proponente deberá acreditar la disponibilidad de los siguientes equipos y personal mínimos requeridos para la prestación del servicio:

3.3.1  EQUIPOS  MÍNIMOS REQUERIDOS

	SERVICIO DE SERVITECA
	CANTIDAD

	Alineador de dirección
	1

	Alineador de luces
	1

	Balanceador
	1

	Cargador de batería
	1

	Computador  de diagnóstico sistema de inyección
	1

	Escáner  para lectura códigos de falla
	1

	SERVICIO DE LUBRICACIÓN
	CANTIDAD

	Área del servicio
	1

	Banco de trabajo
	1

	Dispensador neumático de aceite
	1

	Dispensador y pistola de engrase
	1

	SERVICIO DE LATONERÍA Y PINTURA
	CANTIDAD

	Área del servicio
	1

	Compresor de aire
	1

	Equipo de pintura
	1

	Equipo de soldadura autógena
	1

	Equipo de soldadura eléctrica
	1

	Taladros neumáticos
	2

	SERVICIO DE TALLER
	CANTIDAD

	Diferenciales     
	1

	Banco o mesa de trabajo
	1

	Elevadores de columna
	2

	Gatos hidráulicos
	1

	Manuales para diferentes marcas
	1 C/U

	Medidor de presión bomba de gasolina
	1

	Prensa hidráulica
	1

	Torres
	4

	SERVICIO DE LAVADO
	CANTIDAD 

	Aspiradoras
	1

	Bombas de presión
	1

	Hidrolavadora
	1

	Pistolas y manguera de lavado
	1

	ADMINISTRACIÓN
	CANTIDAD 

	Almacén de repuestos con stock
	1

	Software administración de vehículos
	1




3.3.2 PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El proponente a través de su Representante Legal, debe certificar que cuenta con el personal mínimo requerido durante la totalidad del plazo contractual y certificar esta circunstancia acompañada de las respectivas hojas de vida con soportes (cursos, diplomas) y diligenciar el siguiente cuadro:

	FUNCIONES
	NOMBRES COMPLETOS
	CEDULA
	CANTIDAD MINIMA

	Mecánico (frenos, suspensión, dirección, embragues, caja de velocidades, transmisión, motor)
	
	
	01

	Electricista
	
	
	01

	Jefe de Taller
	
	
	01




0. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR

- Los repuestos deberán ser originales de fábrica, es decir de la misma marca  de camioneta o de las marcas con las que sale fabricado, garantizando así las mismas tolerancias de manufactura, misma resistencia a temperatura, fatiga, torsión, tensión, compresión, etc, para garantizar la seguridad e integridad de  sus ocupantes y la durabilidad y calidad del trabajo de mantenimiento, así mismo reduciendo las posibilidades de detrimento patrimonial de los bienes del estado por el uso de repuestos que generen mayor desgaste al vehículo por no cumplir con los estándares de calidad del fabricante del automotor, que garantizan su óptimo funcionamiento.

Nota: La originalidad de los repuestos deberá ser demostrada al supervisor mediante la entrega de los empaques de los repuestos, el proponente garantiza con su oferta que se permitirá el acceso al taller al responsable de los vehículos del PNN El Tuparro para verificar la originalidad de los repuestos y la calidad del mantenimiento realizado.

- El proponente deberá cotizar el valor unitario de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores para los mantenimientos solicitados y presentar la descripción del trabajo a efectuar, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas, es decir, deben cotizar la totalidad de los servicios requeridos en la presente invitación. No se aceptan propuestas parciales.

-La suma de los valores unitarios relacionados en los cuadros anteriores será el valor total de la propuesta para el suministro de servicios. El valor total del contrato será por el presupuesto oficial del mismo, a partir de los precios de referencia fijados en la propuesta. En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de manera previa.

-Teniendo en cuenta que la información del estudio de mercado y las especificaciones técnicas son precios e ítems de referencia, los repuestos y cantidades que requieran los elementos para su adecuado funcionamiento, serán requeridas previamente por el supervisor del contrato, de acuerdo con el diagnóstico presentado por el contratista, el cual debe ser realizado obligatoriamente la primera vez que revise las embarcaciones, motores y vehículos, y las veces que el supervisor del contrato lo requiera; así como al presupuesto asignado.

NOTA: En caso de requerir servicios de mantenimiento adicionales a los cotizados en la propuesta, el contratista deberá presentar previa cotización de los mismos, la cual deberá ser autorizada por el supervisor del contrato de
manera previa.

Definición Técnica. El valor estimado comprende los costos de Mantenimiento Preventivo y correctivo con el suministro de repuestos originales para los automotores del PNN El Tuparro


Invariabilidad de los Precios. EI proponente deberá suministrar los repuestos originales, nuevos, no remanufacturados, ni repotenciados, de primera calidad. Los precios de los repuestos deben corresponder a los que ofertó el proponente con su propuesta y en caso de que éste presente variación al momento de ser requerido para su instalación, deberán ser cotizados y aprobados por el supervisor del contrato. El proponente deberá reintegrar al PNN El Tuparro los repuestos o partes que fueron objeto del cambio.


INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y RECURSO HUMANO: EI proponente deberá contar con maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias y recurso humano calificado para atender el objeto del contrato con ubicación en la ciudad de Puerto Carreño.

[bookmark: _Hlk172882711]El proponente deberá certificar que dispone de un establecimiento en el municipio de Puerto Carreño, Vichada, o con un acuerdo comercial con un establecimiento que cuente con la infraestructura adecuada para la ejecución del objeto a contratar, seguro y debidamente equipado para el desarrollo de los trabajos contratados. Igualmente deberá disponer con recurso humano calificado y en general con maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias para atender el objeto del contrato. La verificación la realizara un funcionario o contratista del PNN EL TUPARRO, durante el plazo indicado en el cronograma para verificar los requisitos habilitantes. De dicha visita se levantará un acta que hará parte del informe de evaluación.

Para acreditar este requisito el proponente deberá aportar una certificación firmada por el representante legal en la que manifieste que dispone con un establecimiento dedicado al mantenimiento y reparación de camionetas el cual cuenta con espacio suficiente, con la infraestructura segura, adecuada y equipada para la ejecución del objeto a contratar, además de contar con el personal mínimo requerido dotado de todos sus elementos de protección personal. 


1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones previstas en la cláusula anterior, el CONTRATISTA se obliga a: 

1. Realizar los mantenimientos en el municipio de Puerto Carreño Vichada en el casco urbano
2. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de la mano de obra y repuestos suministrados. 
3. Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo que requieran las camionetas del PNN El Tuparro.
4. Presentar por escrito el(los) diagnóstico(s) técnico y económico realizado(s) al (las) camionetas que ingrese(n) al respectivo mantenimiento para la aprobación del supervisor. Los diagnósticos son de carácter obligatorio y prerrequisito para cualquier intervención a (las) vehículo(s).
5. Suministrar los repuestos originales y la mano de obra que requieran las camionetas del PNN El Tuparro para su adecuado funcionamiento.
6. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
7. Entregar los repuestos obsoletos que sean cambiados. 
8. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y éste (el contratista) en un término de cinco (5) días efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por el Jefe de Área Protegida del Parque.
9. Constituir las garantías y mantener su vigencia.
10. Garantizar que el personal asignado al presente contrato cumple a cabalidad con todos los requisitos técnicos de estudio y de formación profesional para el desempeño óptimo este tipo de contratos.
11. Efectuar las reparaciones según la orden y autorización dada únicamente por el supervisor. 
12. Suscribir documento y/o acta de compensación con la entidad, en caso de que el mantenimiento correctivo requiera una suma de dinero considerable, esto es, que afecte la cantidad de mantenimientos preventivos que se deban realizar, según las condiciones del contrato previa aprobación del supervisor. 
13. Garantizar que las herramientas e insumos utilizados para realizar los mantenimientos sean los adecuados técnicamente para este tipo de labores. El costo de estas herramientas y/o insumos serán a cargo del contratista; así como el personal y la mano de obra.
14. Atender en debida forma los reclamos que presente el PNN El Tuparro con relación a la prestación del servicio y adoptará las medidas de manera inmediata. 
15. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
16. Responder civil y penalmente por los accidentes o daños a los vehículos de Parques Nacionales Naturales y a terceros que pudiesen ocurrir durante la movilización de las mismas durante las reparaciones y pruebas mecánicas de funcionamiento.
17. Entregar los vehículos en perfecto estado de funcionamiento.
18. Mantener indemne a Parques Nacionales por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
19. Cargar en la plataforma transaccional de contratación SECOP II cada una de las facturas, cuentas de cobro, y demás soportes que den cuenta de la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de conformidad con los requerimientos del supervisor designado y luego de que dichas facturas sean radicadas ante la entidad estatal. El cargue de dichas evidencias deberá realizarse en el acápite del formulario del contrato denominado como “Ejecución contractual”. 
20. Las demás obligaciones que se generen en desarrollo del objeto contractual.
.
Nota: El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA y sus áreas adscritas, adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos.


1.  CLASIFICACION UNSPSC

El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:

	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	Producto

	78181500
	Servicio de transporte, almacenaje y correo
	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte 
	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 
	Servicios de mantenimiento y reparaciones de vehículos

	78181501
	Servicio de transporte, almacenaje y correo
	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte 
	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 
	Servicio de pintura o reparación de carrocerías 
de vehículos

	78181502
	Servicio de transporte, almacenaje y correo
	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte 
	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos 
	Reparación De transmisiones

	78181505  
	Servicio de transporte, almacenaje y correo
	Servicios de mantenimiento o reparaciones de transporte
	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
	Servicio de inspección de vehículos 

	78181506
	Servicio de transporte, almacenaje y correo
	Servicio de mantenimiento o reparaciones de transportes
	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
	Servicios de reposición de vidrios de vehículos 

	78181503
	Servicio de transporte, almacenaje y correo
	Servicio de mantenimiento o reparaciones de transportes
	Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
	Servicio de cambios de fluidos de transmisión o de aceite. 

	78181601
	Servicio de transporte, almacenaje y correo
	Servicio de mantenimiento o reparaciones de transportes
	Servicios de panel y pintura
	Servicio de chapistería



El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir con todas las especificaciones técnicas mínimas exigidas. 

· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales Naturales, no será objeto de evaluación por ende la propuesta será rechazada. 
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado. 
· El contratista deberá asumir todos los costos de transporte, cargue y descargue en que incurra para la entrega de los productos a adquirir conforme a los descrito en el literal a del numeral 3.3. del presente estudio previo. 


Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 





Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
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Parques Nacionales Naturales de Colombia
Dirección Territorial Orinoquía
Dirección: Calle 41 No. 27 – 39 Barrio Emporio, Villavicencio - Meta, Colombia
Teléfono: (+57) 608 682 0105
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722
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