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1. OBJETO DEL PROCESO 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA VIA DE ACCESO A LA ESTACION CERRO TASAJERO DE LA REGIONAL NORORIENTE

1. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

a) Dar cumplimiento de todas las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el Formato No. 8 Especificaciones Técnicas, en el lugar y plazos establecidos en el contrato.
b) Cumplir con el alcance y descripción del factor técnico ofrecido y sobre el cual fue objeto de asignación de puntaje en el proceso de selección.
c) Asumir el costo de la carnetización de todo el personal que vincule para el cumplimiento del contrato, conforme al procedimiento que le señale la administración del aeropuerto. La administración del aeropuerto dará la información sobre el precio de este servicio.
d) Se compromete para con la AEROCIVIL a pagar a su personal los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que se deriven de la ejecución del presente contrato de conformidad con lo establecido en las normas que regulan la materia, así como cumplir con las demás disposiciones laborales aplicables.
e) Se compromete a tener vinculados a sus empleados permanentemente y mientras dure la ejecución del contrato a los sistemas de previsión social, salud, pensión y riesgos profesionales, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2002, el Decreto 1295 de 1994 y demás normas que regulen la materia, al pago de contribuciones parafiscales, y a salir al saneamiento y defensa de los derechos de la Aerocivil, en el evento de reclamaciones de terceros por causa o con ocasión de la prestación de los servicios.
f) Está obligado a responder a la AEROCIVIL por las eventuales reclamaciones laborales derivadas de la ejecución del contrato; así como por los perjuicios que por motivo de su negligencia, imprudencia o impericia se causen a las personas y/o los bienes de la AEROCIVIL o de terceros con ocasión de la ejecución del contrato.
g) Colocar las respectivas señales de seguridad con el fin de evitar posibles accidentes.
h) Mantener en perfecto estado de aseo y orden el área de trabajo y las zonas aledañas a las mismas.
i) Implementar y hacer seguimiento a un programa HSSE, para todo el personal involucrado en la ejecución del contrato.
j) Cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional y la entidad para combatir el COVID 19, sin costo adicional para la entidad.
k) Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidos en el Formato No. 9 Matriz de Riesgos.
l) Dar a conocer a la AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.
m) Cumplir con el plan de garantías ofertadas.
n) Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso.

1. CARACTERÍSTICAS, ACTIVIDADES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS


	ITEM. 1,1
	LOCALIZACION Y REPLANTEO

	 UNIDAD DE MEDIDA:		M2- METRO CUADRADO

	DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

· Ubicar el terreno de construcción a la red geográfica de la ciudad (MAGNAS-SIRGAS).
· Se verifica las longitudes reales del terreno con respecto a las medidas del plano. En el caso de que estas difieran se deberán replantear en función de las medidas existentes.
· La primera actividad para el replanteo es establecer un eje principal de referencia. Por lo general esta línea de referencia coincide con la alineación de la fachada.
· A partir del eje principal se traza los ejes definitivos colocando tabla-estacados o caballetes en el perímetro del terreno y a partir de estas se colocaran hilos de referencia. Marcados los ejes, el replanteo de cualquier elemento estructural será realizado en forma sencilla.
· Se establece y conserva los sistemas de referencia planimétrico y altimétrico.
· Se establece el nivel N=00 arquitectónico para cada zona.
· Para comprobar ángulos rectos (90°) se utiliza el método 3-4-5 que proviene del Teorema de Pitágoras.
· Se utiliza el nivel de manguera para los trabajos de albañilería. 
· Con la ayuda de una plomada bajo los niveles ya referenciados se marcan con pintura, mineral, tiza o cal.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

· Los niveles, las longitudes y los ángulos deben mantenerse de acuerdo lo establecido en los planos.
· El proyecto deberá quedar enmarcado en la zona de trabajo según lo dispuesto en los planos.
· Este ítem debe realizarse con los equipos debidamente calibrados para mayor precisión y exactitud.

	EQUIPO

· Estacas.
· Nivel de manguera.
· Plomada.
· Cinta métrica.
· Martillo.

MATERIALES

· Puntillas.
· Alambre negro.
· Hilo.
· Durmiente ordinario.
· Pintura.

	DESPERDICIOS
Incluidos		|X| Sí		|_| No

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por (m²), que se tomara como la medida general que determine los ejes de construcción establecidos en los planos. No se contabilizaran sobre anchos adicionales necesarios para procesos constructivos. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

	NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	ITEM 1,2
	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONAS NO BOSCOSAS 

	 UNIDAD DE MEDIDA:		M2- METRO CUADRADO

	DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a la limpieza de terreno cuyo fin es eliminar la vegetación existente sobre un terreno, es parte importante de su habilitación para el desplante de una estructura y en la realización de una excavación; puede ejecutarse a mano o a máquina; el material sobrante debe llevarse a escombreras aprobadas por Las guías Ambientales del IDU.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

· Extraer los troncos, tocones y raíces.
· Retirar la vegetación superficial (hierba, maleza o residuos de sembradíos).
· Retirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades anteriores.
· Determinar el nivel que va a servir de referencia, teniendo como base el andén o sardinel y trasládelo.
· Si la nivelación se hace con manguera, utilizar una manguera plástica y transparente; a mayor longitud mejor funciona (no menos de cinco metros de largo). La manguera no debe tener burbujas.
· Colocar en ambos extremos un collar de alambre dulce; cuando no se utilice se dobla para que no se salga el agua.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

· La Disposición de desechos se debe realizar acatando los procedimientos reglamentados por el IDU.
· Las determinadas por el interventor o recomendaciones por el estudio de suelos.

	EQUIPO

· Carretilla.
· Azadón.
· Rastrillo.
· Pala.
· Pica.
· Nivel de manguera.
· Estacas.
· Pisón.
· Volqueta.

MATERIALES

· Puntillas.

	DESPERDICIOS
Incluidos		|X| Sí		|_| No

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se pagará por metro cuadrado (m²) de tierra removida, calculados con base en levantamientos topográficos efectuados antes de ejecutar la obra y el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

	NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

	ITEM 1,3
	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACION

	 UNIDAD DE MEDIDA:		M2- METRO CUADRADO

	DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la escarificación, la conformación, la renivelación y la  compactación del afirmado existente, con o sin adición de material de afirmado o de  sub‐base granular; así como la conformación o reconstrucción de cunetas.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

· Explotación de materiales y elaboración de agregados.
· Fase de experimentación en la construcción de sub‐bases y bases granulares y estabilizadas.
· Acopio de los agregado
· . Muestreo y ensayos
· 

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

· La Disposición de desechos se debe realizar acatando los procedimientos reglamentados por el IDU.
· Las determinadas por el interventor o recomendaciones por el estudio de suelos.

	EQUIPO
· Rige lo indicado en el numeral 300.3 del Artículo 300, “Disposiciones generales para la ejecución de afirmados, sub‐bases y bases granulares y estabilizadas”. 
· Normalmente, el equipo requerido para la conformación de la calzada incluye elementos para la explotación de materiales, eventualmente una planta de trituración, unidad clasificadora, equipos para mezclado, cargue, transporte, extensión, humedecimiento y compactación del material, así como herramientas menores Retirar fuera de la obra o terreno del producto de las actividades anteriores.


	DESPERDICIOS
Incluidos		|X| Sí		|_| No

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para la conformación de la calzada, será el metro cuadrado (m2), aproximado al entero, de trabajo realizado de acuerdo con esta especificación  y a satisfacción del Interventor en el área definida por éste.  El resultado de la medida se deberá reportar con la aproximación establecida, empleando el método de redondeo de la norma INV E‐823.  No se medirá, para efectos de pago, ningún área por fuera de los límites indicados en los documentos del proyecto o autorizados por el Interventor.

El pago se hará al respectivo precio unitario del contrato por toda área de calzada conformada a plena satisfacción del Interventor.  El precio unitario deberá cubrir todos los costos de excavación de cunetas y  ensanches menores en corte, hasta un máximo de cincuenta metros cúbicos (50 m3)  entre estaciones de cincuenta metros(50 m) del abscisado del proyecto, excavados a  un solo lado de la vía; el cargue, el transporte de los materiales excavados hasta los  sitios de utilización y desecho; la escarificación, el cargue, el transporte y el desecho  en sitios aprobados de los materiales inadecuados de la calzada existente; la  escarificación, la conformación, el humedecimiento o el secamiento y la  compactación de los materiales apropiados de la calzada existente, de acuerdo con  las secciones típicas del proyecto, con o sin adición de material.  El precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la utilidad del Constructor. 

	NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

Los trabajos de conformación de la calzada se deberán ajustar a los planos y secciones del proyecto y las instrucciones del Interventor.  Las cunetas deberán quedar funcionando adecuadamente y libres de todo  material de desecho.



	ITEM 1,4
	RETIRO DE DERRUMBES

	 UNIDAD DE MEDIDA:		M3- METRO CUBICO

	DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la remoción, desecho y disposición o en la remoción, cargue, transporte hasta la distancia de acarreo libre, 
descargue y disposición de los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o del terreno natural, depositados sobre una 
vía existente o en construcción, y que se convierten en obstáculo para la utilización normal de la vía o para la ejecución de las obras. 
El trabajo se hará de acuerdo con esta especificación y las instrucciones del Interventor, quien exigirá su aplicación desde la entrega de la vía al Constructor hasta su recibo definitivo.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

· señales que indiquen, durante el día y la noche, la presencia del obstáculo de acuerdo con la disposiciones vigentes del 
        Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Vías; así mismo, será el responsable de mantener la vía transitable.
· La remoción del derrumbe se efectuará en las zonas indicadas
· Si el material de derrumbe cae sobre cauces naturales en la zona de la vía, obras de drenaje, subrasantes, subbases, bases y pavimentos terminados, se deberá extraer con las precauciones necesarias, sin causar daños a las obras, las cuales se deberán limpiar totalmente.
· Los materiales provenientes de los derrumbes se deberán disponer de la misma manera que el material sobrante de las excavaciones, conforme se determina en el Artículo 210, "Excavación de la Explanación, Canales y Préstamos


	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

· Los trabajos de remoción de derrumbes no se deberán realizar en momentos de lluvia.
· Los trabajos de remoción de derrumbes se deberán realizar en condiciones de luz solar.

	EQUIPO

Los equipos para la remoción de derrumbes estarán sujetos a la aprobación del Interventor y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del programa de trabajo.



	DESPERDICIOS
Incluidos		|X| Sí		|_| No

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida para la remoción de derrumbes será el metro cúbico (m3), aproximado al metro cúbico completo, de material efectivamente retirado de cualquier parte de la vía.

La remoción de derrumbes se pagará al precio unitario del contrato, por todo trabajo ejecutado satisfactoriamente, de acuerdo con la presente especificación y aceptado por el Interventor. El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de remoción, cargue, 
transporte hasta la distancia de acarreo libre de cien metros (100 m), descargue, desecho y disposición de cualquier material; deberá incluir, también, los costos por mano de obra, señalización preventiva de la vía, control del tránsito automotor, limpieza y restablecimiento del funcionamiento de las obras de drenaje obstruidas por los materiales de derrumbe

No se autorizarán pagos para los volúmenes de material de derrumbes, si los  materiales se descargan sobre obras del proyecto o en áreas no autorizadas por el  Interventor.  Tampoco se autorizarán pagos para los volúmenes de material de derrumbes,  causados por procedimientos inadecuados o negligencia del Constructor.  El precio unitario deberá incluir los costos de administración e imprevistos y la  utilidad del Constructor.

	NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

El trabajo de remoción de derrumbes será aceptado cuando se ejecute de  acuerdo con esta especificación y con las indicaciones del Interventor y se  complete a satisfacción de éste.







	ITEM. 1,5
	EXCAVACION MANUAL SIN CLASIFICAR

	 UNIDAD DE MEDIDA:		M3- METRO CUBICO

	DESCRIPCIÓN

Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojados cimentaciones, tanques de agua, hormigones, mamposterías y secciones correspondientes a sistemas hidráulicos o sanitarios según planos de proyecto.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

· Para determinar el nivel base, se debe tener en cuenta la profundidad de la red pública de desagües, vías, veredas y otros, para que la construcción quede por encima de esos niveles.
· La excavación de las zanjas se realiza de acuerdo al trazo, respetando los anchos y profundidades indicados en los planos.
· La profundidad de excavación nunca debe ser menor a 80 cm. Los anchos generalmente varían entre 40 y 50 cm en suelos duros y entre 50 y 60 cm en suelos sueltos o blandos (arenas sueltas o arcillas blandas).
· Las paredes de las zanjas, en todas las excavaciones, deben ser verticales y el fondo de la zanja debe quedar limpio y nivelado.
· Si las paredes laterales de la zanja no fuesen verticales o presentaran inclinaciones pronunciadas debido a problemas de desmoronamiento, se debe utilizar encofrados laterales que evitarán el consumo en exceso del concreto.
· El fondo de la zanja es el que soporta todo el peso de la edificación, por lo tanto hay que procurar que quede plano y compacto. Para esto, el fondo de la zanja debe ser humedecido y después compactado con la ayuda de un pisón. Si existiera demasiado desnivel, se podrá nivelar con mezcla pobre.
· El material excavado se ubicará a una distancia mínima de 60 cm del borde de la zanja. De esta manera, no causamos presiones sobre las paredes, las cuales podrían causar derrumbamientos.
· Luego de haber seleccionado el material útil para rellenos u otros usos dentro de la obra, se realizará la eliminación. Ésta se hará solo en lugares autorizados.

	ENSAYOS A REALIZAR
· N/A

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

Excavación de zanjas con las medidas indicadas

	EQUIPO

· Pala.
· Pica.
· Barra.
· Almádena o macho.

	DESPERDICIOS
Incluidos		|X| Sí		|_| No

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La unidad de medida de pago será por (m3), que se tomara como la medida general del material excavado calculado en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, levantamientos topográficos, cotas, pendientes y los niveles del proyecto y las adiciones o disminuciones de niveles debidamente aprobadas por el ingeniero de suelos y la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

	NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	ITEM. 1,6
	EXCAVACION MANUAL EN ROCA

	 UNIDAD DE MEDIDA:		M3- METRO CUBICO

	DESCRIPCIÓN

Comprende la excavación de masas de roca, fuertemente litificadas que, debido a su buena cementación ó alta consolidación, requiera del empleo sistemático de explosivos. Comprende, también, la excavación de bloques con volumen individual mayor de un metro cúbico (1 m3), procedentes de macizos alterados o de masas transportadas o acumuladas por acción natural, que para su fragmentación requieran el uso de explosivos. La medida de estos bloques lo hará física ó visualmente la Interventoría.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Antes de iniciar las operaciones de excavación en roca el Contratista deberá proceder al desbosque, desbroce y limpieza de acuerdo a lo especificado en el ítem “Desbosque, Desbroce y Limpieza”, tanto de la superficie a ser ocupada por el futuro cuerpo vial, aumentada de 3,0 m, a cada lado, cuanto la de los caminos de servicio y desvíos y provisorios. 

Caminos de servicios son vías construidas por el Contratista para permitir el tránsito del equipo y vehículos en operación, con la finalidad de interligar desmontes y terraplenes, asegurar el acceso al local de trabajo, préstamos, yacimientos, canteras, obras de artes, fuentes de abastecimientos de agua e instalaciones industriales previstas en el lugar de la obra.

La excavación de la roca tendrá inicio después de la excavación del material no calificado sobreyacente, del levantamiento de las secciones transversales y de las órdenes de la Fiscalización si las hubiere. 

El explosivo a ser utilizado deberá ser aprobado por la Fiscalización, así como el plan de fuego propuesto. Los taludes de la sección del camino deberán ser ejecutados con inclinaciones estables. Una vez terminado el trabajo, sus aristas superiores y los terrenos circundantes deberán estar limpios de cualquier material rocoso suelto existente, de tal forma a no poner en peligro el tránsito por los desprendimientos de dichos materiales.

	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

Excavación de zanjas con las medidas indicadas

	MATERIALES

La excavación de roca, comprende la roca viva y sana, de dureza superior a la arenisca, que no puede ser excavada sin el uso de explosivos o del empleo de escarificación, y todas las formaciones de matacanes macizos y de rocas fracturadas que tengan un volumen de 0,40 metros cúbicos o más según sea comprobada mediante mediciones por la Fiscalización.

EQUIPO

La selección del equipo obedecerá a las siguientes indicaciones:

Para la excavación en roca serán utilizadas perforadoras neumáticas y eléctricas para la preparación de las mismas, tractores equipados con lámina y escarificadores para las operaciones de escarificación y de limpieza del área de trabajo y excavadores conjugados con transportadoras, para carga y transporte del material extraído. En esta operación serán empleados explosivos y detonadores adecuados a la naturaleza de la roca a excavar y a las condiciones del cantero de servicio.


	DESPERDICIOS
Incluidos		|X| Sí		|_| No

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La excavación en roca será medida en el desmonte, por la determinación del volumen excavado, expresado en metros cúbicos, siempre que el material excavado se destine a depósitos. Los volúmenes excavados destinados a depósitos serán calculados por el método de la media de las áreas geométricas de las secciones transversales levantadas antes y después de la excavación del material destinado a depósitos.

No será objeto de medición la excavación en roca cuyo material excavado se destine a la construcción de terraplenes, y al relleno de depresiones de donde fueran retirados suelos blandos dentro de la zona de la Obra, o utilizados y pagados bajo cualquier ítem de Contrato.

Los volúmenes serán determinados por la aplicación del método de la semisuma de las áreas, con base en levantamiento de secciones transversales en progresivas enteras, anteriores y posteriores a la excavación.


La excavación en roca será pagada al precio unitario contractual para el ítem de pago “Excavación en Roca”. Este precio constituye compensación completa por el suministro de todo el equipo, material y mano de obra exigido, además de carga y transporte del material excavado, incluyendo servicios y otras facilidades necesarias para dar por completado el ítem.

	NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	ITEM. 1,7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BASE GRANULAR

	 UNIDAD DE MEDIDA:		M3- METRO CUBICO

	DESCRIPCIÓN

Esta Especificación se aplica a la ejecución de sub-bases y bases granulares, constituidas de capas de suelos, mezclas de suelos, mezclas de suelo y materiales triturados, o productos totales de trituración en una proporción de suelos y de materiales triturados de manera a obtenerse un CBR = 80 % Las sub-bases constituidas de suelo y material triturado son comúnmente designadas de “suelo-piedra”, y las constituidas exclusivamente de productos de triturada, bases de piedra graduada.

	PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Comprende las operaciones de dispersión, mezcla y pulverización, humidificación o secado, compactación y acabado de los materiales importados, realizadas en la pista, debidamente preparada en el ancho deseado, en las cantidades que permitan, tras la compactación,
alcanzar la espesura proyectada.

Los materiales de base serán explotados, preparados y lanzados de acuerdo con las especificaciones propias. Cuando haya necesidad de ejecutar capas de base con espesura final superior a 20 cm, éstas serán subdivididas en capas parciales, de forma que ninguna de ellas exceda la espesura de 20 cm. La espesura mínima de cualquier capa de base será de 10 cm, después de la compactación.

El grado de compactación deberá ser, como mínimo, 100%, con relación a la masa específica aparente, seca, máxima, obtenida en el ensayo AASHTO T-180, y el tenor de humedad deberá ser la humedad óptima del ensayo citado más o menos  2%.

	ENSAYOS A REALIZAR

Serán procedidos:

· Determinaciones de masa específica aparente, “in situ”, con espaciamiento máximo de 100 m de pista, en los puntos donde fueron colectadas las muestras para los ensayos de compactación.
· Una determinación del tenor de humedad, cada 100 m, inmediatamente anterior a la compactación.
· Ensayos de caracterización de (límite de liquidez, límite de plasticidad y granulometría, respectivamente según los métodos AASHTO T-89, AASHTO T90 y AASHTO T-27 y T-11), con espaciamiento máximo de 150 m de pista y, como mínimo, dos grupos d ensayos al día.
· un ensayo del índice de soporte California, con la energía de compactación del método AASHTO T-193, con espaciamiento máximo de 300 m de pista y, como mínimo, un ensayo cada dos días.
· un ensayo de compactación, según el método AASHTO T-180, para determinación de la masa específica aparente, seca, máximo de 100 m de pista, con muestras colectadas en puntos obedeciendo siempre el orden: borde derecho, eje, borde izquierdo, eje, borde derecho, etc., a 60 cm del borde.
· El número de ensayos de compactación podrá ser reducido siempre que se verifique la homogeneidad del material.
· una determinación del equivalente de arena, con espaciamiento de 100 m, en caso de materiales con índice de plasticidad superior al 6% y límite de liquidez superior al 25%.


	TOLERANCIAS PARA LA ACEPTACIÓN

· No será tolerado ningún valor individual de espesura que no esté incluido en el intervalo de más o menos  2 cm, respecto a la espesura del proyecto.
· En caso de que se acepte, de acuerdo con las tolerancias establecidas, una capa de base con espesura media inferior a la de proyecto, el revestimiento será aumentado de una espesura estructuralmente equivalente a la diferencia encontrada.
· Si es aceptada la capa de base, según las tolerancias, con espesura media superior a la de proyecto, la diferencia no será deducida de la espesura del revestimiento.

	EQUIPO

Son indicados los siguientes tipos de equipamiento para la ejecución de la sub-base:

· Motoniveladora;
· Camión regador de agua;
· Vibro compactadores tipo liso-vibratorio y neumático;
· Tractor con rastra;
· Camión volquete

Además de esos, podrán ser usados otros equipamientos aceptados por la Fiscalización.



MATERIALES

La sub-base estará constituida por un mínimo de 70% de material triturado y será ejecutada con materiales que cumplan los siguientes requisitos:

· Deberán poseer composición granulométrica encuadrada en una de las fajas del cuadro a continuación:


[image: ]

· la fracción que pasa en el tamiz Nº 40 deberá presentar límite de líquido inferior o igual al 25% e índice de plasticidad inferior o igual al 6%; cuando esos límites sean excedidos, el equivalente de arena deberá ser superior al 30%.
· el porcentaje del material que pasa por el tamiz Nº 200 no debe exceder los 2/3 del porcentaje que pasa por el tamiz Nº 40.
· el índice de soporte California no deberá ser inferior al 80% y la expansión máxima será del 0,5%, determinados según el método AASHTO T-193, y con la energía del método AASHTO T-180.
· el agregado retenido por el tamiz Nº10 debe ser constituido de partículas duras y durables, libre de fragmentos blandos, alargados o chatos, libres de materia vegetal u otra sustancia perjudicial. Cuando sometido al ensayo de Los Ángeles, no deberá presentar desgaste superior al 40%.



	DESPERDICIOS
Incluidos		|X| Sí		|_| No

	MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las cantidades de Subbase de Suelo Agregado, una vez aprobados por la fiscalización, se medirán en volumen por la cantidad de metros cúbicos de subbase compactada incluyendo todo el agregado fino adicionado, determinado por el producto de la longitud del tramo concluido y aprobado, medido a lo largo del eje, por el ancho medio y el espesor, indicados en los Planos.

Las cantidades determinadas conforme al método de medición indicado serán pagadas al precio unitario contractual correspondiente al Ítem “Subbase de Suelo Agregado”. 

Dicho precio y pago serán la compensación total por el trabajo descrito en estas Especificaciones, incluyendo las operaciones de limpieza y desecho de ocurrencia de materiales, excavación, transporte, compactación y acabado.


	NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Contratista deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.





	1. Ítem 1.8
	RELLENO DETRÁS DE LA ESTRUCTURA CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  M3- METRO CUBICO

	
3. DESCRIPCIÓN

El ítem incluye el relleno en material de excavación compactados de acuerdo con diseño y localización.

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Verificar condiciones y niveles del terreno sobre el que se aplicará el relleno.
• Comprobar que el material escogido cumple en cuanto a calidad, gradación y limpieza.
• Determinar y aprobar métodos de compactación, especificando el tipo de equipos a utilizar de acuerdo con las
condiciones del terreno y la magnitud del relleno.
• Verificar que los métodos de compactación no causen esfuerzos indebidos a ninguna estructura ni produzcan
deslizamientos del relleno sobre el terreno donde se coloque.
• Garantizar suministro de agua para humectación del material.
• Ejecutar relleno en capas sucesivas con espesores no mayores a 15 cm hasta alcanzar los niveles previstos.
• Verificar y controlar el grado de humedad requerido del material a través de riego o secado garantizando la uniformidad.
• Compactar los materiales debidamente colocados, extendidos y nivelados en el sitio, hasta alcanzar el grado de
compactación especificada.
• Llevar un registro, con base en pruebas de laboratorio, de la calidad, grado De compactación y estado general del relleno.
• Efectuar correcciones, ajustes y modificaciones de los métodos, materiales y contenidos de humedad en caso de ser
requeridos.
• Verificar niveles finales y grados de compactación para aceptación.
• Corregir las áreas que no se encuentren dentro de las tolerancias establecidas

	5. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION


• El área intervenida deberá quedar conforme a las secciones transversales, perfiles longitudinales y alineamientos señalados en los planos. Se permitirán diferencias de nivel en el perfil longitudinal del eje hasta de más o menos 1.5 cm siempre que no se repita sistemáticamente.
• El espesor de la base, comprobado por medio de perforaciones, espaciadas como máximo cada 50 m en el perfil longitudinal del eje, no deberá ser menor en 1.5 cm de la proyectada.
• Las cotas de superficie de la base terminada no deberán variar en más de 3 cm de las del proyecto. Documento de liberación o aceptación por parte de la Interventoría

	6. ENSAYOS A REALIZAR

• Proctor modificado para determinar densidad seca máxima y humedad óptima; una prueba cada 200 m2
• Métodos: MOP E10A - 60 ó ASTM D1557 - 64T o AASHTO T 180 – 57, realizar como mínimo dos pruebas.
La Interventoría podrá ordenar que los ensayos se modifiquen con mayor frecuencia e igualmente podrá ordenar la ejecución de pruebas diferentes a las citadas si lo considera necesario.

	7. MATERIALES Y EQUIPO 

•  MATERIAL DE EXCAVACION
• AGUA
• APISONADOR (CANGURO)
• HERRAMIENTA MENOR

	8. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	9. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metro cúbico (M3) debidamente ejecutado y recibido a satisfacción por la supervisión y/o interventoría. La medida será obtenida por cálculos realizados sobre planos arquitectónicos. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales descritos en el numeral 7.
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 7.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.

	11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.




	1. Ítem 2.1
	2.1 CONCRETO DE 21 MPa PARA HUELLAS Y CUNETAS

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  M3- METRO CUBICO

	
3. DESCRIPCIÓN

El concreto de 3.000 PSI (f ́c=210Kg/cm2), es el aglomerado de cemento, grava, arena y agua, el cual es moldeable en su etapa fraguado y se puede aumentar la resistencia de acuerdo con la relación de agua cemento y la adición de aditivos para su uso en la construcción de huellas y cunetas.

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
• Verificar recubrimientos.
• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
• Vaciar concreto progresivamente.
• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.
• Curar concreto.
• Verificar niveles finales para aceptación

	5. ALCANCE  

• Suministro e instalación de concreto de resistencia 21 MPA (3000 psi) en las áreas que lo requieran. Incluye acero de refuerzo

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

Durante la ejecución de los trabajos, se adelantarán los siguientes controles principales:
• Comprobar el estado y funcionamiento del equipo utilizado para la ejecución de los trabajos.
• Verificar la eficiencia y seguridad de los procedimientos de ejecución de los trabajos.
• Vigilar el cumplimiento de los programas de trabajo.
• Verificar el alineamiento, perfil y sección de las áreas intervenidas.
• La supervisión y/o Interventoría verificará que el Constructor disponga de todos los Permisos requeridos.
• La supervisión y/o Interventoría medirá, para efectos de pago, el trabajo ejecutado por el Constructor de acuerdo con la presente especificación.
• También se llevarán a cabo los siguientes controles:
• Tolerancia elementos en concreto – según la NSR10
• Recubrimientos del refuerzo – según la NSR10

	7. ENSAYOS A REALIZAR

• Toma de muestras (NTC 454, ASTM C172)
• Ensayos de concreto según norma NSR-10)
• Normas Icontec (396, 550, 1299 y 673) relativas a calidad y ensayos de agregados y concreto preparado.
• Normas relacionadas con aditivos y la norma ASTM C94
• Los que la supervisión y/o interventoría considere pertinentes

	8. MATERIALES Y EQUIPO 

• CONCRETO 21 MPA
• AGUA
• TABLA COMUN
• HERRAMIENTA MENOR
• MEZCLADORA TROMPO
• FORMALETA

	9. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	10. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cúbico (m3) de concreto, de 3.000 PSI (f ́c=210Kg/cm2), debidamente ejecutados y aprobados por la supervisión y/o Interventoría. Incluye demolición, retiro y disposición final del material existente

	12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato y:
• Materiales descritos en el numeral 8.
• Equipos y herramientas descritos en el numeral 8.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.
• Mantenimiento y aseo durante el transcurso de la obra.





	1. Ítem 2.2
	CONCRETO CICLOPEO DE 14 Mpa

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  M3- METRO CUBICO

	
3. DESCRIPCIÓN

Cimientos en concreto ciclópeo, formados por una mezcla homogénea de concreto y piedra ciclópea

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Verificar excavaciones.
• Verificar cotas de cimentación.
• Limpiar fondo de la excavación.
• Verificar cotas inferiores de cimentación.
• Humedecer la piedra y retirar material orgánico.
• Vaciar capa de concreto simple en el fondo de la excavación. 
• Colocar la primera hilada de piedra evitando contacto lateral. 
• Rellenar espacios entre las piedras con concreto.
• Vaciar una nueva capa de concreto de 10 cms. de espesor.
• Colocar nueva hilada de piedra.
• Rellenar espacios entre las piedras con concreto.
• Repetir la operación hasta alcanzar el nivel previsto.
• Verificar niveles finales de los cimientos.

	5. ALCANCE  

• Suministro e instalación de concreto ciclópeo de resistencia 14 MPA en las áreas que lo requieran.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

• Contenido mínimo de cemento en la mezcla

	7. ENSAYOS A REALIZAR

• Ensayo para concreto (NSR 10)

	8. MATERIALES Y EQUIPO 

• Concreto de 3.000 PSI (210 Mpa) (60%) 
• Piedra ciclópea de 25 cms máximo (40%)
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto y piedra. 
• Equipo para vaciado del concreto.


	9. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	10. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá́ y se pagará por metro cubico (m3) de concreto ciclópeo debidamente ejecutados y aprobados por la supervisión y/o interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será́ el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 8
• Mano de Obra
• Transporte dentro y fuera de la obra

	12. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá́ reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1. Ítem 2.3
	2.3 ACERO DE REFUERZO Fy 420 Mpa

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  KG- KILOGRAMOS

	
3. DESCRIPCIÓN

Suministro, corte, figuración, amarre y colocación del refuerzo de acero de 420 MPA (60000 PSI) para elementos en concreto reforzado según las indicaciones que contienen los Planos Estructurales. Incluye corte, figurado y fijación y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10.

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Almacenar el acero de refuerzo protegido de la intemperie y evitando esfuerzos y deformaciones. 
• Consultar refuerzos de acero en Planos Estructurales.
• Verificar medidas, cantidades y despieces.
• Cumplir con las especificaciones de los Planos Estructurales en cuanto a figura, longitud, traslapos, calibres y resistencias especificadas.
• Colocar y amarrar el acero de refuerzo por medio de alambre negro.
• Proteger el acero de refuerzo contra sustancias que puedan afectar la adherencia del concreto tales como aceites, grasas, polvo, barro, etc.
• Verificar la correspondencia del acero de refuerzo colocado con los despieces de elementos estructurales, por lo que debe estar colocado en su sitio con 24 horas de anticipación al vaciado de concreto.

	5. ALCANCE  

• Suministro e instalación de acero de refuerzo de fy 420 MPA en las áreas que lo requieran.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

• Tolerancias para colocación del refuerzo. Tabla C. 7-2 – NSR 10 
• Diámetros mínimos de doblamiento. Tabla C. 7-1- NSR 10

	7. ENSAYOS A REALIZAR

• Ensayo de doblamiento para producto metálico. (NTC 1 – ASTM A370) 
• Ensayo de tracción para productos de acero. (NTC 2 – ASTM A370)

	8. MATERIALES Y EQUIPO 

• Barras de acero para refuerzo. (NTC 2289 – ASTM A 706) 
• Alambre negro No 18
• Equipo menor para corte, figuración y amarre del refuerzo

	9. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	10. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá́ y se pagará por kilogramos (kg) de acero de refuerzo debidamente colocados y recibidos a satisfacción por la supervisión y/o interventoría. La medida se efectuará sobre los Planos Estructurales y los pesos se determinarán de acuerdo con la norma NSR 10. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye:
• Materiales descritos en el numeral 8. 
• Equipos descritos en el numeral 8.
• Mano de obra.
• Transportes dentro y fuera de la obra.

	12. NO CONFORMIDAD


En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá́ reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.










	1. Ítem 2.4
	2.4 BORDILLO CONCRETO (0,15 x 0,55)

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  ML- METRO LINEAL

	
3. DESCRIPCIÓN

Ejecución de bordillos en concreto en aquellos sitios determinados en el proyecto.

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Verificar excavaciones.
• Verificar cotas de cimentación.
• Verificar excavación y concreto de limpieza.
• Verificar localización y dimensiones.
• Replantear bordillo sobre concreto de limpieza.
• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
• Colocar y revisar refuerzo de acero.
• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
• Verificar refuerzos y recubrimientos.
• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
• Vaciar concreto progresivamente.
• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.
• Curar concreto.
• Verificar niveles finales para aceptación. Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. No se incluye el acero de refuerzo.

	5. ALCANCE  

• Construcción de bordillo en concreto en las áreas que se requieran.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

• Tolerancia elementos en concreto
• Recubrimientos del refuerzo 
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla

	7. ENSAYOS A REALIZAR

• Ensayos para concreto (NSR 10)

	8. MATERIALES Y EQUIPO 


• Concreto de 3000 PSI (210 Mpa) (A.c.p.m.,Agua ,Arena lavada de rio Cemento gris Gravilla de rio)
• Desmoldante
• Distanciadores
• Puntilla C/Cabeza 2"
• Repisa - Ordinario
• Tabla burra ord 20*2,8*3
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
• Equipo para vibrado del concreto
• Equipo para vaciado del concreto y formaletas para concreto

	9. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	10. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de concreto de debidamente ejecutados y aprobados por la supervisión y/o interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 8
• Mano de Obra
• Transporte dentro y fuera de la obra

	12. NO CONFORMIDAD


En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá́ reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.



	1. Ítem 2.5
	2.5 VIGA RIOSTRA (0,20 x 0,30)

	2. UNIDAD DE MEDIDA:                  ML- METRO LINEAL

	
3. DESCRIPCIÓN

Ejecución de viga riostra en concreto en aquellos sitios determinados en el proyecto.

	4. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

• Verificar excavaciones.
• Verificar cotas de cimentación.
• Verificar excavación y concreto de limpieza.
• Verificar localización y dimensiones.
• Replantear bordillo sobre concreto de limpieza.
• Verificar nivel superior del concreto de limpieza.
• Colocar y revisar refuerzo de acero.
• Colocar soportes y espaciadores para el refuerzo.
• Verificar refuerzos y recubrimientos.
• Verificar plomos, alineamientos y dimensiones.
• Vaciar concreto progresivamente.
• Vibrar el concreto por medios manuales y mecánicos.
• Curar concreto.
• Verificar niveles finales para aceptación. Es indispensable la utilización del vibrador para evitar porosidades y hormigueos en la estructura y garantizar así la resistencia y acabados solicitados. No se incluye el acero de refuerzo.

	5. ALCANCE  

• Construcción de vigas riostra en concreto en las áreas que se requieran.

	6. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

• Tolerancia elementos en concreto
• Recubrimientos del refuerzo 
• Contenido mínimo de cemento en la mezcla

	7. ENSAYOS A REALIZAR

• Ensayos para concreto (NSR 10)

	8. MATERIALES Y EQUIPO 


• Concreto de 3000 PSI (210 Mpa) (A.c.p.m.,Agua ,Arena lavada de rio Cemento gris Gravilla de rio)
• Desmoldante
• Distanciadores
• Puntilla C/Cabeza 2"
• Repisa - Ordinario
• Tabla burra ord 20*2,8*3
• Equipo para transporte horizontal y vertical del concreto
• Equipo para vibrado del concreto
• Equipo para vaciado del concreto y formaletas para concreto

	9. DESPERDICIOS
Incluidos |X| Sí |_| No
	10. MANO DE MANTENIMIENTO
Incluida |X| Sí |_| No

	11. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de concreto de debidamente ejecutados y aprobados por la supervisión y/o interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.
El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:
• Materiales descritos en el numeral 8 
• Equipos descritos en el numeral 8
• Mano de Obra
• Transporte dentro y fuera de la obra

	12. NO CONFORMIDAD


En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá́ reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.






Para la ejecución del presente proceso de contratación el contratista debe disponer de un equipo de trabajo mínimo requerido, compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes mínimos de dedicación:

	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Un (1) Residente de obra -Ingeniero Civil o de vías y transporte
Dedicación: 100% 
	Experiencia profesional de mínimo cinco (5) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional y la fecha de cierre del plazo de la presente contratación; con Matrícula profesional vigente.
	Mínimo dos (2) años acreditado como residente de obra en OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O  PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

	Un (1) Profesional SST - Técnico o Tecnólogo o Ingeniero Civil o Ingeniero de Transporte y vías o Ingeniero Industrial o Administrador Industrial o Arquitecto o Ingeniero Ambiental o Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo; con licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo.
	Experiencia general de tres (3) años contados a partir de la expedición de la tarjeta profesional, con matrícula profesional vigente.
	Mínimo un (1) año acreditado como profesional SST en OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O  PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.



i. Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

· Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institución le dé a la profesión.
· Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones allí relacionadas.

ii. Los cambios en el equipo de trabajo propuesto por el contratista y verificado por la Entidad se aceptarán si por causas excepcionales no atribuibles al contratista es necesario realizar alguna modificación. No obstante, en caso de que el contratista requiera cambio de personal asignado al proyecto, el profesional que lo reemplace deberá cumplir con iguales o mejores calidades a las requeridas para el perfil correspondiente y el cambio será aprobado por el supervisor del contrato previa la presentación de la documentación respectiva
iii. La Entidad se reserva el derecho a solicitar por escrito reemplazo motivado de profesionales que no se acoplen al equipo de trabajo o que sus condiciones técnicas, profesionales, gerenciales o resultados no satisfagan.

1. Funciones mínimas para cada ROL: 
Residente de obra:

Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos.
- Controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal Técnico y administrativo a su cargo.
- Ejecutar la obra de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas en el diseño técnico aprobado, efectuando los respectivos controles de calidad, así como la colocación de los hitos y puntos de referencia.
- Disponer y controlar las actividades que permitan un adecuado avance físico de la obra, optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico, materiales y mano de obra.
- Controlar el buen estado de operatividad y el uso del equipo mecánico asignado, así como el aprovisionamiento oportuno de los insumos necesarios.
- Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustibles, lubricantes, repuestos, viáticos y otros rubros inherentes a las actividades administrativas del Proyecto.
- Impartir normas ambientales y de seguridad para el personal, así como normas de custodia de los bienes de la obra a su cargo.
- Mantener la información técnico - económica debidamente registrada y actualizada, cumpliendo con los plazos establecidos para su presentación.
- Presentar los Informes Técnicos Mensuales e Informe Final del Manejo Financiero sobre la Ejecución de Obra.
- Informar de inmediato a la superioridad a fin de coordinar acciones, en caso de emergencias o interrupciones de vías en el ámbito geográfico de la obra.
- Cumplir con sus obligaciones contractuales, así como con cada una de las disposiciones de la Base Legal de su Contrato.

1. Documentos soporte del Equipo de trabajo:  
	Carta de intención
	Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). 

	Título profesional
	Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva Universidad; acreditado según la legislación de cada estado.
Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.


	Matrícula profesional
	Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según la normatividad legal aplicable.


	Certificado vigencia de la matrícula profesional
	Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluación de los roles a presentar con la propuesta.


	Título posgrado
	Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institución de Educación, debidamente acreditada conforme a la legislación de cada Estado.
Los títulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.

	Certificaciones
	Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formación académica según el ROL a desempeñar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas.

	
	Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que se indique: 
· Cargo 
· Tiempo Laborado
· Objeto u Objetivo del cargo
· Contratante
· Contacto

	Documento de identificación
	Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte.

	Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior
	Los profesionales extranjeros deberán presentar el correspondiente permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional, a la suscripción del acta de inicio.



Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

iv. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán aportadas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación del contrato. La entidad tendrá dos (2) días hábiles para la verificación de las hojas de vida; en caso de no cumplir, el contratista deberá allegar la(s) hojas de vida pendientes dentro de un (1) día hábil siguiente a la comunicación de la entidad. La aprobación de las hojas de vida se hará dentro de un (1) día hábil siguiente a la corrección de las hojas de vida.
v. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
vi. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.
vii. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
viii. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización 
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 

· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

ix. El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor del contrato.
x. Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la información, se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.
xi. Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del título de los objetos de los contratos aportados, se incluya explícitamente las palabras que describen el objeto de este proceso, no obstante, sí es necesario como soporte que el contratista anexe información contractual que permita evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.
xii. [bookmark: _Hlk13645572]En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la información aquí relacionada, el contratista podrá adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidación, acta de recibo final entre otros, que demuestren la experiencia del profesional. 
· [bookmark: _Hlk15978868]El personal calificado será el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberán estar suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional. 
· Para documentos expedidos en el exterior, se deberá cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para estos casos.
· No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.
· El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso humano adicional para la ejecución del contrato.

xiii. En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada. 
xiv. No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución. 

1. GARANTÍA TÉCNICA 

El contratista se obliga a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en los artículos 932 y 933 del Código de Comercio, Ley 1480 de 2011, Decreto 735 de 2013 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

La garantía técnica mínima para el servicio objeto del contrato no es requerida.
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