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MANTENIMIENTO 
Y CONSTRUCCIONE
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ESQUEMA DEL ENTORNO:
El inmueble se encuentra localizado en corregimiento de Siapana, frente a la institución etnoeducativa integral rural internado indígena de Siapana MARÍA COLOMBIA, en la zona no se ubica actividad   comercial.





El inmueble está compuesto por un lote de forma regular (30m x30m) y de topografía con un rango de pendiente 0- 5%, el área del lote es de 900 m2.



Características de la Sede
· la construcción tiene un área de 144m2
· cuenta con un área de atención al público de 21m2 aprox.
· Un mesón de atención al público dividido en dos el primero y más extenso es una L 3,27 x 4,59 y el segundo tiene 3,59 m de longitud.
· Cuenta con 4 baños.
· Una cocineta
· La oficina del registrador Auxiliar.
· Un Espacio de archivo y almacenamiento.
· Y un espacio independiente donde se encuentra ubicada la planta eléctrica, en su cubierta se encuentran los dos paneles solares y sus respectivas baterías.

La edificación fue construida en el año 2023 entre los   meses de junio y octubre y fue inaugurada el 6 de noviembre de 2023 por el Registrador Nacional Alexander Vega Rocha, autorización permiso de suelo con la comunidad indígena de Siapana por un lapso de 10 años mediante Resolución No. 24184 de 2023.
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En la actualidad la obra no cuenta con amparos de estabilidad y calidad de la obra vigentes.Recomendaciones visita técnica:
En la actualidad la edificación requiere de intervención toda vez que:
· Está presentando filtraciones, por la placa de cubierta, por lo anterior se deben generar pendientes con mortero 1:3 impermeabilizado, resane de fisuras con producto superior o igual a placo K89 y la imprimación con emulsión asfáltica. 
· Se debe realizar una revisión de la red eléctrica, cambio de luminarias y elementos deteriorados por las filtraciones.
· Se requiere resanar y pintar tanto el interior como el exterior de la edificación.
· No cuenta con rampa de acceso para personas con movilidad reducida.
· No cuenta con baño para discapacitados
· El área de atención al público no cuenta aire a condicionado
· Los extractores eólicos están generando el ingreso de material particulado y los equipos de cómputo se están afectando por esta situación.
· No cuenta con reflectores en el exterior de la sede.
· Las puertas están desniveladas.
· Se requiere frezen para los vidrios de las ventanas perimetrales, esto para aislar térmicamente el interior de la sede.
· Se requieren la dotación de otros paneles solares con sus respectivas baterías.
· Se requiere mantenimiento para la planta eléctrica y los paneles solares.
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