FORMATO No. 3
ACEPTACIÓN CONDICIONES TÉCNICAS

Valle del Guamuez, ______________ de 2025.

Señores:
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO
Ciudad

Ref.: Contratación Mínima Cuantía - Invitación Pública No. [Incluir número del proceso de contratación]

Objeto.: [Indicar el objeto del proceso de contratación]

 
_____________________, identificado con ____________________ en mi calidad de proponente, declaro que acepto y cumplo con las siguientes condiciones técnicas y objeto del contrato. 

	[bookmark: _Hlk208999604]ITEM
	CODIGO
	DESCRIPCIÒN ARTICULOS

	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	UND
	CANT

	1
	3754007

	Teja 

	La Teja Trapezoidal de acero galvanizado con ancho de 1,10 m d y 5 metros de largo en color metalum (aluminio+zinc+silicio).

	 UND  
	55,0

	2
	3754007

	Teja

	La Teja Trapezoidal de acero galvanizado con ancho de 1,10 m d y 6 metros de largo en color metalum (aluminio+zinc+silicio).

	 M2 
	2,0

	3
	4125101

	Perfil 

	Perfil de Acero en C con un ancho (A) de 100 mm, un alto (B) de 50 mm y un espesor de 1,8 mm. Tiene un peso teórico de 4,50 Kg/m y una longitud de 6,0 metros. Fabricado con acero grado ASTM-A-36. Cuenta con un acabado galvanizado a base de zinc.
A137.1
	 M2 
	21,0

	4
	4125101

	Perfil 

	Es un perfil metálico en G de acero de 6 m de longitud de 80 mm x 400mm de ancho acabado negro espesor 1,8 (C.18).

	 M2 
	20,0

	
	4294401

	Tornillo

	Tornillo autoperforante con un largo de 2- 1/2, diámetro de 0,21 pulgadas, tipo de cabeza hexagonal, tipo de tornillo autoperforante de acero características punta broca, zincado. Usado para el amarre de cubierta de zinc con perfilería de madera.

	 KG 
	890,0

	6
	3735001

	Ladrillo

	Ladrillo farol rayado de 10 x 20 x30 cm de 6 huecos con un peso aproximado de 4,2 kg, color terracota natural, está hecho principalmente de arcilla natural cocida a altas temperaturas.

	 GAL 
	1115,0

	7
	41241

	Varilla 

	Varilla corrugada de hierro 1/2" de 6 m diámetro nominal # 4 con peso de 0,994 kg nominal.

	 GAL 
	64,0

	8
	41241

	Varilla 

	Varilla corrugada de hierro 3/8" de 6 m diámetro nominal # 3 con peso de 0,56 kg nominal.
	 UND  
	1139,0

	9
	4122201

	Chipa 

	Chipa de fleje de 3/8 Figuración, colocación y amarre del refuerzo de acero PDR-60 f’y=4.200 kg/cm2 (420 MPa) para elementos en concreto reforzado. El refuerzo y su colocación deben cumplir con la norma NSR 10
	 UND  
	197,0

	10
	3744001

	Cemento

	Cemento Tipo I en presentación de 50 KG, debe cumplir con   las Normas NTC 121 y 131. Cemento de gran finura, desarrolla resistencias garantizando un adecuado programa de retiro de formaletas y puesta en funcionamiento de las estructuras, ofrece tiempos de fraguado controlados, El uso y aplicación de este cemento debe realizarse bajo los lineamientos de las normas técnicas de construcción. En la elaboración de concretos se recomienda la revisión y aplicación de la NTC 3318 y NSR-10, requisitos de producción, calidad y durabilidad.
	 UND  
	111,0

	11
	3632001

	Tubería

	Tubería de PVC (Policloruro de vinilo) rígido, diseñada para conducción de agua a presión. Ideal para sistemas de distribución de agua potable, riego, instalaciones industriales o residenciales, cumpliendo con normas nacionales e internacionales de calidad. Diámetro nominal (DN) 1/2 pulgada (aproximadamente 21.3 mm exterior)
Material PVC (Policloruro de vinilo) rígido (tipo I, grado 1)
Norma de fabricación ASTM D1785 (Schedule 40 o 80) / ISO 1452 / NTP 399.017
Presión de trabajo 150 psi (Schedule 40) o 280 psi (Schedule 80) a 23 °C (puede variar)
Espesor de pared (SCH 40) ~2.77 mm
Color Blanco o gris
Longitud comercial Tiras de 3 m o 6 m (según proveedor)
Tipo de unión Cementado (con adhesivo para PVC) o roscado (según tipo)
Resistencia química Alta resistencia a la mayoría de químicos y corrosivos
Temperatura de operación Máx. 60 °C en condiciones estándar

	 UND  
	4,0

	12
	3695001

	Tanque de almacenamiento 

	tanque de almacenamiento de con capacidad para 1000 litros contiene Válvula de entrada: Diámetro 1/2" Válvula de paso directo para interrumpir la entrada de agua, Válvula de paso para interrumpir la salida al servicio, Válvula de paso, se abre solamente para lavar el tanque.

	 UND  
	1,0

	13
	3721005

	lavamanos 

	Tipo Lavamanos de pared / con pedestal / sobre encimera / empotrable
Material principal Loza sanitaria esmaltada / porcelana vitrificada / acero inoxidable
Color Blanco sanitario (estándar) u otros colores según modelo
Dimensiones promedio Ancho: 45–60 cm / Profundidad: 35–50 cm / Altura: 15–20 cm (sin pedestal)
Orificios de grifería 1, 2 o 3 agujeros (según tipo de mezcladora o llave)
Orificio de rebose Sí (en la mayoría de los modelos)
Acabado Brillante, esmaltado / Acero pulido (para modelos inoxidables)
Instalación Empotrado, suspendido o con pedestal
Resistencia a impactos Alta (loza vitrificada)
Compatibilidad Grifería estándar de ½”
Drenaje Ø 1 1/4” con rebose / sin rebose (según diseño)
Peso aproximado 8–15 kg (según modelo y material)

	 M2 
	1,0

	14
	37210
	Sanitario 
	Sanitario Producto compuesto de dos piezas; taza y tanque de porcelana sanitaria con un sistema de descarga de botón tipo push. Con dimensiones de Alto 68.6 cm, Ancho 38.9 cm. Capacidad de descarga de 250 gr. Asiento redondo.
	UND 
	2,0

	15
	3632001
	Tubería 
	Tubería en material PVC con diámetro de 2" x 6m de longitud fabricado con la norma RDE9
	UND 
	1,0

	16
	3632001
	Tubería 
	Tubería en material PVC con diámetro de 4" x 6m de longitud fabricado con la norma RDE9
	UND 
	1,0

	17
	3632008
	Codo  
	Codo sanitario de 90 grados.  Color amarillo. Diámetro 2 pulgadas. Material PVC. 
	UND 
	7,0

	18
	3632008
	Codo 
	Codo sanitario de 45 grados.  Color amarillo. Diámetro 2 pulgadas. Material PVC. 
	UND 
	2,0

	19
	3632008
	Codo 
	Codo sanitario de 90 grados. Color amarillo. Diámetro 4 pulgadas. Material PVC.
	UND 
	2,0

	20
	3632008
	Yee 
	Yee de 4 pulgadas fabricada en material PVC bajo la norma NTC 1087 y NTC 1341 los accesorios.  Color amarillo. Está diseñada para transportar agua servida, residual doméstica, industrial, aguas lluvia y ventilación.
	UND 
	5,0

	21
	3632008
	Reducción 
	Tipo de accesorio Reducción sanitaria (concéntrica o excéntrica, según aplicación)
Diámetro de entrada 4 pulgadas (110 mm)
Diámetro de salida 2 pulgadas (50 mm)
Material PVC rígido tipo I, grado 1 (auto extinguible, no tóxico)
Norma de fabricación ASTM D2466 / ISO 3633 / NTP 399.027
Color Gris o blanco (varía según fabricante)
Tipo de unión Campana lisa para pegamento con adhesivo PVC
Presión de trabajo Sin presión (sistemas por gravedad)
Temperatura de trabajo Hasta 60 °C en servicio continuo
Resistencia química Alta, frente a detergentes, aguas residuales y productos de limpieza
	UND 
	4,0

	22
	3632008
	Codo 
	tipo de accesorio Codo de 90° para presión
Diámetro nominal (DN) 1/2 pulgada (15 mm aprox.)
Material PVC rígido tipo I, grado 1
Norma de fabricación ASTM D2466 / ASTM D1785 / NTP 399.017 / ISO 1452
Color Blanco (típico en PVC presión)
Tipo de unión Encastre con adhesivo PVC (cementado)
Presión de trabajo Hasta 450 psi (dependiendo de la serie de tubería: SCH 40 o SCH 80)
Temperatura de trabajo Hasta 60 °C en servicio continuo
Resistencia química Alta, frente a aguas potables, detergentes y productos de limpieza
	UND 
	18,0

	23
	3632008
	Tee  
	Tee fabricado en PVC presión con un diámetro de 1/2". Están diseñados para transportar agua para consumo humano a presión bajo las normas NTC 382. Garantía de 6 meses. Color blanco.
	UND 
	4,0

	24
	3632008
	 Adaptador 
	Adaptador macho fabricado en PVC con un diámetro de 1/2 pulgadas, bajo las normas NTC 382. Color blanco.
	UND 
	5,0

	25
	3632008
	Adaptador 
	Adaptador hembra fabricado en PVC con un diámetro de 1/2 pulgadas, bajo las normas NTC 382. Color blanco.
	UND 
	1,0

	26
	3473002
	Soldadura 
	Soldadura liquida. Rendimiento: 1/2 pulgada rinde aprox 9 unds,3/4 pulgada rinde aprox 8 unds,1 pulgadas rinden aprox 7 unds,1-1/14 pulgada rinde aprox 6 unds,1-1/2 pulgada rinde aprox 5 unds. G Superficie de aplicación: PVC
Limpiador Pvc/ Cpvc 28 Gramos 1/128 Gerfor, Limpia las superficies que se van a soldar ya sea en tuberías Pvc o Cpvc. Material: Acetato de etilo.
	UND 
	2,0

	27
	3473002
	Limpiador 
	Limpiador Pvc/ Cpvc 28 Gramos 1/128 Gerfor, Limpia las superficies que se van a soldar ya sea en tuberías Pvc o Cpvc. Material: Acetato de etilo.
	UND 
	1,0

	28
	4324001
	Llave de paso 
	Llave paso pvc con válvula esférica con rosca.
	UND 
	2,0

	29
	41263
	Alambre 
	Alambre Calibre: 16, Calibre 24 tiene un diámetro nominal de aproximadamente 0.51 mm (0.0203 pulgadas). Fabricado generalmente de acero al carbono, aunque puede estar galvanizado para mayor resistencia a la corrosión.
	KG
	10,0

	30
	4294408
	Puntilla 
	Tipo con cabeza de 2 1/2”, fabricadas en acero de alta resistencia utilizadas en la elaboración de las cimbras para la construcción de vigas, columnas y demás elementos estructurales 
	LB
	12,0

	31
	4294307
	Malla 
	Malla Electrosoldada 5 x 5mm x 2.35 x 6m. Arreglo de alambres grafilados o lisos superpuestos en sentido longitudinal y transversal unidos con soldadura. Mejora la resistencia y durabilidad de las estructuras
	M2
	6,0

	32
	4123105
	Lamina 
	Perfil acanalado con forma trapezoidal, galvanizado, diseñado para anclarse en la losa de concreto como
sistemas de entrepiso metálico. Actúa como formaleta y como refuerzo estructural en la losa al fraguar el concreto. Longitud de 3 metros
	M2
	6,0

	33
	3737001
	cerámica 
	Tipo de cerámica esmaltada para piso o pared
Dimensiones estándar 33x33 cm, 45x45 cm, 30x60 cm, etc. (varía según fabricante)
Espesor 6 a 10 mm (según tipo y aplicación)
Acabado superficial Mate, brillante o semibrillante
Color/diseño Variado (imitación piedra, mármol, cemento, colores lisos, etc.)
Absorción de agua ≤ 6% (piso) / ≤ 10% (pared) — Según tipo y uso
Resistencia al desgaste PEI II a V (tránsito bajo a alto, según norma ISO 10545-7)
Antideslizante Opcional – según norma DIN 51130 o ANSI A137.1
Resistencia química Buena resistencia a agentes de limpieza domésticos
Normas de fabricación ISO 13006 / NTP 399.601 / ANSI A137.1
	M2
	20,0

	34
	3737001
	Pegante cerámico
	Pegante Cerámico Presentación Saco de 25 kg
Color del producto Gris (o blanco, según variante)
Tipo de adhesivo Cementicio tipo C1 o C2 (según norma UNE-EN 12004)
Rendimiento aproximado 4 a 5 m² por saco (con llana dentada de 6x6 mm) Resistencia a tracción (7d) ≥ 0.5 MPa (mínimo para interiores) / ≥ 1.0 MPa (adhesivo tipo C2)
Espesor de capa recomendado 3 a 5 mm
Tiempo de fraguado inicial 24 horas para tráfico liviano
Normas de fabricación EN 12004 / ISO 13007 / ASTM C482 / NTP 399.602
pH del producto Alcalino (>11)
	KG
	70,0

	35
	35110
	Pintura  
	El Vinilo Fino Tipo 1 blanco. Pintura base agua, tipo emulsión, de uso arquitectónico. Diluirle con agua. Alto poder cubriente Proporciona acabado mate. Buen secado y adherencia.
Buen contenido de sólidos. Bajo salpique. Uso interior y exterior cubierto. Bajo olor.
	GAL
	4,0

	36
	41545
	Cumbrera
	Elemento de lámina de Zinc color metalum, de 3 metros de longitud, su ancho varía entre los 40 a 50 cm y espesor de 30 mm.
	UND 
	9,0



Las especificaciones detalladas anteriormente, obedecen a la necesidad de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, en pro de la sociedad del Municipio Valle del Guamuez, de manera eficiente, conforme cada uno de los lineamientos establecidos por la normatividad vigente. INCLUIDO EL DOCUMENTO ANEXO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS.

De igual manera expreso al municipio que conozco y acepto las condiciones generales y específicas para la celebración del contrato.

Firma del oferente
Nombre Completo del Oferente
C.C. 
Celular:
Dirección: 
Nota: Se exige el nombre y firma autógrafa del representante legal/persona natural/representante forma asociativa


