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OFERTA TÉCNICA
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”
Barranquilla, __ de _______ de 2020

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Dirección General Marítima - DIMAR
Cuidad.-

Asunto: Proceso de Contratación de Mínima Cuantía (MC-142-GINRED3-2020)
A continuación, se describen las especificaciones técnicas mínimas establecidas por la Entidad para Contratar la adquisición de Adquisición e instalación de mobiliario para el Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 3 y sus Unidades adscritas, con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo “A” así:
ANEXO TÉCNICO “A”
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Nota 1. El proponente no podrá ofertar valores que excedan el valor asignado por cada itm del precio promedio de mercado, so pena de rechazo de la oferta. 
GINRED3 se reserva el derecho de rechazar directamente a través del supervisor, los bienes y/o servicios objeto del contrato, si estos no cumplen con las especificaciones establecidas, evento en el cual, el contratista queda obligado a que se ajusten exactamente a lo requerido y ofrecido, dentro de los cinco (5) días hábiles, una vez efectuado el requerimiento por parte de la Entidad.
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1. En mi calidad de proponente, manifiesto que conozco y comprendo cada una de las especificaciones técnicas aquí descritas y me comprometo a cumplir con cada una de ellas en los servicios que prestaré, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso.

________________________________________________________________ 
Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad: 
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Silla interlocutora movie a soporte a diferentes estilos de trabajo y actividades. Su diseño 

ergonómico y de fácil almacenamiento se adapta a salas de reunión, auditorios y oficinas.                                                                              

Especificaciones Técnicas:



  Carcasa Plástica: Polipropileno.

Estructura: Tubería CR diámetro 7/8" calibre 16.

Recubrimiento: Pintura electrostática.

Tapón espaldar: En polipropileno, necesarios para versión de silla sin brazos.

Opcional: Asiento: Espuma laminado 2 cm densidad 40.

Espaldar: Espuma laminado 2 cm densidad 30.

Botas: Semi esféricas en polipropileno.                                                                                                                                   

Medidas generales:

Ancho: 49,7 cm

Profundidad:  49,7 cm

Altura: 78,9 cm

1 unidad 
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tandem movie  de 4 puestos una propuesta sutil y sobria de mobiliario para áreas de recepción y 

salas de espera. Ofrece comodidad y bienestar a los usuarios. Especificaciones Técnicas:



  Carcasa Plástica: Polipropileno.

Estructura: Tubería CR diámetro 7/8" calibre 16.

Recubrimiento: Pintura electrostática.

Tapón espaldar: En polipropileno, necesarios para versión de silla sin brazos.

Opcional: Asiento: Espuma laminado 2 cm densidad 40.

Espaldar: Espuma laminado 2 cm densidad 30.

Botas: Semi esféricas en polipropileno.                                                                                                                                   

Medidas generales:

Ancho: 49,7 cm

Profundidad:  49,7 cm

Altura: 78,9 cm

1 unidad 
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silla ejecutiva wise alta está diseñada para ajustarse a diversos estilos de trabajo, garantizando un 

confort duradero y una óptima postura corporal.                                                                                                                                      

Especificaciones Técnicas:

Asiento Interno: Madera laminada contrachapada.

Espuma Asiento: Poliuretano inyectado densidad 50.

Espaldar: Malla autoportante de poliéster.

Estructura asiento: Nylon y Polipropileno inyectado.

Estructura espaldar: Nylon.

Cabecero: Espuma y malla elástica de poliéster. Solo aplica para wise alta.

Base: Nylon inyectado.

Apoyo lumbar: Espuma de poliuretano.

Apoyabrazos: Soporte: nylon.

Regulable en altura ancho y giro: Pad: poliuretano.

Mecanismo: Syncro con bloqueo en cuatro posiciones, sistema anti golpe y regulación de tensión.

Rodachinas: Nylon con recubrimiento en poliuretano.

posición y regulación de tensión.                                                                                                                                            

Ancho: 29 cm

Profundidad:  65 cm

1 unidad 
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Division piso techo en vidrio Fachada Alto 0.9 X 2.38Montante. Vidrio Sencillo / Prin. Vidrio Sencillo 

con perfileria en aluminio                    

1 unidad 
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Base Cama para alojamiento  1,20 x 1.90 / Microfibra Negra 1 unidad 
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Pantalla  TV 55"- 4K - UHD Plano  - VIDEO : PROCEDADOR UHD - HDR - FUNCIONES SMART 

HUB - DISEÑO DELGADO - RESOLUCION 3,840 x 2,160 - Navegador web : Si -  CONECTIVIDAD 

(HDMI 3, USB 2, Entrada para componente (Y/Pb/Pr)1 -  

1 unidad 
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Puesto de trabajo fit de 180x180 + Almacenamiento credenza, compuesto por:  

superficie 1.8m fit rt acabado/formica, profundidad/0.7, perforacion/lateral,                         

superficie 1.2m fit rt acabado/formica profundidad/0.6, almacenamiento retorno 

tipo credenza de 1.5m fit rt herraje/blanco, frente/formica, entrepaño/formica, 

archivador/archivador 700, sentido/derecho, faldon 1.60m fit rt herraje/blanco, 

acabado/formica,                         

bajante caja lat.costado madera fit rt herraje/blanco,                         

viga 1.548m fit rt herraje/blanco,                         

caja electrica fit rt herraje/blanco, tipo/lateral costado madera,                         

base remate madera fit rt acabado/formica, profundidad/0.7,                                                                                                                                   

Acabados:                                                                                                                                                                                                                                          

Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y 

balance (opción de tablero melamínico 25mm).

PVC en 2mm de espesor. color brown oak o a eleccion de cliente   Herrajes y 

perfileria : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostatica

1 unidad 

2

Puesto de trabajo fit de 150 x 150,superficie 1.5m fit rt acabado/formica olive 

elm, profundidad/0.6, perforacion/lateral, superficie retorno 0.9m fit rt 

acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, faldon 1.30m fit rt herraje/blanco, 

acabado/formica olive elm,viga 1.248m fit rt herraje/blanco,                         

caja electrica fit rt herraje/blanco, tipo/lateral costado madera,base remate 

madera fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, archivador 2x1 0.35m 

herraje/aluminio, frente/metalico aluminio, pedestal/si,                         

1 unidad 
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Puesto en L fit de 150 x 150 compuesto por: superficie 1.5m fit rt 

acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, perforacion/lateral, pantalla faldon 

1.30x1.00m fit rt herraje/blanco, acabado/formica olive elm,                         

superficie 0.9m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6,                        

bajante caja lat.costado metalico fit rt herraje/blanco,                         

base rem. c.elec rectangular en u fit rt herraje/blanco, profundidad/0.6,                         

archivador 2x1 0.35m herraje/aluminio, frente/metalico aluminio, pedestal/si,                                                                                                                                                   

Acabados:                                                                                                                                                                                                                                          

Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y 

balance (opción de tablero melamínico 25mm).

PVC en 2mm de espesor. color brown oak o a eleccion de cliente   Herrajes y 

perfileria : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostatica

1 unidad 

ITM
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puestos operativos fit de 150 x 60 compuestos por: faldon 1.30m fit rt 

herraje/blanco, acabado/formica olive elm,                         

pantalla lateral h:1.0m fit rt herraje/blanco, acabado pantalla/sint.silvertex plata, 

configuracion/compartida, ancho/0.6,                         

superficie 1.5m fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, 

perforacion/frontal,                         

canaleta media 1.5m fit rt herraje/blanco,                         

bajante medio fit rt herraje/blanco,                         

tapa pasacables electrificacion/blanca,                         

base remate rectangular en u fit rt herraje/blanco, profundidad/0.6, archivador 

2x1 0.35m herraje/aluminio, frente/metalico aluminio, pedestal/si,  Acabados:                                                                                                                                                                                                                                          

Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y 

balance (opción de tablero melamínico 25mm).

PVC en 2mm de espesor. color brown oak o a eleccion de cliente   Herrajes y 

perfileria : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostatica                       

1 unidad 
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puesto secretarial fit de 150 x 150 compuestos por: superficie 1.5m fit rt 

acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, perforacion/lateral, superficie 0.9m 

fit rt acabado/formica olive elm, profundidad/0.6, faldon 1.30m fit rt 

herraje/blanco, acabado/formica olive elm,bajante caja lat.costado metalico fit rt 

herraje/blanco,                         

viga 1.248m fit rt herraje/blanco,base remate rectangular en u fit rt 

herraje/blanco, profundidad/0.6,                         

archivador 2x1 0.35m herraje/aluminio, frente/metalico aluminio, pedestal/si,                                                                                                                                     

Acabados:                                                                                                                                                                                                                                          

Formica: laminado de alta presion de 25mm Tablex 25mm con fórmica F8 y 

balance (opción de tablero melamínico 25mm).

PVC en 2mm de espesor. color brown oak o a eleccion de cliente   Herrajes y 

perfileria : Tubo CR 2"x1" Cal 18 pintados con pintura electrostatica

1 unidad 
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Mesa de juntas aire de 10 puestos de 3200x1200mm  h:730mm  conformada 

por estructura con bases entamboradas en formic,con perfilería perimetral y 

bajante integrada. superficies en tablex 25mm+ fórmica y dos tapa pasacables 

fit con canaleta pre troqueles. (retie)

Acabados: formica Brown Oak- herraje en pintura electrostática negra

1 unidad 
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Silla ejecutiva wish es ergonómica y tiene un diseño atemporal, que la hacen 

una solución completa para el mundo corporativo.con brazos graduables y 

soporte lumbar,    Especificaciones tecnicas:                                                                                              

Asiento interno: Madera laminada contrachapada.



Espuma asiento: Poliuretano inyectado, densidad 50.

Espaldar: Malla autoportante en poliéster.

Estructura asiento: Nylon y polipropileno inyectado.

Estructura espaldar: Nylon.

Base: Nylon inyectado.

Apoyo lumbar: Espuma de poliuretano.

Apoyabrazos regulables en altura: Nylon y pad en poliuretano.

Mecanismo: Syncro con bloqueo en tres posiciones, con sistema anti golpe y 

regulación de tensión.

Rodachinas: Nylon.                                                                                                                                                         

Medidas generales:



Ancho: 45.5 cm

Profundidad:  65 cm

Altura: 93 cm

1 unidad 
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Silla ejecutiva troya alta sin brazos, Posee diferentes tamaños y mecanismos 

que benefician al usuario en un tiempo prolongado de uso.                                                                                                                                                                                           

Especificaciones Técnicas:



Asiento interno: Madera contrachapada.

Espuma asiento: Espuma de poliuretano inyectada densidad 60.

Espaldar interno: Polipropileno inyectado.

Espuma espaldar: Espuma de poliuretano laminada

densidad 26.

Cobertor asiento y espaldar: Polipropileno inyectado.

Base: Inyectada en Nylon - opcional cromo.

Mecanismo: Contacto permanente con reclinación de espaldar por medio de 

palanca. Regulación de altura del espaldar por perilla lateral.

Apoyabrazos: Inyectada en Nylon - opcional cromo.

- Sin apoyabrazos.

Rodachinas: Nylon - opcional rodachinas piso duro con autofreno                                                                                                                 

Medidas generales:



Ancho: 45 cm

Profundidad:  60 cm

Altura: 96 cm

1 unidad 


