FORMULARIO No. 5
ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS

Yo,  _____________________________________en mi condición de _______________________________de ______________________________________, declaro y acepto conocer íntegramente el contenido de todas y cada una de las especificaciones técnicas así como de los ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS detallados en la invitación que rige el proceso de ______________________________________________________________________________________________________________ y contenidos en el

 1 – ANEXO TECNICO -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS
 De igual manera, manifiesto haber efectuado en forma personal, un análisis detallado, minucioso y exhaustivo de las especificaciones técnicas contenidas en el ANEXO 1 – ANEXO TECNICO “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS”, lo que indica expresamente, que bajo ningún motivo me exonero de la responsabilidad que me acude a su cumplimiento.
Con la suscripción del presente Formulario, en forma voluntaria e irrevocable, ACEPTO las especificaciones técnicas mínimas requeridas planteadas por la MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA EJERCITO- DISPENSARIO MEDICO SUR OCCIDENTE “HEROES DE SUMAPAZ” a través de la Solicitud de Oferta  contenidas en  el ANEXO 1 – ANEXO TECNICO -ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS, y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso; en consecuencia ME COMPROMETO A DARLES ESTRICTO CUMPLIMIENTO.
	DESCRIPCIÓN
	ACEPTACIÓN EXPRESA

	
1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS EN LA INVITACIÓN CUYO OBJETO ES ___________________________
	
SI ACEPTO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS DEL ANEXO 1 



Cordialmente,	

REPRESENTANTE LEGAL 
Nombre
Identificación
Razón social









ANEXO Nº1 


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS 
Las condiciones técnicas del objeto a contratar se encuentran descritas de acuerdo al siguiente orden, así
1. ESPECIFICACIONES TECNICAS

De acuerdo a las necesidades manifestadas en el presente estudio previo, se estableció el requerimiento para efectuar mantenimiento y adecuación de las áreas de salas de RX de los Establecimiento de Sanidad Militar BAS13 y DMGEM, por ello el futuro contratista debe cumplir como mínimo con las características y requisitos técnicos exigidos en el pliego de condiciones y demás anexos técnicos exigidos. 
SALAS DE RX DISPENSARIO MEDICO CANTON NORTE – BAS13
	NECESIDADES DISPENSARIO MÉDICO CANTON NORTE
	

	 1.0 
	 REPLANTEO 
	
UND
	CANTIDAD

	 1.1 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL EN AREAS A INTERVENIR PARA PROTECCION  DE EQUIPOS pavco o equivalente.
	m2
	    20,00 

	 1.2 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE AREAS A INTERVENIR ( incluye todos los accesorios para su correcta instalacion)
	m2
	    30,00 

	 2.0 
	 PRELIMINARES 
	 
	 

	 2.1 
	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERIA correspondientes a poceta de lavado ubicada en baño y soportes de mesones  (Incluye cargue y retiro de escombros) No representa afectacion estructural del ESM.
	m2
	    10,00 

	 2.2 
	RETIRO DE CAPAS DE PINTURA Y PAÑETE DETERIORADA POR HUMEDAD (incluye raspado, lijado, cargue y retiro de escombros)
	m2
	      6,00 

	 2.3 
	DEMOLICIÓN  ENCHAPE  DE  PISOS, MUROS  Y  GUARDA  ESCOBA  (Incluye  cargue  y  retiro  de  escombros).
	m2
	      6,00 

	 2.4 
	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO. (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	m2 
	    15,00 

	 2.5 
	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO. (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	ml
	    10,00 

	 2.6 
	ANULACION DE PUNTOS HIDRAULICOS (Incluye tapon sanitario, soldadura, limpiador y resane de pared o piso)
	Und
	      1,00 

	 2.7 
	ANULACION DE PUNTOS SANITARIOS (Incluye tapon sanitario, soldadura, limpiador y resane de pared o piso)
	Und
	      1,00 

	 2.8 
	DEMOLICIÓN DE MESONES a=0.60 m. (Incluye cargue y retiro de escombros).
	m2
	      4,50 

	 2.9 
	DEMOLICIÓN DE CARCAMO EN CONCRETO con alturas entre .30 y .60 cm . (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	ml
	    17,00 

	 2.10 
	DEMOLICIÓN DE POCETA (Incluye cargue y retiro de escombros).
	m2
	      2,10 

	 2.11 
	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	Und
	      2,00 

	 2.12 
	DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	m2
	      1,00 

	 2.13 
	DESMONTE Y RETIRO DE PERSIANA (Incluye retiro de escombros y material).
	Und
	      1,00 

	 2.14 
	DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLE DE MADERA O GABINETE (Incluye retiro de escombros y material).
	Und
	      3,00 

	 2.15 
	DESMONTE Y RETIRO DE REJILLA DE SIFON DE 2" (Incluye retiro de escombros y material).
	Und
	      1,00 

	 2.16 
	DESMONTE Y RETIRO DE REJILLA DE SIFON DE 3" (Incluye retiro de escombros y material).
	Und
	      1,00 

	 2.17 
	DESMONTE DE CARCAMO METALICO.  (Incluye, cargue y retiro de escombros y material).
	ml
	    17,00 

	 2.18 
	DESMONTE Y REUBICACION DE PUNTOS DE RED (incluye desmonte, regatas, accesorios, canaletas, resane, acabado de pared y demas actividades para su correcto funcionamiento)
	Und
	      7,00 

	 2.19 
	DESMONTE DE EQUIPOS RADIOLOGIA (incluye desmonte de accesorios, resane y acabado de pared)
	Und
	      6,00 

	 2.20 
	MANTENIMIENTO  DE  CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, pintura poliuretano, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).
	Und
	      5,00 

	 2.21 
	MANTENIMIENTO  DE  PUERTA SALA RX - Incluye desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, pintura, reinstalación y demas actividades para su correcto funcionamiento).
	Und
	      1,00 

	 2.22 
	MANTENIMIENTO  DE  TOMACORRIENTE ELECTRICA  - Incluye desmonte, limpieza, accesorios y demas actividades para su correcto funcionamiento)
	Und
	    12,00 

	 3.0 
	 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS 
	 
	 

	 3.1 
	SUMINISTRO Y ADECUACION DE PUNTO HIDRAULICO PARA APARATOS SANITARIOS (Incluye regatas, resanes y demas accesorios y actividades para su correcta ejecucion y funcionamiento.
	Und
	      1,00 

	 3.2 
	SUMINISTRO Y ADECUACION DE PUNTO DESAGUE PARA APARATOS SANITARIOS DE 2" A 3" (Incluye regatas, resanes y demas accesorios y actividades para su correcta ejecucion y funcionamiento.
	Und
	      1,00 

	 3.3 
	TUBERIA PVC  2" A 3" (Red sanitaria) Incluye excavación manual, relleno inicial en base granular B-200 compactado, instalación  y accesorios.
	ml
	      3,00 

	 3.4 
	TUBERIA PVC  1/2" (Hidraulico) Incluye excavación manual, relleno inicial en base, instalación  y accesorios.
	ml 
	      3,00 

	 3.5 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 2" O 3" EN ALUMINIO (incluye accesorios y actividades para su correcto funcionamiento e instalacion).
	Und
	      2,00 

	 4.0 
	 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
	 
	 

	 4.1 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD 8 mm. DOBLE CARA Y COLUMNETA (Perfileria Cal. 24 cada 60 cm.)  Incluye tres manos de pintura (1 Intervinilo y 2 Aeroflex) y demas elementos para su correcto montaje.
	m2
	      4,00 

	 4.2 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO SUPERBOARD 8 mm. UNA CARA PARA  CANALETAS (Perfileria Cal. 24)  Incluye pintura y demas elementos para su correcto montaje y funcionamiento.
	m2
	      9,00 

	 4.3 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO TIPO VINILICO HOMOGENEO COMPACTO NO CONDUCTIVO (incluye todos los accesorios y matriales para su correcta instalacion)
	m2
	    31,41 

	 4.4 
	ALISTADO DE PISO CON BASE CON MASTICO INC MAT 
	m2
	    31,41 

	 4.5 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL RINCONERO PARA PISO EN MEDIA CAÑA (incluye todos los accesorios y matriales para su correcta instalacion)
	ml
	    23,04 

	 4.6 
	PAÑETE LISO MUROS 1:3 Impermeabilizado >1 cm. (Incluye filos y dilataciones)
	m2
	    12,00 

	 4.7 
	ESTUCO PLASTICO Y PINTURA EPOXICA A TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi a base de agua resistente a la humedad grasas,vapordeagua y formacion de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color a eleccion 
	m2
	    65,00 

	 4.8 
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre Muro Interior (Incluye estuco,1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	m2
	  165,00 

	 4.9 
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Sobre cielo raso (Incluye estuco,1 mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura tipo 1, filos y dilataciones).
	m2
	    65,00 

	 4.10 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE MUROS FORMATO 30x30 y/o similar color a elegir ( incluye boquilla, pegante y demas elementos para su correcto montaje)
	m2
	      6,00 

	 4.11 
	SUMINISTRO Y APLICACIÓN  DE PINTURA TIPO ESMALTE 3 manos sobre barandas y/o marcos metálicos. Color a elección.
	ml
	    28,00 

	 4.12 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL VINISOL PARA MUROS colos y diseño a eleccion. 
	m2
	    20,00 

	 4.13 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION SEGÚN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
	Glb
	      1,00 

	 5.0 
	 APARATOS SANITARIOS 
	 
	 

	 5.1 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO tipo corona o similar color blanco. (Incluye válvula, conexiones a redes, acoples, regatas, resanes y demás actividades y accesorios para su correcto funcionamiento y montaje.
	Und
	      1,00 

	 5.2 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS  DE PEDESTAL tipo corona o similar color blanco. (Incluye conexiones a redes, acoples, regatas, resanes, grifería y demás actividades y accesorios para su correcto funcionamiento y montaje.
	Und
	      1,00 

	 6.0 
	 CARPINTERIA METALICA 
	 
	 

	 6.1 
	VENTANA EN ALUMINIO A COLOR Y VIDRIO CRUDO 5mm (Incluye marco en perfileria calibre 18). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación, resane de muro y pintura.
	m2
	      1,40 

	 7.0. 
	 INSTALACIONES ELECTRICAS 
	 
	 

	 7.1 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE, POLO A TIERRA  EN TUBERIA CONDUIT PVC (incluye todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento
	Und
	    10,00 

	
7.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CON DIVISION DE 60x40mm. (incluye accesorios de fijacion, uniones, derivaciones en T, ángulos externos, ángulos internos, tapas finales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	ml
	    37,00 

	7.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE NUMERO 12 PARA ADECUACIONES
	ml
	    65,00 

	
7.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, (incluye accesorios de fijación, conexión y correcto funcionamiento)
	Und
	      5,00 

	7.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA  Potencia 18 W, (incluye accesorios de fijación, conexión y correcto funcionamiento)
	Und
	      5,00 

	7.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 8 CIRCUITOS CON PUERTA. (Incluye todos los accesorios y actividades para su correcta instalación y funcionamiento)
 Nota: El tablero actual esta en mal estado, por lo cual se requiere su cambio con caracteristicas similares a la existente.
	Und
	      1,00 

	7.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER O INTERRUPTOR. (Incluye todos los accesorios y actividades para su correcta instalación y funcionamiento)
 Nota: Los breakers actuales estan en mal estado, por lo cual se requiere su cambio con caracteristicas similares a los existentes.
	Und
	      6,00 

	7.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOTALIZADOR. (Incluye todos los accesorios y actividades para su correcta instalación y funcionamiento)
 Nota: El totalizador actual esta en mal estado, por lo cual se requiere su cambio con caracteristicas similares a la existente.
	Und
	      1,00 

	7.9
	ORGANIZACIÓN DE CABLES EN CANALETA (incluye todos los accesorios y actividades para su correcta ejecucion y funcionamiento)  
 Nota: La red y cables existentes no se encuentran organizados.
	ml
	    25,00 

	7.10
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE SWITCH EXISTENTES ( incluye desmonte, regatas, accesorios, resane, acabado de pared y demas actividades para su correcta instalacion y funcionamiento)
Nota: El tablero actual esta en mal estado, por lo cual se requiere su cambio con caracteristicas similares a la existente.
	Und
	      1,00 

	 7.11 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED RECARGABLE 2.4 W. (incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	Und
	      1,00 


EVIDENCIA FOTOGRAFICA
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SALAS DE RX DISPENSARIO MEDICO MÉDICO GILBERTO ECHEVERRY MEJIA – DMGEM
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	
UND
	CANT.

	 1.0 
	 REPLANTEO 
	 
	 

	 1.1 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL EN AREAS A INTERVENIR PARA PROTECCION  DE EQUIPOS pavco o equivalente.
	m2
	      8,00 

	 1.2 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION DE AREAS A INTERVENIR ( incluye todos los accesorios para su correcta instalacion)
	m2
	      4,00 

	 2.0 
	 PRELIMINARES 
	 
	 

	 2.1 
	DEMOLICIÓN DE MEDIA CAÑA EN GRANITO. (Incluye, cargue y retiro de escombros).
	ml
	      6,00 

	 2.2 
	DEMOLICIÓN  GUARDA  ESCOBA  (Incluye  cargue  y  retiro  de  escombros).
	ml
	    25,00 

	 2.3 
	DEMOLICIÓN  ALISTADO DE PISO  (Incluye  cargue  y  retiro  de  escombros).
	m2
	      3,00 

	 2.4 
	MANTENIMIENTO  DE  PUERTA PLOMADA SALA RX - Incluye desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, pintura, reinstalación y demas actividades para su correcto funcionamiento).
	Und
	      1,00 

	 2.5 
	DESMONTE Y RETIRO DE VENTANERIA (Incluye cargue y retiro de material desmontado).
	m2
	      1,00 

	 2.6 
	MANTENIMIENTO  DE  CARPINTERÍA MADERA - Incluye desmonte,  limpieza, remoción de pintura, lijada, pintura poliuretano, tintilla selladora, sellador lijable, laca y reinstalación).
	Und
	      5,00 

	 2.7 
	DESMONTE Y RETIRO DE MUEBLE DE MADERA O GABINETE (Incluye retiro de escombros y material).
	Und
	      1,00 

	 2.8 
	DESMONTE DE CARCAMO METALICO.  (Incluye, cargue y retiro de escombros y material).
	ml
	    15,00 

	 2.9 
	MANTENIMIENTO  DE  TOMACORRIENTE ELECTRICA  - Incluye desmonte, limpieza, accesorios y demas actividades para su correcto funcionamiento)
	Und
	      8,00 

	 2.10 
	DESMONTE Y REUBICACION DE PUNTOS DE RED (incluye desmonte, regatas, accesorios, canaletas, resane, acabado de pared y demas actividades para su correcto funcionamiento)
	Und
	      1,00 

	 2.11 
	DESMONTE DE CANALETA PASTICA O METALICA.  (Incluye, cargue y retiro de escombros y material).
	ml
	    10,00 

	 2.12 
	DESMONTE DE LAMPARA TUBULAR EXISTENTE.  (Incluye, cargue y retiro de escombros y material).
	Und
	      1,00 

	 2.13 
	DESMONTE DE EQUIPOS RADIOLOGIA (incluye desmonte de accesorios, resane y acabado de pared)
	Und
	      5,00 

	 2.14 
	DESMONTE DE EQUIPO RX  (incluye desmonte de accesorios, resane y acabado de pared)
	Und
	      1,00 

	 3.0 
	 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 
	 
	 

	 3.1 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC (Incluye piezas, estructura, accesorios y demás actividades para su correcta instalación)
	m2
	    27,40 

	 3.2 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO HOMOGENEO COMPACTO CONDUCTIVO (incluye todos los accesorios y matriales para su correcta instalacion) 
	m2 
	    31,50 

	 3.3 
	ALISTADO DE PISO CON BASE CON MASTICO INC MAT 
	m2
	    31,50 

	 3.4 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERFIL RINCONERO PARA PISO EN MEDIA CAÑA (incluye todos los accesorios y matriales para su correcta instalacion)
	ml
	    23,45 

	 3.5 
	ESTUCO PLASTICO Y PINTURA EPOXICA A TRES MANOS SOBRE MURO INTERIOR (incluye estuco plástico, una mano en pintura tipo 2 y dos manos en pintura epoxi a base de agua resistente a la humedad grasas,vapordeagua y formacion de hongos, con catalizador, filos y dilataciones) color a eleccion 
	m2
	    61,60 

	 3.6 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPEL VINISOL PARA MUROS colos y diseño a eleccion. 
	m2
	    15,00 

	 3.7 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION SEGÚN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
	Glb
	      1,00 

	 4.0 
	 CARPINTERIA METALICA 
	 
	 

	 4.1 
	VENTANA EN ALUMINIO A COLOR Y VIDRIO CRUDO 5mm (Incluye marco en perfileria calibre 18). Incluye el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, asi como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para garantizar una perfecta instalación, resane de muro y pintura.
	m2
	      3,50 

	 5.0 
	 INSTALACIONES ELECTRICAS 
	 
	 

	 5.1 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA CON DIVISION DE 60x40mm. (incluye accesorios de fijacion, uniones, derivaciones en T, ángulos externos, ángulos internos, tapas finales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	ml
	    12,00 

	 5.2 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE, POLO A TIERRA  EN TUBERIA CONDUIT PVC (incluye todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento
	Und
	      4,00 

	 5.3 
	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE NUMERO 12 PARA ADECUACIONES
	ml
	    12,00 

	 5.4 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 60X60 cm, Potencia 45 W, (incluye accesorios de fijación, conexión y correcto funcionamiento)
	Und
	      4,00 

	 5.5 
	REUBICACION Y ORGANIZACIÓN DE CABLES EN CANALETA (incluye todos los accesorios y actividades para su correcta ejecucion y funcionamiento)  
	ml
	    12,00 

	 5.6 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA LED RECARGABLE 2.4 W. (incluye accesorios de fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento)
	Und
	      1,00 
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