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	ANEXO 1A
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS




Asunto: Adquirir unidades de rescate minero para la atención de emergencias mineras, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del GSSM.  (PAA 300010125)

	Elemento  
	 Descripción  
	 Unidad de medida 

	
	
	

	BOTAS DE SEGURIDAD CAÑA ALTA TALLAS 35 a 44 (PARES)
	BOTAS DE SEGURIDAD CAÑA ALTA (PARES) TALLAS 35 a 44:
Material en PVC, Nitrilos y polímeros, calzado de seguridad completo con protección de tobillo y metatarso certificada por EN 12568, horma y ajuste preciso, plantilla cómoda para mayor comodidad y apoyo, capa intermedia de doble densidad para una óptima absorción de impactos, suela con clasificación SRC para protección antideslizante en cualquier terreno, indicadores de desgaste de la banda de rodadura para advertir cuándo es el momento de reemplazar, dieléctrica con resistencia al aceite, grasas y productos químicos, que cumpla la norma EN-12568, ASTM F 2412-11 y F 2413-11, suela antideslizante que cumpla la norma ASTM F 1677- 05, color negro o gris, talla mínima 35   y  máxima   44,  las cantidades, según tallas las define la entidad.
	 Ud. 

	 BOTAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL TALLAS  35 a 44  (PARES) 
	BOTAS DE SEGURIDAD DE MATERIAL TALLAS      35   a   44   (PARES):  CORTE
EXTERNO: Elaborada en cuero nobuck marrón calibre 1.8 - 2.0 mm, con Combinación de cuero napa negro en cordoneras y tejido de punto 100% poliéster texturizado en cuello, lengüeta y micropiel en puntera y talón con cinta reflectiva en laterales. FORRO INTERNO: Elaborada en tejido de punto 100% poliéster texturizado con suplemento en espuma calibre 4 mm, abullonado con lámina de espuma de polietileno en diferentes calibres y tela no tejida 100% poliéster que proporciona comodidad al zapato. OJALETES: Pasadores en reata naranja de alta calidad de 1 cm de ancho con cordonera plástica toger. No conductores de Electricidad. CONTRAFUERTE: Lámina en poliéster no tejido con adhesivo solvente que suministra alta protección al talón. PUNTERA: Puntera de composite resistentes al impacto y a la compresión. PLANTILLA: Interna: Lámina de Strobell calibre 2,5 mm. Externa: Elaborada en poliuretano (PU), preformada, anatómica con rebote en el talón para mayor confort. CINTA REFLECTIVA: La Reflectividad promedio es de 425 cd/lux/m2 en un ángulo de observación de o.20º y en ángulo de entrada de +5º SUELA: Bidensidad elaborada en poliuretano (PU/PU), inyectada directamente al corte, bicolor (Negro /Negro), antideslizante, impermeable, flexible, liviana, aislante térmica, formulada especialmente con excelente resistencia a los hidrocarburos y propiedades dieléctricas. Dureza parte externa piso (Compacto) 60 - 65 shore A. Dureza parte interna (Expanso) 45-55 shore
A. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA SUELA: NORMA ASTM - D5963. RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DE LA SUELA NORMA: ASTM D 1052. RESISTENCIA DE LA UNIÓN SUELA/CAPELLADA: NORMA: NTC 2038:1995. RESISTENCIA DIELÉCTRICA: NORMA: ASTM F 2412-18A y F 2413-18. RESISTENCIA DE LA PUNTERA AL IMPACTO Y LA COMPRESIÓN: NORMA: En 12568-2010. RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO NORMA: ASTM F2913.
PESO CALZADO (1 PIE): Max 560 gr  
	 Paquete * 2 unidades 

	 GUANTES DE CUERO TIPO INGENIERO POR PARES (S-M-L-XL) 
	GUANTES DE CUERO TIPO INGENIERO DE VAQUETA    POR    PARES:      -
Refuerzo exterior en cuero, - Grano superior de cuero reforzado, - Corte ergonómico magro. - Con protección de golpes en la parte superior de la mano, banda elástica en la a muñeca, refuerzo cosido en la palma - Cuero tratado para proporcionar una mayor durabilidad y resistencia a la abrasión, - Confeccionado 100% en hilo de alta resistencia al corte, a pinchazos, a la humedad, - Tallas y tamaños deben obedecer a estándares internacionales o sus equivalentes nacionales, - Garantía mínima en almacenamiento 1 año.
	 Ud. 

	 GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO CON CORDÓN 
	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE CLARO CON CORDÓN: Gafas de
seguridad Antirrayaduras en Policarbonato, Resistentes a impactos y salpicaduras, Protección al 99,9 % a los rayos UV, en presentación individual y empaque trasparente.

Construcción envolvente de policarbonato fuerte y duradero, que protejan de amenazas de proyección directas y periféricas.
Ancho de la montura de 144 mm que se ajuste a cualquier tipo de rostro o tamaño de cabeza.
Diseñada especialmente para trabajo duro con metal, en ambientes de alta humedad, con alto nivel de cobertura antiempañante, igualmente para
trabajar   bajo   luces   brillantes  en interiores
	 Ud. 

	 GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO CON CORDÓN 
	GAFAS DE SEGURIDAD LENTE OSCURO CON CORDÓN: Gafas
de seguridad lente Oscuro, Antirrayaduras en Policarbonato, marco en Nylon, protección lateral, Resistentes a impactos y salpicaduras, Protección al 99,9 % a los rayos UV, con cordón, deben venir en presentación unitaria y empaque transparente.

Construcción envolvente de policarbonato fuerte y duradero, que protejan de amenazas de proyección directas y periféricas.
Ancho de la montura de 144 mm que se ajuste a cualquier tipo de rostro o tamaño de cabeza.
Diseñada especialmente para trabajo duro con metal, en ambientes de alta humedad, con alto nivel de cobertura antiempañante, igualmente para trabajar bajo luces brillantes en
interiores
	 Ud. 

	 MASCARILLA DE SILICON  MEDIA CARA CONTRA POLVOS Y/O VAPORES  
	MASCARILLA DE SILICON MEDIA
CARA: Pieza facial de media cara doble cartucho, con filtros para material particulado dependiendo del filtro o cartucho ofrece protección contra ciertos gases, vapores, y material particulado como neblina, polvo y humos. Composición: Fabricada en silicona, Acorde con las especificaciones NIOSH/MSHA      y     EN140:1998,
Normas  42  CFR  Parte  84 NIOSH USA NBR 13696 y 13697 Brasil, 29 CFR Parte 1910.34 OSHA de USA.
Este producto debe ser compatible para el uso con los cartuchos repuesto contra vapores orgánicos y cartuchos contra material particulado del presente contrato. Incluir un (1) par de filtros para gases y vapores orgánicos. CARTUCHO REPUESTO PARA VAPORES    ORGÁNICOS:    Filtro
cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos, acorde con las especificaciones NIOSH/MSHA. TC-23C-1064, 42 CFR Parte 84 NIOSH   USA   y   29   CFR   Parte
1910.34 OSHA de USA. Aprobado para protección respiratoria contra no más de 500 ppm de vapores orgánicos y contra no más de: 5 ppm. de cloro, 25 ppm. de cloruro de hidrogeno y 25 ppm. de dióxido de azufre. Este producto debe ser compatible para el uso con la mascarilla de Silicón media cara y respirador cara completa del presente contrato, su presentación debe ser por pares. *Cartucho para
respiradores   con   conexión   Tipo Bayoneta *Para Vapores orgánicos, Cloro, Dióxido de Azufre, Ácido Clorhídrico, Ácido Sulfhídrico, Ácido Fluorhídrico, Amoníaco,
Metilamina, Formaldehídos, Fluoruro de Hidrógeno y Gases Nitrosos NO2, pinturas, lacas, esmaltes   y   asbestos   *  Vapores
inorgánicos y gases ácidos.
	 Pares 

	 RESPIRADOR CARA COMPLETA (FULL FACE) 
	RESPIRADOR CARA COMPLETA:
Equipo de protección respiratoria tipo full face fabricado en material de silicona que este diseñado con arnés de cuatro puntos de apoyo de tres tamaños, también con copa nasal y válvulas de baja resistencia en el proceso de inhalación y exhalación, que permita un mayor rendimiento al usuario en sus tareas cotidianas y actividades forzadas, se requiere que el lente cuente con corrección Óptica del lente facial que suprima la distorsión de visión restando las molestias de fatiga ocular, dolor de cabeza, accidentes por percepción. Se requiere que el lente este fabricado en policarbonato resistente a rayaduras y sin distorsión cumpliendo los estándares de alto impacto dispuestos por ANSI, brindando además de Protección Respiratoria, Protección Facial en trabajos de impacto. La colocación de la máscara debe ser sencilla y rápida Normado OSHA, 29 CFR parte 1910.134, estándares ANSI Z87.1+ en impacto y visión y Aprobado NIOSH bajo la norma 42CFR84. Debe incluir un par de cartuchos por cada respirador full face.
CARTUCHO REPUESTO PARA VAPORES    ORGÁNICOS:    Filtro
cartucho para vapores orgánicos y gases ácidos, acorde con las especificaciones NIOSH/MSHA. TC-23C-1064, 42 CFR Parte 84 NIOSH USA y 29 CFR Parte 1910.34    OSHA    de    USA.  Este
producto debe ser compatible para el uso con la mascarilla de Silicón media cara y respirador cara completa del presente contrato, su presentación  debe  ser  por  pares.
*Cartucho para respiradores con conexión Tipo Bayoneta *Para Vapores orgánicos, Cloro, Dióxido de Azufre, Ácido Clorhídrico, Ácido Sulfhídrico, Ácido Fluorhídrico, Amoníaco, Metilamina, Formaldehídos, Fluoruro de Hidrógeno y Gases Nitrosos NO2, pinturas, lacas, esmaltes y asbestos
*   Vapores   inorgánicos   y   gases
ácidos.
	 Ud. 

	 CARTUCHO REPUESTO PARA MASCARILLA MEDIA CARA CONTRA
GASES Y VAPORES ORGÁNICOS-PAQUETE DE 2 UNIDADES 
	CARTUCHO REPUESTO PARA VAPORES    ORGÁNICOS:    Filtro
cartucho para  vapores orgánicos y gases ácidos, acorde con las especificaciones NIOSH/MSHA. TC-23C-1064, 42 CFR Parte 84 NIOSH USA y 29 CFR Parte 1910.34    OSHA    de    USA.  Este
producto debe ser compatible para el uso con la mascarilla de Silicón media cara y respirador cara completa del presente contrato, su presentación  debe  ser  por  pares.
*Cartucho para respiradores con conexión Tipo Bayoneta *Para Vapores orgánicos, Cloro, Dióxido de Azufre, Ácido Clorhídrico, Ácido Sulfhídrico, Ácido Fluorhídrico, Amoníaco, Metilamina, Formaldehídos, Fluoruro de Hidrógeno y Gases Nitrosos NO2, pinturas, lacas, esmaltes y asbestos
*   Vapores   inorgánicos   y   gases
ácidos.
	 Ud. 

	 CARTUCHO REPUESTO PARA MASCARILLA MEDIA CARA CONTRA MATERIAL PARTICULADO-PAQUETE DE 2 UNIDADES- RESISTENTE A LA HUMEDAD 
	CARTUCHO REPUESTO PARA MASCARILLA MEDIA CARA CONTRA MATERIAL PARTICULADO RESISTENTE A
LA HUMEDAD: Cartucho P100 está fabricada a base de polímero de alta resistencia. El medio filtrante está compuesto por Nylon aleatoriamente ordenada para remover partículas respirables, Pinturas pulverizadas, humos metálicos, polvos, material particulado, neblinas. Posee un nivel de eficiencia de 99,97% para proteger contra todos los aerosoles sean estos sólidos (polvos y humos) o líquidos (rocíos y nieblas), una cubierta que protege al filtro contra la exposición a salpicaduras de agua de manera que no se moje el cuerpo filtrante. Que cumpla
42 CFR Parte 84 NIOSH USA
29 CFR Parte 1910.34 OSHA de USA
	 ud 

	 BOLSA PARA CADÁVER CALIBRE 7 CON CREMALLERA BLANCA 
	BOLSA PARA CADÁVER CALIBRE
7 CON CREMALLERA BLANCA: Bolsa para embalaje de cadáveres color blanco o negro. Debe de ser laminada y sellada al calor acorde con las normas de OSHA y EPA, Materiales lona de polipropileno de alta tenacidad, bio orientada molecularmente recubierta por una cara con una lámina de polietileno, impermeable, no combustible, tratada contra rayos ultravioletas y agentes químicos, no biodegradable, calibre 150 micras a
260 micras, lavable, cremallera central en nylon con dos deslizadores la cual permite una apertura mínima de 2.15 m de largo
* 90 cm, resistentes a temperaturas extremas y con una capacidad de carga mínima de 130 kg. Fabricada en lona enteriza sin uniones longitudinales,    6    manijas    para
transporte  en  reata poliéster  de 1" pasantes de lado a lado a modo de cincha por la parte de abajo evitando desgarres y con protección para la mano en asas de P.V.C., uniones selladas, con certificaciones de calidad nacionales o internacionales, empaque en bolsa plástica, garantía mínima: en almacenamiento de 1 año, las tallas y tamaños solicitados deben obedecer a estándares internacionales o sus equivalentes
nacionales.
	 Ud. 

	 CAMILLA DE RESCATE SKED  
	CAMILLA  DE  RESCATE  SKED:   Camilla
Sked, diseñada especialmente para alturas, espacios profundos o confinado. • El material no empieza a fundirse hasta los 232ºC. • Se puede utilizar hasta los 49ºC sin riesgo de que se agriete. • La resistencia de sus eslingas es de 2.600Kg en vertical y 4.500Kg en horizontal. • Medidas plegada: 90 x 18 x 18cm. • Medidas extendida: 185 x 60cm. • Material: Plástico polietileno de baja densidad E-Z. • Color: Naranja. • Peso: 8kg- 9kg. • Resistencia: 136kg. • Incluye los siguientes accesorios: Maleta de transporte, cinta para arrastre manual o transporte vertical, cuerda para izaje vertical, 4 cinta extra  para  porteo,  Eslingas  para  rescate
vertical y 1 mosquetón.
	 Ud. 

	 TENSIÓMETRO DIGITAL 
	TENSIÓMETRO DIGITAL: Debe alertar al usuario cuando detecta Error de Movimiento y su Guía de Ajuste de Brazalete avisa cuando no está colocado adecuadamente. Debe contar con un Brazalete Universal que se ajuste fácil y cómodamente a brazos de 22 a 42 cm de circunferencia. El equipo debe contar con 1 Monitor de presión arterial,   1   Manual   de   instrucciones,   1
Brazalete universal (22 cm a 42 cm). 4 pilas
"AA" (Alcalinas). Calibrado. El elemento debe contar con registro INVIMA
	 Ud. 

	 RODILLERAS PLÁSTICO POR PARES  
	RODILLERAS PLÁSTICO POR PARES:
Rodillera de tejido elástico con protección anatómica preformada de foam de alta densidad y protección de alto nivel 4S.
	 Ud. 

	 REATA MINERA PORTA LAMPARA Y CORREA PARA      AUTORRESCATADOR (TALLAS: S-M-L-XL) 
	REATA MINERA PORTA LAMPARA Y CORREA PARA AUTORRESCATADOR CON ANILLO EN ALUMINIO AJUSTE CON
HEBILLA: *Material en poliéster máximo 5mm *Ancho mínimo 50 mm, *Hebilla tipo aguijón. *Dotado de correas que permitan portar la lámpara minera y el autor rescatador *Una argolla "D" de acero forjado
en el costado. Ver anexo 1 denominado Anexo 1 Muestra Reata Minera
	 Ud. 

	 SEÑALIZACIÓN SCI MATERIAL HULE CALIBRE 14  JUEGO DE 7 SEÑALES 
	SEÑALIZACIÓN SCI MATERIAL HULE CALIBRE   14,   JUEGO  DE  7 SEÑALES:
Pancartas en Material de Hule de alta resistencia al desgarre de 1,1m*1,1m, de alta dureza, con soportes en tubo de aluminio de mínimo 30 milímetros. Las medidas serán de acuerdo a lo establecido en el Sistema Comando de Incidentes al
igual que el contenido que cada pancarta debe contener. Se entrega diseño
suministrado por la ANM. Ver anexodenominado ss-Anexo 2 de Especificaciones y requesitos técnicos. Señalización
	 Ud. 

	 CINTA DE ENMASCARAR  
	CINTA DE EN MASCARAR: Cinta de papel adhesiva por una sola cara con ancho mínimo de 40 milímetros y longitud hasta 40 metros, resistente a la humedad, alta resistencia muy sensible a la presión
manual.
	 Ud. 

	 CINTA PEGANTE TRASPARENTE GRUESA 2 PULGADAS  
	CINTA PEGANTE TRASPARENTE
GRUESA 2 PULGADAS: Cinta adhesiva trasparente mínimo de 45 milímetros para embalar, resistente a la humedad, longitud mínima de 40 metros que pegue bien en diferentes superficies, especialmente sobre plástico y cartón
	 Ud. 

	 CINTA AISLANTE ROLLO DE 20m*19 mm 
	CINTA AISLANTE ROLLO DE 20m*19 mm:
Cinta aislante de uso eléctrico resistente a temperaturas de ancho hasta 20 milímetros compuesto de PVC para empalmar extremos de cables de baja y alta tensión. En presentación de rollos de mínimo 9 metros.
	 Ud. 

	 CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE ROLLO DE 10 METROS  
	CINTA AISLANTE AUTOFUNDENTE
ROLLO DE 10 METROS: Cinta aislante de uso eléctrico, resistente a temperaturas de hasta 90 grados centígrados, de ancho hasta 20 milímetros compuesto de etileno y propileno, para empalmar extremos de cables de baja y alta tensión. En presentación de rollos de mínimo 9 metros de largo.
	 Ud. 

	 PANTALÓN TIPO PESCADOR IMPERMEABLE PARA INUNDACIONES TALLAS DE BOTA 39,40, 41,42 y
44  
	PANTALÓN TIPO PESCADOR IMPERMEABLE PARA INUNDACIONES:
Vadeadores con puntera y plantilla metálica, Tela PVC/Poliéster: Confeccionados en tela 100% impermeable de poliéster plastificada de PVC (cloruro de polivinilo) de 0.35 mm. de espesor, termo sellado a la bota, Pantalón en PVC o Poliéster PVC con goma elástica en la cintura, Costuras cosidas y selladas.   Para   Ambientes   de   lluvia   y
humedad.
	 Ud. 

	 OVEROL TIPO PILOTO BICOLOR, SEGÚN COLORES INSTITUCIONALES TALLA S, M, L, XL, XXL 
	OVEROL TIPO PILOTO: Bicolor
institucional, cremallera central, manga larga lisa ajustable en los puños mediante cremalleras de 15 cm de longitud con abertura de 5 cm, manga izquierda con doble bolsillo, dos bolsillos de parche parte delantera de la camisa, resorte en la parte trasera, dos bolsillos de parche traseros, dos delanteros de parche con cremallera en la parte del pantalón, cremalleras laterales en las botas, cinta reflectiva en las piernas, brazos, espalda y pecho, en tela dril de alta resistencia, refuerzo acolchado en hombros, codos y rodillas; con logo de la entidad bordados de color blanco. La cinta reflectiva debe ser de mínimo 500 candelas y un ancho de 2 pulgadas. Para el caso de tallas grandes la espalda debe contar con al menos 6 cm más de ancho. Con logos institucionales en los dos brazos, en la espalda y pecho de acuerdo a modelo que se entregue. Se entrega muestra suministrada por la ANM en calidad de préstamo.
Composición 55 a 65 %  Algodón El resto Poliéster hasta completar el 100%
Tipo de tejido Sarga (diagonal) 3 x 1 Izquierdo
Resistencia a la tensión en N Urdimbre Mínimo 400
Trama Mínimo 400
Resistencia al desgarre en N Urdimbre Mínimo 28
Trama Mínimo 28
Peso, en g/m² Mínimo 240
Cambio dimensional en urdimbre y trama, en % ± 2
Resistencia al deslizamiento de los Hilos en la costura en N, Mínimo
178
Rigidez de la tela en g 200 a 400
Solidez del color al lavado después de tres ciclos.
Tipo de lavado 3 A
Cambio de color Mínimo 4
Manchado     Mínimo 4
Solidez del color a la transpiración Cambio de color Mínimo 4
Manchado    Mínimo 4
Solidez del color a la luz Horas de exposición 80
Calificación escala de grises, Amarillo Mínimo 3
Demás colores azul oscuro 3-4
Solidez del color al frote de la tela gris y amarillo
En seco, Mínimo  4 En húmedo, colores: 4
Solidez del color al frote de la tela gris y amarillo
En seco Mínimo 4
En húmedo Mínimo 4
Solidez del color a la abrasión N° de ciclos 1000
Calificación escala de grises, Mínimo 3-4
Tendencia a la formación de motas, Mínimo 4
PH del agua extraída de la tela terminada
5,5 a 8,5
Reducción de la actividad microbiana tras 30 lavados, en % Mínimo 90    Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm, Mínimo 150
Nota 1. En las telas la mezcla de algodón con poliéster o nylon según el caso debe venir íntimamente ligada en el hilo de la tela, tanto en trama como en urdimbre.
	 Ud. 

	 OVEROL IGNIFUGO TIPO PILOTO-ROJO-TALLA S, M, L y XL 
	OVEROL IGNIFUGO TIPO PILOTO:
Composición de la Tela [%] : Viscosa FR o
Rayón FR Min. 60 – Max. 75 Aramida
Min. 20 – Max. 40 Poliamida Min. 0 – Max.10 Poliimida Min. 0 – Max. 2
Fibra Antiestática Min. 0,5
Peso [g/m2]: 230 ± 20 Tejido: Ripstop.
Número mínimo de hilos por centímetro [hilos/cm]: Urdimbre 30 y Trama 20.
Resistencia mínima a la tensión [N] (Elongación o rotura): Urdimbre 650 y Trama 650.
Resistencia mínima al desgarre [N]: Urdimbre 35 y Trama 35.
Cambio Dimensional [%] (en máquina de uso doméstico): Urdimbre Max. +/- 3 y Trama Max. +/- 3.
Resistencia mínima al deslizamiento de los hilos en las costuras [N]: Urdimbre y Trama N/A.
Resistencia a la formación de motas Min. 4
Permeabilidad al aire [ft3/min/ft2] : N/A.
Aspecto de la tela /suavidad inicial, [g] Max.
380
Después de lavar 15 ciclos. Max.
350
Solidez del color a la luz, horas de exposición. 40
Cambio de color Min. 4
Solidez del color al lavado. Tipo de lavado.
2A
Cambio de color 4
Min. 4-5
Transferencia de color Min. 4 Solidez del color a la traspiración. Cambio de color. Manchado. 4 Transferencia de color. 4
Solidez del color al frote en seco, Mínimo. 4
Solidez del color al frote en húmedo, Mínimo. 4
Ancho útil de la tela sin incluir orillos. En cm 153 ± 3
Resistencia básica a la llama: Después de 100 ciclos de lavado.
Ensayo de resistencia a la llama  exposición vertical durante 12 Seg.: Sin fusión ni goteo
Tiempo de post- llama en [s]. Máx.: 2
Longitud de carbonización [mm] Máx.: 100
Porcentaje total de quemadura corporal proyectada (prueba de
maniquí), máximo [%]: 30
Resistencia a la contracción térmica (encogimiento) [%]: Máximo 5% en las direcciones de la urdimbre y la trama.
Urdimbre Max. Trama Max.
pH del extracto acuoso de textiles, procesados en húmedo. [Unidades de pH].
Inicial. Después
de 5 lavadas.: 5,5 a 8,5
TPP con espaciador (rendimiento de propiedades
térmicas), Mínimo: N/A
TPP con contacto (rendimiento de propiedades térmicas), Mínimo: N/A
Resistente al fuego, que cumpla la Norma NFPA 2112. Cremallera: resistente al fuego y dieléctrica.
Reflectivo: propiedades ignífugas – 100% aramida, - 500 candelas/lux reflectividad. (bicolor de 2” y/o unicolor gris de 1”). Hilo: Debe resistir llama de temperatura superior a 371°C. Color rojo, cremallera central, manga larga lisa ajustable en los puños mediante cremalleras de 15 cm de longitud con abertura de 5 cm, manga izquierda con doble bolsillo, dos bolsillos de parche parte delantera de la camisa, resorte en la parte trasera, dos bolsillos de parche traseros, dos delanteros de parche con cremallera en la parte del pantalón, cremalleras laterales en las botas, cinta reflectiva en las piernas, brazos, espalda y pecho, en tela de alta resistencia, refuerzo acolchado en hombros, codos y rodillas; con logo de la entidad bordados de color blanco. La cinta reflectiva debe ser de mínimo 500 candelas y un ancho de 2 pulgadas. Con logos institucionales en los dos brazos, en la espalda y pecho de acuerdo a modelo que se entregue. Todos los componentes
ignífugos certificados, Se entrega  muestra
suministrada por la ANM en calidad de
préstamo.  Ver ss-Anexo 3 Especificaciones y Características Overol Ignifugo
	 Ud. 

	 CHALECO REFLECTIVO INSTITUCIONAL (TALLAS S, M, L, XL, XXL) 
	CHALECO REFLECTIVO – DE ALTA VISIBILIDAD- INSTITUCIONAL (TALLAS
S,M,L, XL, XXL): Con franjas reflectivas de tela de 40 milímetros de ancho que aumente visibilidad en ambiente nocturno, anterior y posterior mínimo 3, colores: verde o naranja, Peso ligero , malla transpirable, cierre en cremallera de polyester y caja de separación, con logotipo frontal de la Agencia Nacional Minera en el lado izquierdo de 8 centímetros de color Negro, Marcación posterior con nombre de la Agencia Nacional de Minería de 15 centímetros de alto por 30 centímetros. De tela tipo explorador.
Composición 55 a 65 % Algodón El resto Poliéster hasta completar el 100%
Tipo de tejido Sarga (diagonal) 3 x 1 Izquierdo
Resistencia a la tensión en N Urdimbre Mínimo 400
Trama Mínimo 400
Resistencia al desgarre en N Urdimbre Mínimo 28
Trama Mínimo 28
Peso, en g/m² Mínimo 240
Cambio dimensional en urdimbre y trama, en % ± 2
Resistencia al deslizamiento de los Hilos en la costura en N, Mínimo
178
Rigidez de la tela en g 200 a 400
Solidez del color al lavado después de tres ciclos.
Tipo de lavado 3 A
Cambio de color Mínimo 4
Manchado     Mínimo 4
Solidez del color a la transpiración Cambio de color Mínimo 4
Manchado    Mínimo 4
Solidez del color a la luz Horas de exposición 80
Calificación escala de grises, Amarillo Mínimo 3
Demás colores azul oscuro 3-4
Solidez del color al frote de la tela gris y amarillo
En seco, Mínimo  4 En húmedo, colores: 4
Solidez del color al frote de la tela gris y amarillo
En seco Mínimo 4
En húmedo Mínimo 4
Solidez del color a la abrasión N° de ciclos 1000
Calificación escala de grises, Mínimo 3-4
Tendencia a la formación de motas, Mínimo 4
PH del agua extraída de la tela terminada
5,5 a 8,5
Reducción de la actividad microbiana tras 30 lavados, en % Mínimo 90
Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm, Mínimo 150
Nota 1. En las telas la mezcla de algodón con poliéster o nylon según el caso debe venir íntimamente ligada en el hilo de la tela, tanto en trama como en urdimbre.
Que cumpla las normas: UNE-EN-ISO 20471:2013
UNE-EN-ISO 20471:2017
	 Ud. 

	 CHALECO INSTITUCIONAL EN DRILL CON FRANJAS REFLECTIVAS (TALLAS S-M-L-XL) 
	CHALECO REFLECTIVO – DE ALTA VISIBILIDAD- INSTITUCIONAL (TALLAS
S,M,L, XL, XXL): Fabricado en ALGODÓN 50 , POLIEST FIBRA 50 ± 3%, con franjas reflectivas de tela de 40 milímetros de ancho que aumente visibilidad en ambiente nocturno, anterior y posterior mínimo 3, colores: verde o naranja, Peso ligero , malla transpirable, cierre en cremallera de polyester y caja de separación, con logotipo frontal de la Agencia Nacional Minera en el lado izquierdo de 8 centímetros de color Negro, Marcación posterior con nombre de la Agencia Nacional de Minería de 15 centímetros de alto por 30 centímetros. De tela tipo explorador.
Composición 55 a 65 % Algodón El resto Poliéster hasta completar el 100%
Tipo de tejido Sarga (diagonal) 3 x 1 Izquierdo
Resistencia a la tensión en N Urdimbre Mínimo 400
Trama Mínimo 400
Resistencia al desgarre en N Urdimbre Mínimo 28
Trama Mínimo 28
Peso, en g/m² Mínimo 240
Cambio dimensional en urdimbre y trama, en % ± 2
Resistencia al deslizamiento de los Hilos en la costura en N, Mínimo
178
Rigidez de la tela en g 200 a 400
Solidez del color al lavado después de tres ciclos.
Tipo de lavado 3 A
Cambio de color Mínimo 4
Manchado     Mínimo 4
Solidez del color a la transpiración Cambio de color Mínimo 4
Manchado    Mínimo 4
Solidez del color a la luz Horas de exposición 80
Calificación escala de grises, Amarillo Mínimo 3
Demás colores azul oscuro 3-4
Solidez del color al frote de la tela gris y amarillo
En seco, Mínimo  4 En húmedo, colores: 4
Solidez del color al frote de la tela gris y amarillo
En seco Mínimo 4
En húmedo Mínimo 4
Solidez del color a la abrasión N° de ciclos 1000
Calificación escala de grises, Mínimo 3-4
Tendencia a la formación de motas, Mínimo 4
PH del agua extraída de la tela terminada
5,5 a 8,5
Reducción de la actividad microbiana tras 30 lavados, en % Mínimo 90
Ancho útil de la tela sin incluir orillos, en cm, Mínimo 150
Nota 1. En las telas la mezcla de algodón con poliéster o nylon según el caso debe venir íntimamente ligada en el hilo de la
tela, tanto en trama como en urdimbre.
	 Ud. 

	 CAMISETA TOTALMENTE BLANCA TIPO T-SHIRT BÁSICA TALLAS S, M, L, XL y XXL 
	CAMISETA TIPO T-SHIRT  BÁSICA: Color
blanca, Material: 100% algodón ó 50% algodón y 50% poliéster, Tejido de punto tipo jersey sencillo, cuello en V, Talla de acuerdo con las necesidades de la Entidad Estatal ( mínimo S y máximo XXL), mangas cortas y pueden terminar en un dobladillo de la misma tela, las prendas deben ser entregadas en forma individual y estar cubiertas de tal manera que las conserve limpias y en buen estado hasta su destino final. Las costuras deben ser alineadas sin hilos  sueltos  que  se  rompan  cuando  la
prenda   se   estire.   Se   entrega  muestra suministrada por la ANM en calidad de
préstamo.
	 Ud. 

	 PANTALONCILLO TIPO BÓXER NEGRO TALLAS S, M, L XL PARA HOMBRE 
	PANTALONCILLO TIPO BÓXER NEGRO TALLAS S, M, L XL, XXL PARA HOMBRE:
Material principal: 9% de elastómero y el resto en algodón. Elástico: 75% en algodón, 7% de elastómero y el resto en poliamida, Modelos de un solo fondo con colores sobrios, Con dos frentes, dos posteriores y una perilla. La perilla debe ir confeccionado en doble tela y su modelo deberá hormar adecuadamente la anatomía del usuario Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad, Las prendas deben ser entregadas en forma individual y estar cubiertas de tal manera que las conserve limpias y en buen
estado hasta su destino final.
	 Ud. 

	 PANTALONCILLO TIPO BÓXER NEGRO TALLAS S, M, L XL, XXL PARA DAMA 
	PANTALONCILLO TIPO BÓXER NEGRO TALLAS  S, M,  L,  XL, XXL  PARA  DAMA:
Material principal: 9% de elastómero y el resto en algodón. Elástico: 75% en algodón, 7% de elastómero y el resto en poliamida, Modelos de un solo fondo con colores sobrios, Con dos frentes, dos posteriores y una perilla. La perilla debe ir confeccionado en doble tela y su modelo deberá hormar adecuadamente la anatomía del usuario Talla: de acuerdo con las necesidades de la Entidad, Las prendas deben ser entregadas en forma individual y estar cubiertas de tal manera que las conserve limpias y en buen
estado hasta su destino final.
	 Ud. 

	 CAMISA TIPO POLO BICOLOR 
	CAMISA TIPO POLO BICOLOR (Gris y
amarillo): Camibuso tipo polo manga larga, como se muestra en la ficha técnica para hombre y mujer de bicolor institucional claro (proporcionar carta de colores para su elección) Marcado: -Bordado Logo Salvamento Minero en pecho izquierdo + Bandera Colombia Bordada en manga derecha, en la parte posterior de la chaqueta, palabra Agencia Nacional de minería bordada tamaño carta. Antes de la confección se debe pasar la confección de las muestras y su aprobación con el respectivo marcado. Ver anexo 4.
Que cumpla las normas: AATCC 20
ASTM 3774
ASTM 3776
ASTM 3775
AATCC 179 RCA - IN 202 AATCC 135
AATCC 135
ASTM 3107
ASTM 3512
ASTM 3787
AATCC 8
AATCC 61
AATCC 15
AATCC 81
Ver anexo ss-Anexo 4 Especificaciones y Características Camisa Polo
	 Ud. 

	 BALACLAVA SENCILLA 
	BALACLAVA SENCILLA: DIMENSIONES
1. La medida de la cara ovalada es de: 6cm por 13cm
2. El largo total de la prenda por centro frente es de: 47.5cm
3. Distancia en ancho del ruedo de: 43cm
4. El largo total de la prenda por centro atrás es de 47.5cm.
DESCRIPCIÓN DE CONFECCIÓN
A. Sesgo terminado de 1.5cm en ovalo de cara, pespuntado en 2 agujas
Separación de costuras de 1/8
B. Sesgo terminado de 1.5cm en ruedo de la prenda,
Pespuntado en 2 agujas. Separación de costuras de 1/8
C. Todos los cortes de la prenda unidos en Fileteadora, pespuntados en
2 agujas separación de costuras de 1/8. PESO: 75gr
Que cumpla:
UNE-EN 1149-5:2018 – NIVEL PASS.

UNE-EN ISO 11612:2018- NIVEL A1 A2 B1 C1 F1.

IEC 61482-1-1:2019 - NIVEL ATPV = 12
Cal/Cm2

IEC 61482-1-1:2019 - NIVEL ELIM = 10
Cal/Cm2.
	 Ud. 

	 PULSIOXIMETRO 
	PULSIOXIMETRO
Uso Adulto
Medición: SPO2 - frecuencia cardiaca Rangos: SPO2 mínimo (35% a 100%) y ritmo cardiaco 30  -  250  BPM,  Resolución: SPO2 1%, ritmo cardiaco +/- 1BPM
Precisión: SPO2 +/- 2% (70 - 100%), ritmo
cardiaco 30 - 99: +/- 2BPM; 100-235 +/- 2%
Pantalla: OLED - Display Indicador en pantalla de barra de frecuencia y nivel de batería Batería: dos (2) baterías AAA  Dimensiones máximas: 58x32x37mm Incluye bolsa de transporte. Calibrado El elemento debe contar con registro INVIMA
	 Ud. 

	 MALETIN PARA BOTIQUIN  
	MALETIN PARA BOTIQUIN
Maletín con correas para transportar a los hombros, con 3 compartimientos + 4 bolsillos en vinilo internos + 4 bolsillos en malla   internos   +   2   bolsillos   en  malla  externos + 1 bolsillo portadocumentos externo.
Color rojo con banda reflectiva, marcados con el nombre "BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS- ANM"
Medidas mínima 47 x 32 x 16 cm.
	 Ud. 



Los bienes deben ser entregados en las Estaciones y Puntos de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero que se enuncian a continuación:
Tabla 2. Direcciones de los puntos de entrega de los equipos y elementos adquiridos

	UBICACIÓN DE LAS ESTACIONES Y PUNTOS DE APOYO
	DIRECCIÓN DE ENTREGA

	Sede central de Seguridad y Salvamento Minero
	Avenida Calle 26 No. 59-51, Edificio ARGOS, Torre 4, Piso 8, Bogotá, Colombia

	Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Amaga (Antioquia)
	Carrera 49 # 48-45

	Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Cúcuta – El Zulia (Norte de Santander)
	Avenida Gran Colombia No. 12E-96, Edificio Bloque Térreos, Segundo Piso. Municipio de Cúcuta – Norte de Santander.

	Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Jamundí (Valle del Cauca)
	Kilómetro 3 vía Jamundí – Potrerito

	Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Nobsa (Boyacá)
	Kilómetro 5 vía Sogamoso – Nobsa Sector Chámeza

	Estación de Seguridad y Salvamento Minero de Ubaté (Cundinamarca)
	Kilómetro 1.5 vía Ubaté Bogotá Vereda Tausavita

	Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de Bucaramanga (Santander)
	Carrera 20 No. 24-71 Barrio Alarcón.

	Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de Marmato (Caldas)
	Carrera 4 calle 7 barrio la Betulia / sector el llano – Municipio Marmato Caldas.

	Punto de Apoyo de Seguridad y Salvamento Minero de Remedios (Antioquia)
	Kilómetro 3 Vía Remedios, Medellín, Vereda Otu, predio Campamento – Remedios Antioquia





CONDICIONES Y GARANTÍA MÍNIMAS: 

· La garantía mínima ofertada de cada equipo, de conformidad con lo indicado en el Anexo de Especificaciones y Requerimientos mínimos, es de dos años.
· Con la presente el proponente se compromete, en caso de quedar adjudicado a brindar capacitación de mínimo de ocho (8) horas en cada sede, en el manejo (operación), uso adecuado, cuidados y mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de los equipos.
· Los elementos que durante la garantía ofrecida presenten defectos de fabricación, deberán ser cambiados por elementos nuevos con las mismas características técnicas; dichos elementos serán suministrados por el contratista sin costo alguno para la entidad dentro de un término no superior a los quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de notificación, vía e-mail o telefónica, realizada por parte del supervisor del contrato. 
· Los costos totales cotizados deben incluir los costos que se deriven del desarrollo del objeto del contrato (como impuestos, transporte de los equipos, personal y elementos a cada uno de los puntos de entrega, etc.). 
· El contratista debe garantizar el correcto funcionamiento de los bienes a adquirir
· Los elementos que sean reemplazadas durante el término de duración de la garantía deben ser evaluadas por el supervisor del contrato
· Los elementos deben ser nuevos y en ningún caso la ANM aceptará elementos remanufacturados.
· Los elementos que contengan fecha de vencimiento, la misma no podrá ser inferior a un año, contado a partir de la entrega del elemento.




CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA. 

Firma del representante legal……………………………………… 
Nombre………………………………………… 
Identificación……………………………….
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