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FORMATO 6
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD FINAL
	MARCA
	REFERENCIA  (UN NÚMERO SERIAL, UN DATO, UN NOMBRE, QUE PERMITIRÁ LA POSTERIOR LOCALIZACIÓN DE ESTE)

	1
	Proyector de video
•  Luminosidad de 5,000 lúmenes 
•  Conectividad HDMI, inalámbrica 
•  Tamaño de imagen: 30″ a 300″ 
•  Entradas: USB-A, USB-B, VGA, RJ45, RS232C, RCA, HDMI, HDMI MHL, Mini jack, Video-RCA 
•  Conectividad inalámbrica: Sí 
•  Modo Eco: Sí 
•  Control remoto: Sí 
•  Parlante integrado: Sí 
•  Resolución nativa: 1024 × 768 px (XGA) 
•  Dimensiones (11 × 37.7 × 29.15 cm) 
•  Rango de proyección: 0.83 m a 13.86 m 
•  Relación de contraste: 15,000:1 
•  Lámpara: hasta 10,000 horas de vida útil 
•  Tipo de resolución soportada: XGA 
•  Cables incluidos 
•  Tecnología de proyección: 3LCD 
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	2
	Pantalla Interactiva
•  Pantalla 4K UHD de 65″ con tecnología IPS-ADS
•  Brillo de 400–450 nits y contraste 1200:1
•  Tecnología táctil infrarroja (40 toques simultáneos)
•  Vidrio templado antirreflejo con Optical Bonding
•  Sistema operativo Android 11 con CPU Octa-Core y 8 GB RAM
•  Aplicación i3STUDIO integrada
•  Audio integrado: 2 × 16 W + subwoofer 16 W
•  Conectividad completa (HDMI, USB-C, USB-A, VGA, LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth)
•  Funciones inteligentes: Multitarea y sensores ambientales
•  Durabilidad y bajo mantenimiento
•  Montaje y accesorios incluidos"	
•  Frecuencia de actualización: 60 Hz en resolución 4K UHD, con tiempo de respuesta típico de 8 ms.
•  Memoria interna: 8 GB de RAM DDR4.
•  Almacenamiento interno: 32 GB de ROM.
•  Opciones de expansión:
   - Ranura OPS (Open Pluggable Specification) para instalar un módulo PC y ampliar capacidad de memoria, almacenamiento y procesamiento.
   - Posibilidad de conectar dispositivos de almacenamiento externo mediante puertos USB.
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	3
	Altavoces para Auditorio (Par)
•  Woofer de 6″ y tweeter de 1″ 
•  Potencia nominal: 150 W 
•  Transformador 70/100V incluido 
•  Configuración de altavoces: 2 vías 
•  Manejo de poder (300 W programa / 600 W pico) 
•  Impedancia: 8 ohmios 
•  Blindado: sí 
•  Rango de frecuencia: 62 Hz – 20 kHz 
•  SPL máximo: 118 dB 
•  Sensibilidad: 94 dB 
•  Ángulo de cobertura: 100° H x 80° V 
•  Transversal (crossover): 1,6 kHz
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	4
	Amplificador de sonido
•  Potencia máxima de salida (Peak) de hasta 1 600 W
•  Potencia por canal (continuo y dinámico)
•  Etapa de salida Clase D con fuente de alimentación universal
•  DSP incorporado: filtros, EQ paramétrico, delay y limitador
•  Pantalla LCD grande y controles frontales
•  Entradas y salidas profesionales
•  Protección inteligente y limitación digital
•  LEDs de estado frontal
•  Dimensiones compactas y peso ligero
•  Capacidad de presets y usabilidad avanzada
•  Potencia por canal: 400 W RMS (600 W pico) a 8 Ω / 600 W RMS (800 W pico) a 4 Ω.
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Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal


NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.
NOTA 2. LAS PROPUESTAS DEBEN SER DILIGENCIADAS ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD, AL IGUAL QUE UNA (1) MARCA Y REFERENCIA (UN NÚMERO SERIAL, UN DATO, UN NOMBRE, QUE PERMITIRÁ LA POSTERIOR LOCALIZACIÓN DEL MISMO) 
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