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SECRETARÍA GENERAL

FORMATO 10

FICHA TÉCNICA REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
En el presente Anexo se determinan los requisitos técnicos mínimos que el proponente debe cumplir para SUMINISTRO PARA REALIZAR LA DOTACIÓN TECNICA, TECNOLOGICA Y DE INDUMENTARIA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

En cumplimiento de lo señalado en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, cuyo tenor exige la elaboración de las Condiciones Técnicas Exigidas de los bienes o servicios a ser adquiridos por la Entidad y su inclusión en la invitación, a continuación, se relacionan las características y especificaciones que deben reunir las empresas y/o personas naturales que presenten oferta y el personal con que cuenten, para atender el objeto del contrato, así: 

[bookmark: _Hlk157062502]Para asegurar un soporte técnico en la contratación, se requiere contratar con personas habilitadas para prestar los servicios detallados en el objeto a contratar.

El oferente debe contar con experiencia suficiente y relacionada que le facilite cumplir con el objeto del contrato.

Los elementos que se suministren deben cumplir con las normas técnicas existentes y aplicables a cada producto atendiendo las condiciones exigentes: 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIÓN TECNICA
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD
(A)

	1. DOTACION DE VESTUARIO Y TRAJES DE SEGURIDAD PARA LOS AGENTES DE TRANSITO:

	1.1
	Gorra
	Color  azul  turquí  igual material  del  pantalón  y corbata.          
Material: Algodón o poliéster
Visera: Plana o curva
Ajuste: Ajustable con velcro o broche
Insignias: Escudo de la dirección de tránsito de Colombia, nombre del departamento o ciudad, y número de identificación del agente
	UND
	135

	1.2
	Corbata
	Color  azul  turquí  del  mismo color y calidad del pantalón.
	UND
	81

	1.3
	Camisa
	Color azul celeste, dos bolsillos delanteros con tapa y  botón, cuello  con  botón, pasadores  para  presillas  y presillas (estas deben ser del color del pantalón e indicarán el    grado    del    agente    de tránsito).  
Composición de  la tela:  85%  poliéster  –  15% Algodón;    liviana (114 ± 7g/m2). Fresca por el tipo de clima del  municipio; Tejido Plano, que no se destiña o decolore.             Confección simétrica, libre de torcidos,
pliegues, costuras defectuosas y frunces en ninguna  de  sus partes.
Las costuras del cierre de los laterales  y  la  unión  de  las mangas  deben ser realizadas en fileteadora con puntada   de  seguridad, los bordes  interiores  expuestos de  la  camisa  deben  estar cosidos con hilos a tono con el color de la tela. Debe tener dos bolsillos de 13 cm x 12 cm de ancho con tapa de 12 x  5  y botón en ambos costados del  pecho, el bolsillo del lado izquierdo con una  ranura  para  colocar  el lapicero.
Mangas  largas  y  puños  con botón, en la manga derecha va cocido el Escudo y logo de los  agentes  de  tránsito (guarda en hilo plateado para los agentes y dorado para los subcomandantes), con un diámetro de 8 cm,  y  en  la
manga  izquierda, va cosido el Escudo de la república de Colombia  con  un  Diámetro de 8±1 cm. Ambos escudos cosidos  a  una  distancia  de 7±1  cm  de  la  costura  del hombro.
Botones: Incoloros (Transparentes)  cuatro huecos. 
	UND
	81

	1.4
	Pantalón
	Color  azul  turquí, confeccionado en tejido plano,     composición 96% filamento de poliéster y 4% Lycra,          (libertad en movimiento, elongación  y recuperación textil)    tejido plano; peso: 238±12 g/m2), que no se destiña o decolore, color azul turquí.

HOMBRE: Bota recta  y fileteada,  con  dos  prenses, pretina   de 4cm de ancho ensamblado. 5 pasadores de
1.5 cm de ancho por 5 cm de largo,   costura   reforzada   y sobrepisada. Botón dentro de la pretina y gancho en la cabeza de la pretina.

Cierre en poliéster calibre 3 color tono a tono.
Piezas    traseras:  dos (2) bolsillos laterales a 1/16 de
20 cm de largo, Costura reforzada y sobrepisada y dos (2)  bolsillos traseros de 14 cm. Costura reforzada y sobrepisada, un bolsillo lleva
1   botón   con   orejita,    los bolsillos      van      en      tela gabardinita.

DAMA: Bota recta y fileteada, sin prenses, pretina        anatómica, 5 pasadores   de   1.5   cm   de ancho  por  5  cm  de largo, Costura  reforzada y sobrepisada. Botón  dentro de la pretina y gancho en la cabeza   de   la   pretina,   sin bolsillos traseros, Cierre en  poliéster  calibre  3 color tono a tono
Los hilos internos y filetes en hilo calibre Tex  24  poliéster color  tono  a  tono,  costuras externas   en   hilo   algodón
calibre 50 pespunte a 1/16
	UND
	81

	1.5
	Reata y Chapuza
	Color negro en lona o cuero, acompañada de portametro, con hebilla, ancho de correa de cinco (5) centímetros, chapuza de veintidós (22) por diecisiete (17) centímetros y siete (7) centímetros de fondo con pasador
	UND
	27

	1.6
	Botas
	En cuero y lona color negro para desplazarse en motocicleta,   de   caña   alta, con puntera de seguridad en composite,  suela  de  goma, con cierre lateral interno que
cruza toda la bota.
	UND
	135

	1.7
	Chalecos
	Composición    de    la    tela: 100%   poliéster,   tejido   de punto, encogimiento máximo:    3%    (Malla    con rigidez) peso: 166 ± 10 g/m2, y Bordes en amarillo Limón a 1500 candelas.
En     la     parte     delantera superior:     lado     izquierdo bolsillo         de 13 cm de alto por  11  cm  de  ancho;  que cierra  con  tapa  de  5  cm  de alto por 13 cm de ancho, con velcro  de  5  centímetros  de ancho por 3 de largo, con el logo del municipio de Itagüí y al lado derecho bolsillo de 17 cm  de  ancho  con  19  cm de fondo,  tapa  de   17  cm  de ancho por 5 cm de alto, con velcro  de  5  centímetros  de ancho  por 3 de largo el logo del organismo de tránsito.
En   la   parte   posterior    el código   del   agente   con   la palabra agente de tránsito o subcomandante, y dos franjas  reflectivas;  cierre o broche  lateral.  En  la  parte anterior inferior: Dos bolsillos con tapa, y en la superior dos bolsillos con   tapa.
Franjas  reflectivas  de  5 cm de ancho en amarillo limón a
1500 candelas.
	UND
	135

	1.8
	Guantes.
	Guantes  de  Seguridad  para motociclista,  con  protección antigolpes  en  los  nudillos  y dedos, aplique en los dedos índice y pulgar para pantallas táctiles. Base antideslizantes para  una  mayor  adherencia al  manubrio. Sistemas ajustables en muñecas para mayor   fijación   en   manos. Pestaña   parabrisas   en   el pulgar.   Tallas   por   acordar con la entidad.
	UND
	135

	1.9
	Camibuso deportivo - Agente
	En  tela  deportiva  con  logos sublimados
	UND
	54

	1.10
	Pantalón tipo bagge 
	Bagge   short   en   tela dril nacional para uso de los
agentes en las ciclovías
	UND
	54

	1.11
	Impermeable o equipo de lluvia
	Equipo  de  lluvia  Color  azul turquí, tres piezas (chaqueta, pantalón,  cubre  calzado)  en tela vinílica.
Chaqueta:
Parte    delantera: al lado izquierdo el escudo    del municipio  de Itagüí, al lado derecho el logo del organismo de  tránsito, ambos en termosellado, debajo  de  estos  una  banda reflectiva color amarillo limón de 1.500 candelas, de cinco
(5) centímetros de ancho con cierre y adhesivo.;
Parte posterior: el código del agente con la palabra agente de tránsito o subcomandante, con  dos  bandas  reflectivas color amarillo limón de 1.500 candelas de cinco (5) centímetros de ancho; y con capucha del mismo material a  la  altura  de  las  muñecas dos bandas laterales con reflectivo color amarillo limón de 1.500 candelas de cinco centímetros (5 cm) de ancho;  Pantalón:   con   dos bandas  laterales  a  la  altura de  los  tobillos  en  reflectivo color amarillo limón de 1.500 candelas  de  cinco centímetros (5 cm) de ancho. Cubre   calzado: zapatones con suela    en    PVC    con grabado antideslizante sellada   por el  sistema   de electro   sellado   sin   utilizar costura,  la  boca  debe  llevar un    dobladillo  con cinta elástica interna    para  su ajuste.
El  impermeable  debe  tener su respectivo bolso del mismo    color    azul,      que permita  guardar el impermeable
	UND
	27

	1.12
	Pito de color negro y cadena en plata
	Pito o Silbato en ABS, color negro con tres recamaras sin bola, diseñado para ambientes  ruidosos con sonido agudo y penetrante. Cadena: Plata para agentes y  dorado para subcomandantes, 70 cm. de largo, con dos argollas en los extremos y un broche de enganche, puesto en el lado izquierdo,  abotonado  de  la presilla izquierda de la
camisa
	UND
	27

	1.13
	Chaqueta
	Composición    de    la    tela: 100%  poliéster,  tejido plano     (115±5 g/m2), Impermeabilidad y repelencia mínimo 90%;   que no se arrugue, destiña o decolore; color azul turquí. Cuello alto con cierre posterior para guardar capucha,  charretera para presillas a ambos lados del hombro;  manga   larga, cada manga con dos franjas reflectivas amarillo limón de 1500 candelas, de 2 pulgadas a la mitad del brazo y   antebrazo; en la   parte delantera  superior: lado izquierdo      el logo del municipio de Itagüí; en la parte superior del   escudo argolla inoxidable para enganche, y al lado
derecho  el  logo del organismo de tránsito; en la parte superior de este bolsillo con cierre. En la parte inferior a     cada  lado, bolsillos funcionales con cierre; dos franjas centrales por el frente y reverso, en reflectivo amarillo     limón a  1500 candelas  de  2  pulgadas,  en la parte posterior superior el código del agente de tránsito o subcomandante luego cinta reflectiva  amarillo  limón a 1500 candelas de 2 pulgadas y   luego en dos renglones “AGENTE DE TRÁNSITO”                         o “SUBCOMANDANTE DE TRANSITO” y luego otra cinta reflectiva amarillo limón de 1500 candelas   de   2
	UND
	27

	1.14
	Casco
	cascos abatibles: color azul para tránsito,  shaft, ref. 803. Tapizado de lujo, desmontable y  lavable, visor en policarbonato, con filtro uv, certificación ece 2205 y ntc 2205, marcados con el código del agente y nombre del municipio en cinta reflectiva gris
	UND
	27

	1.15
	Placa Metálica
	Esta llevará código del agente y la palabra agente en la parte inferior, y en la parte superior con sus colores institucionales en metal blanco y dorado según el cargo, antioxidante.
	UND
	27

	1.16
	Escudo Colombia
	En material metal blanco con el escudo de Colombia con los colores institucionales. Los correspondientes a los comandantes son en material metal dorado en su totalidad.
	UND
	27

	1.17
	Escudo agentes
	En material metal blanco con el escudo con los colores institucionales. Los correspondientes a los comandantes son en material metal dorado en su totalidad.
	UND
	27

	1.18
	Comparendera
	Color negro en lona con hebilla, de veintidós (22) por diecisiete (17) centímetros y siete (7) centímetros de fondo con pasador. Tiene 3 compartimientos internos cerrados con 3 cierres de nylon de 20 cm y 1 cierre de nylon de 15 cm, 2 bolsillos de 6 cm cada uno, que cierran con velcro y sobre la tapa tiene un velcro de 7cm de largo por 5 cm de ancho. Tapa exterior que cierra en los 2 velcros de los bolsillos y lleva una reata con una hebilla en pasta color negra, Esta tapa tiene un bolsillo horizontal con cierre de nylon de 15 cm color negro, con ribete en color negro, encima del cierre una cinta reflectiva color gris. 2 bolsillos laterales de 8 cm cada uno y con cierre en nylon de 16 cm, con una cinta reflectiva color gris de 8 cm.
	UND
	27

	1.19
	Tapa oídos
	Elemento de protección auditiva con cordón y estuche fabricado en silicona termoplástica, material anti alergénico que proporciona confort y fácil manipulación.
Nivel de atenuación NRR 27 DB • Forma de arco con 4 membranas que se ajusta fácilmente al momento de insertarlo. • Cordón • Estuche • Fácil mantenimiento
	UND
	27

	1.20
	Gafas
	Gafas de sol con lentes polarizados y protección UV400, que ofrezcan buena visibilidad y reduzcan el deslumbramiento. También es importante que la montura sea resistente y cómoda para un uso prolongado
	UND
	27

	2. EQUIPOS Y ELEMENTOS PARA EL CONTROL Y REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ

	2.1
	Cámara
profesional

	Cámara profesional para policía judicial, dos baterías de
respaldo y una memoria de almacenamiento de 32 mg, con
flash independiente
	UND 
	1

	2.2
	Trajes
	Trajes de bioseguridad desechables
	UND
	100

	2.3
	Guantes
	Guantes de látex caja x 50 pare
	UND
	30

	2.4
	Cinta 
	Rollo 500 mts cinta peligro no pase
	UND
	20

	2.5
	Tapabocas
	Caja de tapa bocas n95 x 50
	UND
	30

	2.6
	Bolsa Residuos 
	Bolsa roja para residuos
	UND
	100

	2.7
	Bolsa para cadáveres
	Bolsa plástica para embalar cadáveres con cierre color blanca
	UND
	100



OTRAS CONDICIONES:

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN 

	1
	Los oferentes deben ofertar la totalidad de los servicios requeridos, de acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas descritas en el presente anexo y los demás documentos complementarios.

	2
	La dotación correspondiente a uniformes se realizará en varias entregas distribuidas a lo largo del año, conforme a un cronograma que será establecido de manera conjunta con la entidad contratante al momento de la firma del acta de inicio. Esta modalidad permitirá cumplir con la totalidad de unidades requeridas, garantizando en cada entrega el cumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad, tallaje y presentación definidas en las presentes especificaciones técnicas, en función de las necesidades operativas y de reposición que se identifiquen durante la ejecución del contrato.

	3
	Todos los bienes deben cumplir con estándares de calidad alto que garanticen su duración y la adecuada prestación de los agentes de transito 

	4
	Todos los elementos deben cumplir se establece según DECRETO 2885 DE 2013, Por la cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1310 de 2009. El cual reglamenta el diseño, uso y demás aspectos relacionados con los uniformes de los agentes de tránsito de los organismos de tránsito en todo el territorio nacional)

	5
	Los elementos de confección y calzado (muestra de telas y calzado) a entregar deben ser presentados previamente a la entidad para examinar la calidad de los materiales de estos, y baja concepto técnico realizar las observaciones y/o sugerencias a que haya lugar.

	6
	La relación exacta de las tallas de los elementos a entregar será proporcionada al contratista por el supervisor del contrato en el instante de la firma del acta de inicio del contrato.

	7
	Los elementos proporcionados deberán ser entregados en el municipio de Quibdó, alcaldía municipal, dependencia de almacén ubicada en la carrera 2 #24a-32.

	8
	El oferente seleccionado se obliga a mantener a la ALCALDÍA libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.



NOTA 1. El personal dependerá administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con LA ALCALDIA. No obstante, ésta se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relación con el contratante, la comunidad, o cause algún impacto negativo a LA ALCLADIA.

NOTA 2. Es responsabilidad del contratista el transporte, monte, desmonte, almacenamiento y custodia de los elementos que se requieran para el desarrollo del contrato.

	Persona de contacto
	

	Dirección
	

	Teléfono
	

	Correo electrónico
	



	



Firma del representante legal del Proponente o del Proponente persona natural


Nombre: ____________________________________
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