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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

Ciudad y fecha

El suscrito ___________________ (oferente) certifica el cumplimiento de los bienes y/o  servicios,  objeto de la presente invitación pública,  de acuerdo a los requerimientos de especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento, así:

DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN: FRENTE 1 - MANTENIMIENTO VIA 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	PRELIMINARES

	
	* LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO
	ML
	150
	150
	 
	 

	
	* EXCAVACION REPLANTEO MECANICA SIN CLASIFICAR DE LAS EXPLANACIONES Y CANALES 
	M3
	208
	208
	 
	 

	
	* CARGUE DE MATERIAL A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL A ESCOMBRERA CERTIFICADA
	M3
	208
	208
	 
	 

	2
	VÍA EN ADOQUÍN

	
	* SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA MECANICA DE MATERIAL PARA BASE GRANULAR 
	M3
	104
	104
	 
	 

	
	* SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA MECANICA DE ARENA (Humedad 5% max) e= 4 cm compactada / 5 cm suelta
	M2
	1040
	1040
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN EN ARCILLA TIPO F - Vehicular 20X10X8
	M2
	1040
	1040
	 
	 

	
	* SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTADA DE ARENA DE SELLO 95% GRANULOMETRIA 
	M2
	1040
	1040
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO CON ACERO DE REFUERZO CORRUGADO EN 3/8  PARA CONFINAMIENTO A-80 20X35
	M
	150
	150
	 
	 

	
	* CINTAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO  3000 PSI REFORZADO CON ACERO DE 3/8 Y ESTRIBOS EN 3/8 CADA QUINCE CMS 40X10 CADA 20 METROS
	M
	21
	21
	 
	 

	
	* CONSTRUCCIÓN DE CUNETA PERIMETRAL DE MANEJO DE AGUA LLUVIA EN CONCRETO REFORZADO 3000, PSI ACERO DE 5/8 COMO REFUERZO PRINCIPAL Y ACERO DE 3/8 20X20 
	M
	150
	150
	 
	 

	3
	OBRAS HIDRAULICAS

	
	SUMIDERO TRANSVERSAL ST-1, H=1.9M (FUNDIDO EN SITIO, CONCRETO HECHO EN OBRA, INC. SUMINISTRO, FORM, REF Y CONST, INC. REJA)
	UND
	1
	1
	 
	 

	
	POZO DE INSPECCION D= 1.20 MH 1,00 1,50 M
	UND
	1
	1
	 
	 

	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT 8" PARA ENREGA A ALCANTARILLADO EXISTENTE
	M
	20
	20
	 
	 

	4
	CUBIERTA PARQUEADERO

	
	EXCAVACIONES MANUALES 
	M3
	2,25
	2,25
	 
	 

	
	DADOS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 3000 PSI 0.6X0.6X35
	M3
	2,25
	2,25
	 
	 

	
	PEDESTAL DE 0.3X0.3 EN CONCRETO 3000 PSI H=1.0 m
	M3
	1,62
	1,62
	 
	 

	
	TUBERIA METALICA 10X10 CAL.14 COLL-ROLLED PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE  ANTICORROSIVO Y ACABADO NEGRO
	ML
	300
	300
	 
	 

	
	Suministro e instalación tubería rectangular 12X6 calibre 14 coll-rolled (incluye anticorrosivo)
	ML
	216
	216
	
	

	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE fibrocemento
	M2
	189
	189
	 
	 

	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO CARDABON 
	M2
	189
	189
	 
	 

	
	FACHALETA PARA RECUBIRIENTO DE PEDESTALES (0.30X0.30X0,90)
	ML
	72
	72
	 
	 

	
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO PDR60
	KG
	142,3
	143,3
	 
	 



DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN: FRENTE 2 - AMPLIACIÓN DEL ECONOMATO

	ITEM
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
	UNIDAD MEDIDA
	NECESIDAD
	NECESIDAD TOTAL
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	PRELIMINARES

	
	* LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO
	ML
	79,95
	79,95
	 
	 

	
	* EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA ZAPATAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN )
	M3
	8,1
	8,1
	 
	 

	
	* EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA VIGAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN)
	M3
	1,54
	1,54
	 
	 

	2
	CIMENTACIONES

	
	* CONCRETO DE 3000 PSI PARA CIMENTACIONES VIGAS Y ZAPATAS (SEGÚN MEMORIA ESTRUCTURAL CUARTO FRIO)
	M3
	9,64
	9,64
	 
	 

	
	* ACERO DE REFUERZO PDR-60 PARA CIMENTACIONES VIGAS Y ZAPATAS(SEGÚN MEMORIA ESTRUCTURAL CUARTO FRIO)
	KG
	195
	195
	 
	 

	
	* BASE EN CONCRETO POBRE E=0.05 M 14 MPA (2000 PSI)
	M2
	16,31
	16,31
	 
	 

	3
	ESTRUCTURA
	 
	 

	
	* CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNAS 0.15X0.30X2.75 + FORMALETA(SEGÚN MEMORIA ESTRUCTURAL)
	M3
	1,11
	1,11
	 
	 

	
	* ACERO DE REFUERZO PDR-60 PARA COLUMNAS(SEGÚN MEMORIA ESTRUCTURAL)
	KG
	167,7
	167,7
	 
	 

	
	* CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CORONA 0.20X0.15 + FORMALETA(SEGÚN MEMORIA ESTRUCTURAL)
	M3
	1,16
	1,16
	 
	 

	
	* ACERO DE REFUERZO PDR-60 PARA VIGA CORONA(SEGÚN MEMORIA ESTRUCTURAL)
	KG
	261,3
	261,3
	 
	 

	
	* CONSTRUCCION DE PLACA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=10 CM INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4 MM(SEGÚN MEMORIA ESTRUCTURAL)
	M2
	73,95
	73,95
	 
	 

	
	* VIGA AEREA 21 MPA (3000 PSI) 
	M3
	1,1
	1,1
	 
	 

	4
	MAMPOSTERIA

	
	* CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE NO.4 E=0.10
	M2
	115
	115
	 
	 

	
	* PAÑETE LISO MUROS 1:5 E=2cm
	M2
	108
	108
	 
	 

	
	* PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5 E=2cm
	M2
	108
	108
	 
	 

	
	* ESTUCO Y PINTURA EPOXICA TRES MANOS INTERIORES  
	M2
	108
	108
	 
	 

	
	* PINTURA TIPO 1 SOBRE PAÑETE EXTERIOR TRES MANOS  
	M2
	108
	108
	 
	 

	
	* ALFAGIA EN CONCRETO E:0.15 M 17.5 MPA (2500 PSI) + REFUERZO EN ACERO DE 3/8
	ML
	4,4
	4,4
	 
	 

	
	* DINTELES EN BLOQUE 0.15 M
	ML
	5,2
	5,2
	 
	 

	5
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 
	 

	
	* CUBIERTA EN TEJA DE BARRO(CARDABON SOBRE TEJA DE ASBESTO CEMENTO) MADERA ROLLIZA Φ 10 CM C/60 CM PINO INMUNIZADO EN SITIO, ACABADO DE VARETA, CIELORASO EN BOARD DE 8 MM PINTURA EN VINILO TIPO 1 
	M2
	77,82
	77,82
	 
	 

	
	* LIMAHOYAS EN LÁMINA GALVANIZADA CAL.18 DESARROLLO 0.60M
	ML
	16,4
	16,4
	 
	 

	6
	HIDROSANITARIO Y ELECTRICO

	
	* SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS HIDRÁULICOS EN TUBERIA  3/4 TIPO PESADO RD 21
	UND
	5
	5
	 
	 

	
	* SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS SANITARIOS EN TUBERIA DE 4” TIPO PESADO
	UND
	4
	4
	 
	 

	
	* SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS A 110V
	UND
	24
	24
	 
	 

	
	* SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS A 220V
	UND
	6
	6
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS DE INSPECCIÓN 0.8 X 0,8
	UND
	1
	1
	 
	 

	7
	ENCHAPES

	
	* SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ENCHAPE PARA PISO (PISO CERAMICO BLANCO TRAFICO COMERCIAL 45X45)
	M2
	37,36
	37,36
	 
	 

	
	* SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ENCHAPE PARA PARED (PORCELANATO RECTIFICADO BLANCO FORMATO 30X60) 
	M2
	15
	15
	 
	 

	8
	CARPINTERIA, VIDRIOS Y CERRADURAS

	
	* SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN MADERA 1.20X2.50 INCLUYE PINTURA COLOR DE DISEÑO Y CHAPA
	UND
	1
	1
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA EN MADERA 1.30X1.50 INCLUYE PINTURA COLOR DE DISEÑO
	UND
	1
	1
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CAL.18 COLOR BLANCO 
	UND
	6
	6
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA 60X50 (ALUMINIO NEGRO)
	UND
	1
	1
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LATERALES PASILLOS 1.0X2.7 (ALUMINIO NEGRO)
	UND
	1
	1
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACION VIDRIO 4 MM
	M2
	4,95
	4,95
	 
	 

	9
	TERMINADO ESTRUCTURAL

	
	* SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL MONOWALL DE 40 MM INYECTADO CON POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD (38KG/M3) LAMINA DE ACERO GALVANIZADA C/26-26 RAL 9002-9002 ESPUMA PUR
	M2
	123
	123
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA ITALIANA TERMINADA – HERRAJES IMPORTADOS MTH-700 MM (BLANCA – BLANCA) CON PROTECCIÓN ALFAJOR FRENTE MARCOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE (CUARTOS FRÍOS) INCLUYE MARCO
	ML
	9
	9
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN GUARDAESCOBA MEDIACAÑA CONCRETO H:30
	ML
	64
	64
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN ESQUINERO Y BOCEL EN PVC SUMINISTRO E INSTAL (PISO - ANTEPECHO)
	ML
	200
	200
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE REFRIGERACION TIPO RACK Y CONDENSADOR
	UND
	1
	1
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACCESORIOS PARA INSTALACION DE FRIO CON 507 PROMEDIO 40MT
	UND
	1
	1
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLERO ELECTRICO CON CONTACTORES 
	UND
	1
	1
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN EVAPORADOR DE MEDIA SILUETA CON DESCONGELACION POR RESISTENCIA
	UND
	2
	2
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE AIRE PRIMARIA COMPRIMIDO DE 180 PSI. INCLUYE. TUBERÍA GALVANIZADA 2" NTC3470 ERW SCHEDULE 40 PRESIÓN DE PRUEBA 2300PSI - TEE GALVANIZADA DE 2" SCHEDULE 40 PRESIÓN MÁXIMA 200 PSI - CODO GALVANIZADO 2" SCHEDULE 40 PRESIÓN MÁXIMA 200 PSI - UNIÓN GALVANIZADA DE 2" SCHEDULE 40 PRESIÓN MÁXIMA 200 PSI - SOPORTE PARA TUBERÍA DE AIRE EN FRIO DE SECCIÓN 15.0CM X 15.0CM EN RIEL TIPO CHANEL EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14 PERFORADO DE 4.0CM X 4.0CM. INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. PARA SOPORTES DE TUBERÍA DE 1/2" A 2" - UNIVERSAL GALVANIZADA 2" PRESIÓN MÁXIMA 200 PSI Y VÁLVULA DE CIERRE METÁLICO 2" EN ACERO INOXIDABLE. PRESIÓN MÁXIMA 220PSI.
	ML
	25
	25
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE AIRE SECUNDARIA COMPRIMIDO DE 120 PSI. INCLUYE TUBERÍA GALVANIZADA 1/2" NTC-3470 ERW SCHEDULE 40 PRESIÓN DE PRUEBA 700PSI - TEE GALVANIZADA DE 1/2" SCHEDULE 40 PRESIÓN MÁXIMA 200 PSI - CODO GALVANIZADO 1/2" SCHEDULE 40 PRESIÓN MÁXIMA 200 PSI - UNIÓN GALVANIZADA DE 1/2" SCHEDULE 40 PRESIÓN MÁXIMA 200 PSI - SOPORTE PARA TUBERÍA DE AIRE EN FRIO DE SECCIÓN 30.0CM X 15.0CM EN RIEL TIPO CHANEL EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14 PERFORADO DE 4.0CM X 4.0CM. INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. PARA SOPORTES DE TUBERÍA DE 1/2" A 2". - UNIVERSAL GALVANIZADA 1/2" PRESIÓN MÁXIMA 200 PSI - VÁLVULA DE CIERRE METÁLICO 1/2" EN ACERO GALVANIZADO PRESIÓN MÁXIMA 200 PSI. Y VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALIVIO - SEGURIDAD DE 1/2" PARA PRESIÓN MÁXIMA DE  200PSI EN BRONCE.
	ML
	40
	40
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE VAPOR PRINCIPAL DE 100 PSI. INCLUYE. TUBERÍA EN ACERO INOX SCH 10 X 2" DE ESPESOR 60.33MM, PARA PRESIÓN MÁXIMA 107 KG/M - TEE EN ACERO INOXIDABLE DE 2" SCH 10 CON SOLDADURA TIPO TIG CON ANTORCHA - CODO EN ACERO INOXIDABLE DE 2" SCH 10 CON SOLDADURA TIPO TIG CON ANTORCHA - AISLAMIENTO TÉRMICO EN FIBRA DE VIDRIO DE ESPESOR 1 1/2" PARA TUBERÍA DE 2", RECUBIERTA CON CHAQUETA DE ALUMINIO DE DIÁMETRO 4" CALIBRE 22 - SOPORTE PARA TUBERÍA DE VAPOR DE 30.0CM X30.0CM EN RIEL TIPO CHANEL EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14 PERFORADO DE 4.0CM X 4.0CM. INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SOPORTE DE TUBERÍAS DE 1/2" A 2" - VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALIVIO O SEGURIDAD DE BRONCE DE TRABAJO A PRESIÓN MÁXIMA DE 200KG/M DE DIÁMETRO 2" Y VÁLVULA EN ACERO INOXIDABLE CON CIERRE METÁLICO 2" , SOLDADURA TIPO TIG CON ANTORCHA. (ARGÓN) DE TRABAJO A PRESIÓN MÁXIMA DE 200KG/M.
	ML
	11
	11
	 
	 

	
	* SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE VAPOR SECUNDARIA DE 80 PSI. INCLUYE. TUBERÍA EN ACERO INOX SCH 10 X 1/2" DE ESPESOR 13.72MM, PARA PRESIÓN MÁXIMA 240 KG/M - TEE INOX SCH 10 DE 1/2" CON SOLDADURA TIPO TIG CON ANTORCHA. (ARGÓN) - CODO INOX SCH 10 DE 1/2" CON SOLDADURA TIPO TIG CON ANTORCHA.(ARGÓN) - AISLAMIENTO TÉRMICO EN FIBRA DE VIDRIO DE ESPESOR 1 1/2" PARA TUBERÍA DE 1/2", RECUBIERTA CON CHAQUETA DE ALUMINIO DE DIÁMETRO 4" CALIBRE 22 - SOPORTE PARA TUBERÍA DE VAPOR DE 30.0CM X30.0CM EN RIEL TIPO CHANEL EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 14 PERFORADO DE 4.0CM X 4.0CM. INCLUYE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SOPORTE DE TUBERÍAS DESDE 1/2" A 1" - VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALIVIO O SEGURIDAD DE BRONCE DE TRABAJO A PRESIÓN DE DIÁMETRO 1/2" EN ACERO INOXIDABLE, PARA PRESIÓN MÁXIMA 260KG/M Y VÁLVULA EN ACERO INOXIDABLE CON CIERRE METÁLICO 1/2", SOLDADURA TIPO TIG CON ANTORCHA. (ARGÓN) DE TRABAJO A PRESIÓN MÁXIMA DE 240 KG/M
	ML
	40
	40
	 
	 



2. REQUISITOS TÉCNICOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS DOS FRENTES DE OBRA

	
	ESPECIFICACIONES ADICIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Las actividades correspondientes a los servicios a contratar incluyen mano de obra, materiales, herramientas y equipos que se requieran
	
	

	2
	La totalidad de los equipos, muebles y enseres incluidos en los servicios de mantenimiento, deberán entregarse en perfecto y correcto estado de funcionamiento.
	
	

	3
	El contratista adjudicatario ejecutará el objeto contractual con sus propias herramientas y medios y será responsable de cualquier incumplimiento que se derive de la deficiente logística dispuesta para ejecutar dentro del plazo de ejecución las obligaciones a su cargo
	
	

	4
	El contratista adjudicatario deberá cumplir con los requerimientos y normatividad relacionada con seguridad industrial, reglamentación ambiental y todas aquellas disposiciones aplicables al objeto del contrato, las Consecuencias jurídicas, económicas o de cualquier otra índole derivada de su inobservancia serán asumidas exclusivamente por el prestador del servicio
	
	

	5
	El oferente adjudicatario del presente proceso, deberá tener en cuenta los protocolos y normatividad local relacionada con el COVID 19, y presentar el plan de bioseguridad que cumpla con la normatividad indicada. 
	
	

	6
	El contratista deberá entregar un informe de ejecución contractual de las actividades desarrolladas, el cual será entregado al término del plazo de ejecución como requisito adicional para la firma del acta de recibo final a satisfacción del servicio
	
	

	7
	El transporte de los bienes que utilice el contratista para el servicio de mantenimiento objeto del contrato hasta el lugar de entrega, los seguros de transporte por robo, destrucción, pérdida de los mismos, serán asumidos por cuenta y riesgo del contratista y a favor de la entidad contratante, de la misma manera todos aquellos costos asociados al cumplimiento del objeto contractual.
	
	

	8
	El CONTRATISTA debe comprometerse que el personal que ponga a disposición para la ejecución del contrato contará con el vestuario adecuado a la seguridad ocupacional, según el trabajo a realizar en el área que le corresponda. (En caso que durante la ejecución del contrato se encuentre vigente la emergencia sanitaria por el covid 19 - el contratista deberá aportar al personal que realice las actividades de mantenimiento todos los EPP-– como casco plástico, guantes, botas, gafas de seguridad y deberá implemetar los protocolos de bioseguridad que apliquen a cada una de los servicios a prestar).
	
	

	9
	Al concluir cada etapa de trabajo (según como se ha indicado en cada punto) y a Ia finalización del total de los trabajos encomendados, el contratista deberá realizar una profunda limpieza y desinfección en todos los sectores donde se haya intervenido, la que será aprobada por el supervisor del contrato. Los lugares a intervenir deberán ser entregados perfectamente limpios y desinfectados, el Contratista se compromete a retirar todo tipo de residuos, materiales excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos. 
	
	

	10
	El contratista deberá garantizar el retiro de los escombros, desechos, sobrantes y trasiego a sitios Legalmente autorizados por la autoridad ambiental competente, desde sitio autorizado en piso hasta acopio principal, de acuerdo a normatividad vigente y el transporte para el retiro de escombros, desechos y trasiego
	
	





NOTA: EL OFERENTE DEBERA INSERTAR UNA CASILLA AL LADO DE CADA ESPECIFICACION TECNICA Y LAS ADICIONALES EN LA QUE EXPRESA SI O NO CUMPLE CON CADA UNA DE ELLAS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR NO PERMITIRA ESTABLECER POR PARTE DEL COMITÉ TECNICO EL OFRECIMIENTO.


El OFERENTE 
Nombre: ______________________
C.C. / NIT _____________________
