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POLICÍA NACIONAL

	CONTROL DE ACCESO
	



ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS   

“ADQUISICIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD (COMPUESTO POR TALANQUERA Y BLOQUEADORES DE ACCESO VEHICULAR Y SISTEMA DE CÁMARAS CON RECONOCIMIENTO FACIAL, INCLUYE INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN CON TECNOLOGÍA ACTUAL, ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS EQUIPOS Y SUS ACCESORIOS), PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HABILITANTES

[image: ]El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el presente formato de Especificaciones Técnicas debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, el cual será verificado por el Comité Técnico Evaluador aplicando el criterio de cumple o no cumple.

Las certificaciones solicitadas por la entidad deberán estar debidamente firmadas por el proponente, serán objeto de verificación, se calificarán como cumple o no cumple por el comité técnico evaluador.

	ITEM
	DESCRIPCION
	CANT

	1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAMARA TIPO BALA INTERIOR 
	2

	2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LECTORES DE BIOMÉTRICO FACIAL
	2

	3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE APERTURA (TALANQUERAS ENTRADA Y SALIDA)
	2

	4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FIBRA ÓPTICA MONOMODO
	100 MTS

	5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SWITCH
	1

	6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SERVIDOR CONTROL DE ACCESO 
	1

	7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO
	1

	8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UPS 2KVA
	1

	9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE
	1

	10
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COMPUTADOR DE ESCRITORIO
	1

	11
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BLOQUEADORES DE SEGURIDAD ANTIEMBESTIDA  
	4



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	[bookmark: _Toc194318993]CÁMARA FIJA TIPO 1

	1.1
	Cantidad
	De acuerdo con el cuadro de cantidades.
	
	

	1.2
	Marca
	Especificar
	
	

	1.3
	Modelo
	Especificar
	
	

	1.4
	Tipo
	Tipo Bala varifocal motorizado, Fija intemperie (exteriores)
	
	

	1.5
	Lente
	Mínimo en un rango entre 2.5 a 12 mm o superior 
El contratista deberá suministrar y ajustar el lente teniendo en cuenta la ubicación de la cámara y zona de enfoque indicada por el supervisor y/o interventor del contrato.
	
	

	1.6
	Iluminación mínima
	Color: 0,13 lux o mejor
B/N: 0 lux con IR
	
	

	1.7
	Iluminador Infrarrojo interno
	Iluminación infrarroja integrada que permita, bajo condiciones de o 0 lux, generar imágenes utilizables en B/N para objetos o personas ubicadas a una distancia de 40 metros o mayor.
	
	

	1.8
	WDR
	120 dB o superior No se aceptan WDR digitales.
	
	

	1.9
	Resolución
	Mínimo 4 Megapíxeles o superior
	
	

	1.10
	Formato sensor de Imagen
	1/1.8” (0.56 mm) a 1/3 " (0.33 mm) CMOS o mejor
	
	

	1.11
	Día y Noche
	Filtro real infrarrojo día/noche
	
	

	1.12
	Protocolos de red
	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SNMP, DNS, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, RTP, UDP, RTSP, NTP, SMTP, ICMP, IGMP, QoS, SSL/TLS, FTP.
	
	

	1.13
	Compatibilidad ONVIF
	ONVIF Profile S, G, T; M (opcional) (verificable en la página de https://www.onvif.org/)
	
	

	1.14
	Certificación
	IP 66, IK10, UL O CE, FCC o su equivalente
	
	

	1.15
	Debe tener
	Control de luz, HLC o equivalente, Autoiris  
Auto Foco
Control Automático de ganancia – AGC         Automático
Estabilización de imagen 
Balance de blancos – AWB
Obturador Electrónico Automático - AES (Automatic Electronic Shutter) Tecnología para video a color con baja iluminación
Filtro de reducción de ruido en la imagen
	
	

	1.16
	Formato de video
	H.265 o superior
	
	

	1.17
	Seguridad 
	Compatibilidad con la infraestructura de claves públicas (PKI) o FIPS 140-2 Encryption.
Codificación: TLS/SSL y AES 256 ó AES 128 bits en transmisión y almacenamiento de datos.
-No se debe permitir la instalación de ningún firmware que no sea suministrado por el fabricante de la cámara
-El oferente garantizar un escaneo de vulnerabilidades a todo el sistema por medio de software de terceros, y llegado el caso de presentarse una vulnerabilidad esta deberá ser subsanada entre el integrador y el fabricante de la solución.
	
	

	1.18
	Streaming de Video
	Multistreaming configurable mínimo, así:
1. Para visualización local y almacenamiento 1920x1080, a 30 fps.
2. Para acceso remoto a video en vivo en resoluciones 1920X 1080 a 15 FPS.

Nota: Para cada una de las configuraciones el contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr que no se detectada la pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, a satisfacción del supervisor y/o interventor del contrato.
	
	

	1.19
	Memoria de respaldo local
	Para cada una de las cámaras el contratista debe suministrar y configurar la grabación local en una memoria tipo flash (MicroSD o SD,) SDXC clase 10, (expandible en la cámara) con capacidad minino de 256 GB, como respaldo de almacenamiento; cuando se reestablezca la conexión se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal.

Para grabación local por mínimo tres (3) días en una disposición de resolución mínima de almacenamiento debe ser de 1080p a 15 o 30 FPS.

Nota: Cuando se restablezca la conexión se debe tener acceso al video grabado de la memoria expandible de la cámara desde el software de gestión principal, este video debe quedar en el almacenamiento principal.
	
	

	1.20
	Soportes
	Debe contemplarse soporte para la cámara según ubicación.
	
	

	1.21
	Instalación
	Mínimo a una altura de 70% de la base del poste, por debajo del gabinete.
	
	

	1.22
	Analíticas incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales
	Incluidas sin requerir licencias o componentes adicionales, activar de forma concurrente como mínimo 4 sin requerir licencias o componentes adicionales.

· Detección de movimiento 
· Detección de rostros 
· Cruce de línea
· Merodeo 
· Intrusión
· Sabotaje 
· Tampering 
Detección de región de entrada o salida
	
	

	1.23
	Mantenimiento y soporte
	El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (06) seis meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la activad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía de 3 años.

Nota: Para las unidades donde las condiciones climáticas aceleran el periodo de deterioro de los componentes del sistema, la temporalidad del mantenimiento se debe reducir a (03) tres meses.
	
	

	1.24
	Instalación y Configuración
	Las cámaras deberán entregarse instaladas, cableadas, configuradas y en correcto funcionamiento como un Sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento e instalación hasta la ubicación del sistema de almacenamiento,
	
	

	1.25
	Transferencia de conocimiento
	Se debe capacitar mínimo a (8) funcionarios así: (03) del Grupo de Telemática de unidad y (05) operadores en nivel del manejo, uso y operación del sistema instalado

La transferencia de conocimientos debe ser dictada por personal idóneo, altamente capacitado y calificado (el personal que dicte los temas deberá tener las mismas competencias exigidas al contratista en la experiencia del contratista en cuanto al nivel de educación y experiencia y debe ser aprobado por la supervisión del contrato). La duración de esta es de mínimo 16 horas. El contratista garantizará las locaciones (en la ciudad de a convenir, según aprobación del supervisor del contrato) y material adecuado para llevar a cabo la capacitación.

Temas a tratar:
4 horas operación 
4 horas conceptos de grabación. 
4 horas de administración técnica y operativa 
4 horas mantenimiento preventivo del sistema. 

Nota: la capacitación no genera costos para las presentes especificaciones técnicas
	
	

	1.26
	Garantía
	· El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada.
· Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años.  
	
	

	1.27
	Ficha técnica
	Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo, que permita confirmar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas aquí indicadas)
	
	



	1.3
	[bookmark: _heading=h.2s8eyo1][bookmark: _Toc183106742][bookmark: _Toc194318995]CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS VIDEO CÁMARAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.3.1
	Soportes de Fijación
	Las cámaras se ubicarán en estructuras metálicas sujetas a los postes instalados por el CONTRATISTA en los sitios previamente escogidos, o en las fachadas de los edificios según sea el caso. Serán soportes y adaptadores para sujeción de cámaras y gabinete con la tornillería antivibración respectiva para el soporte de la carcasa, motores y unidad de control. En todo caso, los soportes tendrán ductería, de manera que permitan el envío de los cables por su interior.
	
	

	1.3.2
	Soportes y adaptadores
	Los soportes y adaptadores para domos PTZ y fijas deben resistir ocho (8) veces la carga total habitual, deben ser soportes altos con grandes salientes. No se aceptan abrazaderas ajustables, se pueden utilizar cintas en acero inoxidable, galvanizados al caliente, Norma: ASTM 123. Los soportes deben tener una longitud suficiente, de manera que permitan aumentar la visual de la cámara sin puntos muertos en su recorrido de PAN y TILT, el CONTRATISTA será el responsable de lograr una completa visibilidad en el recorrido de la video cámara.
	
	

	1.3.3
	Alojamiento para las video cámaras
	Las video cámaras deben ser tipo intemperie, con empaques para sellamiento total que las protejan de las condiciones climáticas externas y que permitan su refrigeración. Que mantenga una atmósfera seca y limpia, los circuitos y mecanismos del entorno.
	
	

	1.4
	[bookmark: _heading=h.17dp8vu][bookmark: _Toc183106743][bookmark: _Toc194318996]DESCRIPCION PARA LA INSTALACION DE LAS VIDEO CÁMARAS
	
	

	1.4.1
	Equipos Auxiliares de las video Cámaras
	Las video cámaras deben ser tipo intemperie, con empaques para sellamiento total que las protejan de las condiciones climáticas externas y que permitan su refrigeración para el caso de las PTZ. Que mantenga un ambiente seco y limpia al interior de las cámaras, de acuerdo a las características provistas por los fabricantes, para el cumplimiento de las garantías requeridas en el presente documento.
	
	

	1.4.2
	
	Deberán poseer brazos o soportes anticorrosivos o con pintura electroestática para montaje en postes de cemento con Ductos internos en los postes y en los brazos de sujeción, por los que se transportaran los cables (sin cables a la vista), soportes y herrajes que permitan su montaje en postes o en donde no sea posible llegar por tierra se pueden instalar postes metálicos de los mismos rangos de altura.
	
	

	1.5
	[bookmark: _heading=h.3rdcrjn][bookmark: _Toc183106744][bookmark: _Toc194318997]GARANTÍAS
	
	

	1.5.1
	· El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada.
· Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años.  
	
	

	1.5.2
	La empresa deberá ofrecer una garantía no menor a tres (3) años a partir de la entrega formal a satisfacción del sistema por defectos de fabricación y materiales de los equipos, así como por el funcionamiento del mismo, en donde la empresa se compromete durante el año de garantía a cambiar por nuevos aquellos equipos que fallen más de dos veces durante el año.
	
	

	1.5.3
	El contratista se obliga a reemplazar a sus expensas aquellos equipos, materiales o partes que resultaren de mala calidad o con defectos de fabricación, durante el periodo de garantía solicitado, contados a partir de la fecha de la entrega a satisfacción. En caso de que no pueda ser reparado el equipo deberá ser restituido por un equipo o componente nuevo de las mismas o superiores características del inicialmente entregado, los gastos que llegase a generarse con ocasión de la garantía correrán a cargo del contratista.
	
	

	1.5.4
	Igualmente, el contratista debe garantizar el suministro de partes y/o repuestos de todos y cada uno de los componentes del sistema por un tiempo no menor a 5 años.
	
	

	1.5.5
	En caso de futuras ampliaciones del sistema incluyendo equipos y elementos del centro de monitoreo, intervención de fibra óptica o incremento de cámaras, realizada por terceros en el tiempo de la garantía, el contratista se obliga a mantener la garantía de todo el sistema y realizar el acompañamiento y recomendaciones técnicas de la correcta intervención del sistema existente. El contratista se obliga a establecer un protocolo de intervención de la fibra óptica.
	
	

	1.6
	[bookmark: _heading=h.26in1rg][bookmark: _Toc183106745][bookmark: _Toc194318998]SERVICIO POSTVENTA
	
	

	1.6.1
	El contratista deberá realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema durante el periodo de garantía, para lo cual se debe desarrollar las siguientes actividades:

· Con relación al mantenimiento preventivo, hace referencia a la revisión y limpieza periódica de los equipos, para garantizar su buen funcionamiento. Siendo necesario especificar el cronograma de prestación del mismo (mínimo cuatro veces en el año, con un intervalo no menor a tres meses entre cada mantenimiento).
· El contratista debe presentar y socializar el protocolo de mantenimiento preventivo y correctivo, así mismo debe garantizar que ante cualquier solicitud o reporte de falla del sistema se genere un registro para el seguimiento respectivo.
· El contratista debe suministrar e instalar por cada sitio un aviso informativo en acrílico que indique el procedimiento a seguir en caso de fallas o requerimientos durante el tiempo de la garantía.
· El contratista deberá disponer de una aplicación web de soporte, en la cual deberá implementar un usuario a cada uno de los supervisores y al responsable del proyecto implementado, donde se reporten las novedades que se presentan en el sistema, mantenimientos preventivos y correctivos y que permitan realizar seguimiento a cada uno de los eventos e incidentes. Se deberá dar acceso al aplicativo a la cantidad de usuarios determinados por el supervisor del contrato.
	
	

	1.6.2
	Mantenimiento Correctivo
	Se refiere a la revisión y reparación de los equipos que presenten fallas durante el periodo de garantía, incluyendo el suministro de repuestos sin costo adicional, el tiempo de respuesta deberá ser inferior a 6 horas en sitio.
	
	

	1.6.3
	Tiempo de solución
	Solamente se desplazarán los equipos de su sitio, cuando requieran ser observados en el laboratorio del contratista; sin embargo, si los equipos salen de servicio, se deberá entregar e instalar uno de iguales o mejores características técnicas dentro de las 36 horas siguientes a la detección del daño, con el fin de no suspender el funcionamiento del sistema.
	
	

	8.1. 
	
	Este     tiempo     será     de     treinta     y      seis (36)   horas. Solamente se desplazarán los equipos de su sitio, cuando requieran ser observados en el laboratorio del contratista (en cuyo caso el tiempo de respuesta y solución no excederá de 56 horas); sin embargo, si los equipos salen de servicio, se deberá entregar e instalar uno de iguales o mejores características técnicas dentro de las 36 horas siguientes a la detección del daño, con el fin de no suspender el funcionamiento del sistema.

Se debe contemplar la disposición de mínimo una cuadrilla técnica para la atención de los mencionados casos por Departamento.
	
	

	1.6.4
	Soporte y Asesoría en Software y Hardware
	Se debe contemplar dentro del soporte la asistencia de un Ingeniero, según el grado de dificultad del evento, al presentarse cualquier incidente que genere indisponibilidad, el cual se desplazará hasta las instalaciones durante el periodo de garantía, esto debe ser sin costo adicional.
	
	

	1.6.5
	
Actualización o mejoramiento de versiones
	Durante el periodo de garantía el contratista, actualizará e instalará las versiones de software que hayan sido liberadas o mejoradas por el fabricante, sin costo adicional, entregando en medio digitales junto con los manuales respectivos.
	
	

	1.6.6
	Tiempo de Atención
	7 x 24
	
	

	1.6.7
	Tiempo de Respuesta
	Este tiempo será de máximo 6 horas para hacer presencia en sitio.
En caso de daño de fibra óptica el tiempo será de 48 horas para reparación y puesta en funcionamiento.
	
	

	1.6.8
	Informes
	El contratista se compromete a entregar un informe mensual de cada sitio por separado de las actividades realizadas dentro del tiempo de la garantía al supervisor del contrato, con el visto bueno del jefe del SIES donde se encuentre el sistema, y se enviara copia al Jefe del grupo de tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

El reporte u orden de trabajo del mantenimiento preventivo y correctivo, deberá estar suscrito por el Jefe del SIES o delegado.
	
	

	1.6.9
	STOCK
	El contratista debe contar con el mínimo de 5% de los equipos instalados:

Cámaras, fibra óptica, UPS’s, transformador de aislamiento, switchs y demás necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.
	
	



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	2
	[bookmark: _Toc194319000]LECTORES DE BIOMÉTRICO FACIAL

	2.1
	Cantidad
	De acuerdo con el cuadro de cantidades
	
	

	2.2
	Marca
	Especificar
	
	

	2.3
	Modelo
	Especificar
	
	

	2.4
	Sistema Operativo
	Linux, Android o Sistema Nativo
	
	

	2.5
	Gabinete
	Para exteriores de ser necesario 
	
	

	2.6
	Pantalla incorporada
	Táctil LCD o superior de mínimo 7” 
Resolución mínima 1024x600
	
	

	2.7
	Cámara Incorporada
	Cámara 2 MP lente dual con iluminador IR y WDR para condiciones de baja iluminación o contraluz
	
	

	2.8
	Rango de detección
	30 cm a 150 cm
	
	

	2.9
	Tiempo de reconocimiento
	< 0,5 segundo por persona
	
	

	2.10
	Modo de reconocimiento  
	Rostro 1:N
	
	

	2.11
	Capacidad Rostros
	Mínimo 50.000
	
	

	2.12
	Capacidad de tarjetas RFID
	Mínimo 50.000 tarjetas
	
	

	2.13
	Memoria eventos
	Mínimo 50.000 eventos
	
	

	2.14
	Lector de tarjeta de proximidad incorporado
	MIFARE
	
	

	2.15
	Parlante
	Incorporado
	
	

	2.16
	Conexiones de entrada
	Puerto LAN TCP/IP 10/100 Mbps × 1
Wifi
Wiegand Entrada/Salida
RS485 × 1
RS232 × 1 o USB × 1
Señal Botón de salida x 1
	
	

	2.17
	Voltaje y Consumo eléctrico
	12V DC de máximo 3A
	
	

	2.18
	Tipo de montaje
	Para instalación en torniquete, pasillos motorizados o pared
	
	

	2.19
	Rango de Temperatura de Operación
	-10°C a +60°C
	
	

	2.20
	Rango de humedad relativa 
	≤93%
	
	

	2.21
	Tamaño máximo
	520  × 198 mm × 66 mm
	
	

	2.22
	Grado de protección mínima
	IP65
	
	

	2.23
	Se debe integrar con los diferentes sistemas de acceso puertas de múltiples marcas, por señal de contacto seco. Los brazos o soportes deben estar bien adosados, de forma que no haya vibraciones que puedan perturbar el correcto funcionamiento (integración del soporte de fabrica). (Ajustarlo de acuerdo a la necesidad de la unidad, instalación en torniquete o puerta)
	
	

	2.24
	Debe permitir la configuración del nivel de precisión de lectura reconocimiento biométrico facial hasta de un 99%.
	
	

	2.25
	Deberá ser un módulo sin lector de huellas dactilares, diseñado únicamente para facial y tarjetas RFID.
	
	

	2.26
	El lector biométrico debe permitir el cargue masivo de fotografías tanto por red como por software. No se permitirá el ingreso o cargue de fotografías “uno a uno”.
	
	

	2.27
	Control de distancia de reconocimiento, que permitir el control de la distancia pupilar variable y ajustable garantizando rango de lectura facial variable.
	
	

	2.28
	Debe permitir el Control del Angulo horizontal de reconocimiento.
	
	

	2.29
	Debe indicar un mensaje de bienvenida en español cuando la autenticación sea válida.
	
	

	2.30
	Fondo de pantalla con el logo de la Policía Nacional de Colombia, entregado por COEST de la unidad en la resolución y formato adecuado por el dispositivo, a satisfacción del supervisor del contrato. (En caso de las Direcciones, Escuelas, Especialidades indicar el logo a cargar siempre y cuando sea suministrado por COEST de la unidad).
	
	

	2.31
	Instalación y puesta en servicio  
	La fuente de alimentación del terminal debe ser suministrada e instalada por el proveedor.

El contratista deberá realizar la instalación de los terminales sin afectar visiblemente la arquitectura de las superficies de montaje

No se aceptan cables sobre expuestos por lo cual se deberá definir dentro del proceso e instalación todas las rutas que se deberán seguir 

El cable de interconexión entre el terminal y el Switch debe ser UTP categoría 6ª para prevenir interferencias eléctricas

La ubicación de las terminales será determinada previa a la asignación del proyecto, se aclara que las terminales serán internas 

Los lectores faciales deberán entregarse instalados, cableados, configurados y en correcto funcionamiento como un sistema integrado. Incluye todos los elementos de cableado, fijación, etc, necesarios para un óptimo funcionamiento.   
	
	

	2.32
	Mantenimiento y soporte 
	El contratista deberá tomar acciones que permitan detectar las fallas y defectos de los equipos o elementos del sistema, para lo cual cada (06) seis meses deberá realizar un mantenimiento con sus respectivos procedimiento o protocolos y de ser necesario adelantar acciones correctivas, finalizada la activad el contratista entregará un informe técnico de lo actuado, mínimo durante el plazo de garantía 3 años. 
Nota: Para las unidades donde las condiciones climáticas aceleran el periodo de deterioro de los componentes del sistema, la temporalidad del mantenimiento se debe reducir a (03) tres meses.
	
	

	2.33
	Garantía 
	El contratista debe proveer un periodo mínimo de 3 años de garantía en la solución implementada. Los equipos instalados en la solución, deberán contar con periodo de garantía de 5 años directos de fábrica.
	
	

	2.34
	Ficha técnica
	Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo) 
	
	



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	3
	[bookmark: _Toc194319001]SISTEMA DE APERTURA

	3.1
	Cada control de acceso, está conformado mínimo por los siguientes elementos y los cuales deberán ser entregados instalados, por lo tanto, deberán suministrar sus respectivos accesorios y cableado para el correcto funcionamiento, así: 

· Lector Biométrico facial 
· Electroimanes livianos
· Botones de salida no touch
· Antirremanentes para electroimanes 

Nota: Se deberán realizar todos los ajustes y adecuaciones necesarias en la puerta y entrada para la instalación de todos los elementos, los elementos aquí señalados hacen parte integral como un conjunto para el control de acceso en puertas.
	
	

	3.2
	Sistema de apertura 
	De acuerdo a vía y lugar de instalación mediante brazo hidráulico basculante aéreo o sistema motorizado, u otro sistema que impida fuertes cierres.
	
	

	3.3
	Electroimanes livianos
	De acuerdo a lugar de instalación.
Anti remanente Incluido
Mínimo	600 libras
Fuente de alimentación Incluida
	
	

	3.4
	Botones de salida no touch
	Con cambio de color para indicar activación del sensor.
Mensaje impreso en español “SALIDA” y “SIN TOCAR”
	
	

	3.5
	Botones de emergencia 
	Con protección dura para evitar accionamiento por vandalismo, con carcasa "stoper" moldeada de policarbonato.
Texto del botón o idioma en español "SALIDA"
	
	

	3.6
	Almacenamiento
	Debe emplear el almacenamiento del servidor, sobre el cual debe quedar auditoria de registros o modificaciones por un tiempo mínimo de seis meses. 
	
	

	3.7
	Herramientas (software) de Administración y control de acceso
	Debe operar bajo la administración y control del sistema de Control de Acceso para funcionarios.

El contratista deberá incluir todas las licencias adicionales 
	
	

	3.8
	Integración.
	El software deberá contar con las API o herramientas para integración con plataforma de terceros en caso de que la entidad lo requiera
	
	

	3.9
	Seguridad.
	Encriptación de la base de datos AES 256 o similar
	
	

	3.10
	Sistema de control de puerta 
	Debe tener una comunicación RS-485, con un indicador que apertura y cierre 
	
	

	3.11
	El contratista deberá suministrar un servidor control de acceso y software de control de acceso funcionarios, para el correcto funcionamiento de todos los lectores biométricos faciales y los enroladores de tarjetas de acceso tipo mifare para visitantes.

Debiendo dimensionar sus características de hardware acuerdo a la cantidad de funcionarios y visitantes que se enrolan de la unidad, sin que exceda su procesamiento en más de un 60%, debiendo realizar pruebas de funcionamiento, a satisfacción del supervisor del contrato.

Nota 1: las soluciones donde el requerimiento solo sea de control de acceso, el contratista deberá suministrar el servidor cuando se supere más de 10 dispositivos de acceso de lo contrario el conjunto con el supervisor de contrato la entidad facilitará un pc con las características mínimas estipuladas por el fabricante para la instalación de la aplicación.   

Nota 2: en sistemas donde se incluya CCTV el software de gestión deberá controlar de igual manera el sistema de control de acceso. 
	
	

	3.12
	El contratista llevará a cabo la capacitación a unos funcionarios pertenecientes al grupo de seguridad de la Escuela, para el manejo optimo del sistema de control de acceso.

Nota: la capacitación no genera costos adicionales a la Policía Nacional, para las presentes especificaciones técnicas
	
	

	3.13
	BARRERAS AUTOMATICAS BRAZO FIJO (TALANQUERAS)

	3.13.1
	Marca
	Especificar
	
	

	3.13.2
	Referencia
	Especificar
	
	

	3.13.3
	Cantidad
	2 entrada y salida.
	
	

	3.13.4
	Dimensiones de los elementos a adquirir en milímetros
	PL= 4000 mm                          300[image: ]
	
	

	3.13.5
	Año de fabricación mínimo
	2024 - 2025
	
	

	3.13.6
	Gestión de carrera
	Enconder 
	
	

	3.13.7
	Longitud de barra
	4000 mm
	
	

	3.13.8
	Diseño de cajón
	La parte superior deberá ser curva lo cual permite que el agua deslice y no se empoce con el fin de permitir mayor durabilidad a la intemperie de los equipos
	
	

	3.13.9
	Bidireccional
	Debe ser Bidireccional con el fin de garantizar la operatividad en cualquier lugar de trabajo donde se pretenda ubicar dentro de la entidad
	
	

	3.13.10
	Brazo
	Elíptico de Aluminio con protección de caucho inferior y superior de la barra
	
	

	3.13.11
	Tapón antigolpes
	Debe incluir tapón antigolpes en material de caucho
	
	

	3.13.12
	Placa base
	Contar con grapas de anclaje para una fijación robusta y estable del armario en el suelo
	
	

	3.13.13
	Remaches de acero inoxidables sin soldaduras
	Con el fin de resistir a lo largo del tiempo, manteniendo inalterables sus propias características
	
	

	3.13.14
	Motorreductor de aluminio moldeado a presión en un único bloque
	Para una mayor sencillez de montaje y duración
	
	

	3.13.15
	Usando el mismo motorreductor, tarjeta de control y gabinete.
	Con el fin de operar barras de longitudes de 1 a 6 metros
	
	

	3.13.16
	Clase de servicio
	Muy Intensivo 
	
	

	3.13.17
	Cantidad de ciclos
	1.500.000 de ciclos
	
	

	3.13.18
	Color del armario
	Gris
	
	

	3.13.19
	Pintura
	Anti-rasguño en polvo epoxi
	
	

	3.13.20
	Sistema de anti-congelación
	Debe contar con un sistema electrónico anti-congelación que garantiza la eficiencia del motor incluso a bajas temperaturas.
	
	

	3.13.21
	Intermitencia
	S2 = 60 min - S3 = 60%
	
	

	3.13.22
	Alimentación
	120 V- 60 Hz
	
	

	3.13.23
	Consumo
	1 amperio
	
	

	3.13.24
	Tiempo de apertura y cierre
	2s a 6s con un ángulo de / 90°
	
	

	3.13.25
	Desbloqueo para apertura manual
	de llave
	
	

	3.13.26
	Temperatura de funcionamiento
	-20°C ÷ +55°C (-35°C ÷ +55°C con NIO activado, -10°C ÷ +50°C con baterías)
	
	

	3.13.27
	Grado de protección
	IP24D
	
	

	3.13.28
	Cuadro de mando
	Debe estar equipado con receptor incorporado y alojamiento para tarjeta enchufable (ej. lazos magnéticos)
	
	

	3.13.29
	Alimentación de red
	120 V - 60 Hz
	
	

	3.13.30
	Baterías
	Deberá tener de manera opcional el uso de batería para uso independiente
	
	

	3.13.31
	Alimentación de accesorios
	24 Vcc / 0,3 A
	
	

	3.13.32
	Bloqueo eléctrico
	24 Vcc / 1 A
	
	

	3.13.33
	Piloto automático abierto
	analógico
	
	

	3.13.34
	Regulación de fuerza
	automática
	
	

	3.13.35
	Frecuencia
	433 Mhz y 868 Mhz en caso de interferencias
	
	

	3.13.36
	Mando de apertura
	con interruptor DIP
	
	

	3.13.37
	Grado de Protección del cuadro de mando
	IP55
	
	

	3.13.38
	Integración
	Las barreras vehiculares deben tener la capacidad de integrarse con diferentes tipos de validación, tales como reconocimiento de placa, lector de palma, biometría, facial, entre otros según lo determine la entidad.
	
	

	3.13.39
	Ubicación
	· Entrada vehicular.
· Salida vehicular. 

La distancia aproximada del carril es de 4 metros en ingreso o salida, se deberán ubicar las talanqueras cubriendo la totalidad del paso.

Para el ingreso y salida se deben emplear separadores viales entre vehículos y motocicletas de alta resistencia color amarillo con anti reflectivos anclado a la vía, debe ser de mínimo 8cm alto, 10cm ancho y 25cm largo.

El tramo a delimitar será de máximo 4 metros.

La instalación de las talanqueras y soportes deben ir en la mitad de la vía.
	
	

	3.13.40
	Instalación 
	El contratista debe realizar el análisis y entregar una propuesta al supervisor del contrato para la instalación a todo costo del sistema de control de acceso vehicular, para lo cual se debe: Realizar los planos con medidas ajustadas del proyecto. Realizar las acometidas necesarias para el suministro de energía eléctrica desde el tablero de control más cercano Realizar la obra física necesaria, para el acondicionamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante,  disposición adecuada del material extraído y/o sobrante Ajuste de las barreras vehiculares, nivelado sobre piso, protección de cableado y terminado sin afectación de la estructura física actual, para lo cual se debe realizar el Re parcheo de asfalto, resane, señalización, pintura y demás necesarios con el fin de lograr la armonía con la arquitectura y estética de la guardia, no se permite cableado ni conexiones a la vista. El contratista deberá contemplar los elementos de obra Civil para la implementación de toda la solución los costos no incluidos en la oferta deberán ser asumidos por el oferente durante la ejecución del contrato. 
	
	

	3.13.41
	El contratista debe entregar todos los elementos integrados para el funcionamiento del sistema, las omisiones o errores del diseño serán asumidas por el contratista, quien será el directo responsable del correcto funcionamiento del sistema. 
	
	

	3.13.42
	El oferente debe adjuntar las fichas técnicas en idioma castellano de cada uno de los equipos y/o elementos ofertados donde se evidencie cada una de las especificaciones técnicas exigidas en el presente proceso. (La no entrega de estas fichas técnicas para la correcta validación por parte de los evaluadores técnicos del elemento ofertado será causal de rechazo de la oferta)
	
	

	3.13.43
	El proponente deberá realizar la disposición adecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) y así mismo deberá presentar el certificado de disposición final. 
	
	

	3.13.44
	Cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes, durante y al finalizar el servicio será asumida como su responsabilidad. 
	
	

	3.13.45
	El supervisor del contrato deberá realizar una visita ambiental para verificar el manejo y la correcta disposición final, pero toda la parte de logística será responsabilidad del contratista. 
	
	

	3.13.46
	El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a los sistemas, equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público durante la ejecución de las actividades. En caso de que estos se presenten, se restablecerán y los costos que incluya la misma, al igual que las sanciones o multas serán responsabilidad del contratista, del mismo modo incurrirá en los costos necesarios para que la obra física necesaria para la instalación y tendido de toda clase de cables y fibras no queden a la vista ni afecten la arquitectura de la entidad. 
	
	

	3.13.47
	Cada técnico u operador que presta los servicios de instalación deberá tener su propio kit de herramientas, para realizar las labores asignadas. 
	
	

	CERTIFICACIONES

	3.13.48
	
Anexar con su oferta documento donde certifique que los equipos ofertados se le han realizado el test de resistencia a la corrosión mediante el método de prueba de Niebla Salina, con el fin de garantizar que es un equipo resistente a la corrosión para garantizar un periodo de vida útil más alta.


	
	




	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE
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	[bookmark: _Toc194319005]FIBRA ÓPTICA MONOMODO

	4.1
	Marca
	Especificar
	
	

	4.2
	Modelo
	Especificar
	
	

	4.3
	Tipo de fibra óptica
	Monomodo subterráneo o área, según sea el caso
	
	

	4.4
	Número mínimo de fibras ópticas o hilos
	El contratista de acuerdo al diseño realizado estima el número de hilos de fibra óptica, los costos de este tipo serán asumidos por el contratista.
	
	

	4.5
	Velocidad mínima de conectividad
	Entre equipo activo de punto de cámara y equipo de nodo, debe ser de mínimo 1 Gb.
Entre equipo nodos, debe ser de mínimo 10 Gb.
El contratista debe garantizar la conectividad requerida para la solución de videovigilancia.
	
	

	4.6
	característica (intemperie)
	Negro y resistente a rayos ultra violeta y con el SPAN requerido para el tendido necesario.
	
	

	4.7
	Temperatura de operación.
	Debe soportar como mínimo temperaturas de operación entre-10°C a 50°C.
	
	

	4.8
	Tensión
	La fibra óptica debe soportar la tensión generada por su peso en su instalación debido a las distancias en la suspensión al igual que las condiciones de inmersión de agua y presencia de roedores para la fibra de instalación por ducto, por lo tanto, en la ejecución del contrato será responsabilidad del contratista verificando el tipo a emplear.
	
	

	4.9
	Garantía de fibra óptica
	Se debe garantizar por parte del contratista y fabricante mediante documento escrito anexo a la propuesta que la fibra óptica ofertada tiene como mínimo 20 años de vida útil estimada y el contratista asumirá la garantía dentro del periodo solicitado, por lo tanto debe tenerse en cuenta la infinidad de variables en la instalación y diseño de la red en cuanto a velocidades de conexión y funcionamiento en medios hostiles en donde operara, el personal de instalación debe poseer certificación de capacitación del fabricante o distribuidor autorizado.
	
	

	4.10
	Composición mínima
	Elemento central dieléctrico, tubos holgados, fibras ópticas, elementos absorbentes de la humedad. cubierta exterior de polietileno.
	
	

	4.11
	Uniones y conectores
	La fibra debe ser fusionada con conectores que generen la menor atenuación óptica.
	
	

	4.12
	Normatividad
	Se debe cumplir la normatividad de cableado de fibra aérea y canalizada que sea aplicable y vigente en el país o las instituciones que permitirán su instalación, lo cual será responsabilidad del contratista.

El Contratista deberá cumplir con la normatividad de la empresa de energía y/o dueño de la infraestructura donde se ejecute el proyecto.
	
	

	4.13
	Tipo de cable
	El cable deberá ser del tipo Loose Tube, los tubos holgados deberán contar con un compuesto que bloquee el ingreso de agua al interior de éstos, el cual no debe afectar los colores de identificación aplicados a las fibras individuales y a las unidades de fibras (tubos).
	
	

	14.1. 
	
	Los cables deberán contener 6 o 12 fibras por tubo, los tubos deberán ser trenzados usando el proceso “S-Z”
	
	

	4.14
	Herrajes
	El proponente deberá incluir toda la variedad de herrajes que garanticen el adecuado funcionamiento de los cables ADSS; por tanto, la propuesta deberá considerar la totalidad de estos elementos necesarios, por lo que en caso de necesitar elementos adicionales o diferentes a los ofertados deberán ser suministrados por el proponente sin costo alguno para el proyecto, de acuerdo con la necesidad, se definirá la longitud de los tramos en los cuales el cable debe permitir su uso.
	
	

	14.2. 
	
	Se recomienda herrajes de tipo preformado, el contratista suministrará los accesorios y herrajes necesarios para la implementación de la fibra óptica teniendo en cuenta factores como: Distancia entre los postes existentes, velocidad del viento, etc.  Por lo que será responsabilidad del contratista la correcta instalación del cableado de fibra óptica de acuerdo con los estándares y normas nacionales e internacionales.
	
	

	4.15
	Empaque, marcación y transporte
	Adicional a lo establecido en la norma, toda la longitud del cable deberá marcarse sobre la superficie exterior de la chaqueta a intervalos no mayores de 1,5 metros con la siguiente información:

Nombre del fabricante. Año de fabricación.
Número de fibras y tipo de cable. Por ejemplo: cable óptico ADSS G.652 D de 24 fibras.
Número del contrato.
La longitud de los cables de fibra óptica incluida en cada carrete deberá ser continua, es decir, no se aceptan uniones o empalmes en el tramo de cable suministrado en cada carrete
	
	

	4.16
	Etiquetado y/o marquillado
	Cada uno de los extremos del cableado será identificado, con una placa de material acrílico, medidas máximo de 10 centímetros de largo por 5.5 centímetros de ancho, el fondo de la placa será de color verde y las letras y logos serán de color blanco. Deberá entregar diseño para aprobación por el supervisor del contrato.
	
	

	4.17
	Fusión de la totalidad de los hilos de fibra óptica
	Durante la implementación, garantía de calidad, idoneidad y servicio postventa, el contratista deberá fusionar la totalidad de los hilos.
	
	

	4.18
	Reserva
	5% del total de la fibra instalada. (debe ser garantizado al término del período de la ejecución y al término del período de la garantía).
	
	

	[bookmark: _Toc158390235][bookmark: _Toc194319006]PRUEBAS RED FIBRA ÓPTICA

	4.19
	El contratista deberá entregar los resultados de las pruebas en idioma español o inglés y se realizarán según los métodos de ensayo y los criterios de aceptación descritos en la norma IEEE 1222-2011, el contratista suministrará reportes de pruebas tipo realizadas sobre cables de la misma familia.
	
	

	4.20
	Se deberán realizar pruebas al tendido de fibra óptica una vez instalada en su totalidad, con el fin de verificar que no se presenten cortes o rupturas en los nodos o tramos extendidos.
	
	



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
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	[bookmark: _Toc194319009]SWITCH PARA CÁMARAS (16 PUERTOS BASE T)

	5.1
	Marca
	Especificar
	
	

	5.2
	Modelo
	Especificar
	
	

	5.3
	Cantidad
	De acuerdo al cuadro de cantidades 
	
	

	5.4
	Puertos
	Dieciséis (16) puertos 10/100/1000 Base T. 

PoE+ (802.3at) en todos sus puertos RJ45. (La especificación de POE+ será agregada de acuerdo a la necesidad técnica y presupuesto de la implementación ).
	
	

	5.5
	Puertos uplink
	Mínimo dos (02) Puertos 1000 SFP, totalmente independientes, no compartidos.
	
	

	5.6
	Modulo transceiver
	Dos (02) modulo Transceiver SFP, conector LC, monomodo y/o multimodo (de acuerdo a la implementación) de la misma marca del switch ofertado, con distancia máxima de transferencia de acuerdo a la solución a implementar. 

El contratista garantizará la compatibilidad de los módulos con los switch a adquirir y los existentes. 
	
	

	5.7
	Dimensión / Instalación
	1 UR, de diecinueve (19) " y/o accesorios que garanticen su instalación horizontal
	
	

	5.8
	Tipo
	Administrable vía: CLI, web, SSH v2.0.
	
	

	5.9
	Tasa de reenvío sin stack
	14 Mpps
	
	

	5.10
	Ancho de banda de conmutación sin stack
	20 Mbps
	
	

	5.11
	Capa
	L2
	
	

	5.12
	Gestión y protocolos
	SNMP v1/v2/v3
	
	

	5.13
	
	RMON y/o RMON2
	
	

	5.14
	
	SSL y/o HTTPS
	
	

	5.15
	
	QoS 
	
	

	5.16
	
	IPv4
	
	

	5.17
	
	IPv6 (RFC2460)
	
	

	5.18
	
	MLDv2.
	
	

	5.19
	
	Vlan
	
	

	5.20
	
	STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s)
	
	

	5.21
	
	Rutas estáticas, IGMP, Multicast
	
	

	5.22
	
	ACL
	
	

	5.23
	
	El equipo debe soportar autenticación vía RADIUS, TACACS + y/o similares.
	
	

	5.24
	Autenticación
	802.1x
	
	

	5.25
	Manejo de direcciones MAC
	8000
	
	

	5.26
	Flash y Memoria
	256 MB FLASH, 512 MB RAM y/o DRAM y/o DDR4 y/o DDR3
	
	

	5.27
	Manejo de Vlan
	2000
	
	

	5.28
	Mínimo rutas de IPV4 
	500
	
	

	5.29
	Mínimo rutas de IPV6
	400
	
	

	5.30
	Alimentación
	100 - 240 VAC
	
	

	5.31
	Frecuencia
	50 / 60 Hz
	
	

	5.32
	Fuente de poder
	Fija
	
	

	5.33
	Disipación de calor
	Por ventilador incluido y/o disipadores 
	
	

	5.34
	Puerto de consola
	Un (1) Puerto de gestión RJ45 y/o USB
	
	

	5.35
	Certificación en Seguridad
	UL62368-1 y/o UL60950-1 y/o IEC60825-1 y/o EN60825-1.
	
	

	5.36
	Certificación ambiental
	ROHS y/o WEEE y/o REACH.
	
	

	5.37
	Accesorios
	El contratista deberá entregar para cada equipo adquirido todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación.
· Cables de poder
· Herrajes para anclaje en rack de 19”.
· Cable de consola de RJ45 a USB (compatible USB2.0 y/o USB3.0) compatible con sistemas operativos windows 11, 10, 8.
· Y los demás elementos que sean necesarios para la administración, configuración y correcto funcionamiento de los mismos.
	
	

	5.38
	Firmware
	El contratista garantizará que los equipos entregados tengan la última versión existente a la fecha de entrega.
	
	

	5.39
	Ficha técnica
	Adjuntar ficha técnica del equipo ofertado. Deberá relacionar URL o enlace web del fabricante del producto con dominio .com, donde sea posible la verificación de la ficha técnica aportada en cada uno de su ítem.
	
	

	5.40
	Manual
	Manual o guía de configuración CLI en idioma español en formato .docx, de las siguientes funciones del equipo:
· Acceso inicial y configuración básica del equipo
· Configuración de usuario y contraseña
· Configuración de acceso SSH y Web
· Configuración de Vlan e interface Vlan.
· Configuración de interface modo Access, trunk e hibrido.
· Configuración de enrutamiento IPv4 e IPv6.
· Configuración de protocolo Spanning Tree, multicast.
· Procedimiento para actualización de firmware del equipo.
· Demas que sean necesarias para el funcionamiento del equipo.
	
	

	5.41
	Transferencia de conocimiento
	El contratista realizará transferencia de conocimiento de las funciones relacionadas en el ítem “2.2 Manual”, para un mínimo de dos (02) funcionarios, con una intensidad horaria no menor a dieciséis (16) horas, previa coordinación con el supervisor del contrato.
	
	

	5.42
	Garantía Técnica
	Garantía técnica mínima de tres (03) años, contados a partir del acta de recepción de los bienes, incluyendo cambio avanzado de partes, actualizaciones de firmware (incluye soporte técnico en configuración).
	
	

	5.43
	Soporte técnico
	El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, el canal de comunicación y los protocolos para tramitar las solicitudes en materia técnica o garantía de los equipos, la cual deberá ser gestionada en un tiempo no mayor tres (03) días, durante el período de la garantía.
	
	

	5.44
	Fecha de fabricación
	El contratista deberá garantizar que los equipos entregados son nuevos, de última tecnología, no remanufacturados y fabricados con fecha posterior a junio de 2024.
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	[bookmark: _Toc194319022]SISTEMA CENTRAL DE CONTROL DE ACCESO

	6
	El sistema de control de acceso estará conformado de forma integral por los siguientes componentes y equipos los cuales deberán ser suministrados por el contratista, debidamente instalados, configurados y en correcto estado de funcionamiento:
· Servidor control de acceso y software de control de acceso (visitantes y funcionarios) 
· Controladoras
· Lector biométrico facial y proximidad 
· Tarjetas de proximidad
· Enrolador USB de tarjetas de proximidad 
· Lectoras de cedulas para visitantes 
· Cámara web USB
	
	

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	6.1
	[bookmark: _Toc194319023]SERVIDOR CONTROL DE ACCESO Y SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO (VISITANTES Y FUNCIONARIOS)
(Cuando el flujo de personas sea considerablemente alto Metropolitanas o Departamentos de Policía)

	6.2
	Marca
	Especificar
	
	

	6.3
	Modelo y Versión
	Especificar
	
	

	6.4
	Plataforma Servidor
	Linux Server o Windows Server 2022 o superior 
	
	

	6.5
	Plataforma Cliente
	Windows 10-11 (64-bit)
	
	

	6.6
	Cliente Móvil
	iOS 14 o superior, Android 9 o superior 
	
	

	6.7
	Base de Datos
	Posibilidad de trabajar SQL o PostgreSQL 
	
	

	6.8
	Sincronización de Hora de dispositivos
	Desde el software, manual o vía NTP
	
	

	6.9
	Adición o retiro de dispositivos
	Por IP local o remota
	
	

	6.10
	Configuración dispositivos
	Importación y exportación de dispositivos
De manera remota sin necesidad de tener que abrir una aplicación o ventana de forma manual para configurar los dispositivos
	
	

	6.11
	Sincronización de Hora de dispositivos
	Desde el software, manual o vía NTP
	
	

	6.12
	Programación de Funciones avanzadas de hardware
	Primera tarjeta, anti-passback. 
	
	

	6.13
	Descarga de niveles de acceso a los dispositivos
	Total, aplicar solo cambios, automática (configurable por horario)
	
	

	6.14
	Operación en vivo
	Apertura/cierre de puertas, desbloque de puertas, inhabilitación de lectoras
	
	

	6.15
	Opciones de operación
	A través de mapa electrónico (EMAP) o desde la aplicación cliente 
	
	

	6.16
	Integración de alarmas entre control de acceso y video ante eventos anormales como puerta forzada o demasiado tiempo abierto
	Grabación de video, captura de foto, activación de salida de alarma, envió al sistema de atención de alarmas
	
	

	6.17
	Administración
	Manejo de turnos, horarios, festivos, y puntos de marcación
	
	

	6.18
	Ajuste de tolerancias
	Rangos de llegadas tarde, salidas temprano, ausencias
	
	

	6.19
	Tiempo de retención de la información
	Ajustable
	
	

	6.20
	Reportes
	Exportables en archivo CSV, Excel, PDF o similar
	
	

	
	Organización 
	Agrupables en Departamentos
	
	

	6.21
	Importación y exportación de personas
	Por archivo CSV o similar
	
	

	6.22
	Asignación de tarjetas
	Individual o en lote
	
	

	6.23
	Novedades de tarjetas
	Reportar perdida / robada/ vencida/cancelada
	
	

	6.24
	Búsqueda
	Tipos de configuración /control, usuario, fecha inicial/final, y contenido
	
	

	6.25
	Exportación
	A Excel o similar
	
	

	SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO

	7
	El sistema propuesto debe ser una solución cliente servidor
	
	

	7.1
	El sistema podrá traer por defecto un motor de bases de datos en SQL Server. En caso de requerirse un motor diferente se puede hacer en Oracle, MySQL, Postgress.
	
	

	7.2
	sistema que cuente con la posibilidad de instalarse en distintas sedes de la institución, por medio de una topología con base de datos centralizada. La centralización de información en una única base de datos permite tener veracidad, coherencia y pertinencia de la información que es enviada a los controladores de acceso. Adicional disminuye los costos de equipos y reduce el mantenimiento de bases de datos.
	
	

	7.3
	El sistema debe contar con licenciamientos por estación de registro de visitantes
	
	

	7.4
	El sistema permite disminuir la suplantación de identidad por medio de validación de diferentes tipos de Tecnología (Tarjeta o Códigos 1D/2D o Códigos QR o rostros), donde se pueden manejar diferente tipo de escenario como: Si el usuario ingresa con tarjeta RFID no puede ingresar por medio de las otras tecnologías mencionadas hasta que no salga del sistema o que pueda tener doble o triple validación de tecnologías (Tarjeta, rostro u otros) 
	
	

	7.5
	El sistema permite por medio de un ETL (Extracción, Transformación y Cargue de datos) o API hacer un Despliegue o migración de información alojada en un servidor diferente o base de datos de una organización a la base de datos del software de visitantes.
	
	

	7.6
	El sistema permite por medio de un servicio de Sincronización a Bases de Datos o Web Services o API, tener la información actualizada de la matriz organizacional.
	
	

	7.7
	Dashboard de estación de portería para registro de visitantes con acceso vía web, el cual tiene las siguientes funcionalidades: Reporte Grafico de cantidad de visitantes y contratistas dentro de la organización, Agendamiento online de visitantes y contratistas, monitor en tiempo real de ingresos y salidas de visitantes y contratistas, interfase de agendamiento y evento de visitas agendas.
	
	

	7.8
	Interfase para agendamiento web de visitantes y contratistas a la organización.
	
	

	7.9
	El software de control de visitantes y gestión de las porterías debe permitir el Registro Control de Visitantes integrado al sistema de control de acceso físico que se implemente en la institución.
	
	

	7.10
	La información que se registre en el sistema de control de acceso de Configuración de controladores, personas, puertas y grupos de puertas se verá reflejada automáticamente en el software de visitantes. Esta funcionalidad permite que el usuario no tenga que hacer un doble proceso en ambos sistemas.
	
	

	7.11
	El software de visitantes permite la creación de rutas de puertas asociadas al empleado dentro de la organización, permitiendo restringir solo el acceso a ciertas zonas por parte del visitante.
	
	

	7.12
	La integración con el software de control de acceso, se hace llevando información directo del software de visitantes al controlador lo cual disminuye el consumo de recurso de máquina y aumentando eficiencia de proceso porque no se involucra envío de información a la base de datos del controlador.
	
	

	7.13
	Cierre automático de la visita en el sistema de control de visitantes en el momento en que se inserte la tarjeta de control de acceso en un buzón traga tarjetas o que se registre por el lector facial de salida, es decir, que un usuario del sistema en la portería no deba realizar la salida manual del visitante en el momento de la salida
	
	

	7.14
	si la institución lo requiere, el sistema debe permitir la salida manual del visitante desde una estación de registro de salida
	
	

	7.15
	El sistema debe contar con los siguientes módulos:
-Módulo de Gestión Administrativa
-Módulo de Gestión de servicios. (salud del sistema)
-Módulo de integraciones con control de acceso.
-Módulo de Gestión de ingreso en portería 
-Módulo de Reportes
	
	

	7.16
	El sistema debe contar con un módulo de Ingresos el cual permite Gestionar el ingreso peatonal y vehicular de tus visitantes a la organización. Este módulo debe contar con las siguientes opciones:
-Visitantes
-Agendamiento WEB
	
	

	7.17
	La plataforma debe permitir por medio de módulos adicional, poder crecer en funcionalidades para:
-Control de casinos
-Control de Tecnología y aulas.
-Control de ingreso de vehículos con LPR.
-Control de Transporte y carga.
-Control de aseo y mantenimiento.
-Módulo de integración a directorio activo de Windows.
	
	

	7.18
	El sistema debe contar con una interfaz propia para portería que permita el registro de visitantes con acceso vía web, el cual tiene las siguientes funcionalidades:
Reporte Grafico de cantidad de visitantes o contratistas dentro de la organización.
Agendamiento online de visitantes y contratistas, monitor en tiempo real de ingresos y salidas de visitantes y contratistas, interfase de agendamiento y evento de visitas
	
	

	7.19
	El sistema debe contar con un módulo que genere los reportes y novedades en línea para cada uno de los módulos del sistema
	
	

	7.20
	El sistema debe permitir poder hacer carga masiva de personal para asignación de eventos.
	
	

	7.21
	El sistema permite por medio de lectores móviles con códigos 1D/2D o códigos QR o facial, poder controlar el ingreso de personal sin necesidad de obstáculos, facilitando cuando hayan eventos masivos el ingreso de personal.
	
	

	7.22
	Reportes
	El sistema de contar con la capacidad de generar reportes parametrizables de acuerdo a la cantidad de personas y funciones descriptas en los requerimientos técnicos del sistema que fueron anunciados en los ítems anteriores.
	
	

	7.23
	Ficha técnica 
	El oferente deberá adjuntar la ficha técnica de la solución propuesta. 
	
	

	[bookmark: _Toc194319024]PERISFERICOS Y ACCESORIOS

	[bookmark: _Toc194319025]TARJETAS DE PROXIMIDAD

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Modelo
	Especificar
	
	

	
	Cantidad
	Mínimo 150 unidades
	
	

	
	· Tarjeta con perforación para porta carnet y uso vertical
· Impresión a Color con información Policía Nacional (el diseño y logos se aprobará por el supervisor del contrato).
· Cinta Porta carnet (el diseño y logos se aprobará por el supervisor del contrato).
· Tecnología compatible con los sistemas de control de acceso (funcionarios y Visitantes) ofertados.
	
	

	[bookmark: _Toc194319026]LECTOR ENROLADOR USB DE TARJETAS DE PROXIMIDAD

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Modelo
	Especificar
	
	

	
	Cantidad
	2 unidades (de acuerdo al cuadro de cantidades)
	
	

	
	Interface 
	USB 2.0 o superior
	
	

	
	Tipo de Tarjeta
	Tarjeta IC estándar y tarjeta de identificación (EM o M1-MIFARE 
	
	

	
	Compatibilidad de Sistemas Operativos
	Windows 10 o superior
	
	

	
	compatibilidad
	Con las tarjetas y software de visitas ofertado
	
	

	[bookmark: _Toc194319027]LECTOR 2D DE CÉDULAS

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Modelo
	Especificar
	
	

	
	Cantidad
	1 unidad 
	
	

	
	Interface 
	USB 2.0
	
	

	
	Compatibilidad de Sistemas Operativos
	Windows 10 o superior
	
	

	
	Lector/Captura
	Sensor de imagen optimizado especialmente para el escaneo de códigos de barras.
	
	

	
	Accesorios
	Base y Cable de dos (2) metros
	
	

	
	Licenciamiento
	Integración a Sistema de Control de Acceso (funcionarios y Visitantes).
Licencia Incluida para la Lectura de Cédulas
	
	

	[bookmark: _Toc194319028]CÁMARA WEB USB

	
	Marca
	Especificar
	
	

	
	Modelo
	Especificar
	
	

	
	Cantidad
	1 unidad por PC cliente 
	
	

	
	Interface 
	USB 2.0
	
	

	
	Compatibilidad de Sistemas Operativos
	Windows 10 o superior
	
	

	
	Resolución
	Mínimo 1920 X 1080 MPX  
	
	



	ÍTEM
	[bookmark: _heading=h.39kk8xu]DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	8
	[bookmark: _heading=h.1opuj5n][bookmark: _Toc183106768]UPS 2KVA PARA PC

	8.1
	Marca
	 Por especificar
	
	

	8.2
	Modelo
	 Por especificar
	
	

	8.3
	Capacidad 
	2.0 kVA
	
	

	8.4
	Normas de fabricación que cumple:
	RETIE
IEC 62040-1 y/o su equivalente internacional.
	
	

	8.5
	Tipo de UPS:
	True On line doble conversion
	
	

	8.6
	CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA:
	
	
	

	8.7
	Voltaje nominal de entrada
	120 VAC
	
	

	8.8
	Cantidad de hilos
	3 (Fase, neutro y tierra)
	
	

	8.9
	Tecnología del Rectificador
	Rectificador con IGBTs
	
	

	8.10
	Distorsión armónica de corriente
	≤ 5%THDI
	
	

	8.11
	Frecuencia
	60 Hz
	
	

	8.12
	Factor de potencia de entrada
	Mayor a 0.98 
	
	

	8.13
	Conexión
	clavija NEMA 5-20P
	
	

	8.14
	CARACTERÍSTICAS DE SALIDA
	 
	
	

	8.15
	Voltaje nominal de salida
	110 y/o 115 y/o 120 y/o 127 VAC
	
	

	8.16
	Factor de potencia de salida 
	≥0.9
	
	

	8.17
	Tipo de onda de salida
	Sinusoidal pura
	
	

	8.18
	Cantidad de hilos
	3 (Fase, neutro y tierra)
	
	

	8.19
	Distorsión armónica de salida
	≤ 6% THD para carga no lineal 
	
	

	8.20
	Frecuencia nominal de salida
Capacidad de sobrecarga
	60 Hz
	
	

	8.21
	
	SI
	
	

	8.22
	Eficiencia total AC - AC
	≥ 88%
	
	

	8.23
	conexión salida
	(NEMA 5-20R Y/O Tomas NEMA 5-20R + NEMA 5-15R
	
	

	8.24
	CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO
	 
	
	

	8.25
	Tecnología de Bypass
	Electrónico y/o estado solido
	
	

	8.26
	Operación
	Con retransferencia automática y/o Ininterrumpida.
	
	

	8.27
	CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS
	 
	
	

	8.28
	Tipo de baterías
	Selladas libres de mantenimiento, VRLA válvula regulada, tecnología AGM y alojadas al interior de la UPS.
	
	

	8.29
	Tiempo máximo de recarga
	Máximo cinco (5) horas después de una descarga completa para recuperar el 90% de la capacidad
	
	

	8.30
	Tiempo de respaldo 50% de carga 
	≥ ocho (8) minutos para 50% de carga calculados a una descarga de 1.75 VDC por celda. El oferente deberá entregar memorias de cálculo.
	
	

	8.31
	CARACTERISTICAS AMBIENTALES
	 
	
	

	8.32
	Ruido audible
	<50 dBA medido a 1 mt.
	
	

	8.33
	Temperatura ambiente de operación
	De 0°C a 40° C.
	
	

	8.34
	OTRAS CARACTERÍSTICAS
	 
	
	

	8.35
	Indicadores del sistema
	Display LCD 
	
	

	8.36
	Parámetros que registra
	Parámetros generales.
	
	

	8.37
	Tarjeta de red 
	Para monitoreo y gestión a través de red ethernet vía protocolo SNMP
	
	

	8.38
	Interface 
	Interface la UPS puede ser monitoreada por un PC vía RS232 -USB
	
	

	8.39
	Apagado de Emergencia (EPO)
	SI
	
	

	8.40
	Garantía
	2 años para reparación y/o sustitución y funcionamiento de baterías.
	
	

	8.41
	Instalación
	El contratista proveerá un circuito eléctrico dedicado a la instalación de la UPS desde el tablero normal más cercano incluye Breaker de protección 1x20 Amperios, acometida, tubería EMT y/o PVC (empotrada o de sobreponer) y/o canastilla, toma eléctrica 120V-20A con canaleta. 
 
Este circuito deberá incluir el cableado en calibre 12AWG para la fase 12AWG para el neutro + (12T) AWG, THHN/THWN-2 90°C Tensión máxima de operación: 600 V, certificados según las normas aplicables e instalación.
	
	

	8.42
	Ficha técnica
	Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica junto con el presente anexo).
	
	




	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	9
	[bookmark: _Toc194319018]GABINETES TIPO 2

	9.1
	Cantidad:	
	De acuerdo al cuadro de cantidades
	
	

	9.2
	Se requieren gabinetes para la instalación de todos los equipos del sistema, los cuales deben ser para instalación en rack estándar con las siguientes características mínimas:
	
	

	9.3
	Tamaño
	40UR
	
	

	9.4
	Descripción
	Puerta frontal y trasera punzonada para ventilación, cerradura de seguridad, tapas laterales y posterior desmontable, (4) parales para montaje de equipos, unidades de rack identificadas, kit de tuercas canastillas con tornillo para montaje de equipos, cable equipotencial conectado a la puerta, barraje de tierra, 4 niveladores, 4 rodachinas, incluir sistema de extracción de aire. 
	
	

	9.5
	Fabricación
	Laminada en lámina coldRolled con terminación en pintura electrostática
	
	

	9.6
	Debe estar dotado de espacios, para la administración de cableado.
	
	

	9.7
	Formato
	19"
	
	

	9.8
	Se deberá suministrar con bandejas porta equipos, patch panel y bandeja deslizante para fibra óptica y placa de F.O, 6 acoples con conectores dobles LC.
	
	

	9.9
	Color
	Negro micro texturizado
	
	




	COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE

	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.1
	 Cantidad: Especificar 
	 
	 

	1.2
	 Marca: Especificar. 
	 
	 

	1.3
	 Modelo: Especificar. 
	 
	 

	1.4
	 Factor de Forma: AIO (ALL IN ONE) 
	 
	 

	1.5
	Pantalla: LED IPS o WVA mínimo 23”.8, máximo 27”. 
La pantalla debe ser anti reflectiva y no táctil.  Bezel Laterales: Borderless 
	    
	 

	
	Base: la base de la pantalla debe permitir:  
Altura ajustable. 
Inclinación ajustable. 
	 
	 

	1.6
	 Año de fabricación: 2024 última versión. 
	 
	 

	1.7
	 Resolución mínima de la pantalla: 1920*1080. 
	 
	 

	1.8
	 Color: Negro o Gris 
	 
	 

	PROCESADOR
	

	1.9
	 Marca: especificar 
	 
	 

	1.10
	 Modelo: especificar 
	 
	 

	1.11
	Procesador para ambiente corporativo, equipo de escritorio, mínimo fecha lanzamiento debe estar dentro de los 18 meses anteriores a la fecha de lanzamiento por parte del fabricante del
procesador. 
Potencia de diseño térmico (TDP) Mínimo 65W 
	  
 
	 

	1.12
	 Número de cores: mínima 14 
	 
	 

	1.13
	 Número de Subprocesos: mínimo 20 
	 
	 

	1.14
	 Velocidad base: 1.2 Ghz 
	 
	 

	1.15
	 Memoria Caché: Mínimo 24 MB 
	 
	 

	1.16
	Tipo: Corporativo y Modelo para ambiente empresarial. El BIOS debe estar bloqueado para la opción de OVERCLOCKING. Debe ser verificable en la página web del fabricante del equipo. 
Todas las especificaciones mínimas relacionadas con el procesador deben ser verificables en la página WEB del fabricante del procesador. Indicar link. 
	  
 
	 

	1.17
	Anexar certificación del fabricante del procesador ofertado, donde se verifique que el procesador es para ambiente corporativo y que cumple con todas las especificaciones técnicas solicitadas. (anexar certificación). 
	  
 
	 

	1.18
	 Chipset Corporativo: especificar. 
	 
	 

	ADMINISTRACIÓN FUERA DE BANDA
	

	1.19
	 Mínimo debe tener habilitada la administración fuera de banda. 
	 
	 

	DISCO DURO
	

	1.20
	 Capacidad: Mínimo una (01) unidad de estado sólido SSD, 512 GB. Gen 4x4 PCIe NVMe M.2 
	 
	 

	MEMORIA RAM 
	

	1.21
	 Mínimo DDR5 16 GB  
	 
	 

	1.22
	 Configuración: (2x8GB), mínimo DDR5-4800 MHz DUAL CHANEL 
	 
	 

	TARJETA GRÁFICA 
	

	1.23
	 Integrada mínimo HD. 	 
	 
	 

	CÁMARA  
	

	1.24
	 Integrada mínimo 1080p FHD, IR.  
Mecanismo de seguridad de privacidad, física e integrado. 
	 
	 

	FUENTE DE PODER INTERNA (De la misma marca del equipo) 
	

	1.25
	 Fuente interna deberá cumplir con las siguientes condiciones 
	 
	 




	COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE  

	DESCRIPCIÓN
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	
	Marca: Especificar 
	 
	 

	
	Modelo: Especificar 
	 
	 

	
	Fuente de Poder 80 PLUS: Interna Platinum o superior. 
La fuente de poder debe ser compatible con el factor de forma del equipo de cómputo solicitado. certificación Energy Star Versión 8.0 o superior (anexar certificación). 
	 
	 

	PUERTOS 

	1.26
	ENTRADA: 
Mínimo 2 Puertos USB libres después de conectar teclado y mouse.  SALIDA: 
(1) Display Port. 
(1) HDMI o asegurar la salida por HDMI mediante convertidor. 
	 
	 

	1.27
	 Salida y entrada de audio 3,5 mm que puede ser independiente y/o en combo. 
	 
	 

	SISTEMA OPERATIVO 

	1.28
	Licenciamiento para Windows 11 Pro OEM (Instalado en fabrica) de 64 bits última versión en español para ambiente corporativo PC de escritorio, los equipos a entregar deberán tener instalado y funcionando el sistema operativo. 
  
Durante el tiempo de la garantía el contratista debe prestar todo el acompañamiento necesario para realizar las actualizaciones de los equipos al momento de que sean instaladas nuevas versiones. 
	  
 
 
 
	 

	OFIMÁTICA 

	1.29
	Microsoft Office Home & Business última versión liberada en el mercado ESD (Electronic Software Distribution) edición de 64 bits. 
 
El contratista deberá entregar la licencia de ofimática instalada en cada equipo de cómputo en coordinación con el supervisor del contrato, quien dará los lineamientos previos respectivos para la activación de las mismas.

El contratista debe entregar para el recibo a satisfacción de las licencias de ofimática, lo siguiente: 

· Documento en Excel que incluya toda la información requerida para la administración de las licencias, el cual, a través del supervisor del contrato, deberá ser integrado en una herramienta tecnológica de análisis de datos, que permita la gestión y visualización de toda la información que más adelante se relaciona, así: 


[image: ]

	COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE
	

	DESCRIPCIÓN
	

	
	* Para el proceso de alistamiento e instalación de la ofimática, en cada uno de los equipos de cómputo para la Policía Nacional, es importante tener presente que, en coordinación con el supervisor del contrato, se darán los lineamientos previos respectivos para establecer los parámetros en la elaboración de la nemotecnia del total de las cuentas de correo, para la respectiva activación y administración, con el acompañamiento del supervisor del contrato. 
Así mismo, el oferente se obliga a relacionar en el documento Excel, la siguiente información: 
 
· Lugar del territorio nacional y unidad policial, en donde fue instalada cada una de las licencias de Ofimática. 
· Numero de celular de recuperación de contraseña.  
· Número y nombre de la máquina en donde se instala la licencia. 
· Token (Termina letra Z). 
· Cuenta de correo asociada al token. 
· Contraseña de la cuenta de correo asociada. 
· Cuenta de correo de recuperación. 
· Contraseña de la cuenta de correo de recuperación. 
· Usuario donde se instaló la licencia. 
· Configuración para recuperación de las cuentas de correo o solución de errores, recomendaciones y/o buenas prácticas a utilizar en los procedimientos de recuperación y uso de las licencias, y demás información. 
 
El contratista deberá anexar a la propuesta, la certificación en la que se especifique que las licencias ofertadas no están en la etapa final de existencia o su obsolescencia en el mercado. 
 
El Contratista se obliga a NO suministrar, revelar o dar a conocer, los usuarios, contraseñas, cuentas de correo, números de celular, lugares de distribución y demás información que sea registrada en el documento Excel a personas ajenas a la Institución o pertenecientes a la misma (La información solamente deberá ser entregada al supervisor del contrato). 
 
Así mismo, se obliga al contratista entregar el documento Excel en versión editable (con roles de lectura y escritura), sin restricciones de ningún tipo y sin limitaciones de edición, con el propósito de lograr adicionar información considerando las necesidades de la Institución, sin que esto genere costos adicionales a la Policía Nacional. 
	

	PERIFÉRICOS 
	

	1.30
	 Mouse con cable con conexión USB con sensor óptico, debe tener 2 botones y scroll, de la misma marca del equipo. 
	  
	 

	1.31
	 Teclado en español con cable con conexión USB, con teclado numérico a prueba de salpicaduras o derrame de líquidos, de la misma marca del fabricante del computador. 
	  
	 

	DISPOSITIVO DE RED 
	

	1.32
	 Ethernet (RJ-45) 10/100/1000 integrada con compatibilidad nativa de IPv6 en coexistencia con IPv4. 
	  
	 

	SALIDA Y ENTRADA DE AUDIO 
	

	1.33
	Dispositivo de sonido integrado 2 parlantes cada uno de mínimo 3W para un total de mínimo (6W)  
Micrófono integrado 
3.5 mm que puede ser independiente y/o en combo 
	  
	 

	PATCH CORD 
	

	1.34
	 Suministro Patch Cord categoría 6A de fábrica de mínimo 3 mts. 
	 
	 

	COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE  

	DESCRIPCIÓN  

	ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 

	1.35
	 Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o superior, Discreto o Embebido 
	  
	 



	  
 
 
 
  
 
 
	 




	GENERALIDADES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1.0
	Garantía: tres (03) años contra defectos de fabricación, a partir del acta de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato, sin que esto genere costo para la Policía Nacional.
	 	 
 
	 

	2.0
	El oferente debe garantizar el suministro de repuestos del hardware que conforman y componen los equipos de cómputo por un tiempo no menor a cinco (05) años. (Anexar certificación).
	 	 
 
	 

	3.0
	La garantía ofrecida por el contratista deberá tener un control y seguimiento de los tickets generados para los soportes técnicos, donde se escale a los niveles adecuados para su solución y cierre.

El contratista deberá entregar un usuario que permita acceder al sistema de información que soporta la mesa de ayuda o autoservicio (acceso vía web), con el objeto de realizar seguimiento a los casos reportados y tickets generados. El funcionario policial será asignado por el supervisor del contrato.

Además, se deberán presentar informes mensuales al supervisor del contrato de los casos reportados a la mesa de servicio del contratista y el estado en que se encuentran
	 	 
 
 
 
 
 
 
	 

	4.0
	La Gestión de la garantía se realiza por parte del contratista mediante los casos creados por parte de Policía Nacional.
El oferente deberá disponer los recursos necesarios para la atención de los casos, dentro de los tiempos definidos en el apartado de soporte técnico.
	 	 
 
	 

	CALIDAD DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO ENTREGADOS (APLICAN DURANTE EL TIEMPO DE GARANTÍA)

	5.0
	Si el equipo de cómputo presenta dos (2) veces la misma falla en el hardware, el contratista debe cambiar el equipo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la segunda (2ª) falla.
	 	 
 
 
	 

	6.0
	Si el equipo de cómputo presenta tres (03) fallas en distintas partes en el Hardware, el contratista debe cambiar el equipo de cómputo por un equipo nuevo de características iguales o superiores, en un tiempo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra la tercera (3ª) falla.
	 	 
 
  
	 

	7.0
	Si del total de los equipos de cómputo por lote o lotes ofertados adquiridos falla el cinco por ciento (5%) por diferentes causas, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos de cómputo que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo menor o igual a treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente.
	 	 
 
 
 
 
	 





	GENERALIDADES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	8.0
	Si del total de los equipos de cómputo adquiridos falla el diez por ciento (10%) en la misma pieza de Hardware, el contratista debe cambiar el porcentaje de los equipos que presenta falla por equipos nuevos de características iguales o superiores y debe entregarlos en un tiempo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir del momento en el que se registra el incidente. 
	 	 
 
 
 
 
	 

	ASPECTOS INCLUIDOS EN LA GARANTÍA 

	     9.0
	En caso de presentarse fallas en los equipos adquiridos, el contratista es responsable de realizar la reparación por defectos del bien, suministro e instalación de los repuestos necesarios en los tiempos establecidos sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional.  
	 	 
  
	 

	 10.0
	Es responsabilidad del contratista, asumir toda la logística necesaria para atender las fallas y reparaciones necesarias en los equipos de cómputo en los lugares donde los equipos se encuentren asignados, sin que esto genere costo alguno para la Policía Nacional. 
	 	 
 
 
	 

	PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

	11.0
	Las propuestas se harán en forma clara y en idioma español. Deberán presentar la carta de representación del fabricante o de distribuidor autorizado donde se indique su nombramiento tanto por el tiempo de ejecución del contrato, como también en los tiempos de garantía. 
	 	 
 
 
	 

	12.0
	La propuesta presentada, deberá ser firmada y avalada por un ingeniero electrónico o ingeniero de sistemas o Ingeniero en telecomunicaciones anexando la respectiva tarjeta profesional. Esto de acuerdo a lo indicado en el ARTÍCULO 20 de la LEY 842 DE 2003 “PROPUESTAS Y CONTRATOS.: “Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería”. 
	 	 
 
 
 
 
 
 
 
	 

	CERTIFICACIONES 

	 13.0
	El oferente debe anexar certificación que indique que los equipos ofrecidos son de un fabricante con representación en Colombia (Anexar certificación).
	 	 
	 

	 16.0
	El oferente debe anexar certificación que indique que los equipos ofrecidos cuentan con sistema operativo instalado por el fabricante. (Anexar certificación).
	 	 
	 

	SOPORTE TÉCNICO

	 18.0
	Al inicio del contrato se establecerá el procedimiento de solicitud de la garantía y soporte técnico tanto para el hardware y ofimática ofertados. 
	 	 
	 



	GENERALIDADES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	19.0
	El horario de atención para las actividades de soporte técnico deberá ser los días hábiles de 08:00 a 18:00 horas. 
	  
	 

	20.0
	El contratista deberá poner a disposición de la Policía Nacional, de manera permanente, los siguientes medios para el reporte de casos:  
· Mesa de servicio o autoservicio con acceso vía web.  
· Número telefónico.  
· Correo electrónico. 
	 	 
	 

	21.0
	El contratista deberá garantizar soporte técnico vía telefónica e Internet, como primer nivel de atención. 
	 	 
	 

	22.0
	MARCACIÓN DE LAS CAJAS  
Cada uno de los equipos será entregado con sus respectivas cajas individuales las cuales deberán estar debidamente marcadas e identificadas así: 

Marca del equipo 
Modelo del equipo 
Referencia del equipo 
Serial del equipo 
Unidad policial 
Número del equipo; es decir 1 de 50, 2 de 50, 3 de 50. 
[image: ] 
	 
 
	 

	 LUGAR DE ENTREGA 
	

	23.0 
	La entrega de los computadores de acuerdo con las especificaciones técnicas mínimas requeridas establecidas en el presente estudio previo; será establecida de acuerdo al plan de distribución de equipos establecido por la Policía Nacional. 
	 	 
 
	 

	    AMBIENTAL 
	

	24.0
	El fabricante y el representante del fabricante en Colombia para los computadores y todos sus componentes, certificará que cumple con lo estipulado en la Resolución 15/12/2010 expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones”, (Anexar documento). 
	
	

	
	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
	

	25.0
	Si la Policía Nacional, considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará los servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para tal fin. 
	 
 
 
	 

	GENERALIDADES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	26.0
	El Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del futuro contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como de los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial, para lo cual el contratista deberá diligenciar y firmar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información, (Anexar documento). 
	 	 
 
 
 
 
	 

	SEGURIDAD DE INSTALACIONES
	

	27.0
	Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (Resolución 08310 del 28/12/2016).
	
	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	

	28.0
	El contratista deberá cumplir con la implementación del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberán diligenciar el Formulario Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Anexar documento).
	 	 
 
	 

	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN
	

	29.0
	Cumplir con el compromiso de anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar en su totalidad el Formulario Compromiso Anticorrupción. (Anexar documento). 
	 	 
 
  
 
 
 
 
	 


			
	ITEM
	BLOQUEADOR DE SEGURIDAD ANTIEMBESTIDA  
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
Descripción: obstáculo metálico levadizo tipo rampa para evitar la intrusión violenta e intempestiva de vehículos a un área de seguridad controlada, debe instalarse en un foso bajo el pavimento a nivel de la vía, de manera que permita la circulación vehicular mientras esté desactivado.

Debe permitir el accionamiento mecánico a través de un mecanismo manual, para accionarlo en posición de bloqueo de la vía.

	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	

	Cantidad
	De acuerdo al cuadro de cantidades

	Material
	Acero estructural ASTM A36

	Tratamiento 
	Galvanizado

	Acabado 
	Pintura electrostática reflectiva (Pintura en negro y franjas amarillas.)

	Desagüe 
	Deberá contar con sistema de desagüe

	Resistencia a la Rotura (J) 
	400.000 julios

	Resistencia a la Deformación (J) 
	5.000 julios

	Resistencia estática al cierre (Kg) 
	20.000 kg

	Ciclos/día 
	2.400

	Vida media sin mantenimiento (ciclos)
	1.500.000

	Accionador
	Manual mecánico

	Protección (Grado IP)
	54

	Rango de temperatura
	-20 ºC/+80 ºC

	Dimensiones: ancho x largo x profundidad (cmt.)
	180 x 200 x 50

	Dimensiones rampa fija: ancho x largo (cmt).
	70 x 200

	Dimensiones rampa movil: ancho x largo (cmt.)
	200 x 110

	Altura de la rampa activada (cmt.)
	65

	Garantía
	Anexar carta directa dirigida al a la entidad donde certifique mínimo 3 años de garantía del equipo ofertado al proceso.

	Certificación
	Anexar con su oferta documento donde certifique que los equipos ofertados le han realizado el test de resistencia a la corrosión mediante el método de prueba de Niebla Salina, con el fin de garantizar que es un equipo resistente a la corrosión para garantizar un periodo de vida útil más alta.

	Certificación
	Anexar con su oferta documento donde certifique que los equipos ofertados le han realizado el test de resistencia a impactos mediante el método de prueba de antiterrorismo, con el fin de garantizar que es un equipo resistente a impactos de vehículos con una resistencia a la deformación de 5.000 Julios
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	[bookmark: _Hlk196058835]REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA TODOS LOS ÍTEMS 

	Numeral 
	Descripción 
	Cumple 
	No cumple 

	1
	Los costos de transporte, mano de obra y demás gastos ocasionados para el cumplimiento del objeto del presente proceso de contratación, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta. El contratista no podrá cobrar ningún valor adicional a lo estipulado y pactado en el contrato.
	
	

	2
	El oferente deberá certificar que los elementos tecnológicos entregados con ocasión al presente contrato sean nuevos, originales y no remanufacturados
	
	

	3
	El oferente deberá garantizar la instalación de los equipos con sus respectivos cables y conectores de alta resistencia y calidad que permitan el óptimo funcionamiento del sistema, previa coordinación con el supervisor del contrato.
	
	

	4
	Teniendo en cuenta que el servicio de suministro e instalación de los elementos es a todo costo, el contratista deberá velar por la correcta utilización de los elementos para la adecuada instalación, así mismo la recolección de escombros, empaques y demás elementos utilizados en el área de trabajo establecida.
	
	

	5
	El contratista realizará transferencia de conocimiento sobre las funciones relacionadas de los bienes entregados e instalados para cuatro (4) funcionarios con una intensidad horaria no menor a veinte (20) horas, con profesionales idóneos. La transferencia de conocimiento será realizada en las instalaciones de la Oficina de Seguridad de la ESJIM previa coordinación con el supervisor del contrato.
	
	

	6
	Los elementos serán entregados y probados uno a uno (procedimientos básicos de encendido, cargue de equipos y baterías, reconocimiento de dispositivos instalados, verificación de configuración).
A todos los elementos que entregará el contratista se les realizará la prueba de recepción de los bienes para verificar el funcionamiento de los mismos (Partes internas y externas) donde se confirme que cumplan con cada uno de los numerales solicitados en el presente anexo.

Para la prueba de recepción de los bienes, el contratista deberá disponer de la totalidad de los equipos, con las respectivas cajas marcadas y rotuladas que soporta este proceso contractual.

NOVEDADES NO CONFORMES

· Verificar que los elementos no presenten rayones, fragmentaciones, golpes o abolladuras.
· Comprobar que todos los componentes estén puestos y conectados correctamente.
· Los elementos deben ser customizados de fábrica no pueden estar ensamblados de manera artesanal en su diseño y carcasa externa.
· Botones averiados con ruptura o fragmentación.
· Encendido, el NO encendido del elemento.
· Cables con ruptura o fragmentación
· Conexiones internas de los cables realizadas con elementos como silicona, cintas, grapas, amarres entre otros.
· Elementos internos: no cumplan con las características técnicas solicitadas.
· Dispositivos defectuosos.
· Puertos mal instalados y con movimiento que no permita realizar una conexión.

Durante el periodo de prueba de recepción de los bienes, el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones seguridad de la información de la Policía Nacional.
	
	

	7
	Durante el periodo de garantía, el oferente adjudicatario se comprometerá a reparar los equipos y dejarlos en perfecto estado de funcionamiento en un tiempo máximo de veinticuatro 24 horas.
	
	

	8
	En el caso de fallas no reparadas dentro 60 días hábiles, el contratista reemplazará el elemento y/o accesorio defectuoso, por uno igual, similar o mejor características técnicas en un tiempo no mayor de 60 días. Los tiempos se contarán a partir del momento en que se comunique la falla. El oferente deberá indicar por escrito que conoce y acepta esta condición.
	
	

	9
	El oferente adjudicatario deberá entregar toda la documentación técnica de cada uno de los elementos y accesorios.

El contratista deberá entregar los manuales originales de fábrica para operación; con todos sus catálogos de partes, en idioma castellano y/o inglés, debidamente actualizados a la fecha de entrega.
	
	

	10
	El oferente adjudicatario deberá garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial No. 04 del 03/04/2012 "Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración pública" y la Directiva Administrativa Permanente No. 002 del 09/02/2016, cuyo objeto es fijar "Parámetros sobre la Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la Administración Pública" y la Directiva Administrativa Permanente No. 002 del 09/02/2016, cuyo objeto es fijar "Parámetros sobre la eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la Policía Nacional".
Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional, así como con el control operacional, y la identificación de aspectos e impactos ambientales asociados a si actividad productiva o servicio profesional.
Los servicios que adquieran por alguna gestión administrativa deberán establecer los lineamientos para la planeación, operación, control y mejoramiento de la gestión ambiental en la Policía Nacional, a partir del cumplimiento de los requisitos legales ambientales y las condiciones mínimas ambientales; con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad ambiental de los procesos, productos y servicios de la Institución. Así como, el cumplimiento de la Política Ambiental de la Policía Nacional:
En la Policía Nacional nos comprometemos a contribuir con la protección del ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos asociados a nuestras instalaciones, procesos y servicios; así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Institución".
El contratista deberá eliminar el uso de las bolsas plásticas en cumplimiento a la Resolución No. 2184 del 26/12/2019 "Por la cual se modifica la Resolución No. 668 de 2016, sobre uso racional de las bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones" artículos 2, 3,4 y 5, aplica para todo el territorio nacional.
Dar cumplimiento a la Ley 1973 del 19/07/2019 "Por medio del cual se regula y prohíbe el ingreso, comercialización y uso de bolsas y otros materiales plásticos en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina e islas menores que Io componen y se dictan otras disposiciones" artículos 6,7 y 8, para todo el territorio nacional.
	
	

	11
	El oferente, se compromete a que los materiales de los empaques y/o embalajes de los productos u herramientas utilizadas en el mantenimiento estén constituidos con un porcentaje de material reciclable (en lo posible superior al 50%). Así mismo cumplir con la Legislación Ambiental en Colombia y los principios del Sistema de Gestión Ambiental, en aplicación a la Constitución Nacional en sus artículos 8°, 80° y 95°, la Ley 23 de 1973, el Decreto 2811 de 1974, la ley 99 de 1993 y el Decreto 948 de 1995.
	
	

	12
	Sera a cargo del contratista la remuneración, prestaciones sociales y aportes de seguridad social y para fiscal a que haya lugar. Afiliar a su personal a los sistemas de seguridad social en salud y pensión, estar al día en sus pagos incluyendo sus obligaciones parafiscales durante la vigencia del contrato. (Cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar y servicio Nacional de Aprendizaje - Sena).   
	
	

	13
	El oferente debe certificar que no se encuentra en el Registro Único de Infractores Ambientales del (RUIA), del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1333 del 21 de julio de 2009, “Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.

En todo caso, la Policía Nacional, realizará la consulta en la página web dispuesta por el organismo competente para la verificación.
	
	

	14
	El oferente se compromete a contribuir con la protección del ambiente y de los recursos naturales, a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y regulaciones ambientales, así como en el control de los impactos ambientales adversos generados por acción directa o de terceros, partícipes en el cumplimiento del objeto contractual. durante la ejecución contractual los servicios deben adoptar el ejercicio de los programas y buenas prácticas ambientales, alineados a la política y objetivos del Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional.

El oferente se compromete a cumplir con la normatividad ambiental aplicable al objeto contractual.

El oferente deberá cumplir con lo normado en la Resolución No. 00090 del 15 enero de 2018 "Por medio de la cual se actualiza, modifica, y complementa el manual de contratación de la policía nacional, adoptado mediante Resolución No.03049 de 2014", dando estricto cumplimiento a todos los criterios ambientales contenidos en el apéndice del acto administrativo citado, aplicables al servicio que oferta, con especial atención a lo consignado en el numeral 2.6" tecnología- aparatos, equipos electrónicos y/o electrónicos" 3 "Criterios ambientales en los contratos de prestación de servicios", así:

Numeral 2.10.2. Obra.
· Cumplir de manera estricta el Plan de Manejo Ambiental PMA en cada una de las etapas del proyecto, diligenciando los formatos allí descritos, con el aval de la interventora y cumpliendo con toda la normativa vigente en materia ambiental colombiana, de acuerdo a la autoridad ambiental competente en cada región asociada a la identificación de los impactos y aspectos ambientales propios del proyecto.

· Velar por el manejo adecuado de los escombros conforme a la normativa ambiental vigente, tales como la Resolución No. 541 de 1994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, y demás normas regionales que regulen el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo, ruido, emisión de polvo, volumen de residuos generados, contaminación ambiental, las relativas al manejo de materiales nocivos para la flora , fauna y salud humana y aplicar buenas prácticas ambientales.

Para los proyectos desarrollados en la ciudad de Bogotá, se deberá cumplir con los lineamientos legales pare gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD, tales como los indicados en el Decreto 586 de 2015 "Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D. C. expedido por fa Alcaldía Mayor de Bogotá, D. C, o aquella norma que lo modifique. adicione o sustituya.

Para la adquisición de materiales de tipo pétreos, se deberá corroborar la legalidad de la explotación, exigiendo certificados, licencias y permisos que se requieran para su explotación y comercialización. La misma situación será verificable cuando en la manufactura de dichos materiales. se apliquen las normas de protección y manejo ambiental, restitución del medio natural, estabilización del suelo, restauración de ecosistemas y reposición de vegetación.

Cumplir con la Resolución 180466 de 2007 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en los servicios de instalaciones de redes eléctricas y en los mantenimientos correctivos en las obras, expedida por el Ministro de Minas y Energía.

Numeral 2.6 Tecnología - aparatos, equipos electrónicos y/o electrónicos.

El oferente y futuro contratista deberá cumplir con lo previsto en la Resolución 41012 del 18 de septiembre de 2015 "Por la cual se expide el Reglamento técnico de Etiquetado -RETIQ expedido por Ministerio de Minas y Energía, con fines de Uso Racional de Energía aplicable a algunos equipos de uso final de energía eléctrica y gas combustible, para su comercialización y uso en Colombia" o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya, en lo relacionado con que los electrodomésticos tengan el etiquetado de eficiencia energética y que sea tipo B come mínimo, entre el 55% y el 75%

El oferente y futuro contratista deberá garantizar que los equipos eléctricos cumplan con normas técnicas de eficiencia energética, es decir, que tengan un bajo consumo de energía y que cuenten con opciones de encendido, hibernación y apagado (fichas técnicas de los equipos). Igualmente, deberá cumplir con las obligaciones relacionadas en fa Resolución 15 12 de 201 O "Por la cual se estableen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones", expedida por el Ministerio de Ambiente, o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.

Numeral 3 criterios ambientales en los contratos de prestación de servicios.

Garantizar que todo el material que se entregue a las unidades policiales en forma digital, se realice en un medio reutilizable; los escritos deberán estar ajustados de acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2012 "política cero papel".

Aplicar las buenas prácticas ambientales, participar de los programas y campañas ambientales, así como las demás exigencias que establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas /as actividades que realice durante la prestación del servicio dentro de las instalaciones policiales.

Garantizar fa disposición final de los residuos sólidos peligrosos y especiales (aceitas usados, luminarias, RAEES, Envases do Sustancias Químicas y derivadas de hidrocarburo, baterías y pilas. llantas, escombros entre otros relacionados con el Título 6 Residuos peligrosos del Decreto 1076 de 2015 expedido por el Gobierno Nacional.                      o norma que lo modifique, adicione o sustituya, que se pudieran generar como resultados de la prestación de sus servicios a la respectiva unidad policial. (Presentar al supervisor del contrato, el certificado de disposición final a través de un gestor ambiental debidamente acreditado por la autoridad ambiental competente para la prestación de estos servicios).

Con el objeto de evitar escapes de sustancias nocivas que contaminen las personas y sus bienes, deterioren los suelos y el medio ambiente en general, el contratista deberá recepcionar, almacenar y efectuar la disposición final de destrucción, de acuerdo a la normativa ambiental vigente de los elementos eléctricos y electrónicos y sus accesorios que, con ocasión a los mantenimientos correctivos, hayan sido retirados v/o reemplazados después de cumplir su ciclo de vida útil. Por lo anterior, el proponente y posterior contratista deberá hacer entrega a la Policía Nacional de la certificación acompañada del acopio documental soporte, que evidencie la destrucción de estos elementos, actividad que deberá ser realizada por una empresa certificada por la autoridad ambiental competente y dar cumplimiento a la Ley 672 del 19 de Julio del 2013 Por la cual se establecen los lineamientos para la adopción de una política pública de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), y se dictan otras disposiciones", o aquella norma que la modifique, adicione o sustituya.

El oferente que tenga personal bajo su responsabilidad. deberé impartir instrucciones, socializaciones y/o capacitaciones en temas ambientales relacionados con sus aspectos e impactos ambientales como Gestión integral de residuos sólidos y liquidas, uso de elementos de protección personal, manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energía), normativa ambiental, saneamiento básico, entre otros que, en materia ambiental, se relacionen con objeto contractual.

El oferente asumirá la responsabilidad ante cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio, durante y al final el proceso contractual, y no de la Policía Nacional.

El oferente no presenta infracciones o sanciones vigentes en el Registro Único de Infractores Ambientales (RUlA), actualizado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
	
	

	15
	El oferente y futuro contratista deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector trabajo y demás normas que lo complementen, para lo cual el oferente deberá diligenciar el “FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”.
	
	

	16
	El oferente se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente proceso y que se encuentra marcada como confidencial; así como a los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su servicio y sea revelada información marcada como confidencial, por tal razón deberán diligenciar un acuerdo de confidencialidad y no revelación de la información el cual se encuentra en el “FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”.
	
	

	17
	Durante el tiempo de garantía el oferente adjudicatario deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ara la Policía Nacional Resolución No. 08310 del 28/12/2016.
	
	

	18
	Cumplir con el compromiso anticorrupción dentro del proceso manifestando que se encuentra dispuesto a suministrarla información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actué en su nombre es causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación del mismo, para lo cual deberá diligenciar el formulario "COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN"
	
	


	19
	El contratista y demás operarios al momento de realizar la entrega e instalación de los elementos, deberán cumplir con todos los protocolos de seguridad y bioseguridad requeríos de acuerdo a las actividades a realizar.
	
	

	20
	El contratista será el responsable de los daños y/o fallas que se ocasionen a los sistemas, equipos, redes, obras civiles internas o externas y espacio público durante la ejecución de las actividades. En caso de que estos se presenten, se restablecerán y los costos que incluya la misma, al igual que las sanciones o multas serán responsabilidad del contratista, del mismo modo incurrirá en los costos necesarios para que la obra física necesaria para la instalación y tendido de toda clase de cables y fibras no queden a la vista ni afecten la arquitectura de la escuela.
	
	

	21
	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
PROPONENTE NACIONAL Y EXTRANJERO CON SUCURSAL EN COLOMBIA 

El Registro Único de Proponentes (RUP), es el instrumento a través del cual se verificará el requisito de experiencia, para tal efecto las personas naturales, personas jurídicas, las uniones temporales, los consorcios u otra forma de asociación que participen en este proceso, deberán acreditar la experiencia con máximo tres (3) contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, identificados con los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas descritos en el numeral 1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO del estudio previo y que su valor sumado sea igual o superior a 129,33 SMMLV.

Para efectos de evaluación y habilitación en el proceso, el oferente debe contar con la experiencia certificada en el Registro Único de Proponentes RUP de la cámara de comercio, la cual deberá presentar por certificación, al menos cuatro (4) de los cinco (5) códigos establecidos a continuación:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO

	46161500
	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad
	Seguridad y control público
	Control de tráfico
	---------------

	46151600
	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad
	Protección de Orden Público
	Equipo de Seguridad y Control
	---------------

	46171619
	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad
	Seguridad, vigilancia y detección 
	Equipo de vigilancia y detección 
	Sistemas de seguridad o de control de acceso

	46171600
	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad
	Seguridad, vigilancia y detección 
	Equipo de vigilancia y detección
	----------------

	46171610
	Equipos y Suministros de Defensa, Orden Público, Protección, Vigilancia y Seguridad
	Seguridad, vigilancia y detección
	Equipo de vigilancia y detección
	Cámaras de seguridad



Adicionalmente, para demostrar la experiencia específica, el oferente deberá acreditar que los contratos celebrados y ejecutados tienen igual o similar objeto al del presente proceso de selección o se relacione con el mismo, lo cual se podrá evaluar mediante certificación o acta de liquidación de dichos contratos, documentos que como mínimo deberán tener la siguiente información:

· Identificación de cada uno de los contratos.
· Nombre o razón social del contratante.
· Nombre o razón social del contratista.
· Objeto del Contrato.
· Cuantía o valor del contrato.
· Estado del contrato: ejecutado o liquidado.
· Porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un Consorcio, Unión Temporal u otras formas de asociación (en caso que aplique).

Nota 1: en caso de ser certificación, debe estar suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento. Si la certificación incluye varios contratos, se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos. Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones se entenderá como un solo contrato certificado.

En el caso de los consorcios o uniones temporales la experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes; no obstante, la misma puede ser certificada por un integrante.

Nota 2: no se aceptarán auto certificaciones.

Nota 3: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución.

Nota 4: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas.

Nota 5: en la presentación de la oferta el oferente deberá diligenciar y entregar el formulario "EXPERIENCIA DEL PROPONENTE", donde relacionará los contratos que considere para la evaluación de la experiencia mínima requerida.

Nota 6: cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV o si estos son de años anteriores a 2024, se hará la respectiva conversión de acuerdo al año en que terminó el contrato. La verificación será realizada por el comité evaluador técnico.

Nota 7: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio, de Unión Temporal u otras formas de asociación, la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada" tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio, de la Unión Temporal u otras formas de asociación, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio, la Unión Temporal u otras formas de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

Nota 8: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

Nota 9: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso.

Nota 10: si en la Información relacionada en las certificaciones o en el RUP para acreditar la experiencia mínima, se requiere información adicional, la entidad se reserva el derecho de solicitar documentación adicional para verificar la información de la documentación entregada.

La Policía Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin constatar el contenido de la misma.

EXPERIENCIA PARA PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA

Las personas naturales o jurídicas, extranjeras sin domicilio o sin sucursal en Colombia, no requieren estar inscritos en el Registro Único de Proponentes, por ello se verificará la experiencia mediante la certificación o acta de liquidación de máximo tres (3) contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, relacionados con el objeto del proceso de contratación cuya sumatoria sea igual o superior a 129,33 SMMLV, documentos que deben contener como mínimo la siguiente información:

· Identificación de cada uno de los contratos.
· Nombre o razón social del contratante.
· Nombre o razón social del contratista.
· Objeto del Contrato.
· Cuantía o valor del contrato.
· Estado del contrato: ejecutado o liquidado.
· Porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un Consorcio, Unión Temporal u otras formas de asociación (en caso que aplique).

Nota 1: en caso de ser certificación, debe estar suscrita por la persona facultada para expedir dicho documento. Si la certificación incluye varios contratos, se deberán indicar los requisitos aquí exigidos para cada uno de ellos. Si la certificación incluye el contrato principal con sus adiciones se entenderá como un solo contrato certificado.

Nota 2: no se aceptarán auto certificaciones.

Nota 3: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución.

Nota 4: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas.

Nota 5: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio, de Unión Temporal u otras formas de asociación, la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo "Gonzalo Jiménez de Quesada" tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio, de la Unión Temporal u otras formas de asociación, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para Io anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio, la Unión Temporal u otras formas de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

Nota 6: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite.

Nota 7: en el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en los respectivos pliegos de condiciones del proceso.

Nota 8: los proponentes extranjeros deben diligenciar los Formularios "CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA" y "CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO".

Nota 9: la entidad podrá solicitar información adicional para verificar la experiencia mínima requerida.

La Policía Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin constatar el contenido de la misma.
	
	





Cordialmente,




[bookmark: _GoBack]
FIRMA PROPONENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL OFERENTE
IDENTIFICACIÓN (NIT, C.C. O C.E.)
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
IDENTIFICACIÓN (C.C. O C.E.)
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
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