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MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE 

53200C0552 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE QUIBDÓ

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 


1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.

	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.

	1.1
	ASEGURAMIENTO LAMINA MICROPERFORADA FACHADA. Asegurar láminas microperforada de fachada de torreo edificios de más de 7 pisos, que se han soltado por acción de los vientos. Hacer anclajes con tornillería y tuercas de seguridad para evitar su nueva soltura. Incluye tornillería, arandelas, tuercas, soldadura, corte y demás sistema de sujeción, equipo de trabajos en altura, mano de obra y demás hasta su correcta instalación y funcionamiento. La actividad va desde el nivel de los 2,5 metros hasta el último piso de la torre desde el cual es posible sujetar un andamio colgante para la actividad
	m2

	1.2
	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO  ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro
	m2

	1.3
	DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final
	m2

	1.4
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, transporte y disposición final
	m2

	1.5
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3

	1.6
	PERFORACION Y ANCLAJE. Varilla en concreto existente con epóxico. Varilla de 60.000 PSI
	un

	1.7
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3

	1.8
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	kg

	1.9
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3

	1.10
	MURO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) E= 15 CM, altura hasta 2,5 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, aristas en chaflan, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m2

	1.11
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3

	1.12
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m2

	1.13
	FLANCHES EN LAMINA DE ZINC GALV CAL 20 ANCHO = 0,50 MTS. Incluye suministro e instalación, con empotrado a muro existente en mamposteria o superboard y acabado con cobertura mortero impermeable, instalado a manera de alfajia sobre muro concreto a la vista
	m2

	1.14
	DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO, piso en granito de marmol, incluye lechadas correspondientes, insumos, equipo, aseo final y mano de obra
	m2

	1.15
	PUNTO SANITARIO. 2" a 4", incluye accesorio de conexión salida agua aire acondicionado y conectarlo debidamente anclado, 4,0 m. de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes, emboquillado con material impermeabilizante en azoteas de techo
	un

	1.16
	TUBERIA PVC-S Ø2". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø2" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, fijación con abrazaderas (en fachada torre) y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo
	m

	1.17
	TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo
	m

	1.18
	TUBERIA COBRE DESAGUE AIRES ACONDICIONADOS. Reubicación de las descargas existentes, insertandolas a los puntos sanitarios. Incluye adecuacion tuberia cobre con rubatex de descarga, corte o adición, soldaduras, anclajes de aseguramiento
	m

	1.19
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	1.20
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	1.21
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un

	1.22
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V  15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un

	1.23
	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería  metálico  MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metálica e interruptor de encendido, plafón de losa, Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18w Luz Fría, 14 metros de cableado y tubería, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico. Cambio lampara 60x60
	un

	1.24
	DUCTO METALICO. Instalación de ductería metálica MTE de 1" con cajas y accesorios. Incluye diseño eléctrico
	m

	1.25
	ALAMBRADO DE DUCTO. con cable 3(12)+1(12) AWG de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico
	m

	1.26
	ACOMETIDA. Alambrado principal en 4(6)+1(8) de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico
	m

	1.27
	MANTENIMIENTO SALIDAS ELECTRICAS. Incluye incremento de cables eléctricos,  verificar y o corregir empalmes,  cambio aparato de salida control o toma y/o de iluminación maximo panel led 60 x 60 hasta su correcto funcionamiento
	un

	1.28
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE A 220 C. Con polo a tierra, de 15 a 20 A,incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico, tuberia MT o incrustada
	un

	1.29
	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU. tipo Minisplit inverter, a 220 V, enfriamiento rápido, incluye suministro e instalación hasta su puesta en funcionamiento
	un

	1.30
	LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministro e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 %
	m2

	1.31
	CORTINA BLACKOUT. Suministro e instalación cortinas black out, telon blanco mecanismo manual
	m2

	1.32
	MANTENIMIENTO TOBOGAN TORRE.  Mantenimiento preventivo para el correcto funcionamiento de los tubos de salvamento instalados en la Torre de Control del aeropuerto, así como capacitación teórica y práctica al personal designado en la entidad; De acuerdo con especificaciones de proveedor internacional único del equipo y en las condiciones (especificaciones técnicas del tobogán suministrado por CIGHACOLSA) o tipo de ya existir en el mercado. Ver especificación técnica del mantenimiento en el ítem respectivo. Garantizar continuidad y conservación de la póliza inicial. Incluye también personal de logística y transportes de apoyo
	un

	1.33
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m

	1.34
	PERSIANA DE TORRE DE CONTROL AEROPORTUARIO. Con accionamiento a control remoto, resistente al calor y bloqueador UV, suministro e instalación
	m2

	1.35
	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS. Incluye manejos de aguas, puntos hidráulico y sanitario, transporte y disposición final
	un

	1.36
	SANITARIO. Blanco tipo avanti plus, incluye abastos en manguera metalica con llave de control, brida y demas accesorios hasta su funcionamiento
	un

	1.37
	CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie
	m

	1.38
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un

	1.39
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. Incluye refuerzo con soportes en hierro 1/2 60000 PSI figurado cada 2,0 m o similar, anticorrosivo y pintura
	m

	1.40
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2

	1.41
	ENCHAPE. cerámica en pared y pisos, acorde al ambiente, incluye filetes y retiro del existente quebrado con retiro y disposición final. Utilizar juntas de expansión y contracción en caucho, por tramos que garanticen los movimientos de áreas de cerámica, recomendable utilizar formatos grandes
	m2

	1.42
	PERGOLA EN TUBULAR METALICO. Fabricación e instalación  estructura de techo tipo pérgola, en perfiles metálicos estructurales, con altura aproximada desde el piso acabado de 3.00 a 3.50 m., con columnas en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m., aseguradas en base concreto con Angulo en el perímetro de  3/16" x 1-1/2" (peso 2,68 kg/m,) con tornillo roscado de anclaje 1/2"o similar previamente anclados a la columna base; vigas perimetrales y de apoyo en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m.; alfardas de apoyo cada 1.00 m. en Tubo rectangular metálico 100 x 40 x 1,9 mm x 6m, peso de 4,083 kg/m. y correas cada 0,15 m. a eje en tubo Cuadrado metálico 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m con peso 1,27 kg/m, todos los perfiles con cortes perpendiculares y tapón en extremos, soldaduras a cordón  completo entre cruces de sección, acabados en anticorrosivo y pintura. Diseños sometidos aprobación previo a su ejecución
	m2

	1.43
	CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm;  incluye recursos, caballetes, elementos de empalmes entre laminas y terminales, elementos de fijación e instalación según ficha técnica. Presentar diseño previo a supervisión. Diseños sometidos aprobaciónprevio a su ejecución
	m2

	1.44
	MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura
	m2

	1.45
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2

	1.46
	DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado,  incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión
	un

	1.47
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml

	1.48
	VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión
	m2

	1.49
	MESON MUEBLE INFERIOR COCINA. mesón 0,60m. de ancho, en mármol sintético o similar con lavaplatos y estufa eléctrica 2 puestos empotrada y, mueble inferior en melamina a dos niveles, instalado, incluye accesorios hidrosanitarios, abasto con llave de control en manguera flexible metálica y desagües con sifón
	m

	1.50
	ALACENA. Mueble superior cocina, construido en melamina, incluye recurso e instalación, mueble similar al inferior de mesón cocina
	m

	1.51
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un

	1.52
	LAVAMANOS. Tipo pared plus incluye abasto manguera metálica con llave de control, llave terminal y demás accesorios hasta su funcionamiento
	un

	1.53
	EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica
	un

	1.54
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6" O APARATOS SANITARIOS., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón por abasto metalico cuello de ganzo con llave de control y/o accesorios de sanitario, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento sin fugas
	un

	1.55
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un

	1.56
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijación con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m

	1.57
	DESMONTE DE CANALES ALL -incluye retiro bajantes, retiro residuos y disposición final, aseo area intervenida
	m

	1.58
	CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente
	m

	1.59
	ESMALTE PINTULUX PASAMANOS METALICO. Incluye cambio piezas metálicas o perfiles en tramos para aseguramiento y recuperación
	m

	1.60
	ASEO GENERAL (AREA DE HASTA 500 M2). Torre de control todos los pisos, muros, cielos cubierta, paredes y ventanas, usar detergentes y desinfectantes, retiro y disposición de residuos
	un

	2.1
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un

	2.2
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6" O APARATOS SANITARIOS., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón por abasto metalico cuello de ganzo con llave de control y/o accesorios de sanitario, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento sin fugas
	un

	2.3
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m

	2.4
	ALACENA. Mueble superior cocina, construído en melamina, incluye recurso e instalación, mueble similar al inferior de meson cocina. Soporte horno micro-ondas
	m

	2.5
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2

	2.6
	CANTONERA ELÉCTRICA. Suministro e instalación inclusive el control y cableado por ducto, corta o larga
	un

	3.1.1
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3

	3.1.2
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3

	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	kg

	3.1.4
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3

	3.1.5
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3

	3.1.6
	LLENOS compactados con material de préstamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3

	3.1.7
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2

	3.1.8
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un

	3.1.9
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m

	3.1.10
	TANQUE  PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	un

	3.1.11
	TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento,anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectarcada desague de aieres acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.
	m

	3.1.12
	CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente
	m

	3.1.13
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un

	3.1.14
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m

	3.1.15
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2

	4.1
	Estudios y diseños conexos a estructuras de techo y pantallas laterales (pérgolas), muros nuevos, diseño hidrosanitario control de aguas lluvias y de aires acondicionados torre, incluye arquitectónico, estructural, techos, eléctrico, hidráulicos
	un

	4.2
	ESTANTERIAS METALICAS. Para Oficina o Semi-Industrial o para Garaje, tipo estante en lámina metálica doblada, con capacidad de soportar hasta 80 kg por repisa y 400 kg en total,   gris con altura de 2,00 m, en módulos de 1,00 m. de ancho y 0,4 m. de profundidad, 5 niveles armada con tornillos apropiados, incluye recursos e instalación sujetas con chazos a pared y de acuerdo a organización de almacén
	un




2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.

	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                

	1.1
	ASEGURAMIENTO LAMINA MICROPERFORADA FACHADA. Asegurar láminas microperforada de fachada de torreo edificios de más de 7 pisos, que se han soltado por acción de los vientos. Hacer anclajes con tornillería y tuercas de seguridad para evitar su nueva soltura. Incluye tornillería, arandelas, tuercas, soldadura, corte y demás sistema de sujeción, equipo de trabajos en altura, mano de obra y demás hasta su correcta instalación y funcionamiento. La actividad va desde el nivel de los 2,5 metros hasta el último piso de la torre desde el cual es posible sujetar un andamio colgante para la actividad
	m2
	24,00
	$ 284.768,00 
	$ 6.834.432,00 

	1.2
	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO  ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro
	m2
	50,00
	$ 53.363,00 
	$ 2.668.150,00 

	1.3
	DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final
	m2
	16,20
	$ 64.418,00 
	$ 1.043.572,00 

	1.4
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, transporte y disposición final
	m2
	61,00
	$ 64.418,00 
	$ 3.929.498,00 

	1.5
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3
	7,92
	$ 80.163,00 
	$ 634.891,00 

	1.6
	PERFORACION Y ANCLAJE. Varilla en concreto existente con epóxico. Varilla de 60.000 PSI
	un
	168,00
	$ 22.688,00 
	$ 3.811.584,00 

	1.7
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	16,20
	$ 762.374,00 
	$ 12.350.459,00 

	1.8
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	kg
	1.041,42
	$ 8.940,00 
	$ 9.310.259,00 

	1.9
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	3,96
	$ 1.023.849,00 
	$ 4.054.442,00 

	1.10
	MURO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) E= 15 CM, altura hasta 2,5 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, aristas en chaflan, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m2
	49,50
	$ 283.077,00 
	$ 14.012.312,00 

	1.11
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3
	3,96
	$ 220.152,00 
	$ 871.802,00 

	1.12
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m2
	33,00
	$ 154.239,00 
	$ 5.089.887,00 

	1.13
	FLANCHES EN LAMINA DE ZINC GALV CAL 20 ANCHO = 0,50 MTS. Incluye suministro e instalación, con empotrado a muro existente en mamposteria o superboard y acabado con cobertura mortero impermeable, instalado a manera de alfajia sobre muro concreto a la vista
	m2
	16,50
	$ 76.592,00 
	$ 1.263.768,00 

	1.14
	DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO, piso en granito de marmol, incluye lechadas correspondientes, insumos, equipo, aseo final y mano de obra
	m2
	556,75
	$ 72.569,00 
	$ 40.402.791,00 

	1.15
	PUNTO SANITARIO. 2" a 4", incluye accesorio de conexión salida agua aire acondicionado y conectarlo debidamente anclado, 4,0 m. de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes, emboquillado con material impermeabilizante en azoteas de techo
	un
	30,00
	$ 163.259,00 
	$ 4.897.770,00 

	1.16
	TUBERIA PVC-S Ø2". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø2" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, fijación con abrazaderas (en fachada torre) y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo
	m
	100,00
	$ 39.313,00 
	$ 3.931.300,00 

	1.17
	TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo
	m
	280,00
	$ 56.263,00 
	$ 15.753.640,00 

	1.18
	TUBERIA COBRE DESAGUE AIRES ACONDICIONADOS. Reubicación de las descargas existentes, insertandolas a los puntos sanitarios. Incluye adecuacion tuberia cobre con rubatex de descarga, corte o adición, soldaduras, anclajes de aseguramiento
	m
	150,00
	$ 198.126,00 
	$ 29.718.900,00 

	1.19
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	6,00
	$ 266.736,00 
	$ 1.600.416,00 

	1.20
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	7,00
	$ 205.626,00 
	$ 1.439.382,00 

	1.21
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	7,00
	$ 246.496,00 
	$ 1.725.472,00 

	1.22
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V  15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un
	6,00
	$ 411.472,00 
	$ 2.468.832,00 

	1.23
	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería  metálico  MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metálica e interruptor de encendido, plafón de losa, Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18w Luz Fría, 14 metros de cableado y tubería, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico. Cambio lampara 60x60
	un
	10,00
	$ 426.375,00 
	$ 4.263.750,00 

	1.24
	DUCTO METALICO. Instalación de ductería metálica MTE de 1" con cajas y accesorios. Incluye diseño eléctrico
	m
	50,00
	$ 62.192,00 
	$ 3.109.600,00 

	1.25
	ALAMBRADO DE DUCTO. con cable 3(12)+1(12) AWG de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico
	m
	40,00
	$ 27.690,00 
	$ 1.107.600,00 

	1.26
	ACOMETIDA. Alambrado principal en 4(6)+1(8) de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico
	m
	12,00
	$ 60.373,00 
	$ 724.476,00 

	1.27
	MANTENIMIENTO SALIDAS ELECTRICAS. Incluye incremento de cables eléctricos,  verificar y o corregir empalmes,  cambio aparato de salida control o toma y/o de iluminación maximo panel led 60 x 60 hasta su correcto funcionamiento
	un
	30,00
	$ 183.898,00 
	$ 5.516.940,00 

	1.28
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE A 220 C. Con polo a tierra, de 15 a 20 A,incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico, tuberia MT o incrustada
	un
	1,00
	$ 477.481,00 
	$ 477.481,00 

	1.29
	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU. tipo Minisplit inverter, a 220 V, enfriamiento rápido, incluye suministro e instalación hasta su puesta en funcionamiento
	un
	1,00
	$ 3.936.773,00 
	$ 3.936.773,00 

	1.30
	LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministro e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 %
	m2
	29,00
	$ 146.225,00 
	$ 4.240.525,00 

	1.31
	CORTINA BLACKOUT. Suministro e instalación cortinas black out, telon blanco mecanismo manual
	m2
	34,00
	$ 162.996,00 
	$ 5.541.864,00 

	1.32
	MANTENIMIENTO TOBOGAN TORRE.  Mantenimiento preventivo para el correcto funcionamiento de los tubos de salvamento instalados en la Torre de Control del aeropuerto, así como capacitación teórica y práctica al personal designado en la entidad; De acuerdo con especificaciones de proveedor internacional único del equipo y en las condiciones (especificaciones técnicas del tobogán suministrado por CIGHACOLSA) o tipo de ya existir en el mercado. Ver especificación técnica del mantenimiento en el ítem respectivo. Garantizar continuidad y conservación de la póliza inicial. Incluye también personal de logística y transportes de apoyo
	un
	1,00
	$ 14.556.738,00 
	$ 14.556.738,00 

	1.33
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m
	256,00
	$ 38.445,00 
	$ 9.841.920,00 

	1.34
	PERSIANA DE TORRE DE CONTROL AEROPORTUARIO. Con accionamiento a control remoto, resistente al calor y bloqueador UV, suministro e instalación
	m2
	6,48
	$ 316.572,00 
	$ 2.051.387,00 

	1.35
	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS. Incluye manejos de aguas, puntos hidráulico y sanitario, transporte y disposición final
	un
	1,00
	$ 50.780,00 
	$ 50.780,00 

	1.36
	SANITARIO. Blanco tipo avanti plus, incluye abastos en manguera metalica con llave de control, brida y demas accesorios hasta su funcionamiento
	un
	2,00
	$ 636.582,00 
	$ 1.273.164,00 

	1.37
	CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie
	m
	19,80
	$ 40.781,00 
	$ 807.464,00 

	1.38
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un
	3,00
	$ 317.696,00 
	$ 953.088,00 

	1.39
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. Incluye refuerzo con soportes en hierro 1/2 60000 PSI figurado cada 2,0 m o similar, anticorrosivo y pintura
	m
	50,00
	$ 22.652,00 
	$ 1.132.600,00 

	1.40
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	360,00
	$ 18.469,00 
	$ 6.648.840,00 

	1.41
	ENCHAPE. cerámica en pared y pisos, acorde al ambiente, incluye filetes y retiro del existente quebrado con retiro y disposición final. Utilizar juntas de expansión y contracción en caucho, por tramos que garanticen los movimientos de áreas de cerámica, recomendable utilizar formatos grandes
	m2
	27,24
	$ 124.218,00 
	$ 3.383.698,00 

	1.42
	PERGOLA EN TUBULAR METALICO. Fabricación e instalación  estructura de techo tipo pérgola, en perfiles metálicos estructurales, con altura aproximada desde el piso acabado de 3.00 a 3.50 m., con columnas en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m., aseguradas en base concreto con Angulo en el perímetro de  3/16" x 1-1/2" (peso 2,68 kg/m,) con tornillo roscado de anclaje 1/2"o similar previamente anclados a la columna base; vigas perimetrales y de apoyo en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m.; alfardas de apoyo cada 1.00 m. en Tubo rectangular metálico 100 x 40 x 1,9 mm x 6m, peso de 4,083 kg/m. y correas cada 0,15 m. a eje en tubo Cuadrado metálico 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m con peso 1,27 kg/m, todos los perfiles con cortes perpendiculares y tapón en extremos, soldaduras a cordón  completo entre cruces de sección, acabados en anticorrosivo y pintura. Diseños sometidos aprobación previo a su ejecución
	m2
	176,41
	$ 262.759,00 
	$ 46.353.315,00 

	1.43
	CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm;  incluye recursos, caballetes, elementos de empalmes entre laminas y terminales, elementos de fijación e instalación según ficha técnica. Presentar diseño previo a supervisión. Diseños sometidos aprobaciónprevio a su ejecución
	m2
	176,41
	$ 136.684,00 
	$ 24.112.424,00 

	1.44
	MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura
	m2
	9,90
	$ 303.090,00 
	$ 3.000.591,00 

	1.45
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	1,64
	$ 1.275.095,00 
	$ 2.091.156,00 

	1.46
	DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado,  incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión
	un
	3,00
	$ 39.880,00 
	$ 119.640,00 

	1.47
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml
	29,60
	$ 17.784,00 
	$ 526.406,00 

	1.48
	VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión
	m2
	0,60
	$ 817.193,00 
	$ 490.316,00 

	1.49
	MESON MUEBLE INFERIOR COCINA. mesón 0,60m. de ancho, en mármol sintético o similar con lavaplatos y estufa eléctrica 2 puestos empotrada y, mueble inferior en melamina a dos niveles, instalado, incluye accesorios hidrosanitarios, abasto con llave de control en manguera flexible metálica y desagües con sifón
	m
	1,95
	$ 1.813.920,00 
	$ 3.537.144,00 

	1.50
	ALACENA. Mueble superior cocina, construido en melamina, incluye recurso e instalación, mueble similar al inferior de mesón cocina
	m
	1,95
	$ 713.398,00 
	$ 1.391.126,00 

	1.51
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 

	1.52
	LAVAMANOS. Tipo pared plus incluye abasto manguera metálica con llave de control, llave terminal y demás accesorios hasta su funcionamiento
	un
	1,00
	$ 474.586,00 
	$ 474.586,00 

	1.53
	EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica
	un
	4,00
	$ 745.151,00 
	$ 2.980.604,00 

	1.54
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6" O APARATOS SANITARIOS., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón por abasto metalico cuello de ganzo con llave de control y/o accesorios de sanitario, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento sin fugas
	un
	8,00
	$ 157.540,00 
	$ 1.260.320,00 

	1.55
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un
	4,00
	$ 87.010,00 
	$ 348.040,00 

	1.56
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijación con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m
	24,00
	$ 16.188,00 
	$ 388.512,00 

	1.57
	DESMONTE DE CANALES ALL -incluye retiro bajantes, retiro residuos y disposición final, aseo area intervenida
	m
	16,00
	$ 9.994,00 
	$ 159.904,00 

	1.58
	CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente
	m
	42,00
	$ 192.452,00 
	$ 8.082.984,00 

	1.59
	ESMALTE PINTULUX PASAMANOS METALICO. Incluye cambio piezas metálicas o perfiles en tramos para aseguramiento y recuperación
	m
	26,00
	$ 63.659,00 
	$ 1.655.134,00 

	1.60
	ASEO GENERAL (AREA DE HASTA 500 M2). Torre de control todos los pisos, muros, cielos cubierta, paredes y ventanas, usar detergentes y desinfectantes, retiro y disposición de residuos
	un
	1,00
	$ 503.819,00 
	$ 503.819,00 

	2.1
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un
	2,00
	$ 317.696,00 
	$ 635.392,00 

	2.2
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6" O APARATOS SANITARIOS., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón por abasto metalico cuello de ganzo con llave de control y/o accesorios de sanitario, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento sin fugas
	un
	4,00
	$ 157.540,00 
	$ 630.160,00 

	2.3
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m
	16,00
	$ 38.445,00 
	$ 615.120,00 

	2.4
	ALACENA. Mueble superior cocina, construído en melamina, incluye recurso e instalación, mueble similar al inferior de meson cocina. Soporte horno micro-ondas
	m
	1,00
	$ 713.398,00 
	$ 713.398,00 

	2.5
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	192,00
	$ 18.469,00 
	$ 3.546.048,00 

	2.6
	CANTONERA ELÉCTRICA. Suministro e instalación inclusive el control y cableado por ducto, corta o larga
	un
	1,00
	$ 654.519,00 
	$ 654.519,00 

	3.1.1
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	3,84
	$ 80.163,00 
	$ 307.826,00 

	3.1.2
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	0,48
	$ 762.374,00 
	$ 365.940,00 

	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	kg
	334,44
	$ 8.940,00 
	$ 2.989.894,00 

	3.1.4
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	2,88
	$ 1.023.849,00 
	$ 2.948.685,00 

	3.1.5
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,00
	$ 1.588.356,00 
	$ 1.588.356,00 

	3.1.6
	LLENOS compactados con material de préstamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3
	12,80
	$ 220.152,00 
	$ 2.817.946,00 

	3.1.7
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2
	16,00
	$ 154.239,00 
	$ 2.467.824,00 

	3.1.8
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un
	4,00
	$ 87.010,00 
	$ 348.040,00 

	3.1.9
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m
	8,00
	$ 16.188,00 
	$ 129.504,00 

	3.1.10
	TANQUE  PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	un
	4,00
	$ 2.494.102,00 
	$ 9.976.408,00 

	3.1.11
	TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento,anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectarcada desague de aieres acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.
	m
	24,00
	$ 56.263,00 
	$ 1.350.312,00 

	3.1.12
	CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente
	m
	24,00
	$ 192.452,00 
	$ 4.618.848,00 

	3.1.13
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un
	2,00
	$ 317.696,00 
	$ 635.392,00 

	3.1.14
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m
	24,00
	$ 38.445,00 
	$ 922.680,00 

	3.1.15
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	268,80
	$ 18.469,00 
	$ 4.964.467,00 

	4.1
	Estudios y diseños conexos a estructuras de techo y pantallas laterales (pérgolas), muros nuevos, diseño hidrosanitario control de aguas lluvias y de aires acondicionados torre, incluye arquitectónico, estructural, techos, eléctrico, hidráulicos
	un
	1,00
	$ 14.000.000,00 
	$ 14.000.000,00 

	4.2
	ESTANTERIAS METALICAS. Para Oficina o Semi-Industrial o para Garaje, tipo estante en lámina metálica doblada, con capacidad de soportar hasta 80 kg por repisa y 400 kg en total,   gris con altura de 2,00 m, en módulos de 1,00 m. de ancho y 0,4 m. de profundidad, 5 niveles armada con tornillos apropiados, incluye recursos e instalación sujetas con chazos a pared y de acuerdo a organización de almacén
	un
	8,00
	$ 351.000,00 
	$ 2.808.000,00 




3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.

El valor total de los BIENES o INSUMOS es:

	VALOR TOTAL DE LOS BIENES:
	 $ 395.900.870,00




4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:

[image: ]


	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                
	% PARTICIPACION

	1.1
	ASEGURAMIENTO LAMINA MICROPERFORADA FACHADA. Asegurar láminas microperforada de fachada de torreo edificios de más de 7 pisos, que se han soltado por acción de los vientos. Hacer anclajes con tornillería y tuercas de seguridad para evitar su nueva soltura. Incluye tornillería, arandelas, tuercas, soldadura, corte y demás sistema de sujeción, equipo de trabajos en altura, mano de obra y demás hasta su correcta instalación y funcionamiento. La actividad va desde el nivel de los 2,5 metros hasta el último piso de la torre desde el cual es posible sujetar un andamio colgante para la actividad
	m2
	24,00
	$ 284.768,00 
	$ 6.834.432,00 
	1,73%

	1.2
	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO  ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro
	m2
	50,00
	$ 53.363,00 
	$ 2.668.150,00 
	0,67%

	1.3
	DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final
	m2
	16,20
	$ 64.418,00 
	$ 1.043.572,00 
	0,26%

	1.4
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, transporte y disposición final
	m2
	61,00
	$ 64.418,00 
	$ 3.929.498,00 
	0,99%

	1.5
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3
	7,92
	$ 80.163,00 
	$ 634.891,00 
	0,16%

	1.6
	PERFORACION Y ANCLAJE. Varilla en concreto existente con epóxico. Varilla de 60.000 PSI
	un
	168,00
	$ 22.688,00 
	$ 3.811.584,00 
	0,96%

	1.7
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	16,20
	$ 762.374,00 
	$ 12.350.459,00 
	3,12%

	1.8
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	kg
	1.041,42
	$ 8.940,00 
	$ 9.310.259,00 
	2,35%

	1.9
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	3,96
	$ 1.023.849,00 
	$ 4.054.442,00 
	1,02%

	1.10
	MURO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) E= 15 CM, altura hasta 2,5 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, aristas en chaflan, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m2
	49,50
	$ 283.077,00 
	$ 14.012.312,00 
	3,54%

	1.11
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3
	3,96
	$ 220.152,00 
	$ 871.802,00 
	0,22%

	1.12
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m2
	33,00
	$ 154.239,00 
	$ 5.089.887,00 
	1,29%

	1.13
	FLANCHES EN LAMINA DE ZINC GALV CAL 20 ANCHO = 0,50 MTS. Incluye suministro e instalación, con empotrado a muro existente en mamposteria o superboard y acabado con cobertura mortero impermeable, instalado a manera de alfajia sobre muro concreto a la vista
	m2
	16,50
	$ 76.592,00 
	$ 1.263.768,00 
	0,32%

	1.14
	DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO, piso en granito de marmol, incluye lechadas correspondientes, insumos, equipo, aseo final y mano de obra
	m2
	556,75
	$ 72.569,00 
	$ 40.402.791,00 
	10,21%

	1.15
	PUNTO SANITARIO. 2" a 4", incluye accesorio de conexión salida agua aire acondicionado y conectarlo debidamente anclado, 4,0 m. de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes, emboquillado con material impermeabilizante en azoteas de techo
	un
	30,00
	$ 163.259,00 
	$ 4.897.770,00 
	1,24%

	1.16
	TUBERIA PVC-S Ø2". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø2" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, fijación con abrazaderas (en fachada torre) y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo
	m
	100,00
	$ 39.313,00 
	$ 3.931.300,00 
	0,99%

	1.17
	TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo
	m
	280,00
	$ 56.263,00 
	$ 15.753.640,00 
	3,98%

	1.18
	TUBERIA COBRE DESAGUE AIRES ACONDICIONADOS. Reubicación de las descargas existentes, insertandolas a los puntos sanitarios. Incluye adecuacion tuberia cobre con rubatex de descarga, corte o adición, soldaduras, anclajes de aseguramiento
	m
	150,00
	$ 198.126,00 
	$ 29.718.900,00 
	7,51%

	1.19
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	6,00
	$ 266.736,00 
	$ 1.600.416,00 
	0,40%

	1.20
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	7,00
	$ 205.626,00 
	$ 1.439.382,00 
	0,36%

	1.21
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	7,00
	$ 246.496,00 
	$ 1.725.472,00 
	0,44%

	1.22
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V  15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un
	6,00
	$ 411.472,00 
	$ 2.468.832,00 
	0,62%

	1.23
	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería  metálico  MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metálica e interruptor de encendido, plafón de losa, Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18w Luz Fría, 14 metros de cableado y tubería, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico. Cambio lampara 60x60
	un
	10,00
	$ 426.375,00 
	$ 4.263.750,00 
	1,08%

	1.24
	DUCTO METALICO. Instalación de ductería metálica MTE de 1" con cajas y accesorios. Incluye diseño eléctrico
	m
	50,00
	$ 62.192,00 
	$ 3.109.600,00 
	0,79%

	1.25
	ALAMBRADO DE DUCTO. con cable 3(12)+1(12) AWG de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico
	m
	40,00
	$ 27.690,00 
	$ 1.107.600,00 
	0,28%

	1.26
	ACOMETIDA. Alambrado principal en 4(6)+1(8) de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico
	m
	12,00
	$ 60.373,00 
	$ 724.476,00 
	0,18%

	1.27
	MANTENIMIENTO SALIDAS ELECTRICAS. Incluye incremento de cables eléctricos,  verificar y o corregir empalmes,  cambio aparato de salida control o toma y/o de iluminación maximo panel led 60 x 60 hasta su correcto funcionamiento
	un
	30,00
	$ 183.898,00 
	$ 5.516.940,00 
	1,39%

	1.28
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE A 220 C. Con polo a tierra, de 15 a 20 A,incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico, tuberia MT o incrustada
	un
	1,00
	$ 477.481,00 
	$ 477.481,00 
	0,12%

	1.29
	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU. tipo Minisplit inverter, a 220 V, enfriamiento rápido, incluye suministro e instalación hasta su puesta en funcionamiento
	un
	1,00
	$ 3.936.773,00 
	$ 3.936.773,00 
	0,99%

	1.30
	LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministro e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 %
	m2
	29,00
	$ 146.225,00 
	$ 4.240.525,00 
	1,07%

	1.31
	CORTINA BLACKOUT. Suministro e instalación cortinas black out, telon blanco mecanismo manual
	m2
	34,00
	$ 162.996,00 
	$ 5.541.864,00 
	1,40%

	1.32
	MANTENIMIENTO TOBOGAN TORRE.  Mantenimiento preventivo para el correcto funcionamiento de los tubos de salvamento instalados en la Torre de Control del aeropuerto, así como capacitación teórica y práctica al personal designado en la entidad; De acuerdo con especificaciones de proveedor internacional único del equipo y en las condiciones (especificaciones técnicas del tobogán suministrado por CIGHACOLSA) o tipo de ya existir en el mercado. Ver especificación técnica del mantenimiento en el ítem respectivo. Garantizar continuidad y conservación de la póliza inicial. Incluye también personal de logística y transportes de apoyo
	un
	1,00
	$ 14.556.738,00 
	$ 14.556.738,00 
	3,68%

	1.33
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m
	256,00
	$ 38.445,00 
	$ 9.841.920,00 
	2,49%

	1.34
	PERSIANA DE TORRE DE CONTROL AEROPORTUARIO. Con accionamiento a control remoto, resistente al calor y bloqueador UV, suministro e instalación
	m2
	6,48
	$ 316.572,00 
	$ 2.051.387,00 
	0,52%

	1.35
	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS. Incluye manejos de aguas, puntos hidráulico y sanitario, transporte y disposición final
	un
	1,00
	$ 50.780,00 
	$ 50.780,00 
	0,01%

	1.36
	SANITARIO. Blanco tipo avanti plus, incluye abastos en manguera metalica con llave de control, brida y demas accesorios hasta su funcionamiento
	un
	2,00
	$ 636.582,00 
	$ 1.273.164,00 
	0,32%

	1.37
	CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie
	m
	19,80
	$ 40.781,00 
	$ 807.464,00 
	0,20%

	1.38
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un
	3,00
	$ 317.696,00 
	$ 953.088,00 
	0,24%

	1.39
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. Incluye refuerzo con soportes en hierro 1/2 60000 PSI figurado cada 2,0 m o similar, anticorrosivo y pintura
	m
	50,00
	$ 22.652,00 
	$ 1.132.600,00 
	0,29%

	1.40
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	360,00
	$ 18.469,00 
	$ 6.648.840,00 
	1,68%

	1.41
	ENCHAPE. cerámica en pared y pisos, acorde al ambiente, incluye filetes y retiro del existente quebrado con retiro y disposición final. Utilizar juntas de expansión y contracción en caucho, por tramos que garanticen los movimientos de áreas de cerámica, recomendable utilizar formatos grandes
	m2
	27,24
	$ 124.218,00 
	$ 3.383.698,00 
	0,85%

	1.42
	PERGOLA EN TUBULAR METALICO. Fabricación e instalación  estructura de techo tipo pérgola, en perfiles metálicos estructurales, con altura aproximada desde el piso acabado de 3.00 a 3.50 m., con columnas en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m., aseguradas en base concreto con Angulo en el perímetro de  3/16" x 1-1/2" (peso 2,68 kg/m,) con tornillo roscado de anclaje 1/2"o similar previamente anclados a la columna base; vigas perimetrales y de apoyo en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m.; alfardas de apoyo cada 1.00 m. en Tubo rectangular metálico 100 x 40 x 1,9 mm x 6m, peso de 4,083 kg/m. y correas cada 0,15 m. a eje en tubo Cuadrado metálico 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m con peso 1,27 kg/m, todos los perfiles con cortes perpendiculares y tapón en extremos, soldaduras a cordón  completo entre cruces de sección, acabados en anticorrosivo y pintura. Diseños sometidos aprobación previo a su ejecución
	m2
	176,41
	$ 262.759,00 
	$ 46.353.315,00 
	11,71%

	1.43
	CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm;  incluye recursos, caballetes, elementos de empalmes entre laminas y terminales, elementos de fijación e instalación según ficha técnica. Presentar diseño previo a supervisión. Diseños sometidos aprobaciónprevio a su ejecución
	m2
	176,41
	$ 136.684,00 
	$ 24.112.424,00 
	6,09%

	1.44
	MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura
	m2
	9,90
	$ 303.090,00 
	$ 3.000.591,00 
	0,76%

	1.45
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	1,64
	$ 1.275.095,00 
	$ 2.091.156,00 
	0,53%

	1.46
	DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado,  incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión
	un
	3,00
	$ 39.880,00 
	$ 119.640,00 
	0,03%

	1.47
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml
	29,60
	$ 17.784,00 
	$ 526.406,00 
	0,13%

	1.48
	VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión
	m2
	0,60
	$ 817.193,00 
	$ 490.316,00 
	0,12%

	1.49
	MESON MUEBLE INFERIOR COCINA. mesón 0,60m. de ancho, en mármol sintético o similar con lavaplatos y estufa eléctrica 2 puestos empotrada y, mueble inferior en melamina a dos niveles, instalado, incluye accesorios hidrosanitarios, abasto con llave de control en manguera flexible metálica y desagües con sifón
	m
	1,95
	$ 1.813.920,00 
	$ 3.537.144,00 
	0,89%

	1.50
	ALACENA. Mueble superior cocina, construido en melamina, incluye recurso e instalación, mueble similar al inferior de mesón cocina
	m
	1,95
	$ 713.398,00 
	$ 1.391.126,00 
	0,35%

	1.51
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 
	0,24%

	1.52
	LAVAMANOS. Tipo pared plus incluye abasto manguera metálica con llave de control, llave terminal y demás accesorios hasta su funcionamiento
	un
	1,00
	$ 474.586,00 
	$ 474.586,00 
	0,12%

	1.53
	EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica
	un
	4,00
	$ 745.151,00 
	$ 2.980.604,00 
	0,75%

	1.54
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6" O APARATOS SANITARIOS., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón por abasto metalico cuello de ganzo con llave de control y/o accesorios de sanitario, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento sin fugas
	un
	8,00
	$ 157.540,00 
	$ 1.260.320,00 
	0,32%

	1.55
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un
	4,00
	$ 87.010,00 
	$ 348.040,00 
	0,09%

	1.56
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijación con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m
	24,00
	$ 16.188,00 
	$ 388.512,00 
	0,10%

	1.57
	DESMONTE DE CANALES ALL -incluye retiro bajantes, retiro residuos y disposición final, aseo area intervenida
	m
	16,00
	$ 9.994,00 
	$ 159.904,00 
	0,04%

	1.58
	CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente
	m
	42,00
	$ 192.452,00 
	$ 8.082.984,00 
	2,04%

	1.59
	ESMALTE PINTULUX PASAMANOS METALICO. Incluye cambio piezas metálicas o perfiles en tramos para aseguramiento y recuperación
	m
	26,00
	$ 63.659,00 
	$ 1.655.134,00 
	0,42%

	1.60
	ASEO GENERAL (AREA DE HASTA 500 M2). Torre de control todos los pisos, muros, cielos cubierta, paredes y ventanas, usar detergentes y desinfectantes, retiro y disposición de residuos
	un
	1,00
	$ 503.819,00 
	$ 503.819,00 
	0,13%

	2.1
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un
	2,00
	$ 317.696,00 
	$ 635.392,00 
	0,16%

	2.2
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6" O APARATOS SANITARIOS., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón por abasto metalico cuello de ganzo con llave de control y/o accesorios de sanitario, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento sin fugas
	un
	4,00
	$ 157.540,00 
	$ 630.160,00 
	0,16%

	2.3
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m
	16,00
	$ 38.445,00 
	$ 615.120,00 
	0,16%

	2.4
	ALACENA. Mueble superior cocina, construído en melamina, incluye recurso e instalación, mueble similar al inferior de meson cocina. Soporte horno micro-ondas
	m
	1,00
	$ 713.398,00 
	$ 713.398,00 
	0,18%

	2.5
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	192,00
	$ 18.469,00 
	$ 3.546.048,00 
	0,90%

	2.6
	CANTONERA ELÉCTRICA. Suministro e instalación inclusive el control y cableado por ducto, corta o larga
	un
	1,00
	$ 654.519,00 
	$ 654.519,00 
	0,17%

	3.1.1
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	3,84
	$ 80.163,00 
	$ 307.826,00 
	0,08%

	3.1.2
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	0,48
	$ 762.374,00 
	$ 365.940,00 
	0,09%

	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	kg
	334,44
	$ 8.940,00 
	$ 2.989.894,00 
	0,76%

	3.1.4
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	2,88
	$ 1.023.849,00 
	$ 2.948.685,00 
	0,74%

	3.1.5
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,00
	$ 1.588.356,00 
	$ 1.588.356,00 
	0,40%

	3.1.6
	LLENOS compactados con material de préstamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3
	12,80
	$ 220.152,00 
	$ 2.817.946,00 
	0,71%

	3.1.7
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2
	16,00
	$ 154.239,00 
	$ 2.467.824,00 
	0,62%

	3.1.8
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un
	4,00
	$ 87.010,00 
	$ 348.040,00 
	0,09%

	3.1.9
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m
	8,00
	$ 16.188,00 
	$ 129.504,00 
	0,03%

	3.1.10
	TANQUE  PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	un
	4,00
	$ 2.494.102,00 
	$ 9.976.408,00 
	2,52%

	3.1.11
	TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento,anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectarcada desague de aieres acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.
	m
	24,00
	$ 56.263,00 
	$ 1.350.312,00 
	0,34%

	3.1.12
	CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente
	m
	24,00
	$ 192.452,00 
	$ 4.618.848,00 
	1,17%

	3.1.13
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un
	2,00
	$ 317.696,00 
	$ 635.392,00 
	0,16%

	3.1.14
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m
	24,00
	$ 38.445,00 
	$ 922.680,00 
	0,23%

	3.1.15
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	268,80
	$ 18.469,00 
	$ 4.964.467,00 
	1,25%

	4.1
	Estudios y diseños conexos a estructuras de techo y pantallas laterales (pérgolas), muros nuevos, diseño hidrosanitario control de aguas lluvias y de aires acondicionados torre, incluye arquitectónico, estructural, techos, eléctrico, hidráulicos
	un
	1,00
	$ 14.000.000,00 
	$ 14.000.000,00 
	3,54%

	4.2
	ESTANTERIAS METALICAS. Para Oficina o Semi-Industrial o para Garaje, tipo estante en lámina metálica doblada, con capacidad de soportar hasta 80 kg por repisa y 400 kg en total,   gris con altura de 2,00 m, en módulos de 1,00 m. de ancho y 0,4 m. de profundidad, 5 niveles armada con tornillos apropiados, incluye recursos e instalación sujetas con chazos a pared y de acuerdo a organización de almacén
	un
	8,00
	$ 351.000,00 
	$ 2.808.000,00 
	0,71%




5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.

[image: Dibujo de una persona

Descripción generada automáticamente con confianza media]

Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.

	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO

	1.42
	PERGOLA EN TUBULAR METALICO. Fabricación e instalación  estructura de techo tipo pérgola, en perfiles metálicos estructurales, con altura aproximada desde el piso acabado de 3.00 a 3.50 m., con columnas en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m., aseguradas en base concreto con Angulo en el perímetro de  3/16" x 1-1/2" (peso 2,68 kg/m,) con tornillo roscado de anclaje 1/2"o similar previamente anclados a la columna base; vigas perimetrales y de apoyo en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m.; alfardas de apoyo cada 1.00 m. en Tubo rectangular metálico 100 x 40 x 1,9 mm x 6m, peso de 4,083 kg/m. y correas cada 0,15 m. a eje en tubo Cuadrado metálico 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m con peso 1,27 kg/m, todos los perfiles con cortes perpendiculares y tapón en extremos, soldaduras a cordón  completo entre cruces de sección, acabados en anticorrosivo y pintura. Diseños sometidos aprobación previo a su ejecución
	m2
	176,41
	$ 262.759,00 
	$ 46.353.315,00 
	11,71%
	11,71%

	1.14
	DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO, piso en granito de marmol, incluye lechadas correspondientes, insumos, equipo, aseo final y mano de obra
	m2
	556,75
	$ 72.569,00 
	$ 40.402.791,00 
	10,21%
	21,91%

	1.18
	TUBERIA COBRE DESAGUE AIRES ACONDICIONADOS. Reubicación de las descargas existentes, insertandolas a los puntos sanitarios. Incluye adecuacion tuberia cobre con rubatex de descarga, corte o adición, soldaduras, anclajes de aseguramiento
	m
	150,00
	$ 198.126,00 
	$ 29.718.900,00 
	7,51%
	29,42%

	1.43
	CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm;  incluye recursos, caballetes, elementos de empalmes entre laminas y terminales, elementos de fijación e instalación según ficha técnica. Presentar diseño previo a supervisión. Diseños sometidos aprobaciónprevio a su ejecución
	m2
	176,41
	$ 136.684,00 
	$ 24.112.424,00 
	6,09%
	35,51%

	1.17
	TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo
	m
	280,00
	$ 56.263,00 
	$ 15.753.640,00 
	3,98%
	39,49%

	1.32
	MANTENIMIENTO TOBOGAN TORRE.  Mantenimiento preventivo para el correcto funcionamiento de los tubos de salvamento instalados en la Torre de Control del aeropuerto, así como capacitación teórica y práctica al personal designado en la entidad; De acuerdo con especificaciones de proveedor internacional único del equipo y en las condiciones (especificaciones técnicas del tobogán suministrado por CIGHACOLSA) o tipo de ya existir en el mercado. Ver especificación técnica del mantenimiento en el ítem respectivo. Garantizar continuidad y conservación de la póliza inicial. Incluye también personal de logística y transportes de apoyo
	un
	1,00
	$ 14.556.738,00 
	$ 14.556.738,00 
	3,68%
	43,17%

	1.10
	MURO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) E= 15 CM, altura hasta 2,5 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, aristas en chaflan, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m2
	49,50
	$ 283.077,00 
	$ 14.012.312,00 
	3,54%
	46,71%

	4.1
	Estudios y diseños conexos a estructuras de techo y pantallas laterales (pérgolas), muros nuevos, diseño hidrosanitario control de aguas lluvias y de aires acondicionados torre, incluye arquitectónico, estructural, techos, eléctrico, hidráulicos
	un
	1,00
	$ 14.000.000,00 
	$ 14.000.000,00 
	3,54%
	50,24%

	1.7
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	16,20
	$ 762.374,00 
	$ 12.350.459,00 
	3,12%
	53,36%

	3.1.10
	TANQUE  PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	un
	4,00
	$ 2.494.102,00 
	$ 9.976.408,00 
	2,52%
	55,88%

	1.33
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m
	256,00
	$ 38.445,00 
	$ 9.841.920,00 
	2,49%
	58,37%

	1.8
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	kg
	1.041,42
	$ 8.940,00 
	$ 9.310.259,00 
	2,35%
	60,72%

	1.58
	CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente
	m
	42,00
	$ 192.452,00 
	$ 8.082.984,00 
	2,04%
	62,76%

	1.1
	ASEGURAMIENTO LAMINA MICROPERFORADA FACHADA. Asegurar láminas microperforada de fachada de torreo edificios de más de 7 pisos, que se han soltado por acción de los vientos. Hacer anclajes con tornillería y tuercas de seguridad para evitar su nueva soltura. Incluye tornillería, arandelas, tuercas, soldadura, corte y demás sistema de sujeción, equipo de trabajos en altura, mano de obra y demás hasta su correcta instalación y funcionamiento. La actividad va desde el nivel de los 2,5 metros hasta el último piso de la torre desde el cual es posible sujetar un andamio colgante para la actividad
	m2
	24,00
	$ 284.768,00 
	$ 6.834.432,00 
	1,73%
	64,49%

	1.40
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	360,00
	$ 18.469,00 
	$ 6.648.840,00 
	1,68%
	66,17%

	1.31
	CORTINA BLACKOUT. Suministro e instalación cortinas black out, telon blanco mecanismo manual
	m2
	34,00
	$ 162.996,00 
	$ 5.541.864,00 
	1,40%
	67,57%

	1.27
	MANTENIMIENTO SALIDAS ELECTRICAS. Incluye incremento de cables eléctricos,  verificar y o corregir empalmes,  cambio aparato de salida control o toma y/o de iluminación maximo panel led 60 x 60 hasta su correcto funcionamiento
	un
	30,00
	$ 183.898,00 
	$ 5.516.940,00 
	1,39%
	68,96%

	1.12
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m2
	33,00
	$ 154.239,00 
	$ 5.089.887,00 
	1,29%
	70,25%

	3.1.15
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	268,80
	$ 18.469,00 
	$ 4.964.467,00 
	1,25%
	71,50%

	1.15
	PUNTO SANITARIO. 2" a 4", incluye accesorio de conexión salida agua aire acondicionado y conectarlo debidamente anclado, 4,0 m. de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes, emboquillado con material impermeabilizante en azoteas de techo
	un
	30,00
	$ 163.259,00 
	$ 4.897.770,00 
	1,24%
	72,74%

	3.1.12
	CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente
	m
	24,00
	$ 192.452,00 
	$ 4.618.848,00 
	1,17%
	73,90%

	1.23
	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería  metálico  MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metálica e interruptor de encendido, plafón de losa, Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18w Luz Fría, 14 metros de cableado y tubería, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico. Cambio lampara 60x60
	un
	10,00
	$ 426.375,00 
	$ 4.263.750,00 
	1,08%
	74,98%

	1.30
	LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministro e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 %
	m2
	29,00
	$ 146.225,00 
	$ 4.240.525,00 
	1,07%
	76,05%

	1.9
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	3,96
	$ 1.023.849,00 
	$ 4.054.442,00 
	1,02%
	77,08%

	1.29
	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU. tipo Minisplit inverter, a 220 V, enfriamiento rápido, incluye suministro e instalación hasta su puesta en funcionamiento
	un
	1,00
	$ 3.936.773,00 
	$ 3.936.773,00 
	0,99%
	78,07%

	1.16
	TUBERIA PVC-S Ø2". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø2" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, fijación con abrazaderas (en fachada torre) y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo
	m
	100,00
	$ 39.313,00 
	$ 3.931.300,00 
	0,99%
	79,06%

	1.4
	DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, transporte y disposición final
	m2
	61,00
	$ 64.418,00 
	$ 3.929.498,00 
	0,99%
	80,06%

	1.6
	PERFORACION Y ANCLAJE. Varilla en concreto existente con epóxico. Varilla de 60.000 PSI
	un
	168,00
	$ 22.688,00 
	$ 3.811.584,00 
	0,96%
	81,02%

	2.5
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	192,00
	$ 18.469,00 
	$ 3.546.048,00 
	0,90%
	81,91%

	1.49
	MESON MUEBLE INFERIOR COCINA. mesón 0,60m. de ancho, en mármol sintético o similar con lavaplatos y estufa eléctrica 2 puestos empotrada y, mueble inferior en melamina a dos niveles, instalado, incluye accesorios hidrosanitarios, abasto con llave de control en manguera flexible metálica y desagües con sifón
	m
	1,95
	$ 1.813.920,00 
	$ 3.537.144,00 
	0,89%
	82,81%

	1.41
	ENCHAPE. cerámica en pared y pisos, acorde al ambiente, incluye filetes y retiro del existente quebrado con retiro y disposición final. Utilizar juntas de expansión y contracción en caucho, por tramos que garanticen los movimientos de áreas de cerámica, recomendable utilizar formatos grandes
	m2
	27,24
	$ 124.218,00 
	$ 3.383.698,00 
	0,85%
	83,66%

	1.24
	DUCTO METALICO. Instalación de ductería metálica MTE de 1" con cajas y accesorios. Incluye diseño eléctrico
	m
	50,00
	$ 62.192,00 
	$ 3.109.600,00 
	0,79%
	84,45%

	1.44
	MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura
	m2
	9,90
	$ 303.090,00 
	$ 3.000.591,00 
	0,76%
	85,21%

	3.1.3
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	kg
	334,44
	$ 8.940,00 
	$ 2.989.894,00 
	0,76%
	85,96%

	1.53
	EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica
	un
	4,00
	$ 745.151,00 
	$ 2.980.604,00 
	0,75%
	86,71%

	3.1.4
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	2,88
	$ 1.023.849,00 
	$ 2.948.685,00 
	0,74%
	87,46%

	3.1.6
	LLENOS compactados con material de préstamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3
	12,80
	$ 220.152,00 
	$ 2.817.946,00 
	0,71%
	88,17%

	4.2
	ESTANTERIAS METALICAS. Para Oficina o Semi-Industrial o para Garaje, tipo estante en lámina metálica doblada, con capacidad de soportar hasta 80 kg por repisa y 400 kg en total,   gris con altura de 2,00 m, en módulos de 1,00 m. de ancho y 0,4 m. de profundidad, 5 niveles armada con tornillos apropiados, incluye recursos e instalación sujetas con chazos a pared y de acuerdo a organización de almacén
	un
	8,00
	$ 351.000,00 
	$ 2.808.000,00 
	0,71%
	88,88%

	1.2
	DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO  ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro
	m2
	50,00
	$ 53.363,00 
	$ 2.668.150,00 
	0,67%
	89,55%

	1.22
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V  15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico
	un
	6,00
	$ 411.472,00 
	$ 2.468.832,00 
	0,62%
	90,18%

	3.1.7
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m2
	16,00
	$ 154.239,00 
	$ 2.467.824,00 
	0,62%
	90,80%

	1.45
	PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo
	m2
	1,64
	$ 1.275.095,00 
	$ 2.091.156,00 
	0,53%
	91,33%

	1.34
	PERSIANA DE TORRE DE CONTROL AEROPORTUARIO. Con accionamiento a control remoto, resistente al calor y bloqueador UV, suministro e instalación
	m2
	6,48
	$ 316.572,00 
	$ 2.051.387,00 
	0,52%
	91,85%

	1.21
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	7,00
	$ 246.496,00 
	$ 1.725.472,00 
	0,44%
	92,28%

	1.59
	ESMALTE PINTULUX PASAMANOS METALICO. Incluye cambio piezas metálicas o perfiles en tramos para aseguramiento y recuperación
	m
	26,00
	$ 63.659,00 
	$ 1.655.134,00 
	0,42%
	92,70%

	1.19
	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	6,00
	$ 266.736,00 
	$ 1.600.416,00 
	0,40%
	93,11%

	3.1.5
	CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural
	m3
	1,00
	$ 1.588.356,00 
	$ 1.588.356,00 
	0,40%
	93,51%

	1.20
	DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación
	un
	7,00
	$ 205.626,00 
	$ 1.439.382,00 
	0,36%
	93,87%

	1.50
	ALACENA. Mueble superior cocina, construido en melamina, incluye recurso e instalación, mueble similar al inferior de mesón cocina
	m
	1,95
	$ 713.398,00 
	$ 1.391.126,00 
	0,35%
	94,22%

	3.1.11
	TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento,anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectarcada desague de aieres acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.
	m
	24,00
	$ 56.263,00 
	$ 1.350.312,00 
	0,34%
	94,56%

	1.36
	SANITARIO. Blanco tipo avanti plus, incluye abastos en manguera metalica con llave de control, brida y demas accesorios hasta su funcionamiento
	un
	2,00
	$ 636.582,00 
	$ 1.273.164,00 
	0,32%
	94,88%

	1.13
	FLANCHES EN LAMINA DE ZINC GALV CAL 20 ANCHO = 0,50 MTS. Incluye suministro e instalación, con empotrado a muro existente en mamposteria o superboard y acabado con cobertura mortero impermeable, instalado a manera de alfajia sobre muro concreto a la vista
	m2
	16,50
	$ 76.592,00 
	$ 1.263.768,00 
	0,32%
	95,20%

	1.54
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6" O APARATOS SANITARIOS., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón por abasto metalico cuello de ganzo con llave de control y/o accesorios de sanitario, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento sin fugas
	un
	8,00
	$ 157.540,00 
	$ 1.260.320,00 
	0,32%
	95,52%

	1.39
	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. Incluye refuerzo con soportes en hierro 1/2 60000 PSI figurado cada 2,0 m o similar, anticorrosivo y pintura
	m
	50,00
	$ 22.652,00 
	$ 1.132.600,00 
	0,29%
	95,81%

	1.25
	ALAMBRADO DE DUCTO. con cable 3(12)+1(12) AWG de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico
	m
	40,00
	$ 27.690,00 
	$ 1.107.600,00 
	0,28%
	96,09%

	1.3
	DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final
	m2
	16,20
	$ 64.418,00 
	$ 1.043.572,00 
	0,26%
	96,35%

	1.51
	CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica
	un
	1,00
	$ 957.843,00 
	$ 957.843,00 
	0,24%
	96,59%

	1.38
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un
	3,00
	$ 317.696,00 
	$ 953.088,00 
	0,24%
	96,83%

	3.1.14
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m
	24,00
	$ 38.445,00 
	$ 922.680,00 
	0,23%
	97,07%

	1.11
	LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3
	3,96
	$ 220.152,00 
	$ 871.802,00 
	0,22%
	97,29%

	1.37
	CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie
	m
	19,80
	$ 40.781,00 
	$ 807.464,00 
	0,20%
	97,49%

	1.26
	ACOMETIDA. Alambrado principal en 4(6)+1(8) de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico
	m
	12,00
	$ 60.373,00 
	$ 724.476,00 
	0,18%
	97,67%

	2.4
	ALACENA. Mueble superior cocina, construído en melamina, incluye recurso e instalación, mueble similar al inferior de meson cocina. Soporte horno micro-ondas
	m
	1,00
	$ 713.398,00 
	$ 713.398,00 
	0,18%
	97,85%

	2.6
	CANTONERA ELÉCTRICA. Suministro e instalación inclusive el control y cableado por ducto, corta o larga
	un
	1,00
	$ 654.519,00 
	$ 654.519,00 
	0,17%
	98,02%

	2.1
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un
	2,00
	$ 317.696,00 
	$ 635.392,00 
	0,16%
	98,18%

	3.1.13
	CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente
	un
	2,00
	$ 317.696,00 
	$ 635.392,00 
	0,16%
	98,34%

	1.5
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m3
	7,92
	$ 80.163,00 
	$ 634.891,00 
	0,16%
	98,50%

	2.2
	MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6" O APARATOS SANITARIOS., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón por abasto metalico cuello de ganzo con llave de control y/o accesorios de sanitario, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento sin fugas
	un
	4,00
	$ 157.540,00 
	$ 630.160,00 
	0,16%
	98,66%

	2.3
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m
	16,00
	$ 38.445,00 
	$ 615.120,00 
	0,16%
	98,82%

	1.47
	FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana
	ml
	29,60
	$ 17.784,00 
	$ 526.406,00 
	0,13%
	98,95%

	1.60
	ASEO GENERAL (AREA DE HASTA 500 M2). Torre de control todos los pisos, muros, cielos cubierta, paredes y ventanas, usar detergentes y desinfectantes, retiro y disposición de residuos
	un
	1,00
	$ 503.819,00 
	$ 503.819,00 
	0,13%
	99,08%

	1.48
	VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión
	m2
	0,60
	$ 817.193,00 
	$ 490.316,00 
	0,12%
	99,20%

	1.28
	SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE A 220 C. Con polo a tierra, de 15 a 20 A,incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico, tuberia MT o incrustada
	un
	1,00
	$ 477.481,00 
	$ 477.481,00 
	0,12%
	99,32%

	1.52
	LAVAMANOS. Tipo pared plus incluye abasto manguera metálica con llave de control, llave terminal y demás accesorios hasta su funcionamiento
	un
	1,00
	$ 474.586,00 
	$ 474.586,00 
	0,12%
	99,44%

	1.56
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijación con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m
	24,00
	$ 16.188,00 
	$ 388.512,00 
	0,10%
	99,54%

	3.1.2
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	0,48
	$ 762.374,00 
	$ 365.940,00 
	0,09%
	99,63%

	1.55
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un
	4,00
	$ 87.010,00 
	$ 348.040,00 
	0,09%
	99,72%

	3.1.8
	PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas
	un
	4,00
	$ 87.010,00 
	$ 348.040,00 
	0,09%
	99,81%

	3.1.1
	EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas
	m3
	3,84
	$ 80.163,00 
	$ 307.826,00 
	0,08%
	99,88%

	1.57
	DESMONTE DE CANALES ALL -incluye retiro bajantes, retiro residuos y disposición final, aseo area intervenida
	m
	16,00
	$ 9.994,00 
	$ 159.904,00 
	0,04%
	99,92%

	3.1.9
	TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	m
	8,00
	$ 16.188,00 
	$ 129.504,00 
	0,03%
	99,96%

	1.46
	DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado,  incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión
	un
	3,00
	$ 39.880,00 
	$ 119.640,00 
	0,03%
	99,99%

	1.35
	DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS. Incluye manejos de aguas, puntos hidráulico y sanitario, transporte y disposición final
	un
	1,00
	$ 50.780,00 
	$ 50.780,00 
	0,01%
	100,00%




6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.
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	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO

	1.42
	PERGOLA EN TUBULAR METALICO. Fabricación e instalación  estructura de techo tipo pérgola, en perfiles metálicos estructurales, con altura aproximada desde el piso acabado de 3.00 a 3.50 m., con columnas en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m., aseguradas en base concreto con Angulo en el perímetro de  3/16" x 1-1/2" (peso 2,68 kg/m,) con tornillo roscado de anclaje 1/2"o similar previamente anclados a la columna base; vigas perimetrales y de apoyo en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m.; alfardas de apoyo cada 1.00 m. en Tubo rectangular metálico 100 x 40 x 1,9 mm x 6m, peso de 4,083 kg/m. y correas cada 0,15 m. a eje en tubo Cuadrado metálico 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m con peso 1,27 kg/m, todos los perfiles con cortes perpendiculares y tapón en extremos, soldaduras a cordón  completo entre cruces de sección, acabados en anticorrosivo y pintura. Diseños sometidos aprobación previo a su ejecución
	m2
	176,41
	$ 262.759,00 
	$ 46.353.315,00 
	11,71%
	11,71%

	1.14
	DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO, piso en granito de marmol, incluye lechadas correspondientes, insumos, equipo, aseo final y mano de obra
	m2
	556,75
	$ 72.569,00 
	$ 40.402.791,00 
	10,21%
	21,91%

	1.18
	TUBERIA COBRE DESAGUE AIRES ACONDICIONADOS. Reubicación de las descargas existentes, insertandolas a los puntos sanitarios. Incluye adecuacion tuberia cobre con rubatex de descarga, corte o adición, soldaduras, anclajes de aseguramiento
	m
	150,00
	$ 198.126,00 
	$ 29.718.900,00 
	7,51%
	29,42%

	1.43
	CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm;  incluye recursos, caballetes, elementos de empalmes entre laminas y terminales, elementos de fijación e instalación según ficha técnica. Presentar diseño previo a supervisión. Diseños sometidos aprobaciónprevio a su ejecución
	m2
	176,41
	$ 136.684,00 
	$ 24.112.424,00 
	6,09%
	35,51%

	1.17
	TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo
	m
	280,00
	$ 56.263,00 
	$ 15.753.640,00 
	3,98%
	39,49%

	1.32
	MANTENIMIENTO TOBOGAN TORRE.  Mantenimiento preventivo para el correcto funcionamiento de los tubos de salvamento instalados en la Torre de Control del aeropuerto, así como capacitación teórica y práctica al personal designado en la entidad; De acuerdo con especificaciones de proveedor internacional único del equipo y en las condiciones (especificaciones técnicas del tobogán suministrado por CIGHACOLSA) o tipo de ya existir en el mercado. Ver especificación técnica del mantenimiento en el ítem respectivo. Garantizar continuidad y conservación de la póliza inicial. Incluye también personal de logística y transportes de apoyo
	un
	1,00
	$ 14.556.738,00 
	$ 14.556.738,00 
	3,68%
	43,17%

	1.10
	MURO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) E= 15 CM, altura hasta 2,5 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, aristas en chaflan, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m2
	49,50
	$ 283.077,00 
	$ 14.012.312,00 
	3,54%
	46,71%

	4.1
	Estudios y diseños conexos a estructuras de techo y pantallas laterales (pérgolas), muros nuevos, diseño hidrosanitario control de aguas lluvias y de aires acondicionados torre, incluye arquitectónico, estructural, techos, eléctrico, hidráulicos
	un
	1,00
	$ 14.000.000,00 
	$ 14.000.000,00 
	3,54%
	50,24%

	1.7
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	16,20
	$ 762.374,00 
	$ 12.350.459,00 
	3,12%
	53,36%

	3.1.10
	TANQUE  PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento
	un
	4,00
	$ 2.494.102,00 
	$ 9.976.408,00 
	2,52%
	55,88%

	1.33
	SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia
	m
	256,00
	$ 38.445,00 
	$ 9.841.920,00 
	2,49%
	58,37%

	1.8
	HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	kg
	1.041,42
	$ 8.940,00 
	$ 9.310.259,00 
	2,35%
	60,72%

	1.58
	CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente
	m
	42,00
	$ 192.452,00 
	$ 8.082.984,00 
	2,04%
	62,76%

	1.1
	ASEGURAMIENTO LAMINA MICROPERFORADA FACHADA. Asegurar láminas microperforada de fachada de torreo edificios de más de 7 pisos, que se han soltado por acción de los vientos. Hacer anclajes con tornillería y tuercas de seguridad para evitar su nueva soltura. Incluye tornillería, arandelas, tuercas, soldadura, corte y demás sistema de sujeción, equipo de trabajos en altura, mano de obra y demás hasta su correcta instalación y funcionamiento. La actividad va desde el nivel de los 2,5 metros hasta el último piso de la torre desde el cual es posible sujetar un andamio colgante para la actividad
	m2
	24,00
	$ 284.768,00 
	$ 6.834.432,00 
	1,73%
	64,49%

	1.40
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	360,00
	$ 18.469,00 
	$ 6.648.840,00 
	1,68%
	66,17%

	1.31
	CORTINA BLACKOUT. Suministro e instalación cortinas black out, telon blanco mecanismo manual
	m2
	34,00
	$ 162.996,00 
	$ 5.541.864,00 
	1,40%
	67,57%

	1.27
	MANTENIMIENTO SALIDAS ELECTRICAS. Incluye incremento de cables eléctricos,  verificar y o corregir empalmes,  cambio aparato de salida control o toma y/o de iluminación maximo panel led 60 x 60 hasta su correcto funcionamiento
	un
	30,00
	$ 183.898,00 
	$ 5.516.940,00 
	1,39%
	68,96%

	1.12
	PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arquitectónico y estructural
	m2
	33,00
	$ 154.239,00 
	$ 5.089.887,00 
	1,29%
	70,25%

	3.1.15
	PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza
	m2
	268,80
	$ 18.469,00 
	$ 4.964.467,00 
	1,25%
	71,50%

	1.15
	PUNTO SANITARIO. 2" a 4", incluye accesorio de conexión salida agua aire acondicionado y conectarlo debidamente anclado, 4,0 m. de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes, emboquillado con material impermeabilizante en azoteas de techo
	un
	30,00
	$ 163.259,00 
	$ 4.897.770,00 
	1,24%
	72,74%

	3.1.12
	CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente
	m
	24,00
	$ 192.452,00 
	$ 4.618.848,00 
	1,17%
	73,90%

	1.23
	SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería  metálico  MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metálica e interruptor de encendido, plafón de losa, Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18w Luz Fría, 14 metros de cableado y tubería, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico. Cambio lampara 60x60
	un
	10,00
	$ 426.375,00 
	$ 4.263.750,00 
	1,08%
	74,98%

	1.30
	LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministro e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 %
	m2
	29,00
	$ 146.225,00 
	$ 4.240.525,00 
	1,07%
	76,05%

	1.9
	CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural
	m3
	3,96
	$ 1.023.849,00 
	$ 4.054.442,00 
	1,02%
	77,08%

	1.29
	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU. tipo Minisplit inverter, a 220 V, enfriamiento rápido, incluye suministro e instalación hasta su puesta en funcionamiento
	un
	1,00
	$ 3.936.773,00 
	$ 3.936.773,00 
	0,99%
	78,07%

	1.16
	TUBERIA PVC-S Ø2". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø2" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, fijación con abrazaderas (en fachada torre) y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo
	m
	100,00
	$ 39.313,00 
	$ 3.931.300,00 
	0,99%
	79,06%




7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

Teniendo en cuenta los bienes e insumos que está dentro del 80%, el promedio es de 3.04 %

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

	ITEM DE PAGO
	DESCRIPCION
	UND.
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL                                
	% PARTICIPACION
	% ACUMULADO

	1.42
	PERGOLA EN TUBULAR METALICO. Fabricación e instalación  estructura de techo tipo pérgola, en perfiles metálicos estructurales, con altura aproximada desde el piso acabado de 3.00 a 3.50 m., con columnas en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m., aseguradas en base concreto con Angulo en el perímetro de  3/16" x 1-1/2" (peso 2,68 kg/m,) con tornillo roscado de anclaje 1/2"o similar previamente anclados a la columna base; vigas perimetrales y de apoyo en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m.; alfardas de apoyo cada 1.00 m. en Tubo rectangular metálico 100 x 40 x 1,9 mm x 6m, peso de 4,083 kg/m. y correas cada 0,15 m. a eje en tubo Cuadrado metálico 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m con peso 1,27 kg/m, todos los perfiles con cortes perpendiculares y tapón en extremos, soldaduras a cordón  completo entre cruces de sección, acabados en anticorrosivo y pintura. Diseños sometidos aprobación previo a su ejecución
	m2
	176,41
	$ 262.759,00 
	$ 46.353.315,00 
	11,71%
	11,71%

	1.14
	DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO, piso en granito de marmol, incluye lechadas correspondientes, insumos, equipo, aseo final y mano de obra
	m2
	556,75
	$ 72.569,00 
	$ 40.402.791,00 
	10,21%
	21,91%

	1.18
	TUBERIA COBRE DESAGUE AIRES ACONDICIONADOS. Reubicación de las descargas existentes, insertandolas a los puntos sanitarios. Incluye adecuacion tuberia cobre con rubatex de descarga, corte o adición, soldaduras, anclajes de aseguramiento
	m
	150,00
	$ 198.126,00 
	$ 29.718.900,00 
	7,51%
	29,42%

	1.43
	CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm;  incluye recursos, caballetes, elementos de empalmes entre laminas y terminales, elementos de fijación e instalación según ficha técnica. Presentar diseño previo a supervisión. Diseños sometidos aprobaciónprevio a su ejecución
	m2
	176,41
	$ 136.684,00 
	$ 24.112.424,00 
	6,09%
	35,51%

	1.17
	TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo
	m
	280,00
	$ 56.263,00 
	$ 15.753.640,00 
	3,98%
	39,49%

	1.32
	MANTENIMIENTO TOBOGAN TORRE.  Mantenimiento preventivo para el correcto funcionamiento de los tubos de salvamento instalados en la Torre de Control del aeropuerto, así como capacitación teórica y práctica al personal designado en la entidad; De acuerdo con especificaciones de proveedor internacional único del equipo y en las condiciones (especificaciones técnicas del tobogán suministrado por CIGHACOLSA) o tipo de ya existir en el mercado. Ver especificación técnica del mantenimiento en el ítem respectivo. Garantizar continuidad y conservación de la póliza inicial. Incluye también personal de logística y transportes de apoyo
	un
	1,00
	$ 14.556.738,00 
	$ 14.556.738,00 
	3,68%
	43,17%

	1.10
	MURO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) E= 15 CM, altura hasta 2,5 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, aristas en chaflan, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad
	m2
	49,50
	$ 283.077,00 
	$ 14.012.312,00 
	3,54%
	46,71%

	4.1
	Estudios y diseños conexos a estructuras de techo y pantallas laterales (pérgolas), muros nuevos, diseño hidrosanitario control de aguas lluvias y de aires acondicionados torre, incluye arquitectónico, estructural, techos, eléctrico, hidráulicos
	un
	1,00
	$ 14.000.000,00 
	$ 14.000.000,00 
	3,54%
	50,24%

	1.7
	SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm.
	m3
	16,20
	$ 762.374,00 
	$ 12.350.459,00 
	3,12%
	53,36%




9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.

· PERGOLA EN TUBULAR METALICO. Fabricación e instalación  estructura de techo tipo pérgola, en perfiles metálicos estructurales, con altura aproximada desde el piso acabado de 3.00 a 3.50 m., con columnas en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m., aseguradas en base concreto con Angulo en el perímetro de  3/16" x 1-1/2" (peso 2,68 kg/m,) con tornillo roscado de anclaje 1/2"o similar previamente anclados a la columna base; vigas perimetrales y de apoyo en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m.; alfardas de apoyo cada 1.00 m. en Tubo rectangular metálico 100 x 40 x 1,9 mm x 6m, peso de 4,083 kg/m. y correas cada 0,15 m. a eje en tubo Cuadrado metálico 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m con peso 1,27 kg/m, todos los perfiles con cortes perpendiculares y tapón en extremos, soldaduras a cordón  completo entre cruces de sección, acabados en anticorrosivo y pintura. Diseños sometidos aprobación previo a su ejecución.
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· DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO, piso en granito de marmol, incluye lechadas correspondientes, insumos, equipo, aseo final y mano de obra.
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· TUBERIA COBRE DESAGUE AIRES ACONDICIONADOS. Reubicación de las descargas existentes, insertandolas a los puntos sanitarios. Incluye adecuacion tuberia cobre con rubatex de descarga, corte o adición, soldaduras, anclajes de aseguramiento.
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· CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm;  incluye recursos, caballetes, elementos de empalmes entre laminas y terminales, elementos de fijación e instalación según ficha técnica. Presentar diseño previo a supervisión. Diseños sometidos aprobaciónprevio a su ejecución.
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· MANTENIMIENTO TOBOGAN TORRE.  Mantenimiento preventivo para el correcto funcionamiento de los tubos de salvamento instalados en la Torre de Control del aeropuerto, así como capacitación teórica y práctica al personal designado en la entidad; De acuerdo con especificaciones de proveedor internacional único del equipo y en las condiciones (especificaciones técnicas del tobogán suministrado por CIGHACOLSA) o tipo de ya existir en el mercado. Ver especificación técnica del mantenimiento en el ítem respectivo. Garantizar continuidad y conservación de la póliza inicial. Incluye también personal de logística y transportes de apoyo.
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· MURO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) E= 15 CM, altura hasta 2,5 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, aristas en chaflan, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad.
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· Estudios y diseños conexos a estructuras de techo y pantallas laterales (pérgolas), muros nuevos, diseño hidrosanitario control de aguas lluvias y de aires acondicionados torre, incluye arquitectónico, estructural, techos, eléctrico, hidráulicos
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· SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm..
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10. Si ninguno de los bienes relevantes está incluido en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el porcentaje definido en el numeral 4.3.1 del documento base del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de transporte, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación: 

	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR TRANSPORTE

	
	Insumos
	Elementos o materiales producidos

	1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	 

	2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	Prefabricados metálicos

	3. OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
	Acero
	Draga

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Acero
	Geosintéticos

	
	 
	Geomallas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	4. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Concreto lanzado

	
	Arena
	Geosintéticos

	
	Arena de río
	Geomallas

	
	Arena de peña
	Geoceldas

	
	Cemento
	Mallas electrosoldadas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	5. OBRAS FÉRREAS
	Acero
	Prefabricados de concreto

	
	Arena
	Prefabricados metálicos

	
	Grava
	 

	
	Cemento
	 

	
	Madera
	 

	6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 
 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	7. OBRAS EN PUENTES
	Acero
	Mezcla asfáltica

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Tubería

	
	Arena
	Postes metálicos

	
	Asfalto
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	8. OBRAS AEROPORTUARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos




Dado en Rionegro, el 11 de septiembre de 2025.




RUBEN DARIO LOPEZ GIRALDO
Estructurador del Proyecto
	Código
	CCE-EICP-FM-120
	Versión
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