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Ciudad y fecha.

Señores 
SENA REGIONAL VICHADA
Ciudad
Asunto: Proceso MC-VCD-039-2025.

Objeto: “COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS MENORES Y AUDIOVISUALES PARA EL AREA DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEL CPTAO”

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.

	[bookmark: _Hlk105076480]ITEM
	DESCRIPCION DEL ELEMENTO O SERVICIO
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD SOLICITADA
	
VALOR UNITARIO
	

VALOR TOTAL

	1
	Batería Portátil Hp Probook 430 440 445 450 455r G6, G7.
	HP RE03XL RECHARGEABLE LI-ON BATTERY 11.5 V
Modelo de la batería RE03XL
Composición Li-on
Capacidad 3,5 Ah
Voltaje nominal 11.55V
Es inflamable Sí
Es recargable Sí
	UNIDAD
	15
	
	

	2
	Cargador para portátil HP PROBOOK 430 440 445 450 455r G6, G7
	Cargador Para Hp Probook 440-g4 440-g5 430-g3 19.5v 3.33a65w.
Potencia 65 w
Voltaje de entrada 110 V
Voltaje de salida 19.5 V
Amperaje de salida 3.33 A
Conector de salida 4.5 * 3.0 mm
	UNIDAD
	50
	
	

	3
	Juego llave mixta 14 piezas 
	KIT HERRAMIENTAS DE 14 PIEZAS DE LLAVES                                                          Acabado de la llave: Cromado.
Llave de apriete fija.
Fabricada en acero cromo vanadium.
Cuenta con 24mm de apertura máxima.
	UNIDAD
	3
	
	

	4
	Aceite móbil mx 15w40 galón -1128
	LUBICANTE DE MOTOR                                                                                                  Grado de viscosidad 15W-40
	GALÓN
	3
	
	

	5
	Aceite diferencial 80w90 galon
	LUBICANTE DIFERENCIAL                                                                                              Grado de viscosidad 85W-90                                                                                              Tipo de vehículo: Carro/Camioneta
	GALÓN
	3
	
	

	6
	Batería mac n40
	BATERIA AUTOMOTRIZ DE TRABAJO PESADO                                                          Modelo: NS40HDL670M             Largo: 187 mm
Polaridad: -/+                                Alto: 220 mm
CCA: 340 Amps                             Ancho: 140 mm
	UNIDAD
	1
	
	

	7
	Impresora Multifuncional
	• Impresión a doble cara, escáner a color, copia y fax.
• Escaneado rápido con el alimentador de escaneo a doble cara de una sola pasada
• Reducción de costes.
• Pantalla táctil 7 pulgadas.
• Proporcionar OCR y las posibilidades de escaneo de Microsoft Office (opción).
• Añade funcionalidades gracias a la plataforma de soluciones HyPAS™.                          Modelo: NS40HDL670M        Largo: 187 mm
Polaridad: -/+                           Alto: 220 mm
CCA: 340 Amps                    Ancho: 140 mm
	unidad
	1
	
	

	8
	Soporte de televisor rodante
	Soporte Pedestal Ruedas 32 A 75 P Max 50kg Tv Móvil Carrito Dimensiones: Ancho x Altura 78 cm x 1.52 m                         Tamaño mínimo de la pantalla - Tamaño máximo de la pantalla:  32" - 70 ".                                                                       Estándares VESA: 600x400 
Lugares de montaje: Piso
Es inclinable: Sí          Es articulado: Sí
Es giratorio: Sí            Es fijo: No
	UNIDAD
	1
	
	

	9
	Tablero acrílico 
	TABLERO ACRILICO CUADRICULADO 120 X 240CM
Ancho x Altura 240 cm x 120 cm
Formato De pared
Materiales de la superficie Acrílico Cuadriculado
Materiales del armazón Mdf9mm
	unidad
	13
	
	

	10
	Aire acondicionado 18000 btu inverter
	AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU INVERTER
Dimensiones
Ancho: 108 cm               Alto: 35 cm
Fondo: 33 cm                 Peso: 13 kg

Capacidad Total: 18,000 BTU
Capacidad: 18,000 BTU
Tipo: Minisplit inverter
Eficiencia energética: B
Voltaje: 220 V
Consumo: 202.65 Kw/mes
Control De Temperatura: Sí
Control Remoto: Si
Filtro: Bio Filter y Silver Ion
Luz Encendido: Sí
Nivel de Ruido: 20dB
Panel: Digital
Refrigerante: R410A
Timer: Sí
Medidas unidad externa: 99x32x23 cm
Potencia: 1100W
	unidad
	3
	
	

	11
	Ventiladores de pared 
	Tipo: Mural (pared)
Voltaje: 120
Cantidad de aspas: 6
Tipo de panel de control: Manual
Tipo de ventilador: Mural
Potencia: 90
Cuenta con oscilación: Si
Modelo: Ultra Silence Force Pared
Diámetro de giro: 90
Color: Negro
Material: Plástico
Número de velocidades: 4
Profundidad: 26 cm
Alimentación: Eléctrica
Ancho: 50 cm
Alto: 50 cm
	unidad
	6
	
	

	12

	Gimbal
	GIMBAL 
Rastreador Magnético con IA y Luz de Relleno: Una de las innovaciones más notables es su rastreador magnético de inteligencia artificial. Este sistema permite el seguimiento automático sin necesidad de emparejamiento Bluetooth o aplicaciones adicionales. Simplemente usa gestos para controlar el encuadre, lo que lo hace increíblemente intuitivo y rápido de usar. Además, integra una luz de relleno CCT/RGB para mejorar la iluminación de tus tomas.
Diseño Ligero y Alta Capacidad de Carga: A pesar de su peso ultraligero de solo 23.03 oz, este estabilizador puede soportar una carga útil de hasta 2.6 lbs. Esto lo hace compatible con una amplia gama de dispositivos, desde smartphones y cámaras de acción hasta cámaras compactas y ciertas cámaras sin espejo de fotograma completo con lentes.
Sistema de Liberación Rápida Multi 4.0: Este sistema facilita enormemente el cambio entre diferentes accesorios de fotografía y la configuración de la cámara. Ofrece control tanto por cable como por Bluetooth para fotos y videos.
Maestro de Disparo Vertical: Pensando en el contenido para plataformas como TikTok o Instagram Reels, el estabilizador permite grabar en modo vertical de dos maneras, incluyendo una opción para selfies con pantalla abatible. Su impresionante ángulo de inclinación de 290° asegura que puedas capturar tomas desde ángulos muy bajos con precisión.
Modos Creativos y Estabilización Avanzada: Además de los modos estándar (PF, PTF, POV, L y modo deportivo), cuenta con un giro infinito de 360° que se activa con solo tres pulsaciones. Los algoritmos de estabilización avanzados garantizan que tus grabaciones sean siempre suaves y sin sacudidas, incluso en movimiento.
	unidad
	1
	
	

	13
	Tarjetas de memoria flash Microsd clase 10 de 512gb
	TARJETAS DE MEMORIA FLASH MICROSD CLASE 10 DE 512GB
Características Principales
Video 4K Ultra-HD: Con clases de velocidad U3 y V30, esta tarjeta garantiza que puedas grabar videos 4K Ultra-HD sin interrupciones, evitando problemas de lentitud y cortes de cuadros. También es perfecta para capturar secuencias de acción rápidas.
Rendimiento de Aplicaciones A2: Compatible con la categoría de rendimiento de aplicaciones A2, optimiza la velocidad de carga y ejecución de aplicaciones en smartphones y tabletas, agilizando tus flujos de trabajo.
Versatilidad: Puedes adquirir un adaptador de SD opcional para usarla con una gama más amplia de dispositivos compatibles con tarjetas SD.
Especificaciones Detalladas
Capacidad: 512 GB
Formato de la tarjeta: MicroSDXC/SDHC
Velocidades: Lectura: Hasta 170 MB/s, Escritura: Hasta 90 MB/s
Clases de Velocidad: Clase 10, UHS-I U3, V30 (Video Speed Class), A2 (Application Performance Class)
Resistencia: Es a prueba de agua.
Interfaz: UHS-I
Resolución Máxima de Video: 4K
Dimensiones: MicroSD: 11 mm x 15 mm x 1 mm, Con adaptador SD: 24 mm x 32 mm x 2.1 mm
Formato: exFAT
Condiciones Ambientales:
Temperatura de servicio: -25 °C ~ 85 °C
Temperatura de almacenamiento: -40 °C ~ 85 °C
Tensión: 3.3 V
	unidad
	10
	
	

	14
	Lentes de cámara, lente EF-S 18-200 mm IS, f/3.5-5.6
	Especificaciones Técnicas:
Montura: Canon EF-S
Distancia Focal: 18-200 mm
Apertura Máxima: f/3.5-5.6
Apertura Mínima: f/22-38 (36)
Construcción del Objetivo: 16 elementos en 12 grupos
Hojas del Diafragma: 6
Distancia Mínima de Enfoque: 0.45 m (45 cm)
Aumento Máximo: 0.24x (a 200 mm)
Diámetro del Filtro: 72 mm
Dimensiones (Máx. diámetro x longitud): 78.6 x 102mm
Peso: 595 g
Tamaño de Imagen: APS-C
Ángulo de Visión (horizontal, vertical, diagonal): 64° 30' - 6° 30', 45° 30' - 4° 20', 74° 20' - 7° 50'
Accesorios Incluidos: Tapas de objetivo (Tapa de objetivo E-72 / E-72II)
Parasol Compatible (Opcional): EW-78DLENTES DE CÁMARA, lente EF-S 18-200 mm IS, f/3.5-5.6
Características Destacadas
Rango Focal Todo Terreno: Con una distancia focal de 18-200 mm, este objetivo cubre un espectro muy amplio, eliminando la necesidad de cambiar de lente constantemente. En una cámara APS-C, esto equivale a un impresionante 29-320 mm en formato de 35 mm, permitiéndote capturar desde amplios paisajes hasta sujetos distantes.
Estabilizador de Imagen (IS): Incorpora un estabilizador óptico de imagen de 4 pasos, lo que te permite disparar con velocidades de obturación más lentas y obtener imágenes nítidas, incluso en condiciones de poca luz o al usar el teleobjetivo sin trípode.
Diseño Compacto y Ligero: A pesar de su versatilidad, el objetivo tiene un diseño relativamente compacto y un peso de 595 gramos, lo que lo hace cómodo para llevarlo contigo a todas partes.
Enfoque Automático Rápido: Utiliza un micro motor para el AF, que proporciona un enfoque automático rápido y preciso, asegurando que no te pierdas ningún momento importante.
	unidad
	1
	
	

	15
	Lentes de cámara, Lente gran gran angular o ultra gran angular 11-16 Mm F2.8 EF-S
	LENTES DE CÁMARA, LENTE GRAN ANGULAR O ULTRA GRAN ANGULAR 11-16 Mm F2.8 EF-S

Especificaciones Técnicas
Tipo de Lente: Gran angular zoom

Montura: Canon EF-S (para cámaras APS-C)
Distancia Focal: 11-16mm
Distancia Focal Equivalente (en APS-C): 17.6-25.6mm
Apertura Máxima: f/2.8 (constante)
Apertura Mínima: f/22
Construcción del Objetivo: 13 elementos en 11 grupos
Ángulo de Visión: 104° - 82°
Enfoque: Automático y manual
Motor de Enfoque: No tiene STM ni USM (es un motor más tradicional, rápido pero con un sonido ligeramente perceptible)
Distancia Mínima de Enfoque: 30 cm
Diámetro del Filtro: 77mm
Peso: Aproximadamente 550 g
Dimensiones: 84 x 89.2 mm
Características Destacadas
Gran Angular Luminoso: Con una distancia focal de 11-16mm (equivalente a 17.6-25.6mm en APS-C) y una apertura máxima constante de f/2.8 en todo el rango de zoom, este objetivo es ideal para capturar escenas amplias con excelente rendimiento en condiciones de poca luz.
Construcción Óptica de Calidad: Compuesto por 13 elementos en 11 grupos, está diseñado para ofrecer una alta calidad de imagen y minimizar las aberraciones.
Sistema One-Touch Focus Clutch: Permite un cambio rápido y sencillo entre el enfoque automático y manual, ofreciendo flexibilidad al fotógrafo.
Compacto y Robusto: A pesar de su apertura, mantiene un tamaño y peso razonables, lo que lo hace cómodo para el uso diario. Diseño Compacto y Ligero: A pesar de su versatilidad, el objetivo tiene un diseño relativamente compacto y un peso de 595 gramos, lo que lo hace cómodo para llevarlo contigo a todas partes.
Enfoque Automático Rápido: Utiliza un micro motor para el AF, que proporciona un enfoque automático rápido y preciso, asegurando que no te pierdas ningún momento importante.
	unidad
	1
	
	

	16
	Micrófonos inalámbricos Lavalier
	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS 

Características Generales
Tipo de Sistema: Micrófono inalámbrico de doble canal.
Componentes: Incluye un receptor (RX) y dos transmisores (TX).
Transmisión Digital: Utiliza la Serie IV de 2.4 GHz con encriptación de 128 bits para una transmisión segura y estable.
Alcance de Transmisión: Hasta 200 metros en línea de visión.
Compatibilidad: Funciona con cámaras, dispositivos móviles y computadoras.
Especificaciones Técnicas
Entradas Analógicas: Conector TRS de 3.5 mm en cada transmisor para micrófonos externos.
Salidas Analógicas: Conector TRS de 3.5 mm en el receptor para conexión a cámaras o grabadoras.
Conectividad Digital: Puerto USB-C para conexión a computadoras y dispositivos móviles.
Respuesta de Frecuencia: 50 Hz – 20 kHz.
Relación Señal/Ruido: 100 dBA.
Distorsión Armónica Total (THD): <0.02%.
Latencia: 3.5 ms.
Alimentación y Batería
Tipo de Batería: Batería interna recargable de iones de litio.
Duración de la Batería: Hasta 7 horas de uso continuo.
Método de Carga: A través de USB-C; tiempo de carga aproximado de 2 horas.
Dimensiones y Peso
Transmisor (TX):
-Dimensiones: 44 mm (Ancho) x 45.3 mm (Alto) x 18.3 mm (Profundidad).
-Peso: 30 g.
Receptor (RX):
-Dimensiones: 44 mm (Ancho) x 45.5 mm (Alto) x 18.3 mm (Profundidad).
-Peso: 32 g.
Funciones Adicionales
Grabación Interna: Cada transmisor puede almacenar más de 40 horas de audio internamente, proporcionando una copia de seguridad en caso de interrupciones en la transmisión.
Modos de Salida: Posibilidad de grabar cada canal por separado (modo estéreo) o combinados (modo mono).
Control de Ganancia: Ajuste de ganancia en tres etapas, expandible hasta 10 etapas para un control preciso del nivel de audio.
Canal de Seguridad: Función que graba una pista secundaria a un nivel más bajo para prevenir distorsión en caso de picos inesperados de volumen.

Accesorios Incluidos
• 3 cables USB-C a USB-A para carga y transferencia de datos.
• 1 cable SC5 TRS de 3.5 mm para conexión a cámaras.
	unidad
	4
	
	

	17
	Grabadora de sonido
	Características Generales
Grabación Multicanal: 6 canales simultáneos (4 entradas XLR/TRS + micrófono integrado).
Formatos de Grabación: WAV (hasta 24-bit/96kHz) y MP3.
Pantalla LCD: Pantalla de retroiluminación para fácil visualización y control.
Interfaz de Audio USB: Funciona como interfaz de audio para grabación directa en una computadora.
Micrófono Intercambiable: Incluye un micrófono XY estéreo integrado, pero es posible intercambiar cápsulas (se venden por separado).
Entradas de Micrófono: 4 entradas XLR/TRS (para micrófonos externos) con alimentación phantom (48V).
Monitorización: Entrada de audífonos para monitoreo en tiempo real.
Controles: Fader de volumen independiente por cada canal y control de ganancia.
Micrófonos Intercambiables
Capsulas Intercambiables: Se pueden intercambiar cápsulas de micrófono (XY, AB, Shotgun, etc.) según tus necesidades.
Conectividad y Expansión
Puertos de Entrada: 4 entradas XLR/TRS para micrófonos o líneas de audio.
Entrada auxiliar para grabación de micrófonos adicionales o audio extra.
Salida: Salida de auriculares (monitorización directa).
USB 2.0 para transferencia de archivos y grabación como interfaz de audio.
Salida de línea estéreo para conexión a dispositivos externos.
Almacenamiento
Tarjeta SD/SDHC/SDXC: Compatible con tarjetas de hasta 128 GB.
Duración de Batería: Funciona con 4 pilas AA (aproximadamente 20 horas de grabación continua con 4 pilas AA).
Opción de alimentación por USB.

Tamaño y Peso
Dimensiones: 157 mm x 157 mm x 44 mm.
Peso: 280 g (sin baterías).
Control Remoto
Control remoto opcional (RCC-5) para control a distancia de grabación y parada.
Accesorios Incluidos
Micrófono estéreo XY (XZ-1).
Manual de usuario y bolsa de transporte.

Otras Características
Monitorización de Volumen: Medidores LED para cada canal de entrada.
Efectos Integrados: Compresor, ecualizador y limitador, para mejorar la calidad de la grabación.
Función de Grabación de Seguridad: Opción de grabar dos pistas simultáneas a diferentes niveles para evitar distorsión. Efectos Integrados: Compresor, ecualizador y limitador, para mejorar la calidad de la grabación.
Función de Grabación de Seguridad: Opción de grabar dos pistas simultáneas a diferentes niveles para evitar distorsión.
	unidad
	2
	
	

	18
	Kit de lentes para celular para cineastas profesionales
	Montura de lente 17 mm
En la caja
Paquete anamórfico 1.33x: lente anamórfica azul 1.33x, Lente anamórfica dorada 1.33x, lente telefoto 1.7x, lente gran angular de 18 mm, lente telefoto 6x, lente macro 45x Paquete anamórfico 1.55x: lente anamórfica azul 1.55x, lente anamórfica dorada 1.55x, lente telefoto 1.7x, lente gran angular de 18 mm, lente telefoto 6x, lente macro 45x
Instalación rápida y segura: Gire fácilmente la lente en el soporte de rosca de 17 mm en la funda/equipo de su teléfono inteligente, lo que proporciona una conexión estable a la cámara principal 1x de su teléfono inteligente.
Lente anamórfica de 1,33x: logre un aspecto cinematográfico con amplias relaciones de aspecto y destellos de lente sorprendentes. Perfecta para cineastas y creadores de contenido que filman paisajes espectaculares, videos musicales y escenas de acción, esta lente agrega ese estilo anamórfico clásico a su metraje.
Lente anamórfica de 1,55x: ofrece tomas más amplias con una distorsión visual mejorada y destellos azules o dorados icónicos. Ideal para películas, trabajos documentales y contenido narrativo, es tu lente ideal para crear un aspecto profesional y refinado.
Lente gran angular de 18 mm: amplíe sus posibilidades creativas con tomas amplias y panorámicas, ideales para paisajes, arquitectura y fotografía de interiores donde el espacio es limitado.
Lente telefoto 1.7x: acérquese a la acción con un potente zoom que le permite capturar sujetos distantes con detalles nítidos y de alta resolución, perfecto para fotografías de vida silvestre o deportes.
Lente telefoto 6x: lleve su fotografía al siguiente nivel con capacidades de zoom extremas, perfectas para fotógrafos de vida silvestre, videógrafos deportivos o cualquier persona que fotografíe sujetos distantes.
Lente macro de 45x: captura detalles extraordinarios en sujetos tan pequeños como insectos, joyas o fotografías de texturas. Esta lente macro brinda una claridad nítida y un poder de enfoque ultra cercano, lo que la convierte en un elemento indispensable para fotografías de productos, fotografías de la naturaleza y cualquier proyecto donde la precisión y el detalle sean clave.
	kit
	1
	
	

	19
	Kit Filtros para celular
	Los filtros magnéticos le permiten cambiar los filtros en un segundo sin la molestia de encontrar la ranura del filtro.
Color verdadero: Nuestro proceso de recubrimiento TRUE COLOR garantiza los filtros VND, VNDXMIST y CPL con mayor precisión de color disponibles en el mercado, adecuados para usar por encima de 16 mm.
Proceso de recubrimiento: A prueba de polvo, resistente a rayones, a prueba de aceite, color neutro.
ND variable a prueba de futuro de 1 a 5 pasos (VND) Nuestro proceso de recubrimiento TRUE COLOR garantiza el VND con mayor precisión de color disponible en el mercado, ajustando la exposición en su teléfono para obtener fotos y videos de calidad profesional, incluso en condiciones de iluminación difíciles.
CPL: ayuda a eliminar los reflejos no deseados del sol en superficies no metálicas, como el agua o el vidrio. También mejora el color y el contraste al reducir el resplandor del agua o del cielo.
Niebla de nieve 1/4: aureola los reflejos, reduce el contraste y suaviza los detalles de la piel para realzar la sensación de película de la imagen. Con este método, también se puede lograr una imagen única.
VND/CPL 3-7Stop: Este filtro 2 en 1 ofrece un filtro ND variable (3-7 pasos) y un polarizador circular, con un diseño magnético giratorio de 360° para una fotografía precisa, lo que lo convierte en un accesorio esencial para los entusiastas de la fotografía con teléfonos inteligentes que buscan controlar la luz y reducir los reflejos
	kit
	1
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	Plataforma para celular iPhone
	Compatible con:
Montura de lente
Montura F
Manual de usuario

En la caja: Jaula, manija para trípode, manija para monopié, control remoto Bluetooth, montura para lente de 17 mm.
Fácil instalación: el mecanismo SnapClamp proporciona una configuración segura y rápida del teléfono, convirtiendo su dispositivo en un estabilizador profesional ideal para diversos escenarios de filmación.
Manijas versátiles: TriGenius funciona como un trípode con rotación de 360° para ángulos flexibles, mientras que MonoGenius actúa como un monópode y una varilla de extensión, perfecto para diversas condiciones de disparo.
Control remoto conveniente: el control Bluetooth GeniusRemote se conecta a cualquiera de los mangos, lo que simplifica el proceso de inicio y parada de grabación en un rango de 10 metros (33 pies).
Interfaces expandibles: el kit para iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max incluye orificios roscados de 11 x 1/4", 6 puertos de conexión rápida, 4 zapatas frías y la exclusiva ranura para filtro magnético y montura de lente de la serie F para una amplia integración de accesorios. El kit para iPhone 15 Pro Max incluye orificios roscados de 11 x 1/4", 6 puertos de conexión rápida, 5 zapatas frías y la exclusiva ranura para filtro magnético y montura de lente de 17 mm.
Ligero y duradero: fabricado con aleación de aluminio de alta calidad, el kit para iPhone 16 Pro Max pesa 129 g (sin asas); el kit para iPhone 16 Pro pesa 116 g (sin asas); el kit para iPhone 15 Pro Max pesa 132 g (sin asas) para facilitar su transporte. Ideal para vloggers, YouTubers y TikTokers que buscan un equipo móvil confiable.
Para el control remoto Bluetooth (batería excluida debido a restricciones aduaneras): requiere una batería de litio CR1632.
Puede cambiar sin esfuerzo la montura de lente F a una montura de 17 mm o una montura T para acomodar lentes compatibles con esas monturas.
	unidad
	1
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	Mirrorless Camera with 18-150mm Lens
	Montura de lente: Canon RF
Resolución del sensor: Real: 25,5 megapíxeles
Efectivo: 24,2 megapíxeles
Tipo de sensor: CMOS de 22,3 x 14,9 mm (APS-C)
Factor de cultivo: 1.6x
Estabilización de imagen: Digital (solo vídeo)
Filtro ND incorporado: Ninguno
Tipo de captura: Imágenes fijas y vídeos

Control de exposición
Tipo de obturador: Obturador electrónico, obturador mecánico de plano focal.
Velocidad de obturación: Obturador mecánico
de 1/4000 a 30 segundos, Obturador electrónico
de 1/4000 a 30 segundos
Modo bombilla/hora: Modo bombilla
Sensibilidad ISO: Fotografía de 100 a 32 000 en modo manual y automático (extendido: de 100 a 51 200).
Método de medición: Promedio ponderado al centro, evaluativo, parcial, puntual.
Modos de exposición: Prioridad de apertura, Manual, Programa, Prioridad de obturador
Compensación de exposición: -3 a +3 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV).
Rango de medición: -2 a 20 EV
Disparo continuo: 
Obturador electrónico; Hasta 23 fps a 24,2 MP para hasta 70 fotogramas (JPEG) / 43 fotogramas (Raw).
Obturador mecánico; Hasta 15 fps a 24,2 MP para hasta 460 fotogramas (JPEG) / 157 fotogramas (Raw)
Grabación a intervalos: Sí
Temporizador automático: Retraso de 2/10 segundos
Captura de imágenes fijas
Relación de aspecto: 1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Formato de archivo de imagen: C-RAW, HEIF, JPEG, Raw
Captura de vídeo interna
Modos de grabación: 
H.265/MP4 4:2:2 10 bits
UHD 4K (3840 x 2160) hasta 59,94p
Full HD (1920 x 1080) hasta 119,88p
H.264/MP4 4:2:0 8 bits
UHD 4K (3840 x 2160) hasta 59,94p
Full HD (1920 x 1080) hasta 119,88p
Curva gamma: HDR-PQ
Tipo de micrófono incorporado Estéreo
Grabación de audio: MP4: Audio AAC de 2 canales
Captura de vídeo externa
Transmisión por IP: Sí
Interfaz
Ranura para tarjeta multimedia/de memoria
Ranura única: SD/SDHC/SDXC (UHS-II)
Entrada/salida de vídeo: 1 x salida Micro-HDMI
Entrada/salida de audio: 1 salida de micrófono estéreo TRS de 1/8" / 3,5 mm.
Otras E/S: 1 x entrada/salida USB tipo C (USB 2.0)
Inalámbrico
Wi-Fi de 2,4 GHz (802.11b/g)
Bluetooth
Posicionamiento global (GPS, GLONASS, etc.): Ninguno
Monitor
Tamaño: 3.0"
Resolución: 1.040.000 puntos
Tipo de pantalla: Pantalla táctil LCD con inclinación de ángulo libre.
Visor
Tipo: Electrónica incorporada (OLED)
Resolución: 2.360.000 puntos
Punto de vista: 22 milímetros
Cobertura: 100%
Aumento: Aprox. 0,95x
Ajuste de dioptrías: -3 a +1
Enfocar
Tipo de enfoque: Enfoque automático y manual
Modo de enfoque: AF de servo continuo, enfoque manual, AF de servo único.
Puntos de enfoque automático: Detección de fase de fotografía y vídeo: 651
Sensibilidad del enfoque automático: -4 a +20 EV
Destello
Flash incorporado: No
Velocidad máxima de sincronización: 1/250 de segundo
Compensación del flash: -3 a +3 EV (pasos de 1/3, 1/2 EV)
Sistema de flash dedicado: eTTL
Conexión de flash externo: Zapata caliente
Ambiental
Temperatura de funcionamiento: 32 a 104 °F / 0 a 40 °C
Humedad de funcionamiento: 0 a 85%
General
Tipo de batería: 1 x LP-E17 Batería recargable de iones de litio.
Rosca de montaje para trípode: 1 x 1/4"-20 hembra (inferior).
Dimensiones (An x Al x Pr) 4,8 x 3,5 x 3,3" / 122,5 x 87,8 x 83,4 mm.
Peso: 13,5 oz / 382,2 g (solo cuerpo)
15,1 oz / 429,2 g (cuerpo con batería y memoria)
	unidad
	1
	
	

	22
	LP-E17 Batería recargable de iones de litio
	LP-E17 BATERÍA RECARGABLE DE IONES DE LITIO
Batería
Amperios-hora: 1040 mAh
Química: Iones de litio
Voltaje de salida: 7,2 VCC
Peso: 1,6 onzas / 45,4 gramos
Información del embalaje
Peso del paquete: 0,15 libras
Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) 7,15 x 2,8 x 0,9 pulgadas
	unidad
	4
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	Flex Reflector 110 cm (Tonos fuertes: Oro, plata, negro, blanco, translúcido)
	El reflector plegable es una funda reversible con cremallera reversible para reflejar la luz en las áreas oscuras del sujeto. Es imprescindible para un mejor control de la iluminación en la fotografía de exteriores o de estudio. Crea reflejos uniformes y uniformes, y especialmente valiosos para la luz de «relleno» al tomar retratos, primeros planos, naturaleza muerta, naturaleza y también fotografía de producto.
Características principales:
Una cubierta reversible ofrece una selección de 5 superficies: oro, plata, negro, blanco, translúcido, Redondo / ovalado, se pliega hasta aproximadamente 1/3 de su tamaño abierto y se guarda fácilmente en su propia bolsa, Marco de resorte de acero duradero y flexible, fácil de extender y cerrar. El marco del resorte está cubierto con un material translúcido blanco que se puede utilizar para difuminar la luz del estudio y la luz solar directa.
Plateado: Aumenta los reflejos especulares, produzca una imagen de alto contraste y buen tono, perfecta para videos, fotografías de productos y fotografías en blanco y negro.
Negro: bloquea la luz no deseada
Oro: tiene un efecto de atardecer y calienta la escena, produciendo un relleno dorado natural que es ideal para puestas de sol, joyas y retratos en interiores.
Blanco: produce una luz de rebote uniforme y de color neutro que funciona maravillosamente como una fuente de luz de relleno tanto para tomas de productos como para retratos de interior / exterior.
Translúcido: se usa para difuminar la luz, produciendo una amplia fuente de luz y un efecto envolvente suave que es perfecto para retratos al aire libre o siempre que se necesita una luz más suave
	unidad
	2
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	Adaptador Canon EF-EOS R (para utilizar lentes EF y EF-S)
	Compatibilidad Universal: Conecta lentes Canon EF/EF-S a cámaras EOS R.
Conserva Funciones Esenciales: Incluye enfoque automático y estabilización de imagen.
Diseño Duradero: Resistente al polvo y al agua, perfecto para uso en exteriores.
Sin Compromiso en Calidad Óptica: Sin componentes ópticos adicionales para mantener la calidad del lente.
Ligero y Compacto: Diseñado para ser fácilmente transportable y manejable.

Detalles del Producto
Tipo de Producto: Adaptador de Montura de Lente
Compatibilidad de Lente: Canon EF, EF-S
Compatibilidad de Cámara: Canon EOS R
Accesorios Incluidos: Tapa de lente frontal y trasera, estuche para lentes.
	unidad
	1
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	Set X3 GVM 560AS Bicolor 90W Luces LED Profesionales
	Material: aleación de aluminio
Bombillos: 560
Índice de reproducción cromática: CRI97+ TLCI97
Temperatura de color: 2300 K a 6800 K
Ajuste de temperatura de color: ajuste continuo
Luminancia: 13500 lux/0,5 m, 3800 lux/1 m
Ajuste de brillo: ajuste continuo
Ángulo de luz: 45 °
Potencia: 30W (cada panel)
Modo de fuente de alimentación: entrada de A/C (conector incluido) y batería (no incluidas)
Voltaje: CA: 100-240 V.
Especificación de potencia: DC15V/3A                                                                              Capacidad de la batería: 7,4 V-4400 mAh*2 (se compra por separado)
Control por app: compatible iOS y Android
Paquete incluye:
3 x Paneles LED GVM 560AS
3 x Difusores de luz blancos
3 x Barn door (puertas de granero)
3 x Trípodes de luz
3 x Softbox
1 x Estuche de transporte
3 x Adaptadores de corriente
	unidad
	1
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	LED Kit de 2 unidades
	LED KIT DE 2 UNIDADES
Fotometría:  6 fc/200 Lux a 3,3′/1m, 74 fc 800 Lux a 1,6′ / 0,5m
Temperatura de color: 2500 a 9000K
Modos de color: RGB
Estándar de precisión de color: CRI 95
Atenuación: 0 a 100% (Continuo)
Número de LED: 60 (RGB)
Ángulo de haz: 120°
Batería: 1 de iones de litio recargable, 3,7 V CC, 2000 mAh (incorporada)
Carga de la batería: cable de carga (incluido)
Potencia de entrada de CC: 3,7 V CC
Consumo máximo de energía: 6 W
Montaje de accesorios: 1 pie accesorio con rosca hembra de 1/4″20, 3 zapatas frías
Dimensiones: 3,1 x 2,6 x 1,2″ / 80 x 66 x 30 mm
Peso: 3,6 oz / 101 g
	kit
	3
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	Kit softbox con luz continua
	Softbox:
Tamaño: 50x70cm
Material: Nylon
Ventana Difusora: Si
Tipo de rosca: E27
Voltaje: 110V
Bombillos:

Color de temperatura: 5500K
Potencia incandescente: 450w
Rosca: E27
Vida útil: 8.000 horas
Trípodes:
Hecho a base de aluminio.
Altura máxima: 200cm.
Capacidad máxima de carga: 3,5 kg.
Paquete incluye:
2x Softfox con roseta e interruptor
2x Bombillo 95w
2x Tripode
2x Difusor
1x Maletín
	kit
	1
	
	

	28
	Cable HDMI X 7.5 METROS
	CABLE HDMI X 7.5 METROS                                                                                           Cable HDMI de alta velocidad.
Diseñado y probado para manejar resoluciones de video 1080p y superiores, incluyendo las tecnologías de visualización avanzadas, tales como 4k, 3D y profundidad de color.
Capaz de conectar una pantalla 1080p a una fuente de contenido de 1080p, como un reproductor DVD, Blu-Ray, TVBox, smartphone, receptor satelital, proyector, tableta o consola de juegos.
Longitud: 7.5 metros
Cantidad de conectadores de salida: 1
Conector de entrada y de salida: HMDI
	UNIDAD
	15
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	Tóner Referencia Impresora Láser MFP 432FND-HP LASER W1330 gestión administrativa
	TÓNER REFERENCIA IMPRESORA LÁSER MFP 432FND-HP LASER W1330
Color de la tinta: Negro
Contenido total en peso: 600 g
Modelo:  w1330x
	UNIDAD
	2
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	Tóner Referencia TK-3442 coordinación académica
	Tóner Referencia TK-3442                                                                                                     Referencia: TK-3442
impresoras: ECOSYS PA6000x MA6000ifx
rendimiento: 40.000 Pag Aproximadamente Al 5%
color: Negro
tecnología De Impresión: Laser
	Unidad
	2
	
	

	VALOR TOTAL DE LA OFERTA
	$



Valor total de la propuesta: __________________ ______($ ) IVA INCLUIDO 

Con la suscripción del presente anexo en forma voluntaria e irrevocable acepto las condiciones técnicas planteadas por el SENA REGIONAL VICHADA, a través de la presente invitación pública, del pliego de condiciones y en especial las contenidas en el numeral 2.6   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás que puedan surgir a partir de las diferentes adendas generadas en desarrollo del proceso, en consecuencia, me comprometo a darles estricto cumplimiento. 
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