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FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

Pereira, XX de XX de 202__

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
Regional Risaralda

En atención al Proceso de Selección No. DILIGENCAIR NUMERO DEL PROCESO, nos permitimos presentar oferta económica, de conformidad a lo establecido en la invitación pública.

Por tal razón solo deben diligenciar el precio unitario de cada bien solicitado incluidos todos los impuestos y mano de obra respectivos y demás costos asociados.

Bienes y/o Servicios Ofertados

1.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR (FICHA TECNICA).

Nota ambiental y técnica: Todos los materiales deberán cumplir con normas técnicas internacionales (NFPA, OSHA, EN13150, EN14727, SEFA 10-2013) y con los lineamientos de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) sobre almacenamiento de sustancias peligrosas, garantizando superficies no porosas y de fácil limpieza. Los empaques deberán minimizar el uso de plásticos de un solo uso.

	Ítem
	Nombre del elemento
	Descripción (ficha técnica)
	Unidad de medida
	Valor Unitario Impuestos incluidos
	Valor Total Impuestos incluidos

	1
	GABINETE DE ALMACENAMIENTO
	SUMINISTRO DE MUEBLE METALICO FIJO PARA ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS VARIADAS. DIMENSIONES 50 CM DE ANCHO X 100 CMS LARGO X 205 CM ALTO Fabricado en lámina galvanizada calibre 18.  de cinco (5) centímetros de espesor. Con cuatro (4 entrepaños de altura variable, fabricados en lámina galvanizada perforada calibre 18, cada 
uno con dos (2) bandejas recolectoras de fluidos más una (1) bandeja inferior de ancho total en lámina galvanizada calibre 22. Puertas batientes con cerradura de seguridad de tres (3) puntos. Patas niveladoras de trabajo pesado. Todo con recubrimiento de pintura electrostática epoxi - poliéster en polvo horneable color blanco, rojo o amarillo.

Nota: Incluye armado, instalación y anclaje a la pared.
	UND
	
	

	2
	ESTANTERIA ABIERTA ANTIDERRAME
	SISTEMA DE ALMACENAMIENTO ABIERTO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS, DIMENSIONES 40 CM ANCHO X 90 CM LARGO X 200 CMS ALTO con varillas antivuelco y bordes antiderrame. Los estantes son diseñados para laboratorios donde los productos se depositan y retiran manualmente. Espacio para rotular el contenido. Estructura en Acero galvanizado, cuenta con 6 (seis) entrepaños en lámina galvanizada con recubrimiento de pintura electrostática epoxica. Cada uno de estos con capacidad de 90Kg. Mueble diseñado siguiendo las especificaciones de las normas NFPA, OSHA, EN13150, EN14727 y/o SEFA 10 2013

Nota: Incluye armado, instalación y anclaje a la pared.
	UND
	
	

	3
	KIT CONTROL DERRAMES
	KIT CONTROL DERRAME QUÍMICOS EN CANECA 10 GALONES.
-10 hojas absorbentes para químicos gris o amarilla 40x50 cm
-2 barreras absorbentes para químicos gris o amarilla 3”x4” (7.5 cm x 1.20 m)
-1 par de guantes de nitrilo 13"
-4 bolsas hazmat rojas "riesgo biológico" x 70 cm
-1 chaleco banda reflectiva
-1 cinta de señalización 50 mts
-1 caneca azul para almacenar el kit (remanufacturada)
-1 absorbente granulado multipropósito x kg
-1. desengrasante ultragrip certificado
-1 juego de tacos de madera calajanes
-1 martillo de caucho antichispa
-1 masilla epoxica pequeña x 40 g
- 1 recogedor de mano-
- 1 cepillo de mano
- 1 gafas de seguridad norma ansi z87
- 1 linterna pequeña luz led
- 1 tapabocas industrial negro
-1 instructivo de uso
	UND
	
	



El contratista deberá cumplir con:

· Normas técnicas vigentes sobre almacenamiento seguro de productos químicos.
· Reglamentación establecida por el Ministerio del Trabajo, en particular lo dispuesto en la Resolución 773 de 2021 sobre almacenamiento seguro.
· Disposición adecuada de residuos generados por la instalación, si los hubiere.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS.

Los bienes objeto de esta contratación deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes especificaciones técnicas, además de las descritas en el anexo técnico correspondiente:

· Cumplir con la Normativa técnica mínima:

· Los gabinetes y estanterías deben cumplir con normativas de seguridad internacional aplicables al almacenamiento de productos químicos, tales como:
NFPA (National Fire Protection Association)
OSHA ((Occupational Safety and Health Administration)
SEFA 10 (Scientific Equipment and Furniture Association)
EN14727 (norma europea para muebles de laboratorio)
EN13150 (norma europea para muebles de laboratorio)

· Otros requisitos técnicos:

· Etiquetado y señalización: todos los elementos deberán entregarse con etiquetas de advertencia y señalización conforme a la normativa GHS (Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos).

Los gabinetes o estanterías deben incluir señalización de advertencia conforme a lo establecido por la normativa nacional (NTC 1692 o GHS) e internacional, así como adhesivos que identifiquen el tipo de sustancias que se deben almacenar.

· El proveedor deberá suministrar ficha técnica o catálogo del producto, y manual de usuario por cada tipo de mueble/equipo. Estas fichas deberán:

Estar en idioma español o, si están en otro idioma, deberán acompañarse de traducción al español.

Incluir nombre del producto, referencia, fabricante, marca, especificaciones técnicas, dimensiones, materiales, peso, capacidad de carga (cuando aplique), funcionalidades, normativas técnicas que cumple, recomendaciones de uso, condiciones de instalación, y demás características del bien ofertado. Estas deberán ser emitidas por el fabricante o distribuidor autorizado.  
En caso de presentarse un catálogo general, el oferente deberá identificar con claridad (mediante resaltado, subrayado o círculos) los productos ofertados.


La presente oferta tiene validez por el término de (   ) días.


NOMBRE DEL PROPONENTE:
NIT o C.C.:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
C.C.:

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:
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Centro de Comercio y Servicios
Dirección Cra. 8ª No. 26-79, Pereira - PBX 6063496220 o 6063496190
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