	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATOS
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POLICÍA NACIONAL

	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS   
	



[bookmark: _Hlk113461776]Las especificaciones técnicas mínimas requeridas son de obligatorio cumplimiento (excluyentes), por tal motivo el proponente deberá indicar con una “X” y de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente y debe diligenciarse con las especificaciones técnicas ofertadas.

En una columna CUMPLE/NO CUMPLE, el comité técnico que la Policía Nacional designe, evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

El oferente deberá cumplir estrictamente con las especificaciones solicitadas atendiendo los factores descritos a continuación.


	ÍTEM
	EQUIPOS ACTIVOS DE RED
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	SWITCH DE ACCESO

	[bookmark: _Hlk113461743]1.1
	Marca
	Especificar
	
	

	1.2
	Modelo
	Especificar
	
	

	[bookmark: _Hlk188946177]1.3
	Cantidad
	Ciento cincuenta (150) unidades.
	
	

	1.4
	Puertos
	Cuarenta y ocho (48) puertos 100/1000 Base T, PoE+ (802.3at), en todos sus puertos RJ45.
	
	

	1.5
	Puertos link
	Mínimo cuatro (04) Puertos 1000/10000 SFP+, totalmente independientes, no compartidos.
[bookmark: _Hlk207177390]Para establecimiento de interconexiones de backbone, el contratista deberá entrega por cada equipo un (01) modulo Transceiver SFP+ multimodo (10G), de la misma marca del switch ofertado, que soporte conexiones de fibra óptica OM4 con conectores LC, velocidades de 10 Gbps y frecuencia de onda de 850 nm.
	
	

	1.6
	Tipo
	Administrables vía CLI, web, SSH v2.0.
	
	

	1.7
	Instalación
	Diecinueve (19) " y 1 UR.
	
	

	1.8
	Tasa	de
reenvío
	Mínimo 125 Mpps.
	
	

	1.9
	Ancho de
Banda de conmutación
	Mínimo 176 Gbps.
	
	

	1.10
	Capa
	L3
	
	

	1.11
	Gestión	y protocolos
	SNMP v2/v3
	
	

	
	
	RMON
	
	

	
	
	SSL y/o HTTPS
	
	

	
	
	QoS, WRED y/o SP (Strict Priority) y/o DWRR Deficit Weighted Round Robin).
	
	

	
	
	IPv4
	
	

	
	
	IPv6 (RFC2460)
	
	

	
	
	MLDv2, DHCPv6 y/o RFC 3315
	
	

	
	
	Vlan
	
	

	
	
	STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s)
	
	

	
	
	Rutas estáticas, RIP v2, RIPng, OSPF y/o OSPFv2, OSPFv3, BGP, EVPN
	
	

	
	
	[bookmark: _Hlk192832519]IGMPv1/v3, PIM-DM y/o PIM-SM y/o PIM-SSM.
	
	

	
	
	NETCONF y/o YANG y/o REST API.
	
	

	
	
	ACL para IPv4, ACL para IPv6 (Access Control List)
	
	

	1.12
	Autenticación
	802.1x, RADIUS y/o TACACS+ y/o HWTACACS.
	
	

	1.13
	Manejo	de direcciones MAC
	32000
	
	

	1.14
	Memoria
	1 GB FLASH, 2 GB RAM y/o DRAM y/o DDR4
	
	

	1.15
	Manejo de Vlan
	4094
	
	

	1.16
	Mínimo rutas de IPV4
	2048
	
	

	1.17
	Mínimo ruta de IPV6
	1024
	
	

	2
	SWITCH CORE
	
	

	2.1
	Marca
	De la misma marca de los switch de acceso
	
	

	2.2
	Modelo
	Especificar.
	
	

	2.3
	Cantidad
	Dos (02) unidades.
	
	

	2.4
	Puertos
	Veinte cuatro (24) puertos 10G SFP+
	
	

	2.5
	Puertos link
	Mínimo dos (02) Puertos 40G SFP/QSFP por cada switch totalmente independientes, no compartidos.
Cables para el establecimiento de stack: módulo transceiver de la misma marca del switch ofertado, con patch cord de fibra OM4 o cable DAC; en longitud mínima de un (01) metro.
	
	

	2.6
	Modulo transceiver
	[bookmark: _Hlk208580435]El contratista deberá entregar por cada equipo doce (12) módulos Transceiver SFP+ multimodo (10G), de la misma marca del switch ofertado, que soporte conexiones de fibra óptica OM4 con conectores LC, velocidades de 10 Gbps y frecuencia de onda de 850 nm.
	
	

	2.7
	Administración
	Administrables vía CLI, web, SSH v2.0.
	
	

	2.8
	Instalación
	Diecinueve (19) " y 1 UR.
	
	

	2.9
	Tasa	de
reenvío
	Mínimo 490 Mpps   
	
	

	2.10
	Ancho de
Banda de conmutación
	Mínimo 880 Gbps
	
	

	2.11
	Capa
	L3
	
	

	2.12
	Gestión	y protocolos
	SNMP v2/v3
	
	

	
	
	LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
	
	

	
	
	Loop detection y/o Loopback testing y/o loop protection
	
	

	
	
	RMON
	
	

	
	
	SSL y/o HTTPS
	
	

	
	
	QoS, WRED y/o SP (Strict Priority) y/o DWRR Deficit Weighted Round Robin)
	
	

	
	
	IPv4
	
	

	
	
	IPv6 (RFC2460)
	
	

	
	
	MLDv2, DHCPv6 y/o RFC 3315
	
	

	
	
	Vlan
	
	

	
	
	STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) y MSTP (IEEE 802.1s)
	
	

	
	
	Rutas estáticas, RIP v2, RIPng, OSPF y/o OSPFv2, OSPFv3, BGP, BGP – EVPN.
	
	

	
	
	IGMPv1/v3, PIM-DM y/o PIM-SM y/o PIM-SSM.
	
	

	
	
	NETCONF y/o YANG y/o REST API.
	
	

	
	
	ACL para IPv4, ACL para IPv6 (Access Control List)
	
	

	2.13
	Autenticación
	802.1x, RADIUS y/o TACACS+ y/o HWTACACS.
	
	

	2.14
	Manejo	de direcciones MAC
	32000
	
	

	2.15
	Memoria
	2 GB FLASH, 4 GB MB RAM y/o DRAM y/o DDR4
	
	

	2.16
	Manejo de Vlan
	4094
	
	

	2.17
	Mínimo rutas     de IPV4
	39000
	
	

	2.18
	Mínimo ruta de IPV6
	19500
	
	

	3
	GENERALIDADES EQUIPOS ACTIVOS DE RED
(SWITCH DE ACCESO Y SWITCH CORE)
	
	

	3.1
	Alimentación
	100 - 240 VAC
	
	

	3.2
	Frecuencia
	50 / 60 Hz
	
	

	3.3
	Fuente de poder redundante
	Dos (02) fuente de poder redundantes, intercambiables en caliente.
	
	

	3.4
	Ventiladores
	Mínimo dos (2), extraíbles en caliente.
	
	

	3.5
	Stacking
	Stacking mínimo para ocho (08) switch incluyendo la totalidad de licenciamiento necesario para su configuración.
	
	

	3.6
	Puerto	de consola / management
	Un (1) Puerto RJ45 y/o Un (1) Puerto USB y/o Un (1) Puerto USB tipo C.
	
	

	3.7
	Certificación en Seguridad
	UL60950-1 y/o UL60950-1 y/o EN62368-1.
	
	

	3.8
	Certificación ambiental
	ROHS y/o WEEE y/o REACH.
	
	

	[bookmark: _Hlk209189833]3.9
	Estandar de eficiencia energetica
	IEEE 802.3az y/o certificación que garanticen eficiencia energética.
	
	

	3.10
	Accesorios
	El contratista deberá entregar para cada equipo adquirido todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación.
· Cables para el establecimiento de stack: módulo transceiver de la misma marca del switch ofertado, con patch cor de fibra OM4 o cable DAC; en longitud mínima de un (01) metro.
· Cables de poder.
· Herrajes para anclaje en rack de 19”.
· Cable de consola de RJ45 a USB (compatible USB2.0 y USB3.0) compatible con sistemas operativos windows 11, 10, 8.
Y los demás elementos que sean necesarios para la administración, configuración y correcto funcionamiento de los mismos.
	
	

	3.11
	Firmware
	El contratista garantizará que los equipos, cuenten con la última versión disponible.
	
	

	3.12
	Licencias
	El contratista garantizará, para cada equipo activo de red, el licenciamiento perpetuo en la totalidad de sus puertos de cobre y fibra, que permita el funcionamiento de todas las características técnicas descritas en el anexo de especificaciones mínimas. Estas incluyen, entre otras, protocolos, velocidades, apilamiento (stacking) y gestión remota.
	
	

	3.13
	Fecha	de fabricación
	El contratista deberá garantizar que los equipos entregados son nuevos, de última tecnología, no remanufacturados y fabricados con fecha posterior a enero de 2025.
	
	

	3.14
	Certificación de industria
	El oferente deberá adjuntar certificación Gartner donde acredite que la marca ofertada se clasifica como “líder” en el cuadrante mágico para LAN en el año 2025. 
	
	

	3.15
	Certificación de distribuidor
	El oferente deberá entregar certificación por parte del fabricante de los equipos ofertados (no mayor a 30 días), que lo acredite como partner.
	
	

	3.16
	Manual
	Manual o guía de configuración CLI en idioma español en formato .docx, de las siguientes funciones del equipo:
· Acceso inicial y configuración básica del equipo.
· Configuración de usuario y contraseña.
· Configuración de acceso SSH y Web.
· Configuración de Vlan e interface Vlan.
· Configuración de interface modo Access, trunk e hibrido.
· Configuración de enrutamiento IPv4 e IPv6.
· Configuración de protocolo Spanning Tree.
· Procedimiento para actualización de firmware del equipo.
· Configuración de seguridad de interfaces físicas.
· Configuración de ACLs.
Configuración de stack y las demás que sean necesarias para el funcionamiento del equipo.
	
	

	3.17
	Capacitación
	El contratista deberá brindar sin costo adicional para la Policía Nacional, capacitación certificada sobre los dispositivos adquiridos.
La capacitación se debe realizar en idioma español, con equipos de las mismas características técnicas a adquirir, debe abarcar la instalación, configuración, administración, soporte y resolución de problemas de los equipos en su hardware y software, el instructor deberá estar certificado y autorizado por el fabricante.
Dicha capacitación se debe realizar en la ciudad de Bogotá de manera presencial para un total de seis (06) funcionarios de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Policía Nacional, durante un mínimo de treinta y dos (32) horas. Las fechas y horarios de capacitación deben ser aprobados por el supervisor del contrato.
	
	

	[bookmark: _Hlk209189851]3.18
	Administración y gestión 
	El contratista deberá proporcionar en perfecto funcionamiento un sistema de administración on premise en el datacenter de la Policía Nacional (ubicado en la ciudad de Bogotá), para la gestión, aprovisionamiento y configuración de los equipos activos, a nivel de red LAN de la institución, con las siguientes características, así:
· Despliegue de configuraciones de manera programada y manual.
· Gestión por medio de mapas interactivos y dashboard.
· Identificación automática de dispositivos al ser conectados a la red LAN.
· Localización de fallas.
· Generación de reportes.
· Soportar protocolo IPv4 e IPv6.
· De la misma marca de los switchs.
· Garantía, soporte y actualización por un tiempo de cinco (5) años.
El contratista deberá garantizar la totalidad de elementos necesarios para su puesta en funcionamiento, sin generar consto adicional a la institución.
	
	

	3.19
	Configuración de equipos
	El contratista para la totalidad de unidades de policía en el territorio nacional donde se destinen los equipos activos de red, garantizara su configuración e integración lógica con la infraestructura de red existente en cada una de ellas. Para tal fin el contratista contemplara personal técnico en modalidad remota y presencial.
Las configuraciones se realizarán en conjunto con los integrantes de los grupos de tecnologías de la información y las comunicaciones de las diferentes unidades de policía; configurando como mínimo los parámetros del ítem 3.16 Manual, 3.18 Administración y gestión y permitiendo su correcto funcionamiento dentro de la red LAN de la Policía Nacional.
	
	

	3.20
	Garantía técnica
	Garantía técnica mínima de cinco (05) años, contados a partir del acta de recepción de los bienes, incluyendo cambio de partes, soporte técnico y actualizaciones de firmware. 
El soporte técnico deberá ser realizado por personal certificado por la marca, garantizando así la configuración de los equipos.
	
	

	3.21
	Tramite de garantía
	El contratista deberá entregar al supervisor del contrato, línea telefónica de atención, correo electrónico y protocolos para tramitar las solicitudes de soporte técnico o garantía de los equipos, la cual deberá ser gestionada 7x24, en un tiempo no mayor a tres (03) días hábiles, durante el período de la garantía.
	
	

	3.22
	Ficha técnica
	El oferente deberá adjuntar la ficha técnica (datasheet) de los elementos ofertados y proporcionar la URL o enlace web del fabricante del producto (con dominio .com) donde se encuentren la información del cumplimiento técnico. Esto permitirá validar la veracidad de la información de los documentos aportados y realizar la verificación puntual de cada uno de los ítems técnicos establecidos en las especificaciones técnicas mínimas.
	
	

	4
	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
	
	

	4.1
	Si la Policía Nacional considera pertinente someter a estudio de seguridad al personal que prestará los servicios, el contratista permitirá y facilitará todos los medios que la Entidad le solicite para este fin.
	
	

	4.2
	El contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato y que se encuentra marcada como confidencial; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión del mismo y sea revelada información marcada como confidencial. Para lo cual el oferente deberá diligenciar el formulario “ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD”.
	
	

	5
	SEGURIDAD DE INSTALACIONES
	
	

	5.1
	Durante el tiempo de garantía el contratista deberá cumplir con el protocolo de seguridad de instalaciones y normas internas de seguridad física en cada una de las unidades policiales en todo el territorio colombiano y Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Policía Nacional (Resolución No. 04408 del 26/12/2024).
	
	

	6
	COMPONENTE AMBIENTAL
	
	

	6.1
	El contratista se compromete a promover la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales, mediante la adopción de medidas preventivas orientadas a la reducción de la contaminación, así como el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental vigente, asociadas a su actividad económica o productiva.
	
	

	6.2
	El contratista según aplique, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución 40117 de 2024, “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas -- RETIE”, así como a las disposiciones que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
	
	

	6.3
	El contratista deberá alinearse al Sistema de Gestión Ambiental de la Policía Nacional, conforme a la norma ISO 14001:2015, con el propósito de promover la sostenibilidad ambiental en los procesos, productos y servicios de la institución, esto incluye la adherencia a la Política Ambiental.
	
	

	6.4
	El contratista deberá priorizar la implementación de buenas prácticas ambientales, con el fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
	
	

	6.5
	El contratista deberá, según corresponda, suministrar equipos que incorporen criterios de eficiencia energética, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS
	
	

	7
	COMPROMISO DE ANTICORRUPCIÓN
	
	

	7.1
	El contratista debe cumplir con el compromiso de anticorrupción durante la ejecución del contrato, manifestando que se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al mismo y si se comprueba el incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que actúe en su nombre, es causal suficiente para la terminación anticipada del contrato, para lo cual el oferente deberá diligenciar el formulario “COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN” y entregarlo junto con la oferta.
	
	

	8
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	
	

	8.1
	El contratista deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual deberán diligenciar el formulario “SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” y entregarlo junto con la oferta.

	
	

	9
	EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE
	
	

	9.1
	EXPERIENCIA GENERAL PROPONENTE NACIONAL O EXTRANJERO CON SUCURSAL O REPRESENTACIÓN EN COLOMBIA -RUP

El Registro Único de Proponentes es el instrumento a través del cual se verificará el requisito de experiencia del proponente, para tal efecto las personas naturales, las personas jurídicas, las uniones temporales, los consorcios u otra forma de asociación que participen en este proceso, deberán acreditar la experiencia con mínimo uno (01), máximo tres (03) contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, identificados con alguno de los códigos UNSPSC descrito en el numeral 1.1 de la DESCRIPCIÓN DEL OBJETO del estudio previo y que su valor sumado sea igual o superior a 1.060 SMMLV, así:

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE

	[bookmark: _Hlk208218703]43222600
	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones.
	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
	Equipo de servicio de red

	43223300
	Difusión de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones.
	Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos
	Dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y Datacom



NOTA 1: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de Consorcio, de Unión Temporal u otras formas de asociación, se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del Consorcio, de la Unión Temporal u otras formas de asociación, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio, la Unión Temporal u otras formas de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato.

NOTA 2: en el caso de proponentes plurales, todos sus integrantes deben registrar experiencia en el RUP con el código UNSPSC antes señalado. 

[bookmark: _Hlk208989356][bookmark: _Hlk208989507]EXPERIENCIA ESPECÍFICA PROPONENTE NACIONAL O EXTRANJERO CON SUCURSAL EN COLOMBIA
[bookmark: _Hlk208989347]El proponente que vaya a proveer los bienes o servicios objeto del presente proceso de contratación, trátese de personal natural o jurídica, deberá anexar mínimo una (01) máximo tres (03) constancias (certificaciones o actas de liquidación) de contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación “ADQUISICIÓN EQUIPOS ACTIVOS DE RED”, o se relacionen con el suministro de equipos activos de red (switch), documentos que como mínimo deberán tener la siguiente información:   
1. Nombre del contratista 
2. Nombre del contratante 
3. Objeto del contrato 
4. Valor del contrato 
5. Fecha de suscripción y fecha de inicio del contrato 
6. Fecha de terminación del contrato 
7. Personal de contacto para verificar la información: teléfono fijo o celular, correo electrónico institucional, logo (en caso de certificación). 
8. Estado del contrato: ejecutado o liquidado. 
9. Si es certificación, deberá estar suscrita por el funcionario competente para tal fin. 
10. Manifestación clara y explícita donde se evidencie que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. 
11. Porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un consorcio, unión temporal u otra forma de asociación. 

NOTA 1: en cumplimiento del Decreto 1860 de 2021 el cual reglamentó parcialmente la Ley 2069 de 2020 "Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia” y el artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, se toma como criterio diferencial para las MiPymes, el numeral 2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. Por tanto, deberán anexar mínimo una (01) máximo cuatro (04) constancias (certificaciones o actas de liquidación) que cumplan con lo antes relacionado.

NOTA 2: la experiencia específica presentada deberá estar registrada en el Registro Único de Proponentes, no serán tenidas en cuenta aquellas constancias de contratos que no se encuentren registrados. 
 
NOTA 3: si la información relacionada en el (RUP) para acreditar la experiencia no se puede verificar, la entidad se reserva la facultad de solicitar información adicional. 
 
NOTA 4: no se aceptarán auto certificaciones. 
NOTA 5: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución. 
NOTA 6: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas. 
 
NOTA 7: cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV o si estos son de años anteriores a 2025, se hará la respectiva conversión de acuerdo al año en que terminó el contrato. La verificación será realizada por el comité evaluador técnico. 
  
NOTA 8: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio, unión temporal u otras formas de asociación, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado. Para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes en la ejecución del contrato. 
 
NOTA 9: en el caso de proponentes plurales, todos sus integrantes deben registrar experiencia en el RUP según el código UNSPSC requerido en el presente proceso de selección.  
  
NOTA 10: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 
  
NOTA 11: en la presentación de la oferta, el oferente deberá diligenciar y entregar el formulario “EXPERIENCIA DEL PROPONENTE”, donde relacionará los contratos para la evaluación. 
 
PROPONENTE EXTRANJERO SIN DOMICILIO O SIN SUCURSAL EN COLOMBIA  

El proponente extranjero, personas naturales o jurídicas, deberá anexar mínimo una (01) y máximo tres (03) constancias (certificación o acta de liquidación) de contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y/o privadas, cuyo objeto sea igual o similar al objeto de la presente contratación “ADQUISICIÓN EQUIPOS ACTIVOS DE RED”, o se relacionen con el suministro de equipos activos de red (switch), la sumatoria de la cuantía de dichos contratos deberá ser igual o superior a 1.060 SMMLV. 
 
Las constancias deberán contener como mínimo la siguiente información:  
1. Nombre del contratista 
2. Nombre del contratante 
3. Objeto del contrato 
4. Valor del contrato 
5. Fecha de suscripción y fecha de inicio del contrato 
6. Fecha de terminación del contrato 
7. Personal de contacto para verificar la información: teléfono fijo o celular, correo electrónico institucional, logo (en caso de certificación). 
8. Estado del contrato: ejecutado o liquidado. 
9. Si es certificación, deberá estar suscrita por el funcionario competente para tal fin. 
10. Manifestación clara y explícita donde se evidencie que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato. 
11. Porcentaje del valor del contrato que ejecutó como miembro de un consorcio, unión temporal u otras formas de asociación. 
 
NOTA 1: no se aceptarán auto certificaciones. 
  
NOTA 2: no se tendrán en cuenta las certificaciones de contratos en ejecución. 
  
NOTA 3: no se aceptan certificaciones con enmendaduras o que presenten inconsistencias no subsanadas. 
 
NOTA 4: cuando los documentos no indiquen su valor en SMMLV o si estos son de años anteriores a 2025, se hará la respectiva conversión de acuerdo al año en que terminó el contrato. La verificación será realizada por el comité evaluador técnico. 
 
NOTA 5: si los contratos acreditados fueron realizados bajo la modalidad de consorcio, de unión temporal u otras formas de asociación, se tomará para la verificación, el porcentaje (%) de participación en la ejecución del contrato del oferente que haga parte del consorcio, de la unión temporal u otras formas de asociación, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado, para lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del consorcio, la unión temporal u otras formas de asociación, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. 
 
NOTA 6: en el caso de proponentes plurales, todos sus integrantes deben acreditar experiencia en contratos ejecutados con objeto igual o similar al del presente proceso de contratación. 
 
NOTA 7: en el caso que el proponente haya participado en procesos de fusión o escisión empresarial, debe tomar para estos efectos, exclusivamente los contratos que le hayan asignado en el respectivo proceso de fusión o escisión, para ello debe aportar el certificado del contador público o del revisor fiscal (si la persona jurídica tiene revisor fiscal) que así lo acredite. 

NOTA 8: los proponentes extranjeros deben diligenciar el formulario “CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PROPONENTE EXTRANJERO SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA”.  

La Policía Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin constatar el contenido de la misma.
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	10.1
	El personal que realizará la configuración de los dispositivos de la “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ACTIVOS DE RED”, deberá ostentar el título de Ingeniero de Sistemas o Electrónico o Telecomunicaciones o Telemática, con una experiencia mínima de tres (3) años en la instalación, configuración y soporte de equipos activos de red; para lo cual el oferente deberá presentar matricula profesional o certificado de inscripción profesional que acredite la formación académica del personal y certificación laboral que garantice la experiencia mínima solicitada de tres (3) años. 
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