

[image: Icono

Descripción generada automáticamente]
NÚMERO DE PROCESO FGN-NC-IPSE-0040-2025
ANEXO No. 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.2.1, numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.
	

Señor proponente DEBERA describir las condiciones técnicas de su ofrecimiento, indicando marca, referencia y vínculo (link) del mismo, no basta solo el compromiso de cumplir
GRUPO 1 – EPP RESCATE
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Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.


____________________________
Nombre y firma del representante legal
CC
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iTEM 2

Clasificacion del bien o

46181505 — RODILLERAS DE PROTECCION

servicio
Indicar marca y La Marca y Referencia seran as que indique el
referencia oferente que cumpla con_las caracteristicas de esta

ficha técnica-

Nombre Comercial del
Bien o Servicio

SET RODILLERAS Y CODERAS

Calidad

Tejido exterior e interior con poliéster capaz de transportar
Ia humedad del sudor hacia el exterior.

Material de frio parte interior - Tejido en malla transpirable
100% poliéster cerificado por el proveedor-

Interior acolchado con espuma ventilada de alta calidad
para absorcion de chogue superior

Material de capa exterior de neopreno relleno de espuma
Cublerta solida antideslizante tapa de goma

Generalidades

Set de proteccion

Rodilleras y coderas de combate, puede proteger sus
rodilas y codos en situaciones de emergencia, como
arrodillarse repentinamente, retorcerse, avanzar.

Disefio que permita la movilidad de chogue superior.
Clips de despliegue rapido para Ia filacion rapida

Correas ajustables spandex o elastano con cierre de
gancho y lazo para el ajuste seguro

Antidesiizante superficie interior para mantener el codo y
rodilleras en adecuada posicién

Deben tener proteccion de alto impactoyy a las abolladuras
cuando se presente friccion contra el pavimento o material
rigido

Requisitos generales

Debe tener proteccion al alto Impacto y a las abolladuras
cuando se presente friccién contra diferentes materiales
Cuberta solida antideslizante

Tapade _gomaen gel resistente
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Sistema de ajuste, Cierre de gancho. Totaimente ajustable,
con ajuste seguro para varias circunferencias de rodilla
Costura reforzada, que debe ser en poliéster, neopreno y
nylon

Presentar al supervisor del contrato de manera previa a su
fabricacion una muestra de los elementos para su
verificacion segin Ia ficha técnica y con todas las
especificaciones

Requisitos especificos

Color Negro

Talla Gnica para adultos

Empaque y rotulado

Los elementos deben ser entregados sin sobre empaque
0 exceso de envolturas. Se deberan evitar empaques
plasticos, a menos que no se pueda garantizar la
integridad del elemento con otro tipo de empagque. En todo
caso, la entrega sin sobre empaque no debe comprometer
Ia integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar
las medidas necesarias para asegurar que los bienes
lleguen en perfectas condiciones, utiizando métodos de
proteccion altemativos y sostenibles cuando sea posible.”

Empacado individualmente por set de 2 rodilleras y 2
coderas

En bolsa de malla._no piastico, garantizando que no
sufran dafios o deterioros durante el transporte y
almacenamiento

El empaque colectivo debera ser en carton corrugado
doble pared e ir marcado con Ia siguiente informacion

- Nombre del Producto.
- Cantidad de Sets
- - Nombre o marca registrada del fabricante.

Presentacion y Unidad
de Medida

EMPAQUE
-Empacado cada set en bolsa de malla, _en material no
plastico, que garantice la preservacion y conservacion,
que permita observar su contenido, conservando limpio y
en buen estado hasta su destino final
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ROTULADO
El Empaque Colectivo debera ser en carton Corrugado
doble pared e ir marcado con la siguiente informacién

- Nombre del Producto.
- Cantidad de Set
- Nombre o marca registrada del fabricante

Imagen referencia
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iTEM 1

Clasificacion del bien o
servicio

46181704 - CASCO DE SEGURIDAD

Nombre Comercial del
Bien o Servicio

CASCOS DE SEGURIDAD PARA RESCATE CON
MONOGAFAS

Indicar marca y

La Marca y Referencia seran as que indique el

referencia oferente que cumpla con_las caracteristicas de esta
ficha técnica-
EL [TEM_DEBE CUMPLIR LAS SIGUINTES NORMAS'
Certificaciones CE EN 12492,
G Norma ANZI Z89

Cumplir exigencias de proteccion contra impactos de Ia
norma EN 397 y. Clasificacion tipo Il Clase C

Requisitos generales

COLOR AMARILLO

Orificios de ventilacion para airear el casco

Sistema para regular el contorno de la cabeza

Con dos acolchados de distinto grosor para el contoro de
Ia cabeza

Orejeras de proteccion (ranuras laterales)

Casco ventilado y ligero para trabajos en altura y rescate
Con gafas de seguridad de montura integral
TRANSPARENTE instaladas

Materiales: ABS  (acrilonitrilo  butadieno  estireno)
poliamida, policarbonato, poliéster de alta tenacidad y
polietileno utiizado para rescate, montafiismo y escalada

Clasificacion tipo II: Cascos tipo Il

Ofrecen proteccion contra impactos superiores y laterales,
siendo mas versaties para entomos dinamicos y
peligrosos como rescate en alturas o en estructuras
colapsadas

Clase C
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Requisitos
especificos

Empaque y rotulado

Color Amarillo

Presentar al supervisor del contrato,_una muestra de los
elementos para su verificacién con certificados de los
materiales segin Ia ficha técnica y con todas las
especificaciones

EMPAQUE

“Los elementos deben ser entregados sin sobre empaque o
exceso de envolturas. Se deberdn evitar empaques
plasticos, a menos que no se pueda garantizar la integridad
del elemento con ofro tipo de empaque. En todo caso, la
entrega sin sobre empaque no debe comprometer la
integridad y calidad del bien o producto. Se deben tomar las
medidas necesarias para asegurar que los bienes lleguen en
perfectas condiciones, utilizando métodos de proteccion
alternativos y sostenibles cuando sea posible.”

Empacado individualmente en material No plastico que
garantice la preservacion y conservacion, que permita
observar su contenido, conservando limpio y en buen estado
hasta su destino final.

ROTULADO

EI Empaque Colectivo debera ser en cartén Corrugado doble
pared e ir marcado con la siguiente informacion

- Nombre del Producto.
- Cantidad
- Nombre o marca registrada del contratista.

Unidad de Medida

Unidad
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Imagen referencia
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'GENERAL DE LA NACION




