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ANEXO N° 1 
CONDICIONES TÉCNICAS - ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

De conformidad con lo previsto por el artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, La ficha técnica del bien o servicio debe incluir: a) la clasificación del bien o servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios; b) la identificación adicional requerida; e) la unidad de medida; d) la calidad mínima, y e) los patrones de desempeño mínimos; y cualquier otra que considere el Ministerio de Transporte. 

Las especificaciones y requisitos técnicos mínimos de los elementos a adquirir se han establecido en el presente documento, en el cual se han incorporado las características de desempeño y calidad de los bienes requeridos, así como el lugar de entrega, cantidades y demás aspectos relacionados que le permiten a los proponentes interesados tener todos los elementos necesarios para presentar su propuesta. 

Las especificaciones técnicas mínimas y la identificación de los elementos objeto de la contratación se relacionan a continuación:

1. [bookmark: _Hlk202424282]OBJETO DEL PROCESO: SG-760 Provisión de elementos de protección personal para fortalecer las actividades de seguridad y salud en el trabajo, dirigidas a los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios del Ministerio de Transporte.


2. CLASIFICACIÓN UNSPSC:

	[bookmark: _Hlk203858222]CLASIFICACIÓN UNS- PSC
	PRODUCTO

	46181536
	Guantes de vaqueta Tipo ingeniero

	46181604
	Botas de seguridad PVC

	46181900
	Tapones de oídos

	46181704
	Cascos Seguridad Industrial

	46181902
	Protectores contra ruido tipo copa

	46161600
	Chalecos o protectores salvavidas

	46181500
	Overoles de protección

	46181500
	Camisas protectoras

	46181500
	Pantalones protectores

	53102500
	Gorras

	46181800
	Lentes protectores

	46181604
	Botas dieléctrica suela de caucho vulcanizado

	46182000
	Respiradores

	51102710
	Antisépticos basados en alcohol o acetona

	46181500
	Batas protectoras

	43211719
	Diadema Unidireccional

	46182200
	Descansos para los pies

	24141500
	Paleta Pare y Siga

	24101510
	Punto Ecológico

	42311519
	Productos para el cuidado de heridas



3.  CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS.

	EPP REQUERIDO
	IMAGEN DE REFERENCIA
	ESPECIFICACIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	Guante Vaqueta Tipo Ingeniero
	[image: ]

	Fabricados con vaqueta sencilla flexible, con refuerzo de cuero en la palma. Protegen las manos en actividades donde hay exposición a manipulación de elementos pesados, cargas, fresadores, etc. Vaqueta de cuero de res. (vacuno), curtido al cromo color
amarillo. Hilo: poliéster calibre 30. 
Talla 8 (equivale a la M) y talla 9 (equivale a la L)
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 par

	Guante poliéster palma en nitrilo 
	[image: ]
	El poliéster con recubrimiento de Nitrilo económico proporciona una buena sensibilidad táctil, destreza y resistencia a la abrasión. Producto desechable, NO diseñados para uso prolongado. Por sus características económicas son considerados de uso limitado para la protección en aplicaciones de trabajo liviano. talla 8(equivale a la M) y talla 9 (equivale a la L))
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Caja

	Casco Tipo II
	[image: ]


	Diseñado para proteger la cabeza contra golpes y objetos pesados.
Casquete interno en Icopor para mayor atenuación de impactos.
Suspensión en cinta y banda anti-sudor. Sistema Ratchet para ajustar a la cabeza. Liviano. Barbuquejo de 4 apoyos. Sin ventilación, 6 puntos de apoyo, ranura apta para montar protector facial o protector auditivo, banda de Alta Visibilidad. Banda de Alta Visibilidad Aprobación ANSI Z89.1 • CE EN 397. Con logo Institucional Min. Transporte.

 Certificados de aprobación ANSI Z89.1 • CE EN 397. 
	















7



	

 Unidad

	Protectores Auditivos Tipo Copa Adaptables Casco Insertables
	[image: ]

	Los protectores auditivos tipo copa están diseñados para la protección de los usuarios expuestos a niveles de ruidos molestos, su diseño de copa y diadema son acolchados para sellar sin mayor presión, permitiendo confort al adaptarse a cualquier forma o tamaño del pabellón auditivo.                                                                                                      -Copas ABS y policarbonato de alta resistencia al impacto y choques contra materiales fijos.                                                                                                           -Copas ultralivianas y ergonómicas.                                                                                              -Pestaña universal adaptable a Slot lateral del casco.                                                                                                         -Riel para ajustar la copa según fisionomía del usuario.                                                                                                       -Fabricados sin partes metálicas, por lo cual es un elemento dieléctrico.

-Copa color amarilla

Debe contar con certificado de                                                                                           Nivel de reducción de ruido NRR 23dB Norma americana certificación ANSI S3.19 – 1974, o Índice de Reducción Estimada                                                              del Nivel del Ruido SNR 29 dB Norma Europea, Certificación EN 352 - 1:2002. 
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 Par

	Chaleco Conca-1 SOLAS 2010 Adulto
	[image: ]


	Se utilizan en salvamento para marineros y pasajeros a bordo de buques que navegan en el mar, la costa y el río, que cumplen con los requisitos del convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar. Con espuma de alta flotación para mejorar el flotaje, La hebilla elástica ajustada puede ser adecuada para más tipos de forma para usar, con cinta reflectante de alto brillo en ambos hombros para garantizar el ahorro más fácil por la noche. Con logo Institucional Min. Transporte.
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Unidad

	Overol Ignifugo
	[image: ]

	La prenda cuenta con propiedades certificadas de protección térmica, diseñadas para garantizar la seguridad del usuario frente a diferentes riesgos energéticos:
Protección contra arco eléctrico, conforme a la norma ASTM F1959, con un valor de ATPV de 8.7 cal/cm², que indica la capacidad del tejido para disipar la energía incidente generada por un arco eléctrico.
Resistencia al fuego repentino, bajo los requisitos de la norma ASTM F1930, lo que asegura que la tela no entra en ignición, ni se derrite o funde al exponerse a llamas.
Comportamiento ante contacto con metales incandescentes, cumpliendo con la norma ASTM D6413, que garantiza la resistencia del tejido a la ignición cuando se expone a partículas metálicas calientes.
Estas propiedades están certificadas por la norma NFPA 2112, que exige un porcentaje de quemadura inferior al 10% (según ensayo ASTM F1930), asegurando un desempeño óptimo durante toda la vida útil de la prenda.
Composición del tejido:
Textil Ultrasoft de 7 onzas, compuesto por 88% algodón tratado y 12% nylon de alta tenacidad, lo que proporciona durabilidad, comodidad y un alto nivel de protección térmica.
Condición Mínima: Logo institucional bordado de 10 cm de ancho y 3 cm de alto.
Tallas XS a XXL
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Unidad

	Overol en Dril enterizo 
	[image: ]

	Overol modelo corriente en Dril 100% Algodón, manga larga, con dos bolsillos en delantero con cremallera, cierre frontal en cremallera de Nylon No. 6, slay de seguridad doble vía, bolsillo en pantalón delantera tipo ojal, bolsillo trasero tipo parche con resorte en cintura para mayor ajuste, puño en manga con botón. Cinta Reflectiva.
Logo institucional bordado de 10 cm de ancho y 3 cm de alto. Tallas de M a XXL
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Unidad

	Camisa Jean
	[image: ]


	Índigo de la tela 100% algodón, Cuello tipo corbata Cerrado con botones plásticos o de tagua en la parte delantera, Manga larga y recta con dos botones plásticos o de tagua en cada puño (incluir dos botones de repuesto en cada puño) 2 Bolsillos laterales superiores con tapa Los botones serán cosidos de manera reforzada y deberá adjuntar dos botones de repuesto al final por la parte interna Cinta reflectiva industrial (color gris plata de 1”), en extremidades superiores, pecho y espalda botones tagua. Logo institucional bordado de 10 cm de ancho y 3 cm de alto. garantizando las tallas desde XS hasta XXL para dama y caballero
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Unidad

	Pantalón Jean con cinta reflectiva
	[image: ]

	Índigo de la tela 100% algodón - 98% algodón 2% elastano, Corte recto, Modelo clásico, 2 Bolsillos delanteros con forro de tela de algodón o lienzo, 1 Bolsillo tipo relojera a la altura de la pretina, en la parte delantera derecha, 2 Bolsillos posteriores con atraques o costura de seguridad, Cierre y botón plástico delantero de diente grueso, Botón metálico o plástico. Logo institucional bordado de 10 cm de ancho y 3 cm de alto. Tallas dama (8-24) talla caballero (28-38)
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Unidad

	Gorra anti golpes
	[image: ]

	Gorras de protección anti golpe, destinadas en la industria a proteger la cabeza cuando choca con objetos duros e inmóviles, pudiendo provocar lesiones u otras heridas superficiales al que lo lleva. Logo institucional bordado de 10 cm de ancho y 3 cm de alto..
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	Unidad

	Lentes oscuros de seguridad
	[image: ]

	Brindan protección eficaz contra impactos en diversas aplicaciones, mientras contribuyen a disminuir la fatiga visual según las condiciones del entorno laboral. Incorporan lentes de policarbonato que bloquean el 99.9% de los rayos UVA, UVB y UVC, ayudando a prevenir cataratas, daños en la retina y otras afecciones oculares que pueden generar pérdida temporal de la visión.

Están equipadas con una pieza nasal patentada de alta flexibilidad, diseñada para desviar el sudor lejos de los ojos y evitar el deslizamiento sobre la nariz, lo que garantiza comodidad prolongada durante su uso. Además, cada par incluye un cordón de sujeción para el cuello, permitiendo mantener las gafas siempre accesibles y listas para brindar protección inmediata.
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Unidad

	Bota Industrial PVC
	[image: ]

	Bota de seguridad 100% PVC, con forro interior de nylon inyectada en uno y dos colores a una sola pieza, resistente a la abrasión y flexión.

Tallas de la 37 a 44
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Par

	Bota de seguridad dieléctrica
	[image: ]

	Cuero semigraso color café calibre 2.0 - 2.2, resistente al desgarre, Puntera: No metálica (Composite /policarbonato), Resistente al impacto (200 joules), resistente a La compresión (15kn), Suela: En Poliuretano (PU) Inyectada directa al corte Resistente a Hidrocarburos. Ultra liviana, flexible y excelentes Capacidades de agarre, Contrafuerte: Lámina termo adherible de polímero termoplástico altamente Resistente al impacto y a la deformación.

Tallas de la 35 a 44
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Par

	Respirador para Partículas 3M™ 8247
	[image: ]

	R95 aprobado por NIOSH y registrado en el Invima
Capa de carbón que ayuda a reducir los niveles de olores molestos de vapores orgánicos. El clip nasal ajustable ayuda a garantizar un sello seguro y reduce la posibilidad de que las gafas se empañen. Cuenta con un Medio Filtrante Removedor de Olores, especial para lugares con presencia de niveles molestos de vapores orgánicos. Capa de carbón que ayuda a reducir los niveles de olores molestos de vapores orgánicos.
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Unidad

	Batas manga larga para almacenistas y archivistas tela dril con logos.
	[image: ]

	Cuello alto con dobles exterior largo, 3 bolsillos tipo parche o posterior – 2 bolsillos parte inferior y 1 parte superior, La tela en dril está compuesta en 65% poliéster y 35% Algodón, Manga larga con refuerzo en la terminación, Manga larga con refuerzo en la terminación, Cierra en botones en contorno frontal, Cierra en botones en contorno frontal, cierra en botones en contorno frontal, Cierra en botones en contorno frontal, terminado exterior en doble costura y una interior interna, hilo para confección de la prenda tipo mercerizado, al lavar el artículo no se deforma ni pierde color, etiqueta con información de talla, material 100 % manejable para estampado. Logo institucional bordado de 10 cm de ancho y 3 cm de alto.
Tallas: S a XXL
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	Unidad

	Descansa pies arco metálico
	[image: ]

	Tamaño superficie de apoyo: 46 cm x 37 cm, Altura: 15 cm,
Angulo ajustable entre 0° y 32°
Superficie antideslizante
Tubo metálico cromado
Topes antideslizantes en la base
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	 Unidad

	Mesa Graduable 5 alturas-34 cm
	[image: ]

	Ayuda a una correcta posición del cuello y la cabeza. Reduce la tensión del cuello. Disminuye la fatiga visual y mental. Permite aprovechar el espacio que ocupa el monitor.  Permite graduación a cinco (5) alturas, altura máxima 15.7 cm, altura mínima 10 cm. Intermedias 11,5 - 12,8 - 14,2, resistente hasta 15Kg.Dimensiones: largo-frente 34cm,ancho 22 cm, alto 10 cm y peso 1,7 Kg. Materiales MDF 12mm y pines metálicos.
	













130
	
Unidad

	DIADEMA Unidireccional
	[image: ]

	Diadema TM-511MV plug conector 3,5 o USB, sonido estereo, MP3, flexible con almohadillas,
micrófono giratorio, control de volúmen, longitud del cable 2 mts. Ideal para uso en video llamadas,
videos, música, juegos Ergonómico y ajustable al tamaño de la cabeza Micrófono giratorio color negro Control de volumen de perilla y botón micrófono con filtro de ruido material plástico resistente
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Unidad

	Alcohol antiséptico frasco 345 ml
	[image: ]

	Líquido antiséptico de uso externo, empleado en el hogar y hospitales para la desinfección de la piel. Útil como complemento al lavado higiénico de manos con agua y jabón.
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	 Unidad

	Paletas de Tránsito PARE Y SIGA
	[image: ]

	Utilizadas para el control del tránsito, Vehículos, Aviones, etc. y permitir el paso de peatones en zonas de alto tráfico y en emergencias. Tamaño de 30 cm fabricadas en polietileno de alta densidad, con base cónica y reflectivo.
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 Par

	Punto Ecológico 
	[image: ]

	Punto Ecológico 35 Litros Con Tablero 3 Puestos (Verde, Azul, Gris). Dimensiones: 93.5cm (Largo) x 40cm (Ancho) x 111cm (Alto) 
Capacidad: 35 Litros (Cada Caneca). Material: Metal, Polietileno, Polipropileno. Peso: 15.6 KG. Mecanismo de vaivén con tapa del punto ecológico. Con tablero para lograr una identificación exacta de la separación de residuos y canecas debidamente marcada. 
Cada punto debe estar señalizado como: PUNTO ECOLÓGICO.
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	Unidad

	Gasas Estéril Estéril Tejida 3X3 

	[image: ]
	Para cubrir y curar heridas, limpiar y absorber líquidos e impedir la contaminación de la herida, en sobres individuales No tóxica, no irritante, hipoalergénica. 100% Hilos de algodón Alta capacidad de absorción, Gasa estéril:  esterilizada con óxido de etileno
	







145
	Caja x  24 unidades/ 2 und por sobre

	Esparadrapo Tela 2" X 5 Yds
		
	[image: Ruban adhésif chirurgical 3M™ 4076 à usage prolongé non tissé hydrolié en  polyester, protecteur 83#, configurable | 3M France]






	El ESPARADRAPO DE TELA acetato 100% de 2 pulgadas por 5 yardas combina resistencia y flexibilidad, asegurando una fijación fuerte y cómoda de vendajes. Su material de tela permite la transpiración de la piel, evitando irritaciones.
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	Caja 6 und

	Cloruro De Sodio 0.9% 250 ml
	[image: Suero Fisiológico Cloruro De Sodio 0.9% Pisa Frasco x 500 ml  ]
	El Cloruro de Sodio al 0.9% al ser isotónico es útil para irrigaciones estériles (p.e., en ojos, vejiga y piel en general) y en la limpieza de heridas.
	





172
	
bolsa

	Micropore 2"x 5 Yds
	[image: Esparadrapo 3M™ 1533, tela no tejida de rayón microporosa de ...]
	Hipoalergénico adhesivo - Permeable al aire y al agua. - Transpiración de la piel - Para todo tipo de piel inclusive la más sensible - Formado por soporte de fibras entrelazadas no tejidas.
	





25
	 Caja x 6 unidades



* Las cantidades establecidas en el anexo técnico corresponden a cantidades estimativas conforme a las necesidades del Ministerio, las cuales se ajustarán de conformidad con los valores unitarios que resulten de la subasta con un tope máximo del presupuesto del contrato por cien millones de pesos ($100.000.000) Moneda corriente incluido IVA, en consecuencia el valor del contrato será por el monto total del presupuesto y junto al acta de inicio la Entidad entregará al contratista el listado total de productos incluidas tallas y cantidades.  

* Cualquier imagen o marca enunciada dentro de los documentos del proceso se entiende como mera referencia. Los productos ofertados por los interesados deben cumplir o superar las características técnicas establecidas por la entidad independientemente de la marca del producto. El oferente debe presentar, sobre cada ítem, la ficha técnica del fabricante donde se indique la marca y las especificaciones técnicas de producto.

* El contratista seleccionado deberá disponer en todo momento durante el plazo de ejecución de un stock de los elementos anteriormente reseñados y adquiridos a través de este proceso de selección a fin de poder ser entregados en el menor tiempo posible en las cantidades, medidas, tallas y demás características que el supervisor solicite. 

* Se debe prever contar con las medidas o tallas al momento de elaborar la propuesta por parte de los interesados, lo anterior con el fin de poder ejecutar el contrato de manera diligente y efectiva, y en los tiempos previstos para la ejecución contractual.


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
· Suministrar los elementos en las cantidades y de acuerdo con las ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS. 
· Los elementos deberán ser entregados con su respectiva ficha técnica, registro INVIMA en los casos en que aplique, en su empaque original debidamente cerrados, el cual debe estar libre de averías o golpes y con fecha de vencimiento superior a dos años, en los casos que aplique.
· Los puntos ecológicos deberán ser entregados en un empaque adecuado que garantice su transporte y distribución segura a las distintas sedes a nivel nacional.
· Contar con la disponibilidad inmediata y la logística para realizar la respectiva entrega conforme a lo pactado.
· Los elementos que a juicio del supervisor se encuentren defectuosos o no cumplan con las especificaciones mínimas requeridas, deben ser reemplazados en un término de tres (3) días.

Los elementos adquiridos deben ser entregados al Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo previo ingreso al Grupo Inventarios y Suministros del Ministerio de Transporte en la Avenida Esperanza (Calle 24) No. 60-50, Complejo Empresarial Gran Estación II, Costado Esfera, Piso 9°, Bogotá, D. C. 
 
 ACEPTACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

El proveedor con la mera presentación de propuesta dentro del presente proceso de selección manifiesta que acepta los términos y condiciones de la misma y cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente documento y que incluye la totalidad de costos y gastos, directos e indirectos, así como los impuestos, asociados a la ejecución del contrato. Así mismo, que, en caso de resultar adjudicatario del proceso de selección correspondiente, podrá prestar el servicio y/o entregar el(os) bien(es), con las condiciones técnicas descritas en el presente documento. 

El valor de cada elemento deberá contener todos los costos e impuestos en los que incurra el proveedor por la suscripción, legalización y ejecución del contrato que se pretende suscribir, como impuestos, constitución Garantía Única, transportes, operarios, etc.).
 
ACEPTO SU CUMPLIMIENTO SI/NO: _______________________

Atentamente, 
	
Nombre del Proponente: _________________________________________________ 

Nombres y apellidos del representante legal o su apoderado: 
________________________________________________________________. 
Dirección comercial del proponente: ____________________________________. 
NIT: ___________________________ Teléfonos: ______________________. 
Fax: ___________________________. 
Correo Electrónico: ___________________________. 


Firma el proponente o del representante legal C. C. _______________ de__________
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