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ANEXO No 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE CUMPLIMIENTO

	ÍTEM
	POZO PROFUNDO No 43-II-C-P-98, PROFUNDIDAD: 80 METROS TUBERIA DEL POZO: PVC DIAMETRO DEL TUBO: 4 PULGADAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
Mantenimiento preventivo y correctivo integral del pozo profundo para extracción de agua potable, compuesta por los siguientes elementos, así:

· Transporte al sitio de ubicación de un puente grúa

· Transporte de herramientas y personal para realizar el mantenimiento

· Desinstalación del macro medidor y del equipo de bombeo

· Extracción de la tubería de succión dentro del pozo

· Aplicación de productos químicos como desincrustantes, disolventes y desinfectantes para el lavado y desinfección

· Cepillado con pistón y compresor

· Extracción de incrustaciones removidas con inyección de aire

· Instalación de la tubería de succión dentro del pozo

· Instalación de la bomba de succión del pozo

· Encendido de la bomba haciendo purga del pozo

· Instalación del macro medidor

· Puesta en servicio del sistema

	
	

	ÍTEM
	POZO PROFUNDO No 43-II-C-P-114, PROFUNDIDAD: 30 METROS TUBERIA DEL POZO: PVC DIAMETRO DEL TUBO: 4 PULGADAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE
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Mantenimiento preventivo y correctivo integral del pozo profundo para extracción de agua potable, compuesta por los siguientes elementos, así:

· Transporte al sitio de ubicación de un puente grúa

· Transporte de herramientas y personal para realizar el mantenimiento

· Desinstalación del macro medidor y del equipo de bombeo

· Extracción de la tubería de succión dentro del pozo

· Aplicación de productos químicos como desincrustantes, disolventes y desinfectantes para el lavado y desinfección

· Cepillado con pistón y compresor

· Extracción de incrustaciones removidas con inyección de aire

· Instalación de la tubería de succión dentro del pozo

· Instalación de la bomba de succión del pozo

· Encendido de la bomba haciendo purga del pozo

· Instalación del macro medidor

· Puesta en servicio del sistema
	
	




	ÍTEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE EN PRODUCIR O COMERCIALIZAR EL BIEN Y/O OFRECER EL SERVICIO. 

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente proceso, tal acreditación será avalada con la presentación de certificaciones de contratos celebrados y terminados cuyo valor sea igual o superior al cien por ciento (100%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá presentar certificación con concepto favorable de la recepción de los contratos. 

Para efectos de aval las certificaciones deberán contener como mínimo la siguiente información:

· Número del contrato (si aplica). 
· Nombre o razón social del contratante y del oferente. 
· Objeto del contrato. 
· Lugar de ejecución del contrato.
· Fecha de inicio y terminación del contrato. 
· Valor del contrato. 

Cuando se presenten contratos y/o certifiquen contratos realizados bajo la modalidad de Consorcio o de Unión Temporal, el Centro Vacacional Tolú, tomará para la verificación, el porcentaje de participación del oferente en la ejecución del contrato, y luego sumará el valor obtenido para así establecer el total acreditado.
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	CAPACIDAD OPERATIVA 

El oferente deberá contar con la infraestructura logística, técnica y tecnológica necesaria para la prestación del servicio en el territorio nacional, así como el Talento Humano debidamente capacitado y con disponibilidad para atender con prontitud el servicio requerido de acuerdo a las necesidades descritas en el estudio previo y los imprevistos que puedan surgir durante la ejecución del contrato, para ello deberá garantiza la disponibilidad para la prestación del servicio en un término no superior a 24 horas, ante cualquier requerimiento del supervisor y/o coordinador del contrato, por caso fortuito o fuerza mayor.

Se requiere que el oferente anexe una certificación de que cuenta con la capacidad administrativa y operacional propia, necesaria para cumplir a cabalidad con las exigencias del presente estudio previo, así como la atención inmediata.
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	El oferente y futuro contratista deberá anexar la ficha técnica de los productos químicos a utilizar, suministrando dentro de su oferta las hojas de seguridad de los elementos de carácter químico con su respectivo registro INVIMA y garantizar que los residuos y desechos peligrosos generados durante sus operaciones sean dispuestos de forma adecuada según lo establecido en el decreto 4741 del 2007, para lo cual deberá anexar certificación firmada por el representante legal sobre la disposición final de los residuos peligrosos.
	
	

	4
	Herramienta de trabajo: a fin de lograr el óptimo desarrollo de la puesta en marcha, operación y mantenimiento de los pozos, es necesario que el personal cuente con herramientas básicas para su trabajo, así como el equipo de protección necesario para realizar las funciones en condiciones seguras.
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	El oferente y futuro contratista deberá garantizar que el alcance para el cumplimiento de cada uno de los ítems incluye la mano de obra y todos los materiales, insumos, herramientas, equipos y trasporte requerido para su correcto funcionamiento.
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	Los costos de transporte y demás gastos ocasionados para cumplir con el objeto de este proceso, serán asumidos por el contratista y no tendrán costo adicional al valor establecido en la propuesta.
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	Cualquier daño ocasionado por el contratista y sus operarios, por o con ocasión del objeto del servicio, dentro de las instalaciones del Centro Vacacional Tolú, incluido el daño a objetos, deberá subsanarse en forma inmediata, sin costo adicional.
	
	

	8
	El oferente y futuro contratista deberá garantizar, que la maquinaria y equipos con que cuenta sean suficientes para cubrir los servicios o trabajos a realizar, en todos los lugares de prestación del servicio relacionados en el objeto del proceso; así mismo deberá garantizar la disponibilidad de los mismos y su reemplazo por cualquier circunstancia; cuyos gastos de utilización correrán a cargo del Contratista. De esto se deberá dar estricto cumplimiento durante la ejecución del contrato.
	
	

	9
	El oferente y futuro contratista, una vez desarmado cada uno de los equipos, deberá llevar a cabo el respectivo diagnóstico sin costo adicional, para determinar y conceptuar si realiza el mantenimiento preventivo o correctivo, o es necesaria la reposición o cambio del equipo; previa coordinación con el supervisor del contrato, según escenarios de costo-beneficio para la Institución, teniendo como referencia los valores unitarios con IVA incluido, determinados en el análisis de precios del mercado de este proceso, para las acciones que apliquen. 
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	El oferente y futuro contratista deberá informar la salida de cualquier equipo y responderá por la tenencia del mismo en caso de pérdida, daño o extravío del elemento deberá ser reemplazado por uno nuevo de las mismas características técnicas o mejores sin costo adicional a la institución.   
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El oferente y futuro contratista deberá de realizar los análisis físicos, químicos y microbiológicos del agua de los pozos para determinar la calidad de la misma, dándole cumplimiento al Decreto 1575 del 09 de mayo del 2007, a la resolución 2115 del 22 de junio del 2007.  incluye recolección, transporte, resultados, interpretación y entrega de los mismos.

Este ítem trata sobre los análisis fisicoquímicos y microbiológicos del agua cruda que sale de los pozos subterráneos, esto con el fin de determinar la calidad del agua, en cumplimiento al Decreto 1575 del 09 de mayo del 2007 y la Resolución 2115 del 22 de junio del 2007 procedentes del Ministerio de Protección Social en su momento. Los citados análisis deberán ser realizados en laboratorios acreditados por el IDEAM y pertenecientes a la red de laboratorios certificados por el Instituto Nacional de Salud (INS) para el análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas tratadas y crudas. Incluye recolección, transporte y entrega de resultados al supervisor. Es necesario tener un control estricto de la calidad del agua potable que se está suministrando a la población para garantizar que la fuente cumpla con las normas de potabilidad mínimas y no afecte la salud humana.

El laboratorio contratado por el contratista deberá estar reportado en la Resolución 1615 del 15 de mayo de 2015 del Ministerio de Salud y Protección social, como autorizado para adelantar los análisis. La toma de la muestra será por personal idóneo del laboratorio contratado por el contratista. 

Observación: La muestra será tomada los primeros cinco días de haberse realizado el mantenimiento de los pozos y los resultados serán entregados 30 días después de haber tomado las muestras, sin dilación alguna y sin justificaciones en caso de retardo, alegando incumplimiento por parte del laboratorio contratado por el contratista.
 
Análisis físicos y químicos: son los análisis de diagnósticos realizados a una muestra de agua contenida en estanques de y estructuras similares para evaluar las características físicas y químicas o ambas.

Análisis microbiológicos: son los análisis de diagnósticos realizados a una muestra de agua contenida en estanques de y estructuras similares para evaluar la presencia o ausencia, tipo y cantidad de microrganismos.

Análisis básicos: Es el procedimiento que se efectúa para determinar el pH y cloro residual libre.   

Agua cruda: Es el agua natural que no ha sido sometida a proceso de tratamiento para su potabilización. 

Agua tratada: Es el agua que ha sido sometida a un proceso de tratamiento y cumple con las características físicas, químicas y microbiológicas y es apta para el consumo humano. 

	PARÁMETROS

	FISICOQUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS

	Ca
	NO3
	Alcalinidad

	Mg
	Ph
	CI

	Na
	Conductividad
	Coliformes totales

	K
	Dureza
	Coliformes fecales

	CO3
	Turbiedad
	Hierro

	HCO3
	Sólidos disueltos
	SO2

	SO4
	Sulfatos
	


      
Toma de muestra: uno mensual de acuerdo al plazo de ejecución del contrato 

	
	





Atentamente,


NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

DOCUMENTO IDENTIDAD: 

RAZÓN SOCIAL: 

NIT. No: 
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